МЕТОДИКА 
анализа и оценки профессиональных рисков в ОАО "РЖД" 
УТВЕРЖДЕНА распоряжением ОАО "РЖД" от "19".12.2005 г. N 2144р

 I. Общие положения 
1. Настоящая методика определяет порядок проведения анализа профессиональных рисков (далее - риски), планирования и организации работ, направленных на снижение выявленных рисков, идентификации опасностей, а также оценки рисков и мероприятий по управлению рисками.

2. Настоящая методика разработана с учетом требований федеральных законов "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты", Методических указаний по проведению анализа риска опасных производственных объектов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 10 июля 2001 г. N 30.

3. При проведении филиалами (их структурными подразделениями), иными структурными подразделениями ОАО "РЖД" (далее - структурные подразделения) оценки рисков возможны корректировка настоящей методики и учет иных факторов риска, кроме приведенных в приложениях N 1-12, в зависимости от видов деятельности структурных подразделений и местных условий.

 II. Организация работы по оценке рисков 
4. Методическое руководство оценкой рисков осуществляет начальник Управления охраны труда и промышленной безопасности.

5. Начальник Управления охраны труда и промышленной безопасности назначает руководителя работ по оценке рисков из числа специалистов Управления охраны труда и промышленной безопасности.

6. Руководитель работ по оценке рисков:

отвечает за полноту анализа рисков и оценку состояния безопасности (уровня рисков) в структурных подразделениях;

организует работу по оценке рисков и анализу наиболее значительных (высоких) рисков в структурных подразделениях;

готовит и направляет для исполнения в соответствующее структурное подразделение план мероприятий по снижению уровня рисков в этом структурном подразделении.

7. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за обеспечение условий для проведения идентификации опасных и вредных производственных факторов и оценки рисков, а также осуществления мер по снижению уровня рисков. Руководитель структурного подразделения организует работу в структурном подразделении по снижению рисков до приемлемого уровня. Анализ и оценку рисков в структурном подразделении проводят работники данного структурного подразделения, назначенные его руководителем.

 III. Порядок проведения анализа рисков 
8. Процесс проведения анализа рисков состоит из следующих этапов:

а) планирование работы по проведению анализа рисков;

б) идентификация опасностей;

в) оценка рисков;

г) ранжирование структурных подразделений и расчет суммарного рейтинга структурного подразделения в сравнении с другими структурными подразделениями;

д) уточнение оценки рисков;

е) управление рисками.

 Планирование работы по проведению анализа рисков 
9. На этапе планирования работы по проведению анализа рисков возможных нежелательных событий:

определяется опасный производственный объект и дается его общее описание;

определяются причины проведения анализа рисков;

формируется группа из специалистов Управления охраны труда и промышленной безопасности для проведения анализа рисков в структурных подразделениях;

определяются и описываются источники информации об опасном производственном объекте;

определяются цели и задачи проведения оценки рисков;

обосновывается предлагаемый метод анализа рисков;

определяются критерии приемлемого риска и оценки рисков.

10. Основой для определения критериев приемлемого риска являются нормы безопасности, разработанные для объектов с опасными и вредными условиями труда, сведения о произошедших авариях, случаях профзаболеваний и несчастных случаях и их последствиях, опыт практической деятельности.

11. Основой для определения критериев оценки рисков могут быть:

вероятность наступления страхового случая, приведшего к потере здоровья, жизни;

травма, профессиональное заболевание, количество дней* 
__________________ 
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

ущерб, нанесенный структурному подразделению в результате аварии, инцидента;

условия труда, обусловливающие наиболее высокий риск возникновения профессионального заболевания;

стаж работы, при котором наиболее возможна вероятность возникновения профессионального заболевания;

несоответствие рабочих мест требованиям санитарных норм и правил;

другие критерии в зависимости от дополнительных факторов возникновения рисков.

 Идентификация опасностей 
12. Идентификация опасностей включает в себя определение характеристик технических устройств, технологических процессов, рабочей среды, при которых они могут быть небезопасны для здоровья работников.

Основной задачей этого этапа является выявление и описание источников опасности в ОАО "РЖД".

13. Идентификация опасностей на рабочих местах должна учитывать ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые могут привести к травме или заболеванию работника, причины возникновения травм или заболеваний, связанных с выполняемой работой, имевшие место ранее травмы, профессиональные заболевания.

14. Результатом идентификации опасностей являются:

определение перечня нежелательных событий (несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, вредных и опасных производственных факторов, травмоопасных рабочих мест и др.);

описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения нежелательных событий;

предварительные оценки риска.

Результаты идентификации опасных и вредных производственных факторов, а также сведения об аттестации рабочих мест, количестве работающих на рабочих местах 3 и 4 классов по всем структурным подразделениям заносятся в таблицу по форме согласно приложению N 1.

 Оценка рисков 
15. Оценка рисков проводится с целью планирования деятельности по охране труда, обоснования организационных и технических мероприятий по снижению рисков до приемлемого уровня, получения устойчивой прибыли, обоснования страховых платежей.

16. Основными задачами оценки рисков являются:

определение частоты возникновения опасностей в структурных подразделениях;

сбор статистических данных об аварийности и надежности технологических систем;

определение уровня потенциальной опасности в структурных подразделениях;

обобщение оценки рисков, выявление соответствия условий эксплуатации технических средств требованиям охраны труда и промышленной безопасности и критериям приемлемого риска;

разработка рекомендаций (мероприятий) по снижению уровня рисков и контроль за их выполнением.

17. Оценка рисков проводится в три этапа.

На первом этапе осуществляется базовая (первичная) оценка рисков на основании результатов аттестации рабочих мест, статистических данных об авариях, отказах оборудования (инцидентах), данных об учтенных случаях профессиональных заболеваний, общего производственного травматизма, несчастных случаях со смертельным исходом и об ущербе от указанных нежелательных событий.

Основной задачей базовой (первичной) оценки рисков является определение уровня потенциальной опасности структурных подразделений, наличия опасных и вредных производственных факторов, а также уровня травматизма и комплексного риска.

Базовая (первичная) оценка рисков является предварительной. По ее результатам руководитель работ по оценке рисков присваивает структурным подразделениям соответствующую группу опасности (1, 2, 3 по наибольшему количеству баллов).

Результаты базовой (первичной) оценки рисков используются для планирования работы по проведению аудита системы управления охраной труда и промышленной безопасности.

На втором этапе проводится расчет частоты появления нежелательных событий, который основывается на данных:

о текущем состоянии охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях;

о наличии рабочих мест класса вредности и опасности по условиям труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4;

об обеспеченности рабочих мест необходимым набором средств индивидуальной защиты, отвечающих требованиям стандартов и норм;

о фактическом техническом состоянии оборудования и сроках его эксплуатации.

На третьем этапе проводится детальная оценка рисков в случае отнесения структурного подразделения к 1 или 2 группе опасности. Процесс детальной оценки рисков начинается после получения данных уточненной оценки рисков.

Детальная оценка рисков включает:

выделение источников опасности на данном участке и определение ожидаемой частоты появления события с помощью "дерева отказов";

расчет прямого и косвенного ожидаемого ущерба от источников опасности;

детальную оценку рисков и построение полей потенциальных рисков вокруг каждого источника опасности.

Результаты детальной оценки рисков используются для ранжирования структурных подразделений по суммарному уровню опасности и планирования мероприятий по его снижению.

18. Для оценки уровня потенциальной опасности структурного подразделения используются также статистические данные по наиболее частым в ОАО "РЖД" происшествиям, к которым относятся:

наезды подвижного состава;

воздействия движущимися предметами;

падение с высоты;

падение с движущегося подвижного состава;

падение на ровной поверхности одного уровня;

поражение электротоком;

воздействие перемещаемыми грузами и др.

Учет типовых опасностей в структурных подразделениях осуществляется по форме согласно приложению N 2.

Оценка рисков проводится на основе статистических данных за последние десять лет.

Сведения об авариях, инцидентах (отказах или повреждении технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте), профессиональных заболеваниях, общем травматизме и несчастных случаях со смертельным исходом передаются структурными подразделениями в Управление охраны труда и промышленной безопасности, где систематизируются и учитываются в таблицах, составленных по формам согласно приложениям N 3 и 4.

19. Полная частота (вероятность) появления нежелательных событий, связанных с нарушением требований безопасности, рассчитывается по формуле:

, 1/год,                                   (1) 

где - вид негативного события (1 - авария, 2 - инцидент, 3 - профессиональные заболевания, 4 - легкие травмы, 5 - производственные травмы без смертельного исхода, 6 - производственные травмы со смертельным исходом);
10 - частота возникновения одной аварии, 1/год;

- частота возникновения инцидентов, 1/год;

- частота профессиональных заболеваний, 1/год;

- частота легких производственных травм, 1/год;

- частота тяжелых производственных травм без смертельного исхода, 1/год;

- частота производственных травм со смертельным исходом, 1/год;

- количество инцидентов в год, среднее за последние 10 лет, 1/год;

- количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом в год, среднее за последние 10 лет, чел./год;

- количество случаев производственного травматизма с тяжелыми травмами в год, среднее за последние 10 лет, чел./год;

- количество легких травм в год, среднее за последние 10 лет, 1/год;

- количество случаев профессиональных заболеваний в год, среднее за последние 10 лет, чел./год;

- количество объектов в структурном подразделении, которые могут быть причиной инцидента, штук;

- средний списочный состав работающих, чел.

Полученная по формуле 1 частота (вероятность) появления нежелательных событий является базовым показателем риска для данного структурного подразделения.

20. Специалисты по оценке рисков заносят полученные результаты в таблицу, составленную по форме согласно приложению N 5.

21. При наличии данных об ущербе от произошедших нежелательных событий (несчастных случаев со смертельным исходом, травм, микротравм, профзаболеваний, аварий и инцидентов) оценивается комплексный риск , связанный с нарушением охраны труда и промышленной безопасности, который рассчитывается по формуле:

, руб./год,                                             (2) 

где - ущерб, нанесенный ОАО "РЖД" в результате аварий, инцидентов, производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
22. Величина является вторым базовым показателем (уровнем риска) для структурного подразделения, данные для расчета которого берутся из таблицы, составленной по форме согласно приложению N 6.

Порядок ранжирования и расчет суммарного рейтинга структурных подразделений 
23. Суммарный рейтинг структурных подразделений рассчитывается раздельно по охране труда и по промышленной безопасности по формулам:

,                                                         (3) 
     
,                                                       (4) 

где - показатель (балл), набираемый -м структурным подразделением по результатам аттестации, рассчитывается по формуле: 
,

где - количество работающих на рабочих местах 3 и 4 класса в -м структурном подразделении (берется из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 1); 
- общее количество работающих в -м структурном подразделении;

- показатель (балл) суммарного уровня опасности в -м структурном подразделении, рассчитывается по формуле:

,

где уровень потенциальной опасности в -м структурном подразделении (берется из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 2); 
- максимальный уровень опасности (берется по результатам расчетов по структурным подразделениям из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 2);

- показатель (балл) частоты возникновения аварий и инцидентов в -м структурном подразделении, рассчитывается по формуле:

,

где частота (вероятность) появления в -м структурном подразделении аварий и инцидентов (берется из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 5); 
- максимальная частота (берется по результатам расчетов по всем структурным подразделениям из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 5);

- показатель (балл) частоты возникновения профзаболеваний и несчастных случаев в -м структурном подразделении, рассчитывается по формуле:

,

где - частота (вероятность) появления профзаболеваний и несчастных случаев, которая берется из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 4 в -м структурном подразделении; 
- максимальный уровень опасности (берется из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 4);

- показатель (балл) комплексного риска появления инцидентов и аварий в -м структурном подразделении рассчитывается по формуле:

,

где - уровень комплексного риска появления инцидентов и аварий в -м структурном подразделении (берется из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 6); 
- максимальный уровень комплексного риска появления инцидентов и аварий (берется по результатам расчетов по всем структурным подразделениям из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 6);

- показатель (балл) комплексного риска появления профзаболеваний и несчастных случаев в -м структурном подразделении, рассчитывается по формуле:

,

где - уровень комплексного риска появления профзаболеваний и несчастных случаев в -м структурном подразделении (берется из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 6); 
- максимальный уровень комплексного риска появления профзаболеваний и несчастных случаев (берется по результатам расчетов из таблицы, составленной по форме, указанной в приложении N 6).

Результаты расчета итоговых баллов по результатам ранжирования и результаты расчета суммарного рейтинга структурного подразделения заносятся в таблицу, составленную по форме согласно приложению N 7.

 Уточненная оценка рисков 
24. При уточнении оценки рисков учитываются фактическое техническое состояние опасного производственного объекта, результаты экспертиз и комплексных проверок технического состояния опасного производственного объекта, а также профилактической работы по обеспечению средствами индивидуальной защиты работников структурных подразделений.

25. Корректировка потенциального уровня опасности того или иного  технического средства производится на основе данных о фактическом техническом состоянии опасного производственного объекта на момент проведения оценки риска. В качестве таких данных используются данные экспертиз, цеховых проверок технического состояния опасного производственного объекта, результаты освидетельствования, а также необходимо учитывать срок службы технического устройства.

Уровень потенциальной опасности технического устройства с учетом его технического состояния и количества опасного фактора рассчитывается по формуле:

,                                             (5) 

где - - уровень потенциальной опасности технического устройства; коэффициент определяется по формуле:
            
,

где - , лет - срок службы фактический данного технического устройства;
                 
, лет - срок службы по паспорту (нормативный) или по иным нормативным документам; 
                 
2 - коэффициент, применяемый в случае если по результатам оценки техническое состояние оборудования признано неработоспособным (ограниченно работоспособным).

Таким образом, суммарный уровень опасности для -гo структурного подразделения определяется по формуле:

,                                                                      (6) 

где - количество оборудования -гo типа;
            
- рассматриваемое структурное подразделение; 
            
- количество типов ТУ.

Полученные данные заносятся в таблицу, составленную по форме согласно приложению N 8.

26. Количество работающих на рабочих местах -гo структурного подразделения, не отвечающих требованиям безопасности, с учетом корректировки рассчитывается по формуле:

,            (7) 

где , , , , - количество работающих на рабочих местах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 классов соответственно;
           
- коэффициент, учитывающий соотношение количества работающих на рабочих местах -гo структурного подразделения, не отвечающих требованиям безопасности ,  к общему количеству работающих на рабочих местах, обеспеченных всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты ; 
            
- общее количество работающих в -м структурном подразделении.

Полученные данные заносятся в таблицу, составленную по форме согласно приложению N 8.

27. Полученные откорректированные данные по оценке потенциального уровня опасности с учетом технического состояния и срока эксплуатации , а также откорректированные с учетом наличия рабочих мест класса 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 и обеспеченности средствами индивидуальной защиты данные об аттестации рабочих мест совместно с данными и используются для расчета суммарного рейтинга уточненной оценки по формуле:

,                               (8) 

где - показатель суммарного уровня опасности -гo структурного подразделения по результатам уточненной оценки риска - рассчитывается по формуле: 
   . 
Оценка текущего состояния охраны труда и промышленной безопасности осуществляется с помощью коэффициентов и которые определяются по формулам:

,

где - количество нарушений требований по охране труда и промышленной безопасности в текущем квартале (полугодии); 
- количество нарушений требований по охране труда и промышленной безопасности в предыдущем году за тот же период времени;

,

где - количество нарушений требований по охране труда в текущем*
________________ 
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.     

- количество нарушений требований по охране труда в предыдущем году за тот же период времени;

коэффициент, характеризующий степень обучения персонала , определяется по формуле:

,

где - количество прошедшего обучение персонала в структурном подразделении; 
- средняя списочная численность работающих в структурном подразделении.

Полученные базовые показатели , занесенные в таблицу, составленную по форме, указанной в приложении N 7, умножаются на эти коэффициенты.

;

.

Результаты расчета итоговых баллов по результатам ранжирования и результатам расчета суммарного рейтинга структурного подразделения по уточненной оценке рисков заносятся в таблицу, составленную по форме согласно приложению N 9.

28. Результаты уточненной оценки рисков анализируются специалистами по оценке рисков и руководителем работ по оценке рисков, которые намечают мероприятия (технические, организационные и др.) по снижению уровня риска, контролю за выполнением этих мероприятий и представлению результатов оценки рисков для проведения аудита специалистам Управления охраны труда и промышленной безопасности.

 Управление рисками 
29. Мероприятия по управлению рисками подразделяются на технические и организационные:

а) технические мероприятия по управлению рисками направлены на снижение рисков и повышение безопасности производства, в том числе:

использование безопасных материалов и технологий при эксплуатации; 

использование эффективных систем контроля за технологическими процессами;

предупреждение доступа работников к источнику опасности; 

соблюдение правил эксплуатации технических средств и оборудования;

б) организационные мероприятия разрабатываются для устранения и ликвидации опасного или вредного производственного фактора и включают в себя:

видоизменение процессов или порядка работы с высокой степенью риска;

уменьшение рабочих мест с опасными и вредными производственными факторами;

своевременное обучение и переподготовку работников, занятых на работах с опасными и вредными производственными факторами;

выдачу современных индивидуальных средств защиты для постоянного пользования, а также их своевременную замену.

30. Мероприятия по ограничению масштабов возможных последствий аварий включают:

разработку планов по ликвидации (локализации) возможных аварий;

применение различных технических средств, ограничивающих действие поражающих факторов (системы пожаротушения, аварийная вентиляция, заградительные устройства, предотвращающие распространение огня и взрывной волны и т.п.);

создание необходимых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Приложение N 1 

Сведения об аттестации рабочих мест 
												
	  	  	В том числе работающих на 		  	
N п.п.
	Струк-
турное подразде-
ление
	Общее коли-
чество работаю-
щих (человек) 
	РМ 1 и 2 класса условий труда (опти-
мальные и допус-
тимые)	РМ 3.1 класса условий труда (вредные) 	РМ 3.2 класса условий труда (вредные) 	РМ 3.3 класса условий труда (вредные) 	РМ 3.4 класса условий труда (вредные) 	РМ 4 класса (опасные) 	РМ 3.0 класса условий труда (травмо-
опасные) 	Всего работающих на РМ 3 и 4 класса условий труда (человек) 	Рейтинг по результатам иденти-
фикации опасных и вредных факторов 	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	

												

												

												

												

												

     
     
Приложение N 2 

Сведения об уровне потенциальной опасности структурных подразделений 
															
N п.п. 	Струк-
турное подраз-
деле-
ние 	Наезды подвиж-
ного состава 	Воздей-
ствие движу-
щимися предме-
тами 	Паде-
ние с высоты и движу-
щегося сос-
тава 	Пора-
жение эле-
ктро-
током 	Дорожно-
транс-
портные проис-
шествия 	Удары, при-
давли-
вания 	Попа-
дания в глаза ино-
род-
ных 
тел 	Сосуды под давлением 	Грузоподъемные механизмы 	Сум-
мар-
ный уровень потен-
циаль-
ной опас-
ности 	Пока-
затель (балл) уровня потен-
циаль-
ной опасности подразде-
ления 	

	

	

	

	

	коли-
чество 	уровень потен-
циальной опасности	коли-
чество 	уровень потен-
циальной опасности 	

1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	

															

															

															

															

															

     
     
Приложение N 3 

Сведения об авариях и инцидентах 
																							
N п.п 	Стук-
турное под-
разде-
ление 	Кол-во устройств, которые могут быть причиной инцидента или аварии , единиц 	Кол-во аварий, 	Кол-во инцидентов, 	Частота аварий, (число аварий)
х, 1/год 	Частота инци-
дентов 
1/год 	Ущерб от аварий , тыс. руб./год	Ущерб от инцидентов , 
тыс. руб./год 	

	

	200. г. 	200. г. 	200. г. 	среднее за 3 года 	200. г. 	200. г. 	200. г. 	среднее за 3 года 	

	200. г. 	200. г. 	200. г. 	средний за 3 года	200. г. 	200. г. 	200. г. 	средний за 3 года 	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	

																					

																					

																					

																					

																					

																					

     
Приложение N 4 

Сведения о производственном травматизме и профзаболеваниях 
														
N п.п. 	Структурное подразделение 	Средний списочный состав работающих , человек	Количество проф. заболеваний , человек 	Количество легких травм , человек 	

	

	200. г. 	200. г. 	200. г. 	средн. за 3 года 	200. г. 	200. г. 	200. г. 	средн. за 3 года	200. г. 	200. г. 	200. г. 	средн. за 3 года 	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	

														

														

														

														

														

														

     
     
Продолжение приложения N 4 
																
Количество тяжелых травм , человек 	Количество н/сл со смерт. исходом , человек	Число дней нетрудоспос. 
по уч/тр. , дней	Коэффициент частоты несчастных случаев (Кч) 	
200. г. 	200. г. 	200. г. 	средн. за 3 года 	200. г. 	200. г. 	200. г. 	средн. за 3 года 	200. г. 	200. г. 	200. г. 	средн. за 3 года 	легкие травмы (ЛТ) 	проф-
забо-
левания (ПЗ) 	тяжелые травмы (ТТ) 	смер-
тельные травмы (СМ ТР)	
15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 	27 	28 	29 	30	

																

																

																

																

																

																

     
     
Окончание приложения N 4 
																				
Частота проф. заболе-
вания , 1/год 	Частота легкой травмы , 1/год 	Частота тяжелой травмы , 1/год 	Частота несч. сл. со смерт. исходом , 1/год 	Ущерб от проф. заболеваний , 
тыс. руб./год 	Ущерб от легких травм , 
тыс. руб./год 	Ущерб от тяжелых несчастных случаев , 
тыс. руб./год 	Ущерб от несч. случ. со смерт. исходом , 
тыс. руб./год 	
				200. г. 	200. г. 	200. г. 	сред-
ний за 3 года	200. г. 	200. г. 	200. г. 	сред-
ний за 3 года 	200. г. 	200. г. 	200. г. 	сред-
ний за 3 года 	200. г. 	200. г. 	200. г. 	сред-
ний за 3 года 	
31	32 	33 	34 	35 	36 	37 	38 	39 	40 	41 	42 	43 	44 	45 	46 	47 	48 	49 	50 	

																				

																				

																				

																				

																				

																				

     
     
Приложение N 5 

Частота появления нежелательных событий 
												
N п.п. 	Структурное подразделение 	Частота появления нежелательного события (средняя за 3 года) 1/год 	Полная частота появления нежелательного события, 1/год 	Полная частота появления нежелательного события, 
1/год 	Рейтинг по результатам оценки полной вероятности 	Рейтинг по результатам оценки полной вероятности 	
		аварии 	инцидента 	проф. заболевания 	легкой травмы 	тяжелой травмы 	смертельного случая 					
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	

												

												

												

												

												

												

     
     
Приложение N 6 

Комплексный риск 
												
N п.п. 	Структурное подразделение 	Материальный ущерб от нежелательного события (средний за 3 года), тыс. руб./год 	Комплексный риск , 
тыс.руб./год 	Комплексный риск 
тыс.руб./год 	Рейтинг по результатам оценки комплексного
 риска 
  	Рейтинг по результатам оценки комплексного риска 

1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	

												

												

												

												

												

												

     
     
Приложение N 7 

Сводная таблица ранжирования структурных подразделений 
											
N п.п. 	Структурное подразде-
ление 	Рейтинг структурных подразделений по 	Суммар-
ный рейтинг 	Место, занимаемое структурным подразде-
лением 	Заключение (необходима или нет детальная оценка рисков) 	

	

	количеству мест 3 и 4 класса условий труда 	суммар-
ному уровню опасности 	частоте появления нежела-
тельных событий 

	частоте появления нежела-
тельных событий 
  	комплекс-
ному риску 	комплекс-
ному риску
				
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	

											

											

											

											

											

											

     
     
Приложение N 8 

Сведения для уточненной оценки рисков 
												
N п.п. 	Структурное подразде-
ление 	Корректировка потенциального уровня опасности 	Корректировка результатов анализа аттестации рабочих мест 	

	

	срок службы норма-
тивный, лет 	срок службы факти-
ческий, лет 	К1 (1+гр.3/г р.4) 	откор-
ректи-
рован-
ный пока-
затель уровня опас-
ности оборудо-
вания	откор-
ректи-
рован-
ный сум-
марный уровень опас-
ности	откор-
ректи-
рован-
ный пока-
затель опас-
ности 	Коли-
чество работ-
ников, обеспе-
ченных СИЗ 	Общее кол-во рабо-
чих мест 3 и 4 класса усло-
вий труда	Уровень обеспе-
чен-
ности СИЗ на неат-
тестов. рабочих местах 	Коли-
чество рабочих на рабочих местах 3 
и 4 класса вредности 
и опасности	

      											
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12	

												

												

												

												

												

												

     
Приложение N 9 

Результаты уточненной оценки рисков 
     
Сводная таблица 
											
N п.п. 	Структурное подразделение 	Корректирующие коэффициенты 	Ву пб 	В у от 	В у суммS 	Заключение о необходимости детальной оценки рисков 	
		К пб 	Кот 	Коб 	В у 3,4s 	B y oпs