ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17 июня 2015 года N 600

 Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности 
(с изменениями на 8 февраля 2022 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года N 1006 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.08.2017, N 0001201708290020); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2019 года N 25 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 25.01.2019, N 0001201901250013); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2022 года N 129 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 10.02.2022, N 0001202202100017). 
___________________________________________________________
 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 67, подпунктом 4 пункта 1 статьи 259_3 и пунктом 21 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности.    
2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации обеспечить:

актуализацию перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности, не реже одного раза в год, начиная с 1 января 2016 года;

анализ практики применения льгот, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 67, подпунктом 4 пункта 1 статьи 259_3 и пунктом 21 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации, с представлением соответствующего доклада в Правительство Российской Федерации не реже 2 раз в год, начиная с 1 января 2016 года.

3. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и управление в сфере установленных функций.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года N 308 "Об утверждении перечня объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст.1982);

постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 637 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от характеристик объектов, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита, и перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям индикатора энергетической эффективности, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 31, ст.4233).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 июня 2015 года N 600
(В редакции, введенной в действие
 с 1 января 2018 года
 постановлением Правительства
 Российской Федерации
 от 25 августа 2017 года N 1006. -
 См. предыдущую редакцию)

     Перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности 
(с изменениями на 8 февраля 2022 года) 

 I. Объекты и технологии, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических решений и вне зависимости от характеристики объектов 

Наименование объектов и технологий в соответствии с нормативно-технической документацией * 	Код
Общероссийского
классификатора
основных фондов
ОКОФ ОК 013-2014
(СНС 2008) 	Качественная характеристика объекта, обусловливающая его высокую энергетическую эффективность 	
1. 	Стеклопластиковые и полимерные трубопроводы технологические 	220.41.20.20.901
(трубопроводы
технологические) 	гарантийный срок службы стеклопластиковых труб превышает 25 лет. При эксплуатации не происходит отложение солей и парафинов, что снижает гидравлические потери по сравнению со стальными трубами. За счет меньшего веса труб и применения быстроразъемных соединительных муфт снижаются трудоемкость, рабочее время и энергетические затраты на монтаж, ремонт и техническое обслуживание трубопроводов	
2. 	Установка предварительного сброса пластовой воды 	220.41.20.20.300 
(сооружения топливно-
энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий) 	отделение (сбор) попутной пластовой воды от нефти на месторождении дает энергосберегающий эффект за счет сокращения "плеча" транспорта воды в составе водонефтяной эмульсии, снижается энергопотребление механизированного фонда добывающих скважин за счет снижения давления в нефтесборном коллекторе и сокращения "плеча" перекатки водонефтяной эмульсии	
		220.41.20.20.300 (сооружения топливно-
энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий)		
3. 	Установка подготовки нефтяного газа 	220.41.20.20.304 (установка подготовки нефтяного газа) 	повышение коэффициента утилизации попутного нефтяного газа за счет применения установки подготовки нефтяного газа для дальнейшего использования его на топливные и технологические нужды и перекачивание до конечного потребителя	
4. 	Установки вспомогательные для использования вместе с паровыми котлами и турбинами, утилизирующие вторичные газы металлургических производств и шахтный метан 	330.25.30.12 
(оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок) 	минимизирование потери вторичных топливных газов, шахтного метана и метановоздушной смеси, а также возможность их использования для производства пара и электрической энергии на энергогенерирующих установках 	
		330.25.30.12.110 
(оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами)

из 330.28.21.12 
(печи и камеры промышленные на шахтном метане)		
5. 	Котлы-утилизаторы 	330.25.30.11.110 
(котлы паровые) 	котлы-утилизаторы выполняют функцию полезной утилизации (возврата в технологический цикл) тепловой энергии, которая в ином случае была бы безвозвратно потеряна из осуществляемого технологической установкой процесса, являясь, по сути, прямыми потерями топлива из технологического цикла. Такое оборудование функционально предназначено для использования вторичных энергетических ресурсов, таких, как тепловая энергия продуктов сгорания от газотурбинных электростанций, печей и др.)	
6. 	Установки утилизации тепла, раскаленного доменного и конвертерного шлака, отходящих дымовых газов, топливных газов или вторичного пара 	330.28.25.12.190 
(оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки) 	выработка электрической энергии установками газовых утилизационных бескомпрессорных турбин в составе доменных печей за счет эффективного использования избыточного давления доменного газа и без сжигания топлива	
7. 	Коллекторы солнечные 		коллекторы солнечные выполняют функцию преобразования возобновляемой солнечной энергии в полезную тепловую энергию. Тепловая энергия может быть использована для горячего водоснабжения и отопления	
8. 	Двигатели внутреннего сгорания (газопоршневые агрегаты) с зажиганием от свечи для передвижной или стационарной аппаратуры (кроме двигателей для транспортных средств), а также карьерные самосвалы с двигателями внутреннего сгорания на газе метан	330.28.29
машины и оборудование
общего назначения прочие,
не включенные в другие
группировки 	использование в качестве топлива вторичных ресурсов (попутного нефтяного газа, биогаза, металлургических газов (доменный, коксовый и конвертерный), шахтный метан) 	
9. 	Установки газотурбинные (турбины газовые) на основе вторичных ресурсов 	330.28.11.23
(турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых)	использование в качестве топлива вторичных ресурсов (попутного нефтяного газа, биогаза) 	
10. 	Тепловые насосы 	330.28.13
(насосы и компрессоры
прочие)	использование возобновляемых источников энергии, в частности тепла грунта, воды и воздуха 	
11. 	Воздухоразделительная установка
без регенерационного типа
(с блоком комплексной очистки) 	330.28.29.11
(генераторы для получения генераторного или водяного газа; ацетиленовые и аналогичные
газогенераторы; установки для дистилляции или очистки)	производство газообразного и жидкого азота и кислорода из атмосферного воздуха, что представляет собой более энергоэффективное производство продуктов разделения воздуха за счет повышения коэффициента их извлечения 	
12. 	Аппараты теплообменные спиральные и пластинчатые 	330.28.25.14.129 
(оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее)

330.28.25.11.110 
(теплообменники) 	теплообменники такого типа отличаются компактностью, малыми гидравлическими сопротивлениями и значительной интенсивностью теплообмена при повышенных скоростях теплоносителей (коэффициент теплопередачи в 3-4 раза больше, чем в кожухотрубных, соответственно в 3-4 раза поверхность пластинчатых теплообменников меньше, чем кожухотрубных)	
13. 	Частотно-регулируемый привод, станции управления с частотно-регулируемым приводом 	330.28.95.11 
(оборудование для производства бумаги и картона) 	уменьшается потребление реактивной мощности в сетях электроснабжения, что ведет к снижению величины тока и соответственно потерь электрической энергии в линиях электропередачи и силовых трансформаторах. 	
		330.30.20.31.117 
(машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты) 	Внедрение частотно-
регулируемого привода позволяет привести напорно-
расходные характеристики насоса в соответствие с гидравлическими характеристиками системы трубопроводов и тем самым снизить затраты энергии на перекачку жидкости до 40-50 процентов за счет исключения потерь давления на устройстве дросселирования	
14. 	Компенсаторы реактивной мощности (шунтирующий реактор, управляемый шунтирующий реактор с подмагничиванием постоянным током, конденсаторные батареи, статические тиристорные компенсаторы, статические компенсаторы реактивной мощности, выполненные на базе современной силовой электроники)	220.42.22.13 
(электростанции) 	снижение потерь электрической энергии в линиях электропередачи и трансформаторах электрических сетей за счет снижения потребления реактивной мощности в этих сетях 	
15. 	Шинопроводы низкого напряжения (магистральные, распределительные, осветительные) 	330.26.30.1 
(аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая) 	снижение потери при передаче и распределении электрической
энергии при применении шинопроводов внутри здания на
20-25 процентов по сравнению с обычными кабельными системами 	
		220.42.22.12.110 (линии электропередачи местные)		
16. 	Генераторы фотоэлектрические (солнечные батареи) 		использование возобновляемых источников энергии преобразованием энергии солнца в электрическую энергию	
17. 	Установки ветроэнергетические 	330.28.11.24 
(турбины ветряные) 	использование возобновляемых источников энергии, в частности ветра, преобразованием энергии ветра в электрическую энергию	
18. 	Инфракрасные обогреватели электрические и газовые 	330.28.29
машины и оборудование
общего назначения прочие, не включенные в другие группировки 	повышение энергетической эффективности такого типа нагревателей, что заложено принципиально в способе обогрева - поверхностный нагрев выполняется локально конкретного оборудования или рабочего места, которому требуется обеспечить необходимые температурные условия, остальная часть помещения при этом имеет пониженный температурный режим, что позволяет экономить энергоресурсы на отопление	
19. 	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение свыше 110 кВ 	220.42.22.11.110
(линии (кабели) электропередачи высокого напряжения) 	снижение потерь при передаче и распределении электрической энергии, увеличение пропускной способности, уменьшение территорий на строительство электросетевых объектов	
20. 	Установки для производства водорода методом каталитического реформинга природного газа 	330.28.29.60
(установки для обработки материалов с
использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки)
      	производства водорода методом каталитического реформинга природного газа 	
21. 	Установки для вдувания пылеугольного топлива в доменные печи 	330.28.91.1 (оборудование для металлургии) 	снижение расхода металлургического кокса на производство чугуна на 20-25 процентов и природного газа на производство чугуна на 70-75 процентов 	
(Пункт дополнительно включен со 2 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2019 года N 25) 
	
22. 	Компрессорные станции для транспортировки попутного нефтяного газа 	330.28.13 
(насосы и компрессоры 
прочие) 	повышение коэффициента утилизации попутного нефтяного газа за счет компримирования и транспортирования нефтяного газа для дальнейшего использования его на топливные и технологические нужды конечным потребителем 	
(Пункт дополнительно включен со 2 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2019 года N 25) 
	
23. 	Комплекс оборудования по сбору, хранению и транспортировке конвертерного газа 	330.28.91.1 (оборудование для 
металлургии) 	снижение выбросов загрязняющих веществ, сокращение потребления природного газа и повышение энергоэффективности производства стали на 15-20 процентов 	
(Пункт дополнительно включен со 2 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2019 года N 25) 	

 II. Объекты и технологии, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности, на основании соответствия объектов установленным значениям индикатора энергетической эффективности 

Наименование объектов и технологий в соответствии 	Код Общероссийского 	Существенные характеристики 	Количественный показатель энергетической эффективности 	
с нормативно-технической документацией* 	классификатора основных фондов ОКОФ ОК 
013-2014 
(СНС 2008) 	объекта 	наименование 	единица измерения 	значение 	
________________ 
* Нормативно-техническими документами, подтверждающими отнесение объектов и технологий к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности, являются технический паспорт, проектный показатель и (или) гарантийный показатель по договору.

Предусмотрена возможность одновременного использования в переходный период кодов Общероссийского классификатора основных фондов ОКОФ ОК 013-94 и кодов Общероссийского классификатора основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) с изменениями, которые вводятся с 1 января 2017 г.

	
1. 	Котлы паровые водяные и другие парогенераторы, кроме котлов (бойлеров) для центрального отопления 	330.25.30 (котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления) 	топливо-
природный газ 	коэффициент полезного действия 	процентов 	более 94 	
			жидкое топливо 	коэффициент полезного действия	процентов 	более 93 	
2. 	Котлы теплофикационные водогрейные 	330.25.30.11.120 
(котлы пароводогрейные) 	- 	коэффициент полезного действия	процентов 	не менее 94 	
3. 	Котлы пеллетные 	330.25.30 
(котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления) 	удельный расход топлива на единицу вырабатываемой электрической или тепловой энергии (г ут/кВт·ч) 
(не более 300)	коэффициент полезного действия 	процентов 	не менее 94 	
4. 	Паротурбинный энергоблок на суперсверхкритических параметрах пара 	330.28.11.21 
(турбины на водяном паре и прочие паровые турбины) 	- 	удельный расход топлива на единицу вырабатывае-
мой электрической энергии	г ут/кВт·ч 	не более 275 	
5. 	Турбины паровые и другие паросиловые установки энергетические (турбины паровые стационарные для привода электрических генераторов)	330.28.11.21.190 (турбины паровые прочие

330.28.11.21.110 (турбины на водяном паре) 	- 	удельный расход топлива на единицу вырабатывае-
мой электрической энергии 	г ут/кВт·ч 	не более 275 	
6. 	Угольные паротурбинные энергоблоки мощностью более 330 МВт с паровыми котлами с циркулирующим кипящим слоем	330.28.11.21.190 (турбины паровые прочие) 

330.28.11.21.110 (турбины на водяном паре) 	- 	удельный расход топлива на единицу вырабатывае-
мой электрической энергии 	г ут/кВтч 	не более 275 	
7. 	Установки газотурбинные энергетические 	330.28.11.23 (турбины газовые, кроме 	мощность (МВт) от 2 до 4 	коэффициент полезного действия 	процентов 	не менее 25,1 	
		турбореактивных и турбовинтовых) 	от 4 до 6 			не менее 29,6 	
			от 6 до 12			не менее 31,8 	
			от 12 до 20			не менее 33,5 	
			от 20 до 30			не менее 36,3 	
			более 30			не менее 36,9 	
8. 	Турбины гидравлические 	330.28.11.22.110 
(турбины гидравлические) 	- 	коэффициент полезного действия	процентов 	не менее 90 	
9. 	Насосы центробежные многоступенчатые секционные 	330.28.13.14 
(насосы центробежные подачи жидкостей прочие; 	диапазон производитель-
ности (куб.м/час) 	коэффициент полезного действия 	процентов 		
		насосы прочие) 	от 38 до 60			более 69 	
		330.28.13.13 
(насосы роторные 	от 60 до 63 			более 71 	
		объемные прочие для перекачки 	от 63 до 105 			более 61 	
		жидкостей) 	от 105 до 180			более 67 	
			от 180 до 500			более 79 	
			более 500			более 80 	
10. 	Насосы нефтяные магистральные и подпорные. 	330.28.13.1 
(насосы для перекачки жидкостей;	диапазон производитель-
ности (куб.м/час) 	коэффициент полезного действия 	процентов 		
	Оборудование насосное и насосы для нефти и нефтепродуктов. 	подъемники жидкостей) 	до 20 			не менее 55 	
	Насосы нефтяные 		от 20 до 40 			не менее 69 	
			от 40 до 400 			не менее 70 	
			более 400			не менее 71 	
11. 	Насосы вихревые и центробежно-вихревые с подачей 	330.28.13.14.110 
(насосы центробежные	производитель-
ность (куб.м/сут.) 	коэффициент полезного действия 	процентов 		
		подачи жидкостей прочие) 	от 25 до 100 			более 60 	
			от 100 до 180			более 75 	
			от 180 до 480			более 78 	
			свыше 480			более 80 	
12. 	Оборудование насосное (насосы, агрегаты и 	330.28.13.14.190 
(насосы прочие) 	подача (куб.м/час) 	коэффициент полезного 	процентов 		
	установки насосные). Насосы центробежные, 		до 37 	действия 		не менее 50 	
	поршневые и роторные 		38-300			не менее 70 	
			свыше 300			не менее 72 	
13. 	Печи подогрева 	330.28.21.13.119 
(электропечи и камеры промышленные или 	трубчатые 	коэффициент полезного действия 	процентов 	не менее 85 	
		лабораторные прочие, не включенные в другие группировки)					
14. 	Насосы двухвинтовые 	330.28.12.13.130 (насосы гидравлические винтовые) 	производитель-
ность (подача) (куб.м/сут.) 	коэффициент полезного действия 	процентов 		
			до 50			не менее 30 	
			от 50 до 100			не менее 40 	
			от 100 до 200			не менее 50 	
			от 200 до 1000			не менее 60 	
			более 1000			не менее 70 	
15. 	Вентиляторы осевые 	330.28.25.20.111 (вентиляторы осевые) 	при производитель-
ности более 5000 куб.м/час	коэффициент полезного действия 	процентов 	не менее 85 	
16. 	Вентиляторы шахтные главного проветривания 	330.28.25.20.120 (вентиляторы шахтные) 	- 	коэффициент полезного действия	процентов 	не менее 84 	
17. 	Вентиляторы шахтные местного проветривания 	330.28.25.20.120 (вентиляторы шахтные) 	- 	коэффициент полезного действия	процентов 	не менее 70 	
18. 	Агрегаты литейно-
прокатные для алюминиевой катанки 	330.28.91.11.150 (станы прокатные металлургичес-
кого производства)	- 	удельный расход энергоресурсов 	кг ут/т 	не более 12500 	
19. 	Конвейеры шахтные ленточные 	330.28.92.11 (подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ) 	ширина ленты - от 1200 до 1600 мм, номинальная скорость ленты - от 3,15 до 4,5 м/с, суммарная мощность приводных электродвигате-
лей - от 1200 до 3500 кВт	удельный расход электрической энергии по перемещению 
1 тонны груза на 1 м 	кВт·ч/(т·м) 	не более 0,0017 	
20. 	Комбайны очистные и установки струговые для добычи угля и руды 	330.28.92.12.110 (машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород) 	суммарная установленная мощность электродвигате-
лей резания - от 500 до 1000 кВт включительно, максимальная вынимаемая мощность пласта - не более 4 м	удельный расход электрической энергии на извлечение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производитель-
ности 	кВт·ч/т 	не более 0,7 	
			суммарная установленная мощность электродвигате-
лей резания более 1000 кВт, максимальная вынимаемая мощность пласта - не более 5 м	удельный расход электрической энергии на извлечение 1 тонны угля при номинальной (расчетной) производитель-
ности 	кВт·ч/т 	не более 0,6 	
21. 	Конвейеры ленточные для открытых горных работ 	330.28.92.11.120 
(конвейеры непрерывного действия для подземных работ) 	ширина ленты - более 1600 мм, номинальная скорость ленты -от 3,15 до 4,5 м/с, суммарная мощность приводных электродвигате-
лей - от 3500 до 5500 кВт	удельный расход электрической энергии по перемещению
1 тонны груза на 1 м 	кВт·ч/(т м) 	не более 0,00038 	
22. 	Комбайны проходческие по углю и породе 	330.28.92.12.121 
(комбайны проходческие) 	суммарная мощность электродвигате-
лей исполнительных органов - не менее 340 кВт 	удельный расход электрической энергии при номинальной (расчетной) производитель-
ности 	кВт·ч/т 	по углю < 1,2 
по породе (прочностью 80 МПа) < 8, 
по смешанному забою (25 процентов угля и 75 процентов породы 
80 МПа) < 4,5 
по углю < 1,4, 
по породе (прочностью 80 МПа) < 9, 
по смешанному забою (25 процентов угля и 75 процентов породы 
80 МПа) < 5,5, 
по породе (прочностью 100 МПа до 15 процентов при суммарной присечке пород до 75 процентов) < 11	
23. 	Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с электрическим 	330.28.92.26.110 
(экскаваторы самоходные одноковшовые) 	объем ковша (куб.м) 
не более 10 	удельный расход электрической энергии при 	кВт·ч/куб.м 	

не более 0,41 	
	(дизель-электрическим) приводом 		10-15 	номинальной (расчетной) 		не более 0,82 	
			свыше 15 	производитель-
ности 		не более 1,22 	
			до 20 			не более 1,22	
			20-40 			не более 1,95	
			свыше 40 			не более 1,95	
24. 	Экскаваторы многоковшовые карьерные роторные 	330.28.92.27.114 
(экскаваторы карьерные) 	тип привода электрический 	удельный расход электрической энергии при номинальной производитель-
ности	кВт·ч/куб.м 	не более 0,6 	
25. 	Установки скважинных центробежных электронасосных агрегатов для трубной эксплуатации и насосы 	330.28.29 
(машины и оборудование общего назначения 	номинальная производитель-
ность насоса (куб.м/сут.) 	коэффициент полезного действия насоса при номинальной 	процентов 		
	к ним 	прочие, не включенные в 	до 30 	производитель-
ности 		не менее 36 	
		другие
группировки) 	от 30 до 80			не менее 52 	
			от 80 до 125			не менее 59 	
			от 125 до 500			не менее 64 	
			от 500 до 700			не менее 66 	
			более 700			не менее 68 	
26. 	Электродвигатели 	330.28.29 
(машины и оборудование общего 	мощность электродвигателя (кВт) - 	коэффициент полезного действия 	процентов 		
		назначения прочие, не 	до 15 			не менее 91,8 	
		включенные в другие 	от 15 до 22 			не менее 92,2 	
		группировки) 	от 22 до 37			не менее 93,7 	
			от 37 до 45			не менее 93,9 	
			от 45 до 55			не менее 94,3 	
			от 55 до 75			не менее 94,7 	
			от 75 до 160			не менее 95,1 	
			от 160 до 250			не менее 95,5 	
			более 250			не менее 96 	
27. 	Трансформаторы электрические силовые 	330.30.20.31.117 
(машины 	номинальная мощность 	потери холостого хода 	Вт 		
		энергосиловые и сварочные путевые и 	трансформатора - S = 100 кВА 	и потери короткого замыкания 		Рхх 250 Вт,
Ркз 1750 Вт;	
		агрегаты) 	S = 160 кBA 			Рхх 375 Вт, 
Ркз 2350 Вт; 	
			S = 250 кBA 			Рхх 530 Вт, 
Ркз 3250 Вт; 	
			S = 400 кВА 			Рхх 650 Вт, 
Ркз 4600 Вт; 	
			S = 630 кВА 			Рхх 800 Вт, 
Ркз 6750 Вт; 	
			S = 1000 кBA 			Рхх 1100 Вт, 
Ркз 10500 Вт; 	
			S = 1600 кBA 			Рхх 1700 Вт, 
Ркз 17000 Вт; 	
			S = 2500 кВА 			Рхх 2450 Вт, 
Ркз 25500 Вт	
28. 	Электростанции передвижные, электроагрегаты питания (дизель-
генераторы, дизельные агрегаты для выработки электрической энергии) 	220.42.22.13 
(электростанции) 	работа на дизельном топливе или смеси дизельного топлива и газа (МВт) 	расход топлива при номинальной нагрузке 	л/ч или кг/ч 		
			до 1			менее 37 	
			от 1 до 3			менее 39 	
			более 3			менее 42 	
29. 	Турбокомпрессоры 	330.28.13.25 (турбокомпрес-
соры) 	диапазон производитель-
ности (куб.м/час) 	коэффициент полезного действия (для всех ступеней сжатия)	процентов 	88 	
30. 	Компрессоры 	330.28.13.27 
(компрессоры центробежные одновальные или многовальные) 330.28.13.28 (компрессоры прочие)
      	диапазон производитель-
ности (куб.м/час) 	коэффициент полезного действия (для всех ступеней сжатия) 	процентов 	87 	
31. 	Электрические установки колпаков печей термообработки проката электротехнических и углеродистых марок стали в водородной и азото-водородной атмосфере 	330.28.21.13.111 (электропечи сопротивления) 	- 	удельный расход электрической энергии при номинальной (расчетной) производи- 
тельности 	кВт·ч/т 	не более 550-570 	
(Пункт дополнительно включен со 2 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2019 года N 25)
      	
32. 	Неэлектрические установки колпаков печей термообработки проката электротехнических и углеродистых марок стали в водородной и азото-водородной атмосфере 	330.28.21.12 
(печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, включая мусоро- сжигательные печи, кроме хлебопекарных печей) 	- 	удельный расход энергоресурсов 	кг ут/т 	не более 24-28 	
(Пункт дополнительно включен со 2 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2019 года N 25) 
	
33. 	Печи нагревательные термические 	330.28.21.13.113 (электропечи дуговые рудно- термические) 	- 	удельный расход газообразного топлива на нагрев заготовки 	кг ут/т 	не более 55 	
(Пункт дополнительно включен со 2 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2019 года N 25) 
	
34. 	Обжиговые машины конвейерного типа для обжига сырых железорудных окатышей 	330.28.92.40.140 (оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, 	номиналь- 
ная произво- 
дительность 
(т/ч): 
	удельный расход газообразного топлива 	кг ут/т 		
		не затвердевшего цемента, 	до 100 			не более 20 	
		гипсовых материалов или других 	100-350 			не более 13 	
		минеральных продуктов в порошкообразном или 	350-620 			не более 12 	
		пастообразном состоянии) 	более 620 			не более 11 	
(Пункт дополнительно включен со 2 февраля 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2019 года N 25)
      	
35. 	Электрозарядная станция электромобилей мощностью от 150 кВт (DC, 380В) 	330.28.29 (машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки) 
330.30.20.31.117 (машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты) 	номинальная мощность -
не менее 150 кВт 	коэффициент
полезного
действия 	процентов 	более 96