ГОСТ 12.4.296-2015 

      

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания

 РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ

 Общие технические условия

 Occupational safety standards system. Respiratory system protective devices. Filtering gas half masks. General specifications 
МКС 13.340.30 
Дата введения 2016-03-01 

      

 Предисловие 
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "АРТИ-Завод", Открытым акционерным обществом "Сорбент"

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 мая 2015 г. N 77-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации 	
Беларусь 	BY 	Госстандарт Республики Беларусь	
Казахстан 	KZ 	Госстандарт Республики Казахстан	
Киргизия 	KG 	Кыргызстандарт	
Россия 	RU 	Росстандарт	
Таджикистан 	TJ 	Таджикстандарт	

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2015 г. N 788-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.296-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2016 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.004-74, ГОСТ 17269-71

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отменены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

      1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие респираторы с изолирующей лицевой частью в виде полумаски (далее - респираторы), предназначенные для защиты органов дыхания персонала промышленных предприятий от опасных химических веществ (далее - ОХВ) и вредных веществ, и устанавливает общие технические условия.

Настоящий стандарт не распространяется на следующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):

- пожарные;

- военные;

- медицинские;

- авиационные;

- гражданские респираторы.

      2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения поля зрения

ГОСТ 12.4.157 Система стандартов безопасности труда. Противогазы и респираторы промышленные фильтрующие. Нефелометрические методы определения коэффициента подсоса масляного тумана под лицевую часть

ГОСТ 12.4.235 (EN 14387:2008) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка

ГОСТ 12.4.244 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.246 (EN 143:2000) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ EN 1827 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски из изолирующих материалов без клапанов вдоха со съемными противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Общие технические условия

ГОСТ 8762 Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

      3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по [1]*, а также следующий термин с соответствующим определением: 
________________ 
* Поз.[1]-[3] см. раздел Библиография. - Примечание изготовителя базы данных.     

фильтрующий респиратор: Средство индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью в виде полумаски для работы и выхода из опасной атмосферы, характеризующейся наличием вредных и опасных факторов, уровень которых превышает установленные нормативы.

      4 Классификация 
4.1 Марки и классы респираторов

Респираторы подразделяют на марки и классы согласно входящим в комплект респиратора маркам и классам фильтров или сочетанию марок и классов фильтров по ГОСТ 12.4.235. Марка и класс респиратора должны соответствовать марке и классу фильтра.

Примечание - Респиратор с фильтром А1В1Е1К2Р3 имеет марку А1В1Е1К2Р3, т.е. предназначен аналогично фильтру для защиты от:

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С;

- неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода;

- кислых газов и паров;

- аммиака и его органических производных;

- аэрозолей.

Респиратор марки А1В1Е1К2Р3 содержит фильтр А1В1Е1К2Р3, т.е. имеет аналогично фильтру следующие классы эффективности для защиты от:

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С - класс 1 низкой эффективности;

- неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода - класс 1 низкой эффективности;

- кислых газов и паров - класс 1 низкой эффективности;

- аммиака и его органических производных - класс 2 средней эффективности;

- аэрозолей - класс 3 высокой эффективности.

      5 Технические требования

      5.1 Основные показатели и характеристики 
5.1.1 Респиратор применяют при:

- объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17%;

- температуре воздуха от минус 40°С до плюс 40°С.

5.1.2 Респиратор фильтрующий применяют при содержании ОХВ и вредных веществ, превышающих предельно допустимые значения не более чем в 20-50 раз согласно ГОСТ 12.1.005. Допустимое суммарное объемное содержание ОХВ и вредных веществ должно быть указано изготовителем в Руководстве по эксплуатации в соответствии с [4].

5.1.3 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе должно быть не более 1,0% по объему.

5.1.4 Коэффициент подсоса по аэрозолю хлорида натрия или коэффициент подсоса по аэрозолю масляного тумана под полумаску респиратора с комбинированным или противоаэрозольным фильтром должен быть не более 2%.

5.1.5 Коэффициент подсоса под полумаску респиратора с противогазовым или комбинированным фильтром должен быть не более 2% при испытании по гексафториду серы.

5.1.6 Присоединение фильтра к полумаске, фильтра к шлангу и шланга к полумаске осуществляют с помощью резьбы (в том числе нестандартной) или другого особого типа соединения. Не допускается использование для комплектации респиратора полумасок и фильтров (фильтров со шлангами) или одного фильтра из комплекта фильтров с различными резьбами и типами соединения.

Стандартная резьба должна соответствовать требованиям ГОСТ 8762 или [2].

5.1.7 Соединение между фильтром и полумаской, а также соединения между фильтром и шлангом и между полумаской и шлангом должны быть прочными и герметичными.

5.1.8 Респиратор должен обеспечивать площадь поля зрения не менее 70% по отношению к площади поля зрения без респиратора.

5.1.9 Сопротивление респиратора постоянному воздушному потоку на вдохе не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 - Сопротивление респиратора постоянному воздушному потоку на вдохе
				
Тип респиратора 	Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе, Па, при расходе воздуха 	Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе после запыления, Па, при 	

	30 дм/мин 	95 дм/мин	расходе воздуха 95 дм/мин	
Респираторы марок А, В, Е, К 	
			
1 	150	530 	- 	
1 со шлангом 	
	560 	- 	
1Р1 	210	740 	930 	
1Р1 со шлангом 	
	770 	960 	
1Р2 	220	770 	1030 	
1Р2 со шлангом 	
	800 	1060 	
1Р3 	270	950 	1030 	
1Р3 со шлангом 	
	980 	1060 	
2 	190	690 	- 	
2 со шлангом 	
	720 	- 	
2Р1 	250	900 	1090 	
2Р1 со шлангом 	
	930 	1120 	
2Р2 	260	930 	1190 	
2Р2 со шлангом 	
	960 	1220 	
2Р3 	310	1110 	1190 	
2Р3 со шлангом 	
	1140 	1220 	
3 	210	770 	- 	
3 со шлангом 	
	800 	- 	
3Р1 	270	980 	1170 	
3Р1 со шлангом 	
	1010 	1200 	
3Р2 	280	1010 	1190 	
3Р2 со шлангом 	
	1040 	1220 	
3Р3 	330	1190 	1190 	
3Р3 со шлангом 	
	1220 	1220 	
Респираторы марок АХ 	
			
АХ 	190	690 	- 	
АХ со шлангом 	
	720 	- 	
АХР1 	250	900 	1090 	
АХР1 со шлангом 	
	930 	1120 	
АХР2 	260	930 	1190 	
АХР2 со шлангом 	
	960 	1220 	
АХР3 	310	1110 	1190 	
АХР3 со шлангом 	
	1140 	1220 	
Респираторы марок SX 	
			
SX 	190	690 	- 	
SX со шлангом 	
	720 	- 	
SXP1 	250	900 	1090 	
SXP1 со шлангом 	
	930 	1120 	
SXP2 	260	930 	1190 	
SXP2 со шлангом 	
	960 	1220 	
SXP3 	310	1110 	1190 	
SXP3 со шлангом 	
	1140 	1220 	
Респираторы специальных марок	
			
NOP3 	310	1110 	1190 	
NOP3 со шлангом 	
	1140 	1220 	
HgР3 	310	1110 	1190 	
HgР3 со шлангом 	
	1140 	1220 	

5.1.10 Начальное сопротивление респиратора на выдохе при расходе постоянного воздушного потока 160 дм/мин должно быть не более 300 Па.

5.1.11 Фильтры противогазовые и комбинированные должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.235, противоаэрозольные - ГОСТ 12.4.246.

5.1.12 Фильтры с соединительными шлангами должны соответствовать требованиям [3].

5.1.13 Полумаски должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.244.

      5.2 Требования к сырью, материалам и комплектующим 
5.2.1 Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать требованиям нормативных документов (НД) и иметь разрешение органов здравоохранения государств, присоединившихся к настоящему стандарту, для использования их в контакте с кожей и вдыхаемым воздухом.

      5.3 Комплектность 
5.3.1 В комплект респиратора должны входить:

- изолирующая лицевая часть в виде полумаски;

- фильтр(ы) различных марок и классов по ГОСТ 12.4.235 или их сочетаний или фильтр(ы) с соединительным шлангом по [3], или фильтры противоаэрозольные по ГОСТ 12.4.246;

- сумка или система для хранения и ношения респиратора;

- руководство по эксплуатации (1 шт. на наименьшую упаковочную единицу);

- паспорт на партию.

      5.4 Маркировка 
5.4.1 Маркировка респираторов

Каждый респиратор, включая комплектующие изделия, должен иметь маркировку согласно [4]. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

Допускается наносить маркировку только на индивидуальную упаковку, а при ее отсутствии - на групповую упаковку при условии маркировки всех комплектующих изделий.

5.4.2 Маркировка фильтров - согласно ГОСТ 12.4.235, ГОСТ 12.4.246, [4].

5.4.3 Маркировка полумасок - согласно ГОСТ 12.4.244, [4].

5.4.4 Наименьшая упаковочная единица респираторов должна иметь маркировку согласно [4], а также:

- обозначение настоящего стандарта;

- номер партии;

- марку респиратора;

- класс(ы) респиратора.

5.4.5 Транспортная маркировка должна отвечать требованиям ГОСТ 14192 и содержать манипуляционные знаки: "Верх", "Беречь от влаги", "Хрупкое. Осторожно".

      5.5 Упаковка 
5.5.1 При соблюдении условий транспортирования и хранения упаковка должна обеспечивать защиту респираторов и их составных частей от повреждений в результате внешних воздействий, возникающих в процессе транспортирования и при хранении в течение гарантийного срока. Требования к упаковке устанавливают в НД на респиратор.

Наименьшая упаковочная единица должна быть снабжена Руководством по эксплуатации.

      6 Требования безопасности 
6.1 Не допускается использование респираторов в условиях, не относящихся к области их применения или в условиях ограничения их применения.

      7 Требования охраны окружающей среды 
7.1 При хранении или применении респираторы не должны выделять в окружающую среду опасные для здоровья вещества.

7.2 Утилизация отработанных респираторов должна производиться согласно Руководству по эксплуатации.

      8 Правила приемки 
8.1 Испытания и приемку серийных респираторов, полумасок и фильтров проводят в соответствии с ГОСТ 15.309.

      9 Методы контроля 

      9.1 Оценка внешнего вида 
Проверку внешнего вида, соединительного узла фильтра и полумаски, маркировки, упаковки, комплектности респиратора, наличие руководства по эксплуатации проводят визуально.

      9.2 Определение коэффициента подсоса 
Испытания - по ГОСТ 12.4.157 с учетом подсоса через полосу обтюрации и фильтр(ы) и ГОСТ EN 1827.

      9.3 Определение сопротивления воздушному потоку 
Испытания - по ГОСТ EN 1827. Респиратор с фильтром со шлангом испытывают при расходе постоянного потока воздуха 95 дм/мин, проходящим через шланг, находящийся в свободном состоянии без растяжения или сжатия.

      9.4 Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе 
Испытания - по ГОСТ EN 1827.

      9.5 Определение площади поля зрения 
Испытания - по ГОСТ 12.4.008.

      10 Транспортирование и хранение 
Правила транспортирования и хранения устанавливает изготовитель в НД на респиратор.

      11 Руководство по эксплуатации 
11.1 Руководство по эксплуатации должно отвечать требованиям ГОСТ 2.610, [4]. 

11.2 В руководстве по эксплуатации респираторов, предназначенных для применения во взрывопожароопасных зонах и агрессивных средах, должны быть указаны требования согласно [4]. Кроме того, должна быть приведена таблица фильтров марок А, В, Е, К, АХ, SX, Р с указанием наименований химических веществ, от которых защищает каждая марка фильтра.

      12 Гарантии изготовителя 
12.1 Гарантийный срок хранения респираторов в заводской упаковке должен быть не менее трех лет с даты изготовления.

 Библиография 
			
[1] 	EN 132:1998* 	Respiratory protective devices. Definitions of terms and pictograms (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины, определения и пиктограммы) 	
________________ 
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных. 

[2] 	EN 148-1:1999 	Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard threat connection (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьбовые соединения для лицевых частей. Часть 1. Стандартное резьбовое соединение)	
[3] 	EN 12083:1998 	Respiratory protective devices - Filters with breathing hoses (Non mask mounted filters) - Particle filters and combined filters - Requirements, testing, marking (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры с соединительными шлангами (фильтры со шлангами) - противоаэрозольные, противогазовые и комбинированные фильтры. Общие технические условия)	
[4] 	TP ТС 019/2011 	Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" 	

УДК 614.894.2:006.354 	МКС 13.340.30 	
	
Ключевые слова: респиратор фильтрующий, марки респираторов, технические требования, методы контроля, маркировка