ГОСТ 12.4.127-83

Группа Т58

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 Система стандартов безопасности труда

 ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ

 Номенклатура показателей качества

 Occupational safety standards system. Special shoes.
Quality characteristics nomenclature 
МКС 13.340.50
ОКСТУ 0012 
Дата введения 1984-01-01

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.83 N 2305

3. В стандарт введен СТ СЭВ 3402-81 в части номенклатуры показателей качества

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.018-76; ГОСТ 12.4.071-79

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Мнжгосударственного совета по стандартизации, меторологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 10-88).

1. Настоящий стандарт распространяется на специальную обувь из кожи и полимерных материалов и устанавливает номенклатуру показателей качества этой обуви.

2. Показатели качества подразделяются на:

общие - применяемые для всех классификационных групп с учетом конкретных типов обуви и применяемого материала;

специализированные - применяемые только для некоторых групп.

3. Общие показатели качества должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1 
				
	  	Применяемость показателей качества 	
Наименование группы показателей качества 	Наименование показателей
качества 	для  кожаной специальной обуви 	для специальной обуви из полимерных материалов
  	
1. Физико-механические показатели       	Толщина деталей верха	+ 	+ 	
   	Толщина деталей низа	+ 	+ 	
   	Линейные размеры	+ 	+ 	
   	Прочность крепления подошвы	+ 	- 	
   	Прочность крепления каблука	+ 	- 	
   	Прочность швов заготовок	+ 	- 	
   	Прочность на разрыв	- 	+ 	
   	Относительное удлинение при разрыве	- 	+ 	
   	Сопротивление многократному изгибу	- 		
   	Прочность связи отдельных частей обуви (для клееной обуви)	- 	+ 	
   	Температура хрупкости 	- 		
2. Эргономические показатели:	   	   	   	
гигиенические показатели	Воздухопроницаемость пакета деталей верха 
      		- 	
   	Паропроницаемость пакета деталей верха		- 	
   	Твердость	- 		
   	Гибкость	+ 		
   	Масса	+ 	+ 	
физиологические показатели 	Температура кожи стопы в обуви 			
   	Допустимое время непрерывного пользования			
антропометрические показатели	Соответствие специальной обуви размерам ноги человека
      			
3. Показатели надежности	Средний срок службы 	+ 	+ 	
4. Показатели транспортабельности 	Масса упаковочного места	+ 	+ 	
   	Температура и влажность воздуха при транспортировании и хранении	+ 	+ 	
5. Художественно- эстетические показатели       	Силуэт	+ 	+ 	
   	Внешний вид	+ 	+ 	
   	Качество внутренней отделки	+ 	+ 	

Примечания:

1. Знак "+" означает применяемость групп показателей качества, знак "-" - неприменяемость групп показателей качества.

2. Показатели, отмеченные знаком , проверяются при разработке спецобуви. 

4. К специализированным показателям качества относятся показатели назначения, приведенные в табл.2 и 3. 

Таблица 2
																										
  	Классификационные группы кожаной специальной обуви для защиты 	
	от механических воздействий 
	от повышенных температур 
																
Наименование показателя 

	исти-
рание 
	про-
колы, по-
резы 
	вибра- ция 
	уда- ры 
	сколь- жение 
	обус- ловлен- ных клима- том 
	тепло- вое 
из-
луче- ние 
	откры- тое пламя 
	искра, брызги, расплав- ленный металл, окалина 
	кон- такт с нагре- тыми по- верх- нос- тями 
	от пони- жен- ных тем- пера- тур 
	от радио- актив- ных загря- знений 
	от элек- три- чес- кого тока 
	от элек- троста- тических зарядов, электро- магнит- ных и электри- ческих полей 
	от пыли 
	от токсич- ных ве- ществ 
	от воды и раство- ров не- токси- чных веществ 
	от раст- воров кис- лот 
	от щело- чей 
	от орга- ниче- ских раст- вори- телей, в том числе лаков и кра- сок на их ос- нове 
	от нефти, нефте- продук- тов, масел и жиров 
	от общих произ- вод- ствен- ных загряз- нений 
	от вред- ных биоло- гичес- ких факто- ров 
	от стати- ческих нагрузок (от утом- ляе-
мости) 
		
1. Прочность крепления защитного носка	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
2. Внутренний безопасный зазор 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
3. Деформация ударозащитных элементов 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
4. Сопротивление проколу пакета деталей низа 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
5. Сопротивление истиранию 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
6. Коэффициент передачи виброзащиты 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
7*. Коэффициент трения скольжения 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 		
8*. Суммарное тепловое сопротивление обуви 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
9. Проницаемость агрессивных сред через пакет деталей верха	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 		
10. Коэффициент снижения прочности крепления после воздействия токсичных веществ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
11. Проницаемость токсичных веществ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 		
12. Коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 		

     (Измененная редакция, Изм. N 1).          
Таблица 3 
																	
	Классификационные группы специальной обуви из полимерных материалов	
	Для защиты 
от механических воздействий 		Для защиты от повы-
шенных и пониженных температур 		  	  				  		
Наименование
показателя 	исти-
рание 	уда-
ры 	про-
колы и по-
резы 	виб-
ра-
ция 	для за-
щиты от сколь-
жения по глад-
ким по-
верх-
нос-
тям 
	откры-
тое пламя 
и повы-
шен-
ные темпе-
ратуры 	пони-
жен-
ные тем-
пера-
туры 	обус-
лов-
лен-
ные клима-
том 	для защиты от электри-
ческого
тока, электро-
стати-
ческих зарядов и электри-
ческих полей
  	для за-
щиты от ток-
сиче-
ской пыли 
	для
за-
щиты от воды, раст-
воров солей 
	для за-
щиты от кис-
лот, ще-
ло-
чей, окис- лите-
лей 
	для за-
щиты от орга-
ничес-
ких раст-
вори-
телей, нефте-
проду- ктов и жиров 
	для за-
щиты от жид-
ких ток-
сич-
ных ве- ществ 
	для за-
щиты от вред-
ных био-
логи-
чес-
ких фак- торов 
	для за-
щиты от радио-
актив-
ных ве-
ществ 
	
1. Внутренний безопасный зазор	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
2*. Амортизацион-
ная способность ударозащитных элементов	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
3. Сопротивление проколу пакета деталей низа	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
4. Сопротивление истиранию	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
5. Коэффициент передачи виброзащиты	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
6*. Сопротивление скольжению	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
7*. Суммарное тепловое сопротивление обуви	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
8*. Изменение физико-
механических показателей после старения в воздухе	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
9. Температура хрупкости полимерного материала при воздействии низких температур	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
10*. Коэффициент  морозостойкости при воздействии низких температур	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
11. Электро-
сопротивление спецобуви	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
12. Ток утечки	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
13. Коэффициент изменения физико-
механических показателей после воздействия жидких агрессивных сред	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	
14. Изменение массы, объема или линейных размеров после воздействия жидких агрессивных сред и токсичных веществ	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	
15*. Стойкость против трещино- образования при многократных изгибах	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	

     
     Примечания к табл.2, 3:
      
1. Испытания по показателям, обозначенным знаком "*", проводятся при разработке новых видов специальной обуви и при изменении  рецептуры или конструкции.

2. Знак "+" означает применяемость групп показателей качества, знак "-" - неприменяемость групп показателей качества.     

5. Значения показателей качества и методы испытаний устанавливаются в стандартах на спецобувь в соответствии с ее назначением.

4, 5.  (Измененная редакция, Изм. N 1).

Текст документа сверен по:
официальное издание
Система стандартов безопасности труда.
ГОСТ 12.4.126-83-ГОСТ 12.4.128-83, ГОСТ 12.4.129-2001,
ГОСТ 12.4.130-83-ГОСТ 12.4.134-83, ГОСТ 12.4.135-84-
ГОСТ 12.4.139-84, ГОСТ 12.4.141-99, ГОСТ 12.4.142-84-
ГОСТ 12.4.149-84, ГОСТ 12.4.150-85-ГОСТ 12.4.155-85,
ГОСТ Р 12.4.204-99 (ИСО 11933-2-87): Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003 
ГОСТ 12.4.127-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная. Номенклатура показателей качества (с Изменением N 1) (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")