МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 25 апреля 2011 года N 340н

 Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N  21, 26.05.2014); 
приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н (Российская газета, N 118, 28.05.2014). 
___________________________________________________________
 
В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, ст.162; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11 (ч.I), ст.1036; N 15, ст.1555; N 23, ст.2713; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; N 48, ст.5618; 2009, N 2, ст.244; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 12, ст.1427, 1434; N 33, ст.4083, 4088; N 43, ст.5064; N 45, ст.5350; 2010, N 4, ст.394; N 11, ст.1225; N 25, ст.3167; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251; N 35, ст.4574; N 52 (ч.I), ст.7104; 2011, N 2, ст.339; N 14, ст.1935, 1944),

приказываю: 
Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению. 
________________      
Приложение в Бюллетене не приводится. Информация размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: www.minzdravsoc.ru. - Прим.ред. 

Министр
Т.А.Голикова

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
24 мая 2011 года,
регистрационный N 20834 
      
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 25 апреля 2011 года N 340н

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 
				
N п/п 	Наименование профессий и должностей 	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств 	Норма выдачи на год (штуки, 	
		индивидуальной защиты 	комплекты, дары) 	
1 	2 	3 	4 	

 1. Тепловые электростанции (паротурбинные, дизельные, локомобильные и другие) 
					
1 	Аппаратчик по приготовлению химреагентов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты 	до износа 	
		органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		При работе с кислотами и щелочами дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		При работе с кислотами и щелочами зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке	по поясам	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
2 	Аппаратчик химводоочистки; лаборант химического анализа 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Головной убор	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		При работе с кислотами и щелочами дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		При работе с кислотами и щелочами зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке	по поясам	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара	
				
3 	Бункеровщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
4 	Изолировщик на гидроизоляции; изолировщик на термоизоляции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Шлем защитный из огнестойких материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа	
				
		Наколенники 	до износа	
		При выполнении горячих работ и работ в мокром грунте дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов для защиты от повышенных температур и воды	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	до износа	
5 	Камеронщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	18 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		При выполнении работ по промывке конденсаторов и ям дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары 	
6 	Котлочист 	При постоянной работе на очистке котлов:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском (термостойкие) или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском (термостойкие)	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)	1 пара на 2 года	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	18 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Шлем с наплечниками	2 	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное 	до износа	
				
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам	
				
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		При постоянной работе по кислото-щелочной очистке котлов:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	8 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Шлем с наплечниками	2 	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		При выполнении работ в условиях
возможности получения ожогов
дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	1 пара	
		При выполнении работ по горячей и холодной обмывке дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды 	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	18 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Шлем с наплечниками	2 	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары 	
7 	Машинист береговых 	Костюм для защиты от общих 	1 		
	насосных станций 	производственных загрязнений и 			
		механических воздействий			
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года		
		Наушники противошумные или	до износа		
		Вкладыши противошумные 	до износа		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам		
					
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам		
					
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием 	3 пары 		
		морозостойкие с утепляющими вкладышами			
8 	Машинист вагоноопрокидывателя 	При выполнении работ по обслуживанию транспортеров, конвейеров, элеваторов, питателей топлива, трясунов, шнеков, 
скреперов, лебедок, канатной дороги, фуникулеров, скипов, угледробилок:			
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года		
		Очки защитные 	до износа		
		Наушники противошумные или	до износа		
		Вкладыши противошумные 	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа		
		При выполнении работ по уборке пыли по тракту топливоподачи дополнительно:			
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 		
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам		
					
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары		
9 	Машинист 	Костюм для защиты от общих 	1 		
	вентиляционной и аспирационной установок; слесарь по 	производственных загрязнений и механических воздействий 			
	изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
	кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 	Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара		
	аспирации 	Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Очки защитные 	до износа		
		Наушники противошумные или	до износа		
		Вкладыши противошумные 	до износа		
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары		

10 	Машинист (кочегар) 	Костюм из огнестойких материалов для 	1 	
	котельной 	защиты от повышенных температур		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Шлем защитный из огнестойких материалов	дежурный 	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
11 	Машинист котлов; старший машинист котельного 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
	оборудования; машинист энергоблока 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Шлем защитный из огнестойких материалов	дежурный 	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты 	до износа 	
		органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное		
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке 	по поясам	
				
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
12 	Машинист мельниц 	При выполнении работы по размолу топлива:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском, или		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
13 	Машинист насосных установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
14 	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Шлем защитный из огнестойких материалов	1 	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
				
		При выполнении работ по обдувке-расшлаковке котлов, обходу золоуловителей, шлакодробипок и шлакоудалителей:		
		Костюм из огнестойких материалов для 	1 	
		защиты от повышенных температур		
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
15 	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию; оператор теплового пункта 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	Г 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
16 	Машинист паровой машины и локомобиля 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
17 	Машинист паровых турбин; старший машинист турбинного отделения 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
18 	Машинист сушильной установки 	При выполнении работ в цехах пылеприготовления и по размолу топлива:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	8 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
19 	Машинист топливоподачи; моторист автоматизированной топливоподачи 	При выполнении работ по обслуживанию транспортеров, конвейеров, элеваторов, питателей топлива, трясунов, шнеков,
скреперов, лебедок, канатной дороги,
фуникулеров, скипов, угледробилок:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по уборке пыли по тракту топливоподачи дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов

На наружных работах зимой дополнительно:	до износа	
				
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием 	3 пары 	
		морозостойкие с утепляющими вкладышами		
20 	Моторист по уборке оборудования электростанций 	При выполнении работ по уборке пыли и золы в котельных цехах:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки антивибрационные	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском, или		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары 	
		морозостойкие с утепляющими вкладышами		
21 	Обходчик трассы гидрозолоудаления и золоотвалов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды или	1 	
		Плащ для защиты от воды 	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	дежурная 	

		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
22 	Огнеупорщик 	Костюм из огнестойких материалов для 
защиты от повышенных температур	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Шлем защитный из огнестойких материалов	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	до износа	
23 	Пробоотборщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
24 	Слесарь по
обслуживанию
оборудования электростанций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным 	по поясам	
		подноском или		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
25 	Слесарь по ремонту
гидротурбинного
оборудования 	При выполнении работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования турбинных и химических цехов, двигателей внутреннего сгорания:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		При выполнении работ по ремонту
трубопроводов и арматуры (паровых,
водяных, газовых, кислотных,
канализационных) дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды	1 	
		Костюм для защиты от повышенных температур и кислот	1 	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
26 	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
’ 		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
27 	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
28 	Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи; слесарь по обслуживанию 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	тепловых сетей 	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года . 	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
29 	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды	1 	
		Костюм для защиты от повышенных температур и кислот	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов на утепляющей прокладке	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
30 	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары	

31 	Шуровщик топлива 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
32	Электромонтер по ремонту и обслуживанию 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	электрооборудования	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)	1 пара на 2 года	
		При длительном непрерывном пребывании на холоде дополнительно:		
		Полушубок	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
	
33	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	электростанций; начальник смены	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Фартук из полимерных материалов	1	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)	1 пара	
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		При длительном непрерывном пребывании на холоде дополнительно:		
		Полушубок	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию)
      	
34 	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	измерений электростанций 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года 	

		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические 	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты	1 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды 	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)	1 пара на 2 года	
		При длительном непрерывном пребывании на холоде дополнительно:		
		Полушубок 	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
35 	Электрослесарь поремонту электрических машин 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические 	дежурные	
		Перчатки диэлектрические 	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара	

       

 2. Серогазоулавливающие установки на тепловых электростанциях 
					
36 	Лаборант по анализу газов и пыли 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Фартук из полимерных материалов	2 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара на 2 года	
37 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Наушники противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	по поясам	
				
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары	

38 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей 	1 	
	электрооборудования 			
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Наушники противошумные 	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно:		
		Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 лары 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 	1 пара	

      

 3. Гидроэлектростанции 
				
39 	Водолаз 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Чулки меховые 	1 пара на 2 года	
		Варежки шерстяные 	1 пара	
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Полушубок 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
		Шапка трикотажная 	1 на 2 года	
		На время спуска под воду:		
		Белье шерстяное (комплект):		
		Свитер	1 	
		Рейтузы	1 	
		Феска	1 	
		Чулки 	1 пара	
		Носки 	1 пара	
		Перчатки 	2 пары	
		Гидрокостюм 	до износа	
		Маска защитная лицевая 	до износа	
40 	Геодезист 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
41 	Геофизик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
42 	Гидрогеолог 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года 	

		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или 	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
43 	Инженер по автоматизированным системам управления
производством 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Очки защитные или 	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
44 	Инженер по наладке, совершенствованиютехнологии и 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	эксплуатации электрических станций и сетей 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 	1 пара	

		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1 	
		При работах в зоне влияния электрического
поля с напряженностью более 5 кВ/м
дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)	1 пара	
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 
      	3 пары	
45	Инженер по охране труда; инженер по
техническому 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
	надзору	Плащ для защиты от воды	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 3 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары	
		Каска защитная	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску	1 на 2 года	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
				
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием	1 пара	
		морозостойкие с утепляющими вкладышами 	на 2 года 	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 	

46 	Инженер-электроник; инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
47 	Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	измерений и телемеханики; электромонтер по ремонту 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
	аппаратуры, релейной защиты и автоматики 	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском(термостойкие) 	1 пара на 2 года	

48 	Кабельщик-спайщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	18 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		При выполнении работ в мокрых грунтах:		
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
49 	Капитан патрульного, спасательного катера; капитан-механик (водолазного, 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	спасательного судна, моторного катера) 	Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Жилет спасательный 	до износа	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	3 пары	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомыхдополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Шапка трикотажная 	1 на 2 года	
50 	Кладовщик; заведующий складом 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Костюм для защиты от воды или	1 на 2 года	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
51 	Лаборант химического анализа 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием или	24 пары	
		Перчатки резиновые 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		При работе с кислотой:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	по поясам	
				
52 	Мастер подводно-технических и других специальных работ; 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	старший мастер подводно-технических и 	Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года	
	других специальных работ 	Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
53 	Машинист гидроагрегатов; старший машинист гидроагрегатов; 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	начальник смены 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	8 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Самоспасатель 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа	

		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара	
				
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском(термостойкие) 	1 пара на 2 года 	
				
54 	Моторист водосбора 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
55 	Моторист самостоятельного управления судовым двигателем 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Жилет спасательный 	до износа	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	8 пар	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Шапка трикотажная 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	4 пары	
56 	Начальник лаборатории гидротехнических сооружений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Белье нательное 	1 комплект	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
57 	Начальник оперативно-
эксплуатационной службы 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 	1 пара	
				
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с
постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года	
58 	Начальник смены 		
		Комплект для защиты от термических рисков
электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными 	1 на 2 года	
		свойствами		
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Самоспасатель 	до износа	
		При длительном непрерывном пребывании на холоде:		
		Полушубок 	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара на 2 года	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском(термостойкие) 	1 пара на 2 года 	
				
59 	Начальник цеха; заместитель начальника цеха; начальник службы (на транспорте, в связи, 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	материально-
техническом снабжении и сбыте) 	Белье нательное	2 комплекта 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском
      	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
60 	Обходчик
гидросооружений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или 	до износа	
				
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое 	до износа	
				
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
61 	Плотник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

62 	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара	

63 	Слесарь- 	Костюм для защиты от общих 	1 	
	инструментальщик 	производственных загрязнений и механических воздействий		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
64 	Слесарь по обслуживанию
оборудования электростанций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При обслуживании оборудования
распределительных устройств с уровнями напряженности выше 5кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
65 	Слесарь по ремонту
гидротурбинногооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Налокотники антивибрационные 	до износа	
		Наколенники 	до износа	
		Нарукавники	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Перчатки антивибрационные 	до износа	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара	

66 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	2 пары	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	2 пары	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
67 	Столяр 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
68 	Токарь 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском
      	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При постоянной работе по обработке деталей из магниевого сплава дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
69 	Уборщик
производственных
помещений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
70 	Электрик цеха; электрик участка 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года 	

		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из 	1 	
		термостойких материалов		
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве, или	1 пара	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года	
71 	Электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла	1 	
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 2 года	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа	
		Перчатки диэлектрические 	до износа	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла	9 пар	
		Наплечники 	1 пара	
		Наколенники 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	1 на 2 года	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа
  	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке	1 	
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, или	1 пара	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла	1 пара	
72 	Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных 	При работе непосредственно на производстве:		
	машин; электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
73 	Электромонтер главного щита управления электростанции 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 	1 на 2 года	
				
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	8 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Самоспасатель 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
74 	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 3 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара 	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа
 . 	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
75 	Электромонтер по испытаниям и измерениям 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические 	1 пара	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	

76	Электромонтер по обслуживанию подстанции; инженер по 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	эксплуатации и ремонту гидротехнических сооружений 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Самоспасатель 	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1 	
		При работах в зоне влияния электрического
поля с напряженностью более 5 кВ/м
дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года	
77 	Электромонтер
станционного
оборудования радиофикации 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа	
		Перчатки диэлектрические 	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	18 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным, подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
78 	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара на 2 года	
79 	Электрослесарь по
ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	электростанций 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
80 	Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	устройств 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на
термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар	
		Перчатки резиновые 	12 пар	
		Наколенники 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1 	
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1 	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года	
81 	Электрослесарь по ремонту электрических машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
82 	Электрослесарь по ремонту электрооборудования 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	электростанций 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Нарукавники	дежурные 	
		Наколенники	дежурные 	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Самоспасатель 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или 	1 пара	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года 	

       

 4. Предприятия электрических сетей 
																
83 	Слесарь по
обслуживанию оборудования электростанций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При обслуживании оборудования
распределительных устройств с уровнями
напряженности выше 5кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 	по поясам	
				
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
84 	Электромонтер
диспетчерского оборудования и телеавтоматики 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих 	1 комплект 	
		производственных загрязнений и механических воздействий		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		При работе в автоматных залах, кроссах и регулировочных при эксплуатационном
обслуживании дополнительно:		
		Тапочки кожаные 	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
		При выполнении работ в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги, дополнительно:		
		Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		На наружных работах, связанных с риском возникновения электрической дуги, зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
85	Электромонтер оперативно-
выездной бригады 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		Самоспасатель	1 на бригаду*	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	на 1,5 года	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		При длительном непрерывном пребывании на холоде:		
		Полушубок	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 	
________________
     *В случае если выдача самоспасателя не предусмотрена нормативными правовыми актами в области гражданской обороны и пожарной безопасности.
     (Сноска дополнительно включена с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н)

86	Электромонтер по обслуживанию
подстанции 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
	
87	Электромонтер по оперативным
переключениям в 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	распределительных
сетях; электромонтер по ремонту и 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
	обслуживанию электрооборудования	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	1 пара	
		для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подносном для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года	
		При длительном непрерывном пребывании на холоде:		
		Полушубок	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам 	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
	
88	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 	Костюм или комбинезон для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Белье нательное хлопчатобумажное	2 комплекта	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара	
		Каска защитная	до износа	
		Подшлемник	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный	
		Нарукавники	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		При выполнении работ на воздушных линиях электропередачи под наведенным напряжением, под рабочим напряжением, в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) летний	1 на 1,5 года	
		Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) зимний	1 на 1,5 года	
		Перчатки защитные электропроводящие	6 пар	
		Экран лицевой	1	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой,		
		дополнительно:		
		Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов	1	
		Перчатки для защиты от проколов и порезов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	1 пара	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Шапка шерстяная	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов	3 пары	
		Шапка шерстяная	1	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском или	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые	1 пара на 2 года 	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
	
89	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный	
		Нарукавники	дежурные	
		Наколенники	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	24 пары	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года 	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
	
89_1	Электромонтер по надзору за трассами
кабельных сетей; 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
	электромонтер по
эскизированию трасс линий 	Ботинки или сапоги кожаные	1 пара на 1,5 года	
	электропередачи	Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Плащ для защиты от воды	до износа	
		При выполнении работ в заболоченной местности дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки или сапоги утепленные	1 пара	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки морозостойкие с полимерным покрытием 	3 пары 	
(Пункт дополнительно включен с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н)
      	
90 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; электромонтер по 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	ремонту вторичной коммутации и связи; 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и 	1 комплект 	
	кабельщик-спайщик 	механических воздействий		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		При работе в автоматных залах, кроссах и
регулировочных при эксплуатационном
обслуживании дополнительно:		
		Тапочки кожаные 	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
91 	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
92	Электромонтер по эксплуатации
распределительных 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	сетей	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный	
		Нарукавники	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное* или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, дополнительно:		
		Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов	1	
		Перчатки для защиты от проколов и порезов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		При выполнении работ, связанных с валкой деревьев, обрубкой сучьев, в том числе при работе с бензопилой, зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами для защиты от проколов и порезов	3 пары	
		Шапка шерстяная	1	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды 	1 на 3 года 	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 	
________________
     * В случае выполнения покрасочных работ.
     (Сноска дополнительно включена с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н) 	

      

 5. Предприятия тепловых сетей 
					
93 	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	ведущий инженер по организации 	Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
	эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
94 	Начальник цеха; инженер по наладке и испытаниям; техник по наладке и испытаниям 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском или		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным 	по поясам	
		подноском, или		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием 	3 пары 	
		морозостойкие с утепляющими вкладышами		
95 	Оператор очистных сооружений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	10 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	. 3 пары	
96 	Оператор теплового пункта 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском, или		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
97 	Слесарь по
обслуживанию тепловых пунктов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
98 	Слесарь пообслуживанию тепловых сетей; слесарь по ремонту 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	оборудования тепловых сетей 	Костюм для защиты от воды или	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	24 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		Самоспасатель	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары	

      

 6. Общие профессии 
					
99 	Аккумуляторщик 	Костюм для защиты от растворов кислот и
щелочей	1 		
		Белье нательное	1 комплект 		
		Фартук из полимерных материалов	дежурный 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 		
		Перчатки диэлектрические	дежурные 		
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар		
		Перчатки резиновые 	6 пар		
		Очки защитные 	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке	по поясам		
		Белье нательное утепленное	1 комплект 		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары		
100 	Аппаратчик электролиза 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Фартук из полимерных материалов 	до износа		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара		
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары		
		Перчатки диэлектрические	дежурные 		
		Очки защитные 	до износа		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа		
		Самоспасатель 	до износа		
		При работе с кислотами и щелочами дополнительно:			
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 		
		При работе с кислотами и щелочами зимой дополнительно:			
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке	по поясам		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары		
101 	Архивариус; заведующий архивом; переплетчик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 		
	документов; заведующий хозяйством 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 		
		Ботинки кожаные или туфли кожаные 	1 пара		
		Перчатки трикотажные 	4 пары		
102 	Бетонщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года		
		Очки защитные или	до износа		
		Щиток защитный лицевой 	до износа		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары		
103 	Весовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 		
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара		
104 	Водитель автомобиля 	При управлении грузовым и специальным
автомобилем, автомобильным краном, тягачом:			
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара		
		При управлении автобусом и легковым автомобилем:			
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Плащ для защиты от воды	дежурный 		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 		
		Ботинки кожаные 	1 пара		
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар		
		Зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
	. 	Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара		
105 	Водитель вездехода; водитель погрузчика; водитель 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
	транспортно-
уборочной машины; 	Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года		
	машинист бульдозера; 	Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 		
	машинист экскаватора; 	Фартук из полимерных материалов 	до износа		
	тракторист 	Нарукавники 	до износа		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Наушники противошумные или	до износа		
		Вкладыши противошумные 	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа		
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:			
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 		
		Накомарник - сетка наголовная	1 		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 		
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары		
106 	Водитель
мототранспортных
средств 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
107 	Вулканизаторщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе с ядовитыми, агрессивными,
вредными пылящими веществами
дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
108 	Грузчик; подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Нарукавники 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работы по погрузке и
выгрузке пылящих грузов, твердого топлива,
промышленных отходов и колчедана
дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
109 	Дежурный по
железнодорожнойстанции 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Головной убор	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		При выполнении работы по погрузке и выгрузке пылящих грузов дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Шапка трикотажная 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара	

110 	Дефектоскопист
рентгено-,
гаммаграфирования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
111 	Диспетчер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
112 	Жестянщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		При выполнении работ, где необходима защита от повышенных температур, дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
113 	Инженер-механик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам
 . 	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
114 	Инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	охране труда 	Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
115 	Инженер по расчетам и 	При работе непосредственно на производстве:		
	режимам; ведущий инженер по расчетам и 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
	режимам; инженер-конструктор 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
116 	Инженер по техническому 	При работе непосредственно на производстве:		
	надзору; техник; мастер; старший мастер; инженер; 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	инженер по эксплуатации 	Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
	оборудования 	Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
117 	Инженер-электроник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Очки защитные	дежурные 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
118 	Инженер электротехнической лаборатории 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов 	1 на 2 года	
		Перчатки термостойкие 	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		При работах в зоне влияния электрического
поля с напряженностью более 5 кВ/м
дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды 	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)	1 пара на 2 года	
		При выполнении работ на воздушных линиях
электропередачи под наведенным
напряжением, под рабочим напряжением, в
зоне влияния электрического поля с
напряженностью более 5 кВ/м:		
		Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) летний	1 на 1,5 года	
		Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) зимний	1 на 1,5 года	
		Дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		При выполнении работ на высоте:		
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) 	дежурная 	

119 	Каменщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
120 	Кладовщик; старший кладовщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		При работе на складе кислот и других химикатов дополнительно:		
		Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		При работе в неотапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
121 	Контролер энергосбыта 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
				
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
122 	Лаборант химического 	При работе непосредственно на производстве:		
	анализа; техник-лаборант; инженер-химик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	24 пары	
		Перчатки резиновые 	12 пар	
		Очки защитные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		При мойке лабораторной посуды дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Нарукавники 	4 пары	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
123 	Лифтер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
124 	Маляр; маляр строительный; штукатур 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При работе на кровле и металлоконструкциях:		
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
125 	Мастер по ремонту; мастер по ремонту гидросооружений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском, или		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
126 	Машинист автовышки и автогидроподъемника 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском, или	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
127 	Машинист двигателей внутреннего сгорания 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
128 	Машинист
компрессорных
установок 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
129 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
130 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар	
131 	Машинист тепловоза 	Костюм для защиты от общихпроизводственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		При выполнении работы по погрузке и выгрузке пылящих грузов:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов 	до износа	

		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Полушубок 	по поясам	
		Шапка трикотажная 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
132 	Медник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
133 	Менеджер; контролер измерительных приборов и 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	специального инструмента 	Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
134 	Механик; старший механик; слесарь по ремонту дорожно- 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	строительных машин и тракторов 	Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Нарукавники 	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
 ’ 	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
135 	Монтажник по монтажу 	Костюм сигнальный 3 класса защиты 	1 	
	стальных и железобетонных 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
	конструкций 	Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты на утепляющей прокладке	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
136 	Монтер пути 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
137 	Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	контроля, регулирования 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
	и управления (наладчик 	Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
	КИП и автоматики) 	Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском или		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
138 	Начальник
автохозяйства; начальник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	автоколонны 	Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
139	Начальник
инспекции; инженер- 	При работе непосредственно на производстве:		
	инспектор	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		Плащ для защиты от воды	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	до износа	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	до износа	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа	
		Каска защитная	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	до износа	
		Подшлемник под каску утепленный	до износа	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	до износа	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском или	до износа	
		Валенки с резиновым низом	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	до износа	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 	

140 	Обмотчик элементов электрических машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Наколенники 	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
141 	Обходчик линейный 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологические факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
142 	Обходчик пути и
искусственных
сооружений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		При выполнении работ в местах обитания
клещей и кровососущих насекомых
дополнительно:		
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1 на 2 года	
		Накомарник - сетка наголовная	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
143 	Оператор заправочных станций 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Головной убор	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Шапка трикотажная 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытиемморозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
144 	Оператор копировальных и множительных машин 	Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
145 	Оператор котельной 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
146 	Осмотрщик-ремонтник вагонов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
147 	Паяльщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
148 	Плотник; столяр 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Наплечники	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	24 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	

		Подшлемник под каску	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
149 	Приемосдатчик груза 	Костюм для защиты от общих 	1 	
	и багажа 	производственных загрязнений и механических воздействий		
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском или		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Полушубок 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
150 	Пропитчик пиломатериалов и изделий из 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	древесины 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Нарукавники 	2 пары	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ по пропитке леса антисептиками дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды	1 	
		При выполнении работ е условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием 	3 пары 	
		морозостойкие с утепляющими вкладышами		
151 	Пропитчик электротехнических изделий 	При выполнении работ по пропитке якорей и катушек:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
152 	Рабочий по комплексному обслуживанию и 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	ремонту зданий; инженер по 	Фартук из полимерных материалов 	до износа	
	организации эксплуатации и 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
	ремонту зданий и сооружений 	Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара 	
153 	Регенераторщик
отработанного масла 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
154 	Слесарь аварийно-
восстановительных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
155 	Слесарь-
инструментальщик 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Головной убор	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
156 	Слесарь
механосборочных работ 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
157 	Слесарь по контрольно-измерительным 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	приборам и автоматике 	Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
158 	Слесарь по ремонту автомобилей 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
159 	Слесарь по ремонту подвижного состава 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Нарукавники 	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные или	до износа	
		Щиток защитный лицевой 	до износа	
		Наушники противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
160 	Слесарь по топливной 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
	аппаратуре 			
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Нарукавники 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
161 	Слесарь-ремонтник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском или		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным 	по поясам 	
		подноском, или		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	1 пара	

162 	Слесарь-сантехник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	1 комплект 	
		Фартук из полимерных материалов 	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
163 	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
164 	Смотритель здания 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	2 пары	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
165 	Составитель поездов 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	4 пары	
		При выполнении работы по погрузке и выгрузке пылящих грузов дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Полушубок 	по поясам	
		Шапка трикотажная 	1 на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	2 пары	
166 	Сторож (вахтер); охранник; контролер контрольно- 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	пропускного пункта 	Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
167 	Стропальщик; такелажник 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары	

168 	Токарь; фрезеровщик; сверловщик; станочник широкого профиля 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Очки защитные или	до износа		
		Щиток защитный лицевой 	до износа		
		Наушники противошумные или	до износа		
		Вкладыши противошумные 	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа		
		При постоянной обработке деталей из магниевого сплава дополнительно:			
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла	1 		
169 	Уборщик
производственных
помещений 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 		
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Очки защитные 	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара		
170 	Электромеханик по лифтам 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Белье нательное	1 комплект 		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 		
		Перчатки диэлектрические	дежурные 		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года		
		Очки защитные 	до износа		
		Наушники противошумные или	до износа		
		Вкладыши противошумные 	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа		
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Белье нательное утепленное	1 комплект 		
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара		
171	Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:			
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта		
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта		
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года		
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации или	1 пара		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве с защитой от вибрации	1 пара		
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года		
		Дополнительно:			
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные		
		Перчатки диэлектрические	дежурные		
		Перчатки с полимерным покрытием	18 пар		
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:			
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1		
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:			
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа		
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:			
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)	1 пара		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары		
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
		
172 	Электромонтер
 главного щита управления электростанций 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги: 			
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 		
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта 		
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов 	1 на 2 года		
		Перчатки трикотажные термостойкие 	4 пары		
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара		
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску термостойкий 	1 на 2 года		
		Дополнительно:			
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 		
		Перчатки диэлектрические	дежурные 		
		Перчатки с полимерным покрытием 	8 пар		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа		
		Наушники противошумные или	до износа		
		Вкладыши противошумные 	до износа		
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:			
		Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов	до износа		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с укрепляющими вкладышами	3 пары		
173 	Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 		
		Плащ для защиты от воды 	1 на 2 года		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара		
		Сапоги резиновые с защитным подноском 	1 пара на 2 года		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 		
		Перчатки диэлектрические	дежурные 		
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар		
		Каска защитная 	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года		
		Очки защитные 	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа		
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам		
		Валенки с резиновым низом 	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары		
174	Электромонтер-линейщик по
монтажу воздушных 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:			
	линий высокого напряжения и контактной сети 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года		
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта		
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта		
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года		
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары		
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара		
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара		
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года		
		Дополнительно:			
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные		
		Перчатки диэлектрические	дежурные		
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа		
		Наушники противошумные или	до износа		
		Вкладыши противошумные	до износа		
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная		
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:			
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1		
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения:			
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа		
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:			
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года		
		При выполнении работ в зоне электромагнитного влияния воздушных линий, находящихся в работе под наведенным напряжением:			
		Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) летний	1 на 1,5 года		
		Защитный комплект от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения ЭП-4(0) зимний	1 на 1,5 года		
		При выполнении работ вблизи дорог и при расчистке трасс, валке деревьев:			
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты	1		
		На наружных работах зимой дополнительно:			
		Костюм из термостойких материалов с
постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года		
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара		
		Валенки с резиновым низом	по поясам		
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары		
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:			
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты ЭП-1	1 на 1,5 года		
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты ЭП-3 	1 на 1,5 года		
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
		
175 	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные 	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
176	Электромонтер по испытаниям и
измерениям; инженер 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	по испытаниям	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	18 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты	1	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		При длительном непрерывном пребывании на холоде:		
		Полушубок	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года 	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
	
177	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	автоматики; инженер- энергетик службы (группы) релейной 	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
	защиты, автоматики, измерений и телемеханики; 	Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
	электромеханик по средствам автоматики и 	Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
	приборам технологического 	Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
	оборудования 	Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара на 2 года 	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
	
178 	Электромонтер
станционного
оборудования телефонной связи 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа	
		Перчатки диэлектрические 	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
179 	Электромонтер
станционного радиооборудования 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском 	1 пара	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа	
		Перчатки диэлектрические 	до износа	
		Перчатки с полимерным покрытием 	12 пар	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам	
		Подшлемник под каску утепленный 	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	по поясам	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1 пара	
180 	Электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик 	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла	1 	
		Плащ термостойкий для защиты от воды 	1 на 2 года	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	1 пара	
		Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие) 	1 пара на 2 года	
		Боты или галоши диэлектрические 	до износа	
		Перчатки диэлектрические 	до износа	
		Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла	9 пар	
		Наплечники 	1 пара	
		Наколенники 	1 пара	
		Каска защитная 	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску 	1 на 2 года	
		Очки защитные 	до износа	
		Щиток защитный термостойкий 	1 на 2 года	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке	1 	
		Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное утепленное	1 комплект 	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных 	1 пара	
		температур, искр и брызг расплавленного металла или		
		Сапоги кожаные утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	1 пара	
		Валенки с резиновым низом 	по поясам	
		Перчатки утепленные для защиты от повышенных температур, искр и брызг и расплавленного металла	3 пары	
181	Электрослесарь по ремонту
оборудования 	Комплект для защиты от термических рисков электрической дуги:		
	распределительных
устройств	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами	1 на 2 года	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта	
		Белье нательное термостойкое	2 комплекта	
		Фуфайка-свитер из термостойких материалов	1 на 2 года	
		Перчатки трикотажные термостойкие	4 пары	
		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий	1 на 2 года	
		Дополнительно:		
		Боты или галоши диэлектрические	дежурные	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное или	до износа	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовое	до износа	
		Наушники противошумные или	до износа	
		Вкладыши противошумные	до износа	
		Страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный)	дежурная	
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:		
		Накомарник - сетка наголовная из термостойких материалов	1	
		При выполнении работ в условиях повышенного загрязнения дополнительно:		
		Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	до износа	
		Фартук из полимерных материалов	до износа	
		При работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно:		
		Экранирующий комплект летний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-1	1 на 1,5 года	
		Экранирующий комплект зимний для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты типа ЭП-3	1 на 1,5 года	
		Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара	
		Плащ термостойкий для защиты от воды	1 на 3 года	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
		Подшлемник под каску термостойкий утепленный	1 на 2 года	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или	1 пара	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве	1 пара	
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	2 пары	
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию)
      	
182	Электромонтер по
эксплуатации
электросчетчиков	При выполнении работ по снятию, установке и замене электросчетчиков промышленных и коммунально-бытовых потребителей:		
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар	
		Перчатки диэлектрические	дежурные	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные	
		Очки защитные	до износа	
		Плащ для защиты от воды	до износа	
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1	
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1	
		Сапоги резиновые с защитным подноском	до износа	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам	
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	по поясам	
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском	по поясам	
		Валенки с резиновым низом	до износа	
		Перчатки с полимерньм покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами 	3 пары	
(Пункт дополнительно включен с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н) 	

Примечания:

1. Руководителям и специалистам подразделений, обязанным по роду своей деятельности непосредственно участвовать в работах по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту, или выполняющим работы с бригадами служб, групп и участков воздушных линий, распределительных сетей, подстанций и других производственных подразделений, а также производящим оперативные переключения в электроустановках, выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, как и для работников соответствующих производств (профессий), предусмотренных Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (далее - Нормы).

2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45 (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2003 года N 4901).

3. В каждом структурном подразделении организации необходимо иметь запас дежурной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты всех наименований, предусмотренных Нормами, в количестве 10% от общего количества выдаваемых работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

4. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенным сроком носки.

При выдаче работникам одновременно ботинок кожаных утепленных или сапог утепленных, или валенок срок их носки увеличивается в два раза.

5. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренным Нормами, могут выдаваться дополнительно следующие средства индивидуальной защиты (если такая выдача не предусмотрена Нормами):

- головные уборы (береты, кепи, бейсболки и др.) со сроком носки "до износа";

- рубашки или футболки в количестве двух штук на один год;

- носки в количестве 6 пар на один год;

- тапочки со сроком носки "до износа" при посещении душевых;

- спрей для ног с противогрибковым эффектом в количестве 100 мл (1 флакон) на 1 месяц (при выдаче специальной обуви);

- противоожоговый гель в количестве 20 граммов на 1 год (при выполнении огнеопасных и взрывоопасных работ);

- защитный крем от низких температур и ветра в количестве 100 мл (1 тюбик) на 1 месяц (при выполнении наружных работ зимой);

- очки для защиты от ультрафиолетового излучения со сроком носки "до износа";

- специальные защитные очки, предназначенные для защиты глаз от проявлений компьютерного зрительного синдрома, со сроком носки "до износа" (при работах на персональных электронно-вычислительных машинах);

- защитные очки корригирующие при наличии медицинских показаний, если в соответствии с настоящими Нормами должны выдаваться очки защитные, со сроком носки "до износа";

- индивидуальное средство для промывания глаз (стерильный раствор NaCl 0,9%) в количестве 200 мл (1 герметично закрытый флакон) со сроком выдачи "до износа" (при бесплатной выдаче очков или щитков защитных).

5.1 Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты не выдаются работникам следующих должностей:

диспетчер (пункт 111 Норм);

инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по охране труда (пункт 114 Норм);

инженер по расчетам и режимам; ведущий инженер по расчетам и режимам; инженер-конструктор (пункт 115 Норм);

инженер по техническому надзору (пункт 116 Норм); 

инженер электротехнической лаборатории (пункт 118 Норм);

менеджер; контролер измерительных приборов и специального инструмента (пункт 133 Норм).

За исключением случаев привлечения работников указанных должностей к эксплуатации и ремонту электрооборудования. 
(Пункт дополнительно включен с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н) 
6. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, страховочная привязь, удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки (в том числе корригирующие) и щитки, фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания с противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, антивибрационные рукавицы или перчатки и т.п. не указаны в Нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки "до износа" или как "дежурные" на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. Их выдача может включаться в коллективные договоры и соглашения. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 июня 2014 года приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н. - См. предыдущую редакцию) 
7. Работникам, которым требуется защита в условиях, где необходимы повышенная видимость и узнаваемость, вместо специальной одежды, предусмотренной Нормами, выдается специальная сигнальная одежда повышенной видимости с тем же сроком носки.

8. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах природных очагов клещевого энцефалита, дополнительно выдается костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) и обувь для защиты от клещей и кровососущих насекомых, если такая выдача не предусмотрена Нормами.

Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу в районах распространения клещей и кровососущих насекомых или в зонах природных очагов клещевого энцефалита, разрешается заменять:

костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствам со сроком носки 1 на 2 года;

ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве на ботинки или сапоги кожаные с защитным подноском на термостойкой маслобензостойкой подошве для защиты от повышенных температур, клещей и кровососущих насекомых со сроком носки 1 пара на 1 год;

костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) с аналогичным сроком носки;

ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском на ботинки кожаные с защитным подноском или сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от клещей и кровососущих насекомых со сроком носки 1 пара на 1 год. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н. - См. предыдущую редакцию) 
9. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим работу, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, дополнительно выдаётся куртка-накидка для защиты от кровососущих насекомых и (или) накомарник, а также набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки в количестве не менее 400 мл, аэрозоль для защиты от клещей в количестве не менее 100 мл, средство после укусов (бальзам) - не менее 100 мл.

10. Работникам, находящимся при выполнении трудовых обязанностей в зонах, зараженных радионуклидами, или обслуживающим технологическое оборудование, являющееся источником ионизирующих излучений, в случае невозможности дезактивировать специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, они должны быть заменены новыми вне зависимости от сроков носки. На время дезактивации специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам выдается запасной комплект.

11. Работникам всех профессий и должностей, занятым на работах во взрывоопасных условиях, должна выдаваться специальная одежда, изготовленная из тканей и материалов с огнестойкими антиэлектростатическими свойствами.

12. Работникам всех профессий и должностей, предусмотренных в разделе "Гидроэлектростанции" Норм, которые при аварийной ситуации могут оказаться в затапливаемых помещениях, дополнительно к основным средствам индивидуальной защиты выдаются спасательный жилет и самоспасатель со сроками носки "до износа".

13. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими Нормами не предусмотрена бесплатная выдача теплой специальной одежды, на наружных работах зимой или при работе в неотапливаемых помещениях, могут выдаваться дополнительно куртка или костюм на утепляющей прокладке (1 на 2 года); подшлемник утепленный под каску (1 на 2 года); маска для защиты лица от пониженных температур со сроком носки "до износа"; перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами (2 пары на 1 год).

14. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N 	Наименование теплой специальной 	Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 	
п/п 	одежды и теплой специальной обуви 	I 	II 	III 	IV 	Особый 	
1 	Костюм на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
2 	Костюм сигнальный 3 класса защиты на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
3 	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
4 	Костюм для защиты от механических воздействий, проколов и порезов на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
5 	Полушубок 	0 	5 	4 	3 	3 	
6 	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 	2 	1,5 	1,5 	1 	1 	
7 	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 	2 	1,5 	1,5 	1 	1 	
8 	Валенки с резиновым низом 	4 	3 	2,5 	2 	2 	

15. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам, длительно или постоянно выполняющим работы в III, IV и особом климатических поясах, а также в высокогорных районах на высоте от 1000 м над уровнем моря, могут выдаваться:

полушубок со сроком носки "по поясам";

шапка-ушанка - 1 на 3 года;

меховые рукавицы - 1 пара на 2 года.

При этом срок носки костюма на утепляющей прокладке увеличивается на 1 год.

15.1. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавливает в соответствии с Нормами перечень средств индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающий защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной защиты от термического воздействия электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей энергии, превышающей фактическую. 
(Пункт дополнительно включен с 6 июня 2014 года приказом Минтруда России от 12 декабря 2013 года N 735н)

16. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

Указанные Нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя на основании результатов проведения специальной оценки условий труда и могут быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по сравнению с которыми улучшается обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 июня 2014 года приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н. - См. предыдущую редакцию)