МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 18 июня 2010 года N 454н

 Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н (Российская газета, N 118, 28.05.2014). 
___________________________________________________________
 
В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, ст.162; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11 (ч.I), ст.1036; N 15, ст.1555; N 23, ст.2713; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; N 48, ст.5618; 2009, N 2, ст.244; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 12, ст.1427, 1434; N 33, ст.4083, 4088; N 43, ст.5064; N 45, ст.5350; 2010, N 4, ст.394; N 11, ст.1225),

приказываю: 
Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению. 
________________ 
Приложение в Бюллетене не приводится. Информация размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: www.minzdravsoc.ru. - Прим.ред.     

Министр
Т.А.Голикова 

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 июля 2010 года,
регистрационный N 17897 
           
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 18 июня 2010 года N 454н 

     
Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 
						
N
п/п 	Наименование профессий и должностей 	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары) 	
1 	2 	3 	4 	
		Рабочие		
1 	Антеннщик - мачтовик; электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 	При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных и кабельных, в том числе антенно-мачтовых сооружений, на антенных опорах и опорах фидерных линий:		
	занятый на работе на воздушных 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
	линиях связи и радиофикации 	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным покрытием, или	12 пар 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		Перчатки кожаные	6 пар 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ в мокрых грунтах дополнительно:		
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		При выполнении работ на столбовых опорах фидерных линий, опорах воздушных линий связи, пропитанных антисептиками, дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		Рукавицы брезентовые	дежурные 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ по пропитке столбов антисептиком, по погрузке и выгрузке и установке столбов, приставок, пропитанных антисептикам, и при работе на таких столбах дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		Рукавицы брезентовые	дежурные 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ, связанных с риском возникновения электромагнитных излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных и кабельных сооружений, в том числе на антенно-мачтовых сооружениях, на антенных опорах и опорах фидерных линий, зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами или рукавицы утепленные	6 пар 	
		При выполнении работ в особом поясе зимой дополнительно:		
		Рукавицы меховые	1 пара 	
2 	Водитель аэросаней; 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 на 2 года 	
	работник, занятый управлением глиссером или моторной лодкой 	Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты или плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные или полуботинки кожаные	1 пара на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	3 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Шлем защитный	до износа 	
		Подшлемник	1 	
		Шлем на байке или полушерстяной	1 на 2 года 	
		Очки защитные	до износа 	
		При вождении аэросаней, снегоходов зимой дополнительно:		
		Костюм меховой	по поясам 	
		Полушубок	по поясам 	
		Унты меховые	по поясам 	
		Шлем на меху	1 на 3 года 	
		Очки со светофильтром	до износа 	
		Маска лицевая для защиты от пониженных температур	до износа 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа 	
3 	Водитель мототранспортных 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 на 2 года 	
	средств 	Ботинки кожаные	1 пара на 3 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	3 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Шлем защитный	до износа 	
		Подшлемник	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа 	
4 	Возчик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Ветровка (штормовка) для защиты от воды или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Ботинки кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	3 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием, или	6 пар 	
		Рукавицы комбинированные	2 пары 	
		При выполнении работ на маршрутах зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Полушубок	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа 	
		При выполнении работ в особом поясе зимой дополнительно:		
		Рукавицы меховые	1 пара 	
5 	Кабельщик-
спайщик; электромонтер канализационных сооружений связи; 	При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных и кабельных сооружений:		
	электромонтер линейных сооружений 	Костюм сигнальный 3 класса защиты или комбинезон сигнальный 3 класса защиты	1 	
	телефонной связи и радиофикации; электромонтер станционного телевизионного 	Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты или плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 2 года 	
	оборудования, занятый на наружных работах 	Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием или	12 пар 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наколенники	до износа 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ в мокрых грунтах:		
		Сапоги резиновые болотные	1 пара 	
		При выполнении работ по пропитке столбов антисептиками, по погрузке, выгрузке и установке столбов, приставок, пропитанных антисептиками, и при работе на таких столбах дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		Рукавицы брезентовые	дежурные 	
		При выполнении аварийно-восстановительных работ дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазоаэрозольное шланговое	дежурное 	
		При выполнении работ по монтажу оптического кабеля дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		При выполнении работ с растворителем, применяемым для очистки от гидрофобного заполнителя сердечника кабеля, и с компаундом для заливки муфт дополнительно:		
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		При выполнении работ по спайке кабелей в колодцах, протяжке подземных кабелей дополнительно:		
		Бахилы пластиковые	до износа 	
		При работе в высокогорных районах дополнительно:		
		Ботинки альпинистские	1 пара 	
		При работах, связанных с риском возникновения электромагнитных излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
6 	Курьер, занятый доставкой печати почтовых и 	При выполнении работ по приему и доставке печати и почтовых отправлений:		
	отправлений 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 на 2 года 	
		Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты или	1 на 2 года 	
		Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Берет или бейсболка	1 на 2 года 	
		Футболка трикотажная	2 	
		Полуботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке во II и I поясах или куртка на утепляющей прокладке во II и I поясах	1 на 3 года 	
		Костюм меховой или	по поясам 	
		Полушубок в особом, IV, III поясах	1 на 5 лет 	
		Жилет утепленный	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	1 пара на 3 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 3 года 	
7 	Монтажник оборудования связи; монтажник связи - кабельщик; монтажник связи - 	При выполнении работ по прокладке и монтажу городских и междугородных кабелей; работ по прокладке, монтажу и подключению интернета, распределительных и абонентских сетей:		
	линейщик; монтажник связи - спайщик 	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	2 	
		Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты или плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием или рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		Наколенники	до износа 	
		При выполнении работ в мокрых грунтах дополнительно:		
		Сапоги резиновые болотные	1 пара 	
		При выполнении работ по монтажу оптического кабеля дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		При выполнении работ по спайке кабелей в колодцах, протяжке подземных кабелей дополнительно:		
		Бахилы пластиковые	до износа 	
		На наружных работах зимой по прокладке, монтажу городских и междугородных кабелей; работ по прокладке, монтажу и подключении интернета дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	2 на 2 года 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами 	1 пара 	
8 	Оператор копировальных и множительных машин 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Туфли кожаные или тапочки кожаные	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
9 	Оператор связи 	При выполнении работ у универсального операционного окна:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 на 2 года 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ по обработке, приему и выдаче посылок дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным покрытием	до износа 	
		При выполнении работ по обмену, разделке и заделке почты внутри помещений, в том числе в сортировочных центрах и цехах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Футболка трикотажная	2 	
		Туфли кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		При выполнении работ по погрузке, выгрузке и обработке посылок и печати на открытом воздухе:		
		Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой	1 на 2 года 	
		Халат хлопчатобумажный или 	1 	
		халат из смешанных тканей	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара на 2 года 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном	дежурный 	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		При выполнении работ по обмену почты, перевозимой почтовыми вагонами, воздушными и речными судами, автотранспортом и другими видами транспортных средств, дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		При выполнении работ по сопровождению и обмену почты и денежных средств:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой	1 на 2 года 	
		Бронежилет	6 лет 	
		Полуботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Берет или бейсболка	1 на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях, зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами во II и I поясах	1 пара 	
		Рукавицы теплые в особом, IV, III поясах	1 пара 	
		При выполнении работ на письмосортировочных, экспедиционных (адресопечатающих, франкировальных и штемпелевальных) машинах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 на 2 года 	
		Напальчники	до износа 	
		При выполнении работ в главной кассе:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 на 2 года 	
		Напальчники	до износа 	
		При выполнении работ в информационно-расчетном центре:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		При выполнении работ по ремонту, разборке и обработке мешкотары:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 на 2 года 	
		Халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Туфли кожаные или полуботинки кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
10 	Подсобный рабочий 	При выполнении работ по ремонту, разборке и обработке мешкотары:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 на 2 года 	
		Халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Туфли кожаные или полуботинки кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ по уборке и мытью кабин телефонов-автоматов, установленных на улицах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском или полусапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		При выполнении подсобных работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных и кабельных, в том числе антенно-мачтовых сооружений:		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты или плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным покрытием, или	12 пар 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		Перчатки кожаные	6 пар 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении подсобных работ на антенных опорах и на опорах фидерных линий:		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты или плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		перчатки трикотажные с точечным покрытием, или	12 пар 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		Перчатки кожаные	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ в мокрых грунтах дополнительно:		
		Сапоги резиновые болотные с жестким подсоском	1 пара на 2,5 года 	
		При выполнении подсобных работ на столбовых опорах фидерных линий, опорах воздушных линий связи, пропитанных антисептиками, дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		Рукавицы брезентовые	дежурные 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении подсобных работ по пропитке столбов антисептиком, по погрузке и выгрузке и установке столбов, приставок пропитанных антисептиками, и при работе на таких столбах дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		Рукавицы брезентовые	дежурные 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении подсобных работ, связанных с риском возникновения электромагнитных излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		При выполнении подсобных работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных и кабельных сооружений, в т.ч. на антенно-мачтовых сооружениях, на антенных опорах и опорах фидерных линий, зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами или рукавицы утепленные	6 пар 	
		При выполнении работ в особом поясе зимой дополнительно:		
		Рукавицы меховые	1 пара 	
		При выполнении подсобных работ на электропитающих установках:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении подсобных работ по обслуживанию аккумуляторных батарей:		
		Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей, или	1 	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	4 пары 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При работах, связанных с риском возникновения электромагнитных излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При выполнении подсобных работ по обслуживанию электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания, передвижных дизельных электростанций и бензоагрегатов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	4 пары 	
11 	Почтальон 	При работе на внутренней службе:		
		Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей	1 на 1,5 года 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Напальчники	до износа 	
		При выполнении работ по доставке почтовых отправлений, посылок, телеграмм, периодической печати, пенсионных выплат, пособий, а также по выемке писем из почтовых ящиков пешим порядком:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой, или куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой, или куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой	1 на 2 года 	
		Ветровка (штормовка) для защиты от воды или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 на 2 года 	
		Туфли кожаные или полуботинки кожаные	1 пара на 2 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	4 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке во II и I поясах или куртка на утепляющей прокладке во II и I поясах	1 на 3 года 	
		Костюм меховой или	по поясам 	
		Полушубок в особом, IV, III поясах	1 на 5 лет 	
		Унты меховые или сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Противоскользящие устройства	до износа 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами во II и I поясах	1 пара на 3 года 	
		Рукавицы теплые в особом, IV и III поясах	1 пара на 3 года 	
		При выполнении работ по сопровождению и обмену почты, печати и денежных средств: 
      		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой, или куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой, или куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой	1 на 2 года 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Туфли кожаные или полуботинки кожаные	1 пара на 2 года 	
		Бронежилет	1 на 6 лет 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой или куртка на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	1 пара на 3 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами во II и I поясах	1 пара на 3 года 	
		Рукавицы теплые в особом, IV, III поясах	1 пара на 3 года 	
		При выполнении работы по обмену почты, перевозимой почтовыми вагонами, дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	дежурный 	
12 	Проводник-
электромонтер почтовых вагонов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 на 2 года 	
		Полуботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием или	12 пар 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		При работе с аккумуляторными батареями дополнительно:		
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		Фартук из полимерных материалов	дежурный 	
		Очки защитные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	1 пара на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 3 года 	
13 	Продавец непродоволь- 	При выполнении работ в киосках печати:		
	ственных товаров; киоскер 	Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей	1 	
		Напальчники	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом	1 пара на 3 года 	
14 	Радиооператор 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту, монтажу и обслуживанию станционного оборудования и аппаратуры дополнительно:		
		Туфли кожаные или тапочки кожаные	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов	2 пары 	
		При работе в телецентрах, на радиостанциях и в ремонтных мастерских дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При работе в составе выездных бригад по проведению радиоизмерений параметров качества сети, по обслуживанию оборудования телефонной связи, при проведении аварийно-профилактических работ дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении радиоизмерений на высотных объектах, крышах и открытых площадках зданий и антенно-мачтовых сооружений дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок базовых станций, передающих устройств и антенно-фидерных устройств дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу репитеров дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу аппаратуры и оборудования транспортных сетей дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении работ по приемке в эксплуатацию антенно-мачтового сооружения дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу сервисных платформ и платформ новых технологий, а также по обслуживанию коммутационных подсистем дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При тестировании абонентского оборудования дополнительно:		
		Футболка антистатическая	2 	
		Перчатки антистатические	4 пары 	
		Полуботинки антистатические	1 пара 	
		При выполнении работ по тестированию и ремонту оборудования радиоподсистемы дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении монтажных работ структурированной кабельной системы дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении работ на технологическом оборудовании дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные	до износа 	
		При выполнении работ по обслуживанию оборудования спутниковой связи дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Страховочная система	до износа 	
		На наружных работах, работах в неотапливаемых помещениях и при разъездном характере работы зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или костюм меховой в особом, IV, III поясах	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
15 	Сортировщик почтовых 	При выполнении работ в помещениях:		
	отправлений и произведений печати 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Футболка трикотажная	2 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Напальчники	до износа 	
		При выполнении работ по погрузке, выгрузке и обработке посылок и печати на открытом воздухе:		
		Костюм хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	до износа 	
		При работе с мешкотарой дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами во II и I поясах	1 пара на 3 года 	
		Рукавицы теплые в особом, IV, III поясах	1 пара на 3 года 	
16 	Телеграфист; телефонист	Туфли кожаные или тапочки кожаные 	1 пара 	
17 	Фельдъегерь 	При работе на трактах и в аэропортах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 на 2 года 	
		Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Полушубок в особом, IV и III поясах	1 на 5 лет 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
18 	Фотооператор 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Полуботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
		При выполнении работы по фотохимической обработке фотокопий газетных полос дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Нарукавники из полимерных материалов	1 пара 	
		Перчатки из полимерных материалов или перчатки резиновые	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
19 	Электромеханик; электромеханик почтового оборудования 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	1 пара на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 3 года 	
20 	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации; электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
	устройств связи; электромонтер 	Туфли кожаные или тапочки кожаные	1 пара 	
	приемопередаю-
щей станции 	Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
	спутников связи; электромонтер 	Перчатки диэлектрические	дежурные 	
	станционного оборудования 	Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
	радиофикации; электромонтер 	Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
	станционного радиооборудо- 	Очки защитные	до износа 	
	вания; электромонтер станционного 	На наружных работах при обслуживании оборудования телефонной связи и радиоузлов дополнительно:		
	оборудования радиорелейных линий связи; 	Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
	электромонтер станционного оборудования 	Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
	телеграфной связи; 	Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
	электромонтер станционного 	Каска защитная	1 на 2 года 	
	телевизионного оборудования; 	Подшлемник под каску	1 	
	электромонтер станционного оборудования 	При работе в телецентрах, на радиостанциях и в ремонтных мастерских дополнительно:		
	телефонной связи 	Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ по техническому обслуживанию наружных и внутренних подвесных блоков систем вентиляции и кондиционирования дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ на электропитающих установках дополнительно:		
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		При выполнении работ в аккумуляторных:		
		Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	до износа 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 
      	4 пары 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При работах, связанных с риском возникновения электромагнитных излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
21 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания; электромонтер по 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	обслуживанию электроустановок; электромеханик по испытанию и 	Ботинки кожаные с жестким подноском или полуботинки кожаные с жестким подноском, или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
	ремонту электро-
оборудования; 	Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
	слесарь-электрик по ремонту 	Перчатки диэлектрические	дежурные 	
	электрообору-
дования 	Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе на электропитающих установках дополнительно:		
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		При обслуживании аккумуляторных батарей:		
		Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей или	1 	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	4 пары 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При работах, связанных с риском возникновения электромагнитных излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При выполнении работ по обслуживанию электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания, передвижных дизельных электростанций и бензоагрегатов дополнительно:		
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	4 пары 	
		Руководители и специалисты		
22 	Ведущий инженер-энергетик; главный 	При работе на электропитающих установках:		
	энергетик; инженер-энергетик; специалист (главный, ведущий, старший); техник-энергетик; 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	энергетик 	Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе на столбовых и стоечных опорах воздушных линий электропередачи дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ на столбовых опорах фидерных линий, опорах воздушных линий связи, пропитанных антисептиками, дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		Рукавицы брезентовые	дежурные 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При обслуживании аккумуляторных батарей дополнительно:		
		Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	4 пары 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ по обслуживанию электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания, передвижных дизельных электростанций и бензоагрегатов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные	до износа 	
	- 	На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
23 	Главный инженер; инженер (старший, ведущий); менеджер; начальник (руководитель) 	При осуществлении контроля за деятельностью организаций, филиалов и их структурных подразделений, а также подчинённых подразделений, касающейся эксплуатационных, производственно-технических и организационных вопросов:		
	группы; начальник отдела; начальник (руководитель) службы; начальник смены; начальник участка; 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
	специалист (главный, ведущий, 	Плащ непромокаемый	до износа 	
	старший); техник; эксперт 	Ботинки кожаные или полуботинки кожаные, или сапоги резиновые	1 пара на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 2 года 	
		При работе в составе выездных бригад по проведению радиоизмерений параметров качества сети, по обслуживанию оборудования, при проведении аварийно-профилактических работ дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении радиоизмерений на высотных объектах, крышах и открытых площадках зданий и антенно-мачтовых сооружений дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок базовых станций, передающих устройств и антенно-фидерных устройств дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу репитеров дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу аппаратуры и оборудования транспортных сетей дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении работ по приемке в эксплуатацию антенно-мачтовых сооружений дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу сервисных платформ и платформ новых технологий, а также по обслуживанию коммутационных подсистем дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		На наружных работах, работах в неотапливаемых помещениях и при разъездном характере работы зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
24 	Главный метролог; инженер по 	При непосредственной занятости на поверке приборов:		
	метрологии; начальник лаборатории по метрологии; техник по метрологии; эксперт по метрологии 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	2 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
25 	Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств; инженер электросвязи; 	При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных воздушных и кабельных сооружений:		
	ведущий инженер электросвязи; начальник цеха; начальник участка; производитель работ (прораб) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки кожаные	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		Наколенники	до износа 	
		При выполнении работ по монтажу оптического кабеля дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		При выполнении работ по пропитке столбов антисептиками, по погрузке, выгрузке и установке столбов, приставок, пропитанных антисептиками, и при работе на таких столбах дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При работе на антенно-мачтовых сооружениях дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Перчатки кожаные	2 пары 	
		Страховочная система	до износа 	
		При работе в высокогорных районах:		
		Ботинки альпинистские	1 пара 	
		При проведении работ в колодцах, траншеях, по обслуживанию и ремонту воздушных линий связи дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		Страховочная система	дежурная 	
		При обслуживания воздушных линий связи дополнительно:		
		Страховочная система	дежурная 	
		Когти монтерские	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
26 	Инженер по нормированию труда; 	При выполнении работ в производственных помещениях:		
	нормировщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	2 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску 
      	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ на объектах почтовой связи и на доставочных участках:		
		Куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года 	
		Плащ непромокаемый	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
27 	Инженер по охране труда; начальник отдела охраны труда; начальник (руководитель) службы охраны 	При проведении контроля за состоянием охраны труда в производственных подразделениях, участии в работе комиссий по приемке и вводу в эксплуатацию оборудования и объектов связи и при расследовании несчастных случаев на производстве:		
	труда; руководитель бюро охраны труда; руководитель группы охраны труда 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Ботинки кожаные или полуботинки кожаные, или туфли кожаные	1 пара на 2 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 2 года 	
28 	Инженер средств радио и телевидения; инженер (главный, ведущий, старший); инженер- 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
	электроник; инженер электросвязи; 	Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
	менеджер; специалист 	Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
	(главный, ведущий, старший); эксперт 	Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту, монтажу и обслуживанию станционного оборудования и аппаратуры дополнительно:		
		Туфли кожаные или тапочки кожаные	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	2 пары 	
		При работе в телецентрах, на радиостанциях и в ремонтных мастерских дополнительно:		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ по техническому обслуживанию наружных и внутренних подвесных блоков систем вентиляции и кондиционирования дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		Берет или бейсболка	1 	
		При работе в составе выездных бригад по проведению радиоизмерений параметров качества сети, по обслуживанию оборудования телефонной связи, при проведении аварийно-профилактических работ дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении радиоизмерений на высотных объектах, крышах и открытых площадках зданий и антенно-мачтовых сооружений дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Перчатки кожаные	6 пар 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок базовых станций, передающих устройств и антенно-фидерных устройств дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу репитеров дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу аппаратуры и оборудования транспортных сетей дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При выполнении работ по приемке в эксплуатацию антенно-мачтового сооружения дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-
техническому обслуживанию, ремонту и монтажу сервисных платформ и платформ новых технологий, а также по обслуживанию коммутационных подсистем дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		При тестировании абонентского оборудования дополнительно:		
		Футболка антистатическая	2 	
		Перчатки антистатические	4 пары 	
		Полуботинки антистатические	1 пара 	
		При выполнении работ по тестированию и ремонту оборудования радиоподсистемы дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении монтажных работ структурированной кабельной системы дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении работ на технологическом оборудовании выпуска счетов дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа 	
		При выполнении работ на термоупаковочной машине и стреп-машине дополнительно:		
		Туфли кожаные	1 пара 	
		При выполнении работ по обслуживанию оборудования спутниковой связи дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Страховочная система	до износа 	
		На наружных работах, работах в неотапливаемых помещениях и при разъездном характере работы зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу аппаратуры и оборудования базовых станций и антенно-мачтовых сооружений и оборудования транспортных сетей:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах, работах в неотапливаемых помещениях и при разъездном характере работы зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При работах на антенно-мачтовых сооружениях дополнительно:		
		Страховочная система	до износа 	
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		При измерительных работах, выполнении работ по восстановлению, эксплуатационно-техническому обслуживанию передающих устройств, антенно-фидерных устройств и антенно-фидерных трактов дополнительно:		
		Очки защитные	до износа 	
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования дополнительно:		
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выезде аварийно-восстановительных бригад к местам аварий дополнительно:		
		Теплоизоляционный коврик	до износа 	
		При проведении работ на высоте и верхолазных работах, связанных с эвакуацией пострадавших:		
		Страховочная система	до износа 	
		При выполнении работ в сельских местностях, рабочих поселках и пригородах:		
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Щиток защитный	до износа 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту и монтажу репитеров:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах, работах в неотапливаемых помещениях и при разъездном характере работы зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При выполнении работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, монтажу аппаратуры и оборудования коммутационной подсистемы, сервисных платформ, платформ новых технологий и дополнительных сетевых платформ:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или костюм меховой	по поясам 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При выполнении монтажных работ структурированной кабельной системы:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		При выполнении погрузочно-разгрузочных работ оборудования структурированной кабельной системы, оргтехники и расходных материалов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		При выполнении работ на технологическом оборудовании выпуска счетов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные	до износа 	
		При выполнении работ по погрузке и выгрузке бумаги в ролах и других материалов вне помещения дополнительно:		
		Куртка брезентовая	1 	
		Брюки хлопчатобумажные с брезентовыми наколенниками	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		При выполнении работ на термоупаковочной машине и стреп машине дополнительно:		
		Полуботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
		При наружных работах зимой:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или костюм меховой	по поясам 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами 
      	3 пары 	
29 	Инспектор по эксплуатационным, производственно- 	При постоянном осуществлении контроля в структурных подразделениях организации:		
	техническим и организационным вопросам 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные или полуботинки кожаные, или сапоги резиновые	1 пара на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 2 года 	
30 	Контролер технический почтовых вагонов; специалист; 	При выполнении работ по эксплуатации и техническому обслуживанию почтовых вагонов, при работе на платформах и дебаркадере:		
	инструктор; инженер 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 на 2 года 	
		Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Ботинки кожаные или полуботинки кожаные, или туфли кожаные	1 пара на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке во II и I поясах	1 на 3 года 	
		Куртка с подстежкой из натурального меха и капюшоном в особом, IV и III поясах	1 на 5 лет 	
		Полукомбинезон на утепляющей прокладке в особом, IV и III поясах	1 на 5 лет 	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	до износа 	
31 	Механик по ремонту оборудования 	При выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию механизмов и оборудования почтовой связи:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 на 2 года 	
		Халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	1 пара на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 3 года 	
32 	Начальник, заместитель начальника вагона (почтового); начальник состава почтовых вагонов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Туфли кожаные или ботинки кожаные, или полуботинки кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		На наружных работах и работе в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Жилет утепленный	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом	1 пара на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 3 года 	
33 	Специалист (старший, ведущий), техник, работающие в генеральной 	При выполнении работ на оборудовании массовой печати документов (печать, конвертирование, резка, упаковка, подача и установка бумаги на печатное оборудование):		
	дирекции 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Тапочки кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары 	
		Противошумные наушники	до износа 	
34 	Техник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе на электропитающих установках дополнительно:		
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		При обслуживании аккумуляторных батарей:		
		Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей, или	1 	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	4 пары 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При работах, связанных с риском возникновения электромагнитных излучений, дополнительно:		
		Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения	1 на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При выполнении работ по обслуживанию электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания, передвижных дизельных электростанций и бензоагрегатов дополнительно:		
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	4 пары 	
35 	Экспедитор 	При выполнении работ по приему и доставке печати и почтовых отправлений:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой	1 на 2 года 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Берет или бейсболка	1 на 2 года 	
		Футболка трикотажная	2 	
		Полуботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке во II и I поясах или куртка на утепляющей прокладке во II и I поясах	по поясам 	
		Костюм меховой или	по поясам 	
		Полушубок в особом, IV, III поясах	1 на 5 лет 	
		Жилет утепленный	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 3 года 	
36 	Электромеханик связи; старший электромеханик связи; электромеханик 	При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных воздушных и кабельных сооружений:		
	линейных сооружений связи и абонентских устройств; 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	электромеханик связи участковый 	Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки кожаные	6 пар 	
		Берет или бейсболка	1 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Страховочная система	до износа 	
		Наколенники	до износа 	
		При выполнении работ по спайке кабелей в колодцах, протяжке подземных кабелей и установке железобетонных опор и приставок дополнительно:		
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Бахилы пластиковые	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ по монтажу оптического кабеля дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	до износа 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		При выполнении работ по пропитке столбов антисептиками, по погрузке, выгрузке и установке столбов, приставок, пропитанных антисептиками, и при работе на таких столбах дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ на антенно-мачтовых сооружениях дополнительно:		
		Перчатки кожаные	2 пары 	
		При выполнении работ в высокогорных районах дополнительно:		
		Ботинки альпинистские	1 пара 	
		При выполнении работ по ремонту, монтажу и обслуживанию станционного оборудования и аппаратуры:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием или перчатки нейлоновые	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе в телецентрах, на радиостанциях и в ремонтных мастерских дополнительно:		
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При выполнении работ по эксплуатационному обслуживанию автоматных залов, кроссов и регулировочных дополнительно:		
		Туфли кожаные или тапочки кожаные	1 пара 	
		При выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов почтовой связи:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные или	1 пара 	
		Полуботинки кожаные	1 пара на 2 года 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по обслуживанию телеграфной аппаратуры в оконечных и абонентских пунктах и городских отделениях связи:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 на 2 года 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ на электропитающих установках:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ в аккумуляторных:		
		Костюм хлопчатобумажный защитный с кислотощелочестойкой пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	до износа 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	4 пары 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		При обслуживании комплексных систем управления дополнительно:		
		Наушники противошумные или вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке или костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Общие профессии		
		Рабочие		
37 	Водитель автомобиля 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		При выполнении работы в составе станционных, аварийных, линейных бригад и по обслуживанию мобильных комплексов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Берет или бейсболка	1 	
		При выполнении работы на выезде зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года 	
		Жилет утепленный 
      	1 на 3 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При выполнении работы по приему и доставке почтовых отправлений и печати:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой	1 на 2 года 	
		Куртка для защиты от воды или плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Футболка трикотажная	2 	
		Полуботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара на 2 года 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Берет или бейсболка	1 на 2 года 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Жилет утепленный	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные	1 пара на 3 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 3 года 	
38 	Лакировщик проводов и кабелей 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 на 2 года 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
39 	Лифтер 	При работе по сопровождению скоростных лифтов на радиотелебашнях:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	4 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	8 пар 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		При выполнении работ в производственных и сортировочных цехах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 на 2 года 	
		Халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		При работе на дебаркадере дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Полукомбинезон на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или валенки с резиновым низом	1 пара на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара на 3 года 	
40 	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На верхолазных работах дополнительно:		
		Страховочная система	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
41 	Моторист электро-
двигателей; машинист двигателей внутреннего 	При выполнении работ по обслуживанию электродвигателей, двигателей внутреннего сгорания, передвижных дизельных электростанций и бензоагрегатов:		
	сгорания; электромеханик по лифтам; слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши или боты диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием	1 на 2 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
42 	Обойщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
43 	Уборщик территорий 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Берет или бейсболка	1 	
		При выполнении работ по кошению травы дополнительно:		
		Щиток лицевой защитный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Руководители и специалисты		
44 	Заведующий складом; 	При выполнении складских операций: 		
	заведующий хозяйством; начальник склада; специалист; экспедитор по перевозке грузов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей	1 	
		Плащ непромокаемый	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		При выполнении погрузочно-разгрузочных работ дополнительно:		
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		При выполнении работ с горючими и смазочными материалами, лаками и красками дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 	
		При выполнении работ с кислотами, щелочами и другими химикатами:		
		Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки кислотощелочезащитные или перчатки с полимерным покрытием	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм меховой	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
45 	Механик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Фартук из полимерных материалов	до износа 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Берет или бейсболка	1 	
		На наружных работах и работах в неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 на 2 года 	
		Белье нательное утепленное или термобелье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка или	по поясам 	
		Шапка полушерстяная утепленная	1 	
		Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

Примечания:

1. Работникам, выполняющим работу в районах, где в весенне-летний период наблюдается массовый лет кровососущих насекомых или где имеется опасность заражения клещевым энцефалитом, дополнительно к специальной одежде, специальной обуви, предусмотренным настоящими Нормами, выдаются:

костюм для защиты от кровососущих насекомых или комплект защитной трикотажной одежды (рубашка верхняя из тонкого защитного полотна, рубашка нижняя из толстого защитного полотна, головная накидка со специальной пропиткой) (1 со сроком носки - 2 года), накомарник (со сроком носки - 1 год);

костюм противоэнцефалитный (1 со сроком носки - 3 года), если такая выдача не предусмотрена настоящими Нормами;

набор репеллентов: аэрозоль для защиты от гнуса и мошки или крем в тубе для защиты от гнуса и мошки (не менее 4 баллончиков или штук), аэрозоль для защиты от клещей (не менее 1 баллончика), средство после укусов - бальзам (не менее 1 тубы) - на период массового лета кровососущих насекомых.

2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45 (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 года N 4901).

3. Комплект для защиты от воздействия электромагнитного излучения состоит из комбинезона экранирующего, перчаток экранирующих, ботинок экранирующих на электропроводящей подошве, головного убора экранирующего с лицевым экраном.

4. Руководителям и специалистам, обязанным по роду своей работы периодически посещать производственные объекты, должности которых не предусмотрены настоящими Нормами, выдаются те же средства индивидуальной защиты, которые предусмотрены в соответствии с характером выполняемых работ для рабочих, руководителей и специалистов, профессии и должности которых указаны в настоящих Нормах.

5. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации:

при выполнении работ по пропитке столбов антисептиками, по погрузке, выгрузке и установке столбов и приставок, пропитанных антисептиками, и при работе на таких столбах вместо куртки и брюк на утепляющей прокладке в I поясе может выдаваться костюм с пристегивающейся утепляющей прокладкой и защитными накладками (1 со сроком носки - 3 года);

при работах, выполнение которых связано с опасностью нападения собак, дополнительно выдаются устройства для отпугивания собак;

при проведении работ по эвакуации пострадавших дополнительно выдается устройство эвакуации и спуска как "дежурное";

работникам всех профессий и должностей, занятым на работах на мокрых грунтах или на подтопленных участках, вместо резиновых сапог, предусмотренных настоящими Нормами, могут быть выданы сапоги резиновые с высоким голенищем (болотных) с теми же сроками носки;

работникам всех профессий и должностей, которыми настоящими Нормами предусмотрена выдача сапог резиновых, могут быть заменены на сапоги поливинилхлоридные с вставным чулком с теми же сроками носки;

в зависимости от производственных и климатических условий валенки с резиновым низом могут быть заменены на валенки и галоши резиновые или на сапоги кожаные со съемным утеплителем, или на сапоги резиновые утепленные;

при выполнении работ, связанных с постоянными нагрузками на опорно-двигательный аппарат человека, дополнительно выдаются супинаторы в специальную обувь со сроком носки "до износа";

на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, могут выдаваться средства индивидуальной защиты от излучений оптического диапазона, в частности, очки защитные со спектральными фильтрами со сроком носки "до износа". 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 июня 2014 года приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н. - См. предыдущую редакцию) 
6. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N
п/п 	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 	Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 	
		I 	II 	III 	IV 	осо-
бый 	
1. 	Костюм (куртка, брюки) на утепляющей прокладке 	3 	2 	2 	1,5 	1,5 	
2. 	Куртка на утепляющей прокладке 	3 	2 	2 	1,5 	1,5 	
3. 	Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 	3 	2 	2 	1,5 	1,5 	
4. 	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты 	3 	2 	2 	1,5 	1,5 	
5. 	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты 	3 	2 	2 	1,5 	1,5 	
6. 	Костюм меховой 	- 	- 	5 	5 	5 	
7. 	Полушубок 	5 	5 	- 	- 	- 	
8. 	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 	3 	2 	2 	1,5 	1,5 	
9. 	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 	3 	2 	2 	1,5 	1,5 	
10. 	Валенки с резиновым низом 	4 	2 	2 	2 	1,5 	
11. 	Унты меховые 	- 	- 	5 	5 	5 	
12. 	Шапка-ушанка 	- 	- 	3 	3 	3 	
13. 	Шапка шерстяная 	3 	3 	- 	- 	-