КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

 РЕШЕНИЕ

 от 18 сентября 2012 года N 159

 О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011),  Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования * 
(с изменениями на 28 февраля 2017 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
решением Коллегии ЕЭК от 29 декабря 2015 года N 176 (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии www.eaeunion.org, 30.12.2015); 
решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22 (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии www.eaeunion.org, 02.03.2017). 
___________________________________________________________
 
________________ 
* Наименование в редакции, введенной в действие с 29 января 2016 года решением Коллегии ЕЭК от 29 декабря 2015 года N 176. - См. предыдущую редакцию.

Коллегия Евразийской экономической комиссии 

решила:
1. Утвердить:

1.1. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 827; 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 января 2016 года решением Коллегии ЕЭК от 29 декабря 2015 года N 176. - См. предыдущую редакцию)

1.2. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 827. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 января 2016 года решением Коллегии ЕЭК от 29 декабря 2015 года N 176. - См. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 827 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог".

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Врио Председателя Коллегии
 Т.Д.Валовая

УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 сентября 2012 года N 159
(В редакции, введенной в действие
 с 29 января 2016 года
 решением Коллегии ЕЭК
 от 29 декабря 2015 года N 176. -
 См. предыдущую редакцию)

 Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) 
(с изменениями на 28 февраля 2017 года) 
					
N
п/п 	Элементы технического регламента Таможенного союза 	Обозначение стандарта 	Наименование стандарта 	Примечание 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1 	пункт 10 статьи 3 	ГОСТ 32836-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования 	применяется с 01.09.2016 	
2 		ГОСТ 32847-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий 	применяется с 01.09.2016 	
3 		ГОСТ 32868-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий 	применяется с 01.09.2016 	
4 		ГОСТ 32869-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий 	применяется с 01.09.2016 	
5 		ГОСТ 33154-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования 	применяется с 01.09.2016 	
6 		ГОСТ 33177-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению гидрологических изысканий 	применяется с 01.09.2016 	
7 		ГОСТ 33179-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования 	применяется с 01.09.2016 	
8 		СТ РК 1053-2011 	Автомобильные дороги. Термины и определения 	применяется до 01.09.2016 	
9 		СТ РК 1398-2005 	Дороги автомобильные. Инженерные изыскания для строительства, реконструкции и капитального ремонта. Требования к оформлению отчетов 	применяется до 01.09.2016 	
10 		СТ РК 1399-2005 	Дороги автомобильные. Инженерные изыскания для строительства, реконструкции и капитального ремонта. Требования к составу работ 	применяется до 01.09.2016 	
11 	пункт 11 статьи 3 	ГОСТ 24451-80 	Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования 	применяется до 01.09.2016 	
12 		ГОСТ 26775-97 	Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
13 		ГОСТ 26804-2012 	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
14 		ГОСТ 32753-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
15 		ГОСТ 32757-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
16 		ГОСТ 32758-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения 	применяется с 01.09.2016 	
17 		ГОСТ 32759-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
18 		ГОСТ 32830-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
19 		ГОСТ 32838-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
20 		ГОСТ 32843-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
21 		ГОСТ 32846-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
22 		ГОСТ 32848-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
23 		ГОСТ 32865-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
24 		ГОСТ 32866-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
25 		ГОСТ 32871-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
26 		ГОСТ 32944-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования 	применяется с 01.09.2016 	
27 		ГОСТ 32945-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
28 		ГОСТ 32947-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
29 		ГОСТ 32948-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
30 		ГОСТ 32953-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
31 		ГОСТ 32955-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
32 		ГОСТ 32957-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
33 		ГОСТ 32959-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения 	применяется с 01.09.2016 	
34 		ГОСТ 32960-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения 	применяется с 01.09.2016 	
35 		ГОСТ 32961-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
36 		разделы 1-4, приложения А и Б ГОСТ 32964-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
37 		ГОСТ 33025-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия 	применяется с 01.09.2016 	
38 		ГОСТ 33062-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса 	применяется с 01.09.2016 	
39 		ГОСТ 33063-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов 	применяется с 01.09.2016 	
40 		ГОСТ 33100-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог 	применяется с 01.09.2016 	
41 		ГОСТ 33127-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
42 		ГОСТ 33128-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
43 		ГОСТ 33144-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
44 		ГОСТ 33148-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
45 		ГОСТ 33149-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях 	применяется с 01.09.2016 	
46 		ГОСТ 33150-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования 	применяется с 01.09.2016 	
47 		ГОСТ 33151-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения 	применяется с 01.09.2016 	
48 		ГОСТ 33152-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей 	применяется с 01.09.2016 	
49 		ГОСТ 33153-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования 	применяется с 01.09.2016 	
50 		ГОСТ 33176-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
51 		ГОСТ 33178-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов 	применяется с 01.09.2016 	
52 		ГОСТ 33220-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию 	применяется с 01.09.2016 	
53 		ГОСТ 33382-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация 	применяется с 01.09.2016 	
54 		ГОСТ 33384-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования 	применяется с 01.09.2016 	
55 		ГОСТ 33390-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия 	применяется с 01.09.2016 	
56 		ГОСТ 33391-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций 	применяется с 01.09.2016 	
57 		ГОСТ 33475-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
58 		СТБ 1140-2013 	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
59 		СТБ 1231-2012 	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
60 		СТБ 1291-2007 	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 	применяется до 01.09.2016 	
61 		СТБ 1300-2014 	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 	применяется до 01.09.2016 	
62 		СТБ 1520-2008 	Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог. Технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
63 		СТБ 1538-2013 	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
64 		СТБ 1839-2009 	Технические средства организации дорожного движения. Экраны противоослепляющие. Общие технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
65 		СТБ 1878-2008 	Транспорт дорожный. Массы, нагрузки на оси и габариты 	применяется до 01.09.2016 	
66 		СТ РК 1124-2003 	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
67 		СТ РК 1125-2002 	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
68 		СТ РК 1278-2004 	Системы дорожных ограничений. Барьеры безопасности металлические. Технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
69 		СТ РК 1378-2005 	Дороги автомобильные. Учет интенсивности движения 	применяется до 01.09.2016 	
70 		СТ РК 1380-2005 	Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия 	применяется до 01.09.2016 	
71 		СТ РК 1411-2005 	Дороги автомобильные внутрихозяйственные сельскохозяйственных предприятий и организаций. Требования по проектированию 	применяется до 01.09.2016 	
72 		СТ РК 1412-2010 	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств 	применяется до 01.09.2016 	
73 		СТ РК 1413-2005 	Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна 	применяется до 01.09.2016 	
74 		СТ РК 1684-2007 	Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Общие требования по проектированию 	применяется до 01.09.2016 	
75 		СТ РК 1855-2008 	Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Сваи железобетонные забивные для мостовых опор. Общие технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
76 		СТ РК 1857-2008 	Дороги автомобильные. Требования по проектированию подпорных стен 	применяется до 01.09.2016 	
77 		СТ РК 1858-2008 	Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Требования при проектировании бетонных и железобетонных конструкций 	применяется до 01.09.2016 	
78 		СТ РК 2025-2010 	Дороги автомобильные. Техническая классификация 	применяется до 01.09.2016 	
79 		СТ РК 2068-2010 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования 	применяется до 01.09.2016 	
80 		ГОСТ Р 50970-2011 	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения 	применяется до 01.09.2016 	
81 		ГОСТ Р 50971-2011 	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения 	применяется до 01.09.2016 	
82 		ГОСТ Р 51256-2011 	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
83 		ГОСТ Р 51582-2000 	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" и "Пост дорожно-патрульной службы". Общие технические требования. Правила применения 	применяется до 01.09.2016 	
84 		ГОСТ Р 52282-2004 	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний 	применяется до 01.09.2016 	
85 		ГОСТ Р 52289-2004 	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств 	применяется до 01.09.2016 	
86 		ГОСТ Р 52290-2004 	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
87 		ГОСТ Р 52398-2005 	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования 	применяется до 01.09.2016 	
88 		ГОСТ Р 52399-2005 	Геометрические элементы автомобильных дорог 	применяется до 01.09.2016 	
89 		ГОСТ Р 52575-2006 	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
90 		ГОСТ Р 52605-2006 	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения 	применяется до 01.09.2016 	
91 		ГОСТ Р 52606-2006 	Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений 	применяется до 01.09.2016 	
92 		ГОСТ Р 52607-2006 	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
93 		ГОСТ Р 52748-2007 	Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения 	применяется до 01.09.2016 	
94 		ГОСТ Р 52765-2007 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация 	применяется до 01.09.2016 	
95 		ГОСТ Р 52766-2007 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования 	применяется до 01.09.2016 	
96 		ГОСТ Р 53170-2008 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
97 		ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) 	Автомобильные дороги. Нормы проектирования 	применяется до 01.09.2016 	
98 		ТКП 45-3.03-96-2008 (02250) 	Автомобильные дороги низших категорий. Правила проектирования 	применяется до 01.09.2016 	
99 		ТКП 45-3.03-112-2008 (02250) 	Автомобильные дороги. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования 	применяется до 01.09.2016 	
100 		ТКП 45-3.03-188-2010 (02250) 	Мосты и трубы. Строительные нормы проектирования фундаментов 	применяется до 01.09.2016 	
101 		ТКП 45-3.03-192-2010 (02250) 	Мосты и трубы. Правила устройства 	применяется до 01.09.2016 	
102 	пункт 12 статьи 3 	ГОСТ 32731-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля 	применяется с 01.09.2016 	
103 		ГОСТ 32755-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 	применяется с 01.09.2016 	
104 		ГОСТ 32756-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ 	применяется с 01.09.2016 	
105 		ГОСТ 32867-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования 	применяется с 01.09.2016 	
106 		ГОСТ 33161-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах 	применяется с 01.09.2016 	
107 		ГОСТ 33180-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания 	применяется с 01.09.2016 	
108 		ГОСТ 33181-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания 	применяется с 01.09.2016 	
109 		ГОСТ 33388-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации 	применяется с 01.09.2016 	
110 		СТБ 1306-2002 	Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения 	применяется до 01.09.2016 	
111 		ТКП 035-2013 (02191) 	Автомобильные дороги. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов 	применяется до 01.09.2016 	
112 		ТКП 059-2012 (02191) 	Автомобильные дороги. Правила устройства 	применяется до 01.09.2016 	
113 		ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) 	Технический надзор в строительстве. Порядок проведения 	применяется до 01.09.2016 	
114 		ТКП 234-2009 (02191) 	Автомобильные дороги. Порядок проведения операционного контроля при строительстве, ремонте и содержании 	применяется до 01.09.2016 	
115 	пункт 13 статьи 3 	ГОСТ 32753-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
116 		ГОСТ 32757-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
117 		ГОСТ 32758-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения 	применяется с 01.09.2016 	
118 		ГОСТ 32759-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
119 		ГОСТ 32830-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
120 		ГОСТ 32838-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
121 		ГОСТ 32843-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
122 		ГОСТ 32846-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
123 		ГОСТ 32848-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
124 		ГОСТ 32865-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
125 		ГОСТ 32866-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
126 		ГОСТ 32871-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
127 		ГОСТ 32945-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
128 		ГОСТ 32947-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
129 		ГОСТ 32948-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
130 		ГОСТ 32953-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
131 		ГОСТ 32955-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
132 		ГОСТ 32957-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
133 		ГОСТ 32961-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
134 		разделы 1-4, приложения А и Б ГОСТ 32964-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
135 		ГОСТ 33025-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия 	применяется с 01.09.2016 	
136 		ГОСТ 33027-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы 	применяется с 01.09.2016 	
137 		ГОСТ 33127-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
138 		ГОСТ 33128-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
139 		ГОСТ 33144-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
140 		ГОСТ 33148-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
141 		ГОСТ 33151-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения 	применяется с 01.09.2016 	
142 		ГОСТ 33176-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
143 		ГОСТ 33220-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию 	применяется с 01.09.2016 	
144 		ГОСТ 33385-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
145 		СТБ 1026-2008 	Секции металлические перильных ограждений мостов и путепроводов. Технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
146 		СТБ 1140-2013 	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
147 		СТБ 1231-2012 	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
148 		СТБ 1291-2007 	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 	применяется до 01.09.2016 	
149 		СТБ 1300-2014 	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 	применяется до 01.09.2016 	
150 		СТ РК 1124-2003 	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
151 		СТ РК 1125-2002 	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
152 		СТ РК 1219-2003 	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий 	применяется до 01.09.2016 	
153 		СТ РК 1379-2012 	Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Габариты приближения конструкций 	применяется до 01.09.2016 	
154 		СТ РК 1380-2005 	Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия 	применяется до 01.09.2016 	
155 		СТ РК 1409-2005 	Опоры дорожных знаков железобетонные. Технические условия 	применяется до 01.09.2016 	
156 		СТ РК 1412-2010 	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств 	применяется до 01.09.2016 	
157 		СТ РК 1633-2007 	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских населенных пунктов. Общие технические требования к средствам наружной (визуальной) рекламы. Правила размещения 	применяется до 01.09.2016 	
158 		СТ РК 1859-2008 	Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Требования по защите мостов от размыва на горных и предгорных реках 	применяется до 01.09.2016 	
159 		СТ РК 2065-2010 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
160 		СТ РК 2066-2010 	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
161 		ГОСТ Р 50597-93 	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 	применяется до 01.09.2016 	
162 		ГОСТ Р 50970-2011 	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения 	применяется до 01.09.2016 	
163 		ГОСТ Р 51256-2011 	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
164 		ГОСТ Р 51582-2000 	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные "Пункт контроля международных автомобильных перевозок" и "Пост дорожно-патрульной службы". Общие технические требования. Правила применения 	применяется до 01.09.2016 	
165 		ГОСТ Р 52044-2003 	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения 	применяется до 01.09.2016 	
166 		ГОСТ Р 52282-2004 	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний 	применяется до 01.09.2016 	
167 		ГОСТ Р 52290-2004 	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
168 		ГОСТ Р 52606-2006 	Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений 	применяется до 01.09.2016 	
169 		ГОСТ Р 53172-2008 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
170 		ГОСТ Р 54306-2011 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования 	применяется до 01.09.2016 	
171 		ТКП 059-2012 (02191) 	Автомобильные дороги. Правила устройства 	применяется до 01.09.2016 	
172 		ТКП 45-3.03-60-2009 (02250) 	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 	применяется до 01.09.2016 	
173 	пункт 14 статьи 3 	ГОСТ 11955-82 	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия 		
174 		ГОСТ 32703-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
175 		ГОСТ 32730-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
176 		ГОСТ 32753-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
177 		ГОСТ 32757-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
178 		ГОСТ 32758-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения 	применяется с 01.09.2016 	
179 		ГОСТ 32759-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
180 		ГОСТ 32761-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
181 		ГОСТ 32824-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
182 		ГОСТ 32826-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
183 		ГОСТ 32830-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
184 		ГОСТ 32838-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
185 		ГОСТ 32843-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
186 		ГОСТ 32846-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
187 		ГОСТ 32848-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
188 		ГОСТ 32865-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
189 		ГОСТ 32866-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
190 		ГОСТ 32870-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
191 		ГОСТ 32872-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
192 		ГОСТ 32945-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
193 		ГОСТ 32947-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
194 		ГОСТ 32948-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
195 		ГОСТ 32953-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
196 		ГОСТ 32955-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
197 		ГОСТ 32957-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
198 		ГОСТ 32961-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
199 		разделы 1-4, приложения А и Б ГОСТ 32964-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
200 		ГОСТ 33025-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия 	применяется с 01.09.2016 	
201 		ГОСТ 33127-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация 	применяется с 01.09.2016 	
202 		ГОСТ 33128-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
203 		ГОСТ 33133-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
204 		ГОСТ 33144-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
205 		ГОСТ 33148-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
206 		ГОСТ 33151-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения 	применяется с 01.09.2016 	
207 		ГОСТ 33174-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования 	применяется с 01.09.2016 	
207_1 		ГОСТ
33387-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования 	применяется с 01.04.2017 	
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
207_2 		СТБ EN
12591-2010 	Битумы дорожные. Технические требования и методы испытаний 	применяется до 01.05.2019 	
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
207_3 		СТ РК
1373-2013 	Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 	применяется до 01.05.2019 	
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
208 	пункт 19 статьи 5 	ГОСТ 32731-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля 	применяется с 01.09.2016 	
209 	пункт 20 статьи 5 	ГОСТ 32756-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ 	применяется с 01.09.2016 	
210 	пункт 21 статьи 5 	ГОСТ 32755-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 	применяется с 01.09.2016 	
211 		ГОСТ 33161-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах 	применяется с 01.09.2016 	
212 		ГОСТ 33388-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации 	применяется с 01.09.2016 	
213 	пункт 22 статьи 5 	ГОСТ 33161-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах 	применяется с 01.09.2016 	
214 		ГОСТ 33388-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации 	применяется с 01.09.2016 	

УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 сентября 2012 года N 159
(В редакции, введенной в действие
 с 29 января 2016 года
 решением Коллегии ЕЭК
 от 29 декабря 2015 года N 176. -
 См. предыдущую редакцию)

 Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования 
(с изменениями на 28 февраля 2017 года) 
								
N п/п 	Элементы технического регламента Таможенного союза 	Обозначение стандарта 	Наименование стандарта 	Примечание 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1 	пункты 11-14 статьи 3 	ГОСТ
310.3-76 	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22. - См. предыдущую редакцию) 
	
1_1 		ГОСТ
310.4-81 	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 		
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
2 		ГОСТ 310.6-85 	Цементы. Метод определения водоотделения 		
3 		ГОСТ 2517-2012 	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб 		
4 		ГОСТ 5180-84 	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 	применяется до 01.09.2016 	
5 		ГОСТ 5382-91 	Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа 		
6 		ГОСТ 8269.0-97 	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 	применяется до 01.09.2016 	
7 		ГОСТ 8735-88 	Песок для строительных работ. Методы испытаний 	применяется до 01.09.2016 	
7_1 		ГОСТ
8829-94 	Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости 		
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
8 		ГОСТ 11501-78 	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 	применяется до 01.09.2016 	
9 		ГОСТ 11503-74 	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости 		
10 		ГОСТ 11504-73 	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов 		
11 		ГОСТ 11505-75 	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости 	применяется до 01.09.2016 	
12 		ГОСТ 11506-73 	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару 	применяется до 01.09.2016 	
13 		ГОСТ 11507-78 	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 	применяется до 01.09.2016 	
14 		ГОСТ 11508-74 	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком 		
15 		ГОСТ 11512-65 	Битумы нефтяные. Метод определения зольности 	применяется до 01.09.2016 	
15_1 		ГОСТ
17625-83 	Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры 		
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
16 		ГОСТ 17789-72 	Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 	применяется до 01.09.2016 	
17 		ГОСТ 18180-72 	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева 	применяется до 01.09.2016 	
18 		ГОСТ 20739-75 	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 	применяется до 01.09.2016 	
18_1 		ГОСТ
22362-77 	Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры 		
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
18_2 		ГОСТ
22904-93 	Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 		
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
19 		ГОСТ 25584-90 	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 	применяется до 01.09.2016 	
20 		ГОСТ 30108-94 	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов 		
21 		ГОСТ 30412-96 	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий 	применяется до 01.09.2016 	
22 		ГОСТ 30413-96 	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием 	применяется до 01.09.2016 	
23 		ГОСТ 30416-96 	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 	применяется до 01.09.2016 	
24 		ГОСТ 30744-2001 	Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка 		
25 		ГОСТ 32704-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности 	применяется с 01.09.2016 	
26 		ГОСТ 32705-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений 	применяется с 01.09.2016 	
27 		ГОСТ 32706-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности 	применяется с 01.09.2016 	
28 		ГОСТ 32707-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом 	применяется с 01.09.2016 	
29 		ГОСТ 32708-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания 	применяется с 01.09.2016 	
30 		ГОСТ 32718-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ 	применяется с 01.09.2016 	
31 		ГОСТ 32719-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава 	применяется с 01.09.2016 	
32 		ГОСТ 32721-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности 	применяется с 01.09.2016 	
33 		ГОСТ 32722-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности 	применяется с 01.09.2016 	
34 		ГОСТ 32723-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава 	применяется с 01.09.2016 	
35 		ГОСТ 32724-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей 	применяется с 01.09.2016 	
36 		ГОСТ 32725-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 	применяется с 01.09.2016 	
37 		ГОСТ 32726-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках 	применяется с 01.09.2016 	
38 		ГОСТ 32727-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 	применяется с 01.09.2016 	
39 		ГОСТ 32728-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб 	применяется с 01.09.2016 	
40 		ГОСТ 32729-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности 	применяется с 01.09.2016 	
41 		ГОСТ 32731-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля 	применяется с 01.09.2016 	
42 		ГОСТ 32754-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
43 		ГОСТ 32755-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ 	применяется с 01.09.2016 	
44 		ГОСТ 32756-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ 	применяется с 01.09.2016 	
45 		ГОСТ 32760-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
46 		ГОСТ 32762-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности 	применяется с 01.09.2016 	
47 		ГОСТ 32763-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности 	применяется с 01.09.2016 	
48 		ГОСТ 32764-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости 	применяется с 01.09.2016 	
49 		ГОСТ 32765-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) 	применяется с 01.09.2016 	
50 		ГОСТ 32766-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости 	применяется с 01.09.2016 	
51 		ГОСТ 32767-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов 	применяется с 01.09.2016 	
52 		ГОСТ 32768-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности 	применяется с 01.09.2016 	
53 		ГОСТ 32815-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения 	применяется с 01.09.2016 	
54 		ГОСТ 32816-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль 	применяется с 01.09.2016 	
55 		ГОСТ 32817-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости 	применяется с 01.09.2016 	
56 		ГОСТ 32818-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности 	применяется с 01.09.2016 	
57 		ГОСТ 32819-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу 	применяется с 01.09.2016 	
58 		ГОСТ 32820-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков 	применяется с 01.09.2016 	
59 		ГОСТ 32821-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости 	применяется с 01.09.2016 	
60 		ГОСТ 32822-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности 	применяется с 01.09.2016 	
61 		ГОСТ 32823-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) 	применяется с 01.09.2016 	
62 		ГОСТ 32825-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений 	применяется с 01.09.2016 	
63 		ГОСТ 32829-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний 	применяется с 01.09.2016 	
64 		ГОСТ 32839-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
65 		ГОСТ 32840-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
66 		ГОСТ 32842-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний 	применяется с 01.09.2016 	
67 		ГОСТ 32844-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
68 		ГОСТ 32845-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний 	применяется с 01.09.2016 	
69 		ГОСТ 32849-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний 	применяется с 01.09.2016 	
70 		ГОСТ 32858-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов 	применяется с 01.09.2016 	
71 		ГОСТ 32859-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 	применяется с 01.09.2016 	
72 		ГОСТ 32860-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение гранулометрического состава 	применяется с 01.09.2016 	
73 		ГОСТ 32861-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла 	применяется с 01.09.2016 	
74 		ГОСТ 32862-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб 	применяется с 01.09.2016 	
75 		ГОСТ 32863-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости 	применяется с 01.09.2016 	
76 		ГОСТ 32864-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 	применяется с 01.09.2016 	
77 		ГОСТ 32946-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
78 		ГОСТ 32949-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
79 		ГОСТ 32950-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
80 		ГОСТ 32952-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
81 		ГОСТ 32954-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
82 		ГОСТ 32956-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
83 		ГОСТ 32958-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
84 		ГОСТ 32962-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
85 		ГОСТ 32963-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений 	применяется с 01.09.2016 	
86 		разделы 1-3 и 5, приложения А и Б ГОСТ 32964-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
87 		ГОСТ 32965-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока 	применяется с 01.09.2016 	
88 		ГОСТ 33024-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль 	применяется с 01.09.2016 	
89 		ГОСТ 33026-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках 	применяется с 01.09.2016 	
90 		ГОСТ 33028-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности 	применяется с 01.09.2016 	
91 		ГОСТ 33029-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава 	применяется с 01.09.2016 	
92 		ГОСТ 33030-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости 	применяется с 01.09.2016 	
93 		ГОСТ 33031-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава 	применяется с 01.09.2016 	
94 		ГОСТ 33046-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия 	применяется с 01.09.2016 	
95 		ГОСТ 33047-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности 	применяется с 01.09.2016 	
96 		ГОСТ 33048-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб 	применяется с 01.09.2016 	
97 		ГОСТ 33049-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу 	применяется с 01.09.2016 	
98 		ГОСТ 33050-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) 	применяется с 01.09.2016 	
99 		ГОСТ 33051-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 	применяется с 01.09.2016 	
100 		ГОСТ 33052-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Определение эквивалента песка 	применяется с 01.09.2016 	
101 		ГОСТ 33053-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 	применяется с 01.09.2016 	
102 		ГОСТ 33054-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 	применяется с 01.09.2016 	
103 		ГОСТ 33055-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 	применяется с 01.09.2016 	
104 		ГОСТ 33056-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада 	применяется с 01.09.2016 	
105 		ГОСТ 33057-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения 	применяется с 01.09.2016 	
106 		ГОСТ 33078-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием 	применяется с 01.09.2016 	
107 		ГОСТ 33101-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности 	применяется с 01.09.2016 	
108 		ГОСТ 33109-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости 	применяется с 01.09.2016 	
109 		ГОСТ 33129-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
110 		ГОСТ 33134-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации 	применяется с 01.09.2016 	
111 		ГОСТ 33135-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости 	применяется с 01.09.2016 	
112 		ГОСТ 33136-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы 	применяется с 01.09.2016 	
113 		ГОСТ 33137-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром 	применяется с 01.09.2016 	
114 		ГОСТ 33138-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости 	применяется с 01.09.2016 	
115 		ГОСТ 33139-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина 	применяется с 01.09.2016 	
116 		ГОСТ 33140-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) 	применяется с 01.09.2016 	
117 		ГОСТ 33141-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда 	применяется с 01.09.2016 	
118 		ГОСТ 33142-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар" 	применяется с 01.09.2016 	
119 		ГОСТ 33143-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 	применяется с 01.09.2016 	
120 		ГОСТ 33145-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
121 		ГОСТ 33146-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
122 		ГОСТ 33147-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
123 		ГОСТ 33161-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах 	применяется с 01.09.2016 	
124 		ГОСТ 33175-2014 	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
125 		ГОСТ 33383-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров 	применяется с 01.09.2016 	
126 		ГОСТ 33386-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля 	применяется с 01.09.2016 	
126_1 		ГОСТ
33389-2015 	Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Методы испытаний 		
(Позиция дополнительно включена с 1 апреля 2017 года решением Коллегии ЕЭК от 28 февраля 2017 года N 22) 
	
127 		СТБ EN 1427-2009 	Битум и битумные вяжущие. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару 	применяется до 01.09.2016 	
128 		СТБ EN 12592-2009 	Битум и битумные вяжущие. Метод определения растворимости 	применяется до 01.09.2016 	
129 		СТБ EN 12593-2009 	Битум и битумные вяжущие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 	применяется до 01.09.2016 	
130 		СТБ EN 12594-2010 	Битум и битумные вяжущие. Подготовка проб для испытания 	применяется до 01.09.2016 	
131 		СТБ EN 12595-2010 	Битум и битумные вяжущие. Определение кинематической вязкости 	применяется до 01.09.2016 	
132 		СТБ EN 12596-2010 	Битум и битумные вяжущие. Определение динамической вязкости с помощью вакуумного капиллярного вискозиметра 	применяется до 01.09.2016 	
133 		СТБ EN 12606-1-2009 	Битум и битумные вяжущие. Определение содержания парафинов. Часть 1. Метод дистилляции 	применяется до 01.09.2016 	
134 		СТБ EN 12607-1-2009 	Битум и битумные вяжущие. Определение стойкости к затвердеванию под воздействием нагрева и воздуха. Часть 1. Метод испытания вращающейся тонкой пленки 	применяется до 01.09.2016 	
135 		СТБ 1566-2005 	Дороги автомобильные. Методы испытаний 	применяется до 01.09.2016 	
136 		СТБ 2108-2010 	Строительство. Монтаж мостовых стальных конструкций. Контроль качества работ 	применяется до 01.09.2016 	
137 		СТБ 2158-2011 	Строительство. Устройство мостов и труб. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ 	применяется до 01.09.2016 	
138 		СТ РК 1210-2003 	Битумы и битумные вяжущие. Метод определения кинематической вязкости 	применяется до 01.09.2016 	
139 		СТ РК 1211-2003 	Битумы и битумные вяжущие. Метод определения динамической вязкости 	применяется до 01.09.2016 	
140 		СТ РК 1219-2003 	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий 	применяется до 01.09.2016 	
141 		СТ РК 1227-2003 	Битумы и битумные вяжущие. Определение точки размягчения методом кольца и шара 	применяется до 01.09.2016 	
142 		СТ РК 1228-2003 	Битумы и битумные вяжущие. Метод определения растворимости 	применяется до 01.09.2016 	
143 		СТ РК 1229-2003 	Битумы нефтяные и битумные вяжущие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу 	применяется до 01.09.2016 	
144 		СТ РК 1230-2003 	Битумы нефтяные. Методы определения содержания парафина 	применяется до 01.09.2016 	
145 		СТ РК 1279-2013 	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения шероховатости дорожного покрытия и коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием 	применяется до 01.09.2016 	
146 		СТ РК 1293-2004 	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости дорожных одежд нежесткого типа и их классификация 	применяется до 01.09.2016 	
147 		СТ РК 1377-2005 	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости нежестких дорожных одежд установками динамического нагружения 	применяется до 01.09.2016 	
148 		СТ РК 1685-2007 	Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Правила выполнения и приемки работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. Производственный контроль 	применяется до 01.09.2016 	
149 		СТ РК 1856-2008 	Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Требования к обследованиям и испытаниям 	применяется до 01.09.2016 	
150 		ГОСТ Р 52576-2006 	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний 	применяется до 01.09.2016 	
151 		ГОСТ Р 52577-2006 	Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог 	применяется до 01.09.2016 	
152 		ГОСТ Р 52721-2007 	Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений 	применяется до 01.09.2016 	
153 		ГОСТ Р 52767-2007 	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров 	применяется до 01.09.2016 	
154 		ГОСТ Р 53171-2008 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Штучные формы. Методы контроля 	применяется до 01.09.2016 	
155 		ГОСТ Р 53173-2008 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля 	применяется до 01.09.2016 	
156 		ГОСТ Р 54307-2011 	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Методы испытаний 	применяется до 01.09.2016 	
157 		ГОСТ Р 54308-2011 	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля 	применяется до 01.09.2016 	
158 		ТКП 035-2013 (02191) 	Автомобильные дороги. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов 	применяется до 01.09.2016 	
159 		ТКП 100-2011 (02191) 	Порядок организации и проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог 	применяется до 01.09.2016