ГОСТ Р 12.4.306-2023 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Система стандартов безопасности труда

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. ЭКЗОСКЕЛЕТЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

 Классификация. Термины и определения

 Occupational safety standards system. Personal protective equipment of musculoskeletal system. Industrial exoskeletons. Classification. Terms and definitions 
ОКС 13.340.99 
Дата введения 2023-11-01 

 Предисловие 
      
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф.Измерова" 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 320 "Средства индивидуальной защиты" 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2023 г. N 257-ст 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru) 

      1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные термины и определения в области средств индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата, относящихся к группе средств защиты "от тяжести физического труда" - промышленных экзоскелетов. 
Термины и определения, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы, касающихся промышленных экзоскелетов. 
Настоящий стандарт не распространяется на корсеты, ортезы и прочие медицинские изделия, медицинские и военные экзоскелеты, а также на экзоскелеты, применяемые подразделениями пожарной охраны и подразделениями, обеспечивающими ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

      2 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 
2.1 опорно-двигательный аппарат: Комплекс, состоящий из костей скелета, их соединений, скелетной мускулатуры и вспомогательных структур, осуществляющих нервную регуляцию функций данной системы. 
2.2 нижняя конечность: Парный орган опорно-двигательного аппарата, отвечающий за опору и движение человека и включающий в себя стопу, голень, бедро, тазовый пояс и промежуточные суставы. 
2.3 верхняя конечность: Парный орган опорно-двигательного аппарата, отвечающий за опору и манипуляционные действия человека и включающий в себя кисть руки, предплечье, плечо, плечевой пояс и промежуточные суставы. 
2.4 позвоночник: Осевая часть скелета человека, состоящая из соединенных между собой позвонков и межпозвонковых дисков, которая служит для опоры, амортизации, движения туловища, шеи, головы и защищает находящийся в позвоночном канале спинной мозг. 
2.5 шейный отдел позвоночника: Отдел позвоночника, состоящий из семи шейных позвонков. 
2.6 грудной отдел позвоночника: Отдел позвоночника, состоящий из двенадцати грудных позвонков. 
2.7 пояснично-крестцовый отдел позвоночника: Отдел позвоночника, состоящий из пяти поясничных позвонков и крестца. 
2.8 статическая нагрузка: Физическая нагрузка, характеризующаяся непрерывным сокращением скелетных мышц без изменения их длины с целью удержания положения тела или отдельных его частей. 
2.9 динамическая нагрузка: Физическая нагрузка, характеризующаяся периодическими сокращениями и расслаблениями скелетных мышц с целью перемещения тела или отдельных его частей. 
2.10 статико-динамическая нагрузка: Физическая нагрузка, характеризующаяся сочетанием статических и динамических нагрузок. 
2.11 средство индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата; СИЗ опорно-двигательного аппарата: Средство индивидуальной защиты, используемое для предотвращения или снижения негативного воздействия тяжести трудового процесса на опорно-двигательный аппарат человека. 
2.12 промышленный экзоскелет: Носимое на человеке средство индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата, компенсирующее и (или) перераспределяющее нагрузку на опорнодвигательный аппарат. 
2.13 активный промышленный экзоскелет: Промышленный экзоскелет, который использует источник энергии для выполнения основных функций. 
2.14 полуактивный промышленный экзоскелет: Промышленный экзоскелет, который использует источник энергии только для выполнения сервисных функций. 
2.15 пассивный промышленный экзоскелет: Промышленный экзоскелет, который не использует источник энергии, для выполнения основных и сервисных функций. 
2.16 основная функция промышленного экзоскелета: Функция промышленного экзоскелета, предназначенная для компенсации и (или) перераспределения статических и (или) динамических нагрузок на опорно-двигательный аппарат человека. 
2.17 сервисная функция промышленного экзоскелета: Функция промышленного экзоскелета, обеспечивающая исключительно настройку, регулировку и (или) контроль основных функций. 

      3 Классификация 
3.1 Промышленные экзоскелеты классифицируют: 
- по защищаемой анатомической области тела человека; 
- типу физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат, от влияния которой осуществляется защита; 
- способу использования внешнего источника энергии. 
3.1.1 Классификация промышленных экзоскелетов по защищаемой анатомической области тела человека, то есть предназначенные для защиты: 
- верхних конечностей; 
- нижних конечностей; 
- шейного отдела позвоночника; 
- грудного отдела позвоночника; 
- пояснично-крестцового отдела позвоночника; 
- комбинированные. 
3.1.2 Классификация промышленных экзоскелетов по типу физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат, от влияния которой осуществляется защита от: 
- динамических нагрузок; 
- статических нагрузок; 
- статико-динамических нагрузок. 
3.1.3 Классификация промышленных экзоскелетов по способу использования источника энергии: 
- активные; 
- полуактивные; 
- пассивные. 

УДК 613.65:006.354 	  	ОКС 13.340.99 	
  	
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата, экзоскелеты промышленные, опорно-двигательный аппарат, статическая нагрузка, динамическая нагрузка, статико-динамическая нагрузка, активный промышленный экзоскелет, полуактивный промышленный экзоскелет, пассивный промышленный экзоскелет