ГОСТ Р 42.2.01-2014

      
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Гражданская оборона

 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ

 Методы расчета

 Civil Defence. Assessment of the state of hazardous facilities, defence and security facilities exposed to the damaging factors of conventional weapons. Calculation methods 

ОКС 13.200 
Дата введения 2015-06-01

       

 Предисловие 
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Айриск" (ООО "Айриск") и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (Федеральный центр науки и высоких технологий) [БУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)]

2 ВНЕСЁН Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2014 г. N 964-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

      1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения при оценке состояния потенциально опасных объектов, объектов обороны и безопасности как при угрозе воздействия, так и после воздействия поражающих факторов обычных средств поражения.

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для использования:

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими планирование и выполнение мероприятий в целях решения задач гражданской обороны;

проектными организациями, осуществляющими в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 разработку перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности (далее - объекты).

      2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и документы: 

ГОСТ 31937 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния 

ГОСТ Р 42.0.02 Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий 

ГОСТ Р 55201 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства

ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001 Общероссийский классификатор стандартов

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется принять в части, не затрагивающей эту ссылку.

      3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 42.0.02-2001 и по [1]-[7], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

потенциально опасные объекты: Совокупность зданий, строений, сооружений, машин, оборудования и технических средств, расположенных на определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации объектах использования атомной энергии (в том числе ядерных установках, пунктах хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов), опасных производственных, особо опасных, технически сложных, уникальных объектах и гидротехнических сооружениях, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям. 	
	
[ГОСТ Р 55201-2012, статья 3.26] 	

3.2 обычные средства поражения: Виды оружия, не относящиеся к оружию массового поражения, оснащенные боеприпасами, снаряженными бризантными взрывчатыми или горючими веществами.

3.3 поражающие факторы обычных средств поражения: Физические и химические процессы и явления, возникающие при действии обычных средств поражения и определяющие их поражающее воздействие на различные объекты. К поражающим факторам обычных средств поражения относятся: ударное воздействие боеприпаса на преграду за счет его кинетической энергии; взрывная волна, возникающая в защитной толще сооружения или в грунте (волна сжатия); воздушная ударная волна взрыва и токсическое действие продуктов взрыва.

3.4 устойчивость функционирования объекта: Способность объекта производить продукцию установленного объема и номенклатуры или выполнять свои функциональные задачи в условиях реализации опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3.5 составные части объекта: Здания и сооружения, в которых размещаются производственные цеха и технологическое оборудование; сооружения энергетического хозяйства, системы энергоснабжения; инженерные и топливные коммуникации; отдельно стоящие технологические установки; сети внутреннего транспорта; системы связи и управления; складское хозяйство; здания и сооружения административного, бытового и хозяйственного назначения, объединенные общим функциональным назначением объекта по технологическому или территориально-административному принципу.

3.6 степень повреждения составных частей объекта: Доля снижения первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и т.д.) составных частей объекта и/или его конструктивных элементов в результате воздействия поражающих факторов обычных средств поражения, выражаемая в процентах.

      4 Прогнозирование состояния составных частей объекта при возможном воздействии поражающих факторов обычных средств поражения 
4.1 Состояние составных частей объекта при воздействии на них обычных средств поражения определяется исходя из возможных параметров воздействующей на них воздушной ударной волны.

4.2 Прогнозирование состояния составных частей объекта при воздействии обычных средств поражения выполняется в следующей последовательности:

4.2.1 Выбираются (определяются) критические элементы объекта - составные части объекта, непосредственно по которым, с большей вероятностью могут быть нанесены удары обычными средствами поражения.

При выборе критических элементов объекта приоритет следует отдавать:

а) участкам (цехам), являющимся наиболее важными для производства основного вида продукции;

б) местам хранения или использования на объекте опасных веществ и материалов;

в) системам, элементам и коммуникациям объекта, необходимость физической защиты которых выявлена в процессе анализа их уязвимости.

Из числа критических элементов, в зависимости от численности наибольшей работающей смены объекта, в соответствии с условиями (4.1), выбираются 3, 6 или 12 важных критических элементов объекта (n), поражение которых может привести к самым неблагоприятным последствиям и восстановление которых является наиболее дорогостоящим и продолжительным по времени 

,                                         (4.1) 
где - численность наибольшей работающей смены объекта, чел. 
Количество важных критических элементов объекта принимается равным количеству типовых единичных боеприпасов (далее - боеприпасы), которые могут быть применены по объекту, поэтому в качестве центров прогнозируемых взрывов боеприпасов следует принимать геометрические центры выбранных важных критических элементов

4.2.2 От центра каждого прогнозируемого взрыва боеприпаса измеряются расстояния до центров соседних составных частей объекта (цехов, зданий и сооружений, установок). Если вблизи составной части объекта находится более одного центра прогнозируемого взрыва, то измеряется расстояние до ближайшего из них.

4.2.3 Исходя из расстояния от центра прогнозируемого взрыва до составной части объекта по таблице 4.1 определяется возможное избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, , кПа, воздействующее на составную часть объекта.

4.2.4. Исходя из прогнозируемого возможного избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, , кПа, которое может воздействовать на составную часть объекта, по таблице 4.2 определяется степень разрушения каждой из составных частей объекта.

В качестве допущения принимается, что наиболее важные критические элементы объекта, являющиеся центрами взрывов, получат полные разрушения.

Таблица 4.1 - Значения избыточного давления во фронте воздушной ударной волны (кПа) на различных расстояниях от центра взрыва для боеприпаса (м)

Расстояние от центра взрыва боеприпаса, м 	Значение избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, кПа 	
10 	1400 	
20 	250 	
30 	110 	
40 	60 	
50 	40 	
60 	30 	
70 	23 	
80 	20 	
90 	16 	
100 	14 	
110 	12 	
120 	10 	
130 	9,5 	
140 	9 	
150 	8,5 	
200 	5,5 	
250 	4,5 	
300 	3,5 	
350 	3 	
400 	2,5 	
500 	2 	
700 	1,5 	
1000 	1 	

Для определения значений избыточного давления на расстояниях, не приведенных в таблице 4.1, следует использовать метод интерполяции (экстраполяции).

Таблица 4.2 - Степени разрушения составных частей объекта при различных значениях избыточного давления во фронте воздушной ударной волны взрыва боеприпаса, кПа

Наименование составных частей объекта 	Степени разрушения составных частей объекта при различных значениях избыточного давления, кПа 	
	слабая 	средняя 	сильная 	
Здания 	
Промышленное с металлическим или железобетонным каркасом 	32-65 	65-80 	80-95 	
Многоэтажное административное с металлическим или железобетонным каркасом 	32-48 	48-65 	65-80 	
Кирпичное многоэтажное (3 этажа и более) 	12-20 	20-32 	32-48 	
Кирпичное одно и двухэтажное 	12-24 	24-40 	40-56 	
Деревянное 	9-12 	12-20 	20-32 	
Остекление промышленного и жилого здания 	1-2 	2-4 	4-5 	
Остекление из армированного стекла 	1,5-3 	3-5 	5-10 	
Промышленное с металлическим каркасом и крановым оборудованием грузоподъемностью 25-50 т 	32-48 	48-65 	65-80 	
Мосты, дороги 	
Мост металлический, конструкции с пролетом 30-45 м 	160-240 	240-320 	320-400 	
Мост железобетонный с пролетом 25 м 	80-160 	160-240 	240-320 	
Мост деревянный 	32-80 	80-130 	160 	
Шоссейная дорога с асфальтовым и бетонным покрытием 	480 	1600 	4800 	
Железобетонное полотно 	160-240 	240-480 	480 	
Взлетно-посадочная полоса аэродрома 	640 	2400 	4800 	
Транспорт 	
Тепловоз, электровоз 	80-110 	110-160 	160-240 	
Железнодорожный вагон и цистерна 	32-65 	65-95 	95-145 	
Самолет транспортный 	14-16 	16-25 	25-40 	
Гусеничный тягач и трактор 	48-65 	65-95 	95 	
Грузовая автомашина и автоцистерна 	32-65 	65-80 	80 	
Транспортное судно 	48-95 	95-30 	130-160 	
Защитные сооружения 	
Убежище отдельно стоящее, рассчитанное на: 				
350 кПа (3,5 кгс/см) 	640-960 	960-1200 	1200 	
100 кПа (1 кгс/см) 	160-240 	240-320 	320 	
Убежище встроенное, рассчитанное на: 				
100 кПа (1 кгс/см) 	110-160 	160-240 	240 	
50 кПа (0,5 кгс/см) 	48-65 	65-160 	160 	
Подвал (без усиления несущих конструкций) 	32-48 	48-160 	160 	
Деревоземляное противорадиационное укрытие, рассчитанное на 30 кПа (0,3 кгс/см) 	48-80 	80-130 	130 	
Оборудование 	
Станочное оборудование 	40-64 	64-95 	95-110 	
Крановое оборудование 	32-48 	48-80 	80-110 	
Токарно-карусельный, токарно-расточной станки 	16-48 	48-80 	80-110 	
Линии электропередач 	
Воздушные высоковольтные 	40-48 	48-80 	80-110 	
Воздушные низковольтные 	32-95 	95-160 	160-260 	
Кабель подземный 	320-480 	480-960 	960-1600 	
Кабель надземный 	16-48 	48-80 	80-95 	
Антенные устройства 	16-32 	32-65 	65 	
Линии связи 	
Стационарные воздушные 	32-80 	80-110 	130-190 	
Шестовые воздушные 	32-48 	48-160 	160 	
Трубопроводы 	
Наземные 	32 	80 	210 	
Подземные стальные (диаметр более 350 мм) 	320-560 	560-960 	960-1600 	
Подземные стальные (диаметр менее 350 мм) 	960-1600 	1600-2400 	2400-3200 	
Подземные чугунные трубопроводы на раструбах, асбоцементные на муфтах, керамические на раструбах 	320-960 	960-1600 	1600-3200 	
Подземные водо-, газо-, канализационные сети 	160-320 	640-1600 	1600-2400 	
Трубопроводы на эстакаде 	32-48 	48-65 	65-80 	
Смотровые колодцы и задвижки 	320-640 	640-960 	960-1600 	
Резервуары 	
Наземные для ГСМ (пустые) 	24-32 	32-48 	48-65 	
Наземные для ГСМ (заполненные) 	- 	110 	- 	
Частично заглубленные (пустые) 	64-80 	80-130 	130-160 	
Подземные 	32-80 	80-160 	160-320 	
Газгольдеры 	24-32 	32-48 	48-65 	
Сооружения 	
Тепловая электростанция 	16-24 	24-32 	32-40 	
Здание фидерных и трансформаторных подстанций из кирпича или блоков 	16-32 	32-65 	65-95 	
Галереи энергетических коммуникаций на металлических (железобетонных) эстакадах 	16-25 	25-32 	32-40 	
Водонапорная башня 	16-32 	32-65 	65-95 	
Вышка металлическая 	32-48 	48-80 	80-110 	
Открытые склады с железобетонным перекрытием 	32-55 	55-110 	130-160 	

Значения, при которых здания (сооружения) и оборудование получат полные разрушения, в таблице не представлены. Полные разрушения возможны при избыточном давлении, превышающем максимальные значения, приведенные для сильных разрушений.

4.3 Качественные характеристики степеней повреждения (разрушения) составных частей объекта указаны в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Повреждения (разрушения) составных частей объекта, характеризующие степени их разрушения

Степени разрушения 	
слабая 	средняя 	сильная 	полная 	
Для слабых разрушений характерно разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные несущие конструкции сохраняются 	Средние разрушения характеризуются снижением эксплуатационной пригодности зданий и сооружений. Несущие конструкции сохраняются и лишь частично деформируются, при этом снижается их несущая способность. Опасность обрушения отсутствует 	Для сильных разрушений характерно сплошное разрушение несущих конструкций зданий и сооружений. При сильных разрушениях могут сохраняться наиболее прочные элементы здания и сооружения: элементы каркасов, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал 	Полное разрушение характеризуется обрушением зданий и сооружений, от которых могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы, а также незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал 	

4.4 Прогнозирование состояния составных частей объекта при взрыве топливно-воздушной смеси, образующейся в атмосфере при промышленных авариях, или при взрыве взрывчатых материалов (взрывчатых веществ, средств инициирования и прострелочно-взрывной аппаратуры), обусловленном аварией на объекте, осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками, используемыми для прогнозирования последствий аварий на опасных производственных объектах.

4.5 В случае прогнозирования состояния составных частей объекта, учитывающего одновременное комбинированное воздействие по составным частям объекта обычных средств поражения и аварийных взрывов топливно-воздушной смеси или взрывчатых материалов, являющихся вторичными поражающими факторами применения обычных средств поражения, степень разрушения (повреждения) составных частей объекта принимается максимальной из степени разрушения, которая может быть вызвана воздействием обычных средств поражения, и степени разрушения, полученной в результате применения расчетных методов прогнозирования последствий аварий на опасных производственных объектах.

Степени возможного разрушения составных частей объекта отражаются на картах, схемах (планах) объекта в соответствии с требованиями национальных стандартов.

4.6 Основными вероятностными показателями при прогнозировании состояния составных частей объекта при воздействии воздушной ударной волны взрыва являются:

- вероятность получения слабой (), средней (), сильной () или полной () степени разрушения (повреждения);

- вероятность выхода из строя () составной части объекта.

4.7 Вероятность получения составной частью объекта одной из указанных степеней разрушения (повреждения) определяется с помощью обобщенного показателя устойчивости здания (сооружения), , или технологического оборудования, . 
            
4.8 Величина обобщенного показателя устойчивости здания (сооружения), , определяется из выражения:

,                                                   (4.2) 
где - прогнозируемое избыточное давление во фронте воздействующей на здание (сооружение) воздушной ударной волны, кПа (кгс/см); 
- избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, вызывающее выход из строя здания (сооружения), т.е. получение такой степени разрушения, при которой здание (сооружение) не может функционировать по своему предназначению. Величина определяется по таблице 4.2, как избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, вызывающее сильные или полные разрушения;

1,25 - коэффициент, учитывающий неточности при определении величины .

4.9 Степень разрушения технологического оборудования, размещенного в здании (сооружении), принимается равным степени разрушения здания (сооружения), в котором оно размещено.

4.10 После расчета величины обобщенного показателя устойчивости здания (сооружения) или технологического оборудования, используя график (см. рисунок 4.1) или зависимости (4.3)-(4.6) определяется вероятность получения зданиями (сооружениями) или технологическим оборудованием разрушений (повреждений) различной степени.

На рисунке 4.1 по оси абсцисс нанесены возможные значения обобщенного показателя устойчивости зданий или технологического оборудования. По оси ординат - вероятность получения зданием или технологическим оборудованием различной степени разрушения.

Кривые , , , обозначают соответственно слабую, среднюю, сильную и полную степень разрушения. Например, при обобщенном показателе устойчивости, равном 1,9, вероятность полных разрушений составит 0,82, вероятность сильных разрушений - 0,2, а вероятность слабых и средних разрушений равна нулю.

	

Рисунок 4.1 - Вероятности различной степени разрушения здания (сооружения) и повреждения технологического оборудования в зависимости от величины обобщенного показателя устойчивости, 
       
4.11. Вероятность получения зданием (сооружением) или технологическим оборудованием различной степени разрушения может быть также определена по следующим зависимостям:      

,                                        (4.3)

,                                        (4.4)

,                                        (4.5)
     
.                                        (4.6) 
В представленных расчетных выражениях значения принимаются в интервале от 0,05 до 2,2. В случаях, когда обобщенный показатель устойчивости составляет менее 0,05, вероятность каких-либо разрушений равна 0. В случаях, когда обобщенный показатель устойчивости составляет более 2,2, вероятность полных разрушений () принимается равной 1, а вероятности слабых (), средних () и сильных () разрушений равна нулю.

4.12 Вероятность выхода из строя здания (сооружения) рассчитывается как сумма вероятности получения степени разрушения, при которой прекращается функционирование здания (сооружения), и вероятностей получения более высокой степени разрушения (повреждения).

Так, вероятность выхода из строя -го производственного здания (сооружения) -го цеха составляет

,                                             (4.7) 

где - вероятность выхода из строя здания (сооружения) -го цеха; 
- вероятность получения сильной степени разрушения или повреждения;

- вероятность получения полной степени разрушения или повреждения.

Вероятность выхода из строя объекта () в целом определяется исходя из вероятности разрушения отдельных цехов и доли продукции каждого цеха от общего объема производства ()

,                                               (4.8) 

где - доля продукции -го цеха от общего объема производства объекта, =1,0; 
n - количество цехов. 
           
4.13 Вероятность сохранения производственного цеха (технологического оборудования) определяется следующим образом

,                                                (4.9) 

где - вероятность сохранения производственного цеха; 
- вероятность выхода -го цеха из строя. 

4.14 Вероятность сохранения объекта экономики в целом определяется по формуле

,                                                (4.10) 

где - вероятность сохранения объекта экономики.      
При прогнозировании вероятности выхода объекта экономики из строя допускается осуществлять расчет только по степени разрушения зданий и сооружений, принимая предположение о том, что вероятность поражения производственного персонала и разрушения технологического оборудования находятся в прямой зависимости от вероятности разрушения зданий и сооружений.

4.15 В зависимости от прогнозируемой степени разрушения зданий и сооружений определяется структура потерь среди персонала, находящегося в этих зданиях и сооружениях.

При внезапном воздействии поражающих факторов обычных средств поражения, а также при воздействии взрывов топливовоздушных смесей и взрывчатых материалов, находящихся на объекте, количество пострадавших принимается по таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Структура потерь людей в разрушенных зданиях

Структура потерь 	Степень разрушения зданий 	
	слабая 	средняя 	сильная 	полная 	
Общие 	5 	30 	60 	100 	
Безвозвратные 	0 	8 	15 	60 	
Санитарные 	5 	22 	45 	40 	

При заблаговременной подаче сигнала "Воздушная тревога" вероятность выхода из строя персонала равна вероятности выхода из строя защитных сооружений гражданской обороны, в которых персонал укрывается.

4.16 Особенности прогнозирования состояния составных частей объекта экономики при возможном воздействии избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва приведены в приложении к настоящему стандарту.

4.17 На основании результатов расчетов вероятности сохранения объекта экономики в целом, в соответствии с положениями национальных стандартов в области гражданской обороны, определяется комплекс мероприятий, необходимых для повышения устойчивости функционирования объекта при воздействии обычных средств поражения.

       5 Оценка степени разрушения объекта после факта воздействия поражающих факторов обычных средств поражения 
5.1 Степень повреждения конструктивных элементов составной части объекта после факта воздействия поражающих факторов обычных средств поражения определяется в совокупности двух факторов:

а) наличие повреждений и частичных разрушений конструктивных элементов;

б) наличие физического износа сохранившихся конструктивных элементов.

Степень повреждения -го конструктивного элемента -й составной части объекта () определяется по таблице 5.1 или по формуле (5.1)

,                                              (5.1) 

где - часть поврежденного и частично разрушенного конструктивного элемента, в процентах; 
- процент физического износа сохранившейся части конструктивного элемента. 
            
5.2 Физический износ инженерного оборудования рекомендуется осуществлять по ГОСТ 31937-2011, зданий - по [8] или иным нормативным и методическим документам в указанной области.

Таблица 5.1 - Степень повреждения -гo конструктивного элемента -й составной части объекта

Процент 	Часть поврежденного и частично разрушенного конструктивного элемента (в процентах) 	
физического износа имеющихся частей конструк-
тивного элемента 	0	5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 	65 	70 	
0 	0 	5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 	65 	70 	
10 	10 	15 	19 	24 	28 	33 	37 	42 	46 	51 	55 	60 	64 	69 	73 	
20 	20 	24 	28 	32 	36 	40 	44 	48 	52 	56 	60 	64 	68 	72 	76 	
30 	30 	34 	37 	41 	44 	48 	51 	55 	58 	62 	65 	69 	72 	76 	79 	
40 	40 	43 	46 	49 	52 	55 	58 	61 	64 	67 	70 	73 	76 	79 	82 	
50 	50 	53 	55 	58 	60 	63 	65 	68 	70 	73 	75 	78 	80 	83 	85 	
60 	60 	62 	64 	66 	68 	70 	72 	74 	76 	78 	80 	82 	84 	86 	88 	
70 	70 	72 	73 	75 	76 	78 	79 	81 	82 	84 	85 	87 	88 	90 	91 	
75 	75 	76 	78 	79 	80 	81 	83 	84 	85 	86 	88 	89 	90 	91 	93 	

Пример: При обследовании цеха, являющегося составной частью объекта и поврежденного в результате воздействия поражающих факторов обычных средств поражения, установлено 20% повреждение стен и определен физический износ оставшейся части стен, равный 40%. Следовательно, степень повреждения такого конструктивного элемента, как стены в целом, составит 52%.

5.3 Степень повреждения -й составной части объекта () определяется по формуле 

                                                             ,                                                          (5.2)

где - степень повреждения -го конструктивного элемента -й составной части объекта; 
- удельный вес/-го конструктивного элемента -й составной части объекта, определяемый по [9]. Степень повреждения конструктивных элементов -й составной части объекта и степень повреждения -й составной части объекта в целом устанавливается путем заполнения специальной формы (см. таблицу 5.2), в которой указывается: наименование конструктивного элемента, описание конструктивного элемента, доля износа конструктивного элемента, процент разрушения конструктивного элемента, степень повреждения конструктивного элемента при внешнем воздействии, удельный вес конструктивного элемента по [9], рассчитанная степень повреждения конструктивного элемента. Пример заполненияформы при определении степени повреждения многопролетного (с кранами) здания прокатного стана со встроенным машинным залом металлургического завода показан в таблице 5.2.     

Таблица 5.2 - Пример заполнения формы при определении степени повреждения многопролетного (с кранами) здания прокатного стана со встроенным машинным залом металлургического завода

Наименование элемента 	Описание элементов 	Доля износа элемента, 

  	Процент разруше-
ния,
	Степень поврежде-
ния элемента, 	Удельные веса по УПВС, 
  	Рассчитанная степень повреждения конструктивного элемента (гр. 5·гр. 6)/100 	
1	2 	3 	4 	5 	6 	7 	
Фундаменты 	Железобетонный 	0,4 	0,0 	40 	13 	5,2 	
Каркас здания 	Стальной 	0,4 	20 	52 	36 	18,7 	
Стены и перегородки 	Кирпичные	0,5 	30 	65 	6 	3,9 	
Перекрытия 	Железобетонные 	0,5 	10 	55 	6 	3,3 	
Кровля 	Рулонная теплая	0,3 	30 	51 	4 	2,0 	
Полы 	Кислотоупорные 	0,2 	15 	32 	9 	2,9 	
Проемы 	Кирпичные 	0,4 	60 	76 	2 	1,5 	
Отделочные работы 	Штукатурка		100 	100 	2 	2,0 	
Прочие работы 	Имеются 		100 	100 	2 	2,0 	
Внутрицеховые помещения (всех назначений) 	Имеется 	0,3 	60 	72 	7 	5,0 	
Внутренние сантехнические устройства и электроосвещение 	Имеются 		100 	100 	4 	4,0 	
Технологические трубопроводы 	Металлические		100 	100 	6 	6,0 	
Устройства для подогрева валков 	Имеются 	0,1 	40 	46 	3 	1,4 	
Итого 					100 	58 	

Примечание: =Сумма гр. 7/Сумма гр. 6·100%=58,0/100·100=58%.

5.4 Степень разрушения объекта в целом (П) определяется исходя из степеней повреждения -х составных элементов объекта

,                                                            (5.3) 

где - степень повреждения -й составной части объекта, %; 
n - количество составных частей объекта;

- коэффициент удельной стоимости-й составной части объекта, который определяется по формуле

= при условии, что , 

где - балансовая стоимость -й составной части объекта на начало текущего года; 
С - балансовая стоимость объекта на начало текущего года при условии, что . 
            
Пример - Степени повреждения трех зданий (сооружений) основного производства металлургического завода, подвергшегося воздействию поражающих факторов обычных средств поражения, имеют следующие значения: =30%, =50%, =60%. Балансовые стоимости зданий (сооружений) основного производства металлургического завода имеют следующие значения: =100 млн руб., =150 млн руб., =120 млн руб. Суммарная балансовая стоимость трех зданий - С=370 млн руб. Тогда степень разрушения объекта будет равна:

П= (30•100/370)+(50•150/370)+(60•120/370)=8,1+20,3+19,5=47,948%.
5.5 К объектам, признанным пригодными для дальнейшей эксплуатации, после воздействия обычных средств поражения, при условии их восстановления, можно отнести объекты при следующих характеристиках повреждений его составных частей:

- повреждены кровля, окна, двери;

- повреждены кровля, окна, двери, частично перегородки;

- частичное повреждение конструктивных элементов, влияющих на характеристики несущей способности объекта;

- значительные повреждения конструктивных элементов, не влияющих на характеристики несущей способности составных частей объекта;

Подлежат восстановлению:

- объекты, на которых составные части объекта имеют слабую степень повреждения (до 30% кровли, оконные и дверные проёмы, внутренние перегородки);

- объекты, на которых составные части объекта имеют среднюю степень повреждения (до 50% кровли, трещины в несущих конструкциях, оконные и дверные проёмы, внутренние перегородки);

- объекты, на которых составные части объекта имеют среднюю степень повреждения и частично сильную степень повреждения вспомогательных (второстепенных) по значению зданий и сооружений.

Объекты, имеющие сильную степень разрушения (до 75%) и полные (100%) разрушения, в условиях военного времени восстановлению подлежат только в исключительных случаях, при сохранившейся в рабочем состоянии вспомогательной (обеспечивающей) инфраструктуры или невозможности размещения государственного оборонного заказа на других предприятиях (организациях) промышленности вследствие уникальности разрушенного предприятия (организации).

      6 Расчет стоимости восстановления объекта после воздействия поражающих факторов обычных средств поражения 
Стоимость восстановления объекта () с учетом его объема и степени повреждения определяется по формуле

,                                                    (6.1) 

где - восстановительная стоимость 1 м здания, определяемая по [9], руб.; 
О - строительный объем объекта из акта обследования, м;

- индекс изменения цен строительно-монтажных работ на дату определения стоимости по отношению к ценам, используемым в [9]; 

- коэффициент пересчета стоимостного выражения повреждения объекта в стоимость его восстановления, соответствующий определенному проценту повреждения объекта и определяемый по таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Коэффициент пересчета стоимостного выражения повреждения объекта в стоимость его восстановления, соответствующий определенному проценту повреждения здания (сооружения)

Общая характеристика технического состояния 	Степень повреждения (П)% 	Коэффициент пересчета () 	Характеристика степени повреждения объекта 	
Имеются отдельные устраняемые при текущем 	1 	0,006 	Незначительная 	
ремонте незначительные повреждения, не 	2 	0,011 		
влияющие на эксплуатацию конструктивного 	3 	0,017 		
элемента. Капитальный ремонт нужно проводить 	4 	0,022 		
лишь на отдельных участках 	5 	0,028 		
	6 	0,033 		
	7 	0,0389 		
	8 	0,044 		
	9 	0,05 		
	10 	0,055 		
	11 	0,061 		
	12 	0,066 		
	13 	0,072 		
	14 	0,077 		
	1 	0,083 		
	16 	0,088 		
	17 	0,094 		
	18 	0,099 		
	19 	0,105 		
	20 	0,11 		
Конструктивные элементы в целом пригодные 	21 	0,12 	Слабая 	
для эксплуатации, но требуется некоторый 	22 	0,133 		
капитальный ремонт, наиболее 	23 	0,145 		
целесообразный для этой стадии 	24 	0,158 		
	25 	0,171 		
	26 	0,183 		
	27 	0,196 		
	28 	0,208 		
	29 	0,221 		
	30 	0,234 		
	31 	0,246 		
	32 	0,259 		
	33 	0,272 		
	34 	0,284 		
	35 	0,297 		
	36 	0,309 		
	37 	0,322 		
	38 	0,335 		
	39 	0,347 		
	40 	0,36 		
Эксплуатация конструктивных элементов 	41 	0,37 	Средняя 	
возможна лишь при условии значительного 	42 	0,398 		
капитального ремонта 	43 	0,426 		
	44 	0,454 		
	45 	0,482 		
	46 	0,509 		
	47 	0,537 		
	48 	0,565 		
	49 	0,593 		
	50 	0,621 		
	51 	0,649 		
	52 	0,677 		
	53 	0,705 		
	54 	0,733 		
	55 	0,76 		
	56 	0,788 		
	57 	0,816 		
	58 	0,844 		
	59 	0,872 		
	60 	0,90 		
Состояние несущих конструктивных элементов 	61 	0,91 	Сильная 	
аварийное, а несущих - весьма ветхое. 	62 	0,925 		
Ограниченное выполнение конструктивными 	63 	0,941 		
элементами своих функций возможно лишь 	64 	0,956 		
после проведения охранных мероприятий или 	65 	0,971 		
полной замене конструктивного элемента 	66 	0,986 		
	67 	1,002 		
	68 	1,017 		
	69 	1,032 		
	70 	1,047 		
	71 	1,063 		
	72 	1,047 		
	73 	1,063 		
	74 	1,108 		
	75 	1,124 		
	76 	1,139 		
	77 	1,154 		
	78 	1,169 		
	79 	1,185 		
	80 	1,20 		
Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии 	Свыше 80 	- 	Полная 	

           

   7 Расчет времени на восстановление объекта, получившего повреждения (разрушения) при воздействии поражающих факторов обычных средств поражения 
Время на восстановление объекта () определяется по следующей зависимости

, сут,                                          (7.1) 

где - стоимость восстановления объекта, руб.; 
УВ - уровень восстановления разрушенного производства в долях от объема производства до воздействия поражающих факторов обычных средств поражения. УВ следует принимать от 0,5 до 1; 

ТВ - товарная выработка на одного работающего строителя средней квалификации в сутки; 
            
N - средняя численность работающих при выполнении подготовительных и восстановительных работ, чел. 

В условиях, когда заданием на восстановление объекта срок восстановления (Т) задан, количество работающих, необходимых для выполнения восстановительных работ, определяется по следующей формуле

, чел.                                        (7.2) 
Приложение А
(справочное) 

Особенности прогнозирования состояния составных частей объекта при возможном воздействии избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва 
При прогнозировании состояния составных частей объекта при возможном воздействии ядерного оружия следует исходить из допущения о том, что объекты, расположенные в границах проектной застройки территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне; объекты, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, а также объекты, расположенные на удалении до 3 км от объектов особой важности, находятся в зоне возможных сильных разрушений, то есть в зоне действия воздушной ударной волны ядерного взрыва с избыточным давление во фронте воздушной ударной волны, равным 30 кПа и более.

Для объектов, расположенных на удалении до 7 км от границы проектной застройки территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, а также для объектов, расположенных на удалении от 3 до 10 км от объектов, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, принимается, что вся территория объекта находится в зоне возможных слабых разрушений ядерного взрыва, то есть в зоне действия воздушной ударной волны ядерного взрыва с избыточным давление во фронте воздушной ударной волны со значением 10-30 кПа.

Прогнозирование состояния составных частей объекта при возможном воздействии ядерного оружия осуществляется в последовательности, приведенной в разделе 4.

При этом следует учитывать, что степени разрушения зданий и сооружений в таблице 4.1 приведены для боеприпасов в обычном снаряжении и не могут быть использованы для прогнозирования обстановки в очаге ядерного поражения. В связи с указанным, для оценки обстановки в очаге ядерного поражения следует пользоваться таблицей А.1, в которой справочно приведены величины избыточного давления, приводящего к разрушению составных частей объекта при воздействии воздушной ударной волны ядерного взрыва .

Значения, при которых здания, сооружения и оборудование получат полные разрушения, в таблице не представлены. Полные разрушения возможны при избыточном давлении, превышающем значения, приведенные для сильных разрушений.

Таблица А.1 - Степени разрушения составных частей объекта при различных значениях избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва

Наименование составных частей объекта 	Степени разрушения составных частей объекта при различных значениях избыточного давления, кПа 	
	слабое 	среднее 	сильное 	
Здания 	
Промышленное с металлическим или железобетонным каркасом 	20-40 	40-50 	50-60 	
Многоэтажное административное с металлическим или железобетонным каркасом 	20-30 	30-40 	40-50 	
Кирпичное многоэтажное (3 этажа и более) 	8-12 	12-20 	20-30 	
Кирпичное одно и двухэтажное 	8-15 	15-25 	25-35 	
Деревянное 	6-8 	8-12 	12-20 	
Остекление промышленного и жилого здания 	0,5-1 	1-1,5 	1,5-3 	
Остекление из армированного стекла 	1-1,5 	1,5-2 	2-5 	
Промышленное с металлическим каркасом и крановым оборудованием грузоподъемностью 25-50 т 	20-30 	30-40 	40-50 	
Мосты, дороги 	
Мост металлический, конструкции с пролетом 30-45 м 	100-150 	150-200 	200-250 	
Мост железобетонный с пролетом 25 м 	50-100 	100-150 	150-200 	
Мост деревянный 	50-20 	80-50 	100 	
Шоссейная дорога с асфальтовым и бетонным покрытием 	300 	1000 	3000 	
Железобетонное полотно 	100-150 	150-300 	300 	
Взлетно-посадочная полоса аэродрома 	400 	1500 	3000 	
Транспорт 	
Тепловоз, электровоз 	50-70 	70-100 	100-150 	
Железнодорожный вагон и цистерна 	20-40 	40-60 	60-90 	
Самолет транспортный 	9-10 	10-15 	15-25 	
Гусеничный тягач и трактор 	30-40 	40-60 	60 	
Грузовая автомашина и автоцистерна 	20-40 	40-50 	50 	
Транспортное судно 	30-60 	60-80 	80-100 	
Защитные сооружения	
Убежище отдельно стоящее, рассчитанное на: 				
350 кПа (3,5 кгс/см) 	400-600 	600-750 	750 	
100 кПа (1 кгс/см) 	100-150 	150 -200 	200 	
Убежище встроенное, рассчитанное на: 				
100 кПа (1 кгс/см) 	70-100 	100-150 	150 	
50 кПа (0,5 кгс/см) 	30-40 	40-100 	100 	
Подвал (без усиления несущих конструкций) 	20-30 	30-100 	100 	
Деревоземляное противорадиационное укрытие, рассчитанное на 30 кПа (0,3 кгс/см) 	30-50 	50-80 	80 	
Оборудование 	
Станочное оборудование 	25-40 	40-60 	60-70 	
Крановое оборудование 	20-30 	30-50 	50-70 	
Токарно-карусельный, токарно-расточной станки 	10-30 	30-50 	50-70 	
Линии электропередач 	
Воздушные высоковольтные 	25-30 	30-50 	50-70 	
Воздушные низковольтные 	20-60 	60-100 	100-160 	
Кабель подземный 	200-300 	300-600 	600-1000 	
Кабель надземный 	10-30 	30-50 	50-60 	
Антенные устройства 	10-20 	20-40 	40 	
Линии связи 	
Стационарные воздушные 	20-50 	50-70 	80-120 	
Шестовые воздушные 	20-30 	30-100 	100 	
Трубопроводы 	
Наземные 	20 	50 	130 	
Подземные стальные (диаметр более 350 мм) 	200-350 	350-600 	600-1000 	
Подземные стальные (диаметр менее 350 мм) 	600-1000 	1000-1500 	1500-2000 	
Подземные чугунные трубопроводы на раструбах, асбоцементные на муфтах, керамические на раструбах 	200-600 	600-1000 	1000-2000 	
Подземные водо-, газо-, канализационные сети 	400-600 	600-1000 	1000-1500 	
Трубопроводы на эстакаде 	20-30 	30-40 	40-50 	
Смотровые колодцы и задвижки 	200-400 	400-600 	600-1000 	
Резервуары 	
Наземные для ГСМ (пустые) 	15-20 	20-30 	30-40 	
Наземные для ГСМ (заполненные) 	- 	70 	- 	
Частично заглубленные (пустые) 	10-30 	30-50 	50-100 	
Подземные 	30-50 	50-100 	100-200 	
Газгольдеры 	15-20 	20-30 	30-40 	
Сооружения 	
Тепловая электростанция 	10-15 	15-20 	20-25 	
Здание фидерных и трансформаторных подстанций из кирпича или блоков 	10-20 	20-40 	40-60 	
Галереи энергетических коммуникаций на металлических (железобетонных) эстакадах 	10-15 	15-20 	20-25 	
Водонапорная башня 	10-20 	20-40 	40-60 	
Вышка металлическая 	20-30 	30-50 	50-70 	
Открытые склады с железобетонным перекрытием 	20-35 	35-70 	80-100 	

 

 Библиография 

[1] 	Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне"	
[2] 	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	
[3] 	Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"	
[4] 	Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"	
[5] 	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"	
[6] 	Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне"	
[7] 	Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"	
[8] 	ВСН 53-86 р "Правила оценки физического износа жилых зданий"	
[9] 	Инструкция по переоценке и определению износа основных фондов хозрасчетных государственных, кооперативных (включая колхозы) и общественных предприятий и организаций по состоянию на 1 января 1972 года", утвержденной ЦСУ СССР по согласованию с Госпланом СССР, Министерством финансов СССР, Госстроем СССР, Госбанком СССР и Стройбанком СССР 30 апреля 1970 г. N 9-113 	

УДК 001.8:623.459.6/.8:006.354 
  	ОКС 13.200 
  	
Ключевые слова: гражданская оборона, обычные средства поражения, опасный производственный объект, устойчивость функционирования объекта