ГОСТ Р 22.8.05-2022 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

 Общие требования

 Safety in emergencies. Emergency and rescue works at chemically hazardous objects. General requirements 
ОКС 13.200 
Дата введения 2022-11-01 

 Предисловие 
      
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)] 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 071 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2022 г. N 169-ст 
4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 22.8.05-99 
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru) 
ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.07.2025 № 771-ст c 01.12.2025 

Изменение № 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС № 10, 2025 

 1 Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению аварийно-спасательных работ при авариях на химически опасных объектах. 
Положения настоящего стандарта являются обязательными для органов управления всех уровней, организаций, осуществляющих планирование и проведение работ, а также для должностных лиц, ответственных за организацию и проведение аварийно-спасательных работ, и исполнителей этих работ. 

 2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
            
ГОСТ Р 22.3.03 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения 
ГОСТ Р 22.8.01 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Общие требования 
ГОСТ Р 22.9.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования 
ГОСТ Р 22.9.05 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

 3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 
3.1 аварийно-спасательные работы при ликвидации аварий на химически опасных объектах: Первоочередные работы по спасению жизни и сохранению здоровья людей, материальных и культурных ценностей, защите окружающей среды в зоне химического заражения, локализации источника заражения, подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для данной чрезвычайной ситуации поражающих факторов, угрожающих жизни и здоровью людей.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
3.2 

аварийно-спасательные работы; АСР: Действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. 

[[1], статья 1, пункт 4] 	

3.3 

аварийно химически опасное вещество; АХОВ: Опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах). 

[ГОСТ Р 55201-2012, пункт 3.1] 	

3.4 (Исключен, Изм. № 1). 
3.5 

вторичное облако аварийно химически опасного вещества: Облако аварийно химически опасного вещества, образующееся в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности. 

[СП 165.1325800.2014, пункт 3.3] 	

3.6 

выброс аварийно химически опасного вещества: Выход при разгерметизации за короткий промежуток времени из технологических установок, емкостей для хранения или транспортирования аварийно химически опасного вещества в количестве, способном вызвать химическую аварию. 

[ГОСТ Р 22.0.05-2020, статья 8] 	

3.7 

дегазация: Разрушение молекул отравляющих веществ под действием химикатов, в результате которого прекращается их вредное воздействие на организм человека. 

[СП 94.13330.2016, пункт 3.4] 	

3.8 (Исключен, Изм. № 1). 
3.9 зона химического заражения; зона ХЗ: Территория или акватория, в пределах которой имеется химическое заражение.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
3.10 

летальная или смертельная концентрация (токсодоза) химически опасного вещества: Концентрация химически опасного вещества, вызывающая летальный исход. 

[[2], раздел 2] 	

3.11 обеззараживание: Уменьшение химического заражения территории, объектов, воды, продовольствия, пищевого сырья и кормов аварийно химически опасными веществами.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
3.12 облако аварийно химически опасного вещества: Распространяющееся в атмосфере скопление продуктов испарения и конденсации аварийно химически опасных веществ.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
3.13 

опасное химическое вещество; ОХВ: Химическое вещество, прямое или опосредованное, воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель. 

[ГОСТ Р 55201-2012, статья 3] 	

3.14 (Исключен, Изм. № 1). 
            
3.15 (Исключен, Изм. № 1). 
3.16 

первичное облако аварийно химически опасного вещества: Облако аварийно химически опасного вещества, образующееся в результате мгновенного перехода в атмосферу части аварийно химически опасного вещества из емкости при ее разрушении. 

[СП 165.1325800.2014, пункт 3.16] 	

3.17 

поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации природного характера (поражающий фактор чрезвычайной ситуации природного характера): Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

[ГОСТ Р 55201-2012, пункт 3.24] 	

3.18 

поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации техногенного характера (поражающий фактор чрезвычайной ситуации техногенного характера): Составляющая опасного техногенного происшествия, характеризуемая физическими и химическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами. 

[ГОСТ Р 55201-2012, пункт 3.23] 	

3.19 (Исключен, Изм. № 1). 
3.20 

пролив аварийно химически опасных веществ: Вытекание при разгерметизации из технологических установок, емкостей для хранения или транспортирования аварийно химически опасных веществ в количестве, способном вызвать химическую аварию. 

[ГОСТ Р 22.0.05-2020, статья 34] 	

3.21 пункт специальной обработки: Обозначенный специальными знаками и/или другой сигнальной разметкой участок местности, расположенный за пределами населенного пункта, с развернутыми на нем площадками для санитарной обработки людей и животных, специальной обработки техники, оборудования.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
3.22 

режимы деятельности спасателей; РДС: Продолжительность, интенсивность их работы и отдыха, обеспечивающие эффективную, стабильную работоспособность и сохранение здоровья при использовании средств индивидуальной защиты в очагах химического заражения. 

[ГОСТ Р 22.9.02-95, пункт 3.1.1] 	

3.23 санитарная обработка: Механическая очистка и мытье кожных покровов и слизистых оболочек людей и животных, подвергшихся заражению и загрязнению аварийно химически опасными веществами, а также обеззараживание одежды и обуви при выходе из зоны чрезвычайной ситуации. 
3.24 

специальная обработка: Дегазация, дезактивация и дезинфекция. 

[СП 94.13330.2016, пункт 3.23] 	

3.25 средство индивидуальной защиты; СИЗ: Средство, предназначенное для защиты спасателя от поражающих факторов, возникающих на химически опасных объектах.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.26 (Исключен, Изм. № 1). 
3.27 (Исключен, Изм. № 1). 
3.28 

токсичность: Свойство аварийно химически опасных веществ вызывать отравления (интоксикацию) организма. Характеризуется дозой вещества, вызывающей ту или иную степень отравления. 

[[2], раздел 2] 	

3.29 (Исключен, Изм. № 1).

3.30 химически опасный объект; ХОО: Производственный объект (предприятие или его цехи, участки, площадки), на котором могут получаться, использоваться, перерабатываться, образовываться, храниться, транспортироваться, уничтожаться аварийно химически опасные вещества. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.31 

химическое заражение; ХЗ: Распространение аварийно химически опасных веществ с концентрациями, вызывающими поражения незащищенных людей. 

[ГОСТ Р 22.0.05-2020, статья 49] 	

 4 Общие требования 
4.1 Основные мероприятия при ведении АСР на ХОО 
АСР должны начинаться немедленно после принятия решения об их проведении, проводиться с использованием СИЗ, соответствующих характеру химической обстановки, непрерывно, днем и ночью, в любую погоду, с соблюдением соответствующего обстановке РДС до полного завершения работ. 
Непрерывность ведения АСР при большом объеме работ и сложной химической обстановке достигается ведением работ посменно. 
При выборе РДС, использующих СИЗ, руководствуются требованиями в соответствии с ГОСТ Р 22.9.02. 
При проведении АСР на ХОО должны быть выполнены следующие основные мероприятия: 
- разведка аварийного объекта и зоны ХЗ в интересах проведения АСР с целью уточнения состояния аварийного объекта, определения типа чрезвычайной ситуации (ЧС), масштабов и границы зоны ХЗ, получения данных, необходимых для организации АСР, и их беспрепятственного проведения; 
- локализация, подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия возникших при аварии поражающих факторов; 
- тушение пожаров; 
- проведение поисково-спасательных работ; 
- оказание первой, медицинской и других видов помощи пораженным, эвакуация пораженных в медицинские организации; оказание ветеринарной помощи пораженным животным; 
            
- специальная и санитарная обработка. 
При организации и проведении АСР необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 22.3.03, ГОСТ Р 22.8.01, ГОСТ Р 22.9.05.

В зоне ХЗ с превышением предельно допустимых концентраций токсичных, и (или) пожароопасных, и (или) взрывоопасных веществ должны осуществляться газоспасательные работы в соответствии с [3].

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
4.2 Общие требования к разведке 
Общие требования к разведке приведены в ГОСТ Р 22.8.01. 
Химическая разведка должна: 
а) уточнить наличие и концентрацию АХОВ на объекте работ, границы и динамику изменения ХЗ. В ходе проведения АСР вести постоянные наблюдения и контроль за обстановкой в зоне ЧС, своевременно предупредить о резком изменении обстановки, в том числе: 
- выявить изменения во времени границ зоны ХЗ и постоянно отслеживать их изменение во времени и пространстве; 
- определить направления распространения облака АХОВ и возможных мест его задержки; 
б) определить и обозначить проходы (обходы) зоны ХЗ; 
в) предоставить необходимые данные для организации АСР и мер химической безопасности населения и сил, ведущих АСР, в том числе: 
- уточнить допустимое время пребывания в зараженной зоне участников проведения АСР (тушения пожара, ликвидации аварии); 
- определить средства и способы нейтрализации АХОВ и продуктов горения; 
- определить маршруты следования и размещения сил и средств пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений; 
- определить безопасные места проведения полной или частичной санитарной обработки личного состава аварийно-спасательных формирований, его медицинского осмотра, дегазации техники, оборудования; 
- определить виды СИЗ, соответствующие характеру и степени ХЗ; 
            
г) вести постоянные наблюдения и контроль за обстановкой в зоне ЧС, своевременно предупредить о резком изменении обстановки. 
Химическая разведка аварийного объекта и зоны ХЗ ведется путем осмотра местности и объектов ведения АСР с помощью приборов химической разведки, а также наблюдением за обстановкой и направлением ветра в приземном слое. 
Примечание - На ОХВ составляют аварийные карточки в соответствии с образцом аварийной карточки, представленной в [2]. 
Аварийная карточка должна содержать следующую информацию: 
- перечень ОХВ и степень их токсичности, классификационный шифр; 
- основные свойства и виды опасности (основные свойства, взрыво- и пожароопасность, опасность для человека); 
- указания по применению СИЗ; 
- необходимые действия: при аварийной ситуации общего характера, при утечке, разлитии и рассыпании АХОВ, при пожаре; 
- меры оказания первой помощи. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3 Локализация ЧС 
Локализацию, подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия возникших при авариях на ХОО поражающих факторов в зависимости от типового варианта ЧС, наличия необходимых технических средств и нейтрализующих веществ осуществляют следующими способами: 
- прекращением выбросов АХОВ путем перекрытия задвижек с отключением поврежденной части технологического оборудования; 
- установкой аварийных накладок (бандажей) в местах прорыва емкостей и трубопроводов; 
- установкой заглушек, подчеканкой фланцевых соединений; 
- постановкой жидкостных завес (водяных или нейтрализующих растворов) в направлении движения облака АХОВ; 
- созданием восходящих тепловых потоков в направлении движения облака АХОВ; 
- рассеиванием и смещением облака АХОВ газовоздушным потоком; 
- обвалованием пролива АХОВ для ограничения площади заражения и интенсивности испарения АХОВ; 
- откачкой (сбором) разлившегося АХОВ в резервные емкости; 
- разбавлением пролива АХОВ водой и нейтрализующими растворами; 
- охлаждением пролива АХОВ твердой углекислотой или другими нейтральными хладагентами; 
- засыпкой пролива сыпучими твердыми сорбентами; 
- структурированием (загущением) пролива АХОВ специальными составами с последующим вывозом и нейтрализацией; 
- контролируемым выжиганием пролива. 
В зависимости от типового варианта возникшей ЧС локализация и обезвреживание облаков и проливов АХОВ могут осуществляться комбинированием перечисленных способов.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
4.4 Тушение пожаров 
По прибытии подразделения к месту пожара (вызова) руководитель, возглавляющий первое прибывшее подразделение (старшее оперативное должностное лицо пожарной охраны), становится руководителем тушения пожара, который управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. 
При этом первое указание руководителя, возглавляющего первое прибывшее подразделение (старшее оперативное должностное лицо пожарной охраны) считается моментом принятия им на себя руководства тушением пожара в соответствии с [4]. 
Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил. 
При тушении пожаров и проведении АСР силами подразделений пожарной охраны, привлеченными силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС требуется проводить необходимые действия для обеспечения безопасности людей, спасения имущества в соответствии с [5]. 
4.5 Поисково-спасательные работы 
Поиск пострадавших поисково-спасательными группами проводится путем сплошного визуального обследования территории, зданий, сооружений, цехов, транспортных средств и других мест, где могут находиться люди в момент аварии, а также путем опроса очевидцев и с помощью специальных приборов в случае разрушений и завалов. 
Спасательные работы в зоне ХЗ выполняются в СИЗ. 
Продолжительность работы смен определяется временем допустимого пребывания в СИЗ при данных погодных условиях и тяжести работы. 
Спасение пострадавших (пораженных) при авариях на ХОО с учетом характера, тяжести поражения и места их нахождения должно осуществляться: 
- деблокированием пострадавших, находящихся под завалами разрушенных зданий и технологических систем, а также в поврежденных блокированных помещениях; 
- экстренным прекращением воздействия АХОВ на организм путем эвакуации из зоны заражения и использования СИЗ; 
- оказанием первой медицинской и других видов помощи пораженным; 
- эвакуацией пораженных в медицинские организации для оказания первой, медицинской и других видов помощи.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
4.6 Первая, медицинская и другие виды помощи 
Оказание первой, медицинской и других видов помощи проводится в соответствии с [1]. 
При оказании первой, медицинской помощи пораженным необходимо: 
- обеспечить ускоренное прекращение воздействия ОХВ на организм пораженного путем удаления капель вещества с открытых кожных покровов, промывания глаз и слизистых; 
- восстановить и поддерживать функционирование важных систем организма проведением простейших мероприятий (восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца); 
- наложить асептические повязки на раны и иммобилизовать поврежденные конечности; 
- эвакуировать пораженных в медицинские организации для оказания первой врачебной помощи и дальнейшего лечения. 
Первая, медицинская и другие виды помощи пораженным должны оказываться непосредственно на месте поражения. 
Оказание ветеринарной помощи пораженным животным проводится аналогично алгоритму проведения мероприятий по оказанию первой, медицинской и других видов помощи пораженным.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
4.7 Специальная обработка 
Специальную обработку необходимо проводить после выхода из зоны ХЗ. 
Примечание - Специальная обработка может быть полной и частичной. 
Специальная обработка включает: дегазацию техники, средств индивидуальной защиты, одежды и обуви, обеззараживание территорий и сооружений, приборов, инструментов и материалов, продовольствия, воды, пищевого сырья и кормов, санитарную обработку людей и животных. 
Специальная обработка проводится на пунктах специальной обработки. 
Приложение А 
(обязательное)

 Типовые варианты чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на химически опасных объектах* 
________________ 
* Измененная редакция, Изм. № 1. 
В зависимости от вида выброшенных (вылившихся) АХОВ (скорости их испарения) могут возникнуть четыре типовых варианта ЧС, отличающихся характером поражающих факторов, представленных в таблице А.1: 
первый типовой вариант ЧС (при выбросе легко испаряющихся АХОВ) - практически мгновенно возникает первичное облако АХОВ, распространяющееся на большое расстояние; 
второй типовой вариант ЧС (при выбросе АХОВ средней летучести) - практически мгновенно возникает первичное облако АХОВ, а также пролив АХОВ и вторичное облако по мере испарения пролива; 
третий типовой вариант ЧС (при выбросе малолетучих АХОВ) - возникает пролив АХОВ и вторичное облако по мере его испарения; 
четвертый типовой вариант ЧС (при выбросе стойких АХОВ) - образуется пролив АХОВ. 
   
Таблица А.1 - Поражающие факторы при типах ЧС 

Поражающие факторы при типах ЧС 	
тип I ЧС 	тип II ЧС 	тип III ЧС 	тип IV ЧС 	
Ингаляционное воздействие на людей и животных высоких (смертельных) концентраций паров первичного облака АХОВ 	Ингаляционное воздействие на людей и животных смертельных концентраций первичного облака (кратковременное) и продолжительное воздействие (часы, сутки) вторичного облака с поражающими концентрациями паров; заражение грунта и воды на месте пролива 	Ингаляционное воздействие вторичного облака АХОВ; заражение грунта и воды на месте пролива 	Опасные последствия заражения людей и животных при длительном нахождении их на зараженной местности в результате перорального и кожно-резорбтивного воздействия АХОВ на организм; заражение грунта, растительности, воды 	

Таблица А.1 (Измененная редакция, Изм. № 1).

ЧС с химической обстановкой первого типового варианта возникает в случаях мгновенной разгерметизации (взрыва) емкостей или технологического оборудования, содержащих легко испаряющиеся газообразные (под давлением), криогенные, перегретые сжиженные АХОВ. 
ЧС с химической обстановкой второго типового варианта возникает при аварийных выбросах или проливах используемых в производстве, хранящихся или транспортируемых АХОВ: сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрид, синильная кислота и др.). 
ЧС с химической обстановкой третьего типового варианта возникает при проливе в поддон (обвалование) или на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения выше или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений или комковой серы. 
ЧС с химической обстановкой четвертого типового варианта возникает при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих АХОВ (жидких, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды, или твердых - фенол, сероуглерод, соли синильной кислоты и др.). 
Указанные типовые варианты химической обстановки при ЧС, вызванные авариями на ХОО, особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение АСР.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
Приложение Б 
(рекомендуемое) 

 Требования к параметрам аварийно-спасательных работ 
Основными параметрами АСР, характеризующими их организационно-технологические возможности, качество и эффективность, должны быть: 
а) временные: 
- время запаздывания начала работ; 
- продолжительность работ; 
б) режимные: 
- сменность; 
- перерывы в работе (межсменный отдых); 
- интенсивность (темп); 
в) объемные: 
- единичный измеритель объема работ; 
- укрупненный измеритель объема работ; 
г) производительность: 
- скорость освоения заданных объемов работ; 
д) результативность: 
- доля спасенных людей (от числа пострадавших в ЧС). 
Продолжительность проведения АСР не должна превышать времени выживаемости пострадавших в условиях блокирования в данной аварийной среде. 
Режимы деятельности спасателей в процессе проведения АСР устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.9.02. 
Производительность, темп выполнения АСР, требуемое количество сил и средств должны соответствовать объему работ, исчисляемому в единичных или укрупненных измерителях, и планируемой их продолжительности.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
Приложение В 
(рекомендуемое) 

 Требования безопасности 
При проведении АСР следует руководствоваться принципом оправданного риска и обеспечения безопасности по [1]. 
При проведении АСР должна быть обеспечена для спасателей и пострадавших безопасность от: 
            
- воздействия аварийной среды; 
- применяемых технологий (методов, способов) АСР; 
- эксплуатации технических средств. 
В процессе проведения АСР в зонах ЧС средствами разведки и мониторинга должен проводиться непрерывный контроль состояния параметров аварийной среды с целью обеспечения возможности выбора безопасных технологий, режимов работы и средств индивидуальной защиты спасателей. 
В зонах ЧС с высокой степенью опасности (опасные, чрезвычайно опасные) должна производиться разведка для определения и контроля состояния параметров поражающих факторов, а также для выполнения технологических операций с высоким риском для жизни и здоровья спасателей (ликвидация источников химического заражения, источников возгорания, взрывоопасных предметов) должны применяться в зависимости от аварийной среды робототехнические средства различных классов наземного, воздушного и подводного применения.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 
            
Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 Требования охраны окружающей среды 
Применяемые при эксплуатации технических средств для АСР материалы (масла, защитные покрытия, дезинфицирующие и дегазирующие растворы) при контакте с окружающей средой не должны образовывать устойчивые химически опасные соединения. Должно быть исключено попадание масел и других рабочих жидкостей в окружающую среду и ее загрязнение. 
Изменение качества окружающей среды (земли, воды, атмосферного воздуха, леса и другой растительности) в результате воздействия на нее вредных факторов технологического процесса АСР не должно превышать предельно допустимых норм, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора, к ведению которых принадлежит территория зоны ЧС. 
Отходы, образующиеся при проведении АСР, подлежат обращению в соответствии с [6].

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

 Библиография 

[1] 	Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" 
  	
[2] 	Рекомендации по организации и ведению боевых действий подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров на объектах с наличием аварийно химически опасных веществ, утвержденные МЧС России от 8 декабря 2003 г. 
  	
[3] 	Устав аварийно-спасательных формирований по организации и ведению газоспасательных работ, утвержденный Минпромнауки России 5 июня 2003 г. 
  	
[4] 	Приказ МЧС России от 16 сентября 2024 г. № 777 "Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ" 
  	
[5] 	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
  	
[6] 	Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 	

Библиография (Измененная редакция, Изм. № 1). 

УДК 658.382.3:006.354 	ОКС 13.200 	
  	
Ключевые слова: химически опасный объект, авария, ликвидация ЧС, аварийно химически опасное вещество, аварийно-спасательные работы