РДИ 10-406(34)-01

ИЗМЕНЕНИЯ N 1
РД 10-34-93 "Типовая инструкция для лиц, 
ответственных за безопасное производство работ кранами"

Дата введения 2001-06-01

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госгортехнадзора России от 30.05.01 N 19

      Введение 
В начале введения поместить текст в следующей редакции: "Настоящая Типовая инструкция разработана в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 N 1540, Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 N 263, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)*, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 N 98, и устанавливает должностные обязанности лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами". 
_____________ 
* Далее по тексту - Правила

      1. Общие положения 
1.1. В соответствии с правилами руководители организаций и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие краны (производители работ), назначают лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами.

1.2. Лицами, ответственными за безопасное производство работ кранами назначаются работники из числа мастеров, прорабов, начальников участков, а также бригадиров, на складах материалов в качестве таких ответственных лиц, по согласованию с территориальными органами Госгортехнадзора России ** могут быть назначены заведующие складами. 
______________ 
** Далее по тексту - органы Госгортехнадзора

Функции лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, должны быть изложены в Положении о производственном контроле на опасном производственном объекте организации.

Переименовать пункты 1.2. на 1.3.; 1.3. на 1.4.; 1.4. на 1.5.; 1.5. на 1.6.; 1.6. на 1.7.; 1.7. на 1.8.

В пункте 1.4. (1.3.) последнем предложении после слов "...один раз в..." написать "...3 года с комиссией с участием... " далее по тексту.

В пункте 1.8.(1.7.) подпункте 15 и далее по тексту Типовой инструкции исключить слова "...и кранами-манипуляторами...".

      2. Обязанности 
В пункте 2.1. подпункте 13 и далее по тексту Типовой инструкции исключить слово "самоходных".

Пункт 2.1. дополнить подпунктом 24) "не допускать посадку в тару, поднятую краном, и нахождения в ней людей;" и подпунктом 25) "не допускать нахождения людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза;".