МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 31 марта 2025 года № 158

 Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду 
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", подпунктом 5.2.57 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219, 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. 
2. Признать утратившим силу приказ Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536 "Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2015 г., регистрационный № 40330). 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г. 
Министр 
А.А.Козлов 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
29 апреля 2025 года, 
регистрационный № 82010 
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
от 31 марта 2025 года № 158 

 Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду 

 I. Общие положения 
1. Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (далее - Критерии) предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы производства и потребления (далее - отходы), а также Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов. 
2. Действие настоящих Критериев не распространяется на радиоактивные отходы, биологические отходы, а также медицинские отходы до их передачи лицам, осуществляющим обращение с отходами производства и потребления. 
3. Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду являются: 
степень опасности отхода для окружающей среды; 
кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. 

 II. Степень опасности отхода для окружающей среды 
4. Степень опасности отхода для окружающей среды (K), значения которой по классам опасности отхода приведены в приложении № 1 к Критериям, определяется по сумме степеней опасности веществ, составляющих отход (далее - компоненты отхода), для окружающей среды (): 
     , 
где: 
, , ... - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для окружающей среды; 
m - количество компонентов отхода. 
Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются на основании сведений, содержащихся в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, либо регламентах, технических условиях, стандартах, проектной документации, либо по результатам количественных химических анализов, выполняемых с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам измерений. 
5. Степень опасности компонента отхода для окружающей среды () рассчитывается как отношение концентрации компонента отхода () к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды (). 
     , 
где: 
- концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг); 
- коэффициент степени опасности i-го компонента отхода для окружающей среды (мг/кг). 
6. Коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды () является показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Размерность коэффициента степени опасности для окружающей среды условно принимается как мг/кг. 
7. Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды () рассчитывается по одной из следующих формул: 
lg Wi = 4-4/ для 1<<2, 
lg Wi = для , 
lg Wi = 2 + 4/(6 - ) для 4 < < 5, 
где: 
= 4 /3 - 1/3; 
- унифицированный относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды; 
- относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды. 
8. Относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды () рассчитывается по формуле: 
     , 
где: 
- значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю опасности компонента отхода; 
n - количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода; 
- значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения системы первичных показателей опасности компонента отхода. 
9. Первичные показатели опасности компонента отхода характеризуют степени их опасности для различных компонентов природной среды и представлены в приложении № 2 к Критериям. 
10. Значения баллов (), соответствующие показателю информационного обеспечения, определяемого путем деления числа оцененных первичных показателей опасности компонента отхода (n) на 12, присваиваются интервалам его изменения согласно приложению № 3 к Критериям. 
11. Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (), равным 10. 
Компоненты отходов, состоящие из веществ, встречающихся в живой природе, например, таких как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения природного происхождения, относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности компонента отхода для окружающей среды (), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности компонента отхода для окружающей среды (), равным 10. 
Для остальных компонентов отходов степень опасности компонента отхода для окружающей среды (Ki) определяется в соответствии с пунктами 4-10 Критериев и приложением № 1 к Критериям. 
Значения коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) для отдельных компонентов отходов приведены в приложении № 4 к Критериям. 

 III. Кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует 
12. Определение кратности (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, основано на биотестировании водной вытяжки отходов - исследовании токсического действия на гидробионты водной вытяжки из отходов, полученной с использованием воды, свойства которой установлены применяемой методикой биотестирования при массовом соотношении отхода и воды 1:10. 
13. Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, осуществляется по аттестованным методикам (методам) измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". 
14. При определении кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, применяется не менее двух тест-объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест-объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу. 
При исследовании водных вытяжек из отходов с повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм) применяется не менее двух тест-объектов, устойчивых к повышенному солесодержанию из разных систематических групп. 
Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода приведены в приложении № 5 к Критериям. 

 IV. Применение критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду для установления класса опасности отходов 
15. Для установления класса опасности отхода применяется степень опасности отхода для окружающей среды (К) (далее - Критерий 1) или кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует (далее - Критерий 2). 
16. Для установления классов опасности отходов, представленных золами, шлаками и золошлаковыми смесями от сжигания углей, отходов добычи и обогащения угля, и отходов, водная вытяжка из которых характеризуется повышенным солесодержанием (содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм), применяется Критерий 2. 
17. В случае, если на основании применения Критерия 1 получен V класс опасности, для его подтверждения проводится проверка с применением Критерия 2. 
При несовпадении значения класса опасности отхода, установленного на основании применения Критерия 1 и Критерия 2 устанавливается класс опасности отхода на основании значения кратности разведения водной вытяжки из отхода согласно приложению № 5 к Критериям. 
Приложение № 1 
к Критериям отнесения отходов 
к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия 
на окружающую среду, утвержденным 
приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
от 31 марта 2025 года № 158 

 Значения степени опасности отхода для окружающей среды (К) по классам опасности отхода 

Класс опасности отхода 	Степень опасности отхода для окружающей среды (К) 	
I 		
II 		
III 		
IV 		
V 		

Приложение № 2 
к Критериям отнесения отходов 
к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия 
на окружающую среду, утвержденным 
приказом Минприроды России 
от 31 марта 2025 года № 158 

 Первичные показатели опасности компонента отхода 

№ п/п 	Первичные показатели опасности компонента отхода 	Значения, интервалы и характеристики первичных показателей опасности компонента отхода для окружающей среды 	
1 	(Предельно допустимая концентрация вещества в почве); 
ОДК, мг/кг (Ориентировочно допустимая концентрация) 	<1 	1-10 	10.1-100 	> 100 	
2 	Класс опасности в почве 	1 	2 	3 	не установлен 	
3 	(Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения); 
ОДУ, мг/л (Ориентировочно допустимый уровень); 
ОБУВ, мг/л 	<0.01 	0.01-0.1 	0.11-1 	>1 	
  	(Ориентировочный безопасный уровень воздействия) 	  	  	  	  	
4 	Класс опасности в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения 	1 	2 	3 	4 	
5 	, мг/л (Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного значения); 
ОБУВ, мг/л 	< 0.001 	0.001-0.01 	0.011-0.1 	>0.1 	
6 	Класс опасности в воде водных объектов рыбохозяйственного значения 	1 	2 	3 	4 	
7 	, мг/м (Предельно допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест); 
, мг/м (Предельно допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест); 
ОБУВ, мг/м 	<0.01 	0.01-0.1 	0.11-1 	>1 	
8 	Класс опасности в атмосферном воздухе 	1 	2 	3 	4 	
9 	(Предельно допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах); 
МДУ, мг/кг (Максимально допустимый уровень); 
МДС, мг/кг (Максимально допустимое содержание) 	<0.01 	0.01-1 	1.1-10 	>10 	
10 	Lg (S, мг/л/, мг/л), где: S (Растворимость компонента отхода (вещества) в воде при 20°); 
(Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения). 
Если S = , то lg (S/ПДК) = и балл равен 1, если S = 0, то lg (S/ПДК) = - и балл равен 4 	>5 	5-2 	1.9-1 	<1 	
11 	Lg (, мг/м/), где: 
(Насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20°С и нормальном давлении); 
(Предельно допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе рабочей зоны) 	>5 	5-2 	1.9-1 	<1 	
12 	Lg (, мг/м/ или ), где: 
(Насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20°С и нормальном давлении); 

(Предельно допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест) или 
(Предельно допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест) 	>7 	7-3.9 	3.8-1.6 	<1.6 	
13 	Lg (октанол/вода) (Коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20°C) 	>4 	4-2 	1.9-0 	<0 	
14 	, мг/кг (Средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях) 	<15 	15-150 	151-5000 	>5000 	
15 	, мг/м 
(Средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях) 	<500 	500-5000 	5001-50000 	> 50000 	
16 	, мг/л/96 ч (Средняя смертельная концентрация вещества в воде, вызывающая гибель 50% всех взятых в опыт гидробионтов (например, рыб) через 96 часов) 	<1 	1-5 	5.1-100 	> 100 	
17 	БД = /ХПК 100%, где: БД (Биологическая диссимиляция); 
(Биологическое потребление кислорода, выраженное в миллилитрах /л за 5 суток); 
ХПК (Химическое потребление кислорода, выраженное в миллилитрах /100 л) 	<0.1 	0,1-1,0 	1,0-10 	>10 	
18 	Персистентность (трансформация в окружающей среде) 	Образование более токсичных продуктов, в т.ч. обладающих отдаленными эффектами или новыми свойствами 	Образование продуктов с более выраженным влиянием других критериев опасности 	Образование продуктов, токсичность которых близка к токсичности исходного вещества 	Образование менее токсичных продуктов 	
19 	Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) 	Выраженное накопление во всех звеньях 	Накопление в нескольких звеньях 	Накопление в одном из звеньев 	Накопление отсутствует 	
  	  	  	  	  	  	
  	Присваиваемый балл () 	1 	2 	3 	4 	

Приложение № 3 
к Критериям отнесения отходов 
к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия 
на окружающую среду, утвержденным 
приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
от 31 марта 2025 года № 158 

 Значения баллов (Binf) в зависимости от интервала изменения показателя информационного обеспечения 

Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения (n/12) 	Балл () 	
< 0,5 (n < 6) 	1 	
0,5 - 0,7 (n = 6 - 8) 	2 	
0,71 - 0,9 (n = 9 -10) 	3 	
>0,9 (n 11) 	4 	

Приложение № 4 
к Критериям отнесения отходов 
к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия 
на окружающую среду, утвержденным 
приказом Минприроды России 
от 31 марта 2025 года № 158 

 Коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды (Wi) для отдельных компонентов отходов 

Наименование компонента отхода 	Xi, 
относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды 	Zi, 
унифицированный относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды 	lgWi, 
десятичный логарифм коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды 	Wi, 
коэффициент степени опасности компонента отхода для окружающей среды 	
Альдрин 	1,857 	2,14 	2,14 	138 	
Бенз(а)пирен 	1,6 	1,8 	1,778 	59,97 	
Бензол 	2,14 	2,52 	2,52 	331,13 	
Гексахлорбензол 	2,166 	2,55 	2,55 	354 	
2-4Динитрофенол 	1,5 	1,66 	1,66 	39,8 	
Ди(п)бутилфталат 	2 	2,33 	2,33 	215,44 	
Диоксины 	1,4 	1,533 	1,391 	24,6 	
Дихлорпропен 	2,2 	2,66 	2,66 	398 	
Диметилфтатат 	2,166 	2,555 	2,555 	358,59 	
Дихлорфенол 	1,5 	1,66 	1,66 	39,8 	
Дихлордифенилтри- 
хлорэтан 	2 	2,33 	2,33 	213,8 	
Кадмий 	2,12 	2,49 	2,49 	309,03 	
Линдан 	2,25 	2,66 	2,66 	463,4 	
Марганец 	3,15 	3,87 	3,87 	7356,42 	
Медь 	2,84 	3,45 	3,45 	2840,10 	
Мышьяк 	2,27 	2,69 	2,69 	493,55 	
Нафталин 	2,286 	2,714 	2,714 	517,9 	
Никель 	2,64 	3,19 	3,19 	1536,97 	
N-нитрозодифениламин 	2,8 	3,4 	3,4 	2511,88 	
Пентахлорбифенилы 	1,6 	1,8 	1,778 	59,98 	
Пентахлорфенол 	1,66 	1,88 	1,88 	75,85 	
Ртуть 	1,79 	2,05 	2,05 	113,07 	
Стронций 	3,09 	3,79 	3,79 	6118,81 	
Серебро 	2,14 	2,52 	2,52 	331,1 	
Свинец 	2,36 	2,81 	2,81 	650,63 	
Тетрахлорэтан 	2,4 	2,866 	2,866 	735,6 	
Толуол 	2,69 	3,25 	3,25 	1778,28 	
Трихлорбензол 	2,33 	2,77 	2,77 	598,4 	
Фенол 	2,28 	2,71 	2,71 	508,94 	
Фураны 	2,166 	2,55 	2,55 	359 	
Хлороформ 	2 	2,333 	2,333 	215,4 	
Хром трехвалентный 	2,92 	3,56 	3,56 	3630,78 	
Хром шестивалентный 	2,33 	2,77 	2,77 	593,38 	
Цинк 	2,8 	3,4 	3,4 	2511,89 	
Этилбензол 	2,86 	3,48 	3,48 	3019,95 	

Приложение № 5 
к Критериям отнесения отходов 
к I-V классам опасности 
по степени негативного воздействия 
на окружающую среду, утвержденным 
приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
от 31 марта 2025 года № 158 

 Значения кратности разведения водной вытяжки из отхода 

Класс опасности отхода 	Кратность (Кр) разведения водной вытяжки из отхода 
(Для определения V класса опасности отхода используется сама водная вытяжка, без ее разведения) 	
I 	Кр > 10000 	
II 	1000 < Кр 10000 	
III 	100 < Кр 1000 	
IV 	1 < Кр 100 	
V 	Кр = 1