ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 7 февраля 2025 года № 260-р

 [О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1299-р] 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 1299-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 27, ст.4063; 2018, № 16, ст.2415; 2019, № 32, ст.4759; 2022, № 29, ст.5538; 2023, № 49, ст.8852).

2. Признать утратившими силу изменения, которые вносятся в перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2018 г. № 622-р, в части, касающейся позиций 218 и 219 указанного перечня (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 16, ст.2415).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин 
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 февраля 2025 года № 260-р 

 Изменения, которые вносятся в перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий 
1. Позиции 218 и 219 исключить.

2. Позиции 220-230 изложить в следующей редакции:

"

220. 	Печь камерная 	330.28.21 	обжиг полуфабрикатов; высокотемпературная обработка сырья, материалов	ИТС
04-2023 	температура обжига 	°С 	800-1800 	
			тип нагрева - электропечь; печь с газовым нагревом					
			максимальная температура обжига - 1800°С					
221. 	Печь роликовая 	330.28.21.1 	обжиг полуфабрикатов 	ИТС
04-2023 	удельное потребление энергии топлива 	ГДж/т продукции 	не более 8,5 	
			удельное потребление энергии топлива при производстве 		при производстве керамической плитки			
			керамической плитки -
не более 8,5 ГДж/т продукции 		удельные выбросы при обжиге керамической плитки:	кг/т продукции 		
					углерода оксид		не более 1,5 	
					азота оксид, азота диоксид (в пересчете на азота диоксид)		не более 0,8 	
					серы диоксид		не более 0,2 	
222. 	Печь туннельная 	330.28.21.1 	обжиг полуфабрикатов 	ИТС
04-2023	удельное потребление энергии топлива: 	ГДж/т продукции 		
			удельное потребление энергии топлива:					
			производство керамического кирпича и камня - не более 2,5 ГДж/т продукции		производство керамического кирпича и камня 		не более 2,5 	
			производство санитарно-
технических изделий -
не более 25 ГДж/т продукции		производство санитарно-
технического изделия 		не более 25 	
					удельные выбросы при обжиге
керамического кирпича и камня:	кг/т продукции 		
					углерода оксид 
(без применения выгорающих добавок 
в шихте)		не более 0,37 	
					углерода оксид
(содержание
выгорающих добавок
в шихте менее
2 процентов массовых)		не более 1,28 	
					углерода оксид (содержание выгорающих добавок в шихте 2 процентов массовых и более)		не более 8,98 	
					азота оксид, азота диоксид (в пересчете на азота диоксид)		не более 0,47 	
					серы диоксид (содержание соединений серы в сырье (в пересчете на триоксид серы) 0,25 процента и менее)		не более 0,1 	
					серы диоксид (содержание соединений серы в сырье (в пересчете на триоксид серы) более 0,25 процента)		не более 1 	
					удельные выбросы при обжиге санитарно-
технических изделий:			
					углерода оксид		не более 3,8 	
					азота оксид, азота диоксид (в пересчете на азота диоксид)		не более 0,85 	
					серы диоксид		не более 0,2 	
					удельные выбросы при обжиге формованных огнеупоров:			
					углерода оксид		не более 9,4 	
					азота оксид, азота диоксид (в пересчете на азота диоксид)		не более 8,46 	
					серы диоксид		не более 0,77 	
223. 	Сушило вертикальное корзинное	330.28.99.31.120 	сушка полуфабрикатов 	ИТС
04-2023 	остаточная влажность полуфабриката	процентов 	не более 1 	
224. 	Сушилка горизонтальная 	330.28.99.31.120 	сушка полуфабрикатов (необожженной керамической плитки)	ИТС
04-2023 	остаточная влажность полуфабриката	процентов 	не более 1 	
			тип - одноканальные; многоканальные					
			максимальная температура сушки - 350°С					
			остаточная влажность полуфабриката - не более 
1 процента					
225. 	Сушило камерное 	330.28.49
330.28.99.31.120 	сушка полуфабриката 	ИТС
04-2023 	остаточная влажность полуфабриката:	процентов 		
					при производстве керамического кирпича и камня		не более 7 	
					при производстве санитарно-технических изделий из керамики		не более 1 	
226. 	Сушило туннельное 	330.28.99.31.120 	сушка полуфабриката 	ИТС
04-2023 	остаточная влажность полуфабриката:
при производстве керамического кирпича и камня	процентов 	не более 9 	
					при производстве санитарно-технических изделий из керамики		не более 1 	
227. 	Сушилка башенная распылительная
(атомизатор) 	330.28.99.31.120 	приготовление 
пресс-порошка	ИТС
04-2023 	влажность пресс-
порошка на выходе 	процентов 	3,5-7 	
			температура сушки - 
350-550°С					
			влажность пресс-порошка
на выходе - (3,5-7) процентов					
			удельный расход тепла -
750-850 ккал/л воды					
228. 	Фильтр рукавный 	330.28.25.14.120 	очистка отходящих пылегазовых потоков	ИТС
04-2023 	степень улавливания пыли в технологических операциях 	процентов 	не менее 95 	
			степень улавливания пыли (эффективность очистки) - не менее 95 процентов		производства керамических изделий, сопровождающихся значительным 			
			производительность по очищаемому газу - 
1000-1000000 куб.м/ч		пылеобразованием 			
229. 	Циклон 	330.28.25.14.120 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) - не менее 70 процентов	ИТС
04-2023 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) 	процентов 	не менее 70 	
230. 	Электрофильтр 	330.28.25.14.120 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) - не менее 95 процентов 	ИТС
04-2023 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) 	процентов 	не менее 95 	

".

3. Позицию 237 изложить в следующей редакции:

"

237. 	Печь стекловаренная регенеративная с подковообразным направлением пламени непрерывного действия для получения тарного стекла 	330.28.21 	производительность - более 200 т/сут. 	ИТС
05-2022 	выбросы
загрязняющих
веществ: 			
			энергопотребление - 
7 ГДж/т (среднее) 					
					оксиды азота (суммарно)	кг/(т стекломассы) 	8,8 	
					оксид углерода	кг/(т стекломассы) 	0,9 	
					пыль неорганическая (суммарно)	кг/(т стекломассы) 	0,7 	
					энергопотребление (снижение до) 	ГДж/(т стекломассы) 	6,5 	

".

4. Позицию 408 изложить в следующей редакции:

"

408. 	Грохот инерционный самобалансный 	330.28.92.40.120 	площадь просеивания 	ИТС
16-2023 	площадь просеивания	кв.м 	9,1-11,4 	
			мощность электродвигателя		мощность электродвигателя	кВт 	30-37 	
			производительность 		производительность 	т/ч 	60-1800 	

".

5. Позицию 410 изложить в следующей редакции:

"

410. 	Дробилка конусная 	330.28.92.40.122 	крупность дробленного материала 	ИТС
16-2023 	крупность дробленного материала	мм 	20-1200 	
			мощность электродвигателя 		мощность электродвигателя	кВт 	200-250 	
			производительность 		производительность	т/ч 	250-8000 	
			предел прочности при сжатии 		предел прочности 
при сжатии 	МПа 	до 300 	

".

6. Позицию 412 изложить в следующей редакции:

"

412. 	Дробилка щековая 	330.28.92.40.121 	крупность дробленного материала	ИТС
16-2023 	крупность дробленного материала 	мм 	50-500 	
			мощность электродвигателя		мощность электродвигателя 	кВт 	110-250 	
			производительность		производительность 	т/ч 	250-1000 	
						или		
						куб.м/ч 	не более 550 	

".

7. Позицию 415 изложить в следующей редакции:

"

415. 	Мельница шаровая 	330.28.92.40.120 	производительность 	ИТС
16-2023	производительность 	т/ч 	16-50 	
			мощность электродвигателя 		мощность электродвигателя 	кВт 	132-1600 	

".

8. Позицию 419 изложить в следующей редакции:

"

419. 	Сепаратор магнитный 	330.28.93.13.111 	диаметр рабочей части барабана	ИТС
16-2023 	диаметр рабочей части барабана 	мм 	900-2000 	
			длина барабана		длина барабана 	мм 	2000-2500 	
			магнитная индукция		магнитная индукция 	Тл 	0,16-0,4 	
			мощность электродвигателя		мощность электродвигателя	кВт 	4-37 	
			производительность		производительность 	т/ч 	650-1000 	
			производительность по тяжелой среде 		производительность по тяжелой среде 	куб.м/ч 	160 	

".

9. Позицию 424 изложить в следующей редакции:

"

424. 	Измельчитель 	330.28.92.40.120
330.28.92.40.129
330.28.99.3 	измельчение до фракции крупностью - 10-200 мм 	ИТС
17-2021 	производительность 	т/ч 	10-60 	

".

10. Позицию 575 изложить в следующей редакции:

"

575. 	Циклон 	330.28.25.14.120
330.28.92.40.110 	эффективность механической очистки газового потока:	ИТС
22-2016 	скорость газа 	м/с 	не менее 8 	
			для частиц с условным диаметром 20 мкм - 99,5 процента					
			для частиц с условным диаметром 10 мкм - 95 процентов					
			для частиц с условным диаметром 5 мкм - 83 процента					
			для частиц с условным диаметром 2,5 мкм - 70 процентов 					

".

11. Позицию 660 изложить в следующей редакции:

"

660. 	Гидроциклон 	330.28.25.14.124
330.28.92.40.110 	производительность	ИТС
25-2023 	производительность 	куб.м/ч 	80-120000 	
			диаметр цилиндрической части - 250-650 мм 					

".

12. Позицию 666 изложить в следующей редакции:

"

666. 	Дробилка конусная 	330.28.92.40
330.28.92.40.122 	ширина разгрузочной щели на открытой стороне - 14-230 мм	ИТС
25-2023 	производительность 	куб.м/ч 	425-2790 	
			мощность главного привода - 250-800 кВт 					

".

13. Позицию 673 изложить в следующей редакции:

"

673. 	Конвейер 	330.28.22.18 	ширина ленты -
1000-2000 мм 	ИТС
25-2023 	производительность	т/ч 	от 200 	
					скорость движения ленты 	м/с 	0,8-5,5 	

".

14. Позицию 719 изложить в следующей редакции:

"

719. 	Аппарат теплообменный 	330.28.25.13.110
330.28.25.11.110
330.25.30.12.110 	поверхность теплообмена 	ИТС
26-2022 	поверхность теплообмена 	кв.м 	от 3000 	

".

15. Позицию 723 изложить в следующей редакции:

"

723. 	Воздухонагре-
ватель доменной печи 	220.41.20.20.800 	температура нагрева воздушного дутья 	ИТС
26-2022 	температура нагрева воздушного дутья   	°С 	1000-1400 	

".

16. Позицию 738 изложить в следующей редакции:

"

738. 	Конвертер сталеплавильный 	330.28.91.11.110 	плавильный агрегат грушевидной формы, 	ИТС
26-2022 	масса садки 	т 	50-350 	
			предназначенный для выплавки стали из жидкого чугуна и металлолома 		время продувки 	мин 	12-25 	
			путем продувки окислительными газами (кислородом) 		удельный расход кислорода 	куб.м/т 	50-80 	

".

17. Позицию 741 изложить в следующей редакции:

"

741. 	Машина разливочная товарного чугуна 	330.28.22.18.180
330.28.22.18.270 	количество конвейеров на одной разливочной 
машине - 2 шт. 	ИТС
26-2022 	производительность по чушковому чугуну 	т/ч 	до 250 	

".

18. Позицию 775 изложить в следующей редакции:

"

775. 	Стальковш 	330.28.22.18.270 	для перемещения жидкой стали 	ИТС
26-2022 	объем 	т 	от 130 	

".

19. Позицию 784 изложить в следующей редакции:

"

784. 	Установка аспирационная 	330.28.92.40 330.28.25.14.120 220.41.20.20.300 330.28.25.14.129 	производительность 	ИТС
26-2022 	производительность 	куб.м/ч 	от 1000000 	

".

20. Позиции 808 и 809 изложить в следующей редакции:

"

808. 	Агрегат лазерной обработки 	330.28.21.13.128 	лазерный технологический комплекс	ИТС
27-2023 	скорость транспортировки	м/мин 	от 100 	
			размеры полосы:		производительность 	т/ч 	от 4,3 	
			толщина полосы - 
0,15-0,3 мм					
			ширина полосы - до 1200 мм					
			масса рулона - 5-12 т					
809. 	Агрегат нанесения полимерного 	330.28.22.18.180 	размеры полосы: 	ИТС
27-2023 	скорость движения полосы в агрегате 	м/мин 	от 10 	
	покрытия 		толщина - 0,3-2 мм		производительность 	тыс.т/год 	200 	
			ширина - 600-1850 мм					
			масса рулона - менее 30 т					
			скорость движения полосы в агрегате - 10-120 м/мин					
			производительность					
			вид покрытия - органозоль, пластизоль, эмали 					

".

21. Позицию 966 изложить в следующей редакции:

"

966. 	Установка дробеметной (дробеструйной) 	330.28.99.3
330.28.29.22 	применяемый материал - дробь 	ИТС
27-2023 	максимальная скорость дроби	м/с	100	
	обработки поверхности труб 				скорость обработки 	м/мин 	150 	

".

22. Позицию 1007 изложить в следующей редакции:

"

1007. 	Теплообменник кожухотрубчатый 	330.28.25.1 	давление расчетное 	ИТС
28-2021 	давление расчетное 	МПа 	0,3-4 	

".

23. Позицию 1019 изложить в следующей редакции:

"

1019. 	Установка улавливания нефтяных газов 	220.41.20.20.344 	уровень автоматически поддерживаемого избыточного давления в газовом пространстве резервуаров 	ИТС
28-2021 	уровень автоматически поддерживаемого избыточного давления в газовом пространстве резервуаров	мм вод.ст. 	20 	
			производительность по отбираемому газу 		производительность по отбираемому газу 	куб.м/мин 	4,13-11,2 	

".

24. Позицию 1042 изложить в следующей редакции:

"

1042. 	Установка сжижения газа 	220.41.20.20.353 	производительность
по перерабатываемому газу 	ИТС
29-2017 	производительность по
перерабатываемому
газу 	н.куб.м/ч 	3000-15000 	

".

25. Позицию 1377 изложить в следующей редакции:

"

1377. 	Дымосос 	330.28.25.14.129 	частота вращения - 
1000-1500об./мин 	ИТС
37-2023 	производительность 	куб.м/ч 	9930-16272 	

".

26. Позицию 1382 изложить в следующей редакции:

"

1382. 	Конвейер ленточный 	330.28.22.18 	подача угля на дробление из бункера ленточным конвейером:	ИТС
37-2023 	пыль каменного угля 	г/т 	не более 598 	
			длина ленты - 3 м					
			ширина - 1 м 					

".

27. Позицию 1392 изложить в следующей редакции:

"

1392. 	Оборудование
для фильтрования или 	330.28.29.12.110 	фильтры осветлительные 	ИТС
37-2023 	взвешенные вещества 	г/т 	не более 286,6 	
	очистки воды 		фильтр засыпной сорбционный напорный		железо 	г/т 	не более 25,7 	
			боновое заграждение
и другие, в том числе установки
аэрации воды
и другие установки для
фильтрования или очистки воды		нефть
и нефтепродукты 	г/т 	не более 0,7 	
			эффективность очистки сточных вод - (80-96,2) процентов 					

".

28. Позицию 1398 изложить в следующей редакции:

"

1398. 	Сооружения для очистки сточных, карьерных вод 	220.42.21.13.127 	очистка сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, металлов, 	ИТС
37-2023 	взвешенные вещества	г/т 
	не более
286,6 
	
			от фосфатов и других загрязнений (установка 		железо	г/т 
	не более 25,7 
	
			флотации, фильтрации, установка ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и аналогичные устройства) 		нефть
и нефтепродукты 	г/т 	не более 0,7 	

".

29. Позицию 1400 изложить в следующей редакции:

"

1400. 	Станок буровой 	330.28.92.12.190 	бурение скважин для закладки взрывчатки буровыми станками
производительность - 
8,7-20 м/ч 	ИТС
37-2023 	пыль неорганическая 	г/т 	не более 598 	

".

30. Позицию 1419 изложить в следующей редакции:

"

1419. 	Циклон 	330.28.25.14.129 	батарейный цилиндрический 	ИТС
37-2023 	производительность 	куб.м/ч 	4500-7200 	
			габаритные размеры - 
1115 х 1115 x 5704 мм		эффективность пылеулавливания 	процентов 	96,2 	
			эффективность пылеулавливания - 96,2 		пыль неорганическая 	г/т 	не более
23,3 	

".

31. Позицию 1469 изложить в следующей редакции:

"

1469. 	Каландр отделочный 	330.28.94.21 	средняя ширина ткани 
(вход) - 1500-2400 мм	ИТС
39-2023 	мощность 	кВт 	не более 143 	
			средняя ширина ткани (выход) - 1510-2400 мм 		энергопотребление 	кВт·ч/т 	не более 64,8 	

".

32. Позицию 1486 изложить в следующей редакции:

"

1486. 	Машина декатировочная 	330.28.94.21 	рабочая скорость - не более 50 м/мин 	ИТС
39-2023 	энергопотребление 	кВт·ч/т 	не более 35 	

".

33. Позицию 1526 изложить в следующей редакции:

"

1526. 	Глубокорыхлитель 	330.28.30.34 	ширина внесения 
удобрений - до 4,5 м 	ИТС
41-2023 	глубина заделки удобрений 	см 	до 40 	

".

34. Позицию 1530 изложить в следующей редакции:

"

1530. 	Миксер-аэратор
плавающий
электрический 	330.28.30.86.110 	производительность 
миксера - 3500 куб.м/ч 	ИТС
41-2023 	объем навоза на единицу оборудования 	куб.м/ч 	10000 	
			производительность компрессора - 250 куб.м/ч					
			глубина обработки жидкости - до 8 м 					

".

35. Позицию 1773 изложить в следующей редакции:

"

1773. 	Установка напорной реагентной флотации 	220.41.20.20.720 	автоматизированная, проточного типа, с системами флокуляции, приготовления и подачи реагентов, приготовления водо-воздушной эмульсии путем растворения сжатого воздуха в воде в сосуде-сатураторе 	ИТС
44-2017 	расход электроэнергии 	кВт·ч/куб.м 	0,6-2,2 	
					степень очистки по жирам	процентов 	80 	
					степень очистки по химическому потреблению кислорода 	процентов 	55 	

".

36. Позицию 1830 изложить в следующей редакции:

"

1830. 	Вагоноразмораживатель 	220.42.99.11
220.41.20.20.800 	инфракрасный разогрев 	ИТС
46-2019 	- 	- 	- 	

".

37. Позицию 1889 изложить в следующей редакции:

"

1889. 	Печь сжигания 	330.28.21.12 	очистка отходящих газов 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	

".

38. Позицию 1891 изложить в следующей редакции:

"

1891. 	Скруббер 	330.28.25.14 	очистка газовых выбросов 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	

".

39. Позицию 1906 изложить в следующей редакции:

"

1906. 	Генератор сжатого воздуха (компрессоры) 	330.28.13.2 	отсутствие холостого хода 	ИТС
48-2023 	производительность насоса 	куб.м/сут. 	более 1000 	
	с прямым приводом и частотным 		плавный запуск 					
	регулированием 		отсутствие переходных процессов					
			производительность насоса					
			мощность электродвигателя 		мощность электродвигателя 	кВт 	не менее 95,5 	

".

40. Позицию 1927 изложить в следующей редакции:

"

1927. 	Станок буровой для бурения подземных скважин 	330.28.92.12.130 	применение для бурения подземных скважин вращательным способом, 
для бурения направленных 	ИТС
48-2023 	диаметр скважины 	мм 	до 500 (включительно) 	
			подземных скважин 		длина скважины 	м 	до 1000 (включительно)	
					диаметр скважины 	мм 	более 500	
					длина скважины 	м 	более 1000 	

".

41. Позицию 1939 изложить в следующей редакции:

"

1939. 	Устройство плавного пуска
электродвигате- 	330.26.51.65
330.30.20.31.117 	ограничение динамических моментов и пусковых токов	ИТС
48-2023 	- 	- 	- 	
	лей 		снижение вероятности перегрева двигателя					
			повышение срока службы двигателя за счет устранения рывков в механической части привода или гидравлических ударов в трубопроводах и задвижках в момент пуска и остановки электродвигателей 					

".

42. Позицию 1940 изложить в следующей редакции:

"

1940. 	Устройство распределитель-
ное 	330.30.20.31.117 	напряжение 1-800 кВ 	ИТС
48-2023 	- 	- 	- 	

".

43. Позицию 1970 изложить в следующей редакции:

"

1970. 	Мельница шаровая с
центральной
разгрузкой 	330.28.92.40.120 	мощность двигателя - 
свыше 2500 кВт

рабочий объем - 
82,9-190 куб.м 	ИТС
49-2017 	частота вращения мельницы 	об./мин 	от 13 	

".

44. Позицию 2743 изложить в следующей редакции:

"

2743. 	Самосвал карьерный (землевоз) 	310.29.10.41.113
330.28.92.29 	грузоподъемность 	ИТС
25-2023 	грузоподъемность 	т 	от 90 	
					объем кузова 
(с "шапкой" 2:1) 	куб.м 	от 60 	

".

45. Позиции 2760 и 2761 изложить в следующей редакции:

"

2760. 	Кран разливочный мостовой 	330.28.22.14.121 	транспортировка сталеразливочного ковша со сталевоза на разливочный стенд и обратно	ИТС
26-2022 	грузоподъемность 	т 	от 220 	
2761. 	Кран электромостовой 	330.28.22.14.121 	грузоподъемность 	ИТС
26-2022 	грузоподъемность 			
					главного подъема	т 	от 5 	
					вспомогательного подъема	т 	от 1,5 	
			длина фермы моста		длина фермы моста	м	от 5 	
			мощность 		мощность главного привода 	кВт 	от 20 	

".

46. Позицию 2765 изложить в следующей редакции:

"

2765. 	Машина ломки футеровки 	330.28.22.18.270
330.28.29 	максимальная технически допустимая масса 	ИТС
26-2022 	максимальная технически допустимая масса	т 	36,5 	
			максимальная конструктивная скорость 		максимальная
конструктивная
скорость 	км/ч 	от 2,5 	

".

47. Позиции 2778 и 2779 изложить в следующей редакции:

"

2778. 	Система подачи сыпучих материалов на конвейер	330.26.51.66
330.28.22.18.270	производительность 	ИТС
26-2022 	производительность 	куб.м/ч 	от 150 	
2779. 	Сталевоз 	330.28.22.18.270 	перемещение сталеразливочного ковша 	ИТС
26-2022 	скорость перемещения 	м/мин 	от 16 	

".

48. Позицию 2829 изложить в следующей редакции:

"

2829. 	Установка аспирационная 	330.28.25.14.129
330.28.25.14.119
330.28.28.14.121 	улавливание пыли общей 	ИТС
27-2023 	объемный расход газа 	куб.м/ч 	от 1500 	
					эффективность очистки 	процентов 	от 92 	

".

49. Дополнить позициями 3250-3414 следующего содержания:

"

3250. 	Барабан сушильный 	330.28.99.31.120 	сушка сырья, материала 	ИТС
04-2023 	производительность по выпаренной влаге 	т/ч 	2,5 	
			производительность - 
1-200 т/ч					
3251. 	Бегуны 
(мельница бегунковая) 	330.28.92.40.140 	измельчение сырья, материалов 	ИТС
04-2023 	тонкость помола (размер фракции на выходе) 	мм 	не более 12 	
			производительность - 
10-135 куб.м/ч					
			мощность привода - 
75-250 кВт					
3252. 	Бункер 	330.28.29.3 	дозировка, взвешивание сырьевых компонентов 	ИТС
04-2023	объем бункера (вместимость) 	куб.м 	5-30 	
3253. 	Вентилятор 	330.28.25.14.129 	удаление дымовых газов режим работы - с частотным регулируемым приводом	ИТС
04-2023 	производительность 	куб.м/ч 	5000-
125000 	
3254. 	Вибросито 	330.28.92.40.120
330.28.92.40.110 	просеивание; сортировка, разделение, классификация по фракциям;
обогащение (шликера); процеживание (глазури)	ИТС
04-2023 	центробежная сила 	кг 	97-6500 	
			производительность - 
25-100 т/ч					
			пропускная способность - 
15-60 куб.м/ч					
3255. 	Гидрофильтр (пылеулавли-
ватель)	330.28.25.14.120 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) - не менее 95 процентов	ИТС
04-2023 	степень улавливания пыли (эффективность очистки)	процентов 	не менее 95 	
3256. 	Глинорыхли-
тель 	330.28.92.40.120 	предварительная переработка сырьевых материалов	ИТС
04-2023 	размер кусков глины после измельчения 	мм 	не более 150 	
			допустимые размеры кусков глины - до 1000 мм					
3257. 	Гранулятор 	330.28.92.40.110
330.28.99.3 
330.28.99.39.190 
330.28.92.40.139 
330.28.99.31.120	грануляция; смешивание материалов

тип - тарельчатый; турболопастной 	ИТС
04-2023 	установленная мощность 	кВт 	1-88 	
3258. 	Грохот 	330.28.92.40.110 	разделение на ситах по фракциям	ИТС
04-2023 	размер отверстий сита 	мм 	0,5-40 	
			тип - виброгрохот; грохот линейно-кругового движения					
			размер отверстий сита - 
0,5-40 мм					
3259. 	Дезинтегратор 	330.28.92.40.120 	измельчение сырья, материалов	ИТС
04-2023 	зазор между валками 	мм 	5-25 	
			допустимые размеры кусков глины - до 300 мм					
3260. 	Дробилка валковая 	330.28.92.40.123 	измельчение сырья, материалов	ИТС
04-2023 	тонкость помола (размер фракции 
на выходе) 	мм 	0,5-3,5 	
			ширина валков - 600-15000 мм					
			производительность - 
0,6-10000 т/ч					
3261. 	Дробилка зубчатая 	330.28.92.40.120 	измельчение сырья, материалов
максимальная твердость измельчаемых материалов - 4 по шкале Мооса	ИТС
04-2023 	тонкость помола (размер фракции на выходе) 	мм 	0-55 	
			размер фракции на входе - 150-300 мм					
3262. 	Дробилка молотковая 	330.28.92.40.120 	измельчение сырья, материалов	ИТС
04-2023 	тонкость помола (размер фракции 
на выходе)	мм 	30-100 	
3263. 	Дробилка щековая 	330.28.92.40.121 	измельчение сырья, материалов	ИТС
04-2023 	тонкость помола (размер фракции
на выходе)	мм 	5-280 	
			размер фракции на входе - 150-1000 мм					
3264. 	Емкость с мешалкой 	330.22.23.13 330.28.93.17.150 	смешивание; перемешивание; 
роспуск; увлажнение; хранение; вылеживание суспензии и шликера	ИТС
04-2023 	число оборотов (скорость вращения) 	об./мин 	7,1-15 	
			тип мешалки -  гребень; пропеллерная; 
импеллерная; лопастная					
			объем - 5-120 куб.м					
			число оборотов (скорость вращения) - 7,1-15 об./мин					
3265. 	Камнеотдели-
тель 	330.28.92.40.120 	твердость посторонних включений - до 5 по шкале Мооса	ИТС
04-2023 	твердость посторонних включений по шкале Мооса	единиц 	не более 5 	
3266. 	Классификатор 	330.28.92.40.110 	распределение материала по размеру частиц	ИТС
04-2023 	ширина щели ситовой поверхности	мм 	0,5-40 	
3267. 	Колонна оросительная 	330.28.25.14.124 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) -
не менее 80 процентов	ИТС
04-2023 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) 	процентов 	не менее 80 	
3268. 	Конвейер 	330.28.29.3 330.28.22.18 	транспортировка сырья, материала, полуфабриката, обожженных изделий, продукции	ИТС
04-2023 	производительность 	куб.м/ч 	100-300 	
			тип - ленточный;
цепной;
винтовой (шнековый);
пластинчатый					
3269. 	Линия глазурования 	330.28.92.40.140 	глазурование полуфабрикатов	ИТС
04-2023 	производительность 	шт./ч 	35-150 	
			тип - ручная; автоматическая					
			в составе оборудования: инспекционная кабина; глазуровочная кабина; моечная кабина; система транспортировки					
3270. 	Линия глазурования роботизиро-
ванная 	330.28.99.39.200 	глазурование полуфабрикатов 	ИТС
04-2023 	количество осей робота 	шт. 	6-10 	
			в составе оборудования: робот; карусельный конвейер; конвейер; инспекционная кабина;
глазуровочная кабина; моечная кабина; система транспортировки					
			производительность - 
50-150 шт./ч					
3271. 	Линия по
изготовлению
хозяйственно-
бытовой
керамики
автоматическая	330.28.93.17.114 	для пластического формования фарфоровых полуфабрикатов 	ИТС
04-2023 	влажность полуфабриката 	процентов 	17-19 	
3272. 	Линия подготовки опилок 	330.28.95.11 	в составе оборудования: оборудование измельчения, классификации, транспортировки	ИТС
04-2023 	размер фракций опилок 	мм 	3-8 	
3273. 	Линия ректификации керамической плитки 	330.28.92.40.140 	линии полировки (шлифования), резки, снятия фаски, разгрузки и загрузки	ИТС
04-2023 	точность размера керамической плитки 	мм 	+/- 0,3 	
			шлифовка плитки до точных размеров - +/- 0,3 мм					
3274. 	Линия сортировки, упаковки, укладки на 	330.28.92.40.140 	сортировка и упаковка готовой продукции (керамическая плитка) 	ИТС
04-2023 	максимальная производительность (в зависимости от формата) 	шт./мин 	130 	
	поддоны 		в составе линии: система контроля; автоматический укладчик; автоматический штабелер					
			допускаемое отклонение на толщину - +/- 0,5 мм					
			максимально допускаемое отклонение на высоту -
+/-10 мм					
3275. 	Линия упаковочная керамической 	330.28.29 	упаковка готовой продукции в картонные коробки 	ИТС
04-2023 	максимальная производительность (в зависимости 	шт./мин 	130 	
	плитки в картонные коробки 		в составе линии: автоматическая линия сортировки; оборудование упаковки; поддоноукладчики		от формата) 			
3276. 	Машина глинорезатель-
ная 	330.28.92.40.120 	измельчение сырья, материалов 	ИТС
04-2023 	максимальная тонкость помола 	мм 	не более 50 	
	(глинорасти-
ратель) 		крупность материала после измельчения - не более 
50 мм					
3277. 	Машина термоусадочная 	330.28.29 	упаковка продукции на паллетах термоусадочной пленкой	ИТС
04-2023 	средняя установленная тепловая мощность 	кВт 	320 	
			тип пленки - термоусадочный полиэтилен					
			толщина пленки - 80-200 мкм					
			вид используемого топлива - природный газ					
3278. 	Машина упаковочная 	330.28.29 	упаковка продукции в стретч, стретч-худ пленку	ИТС
04-2023 	максимальная производительность 	паллет/ч 	20-250 	
			максимальный размер паллеты -1200 х 1200 мм					
			установленная мощность -
6-12 кВт					
3279. 	Машина упаковочная обвязкой лентой 	330.28.29 	горизонтальная (вертикальная) обвязка лентой	ИТС
04-2023 	время обвязочного цикла 	секунд 	2-7 	
			тип ленты - РР (PET)					
			тип соединения - термосварка					
3280. 	Машина цифровой печати 	330.28.92.40.140 	декорирование; глазурование керамической плитки скорость ремня - 
не более 70 м/мин 
(в зависимости от разрешения)	ИТС
04-2023 	расход глазури 	кг/кв.м 	не более 1 	
3281. 	Мельница маятниковая 	330.28.92.40.120 	измельчение сырьевых материалов 	ИТС
04-2023 	максимальная тонкость помола
(за один этап переработки) 	мкм 	не более 15 	
			допустимый размер фракции на входе - до 50 мкм					
3282. 	Мельница молотковая 	330.28.92.40.120 	измельчение сырья, материалов	ИТС
04-2023 	тонкость помола (размер фракции 
на выходе) 	мм 	5-25 	
			размер фракции на входе - не более 50 мм					
			влажность глины - менее 12 процентов					
3283. 	Мельница роликовая 	330.28.92.40.120 	измельчение сырья, материалов	ИТС
04-2023 	тонкость помола (размер фракции 
на выходе) 	мм 	1,5 	
			размер фракции на входе - не более 55 мм					
3284. 	Мельница шаровая 	330.28.92.40.120 	мокрый (сухой) помол сырьевых материалов 	ИТС
04-2023 	тонкость помола (размер фракции на выходе)	мкм 	2-300 	
3285. 	Насос 	330.28.13.14 	перекачивание шликера, глинистой суспензии	ИТС
04-2023 	давление на выходе 	бар 	2-20 	
			тип - мембранный; перистальтический					
3286. 	Печь вращающаяся 	330.28.21 	обжиг полуфабрикатов; прокаливание сырьевых материалов 	ИТС
04-2023 	удельные выбросы при обжиге сырья в производстве огнеупоров:			
					пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 
20-70, а также более 
70 процентов	кг/т обожжен-
ного сырья 	не более 0,9 	
					удельные выбросы при обжиге пропантов:	кг/т продукции 		
					углерода оксид 		не более 1,19	
					азота оксид, азота диоксид (в пересчете на азота диоксид)		не более 0,85	
					серы диоксид 		не более 0,15	
					пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 
20-70, а также более 70 процентов		не более 0,9 	
3287. 	Питатель 	330.28.92.40 	приемка, подача, дозирование сырьевых материалов	ИТС
04-2023 	производительность 	т/ч 	2,5-70 	
			тип: ящичный; весовой					
			производительность - 
2,5-70 т/ч					
3288. 	Пресс 	330.28.41.33.130 	прессование формованных полуфабрикатов (изделий) 	ИТС
04-2023 	давление прессования:	МПа 		
			тип - гидравлический; фрикционный; изостатический; 		прессование керамической плитки		25-45 	
			коленно-рычажный		прессование
формованных
огнеупоров		10-150 	
3289. 	Пресс вакуумный 	330.28.29.12 	проминание и вакуумирование фарфоровой массы	ИТС
04-2023 	влажность полуфабриката 	процентов 	22-23 	
			влажность полуфабриката -(23-24) процентов					
3290. 	Пресс шнековый (экструдер) 	330.28.92.40.140 	пластическое формование полуфабрикатов	ИТС
04-2023 	давление прессования 	МПа 	0,2-10 	
			в составе: двухвальный смеситель; вакуумная камера; экструдер					
			диаметр шнеков - 
200-775 мм 					

3291. 	Реактор термокатали-
тический 	330.28.25.14.120 	каталитическое дожигание отходящих газов	ИТС
04-2023 	максимальный расход природного газа 	куб.м/ч 	130 	
			максимальный объем газов - 10000 куб.м/ч					
3292. 	Резчик 	330.28.92.40.140 	резка глиняного бруса на заданные форматы	ИТС
04-2023 	максимальная производительность 	резов/мин 	20-60 	
			тип - однострунный; многострунный		(в зависимости от формата) 			
			в составе оборудования: накопитель заготовок; программный стол; транспортная платформа 					
			производительность
(в зависимости от формата) - до 60 резов/мин					
3293. 	Робот-
манипулятор 	330.28.99.39.200 	перемещение полуфабрикатов, готовых изделий; садка; разгрузка	ИТС
04-2023 	максимальная нагрузка 	кг 	100-700 	
			максимальная нагрузка - 100-700 кг					
			количество осей - 4-6 шт.					
3294. 	Система дозирования
керамического
порошка	330.28.29.3 	технологическая башня для кареток питания пресса 	ИТС
04-2023 	количество бункеров 	шт. 	1-4 	
3295. 	Система
загрузки-
разгрузки печных вагонеток	330.28.22.18 	в составе оборудования: транспортные столы; робот-манипулятор (захват) 	ИТС
04-2023 	производительность 	т/ч 	0,6-90 	
3296. 	Система
загрузки-
разгрузки сушильных вагонеток	330.28.22.18 	в составе оборудования: платформа транспортная; накопитель влажных (сухих) заготовок; машина загрузки (разгрузки)	ИТС
04-2023 	производительность 	т/ч 	0,6-90 	
3297. 	Система очистки
вагонеток
автоматическая 	330.28.25.14 	оборудование для очистки печных вагонеток от пыли и битых полуфабрикатов/изделий с системой пылеулавливания	ИТС
04-2023 	степень очистки отходящего воздуха от пыли 	процентов 	не менее 95 	
3298. 	Система пневмотранс-
порта 	330.28.22.18 	перемещение сырья, материалов 	ИТС
04-2023 	давление
(система
пневматического
перемещения
порошков с высоким
давлением)	бар 	более 1 	
					давление
(система
пневматического
перемещения
порошков с низким
давлением)		менее 1 	
3299. 	Система сухого
окрашивания
пресс-порошка 	330.28.92.40.140 	окрашивание 
пресс-порошка

влажность окрашиваемого пресс-порошка - 
(5,5-7) процентов	ИТС
04-2023 	производительность 	кг/ч 	5000-18000 	
3300. 	Система
транспорти-
ровки керамической плитки 	330.28.22.18 	система укладки плитки
в транспортировочные боксы;
система транспортировки
и хранения плитки
в боксах и на столах;
система извлечения плитки
из транспортировочных боксов;
система укладки плитки
на транспортировочные столы	ИТС
04-2023 	производительность 	кв.м/ч 	1000 	
3301. 	Сито барабанное 	330.28.92.40.110 	предварительный отсев, обеспыливание	ИТС
04-2023 	размер ячейки 	мм 	0,5-5 	
3302. 	Скруббер 	330.28.25.14.124 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) - не менее 95 процентов	ИТС
04-2023 	степень улавливания пыли (эффективность очистки) 	процентов 	не менее 95 	
3303. 	Смеситель
вертикальный
(глинорасти-
ратель)	330.28.92.40.131 
330.28.92.40.140 	гомогенизация; смешивание глин; подача материала на формование 	ИТС
04-2023 	производительность 	т/ч 	0,6-90 	
3304. 	Смеситель двухвальный 	330.28.92.40.131 330.28.92.40.140	приготовление формовочной массы, смешивание, 	ИТС
04-2023 	частота вращения валов 	об./мин 	14-28 	
			гомогенизация сырьевых материалов		мощность привода 	кВт 	20-250 	
3305. 	Смеситель
с фильтрующей решеткой 	330.28.92.40.139 	приготовление формовочной массы; смешивание, 	ИТС
04-2023 	частота вращения валов 	об./мин 	14-28 	
			гомогенизация сырьевых материалов		мощность привода 	кВт 	20-250 	
3306. 	Станок
для обработки
керамических изделий	330.28.41.23.130 
330.28.93.13.132 	тип обработки - шлифовка 	ИТС
04-2023 	количество осей 	шт. 	3-4 	
3307. 	Сушилка скоростная вертикальная 	330.28.99.31.120 	сушка полуфабрикатов (необожженной керамической плитки)	ИТС
04-2023 	остаточная влажность
высушенных
полуфабрикатов 	процентов 	не более 1 	
			влажность плитки на 
входе - (4-7,5) процентов					
			температура сушки - 
120-350°С					
3308. 	Установка литья под давлением 	330.28.91.11.149 
330.28.91.11.144 	литье полуфабрикатов под давлением	ИТС
04-2023 	давление литья 	МПа 	0,3-14 	
			количество форм - 1-16 шт.					
			время цикла - 15-50 мин					
3309. 	Установка шликерного литья 	330.28.91.11.149 
330.28.91.11.144 	литье полуфабрикатов (стенд для традиционного литья с гипсовыми формами)	ИТС
04-2023 	давление литья 	МПа 	0,6-1,5 	
			количество форм - 5-100 шт.					
			время цикла - 3-4 ч					
3310. 	Фильтр магнитный	330.28.92.40.110 	магнитная сепарация 	ИТС
04-2023	магнитная индукция 	Тл 	0,25-1,2 	
3311. 	Фильтр-пресс 	330.28.29.12 	фильтр-прессование; обезвоживание 	ИТС
04-2023 	фильтрующая поверхность (площадь фильтра) 	кв.м 	10-2200 	
			фильтрующая поверхность (площадь фильтра) - 10-2200 кв.м					
3312. 	Холодильник 	330.28.21.13.119 	послеобжиговая обработка - охлаждение материалов; полуфабрикатов; 
продукции	ИТС
04-2023 	средняя температура
выходящего
из холодильника
материала 	°С 	не более 80 	
			тип - барабанный; слоевой					
			средняя температура выходящего из холодильника материала - не более 80°С					
3313. 	Элеватор многоковшовый	330.28.92.27.119 	объемная мощность выемки - 45-130 куб.м/ч 	ИТС
04-2023 	объемная мощность выемки	куб.м/ч 	45-130 	
3314. 	Формокомплект (бронза), метод выработки - пресс-выдув 	330.28.49 	формование на секционной стеклоформующей машине требуемого ассортимента тарного стекла высокого 	ИТС
05-2022 	коэффициент использования стекла (минимум)	процентов 	85 	
	(банка) в составе: форма чистовая, поддон, 		качества и с наилучшей производительностью 		удельный расход энергии (максимум) 	ГДж/
(т стекло-
массы) 	6,5 	
	черновая форма, головка прессовая, кольцо горловое, кольцо формовое, пуансон,
трубки охлаждения, головка дутьевая, захват		твердость в диапазоне - 190-200 НВ 					
3315. 	Формокомплект (бронза), метод выработки двойной выдув (бутылка), 	330.28.49 	формование на секционной стеклоформующей машине требуемого ассортимента тарного стекла высокого качества и с наилучшей 	ИТС
05-2022 	коэффициент использования стекла (минимум)	процентов 	85 	
	в составе: форма чистовая, поддон, 		производительностью 		удельный расход энергии (максимум) 	ГДж/
(т стекло-
массы) 	6,5 	
	черновая форма, головка прессовая, кольцо горловое, кольцо формовое, плунжер, головка дутьевая, захват		твердость в диапазоне - 190-200 НВ 					
3316. 	Формокомплект (бронза), метод выработки узкогорлый 	330.28.49 	формование на секционной стеклоформующей машине требуемого ассортимента тарного стекла высокого 	ИТС
05-2022 	коэффициент использования стекла (минимум)	процентов	85 	
	пресс-выдув (бутылка), в составе: 		качества и с наилучшей производительностью 		удельный расход энергии (максимум) 	ГДж/
(т стекло-
массы) 	6,5 	
	форма чистовая, поддон, черновая форма, головка прессовая, кольцо горловое, кольцо формовое, пуансон,
трубки охлаждения, головка дутьевая, захват		твердость в диапазоне - 190-200 НВ 					
3317. 	Формокомплект (чугун), метод выработки двойной 	330.28.49 	формование на секционной стеклоформующей машине требуемого ассортимента тарного стекла высокого 	ИТС
05-2022 	коэффициент использования стекла (минимум)	процентов 	85 	
	выдув (бутылка), в составе: форма чистовая, 		качества и с наилучшей производительностью 		удельный расход энергии (максимум) 	ГДж/
(т стекло-
массы) 	7 	
	поддон, черновая форма, головка прессовая, кольцо горловое, кольцо формовое, плунжер, головка дутьевая, захват		твердость в диапазоне - 140-150 НВ 					
3318. 	Формокомплект (чугун), метод выработки пресс-выдув (банка), 	330.28.49 	формование на секционной стеклоформующей машине требуемого ассортимента тарного стекла высокого 	ИТС
05-2022 	коэффициент использования стекла (минимум) 	процентов 	85 	
	в составе: форма чистовая, 		качества и с наилучшей производительностью 		удельный расход энергии (максимум) 	ГДж/
(т стекло-
массы) 	7 	
	поддон, черновая форма, головка прессовая, кольцо горловое, кольцо формовое, пуансон,
трубки охлаждения, головка дутьевая, захват		твердость в диапазоне - 140-150 НВ 					
3319. 	Формокомплект (чугун), метод выработки узкогорлый 	330.28.49 	формование на секционной стеклоформующей машине требуемого ассортимента
тарного стекла высокого 	ИТС
05-2022 	коэффициент использования стекла (минимум) 	процентов 	85 	
	пресс-выдув (бутылка), в составе: форма чистовая, поддон, 		качества и с наилучшей производительностью		удельный расход энергии (максимум) 	ГДж/
(т стекло-
массы) 	7 	
	черновая форма, головка прессовая, кольцо горловое, кольцо формовое, пуансон,
трубки охлаждения, головка дутьевая, захват		твердость в диапазоне - 
140-150 НВ 					
3320. 	Агрегат тяговый (электровоз)	310.30.20.11.130 	сила тяги 	ИТС
16-2023 	КПД 	процентов 	от 75 	
3321. 	Дробилка валковая 	330.28.92.40.123 	состоит из загрузочного бункера, валковой дробилки и разгрузочного конвейера	ИТС
16-2023 	производительность 	т/ч 	1000 	
3322. 	Дробилка двухвалковая	330.28.92.40.123 	мощность электродвигателя - 2x18,5-55 кВт	ИТС
16-2023 	производительность 	т/ч 	40-175 	
3323. 	Дробилка молотковая
однороторная
самоочищаю-
щаяся	330.28.92.40.125 	мощность электродвигателя - 800 кВт 	ИТС
16-2023 	производительность 	т/ч 	200-600 	
3324. 	Конвейер ленточный 	330.28.22.18 	ширина рабочей поверхности - 1400 мм	ИТС
16-2023 	производительность 	т/ч 	800-1000 	
			длина - 36-42 м					
			мощность электродвигателя -2x18,5-45 кВт					
3325. 	Конвейер ленточный для открытых горных работ	330.28.22.18 	ширина ленты 	ИТС
16-2023 	ширина ленты 	мм 	от 1600 	
3326. 	Кран электромостовой 	330.28.22.14.121 	грузоподъемность, длина фермы моста, мощность	ИТС
16-2023 	грузоподъемность 			
					главного подъема	т 	от 5 	
					вспомогательного подъема	т 	от 1,5 	
					длина фермы моста	м 	от 5 	
					мощность главного привода	кВт 	от 20 	
3327. 	Мельница молотковая	330.28.92.40.120 	мощность электродвигателя -75 кВт	ИТС
16-2023	производительность 	т/ч 	от 40 	
3328. 	Отвалообразо-
ватель 	330.28.99 	перемещение на 2 гусеничных транспортерах; двухконвейерная установка с поворотной разгрузочной стрелой с изменяемым углом наклона	ИТС
16-2023 	производительность 	куб.м/ч 	3100 	
3329. 	Питатель вибрационный	330.28.29.31 	мощность электродвигателя -4-55 кВт	ИТС
16-2023 	производительность 	т/ч 	250-1800 	
3330. 	Клеть прокатная	330.28.22.18.180 	производительность 	ИТС
27-2023	производительность 	т/ч 	от 20 	
3331. 	Печь нагрева заготовок	330.28.22.18.181 	температура нагрева заготовки на выходе	ИТС
27-2023	температура нагрева заготовок на выходе	°С 	до 1200 	
			максимальная производительность		максимальная производительность	т/ч 	от 20 	
3332. 	Печь отпуска 	330.28.22.18.180 	температура шаров на выходе	ИТС
27-2023 	температура шаров на выходе	°С 	60 	
			максимальная производительность		максимальная производительность 	т/ч 	от 20 	
3333. 	Рекуператор	330.28.25.14.129 	температура нагрева воздуха 	ИТС
27-2023 	температура нагрева воздуха	°С 	до 550 	
3334. 	Робот загрузки-
выгрузки 	330.28.22.18.180 	перемещение заготовки
с рольганга в нагревательную
печь и обратно 	ИТС
27-2023 	масса заготовки 	кг 	от 300 	

3335. 	Робот портальный для перемещения заготовок колес на прессопрокатной линии	330.28.22.18.314 	масса заготовки 	ИТС
27-2023 	масса заготовки 	кг 	от 300 	
3336. 	Робот-
манипулятор для перемещения колес между прессами	330.28.22.18.314 	грузоподъемность 	ИТС
27-2023 	грузоподъемность 	кг 	от 1000 	
3337. 	Робот-
манипулятор портальный	330.28.22.18.314 	перемещение
на автоматической линии 	ИТС
27-2023 	грузоподъемность 	кг 	от 1000 	
3338. 	Автогрейдер 	330.28.92.22.110 	для проведения землеройно-
профилировочных 
работ; на дизельном топливе	ИТС
37-2023 	пыль неорганическая 	г/т 	не более 598 	
3339. 	Дизелевоз напочвенный 	310.30.20.13.110 	для перевозки состава вагонеток по рельсовому 
пути	ИТС
37-2023 	максимальная мощность 	кВт 	99 	
					количество цилиндров	шт. 	6 	
					объем цилиндров	куб.дм 	6,8 	
3340. 	Драглайн 	330.28.92.26.110 	для проведения вскрышных работ; работа на электроэнергии	ИТС
37-2023 	пыль неорганическая 	г/т 	не более 598 	
3341. 	Дробилка щековая 	330.28.92.40.121 	максимальный размер 
куска - до 800 мм	ИТС
37-2023 	пыль неорганическая 	г/т 	не более 598 	
			производительность -
90-250 т/ч					
3342. 	Машина комбинированная 	330.28.22.18 	мощность двигателя - 
240 л.с.	ИТС
37-2023 	пыль неорганическая 	г/т 	0,04 	
			объем цистерны - 10 т					
			транспортная скорость - 
до 15 км/ч					
3343. 	Машина породоразде-
лочная	330.28.22.18 	оснащена электродвигателем 	ИТС
37-2023 	пыль неорганическая 	г/т 	не более 598 	
3344. 	Насос секционный горизонтальный 	330.28.12.13 	производительность - 
850 куб.м	ИТС
37-2023 	производительность 	куб.м 	850 	
			напор - 360 м		напор	м 	360 	
					частота вращения	об./мин 	1500 	
					мощность электродвигателя	кВт 	1250 	
					масса	кг 	4633 	
					коэффициент полезного действия насоса	процентов 	72 	
3345. 	Перегружатель
скребковой
передвижной 	330.28.22.18 	номинальная мощность электродвигателя - 
160-200 кВт	ИТС
37-2023 	максимальная производительность	т/ч 	1500 	
3346. 	Центрифуга вибрационная 	330.28.29.12 	для обезвоживания класса -
1-50 мм	ИТС
37-2023 	производительность 	т/ч 	210 	
					размер подаваемой фракции	мм 	1-50 	
3347. 	Экскаватор гидравлический 	330.28.92.26.110 	для выемки вскрышных пород с погрузкой в автомобильный транспорт; работа на дизельном топливе	ИТС
37-2023 	пыль неорганическая 	г/т 	не более 598 	
3348. 	Электровоз аккумуляторный 	310.30.20.11.140 	транспортировка составов вагонеток по подземным железным дорогам узкой колеи в откаточных выработках шахт 	ИТС
37-2023 	мощность
электродвигателей
(суммарная) 	кВт 	28 	
					скорость	м/с 	1,7+/-0,17 	
						км/ч	6,1+/-0,6 	
3349. 	Компостер-
гранулятор (ворошитель) 	330.28.30.86.110 	производительность по сырью	ИТС
41-2023 	производительность 
по сырью	т/сут. 	50 	
			срок переработки до полной биодеградации (ферментации)		срок переработки до полной биодеградации (ферментации)	сут. 	30-40 	
			выход готовой продукции 		выход готовой продукции	т/сут. 	13-16 	
3350. 	Компостер-
гранулятор (ворошитель) 	330.28.30.86.110 	производительность по сырью	ИТС
42-2023 	производительность по сырью 	т/сут. 	50 	
			срок переработки до полной биодеградации (ферментации)					
			выход готовой продукции					
					срок переработки до полной биодеградации (ферментации)	сут. 	30-40 	
					выход готовой продукции	т/сут. 	13-16 	
3351. 	Абсорбер	330.28.25.14.129 	очистка газовых выбросов 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3352. 	Адсорбер	330.28.25.14 	очистка газовых выбросов 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3353. 	Аппарат вакуум-
выпарной	330.28.99.3 	упаривание сточных вод 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3354. 	Аппарат выпарной	330.28.99.3 	упаривание сточных вод 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3355. 	Аэротенк	220.41.20.20.729 	окисление органических и неорганических загрязняющих веществ за счет жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, образующих активный ил	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3356. 	Биореактор 	220.41.20.20.729 	ведение процесса биохимочистки 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3357. 	Биофильтр 	330.28.29.12.190 	ведение процесса биохимочистки 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3358. 	Газоанализатор 	330.26.51.52 
330.26.51.53 
330.26.51.66 	контроль концентрации компонентов выбросов в выхлопном газе	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3359. 	Газоконвертор 	330.28.29 	окисление органических веществ в отводимом воздухе	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3360. 	Генератор озона 	330.28.25.14.113 	генерация озона 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3361. 	Гидрофильтр 	330.28.25.14.120 	очистка газовоздушной смеси 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3362. 	Колонна отпарная 	220.25.29.11.170 	отпарка из стока легких углеводородов 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3363. 	Колонна санитарная 	220.25.29.11.170 	очистка отходящих газов 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3364. 	Конденсатор вихревой	330.28.25.11.110 	для очистки абгазов 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3365. 	Метантенк 	220.41.20.20.729 	биохимическое анаэробное окисление растворенных и взвешенных загрязняющих веществ сточных вод	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3366. 	Насос дозировочный	330.28.13 	подача флокулянта, реагентов	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3367. 	Насос погружной 	330.28.13 	подача (перекачка) воды, сточных вод	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3368. 	Насос циркуляционный 	330.28.13 	подача (перекачка) воды, ила, сточных вод	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3369. 	Насос шнековый	330.28.13 	подача (перекачка) воды, ила, сточных вод	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3370. 	Нефтеловушка	220.41.20.20.729 	для физико-химической очистки сточных вод	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3371. 	Нутч-фильтр	330.28.29.12 	фильтрация сточных вод после обработки	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3372. 	Окислитель
регенеративный
термический	330.28.29 	для очистки отработанного воздуха	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3373. 	Окситенк	220.41.20.20.729 	для ведения процесса биологической очистки сточных вод	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3374. 	Пароразлагатель	330.28.29 	разложение газов водяным паром	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3375. 	Песколовка	220.41.20.20.729 	осаждение тяжелых механических примесей	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3376. 	Преаэратор	220.41.20.20.729 	для выделения
из химзагрязнений стоков
легколетучих загрязняющих
веществ	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3377. 	Пресс винтовой промывочный	330.28.29 	для отмывки мусора от легкоокисляющихся органических соединений и обезвоживания	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3378. 	Пресс-фильтр	330.28.29.12 	для обработки осадка методом фильтрации под давлением	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3379. 	Пылеуловитель инерционный	330.28.25.14.129 	очистка газов 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3380. 	Реактор каталитической очистки	330.28.29 	для очистки хвостовых газов от оксидов азота	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3381. 	Реактор селективной низкотемпера-
турной очистки	330.28.29 	для очистки хвостовых газов от оксидов азота 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3382. 	Реактор термического обезвреживания	330.28.29 	для термического обезвреживания химически загрязненных сточных вод, кубовых остатков	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3383. 	рН-метр поточный	330.26.51.5 	контроль рН в стоке	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3384. 	Скруббер "Вентури"	330.28.25.14.124 	очистка газовых выбросов 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3385. 	Турбовоздухо-
дувка многоступенчатая	330.28.25.20.190 	для выработки воздуха для систем аэрации 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3386. 	Установка обратного осмоса	330.28.29.12.190 	обессоливание фильтрата 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3387. 	Установка очистки производствен-
ных стоков от ионов лития	220.41.20.20.729 	для очистки стоков от солей лития 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3388. 	Установка 
утилизации и очистки воздушных выбросов	330.28.25.14 	для очистки воздушных выбросов 	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3389. 	Установка факельная 	330.28.99.3 	термическое окисление (сжигание) горючих газообразных углеводородов, технологических сдувок	ИТС
47-2023 	- 	- 	- 	
3390. 	Фильтр кассетный	330.28.25.14 	улавливание пыли 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3391. 	Фильтр осветительный	330.28.29.12.110 	для фильтрации очищенной воды (осветления воды)	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3392. 	Фильтр рукавный	330.28.25.14.120 	очистка газов 	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3393. 	Флотатор 	330.28.99 	для удаления взвешенных веществ из сточных вод	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3394. 	Центрифуга декантерная	330.28.29.12 	выделение кристаллов солей из упаренного раствора	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3395. 	Циклон	330.28.25.14.120 	очистка газов от твердых частиц	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3396. 	Электрофильтр	330.28.25.14.120 	для улавливания пыли из дымовых газов	ИТС
47-2023	- 	- 	- 	
3397. 	Аппарат теплообменный	330.28.25.13.110
330.28.25.11.110 
330.28.25.11.111 
330.28.25.11.112 
330.28.25.11.119 
330.25.30.12.110	поверхность теплообмена 	ИТС
48-2023	поверхность теплообмена 	кв.м 	от 5 	
3398. 	Генератор 	330.30.20.31.117 	частота вращения ротора 	ИТС
48-2023	частота вращения ротора 	об./мин 	от 1500 	
3399. 	Коатер - моечная станция 	330.28.49 	линия нанесения покрытия с использованием деминерализованного пермеата	ИТС
48-2023	потребление пермеата 	куб.м/ч 	9 	
3400. 	Насос центробежный
двухстороннего
всасывания	330.28.13.14.110 	производительность 	ИТС
48-2023 	производительность 	куб.м/ч 	от 3200 	
3401. 	Система охлаждения стеклоленты	330.28.25.1 	коэффициент полезного действия инвертора	ИТС
48-2023 	коэффициент полезного действия инвертора	процентов 	85-90 	
3402. 	Станция водоочистки	330.28.29.12 	производительность 	ИТС
48-2023	производительность 	куб.м/ч 	до 4 	
3403. 	Станция водоподготовки	330.28.29.12.110 	производительность 	ИТС
48-2023	производительность 	куб.м/ч 	до 10 	
3404. 	Станция обезжелезивания	330.28.29.12.110 	производительность 	ИТС
48-2023	производительность 	куб.м/ч 	до 50 	
3405. 	Станция смешивания	330.28.2 	максимальное смешивание при наименьших электрических потерях	ИТС
48-2023	объем смешивания 	куб.м 	до 200 	
3406. 	Станция умягчения	330.28.29.12.110 	производительность 	ИТС
48-2023 	производительность 	куб.м/ч 	до 50 	
3407. 	Теплообменник кожухотрубчатый	330.28.25.1 	давление расчетное 	ИТС
48-2023	давление расчетное 	МПа 	0,3-4 	
3408. 	Насосы с частотно-
регулируемым приводом	330.28.12.13 

330.28.13 	наличие на насосе частотно-
регулируемого привода 	ИТС
48-2023 	- 	- 	- 	
3409. 	Насосы
с гидромуфтами	330.28.12.13 	наличие на насосе гидромуфты	ИТС
48-2023 	- 	- 	- 	
		330.28.13						
3410. 	Батарея коксовая	220.42.99.11.130 	проектная мощность 	ИТС
26-2022	проектная мощность 	тыс.т 	400-800 	
3411. 	Кран мостовой электрический	330.28.22.14.121

330.28.22.14.120	грузоподъемность 	ИТС
26-2022	грузоподъемность 	т 	5-50 	
3412. 	Кран мостовой электрический 	330.28.22.14.121 	грузоподъемность 	ИТС
16-2023	грузоподъемность 	т 	5-50 	
		330.28.22.14.120						
3413. 	Насос центробежный	330.28.13.14.110 	подача: 	ИТС
48-2023	коэффициент полезного действия 	процентов 		
			до 37 куб.м/ч				не менее 50 	
			38-300 куб.м/ч				не менее 70 	
			свыше 300 куб.м/ч				не менее 72 	
3414. 	Штабелеукладчик 	330.28.22.18 	ширина ленты конвейера - от 1400 мм 	ИТС
25-2023	производительность 	т/ч 	от 1200 	
					ширина ленты 	мм 	от 1400 	

".