ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
на 15 заседании
Совета по железнодорожному транспорту
государств - участников Содружества
протокол от 05.04.96 N 15

ПРАВИЛА 
перевозок опасных грузов по железным дорогам 
(в редакции с изменениями и дополнениями на 23 ноября 2007 года, 30 мая 2008 года, 22 мая 2009 года)
(с изменениями на 20 ноября 2023 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
Протоколом СЖТ СНГ от 14 мая 2010 года N 52 (изменения вступили в силу с 1 сентября 2010 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53 (изменения вступили в силу с 1 января 2011 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55 (изменения вступили в силу с 1 января 2012 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56 (изменения вступили в силу с 1 сентября 2012 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 17 октября 2012 года N 57 (о порядке вступления в силу см. пункт 33 Протокола СЖТ СНГ от 17 октября 2012 года N 57); 
Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58 (изменения вступили в силу с 1 июля 2013 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59 (о порядке вступления в силу см. пункт 39.2 Протокола СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59 и приложение 41 к Протоколу СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59); 
Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2014 года N 60 (изменения вступили в силу с 1 августа 2014 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 22 октября 2014 года N 61 (изменения вступили в силу с 1 января 2015 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62 (изменения вступили в силу с 1 января 2016 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 5 ноября 2015 года N 63 (изменения вступили в силу с 1 января 2016 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64 (изменения вступили в силу с 1 января 2017 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2017 года N 66 (изменения вступили в силу с 1 июля 2017 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69 (изменения вступили в силу с 1 января 2019 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70 (изменения вступили в силу с 1 июля 2019 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71 (изменения вступили в силу с 1 января 2020 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73 (изменения вступили в силу с 1 января 2021 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 (изменения вступили в силу с 1 января 2022 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77 (изменения вступили в силу с 1 января 2023 года); 
Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79 (изменения вступили в силу с 1 января 2024 года). 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 
В настоящий документ с 1 июля 2018 года вносились изменения на основании подпункта 7 первого вопроса повестки дня шестьдесят седьмого заседания Совета от 19-20 октября 2017 года (протокол СЖТ СНГ от 20 октября 2017 года N 67). 
Подпункт 7 первого вопроса повестки дня шестьдесят седьмого заседания Совета от 19-20 октября 2017 года отменен на основании протокола СЖТ СНГ от 18 мая 2018 года N 68. 
- Примечание изготовителя базы данных. 
___________________________________________________________
 
___________________________________________________________
 
В настоящий документ с 1 января 2019 года вносились изменения на основании подпункта 11 первого вопроса повестки дня шестьдесят восьмого заседания Совета от 17-18 мая 2018 года (протокол СЖТ СНГ от 18 мая 2018 года N 68).      
Подпункт 11 первого вопроса повестки дня шестьдесят восьмого заседания Совета от 17-18 мая 2018 года отменен на основании протокола СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. 
- Примечание изготовителя базы данных. 
___________________________________________________________

       
Введены в действие
с 1 января 1997 года

 Глава 1. Общие положения 

 1.1. Применение Правил 
1.1.1. Настоящие Правила распространяются на перевозки опасных грузов по железным дорогам государств - участников Содружества и являются обязательными для работников железнодорожного транспорта, отправителей и получателей опасных грузов, портов и пристаней, а также для транспортно-экспедиционных предприятий, осуществляющих обслуживание грузоотправителей и грузополучателей.

1.1.2. В части, не предусмотренной настоящими Правилами, при перевозке опасных грузов необходимо руководствоваться соответствующими правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом.

1.1.3. Перевозки опасных грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении производятся также в соответствии с правилами перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении.

Перевозки опасных грузов наливом производятся также в соответствии с Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2017 года N 66. - См. предыдущую редакцию)      
________________ 
* Сноска удалена с 1 июля 2017 года - Протокол СЖТ СНГ от 19 мая 2017 года N 66. - См. предыдущую редакцию.   

1.1.4. Перевозки опасных грузов между государствами - участниками Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), но не являющимися участниками Содружества, регламентируются Правилами перевозок опасных грузов Приложение 2 к СМГС, а между государствами - участниками Содружества и государствами, которые не являются участниками СМГС, осуществляются на основе особых соглашений. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2017 года N 66. - См. предыдущую редакцию)  

1.1.5. Грузоотправители, грузополучатели, железные дороги несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством своих стран и международными соглашениями.

Грузоотправители, грузополучатели, железные дороги обязаны соблюдать законодательство, инструкции, стандарты, нормативы и другие нормативные правовые акты в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов, нести ответственность в соответствии с действующим законодательством своих стран за причинение вреда окружающей среде и природным ресурсам при перевозке опасных грузов, связанного, в том числе с ненадлежащей подготовкой к перевозке груза, а также вагонов (контейнеров). 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77)

 1.2. Классификация опасных грузов 
1.2.1. К опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.

1.2.2. Опасные грузы в соответствии с международными требованиями, установленными Типовыми правилами ООН (Рекомендации по перевозке опасных грузов) классификации веществ и изделий, по характеру опасных свойств подразделяются на следующие классы:

Класс 1 	Взрывчатые вещества и изделия	
Класс 2 	Газы	
Класс 3 	Легковоспламеняющиеся жидкости	
Класс 4.1 	Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества	
Класс 4.2 	Самовозгорающиеся вещества	
Класс 4.3 	Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	
Класс 5.1 	Окисляющие вещества	
Класс 5.2 	Органические пероксиды	
Класс 6.1 	Ядовитые (токсичные) вещества	
Класс 6.2 	Инфекционные вещества	
Класс 7 	Радиоактивные материалы	
Класс 8 	Едкие (коррозионные) вещества	
Класс 9 	Прочие опасные вещества и изделия. 	

Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами, видами и степенью опасности при перевозке (транспортировке) могут подразделяться на классы, подклассы, категории и группы, в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

1.2.3. Отнесение опасных грузов к определенному классу, категории, степени опасности и группе совместимости осуществляется грузоотправителем в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам и на основе международных принципов классификации, установленных Типовыми правилами ООН.

 1.3. Допускаемые к перевозке опасные грузы 
1.3.1. К перевозке по железным дорогам допускаются опасные грузы, поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом (далее - Алфавитный указатель опасных грузов) (приложение 2) и в Перечне опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки (приложение 10).

1.3.2. Опасные грузы (кроме указанных в пункте 1.3.3), не поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, но сходные по своим химическим свойствам, характеру опасности с грузами, перечисленными в нем, грузоотправитель относит к номеру ООН (наименование груза обобщенное или Н.У.К.) и перевозит свой груз на условиях, указанных для этого номера ООН (номер аварийной карточки (АК), нормы прикрытия, штемпели опасности, условия роспуска с горки и др.). При этом в накладной указывается надлежащее обобщенное наименование груза, относящееся к этому номеру ООН, и в скобках - наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями.

1.3.3. В случае если груз не может быть отнесен отправителем к грузам, поименованным в Алфавитном указателе опасных грузов, а также вследствие особых обстоятельств (свойства груза, его состояние или предлагаемые грузоотправителем условия перевозок не предусмотрены настоящими Правилами), для данного груза могут устанавливаться особые условия перевозки. Перевозка грузов на особых условиях во внутригосударственном сообщении определяется национальным законодательством. В международном сообщении перевозка грузов на особых условиях устанавливается порядком, предусмотренным Соглашением о перевозке грузов на особых условиях, утвержденном на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.96.

Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила на основании ходатайства грузоотправителя осуществляется в соответствии с Порядком внесения дополнений и изменений в Правила перевозок грузов в межгосударственном сообщении, утвержденном на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.96.

Абзац исключен с 1 января 2019 года - Протокол СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию.  

К ходатайству на перевозку опасных грузов должны быть приложены в двух экземплярах: характеристика груза и аварийная карточка по формам, указанным соответственно в приложении 3 к настоящим Правилам и в Аварийных карточках на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, подписанные руководителем предприятия-грузоотправителя и заверенные печатью; стандарт или технические условия и паспорт безопасности на груз; согласование компетентного органа и железной дороги страны отправления груза предлагаемых грузоотправителем изменений в правила, если иное не предусмотрено национальным законодательством.

1.3.4. Опасные грузы в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении перевозятся только по предъявлении грузоотправителем станции отправления подтверждения о согласии водного транспорта на такую перевозку за исключением грузов, включенных в правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении.

Грузоотправители в заявках и развернутых планах перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении обязаны указывать особенности перевозки тех или иных опасных грузов.

 1.4. Оформление документов 
1.4.1. Отправитель должен представить станции отправления на каждую отправку груза накладную, заполненную в соответствии с требованиями СМГС, настоящих Правил и других правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

1.4.2. В графе накладной "Наименование груза" грузоотправитель, наряду с требованиями правил перевозок грузов, должен указать в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (приложение 2 к настоящим Правилам) в следующей последовательности: код опасности, через дробь - номер ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в скобках - номер дополнительного знака опасности), номер аварийной карточки, например: "336/ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), АК 319". 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию)

Если опасный груз в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (приложение 2 к настоящим Правилам) имеет обобщенное или "не указанное конкретно (Н.У.К.)" наименование, грузоотправитель должен дополнительно указать в накладной техническое наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями, например:

"33/ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфюмерная "Канская"), 3, АК 308";

"336/ООН 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. (Диран А), 3 (6.1), АК 319".

Если в графе 2 Алфавитного указателя опасных грузов (приложения 2 к настоящим Правилам) указано техническое наименование конкретного груза (наименование груза записано строчными буквами), то надлежащее наименование груза (наименование груза записано заглавными (прописными) буквами) определяется по соответствующему номеру ООН. При этом условия перевозок и сведения, указываемые в накладной, определяются по строке Алфавитного указателя опасных грузов по данному конкретному грузу.

Если в графе 3 Алфавитного указателя опасных грузов (приложение 2 к настоящим Правилам) номер аварийной карточки отсутствует, то она должна быть разработана грузоотправителем и приложена к накладной. В графе накладной "Наименование груза" грузоотправитель должен сделать отметку "АК приложена".

1.4.3. Надлежащим наименованием груза, указанным в Алфавитном указателе опасных грузов, является та часть, которая наиболее точно описывает груз и которая напечатана заглавными (прописными) буквами (с добавлением любых цифр, приставок "втор-", "трет-", "м-", "н-", "о-", "п-", являющихся неотъемлемой частью наименования). После основного надлежащего наименования груза может быть указано в скобках альтернативное надлежащее наименование-синоним [например, ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ)]. Части позиции, напечатанные строчными буквами, не должны считаться частью надлежащего наименования груза.

Если союзы, такие как "и" или "или", напечатаны строчными буквами или если части наименования разделены запятыми, то надлежащим наименованием груза будет являться то наименование, которое наиболее точно описывает груз, например: N ООН 2793 СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию. Наиболее подходящее из следующих комбинаций будет являться надлежащим наименованием груза:

СТРУЖКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИЛКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Надлежащее наименование груза может, в зависимости от необходимости, использоваться в единственном или множественном числе. Кроме того, когда определяющие слова используются как часть надлежащего наименования груза, порядок их указания в перевозочных документах или маркировке упаковок является произвольным. Например, вместо "Диметиламина водный раствор" можно указывать "Водный раствор диметиламина". Уточняющее слово "РАСПЛАВЛЕННЫЙ", если только оно уже не указано прописными буквами в наименовании, содержащемся в Алфавитном указателе опасных грузов, должно быть добавлено в качестве части надлежащего наименования груза, когда вещество, являющееся твердым, предъявляется к перевозке в расплавленном состоянии (например, АЛКИЛФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЙ).

Если в наименовании груза (за исключением самореактивных веществ и органических пероксидов) не упомянуто слово "СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ", напечатанное заглавными (прописными) буквами, оно должно быть добавлено в качестве составной части надлежащего наименования груза, которые без стабилизации было бы запрещено к перевозке из-за его способности вступать в опасную реакцию в нормальных условиях перевозки (например, "ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ").

Обобщенные и "не указанные конкретно" надлежащие наименования веществ должны дополняться техническим наименованием груза, в котором при необходимости могут употребляться такие определения, как "содержит", "содержащий" или другие определяющие слова, например "смесь", "раствор" и т.д., а также указываться процентное содержание технического компонента.

Техническое наименование груза - признанное химическое, биологическое или другое наименование, употребляемое в научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях. В случае пестицидов можно использовать только общее(ие) наименование(я) ИСО, другое(ие) наименование(я), содержащееся(иеся) в издании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Рекомендуемая классификация пестицидов по видам опасности и руководящие принципы классификации", или наименование(я) активного(ых) вещества (веществ).

Когда какая-либо смесь опасных грузов описывается одной из позиций "Н.У.К." или "обобщенных" позиций необходимо указывать не более двух компонентов, которые в наибольшей степени обусловливают опасное свойство или опасные свойства смеси. Если грузовое место, содержащее смесь, имеет знак дополнительной опасности, то одним из двух указанных в скобках технических наименований должно быть наименование того компонента, который требует использования данного знака дополнительной опасности.

Для растворов и смесей, на которые распространяются требования, установленные для опасного вещества, в надлежащее наименование в качестве его части должно быть добавлено уточняющее слово "РАСТВОР" или "СМЕСЬ", в зависимости от конкретного случая, например: "АЦЕТОНА РАСТВОР". Кроме того, можно также указывать концентрацию раствора или смеси, например: "АЦЕТОНА РАСТВОР, 75%".

1.4.4. В верхней части накладной, грузоотправитель обязан проставить предусмотренные для данного груза штемпеля красного цвета. Для грузов, поименованных в Алфавитном указателе опасных грузов, проставляются штемпеля, предусмотренные в графе 10 Алфавитного указателя опасных грузов для данного груза. В вагонном листе аналогичные штемпеля проставляются станцией отправления.

 1.5. Сопровождение опасных грузов 
1.5.1. Опасные грузы, отмеченные в колонке 14 "Специальные условия" Алфавитного указателя опасных грузов цифрами "2", "2а", перевозятся в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей) с соблюдением требований настоящих Правил и правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Порожняя неочищенная тара из-под опасных грузов, а также порожние неочищенные вагоны и контейнеры из-под опасных грузов, отмеченные в колонке 14 "Специальные условия" цифрами "5", "5а", "5б", перевозятся в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителя (грузополучателя) на условиях опасного груза.

Без указанного сопровождения вагоны к перевозке не принимаются. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

1.5.2. Проводники, сопровождающие опасные грузы, кроме обязанностей, предусмотренных Правилами, должны знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, разработанную и утвержденную грузоотправителем, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях и следить в пути следования за соблюдением условий и мер безопасности, установленных для этого груза.

1.5.3. Грузоотправитель обязан снабдить проводников и личный состав охраны необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечкой, комплектом инструментов, первичными средствами пожаротушения, дегазации, а также необходимыми вспомогательными материалами.

1.5.4. В случае обнаружения в пути следования неисправности вагона, из-за которой он не может следовать по назначению, вагон отцепляется от поезда, подается на специально выделенные пути и находится под охраной проводника. Если группу вагонов сопровождает один проводник, то от поезда отцепляется вся группа. Устранение неисправности осуществляется под наблюдением проводника в порядке, установленном железнодорожной администрацией.

1.5.5. При обнаружении в пути следования вагонов с опасными грузами, которые в соответствии с настоящими Правилами должны сопровождаться проводниками грузоотправителя или грузополучателя, но следуют без проводников, они должны задерживаться на станции до прибытия представителя грузоотправителя (грузополучателя). Указанные вагоны устанавливаются на специально выделенных путях станции или в другом безопасном месте, определенном в техническо-распорядительном акте станции (ТРА) и должны находиться под охраной.

Начальник станции, на которой задержан вагон, должен сообщить грузоотправителю (грузополучателю) через начальника станции отправления (назначения) груза о задержке вагона, а грузоотправитель (грузополучатель) обязан немедленно командировать своих представителей в пункт задержки.

1.5.6. Проводники, специалисты, наряды и воинские караулы, сопровождающие опасные грузы, подчиняются таможенным, паспортным, железнодорожным и другим правовым актам стран, железные дороги которых участвуют в перевозке.

Наряды военизированной охраны железных дорог сопровождают опасные грузы только в пределах границ своих государств. Порядок и место передачи опасных грузов под охрану нарядов военизированной охраны соседних железных дорог на пограничных станциях устанавливаются пограничными соглашениями.

 Глава 2. Перевозка опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах 

 2.1. Общие условия перевозки опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах 

 Тара, упаковка и маркировка 
2.1.1. Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на продукцию, а также соответствующей требованиям Типовых правил ООН или ГОСТ 26319-2020 "Грузы опасные. Упаковка" с учетом национального законодательства. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77. - См. предыдущую редакцию)

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.

2.1.2. Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), едкие (коррозионные) газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично*. 
________________ 
* Герметичная тара - тара, конструкция которой обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей.

2.1.3. Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами. Грузы в мелкой расфасовке, перевозимые как неопасные согласно п.2.1.43, допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона.

Ящики должны иметь обечайки, вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы.

Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок не менее чем на 50 мм. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.

2.1.4. Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах должны быть упакованы в деревянные ящики или обрешетки.

2.1.5. Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона, если такая упаковка предусмотрена стандартами или техническими условиями на продукцию, должны перевозиться повагонными отправками. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в мешках должны быть упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные барабаны, бочки, деревянные или металлические ящики).

2.1.6. Степень заполнения тары жидким опасным грузом, предъявляемым к перевозке, должна соответствовать требованиям, установленными стандартами или техническими условиями на данную продукцию.

2.1.7. Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только для тех опасных грузов, которые разрешены к совместной перевозке в одном вагоне согласно приложениям 4 и 5. При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или техническими условиями на это вещество. Упакованные вещества помещаются в плотный деревянный ящик с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки в гнездах, а также свободное пространство под крышкой заполняются мягким негорючим упаковочным материалом. Ящик плотно закрывается крышкой. Масса брутто такого грузового места не должна превышать 50 кг.

Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в накладной с указанием массы каждого вещества.

2.1.8. Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы так же, как при перевозке в крытых вагонах.

2.1.9. Опасные грузы, следующие в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны иметь тару и упаковку в соответствии с ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".

2.1.10. При перевозке жидких опасных грузов повагонными/контейнерными отправками грузоотправитель обязан помещать в вагоны/контейнеры не менее 1% мест порожней тары на случай повреждений отдельных грузовых мест. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)      

2.1.11. На грузовые места с опасными грузами должна быть нанесена транспортная маркировка в соответствии с правилами перевозок грузов.

2.1.12. На каждое грузовое место, кроме маркировки, предусмотренной п.2.1.11, отправитель обязан нанести маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза и содержащую:

знаки опасности (форма и описание которых приведены в приложении 6 в соответствии с Алфавитным указателем;

наименование груза согласно Алфавитному указателю (при совместной упаковке в одном грузовом месте нескольких опасных грузов наименование наносится для каждого груза);

классификационный шифр;

номер ООН.

2.1.13. Нанесение знаков опасности производится: на ящиках и транспортных пакетах - на трех поверхностях (боковой, торцевой и верхней), на бочках - на одном из днищ и обечайке (цилиндрической части); на кипах и тюках - на торцевой и боковой поверхностях, на других видах тары (баллонах и др.) - в наиболее удобных местах, хорошо видимых при размещении в вагоне.

2.1.14. Знаки опасности из бумаги и картона прикрепляются к таре клеями. Знаки из ткани пришиваются. Знаки из фанеры, металла, пластмассы прикрепляются болтами, шурупами, гвоздями, а также проволокой, если применить другой способ прикрепления невозможно (грузы в баллонах и др.).

Непосредственно на тару и упаковку знаки наносятся краской по трафарету. При совпадении цвета знака с цветом тары упаковки знак наносится на контрастный фон.

2.1.15. Знаки опасности разделяются на:

основной, характеризующий основной вид опасности и соответствующий классу (подклассу), к которому отнесен груз, 

дополнительный, характеризующий вид дополнительной опасности.

Если груз обладает несколькими видами опасности, то грузоотправитель обязан нанести на упаковку все знаки, соответствующие этим видам опасности. Номер класса в этом случае наносится только на основной знак опасности.

2.1.16. При совместной упаковке опасных грузов различных классов на грузовое место должны наноситься знаки опасности, соответствующие каждому грузу.

2.1.17. При перевозке опасных грузов в транспортных пакетах знаки опасности должны быть нанесены как на упаковку, так и на пакеты, если в сформированном пакете знаки опасности, нанесенные на упаковках, не видны.

 Требования к вагонам и контейнерам, в том числе специализированным контейнерам-цистернам, и размещению в них опасных грузов при перевозке 
(Наименование в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию)
2.1.18. Для перевозки опасных грузов, имеющих в графе 7 Приложения 2 к настоящим Правилам обозначения "КВ" или "УК", используются универсальные крытые вагоны или универсальные контейнеры. 

Для перевозки опасных грузов, имеющих в графе 7 Приложения 2 к настоящим Правилам обозначения "СКВ", или "СКВ", используются специализированные крытые вагоны, а в отношении грузов, имеющих обозначения "СК" или "СК", используются специализированные контейнеры.

Определения "специализированные крытые вагоны и специализированные контейнеры, применительно к настоящим Правилам, распространяются также на универсальные крытые вагоны и универсальные контейнеры, специально выделенные под перевозку конкретного груза. 

Для перевозки опасных грузов, перевозимых наливом, используются вагоны-цистерны (ВЦ) или контейнеры-цистерны (КЦ).

Требования к изготовлению, оборудованию, официальному утверждению типа, проверкам (освидетельствованию), испытаниям и маркировке контейнеров-цистерн, включая предписания по их эксплуатации, в том числе специальных положений по их использованию, степени наполнения, переходных мер, определяются положениями Правил перевозок опасных грузов (Приложение 2 к СМГС). 

Контейнеры, в том числе контейнеры-цистерны должны отвечать требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам, а также соответствовать требованиям Таможенной конвенции (наличие таблички о допущении по условиям безопасности (табличка КБК) и таблички о допущении перевозок грузов под таможенными печатями и пломбами (табличка КТК)).

Для допуска к эксплуатации по железнодорожной инфраструктуре, каждый КЦ должен иметь заключение, выданное компетентным органом, о возможности перевозки в нем соответствующего опасного груза. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию)

2.1.19. Вагоны и контейнеры, в том числе специализированные контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов, кроме знаков и надписей, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, должны иметь знаки опасности, соответствующие характеру опасности груза, согласно Алфавитному указателю опасных грузов, и номер ООН перевозимого груза. При перевозке опасных грузов знаки опасности, табличку оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН, табличку белого цвета с номером аварийной карточки (в случае, предусмотренном приложением 6 к настоящим Правилам) грузоотправитель наносит на вагон или контейнер, в том числе специализированный контейнер-цистерна в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (приложение 2). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию)

Порядок нанесения знаков опасности и табличек оранжевого и белого цвета изложен в приложении 6 к настоящим Правилам.

Знаки опасности, а также оранжевые и белые таблички должны быть удалены грузополучателем после выгрузки опасного груза из вагона или контейнера, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

Порожние неочищенные специализированные вагоны и специализированные контейнеры, в том числе, специализированные контейнеры-цистерны, должны быть снабжены маркировкой (в том числе знаками опасности) соответствующей ранее перевозимому в них опасному грузу. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69) 
            
2.1.20. Подаваемые под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры должны быть исправны и очищены от ранее перевозимых грузов и мусора.

Пригодность всех вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов в коммерческом отношении определяется грузоотправителями.

Запрещается подавать под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры, в том числе специализированные контейнеры-цистерны, без технического осмотра и признания их годными под перевозку этих грузов. Техническое обслуживание подвижного состава (платформы, полувагоны, контейнеровозы), используемого для размещения контейнеров с опасными грузами (в том числе при перегрузке), осуществляется на общих основаниях. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию)

Результаты осмотра записываются в журнале формы ВУ-14 с указанием наименования груза, под перевозку которого этот вагон или контейнер предназначается.

Не допускается погрузка опасных грузов в вагоны, у которых до истечения межремонтного норматива по календарному сроку или по пробегу остается менее норм, предусмотренных Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной 50 заседанием Совета по железнодорожному транспорту. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию)

Не допускается, налив опасного груза в специализированные контейнеры-цистерны, если до наступления срока технического освидетельствования котла и арматуры остается менее 30 суток. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69)

Для прохождения технического освидетельствования котла и арматуры порожние неочищенные специализированные контейнеры-цистерны могут перевозиться после истечения указанного срока. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69)

Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей, колесных пар, буксового узла, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств подвижного состава, принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, производится работниками вагонного хозяйства железных дорог по заявке грузоотправителя, подаваемой начальнику станции письменно или регистрируемой телефонограммой.

Техническое состояние и пригодность под перевозку опасных грузов кузовов специализированных вагонов, корпусов контейнеров, а также их арматуры и оборудования определяет грузоотправитель.

При передаче железной дороге (перевозчику) собственного или арендованного вагона, контейнера, контейнера-цистерны, загруженного опасным грузом, грузоотправитель обеспечивает исправное техническое состояние кузовов вагонов, корпусов контейнеров и котлов контейнеров-цистерн, а также их арматуры, запорно-предохранительных устройств и оборудования, гарантирующее безопасность перевозки конкретного опасного груза до станции назначения, включая этап выдачи груза, что подтверждается записью в графе накладной "Заявление отправителя" "Вагон (контейнер-цистерна), его арматура и оборудование исправны и соответствуют установленным требованиям". 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию)

2.1.21. При подаче вагонов под сдвоенные операции на подъездные пути, где нет осмотрщиков вагонов, а также при погрузке опасных грузов на станциях, где нет работников службы вагонного хозяйства, порядок осмотра и подготовки вагонов, а также порядок направления подготовленных вагонов в пункт погрузки устанавливает начальник дороги.

2.1.22. Специализированные вагоны, принадлежащие грузоотправителю (грузополучателю), или специально выделенные вагоны парка железных дорог, арендованные грузоотправителем (грузополучателем), должны быть приписаны к станциям постоянной погрузки (выгрузки). В них разрешается перевозить только те опасные грузы, для которых данные вагоны предназначены.

После выгрузки и очистки специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) от перевозимых в них грузов средствами грузополучателя они могут быть использованы им только для перевозки порожней тары из-под данных опасных грузов в адрес грузоотправителя на условиях, изложенных в п.2.1.48. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию)

Погрузка и выгрузка грузов из специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) производятся на местах необщего пользования. Перевозка грузов в таких вагонах, контейнерах разрешается только повагонными и контейнерными отправками соответственно. Погрузка и выгрузка специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) осуществляется на местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию)

2.1.23. Специализированные вагоны грузоотправителя (грузополучателя) должны быть оборудованы приспособлениями для крепления грузов, а также оснащены всеми средствами согласно инструкциям по эксплуатации таких вагонов.

2.1.24. Специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду), специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) оборудуются силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя) в соответствии с условиями перевозок конкретных грузов, для которых эти вагоны, контейнеры предназначены.

На специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду), специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) для конкретных грузов или группы грузов грузоотправитель над знаком опасности наносит наименование груза или группы грузов (высота букв 15 см).

Под знаком опасности, оранжевой и белой табличками во всю ширину двери наносится черной краской надпись: "Другими грузами не загружать" (высота букв 10 см). Для вагонов левее двери делается надпись: "Срочный возврат на ст.... (указывают станцию и дорогу приписки)". 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию)

2.1.25. После выгрузки опасных грузов из контейнеров и вагонов грузополучатели обязаны осмотреть контейнеры или кузова вагонов, собрать и удалить из них остатки перевозимых грузов и мусор с соблюдением мер предосторожности и безопасности, а при необходимости промыть, обезвредить (дегазировать) их и снять маркировочные таблички и знаки опасности с вагонов и контейнеров. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 5 ноября 2015 года N 63. - См. предыдущую редакцию) 
2.1.26. Если после выгрузки вагонов или контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованными ими, в которых перевозились упакованные опасные грузы, обнаружены утечка, разлив, специфический запах или россыпь части содержимого, необходимо произвести очистку вагона или контейнера, а при необходимости промыть и обезвредить вагон или контейнер средствами и за счет грузополучателя.

После выгрузки вагонов и контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, опасных грузов, имеющих знак опасности по образцу N 6.1, 6.2, 8, а также упаковок с грузом N ООН 3245 МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, получатель обязан предоставить железной дороге письменное подтверждение, в котором указываются сведения в том, что при выгрузке груза из вагона или контейнера утечки, разлива, специфического запаха и россыпи не было, а в случае утечки, разлива, специфического запаха или россыпи груза, что вагон или контейнер очищен от остатков перевозимого груза и обработан (промыт или обезврежен экологически безопасными методами, в зависимости от свойств груза), а также о пригодности вагона или контейнера для дальнейшего использования. Письменное подтверждение заверяет (если это предусмотрено внутренними правилами) представитель органов санитарного надзора или другого компетентного органа, установленного внутренним законодательством. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в письменном подтверждении.

После выгрузки из вагона или контейнера опасных грузов, имеющих знак опасности по образцу N 7, грузополучатель обеспечивает дезактивацию вагона или контейнера, если она необходима, и представляет перевозчику справку об отсутствии "снимаемого загрязнения" на вагоне или контейнере.

Если на месте выгрузки очистка и обработка вагона или контейнера не производилась, то этот вагон или контейнер перевозится на условиях ранее перевозимого опасного груза.

Вагоны или контейнеры, в которых перевозились опасные грузы навалом/насыпью и которые не используются под повторную перевозку такого же груза, после выгрузки должны быть полностью очищены, а после выгрузки жмыхов (шрота) - промыты. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.1.27. Специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) и специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) после выгрузки и очистки их от остатков перевозимых в них грузов грузополучатель должен направить вместе с оборудованием на станции их назначения на условиях ранее перевозимого опасного груза по полным перевозочным документам и опломбированными.

При этом оформление перевозочных документов осуществляется в соответствии с п.2.1.31.

Все работы по погрузке, выгрузке, очистке, а в случае просыпания или пролива перевозимого груза промывке и обезвреживанию (дегазации) специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) производятся силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя). 

При направлении специализированных вагонов грузоотправителя/ грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) в ремонт они должны быть очищены, промыты и обезврежены силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя). В этом случае контроль за обезвреживанием (дегазацией) вагонов и выдача справки осуществляются в соответствии с п.2.1.26.

По окончании срока аренды арендатор (грузоотправитель или грузополучатель) должен своими силами и средствами обезвредить (дегазировать) вагоны, контейнеры, снять знаки опасности и закрасить трафареты. Проверка обезвреживания и выдача справки должны производиться в соответствии с п.2.1.26. Только после этого вагоны, контейнеры могут быть использованы для перевозки других грузов 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию)

2.1.28. При перевозке специализированных контейнеров, в том числе специализированных контейнеров-цистерн как в груженом, так и в порожнем состоянии не допускается наличие следов и остатков опасных грузов на наружной поверхности контейнера, в том числе специализированного контейнера-цистерны. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию)

2.1.29. При предъявлении к перевозке порожних специализированных контейнеров из-под опасных грузов грузополучатель обязан обеспечить такую же плотность закрытия дверей, запирания люков и других запорных устройств, как и для груженых контейнеров.

2.1.30. "Зарезервировать". 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию)

2.1.31. В случае перевозки неочищенных транспортных средств, кроме тары, содержащих остатки опасных грузов любого класса, за исключением класса 7, в накладной в графе "Наименование груза" должно быть указано: "ПОРОЖНИЙ ВАГОН-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНИЙ МЭГК", "ПОРОЖНИЙ ВАГОН", "ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР", за которыми должны следовать слова "ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ" вместе с информацией о последнем перевозившемся грузе: код опасности/номер ООН, наименование груза в соответствии с настоящими Правилами, знаки опасности, причем дополнительный знак опасности указывается в скобках, номер аварийной карточки. Например:

"Порожний вагон-цистерна, последний груз: 663/N ООН 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1(3), АК 607" Необходимые штемпеля: "Прикрытие 1-1-1" "ЯДОВИТО" "ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ" "НЕ СПУСКАТЬ С ГОРКИ" проставляются в верхней части накладной. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию)

2.1.32. Размещение и крепление опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах, в том числе специализированных контейнерах-цистернах, а также контейнеров с опасными грузами на открытом подвижном составе производятся в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов и правилами перевозок грузов. Способы размещения и крепления опасных грузов в специализированных контейнерах разрабатывает и утверждает грузоотправитель. Эти способы должны соответствовать требованиям технических условий погрузки и крепления грузов. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию)

Материал, используемый для крепления грузов в вагонах и контейнерах, должен быть инертным по отношению к перевозимому опасному грузу.

Особые требования по размещению и креплению ряда опасных грузов изложены в параграфе 2.2.

2.1.33. При укладке опасных грузов в несколько ярусов для обеспечения устойчивости штабелей груза и предохранения упаковки от повреждения между ярусами укладывают настилы из досок толщиной не менее 20 мм.

2.1.34. Отбор и подготовка вагонов (контейнеров) в противопожарном отношении под перевозку опасных грузов производятся в соответствии с приложением 7 в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, а также для грузов, указанных в приложении 7а.

2.1.35. Подготовка вагонов (контейнеров) в противопожарном отношении под перевозку конкретного груза осуществляется грузоотправителем. При этом грузоотправитель должен проверить соответствие требований совместимости материалов, применяемых при подготовке вагонов (контейнеров), и перевозимого груза.

 Прием и выдача опасных грузов 
2.1.36. Опасные грузы предъявляют к перевозке на местах необщего пользования, в том числе расположенных на территории станции, если иное не предусмотрено специальными условиями Алфавитного указателя грузов. Прием и выдача опасных грузов мелкими и контейнерными отправками осуществляется на местах как необщего, так и общего пользования. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию)

При этом погрузка и выгрузка специализированных контейнеров-цистерн с опасными грузами и порожних неочищенных после выгрузки производится на специально выделенных местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности. 

Допускается хранение (до приема к перевозке) порожних неочищенных после выгрузки контейнеров-цистерн на специально выделенных местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности. 
(Абзац дополнительно включен с 1 июля 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70) 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2010 года Протоколом СЖТ СНГ от 14 мая 2010 года N 52. - См. предыдущую редакцию)

2.1.37. Прием и выдача опасных грузов на местах общего пользования выполняются, как правило, по прямому варианту "автомобиль - вагон", "вагон - автомобиль", под непосредственным контролем работников станции и грузоотправителей или грузополучателей.

2.1.38. Конкретный опасный груз (кроме грузов в мелкой расфасовке) может быть предъявлен к перевозке только теми видами отправок, которые указаны в Алфавитном указателе.

2.1.39. Если при приеме опасного груза мелкой отправкой хотя бы у одного места будет обнаружено несоответствие упаковки или маркировки настоящим Правилам, нарушение упаковки, неправильное указание массы груза отправителем, то эта отправка к перевозке не принимается, о чем составляется акт общей формы.

Грузоотправитель обязан немедленно вывезти со станции непринятый груз.

2.1.40. Вагоны, прибывшие с опасными грузами, должны быть приняты грузополучателями и портами на свои подъездные пути.

Мелкие отправки и контейнеры, в том числе специализированные контейнеры-цистерны с опасными грузами должны быть вывезены со станции в течение 24 ч с момента получения грузополучателями уведомлений о прибытии грузов. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию)

Грузополучатели не имеют права отказываться от приема прибывших в их адрес опасных грузов.

 Совместная перевозка опасных грузов 
2.1.41. Запрещается погрузка в один вагон или контейнер опасных грузов с разными, а также некоторых опасных грузов с одинаковыми классификационными шифрами, не разрешенных к совместной перевозке согласно приложению 4.

Совместная перевозка в одном вагоне или контейнере опасных грузов с неопасными должна производиться в соответствии с приложением 5.

2.1.42. Как исключение разрешается совместная перевозка повагонными отправками легковоспламеняющихся жидкостей класса 3 и кислот класса 8, входящих в комплект медицинского, ветеринарного и лабораторного оборудования.

Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть упакованы в герметичную тару (вместимость стеклянной тары не должна превышать 1 л) и помещены в плотные деревянные ящики с гнездами на всю высоту тары. Ящики при необходимости должны иметь горизонтальные прокладки, амортизаторы. Свободное пространство в гнездах и под крышкой ящиков заполняется негорючим прокладочным материалом.

Стеклянная тара с кислотами должна быть закупорена притертыми стеклянными пробками, закрепленными предохранительными колпаками, и помещена в отдельные плотные деревянные ящики с гнездами. Гнезда ящиков обкладывают мягким негорючим материалом (шлаковата, кизельгур и др.). Использование бумаги, древесных стружек, опилок, соломы и других горючих и легковоспламеняющихся материалов при упаковке кислот не допускается.

Масса брутто ящика не должна превышать 50 кг.

При погрузке в вагоны грузовые места с кислотами ставятся в противоположную сторону от мест с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами. Все места должны быть плотно установлены одно к другому и прочно закреплены.

 Перевозка опасных грузов в мелкой расфасовке 
2.1.43. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе опасных грузов в графе 14 "Специальные условия" цифрой "1", предъявляемые к перевозке в мелкой расфасовке, т.е. массой нетто 1 кг, но не более 1 л, разрешается перевозить повагонными и мелкими отправками, а также в контейнерах на общих основаниях как неопасный груз. В таких случаях отметки в накладной об опасности и прикрытии не делаются. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)    

Остальные опасные грузы в мелкой расфасовке, кроме грузов, для которых предусмотрена перевозка только повагонными отправками (см. параграф 2.2), разрешается перевозить мелкими отправками и в универсальных контейнерах на условиях, установленных настоящими Правилами.

2.1.44. Совместная упаковка в одном грузовом месте опасных грузов разных наименований, а также опасных с неопасными в мелкой расфасовке допускается при соблюдении требований, изложенных в п.2.1.7.

2.1.45. Опасные грузы в мелкой расфасовке должны быть упакованы в соответствии с требованиями параграфа 2.1.

2.1.46. На наружной упаковке и в накладной после наименования груза грузоотправитель делает отметку: "В мелкой расфасовке".

 Возврат порожней тары 
2.1.47. Порожнюю тару из-под опасных грузов, кроме указанных в п.2.1.48, разрешается перевозить на общих основаниях как неопасные грузы при условии ее очистки и обезвреживания изнутри и снаружи, а также удаления знаков опасности. При этом в графе накладной "Наименование груза" грузоотправитель делает отметку: "Тара возвратная из-под (указывается наименование перевозившегося в ней груза) очищена, безопасна".

2.1.48. Порожняя тара из-под опасного груза, перевозимого в специализированных или арендованных вагонах, перевозится в вагонах, предназначенных для данного груза, после выгрузки этого груза грузополучателем. Перевозка такой тары в других вагонах запрещается. Порожняя тара перевозится очищенной снаружи, с плотно закрытыми пробками на условиях, предъявляемых к перевезенному в ней грузу.

В графе накладной "Наименование груза" отправитель обязан сделать отметку: "Тара порожняя из-под (указывается наименование перевозившегося в ней груза)".

 2.2. Специальные условия перевозки опасных грузов (кроме грузов классов 1, 6.2 и 7) 
Кроме общих требований, изложенных в параграфе 2.1, при перевозке опасных грузов в зависимости от свойств и характера опасности должны соблюдаться следующие специальные условия.

 Класс 2. Газы 
2.2.1. Вещества данного класса представляют собой газы, перевозимые в сжатом, сжиженном или растворенном виде, которые всегда находятся под давлением и требуют особо прочной и герметичной упаковки. Общим опасным свойством веществ данного класса является быстрое увеличение давления при повышении температуры, что может вызвать повреждение сосудов и привести к взрыву упаковки с газом.

2.2.2. Перевозка сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов должна осуществляться в баллонах, сосудах или специализированных контейнерах, предусмотренных стандартами или техническими условиями на данную продукцию и отвечающих требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, а также в многоэлементных газовых контейнерах, переносных цистернах и вагонах-батареях. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53. - См. предыдущую редакцию)

Цистерна переносная - представляет собой цистерну вместимостью более 450 л, предназначенную для мультимодальных перевозок и используемую для транспортировки неохлажденных сжиженных газов класса 2. Котел переносной цистерны должен быть оснащен эксплуатационным и конструктивным оборудованием, необходимым для перевозки газов. Переносная цистерна должна быть сконструирована так, чтобы она могла наполняться и опорожняться без демонтажа конструктивного оборудования. Она должна иметь с наружной стороны котла стабилизирующие элементы и приспособления для механизированных погрузочно-разгрузочных операций, а также должна быть оборудована салазками или опорами; 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53)

Многоэлементные газовые контейнеры (МЭГК) - комплекты баллонов, трубок и связок баллонов, соединенных между собой коллектором и собранных в единое целое в рамной конструкции и используемые в мультимодальной перевозке. МЭГК включают эксплуатационное и конструктивное оборудование, необходимое для перевозки газов; 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53)

Вагон-батарея - вагон с комплектом элементов, соединенных между собой коллектором и стационарно установленных на раме вагона. Элементами вагона-батареи считаются: баллоны, трубки, связки баллонов (клети), барабаны под давлением, а также цистерны, предназначенные для перевозки газов класса 2, вместимостью более 450 л. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53)

2.2.3. Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами только при условии полной исправности баллонов и их вентилей, а также соответствующей окраски баллонов и наличия на них:

четких, установленных для каждого газа цветных полос и надписей по ГОСТ 949-73 "Баллоны стальные малого или среднего объема для газов на P <= 19,6 МПа (200 кгс/кв.см) Технические условия";

предохранительного колпака, опломбированного пломбой грузоотправителя или завода, наполнявшего баллоны;

двух защитных резиновых колец толщиной не менее 25 мм;

знаков опасности;

заглушек на вентилях баллонов согласно инструкциям по наполнению.

2.2.4. Грузоотправитель должен наполнять баллоны, сосуды и спецконтейнеры газами не выше норм, установленных стандартами или техническими условиями на продукцию.

2.2.5. Баллоны и сосуды с ядовитыми газами (подкласс 2.3), а также порожние баллоны из-под этих газов должны перевозиться только повагонными отправками или в контейнерах.

2.2.6. Баллоны с газами грузятся в горизонтальном положении предохранительными колпаками в одну сторону.

В виде исключения при перевозке повагонными отправками допускается погрузка баллонов без защитных колец. В этом случае между каждым рядом баллонов должны быть прокладки из досок с вырезками гнезд для баллонов. Запрещается использовать в качестве прокладок между баллонами (сосудами) сено, солому и другие горючие и легковоспламеняющиеся материалы.

В вертикальном положении баллоны с газами можно грузить лишь при наличии на всех баллонах защитных колец и при условии плотной погрузки, обеспечивающей невозможность перемещения или падения баллонов. Дверные проемы должны быть ограждены досками толщиной не менее 40 мм с целью исключения навала груза на двери.

Баллоны с воспламеняющими газами (подкласс 2.1), ядовитыми воспламеняющимися газами (подкласс 2.3 с дополнительным знаком опасности 3) должны быть уложены и закреплены так, чтобы исключалась возможность соприкосновения баллонов друг с другом и с металлическими частями вагона. Доски для крепления должны быть пропитаны огнезащитным составом.

2.2.7. Запрещается погрузка баллонов с окисляющими газами (классификационные шифры 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2321, 2322, 2325, 2327, 2331, 2332, 2335, 2337, 2361, 2362, 2365, 2367) в вагоны со следами минеральных и растительных масел.

2.2.8. Порожние баллоны (сосуды, специализированные контейнеры) из-под газов должны перевозиться как опасный груз на условиях, установленных для сжатых и сжиженных газов.

При предъявлении к перевозке порожних баллонов (сосудов, специализированных контейнеров) грузоотправители в графе накладной "Наименование груза" обязаны указать: "Баллоны, сосуды порожние из-под ... газа (указывают наименование газа)".

Остаточное давление в баллонах (сосудах, специализированных контейнерах) должно соответствовать нормам, установленным Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Порожние баллоны (сосуды, специализированные контейнеры) перевозятся с плотно закрытыми вентилями, навернутыми колпаками, а при перевозке мелкими отправками они должны иметь наклейку с надписью "Порожний".

2.2.9. Фосген (номер ООН 1076) и хлорциан стабилизированный (номер ООН 1589) являются высокотоксичными газами ингаляционного действия, обладают кумулятивным действием. Перевозка таких грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

 Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости 
2.2.10. Основной опасностью веществ этого класса является способность выделять пары, воспламеняющиеся от кратковременного действия источника зажигания (открытого огня, искры; электрического разряда) и образующие с воздухом взрывоопасные смеси. Пары этих жидкостей могут обладать наркотическим действием. Многие жидкости и их пары являются высокотоксичными веществами.

2.2.11. Легковоспламеняющиеся жидкости, обладающие дополнительно ядовитыми и коррозионными опасными свойствами (классификационные шифры 3021, 3022, 3023, 3031, 3032, 3033, 3041, 3042) должны перевозиться только повагонными или контейнерными отправками.

2.2.12. Грузы: акрилонитрил стабилизированный (номер ООН 1093), сероуглерод (номер ООН 1131), этилмеркаптан (номер ООН 2363), изопропилнитрат (номер ООН 1222), самин (номер ООН 1992) должны предъявляться к перевозке в стандартных герметичных и опломбированных бочках. Бочки должны быть погружены в вагоны только в один ярус пробками вверх.

Перевозка изопропилнитрата и самина с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.13. К перевозке в крытых вагонах допускается только химически чистый метанол (номер ООН 1230) в стеклянной таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на данную продукцию. Перевозка метанола осуществляется в специализированных или арендованных грузоотправителями (грузополучателями) вагонах и специализированных контейнерах. В центре двери вагона, над знаком опасности, должна быть нанесена надпись "Метанол". Вагоны должны быть оборудованы грузоотправителем постоянным настилом для перевозки груза в два яруса. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53; в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

Для предотвращения течи груза из вагона при случайном повреждении тары на пол вагона до погрузки должен быть насыпан сухой песок слоем не менее 100 мм. Для того чтобы песок не высыпался наружу, внутри кузова по всему периметру, в том числе и в междверном пространстве, плотно к полу вагона прибивают или жестко закрепляют другими способами планку высотой 150 мм.

Метанол в таре должен перевозиться при обязательном сопровождении военизированной охраны железных дорог государств - участников Содружества (далее - железных дорог).

Примечание: Перевозка метанола по территории Украины может также осуществляться в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя) 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53)

2.2.14. Зарезервировано.

2.2.15. Люминал А, гептил, продукт Т-185, диран А, а также порожняя тара из-под этих грузов допускаются к перевозке только в специализированных вагонах грузоотправителя (грузополучателя) и специализированных контейнерах. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53. - См. предыдущую редакцию)

Вагоны и контейнеры для перевозки этих грузов в груженом состоянии должны следовать в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя), в порожнем неочищенном состоянии - только в случаях, предусмотренных специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53. - См. предыдущую редакцию)

Указанные грузы перевозятся в специальных емкостях грузоотправителя (грузополучателя).

2.2.16. Зарезервировано. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.17. Пестициды, отнесенные к классу 3 опасности, перевозят на условиях, установленных в п.2.2.47.

 Классы 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, 4.2. Самовозгорающиеся вещества, 4.3. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 
2.2.18. Вещества и материалы данных классов способны во время перевозки легко загораться от внешних источников зажигания, при взаимодействии с водой или влагой воздуха, от самопроизвольных химических реакций, а также при нагревании.

Для каждого класса установлены свои знаки опасности.

 Класс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества 
2.2.19. Класс 4.1 включает:

- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, 

- самореактивные твердые вещества, 

- твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, 

- вещества, подобные самореактивным веществам.

2.2.20. Взрывоопасные легковоспламеняющиеся твердые вещества (классификационные шифры 4151, 4152, 4161, 4162, 4182) должны предъявляться к перевозке только в герметичной таре.

2.2.21. Изделия из целлулоида (номер ООН 2000) разрешается перевозить в универсальных контейнерах в потребительской таре. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.22. Спички безопасные (номер ООН 1944) допускается перевозить мелкими отправками только в фанерных ящиках в пакетированном виде. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.23. Сера (номер ООН 1350) в универсальных контейнерах и крытых вагонах перевозится в транспортной таре согласно требованиям приложения 7. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.24. Вагоны и контейнеры для перевозки грузов: Волокна растительного происхождения с номером ООН 3360 (вата хлопковая, волокно хлопковое, джут-волокно, лен чесаный, луб сухой, очесы хлопчатобумажные, пакля и другие); Вещества твердые легковоспламеняющиеся органические, Н.У.К. с номером ООН 1325 (пенька чесаная, линт хлопковый и хлопок-сырец); полова, сено, солома с номером ООН 1327 должны быть подготовлены с соблюдением порядка, предусмотренного приложением 7.

 Класс 4.2. Самовозгорающиеся вещества 
2.2.25. К классу 4.2 относятся:

- пирофорные вещества - вещества, включая смеси и растворы (жидкие или твердые), которые даже в малых количествах воспламеняются при контакте с воздухом в течение 5 мин. Данные вещества наиболее подвержены самовозгоранию;

- самонагревающиеся вещества и изделия - вещества и изделия, включая смеси и растворы, которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию. Данные вещества воспламеняются только в больших количествах (килограммы) и лишь через длительные периоды времени (часы или дни).

2.2.26. Материалы животного и растительного происхождения (классификационные шифры 4212, 4213) должны перевозиться только повагонными отправками и в контейнерах. При перевозке жмыха (шрота) без тары вагоны перед погрузкой должны быть тщательно очищены, промыты и просушены. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию)

Грузоотправители должны принять меры для предохранения грузов от увлажнения. Температура жмыха (шрота) при погрузке не должна превышать 30 град.C. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию)

Для перевозки неупакованных в тару грузов: Копры с номером ООН 1363; Отходов хлопка, пропитанных маслом с номером ООН 1364 (отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов, отходы текстильные, промасленные и другие); хлопка влажного с номером ООН 1365, а также жмыха (шрота) вагоны и контейнеры должны быть подготовлены согласно требованиям приложения 7. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию)

Перевозка жмыха (шрота) навалом/насыпью допускается в крытых вагонах с цельнометаллическим кузовом и вагонах-зерновозах. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.27. Фосфор белый (желтый) (номер ООН 1381), а также порожняя неочищенная тара из-под него допускаются к перевозке только в специализированных вагонах специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими. В центре двери, над знаком опасности должна быть нанесена надпись "Желтый фосфор". 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

Фосфор белый (желтый) грузоотправитель обязан упаковывать в стандартные металлические герметичные бочки или банки, предварительно наполненные водой, а при температуре наружного воздуха ниже 0 град.C в районах маршрута следования груза - незамерзающим раствором кальция хлорида.

Бочки с фосфором должны быть опломбированы. Банки должны быть запаяны и дополнительно упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.

Бочки с фосфором размещают в вагоне в один ярус и обязательно пробками вверх.

 Класс 4.3. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 
2.2.28. Опасность веществ данного класса заключается в том, что они при взаимодействии с водой, водными растворами, а также влагой воздуха выделяют воспламеняющиеся газы и тепло, которого во многих случаях достаточно для воспламенения газов.

2.2.29. Перевозка Катализатора ЦН (номер ООН 2813) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53; в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.30. Грузы с номерами ООН 1242, 1295, 2988, 1183 (силанхлориды с классификационным шифром 4381), а также порожняя тара из-под них, должны перевозиться только в специализированных вагонах и специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими.

Указанные грузы перевозятся в стандартных герметичных опломбированных бочках. Бочки должны устанавливаться пробками вверх и размещаться в вагонах, контейнерах только в один ярус 
(Абзац дополнительно включен с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56) 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53. - См. предыдущую редакцию)

 Класс 5.1. Окисляющие вещества 
2.2.31. Вещества данного класса выделяют кислород, в результате чего они вызывают самовозгорание горючих веществ, способствуют их горению, увеличивают интенсивность пожара или образуют с другими веществами взрывчатые смеси.

2.2.32. Основная опасность веществ класса 5.1 заключается в том, что они образуют воспламеняющиеся или взрывчатые смеси с горючими материалами, особенно если последние находятся в рыхлом состоянии (древесные опилки, ветошь, солома, щепа, порошки металлов, сера и др.).

2.2.33. Запрещается совместная перевозка различных марок аммония нитрата (селитра аммиачная, номер ООН 1942) друг с другом и другими опасными и неопасными грузами. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.34. Вагоны для перевозки грузов класса 5.1 должны быть тщательно очищены от остатков перевозимых грузов, пыли или промыты и не иметь следов минеральных и растительных масел.

2.2.35. Перевозка аммония перхлората, анозита (номер ООН 1442), водорода пероксида концентрации свыше 60% (номер ООН 2015) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

Тара для водорода пероксида водного раствора (номер ООН 2014 и номер ООН 2015) должна быть оборудована устройством (клапаном), обеспечивающим выход образующегося газа и препятствующим выходу жидкости. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

 Класс 5.2. Органические пероксиды 
2.2.36. Вещества класса 5.2 в большинстве своем горючи, действуют как окислители и, кроме того, способны легко воспламеняться, самопроизвольно разлагаться со взрывом, выделяя при этом большое количество тепла и газов, чувствительны к удару и трению. Попадание пероксидных соединений, особенно жидких и пастообразных, в глаза вызывает сильные необратимые поражения, а при попадании на кожу - ожоги.

2.2.37. Если температура окружающего воздуха по маршруту следования выше регулируемой, то вещества данного класса допускаются к перевозке в собственных изотермических вагонах грузоотправителя (грузополучателя) с регулированием температуры.

Если температура окружающего воздуха по маршруту следования ниже регулируемой, то вещества данного класса могут предъявляться к перевозке в арендованных вагонах.

Перевозка указанных грузов осуществляется только в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя).

2.2.38. Органические пероксиды с NN ООН 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, требующие регулирования температуры, к перевозке не допускаются.

2.2.39. На упаковку с органическими пероксидами, едкими для глаз (классификационный шифр 5242), должна быть нанесена дополнительная надпись "Берегись ожога глаз".

2.2.40. Запрещается совместная перевозка органических пероксидов со всеми опасными и неопасными грузами.

Органические пероксиды, требующие регулирования температуры (классификационные шифры 5212, 5222), должны перевозиться в специализированных изотермических вагонах грузоотправителя или грузополучателя. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

Абзац исключен с 1 января 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию.

Абзац исключен с 1 января 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию.

 Класс 6.1. Ядовитые (токсичные) вещества и Класс 6.2. Инфекционные вещества 
2.2.41. Вещества классов 6.1 и 6.2 способны вызвать отравления или заболевания при попадании внутрь, контакте с кожей или при вдыхании. К классу 6.1 относятся ядовитые (токсичные) вещества, к классу 6.2 относятся инфекционные вещества.

Специальные условия перевозки грузов класса 6.2 в настоящих Правилах не рассматриваются.

2.2.42. Основной опасностью грузов класса 6.1 является то, что при неосторожном обращении они могут вызвать отравление, заболевание и даже смерть людей или животных. Жидкости, особенно легколетучие, представляют наибольшую опасность при вдыхании их паров. Все вещества класса 6.1 опасны при проглатывании, многие из них оказывают вредное воздействие при попадании на кожу. Твердые вещества особенно опасны в виде пыли.

2.2.43. Зарезервировать.

2.2.44. Жидкость этиловая (номер ООН 1649), ацетонциангидрин (номер ООН 1541) и мышьяка (Ш) оксид (ангидрид мышьяковистый) (номер ООН 1561) являются сильными ядами. Они особенно опасны тем, что их отравляющее действие проявляется не сразу и на первой стадии отравления незаметно для пострадавшего.

Указанные грузы должны перевозиться в стандартных герметичных и опломбированных бочках.

Бочки с этиловой жидкостью и ацетонциангидрином размещают в один ярус пробками вверх.

Перевозка жидкости этиловой и мышьяка (Ш) оксид с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.45. Перевозка акванита (номер ООН 2927), цианидов с номерами ООН: 1051, 1565, 1575, 1587, 1588 (для грузов с техническими наименованиями: цианплав, кадмия цианид), 1613, 1614, 1620, 1636, 1642, 1680, 1684, 1689, 1713, 1935, 3294, 3413, 3414, а также цинхонина (номер ООН 1544), стрихнина (номер ООН 1692), ртути дихлорида (номер ООН 1624), киновари натуральной (номер ООН 2025) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.46. Энит (номер ООН 2810), пронит (номер ООН 2810), а также порожняя тара из-под этих грузов должны перевозиться в специально оборудованных крытых вагонах грузоотправителя (грузополучателя). Допускается перевозка энита и пронита в специализированных контейнерах (ёмкостях). Перевозка указанных грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.47. Пестициды для сельского хозяйства, а также порожняя тара из-под этих грузов должны перевозиться в вагонах, специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53. - См. предыдущую редакцию)

 Класс 8. Едкие (коррозионные) вещества 
2.2.48. Основной опасностью вещества класса 8 является их способность повреждать живую ткань и действовать разрушающе на различные материалы. Пары и пыль этих веществ, попадая в организм, могут вызвать отравление. Ряд грузов класса 8 обладает окисляющим действием, т.е. может вызвать воспламенение горючих веществ и материалов.

2.2.49. Запрещается применять для упаковки едких (коррозионных) веществ, способных образовывать самовоспламеняющиеся смеси (классификационные шифры 8051, 8052, 8081, 8082, 8083), сено, солому, древесную стружку и другие материалы, не пропитанные огнезащитным составом.

2.2.50. Кислота азотная красная дымящая, меланж (номер ООН 2032) допускаются к перевозке, в том числе в специальных ёмкостях грузоотправителя (грузополучателя). Перевозка указанных грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

2.2.51. Ртуть, номер ООН 2809, в герметично закрытых стальных баллонах и порожняя тара из-под нее перевозятся мелкими отправками в специальных ящичных поддонах за пломбами грузоотправителя (грузополучателя). 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию)

 Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия 
2.2.52. К классу 9 относятся вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов.

Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:

- Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья,

- Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины,

- Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары,

- Батареи литиевые,

- Средства спасательные,

- Вещества, опасные для окружающей среды:

Загрязнитель водной среды жидкий,

Загрязнитель водной среды твердый,

Микроорганизмы и организмы генетически измененные,

- Вещества, перевозимые при высокой температуре: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)     
            
Жидкие,

Твердые,

- Вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.

2.2.53. Классификация грузов 9 класса опасности должна производиться грузоотправителем согласно международной классификации, установленной Типовыми правилами ООН.

 Глава 3. Перевозка опасных грузов класса 1 
(В редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию) 

 3.1. Общие положения 
3.1.1. К опасным грузам класса 1 относятся взрывчатые вещества, способные к химическому превращению при внешних механических, электрических, термических и других воздействиях, а также пиротехнические средства, составы и изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых, пиротехнических веществ (далее - ВМ).

3.1.2. При возникновении необходимости перевозки ВМ, гарантийный срок хранения и использования которых истек, такие ВМ должны по инициативе их отправителя и за его счет подвергаться испытаниям по программам, согласованным с национальным компетентным органом страны происхождения ВМ. 

В зависимости от результата испытаний, национальным компетентным органом страны отправления таких ВМ принимается решение в отношении возможности и условий их перевозки. Решение о возможности и условиях перевозки доводится указанным компетентным органом до железнодорожной администрации страны отправления, которая в свою очередь направляет эти условия в установленном порядке на согласование всем причастным железнодорожным администрациям.

При принятии железнодорожной администрацией страны отправления решения о допустимости к перевозке таких ВМ, указанная перевозка может осуществляться только при наличии письменных согласий всех причастных к этой перевозке железнодорожных администраций. 

3.1.3. Предложения о внесении в настоящие Правила изменений и дополнений, касающихся условий перевозки конкретного ВМ, в том числе на основании просьбы отправителя ВМ, ходатайств министерств (ведомств) - разработчиков и изготовителей ВМ, согласованных с национальными Министерством обороны (далее - МО), Министерством внутренних дел (далее - МВД), Службой безопасности, представляются железнодорожной администрацией в порядке, предусмотренном в пункте 1.3.3 настоящих Правил.

Представление должно содержать, в том числе: 

- характеристики опасных свойств ВМ (Приложение N 14 к настоящим Правилам); 

- проект аварийной карточки; 

- проект изменений и дополнений в настоящие Правила; 

- необходимые обоснования с приложением актов испытаний; 

- нормативно-техническую документацию (стандарт, технические условия) на ВМ (далее - НД). 

3.1.4. Конкретному ВМ его разработчиком должны быть присвоены: "наименование ВМ" и его "номер ООН" или его "Условный номер". 

Присвоение новому грузу его наименования и номера ООН осуществляется в соответствии с "Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов - Типовые правила" (далее - Типовые правила ООН). 

Если разработчик не установит в отношении нового ВМ его соответствие конкретной позиции Типовых Правил ООН, то для установления позиции Н.У.К. в отношении такого ВМ должны быть выполнены предусмотренные Типовыми правилами ООН процедуры классификации новых опасных грузов. 

Соответствие номеров ООН и условных номеров ВМ является конфиденциальной информацией и должно защищаться в порядке, установленном национальным законодательством. 

Установленные разработчиком "Наименование ВМ", "Номер ООН" или "Условный номер ВМ", указываются в НД. 

Определение соответствия предъявляемого к перевозке "Наименования ВМ", его "Номера ООН" или "Условного номера" сведениям НД производится его отправителем, и железной дорогой не проверяется.

3.1.5. На каждый ВМ или группу ВМ министерством (ведомством) - разработчиком оформляется проект аварийной карточки, в которой указываются свойства ВМ, его взрыво- и пожароопасность, опасность для жизни людей и окружающей природной среды, а также конкретные меры безопасности и предосторожности, действия при возникновении аварийной ситуации и порядок ликвидации ее последствий. 

Аварийная карточка на ВМ утверждается, если иное не предусмотрено национальным законодательством, министерством (ведомством) - изготовителем (отправителем), согласовывается с национальными компетентными органами, с железнодорожной администрацией страны отправления, утверждается в установленном порядке Советом по железнодорожному транспорту и публикуется в Аварийных карточках на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.

Каждой аварийной карточке на ВМ присваивается номер, который указан в таблицах П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам. 

Форма аварийной карточки указана в Приложении N 13 к настоящим Правилам. 

Не допускается включение новых ВМ в таблицы П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам и предъявление таких ВМ к перевозке без разработанных и утвержденных для каждого из них аварийных карточек.

3.1.6. Перевозка ВМ по железным дорогам осуществляется в универсальных вагонах, независимо от их принадлежности, а также в не принадлежащих перевозчику специализированных вагонах, при условии наличия возможности, предусмотренной в НД на этот ВМ, а также утвержденного в порядке, предусмотренном в пункте 3.1.17 настоящих Правил, способа размещения и крепления ВМ в крытом вагоне.

Перевозка ВМ может осуществляться в универсальных контейнерах, независимо от их принадлежности, или в не принадлежащих перевозчику контейнерах открытого типа либо в специализированных контейнерах (далее - спецконтейнер).

3.1.7. Типы допускаемых для перевозки ВМ универсальных вагонов и спецвагонов (далее - вагон), универсальных контейнеров и спецконтейнеров (далее - контейнер), указаны в таблицах П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам. 

Если в указанных таблицах предусмотрен в отношении некоторых ВМ конкретный тип вагона, контейнера, перевозка этих ВМ должна осуществляться только в таких вагонах, контейнерах.

3.1.8. ВМ, которые по своим размерам не могут быть размещены в вагоны, универсальные контейнеры, могут при наличии в НД на эти ВМ такой возможности перевозиться в вагонах открытого типа (полувагоны, платформы, транспортеры), независимо от их принадлежности, либо в не принадлежащих перевозчику контейнерах открытого типа, при условии укрытия этих ВМ в соответствии с техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах, контейнерах (далее - ТУ размещения и крепления грузов), согласно требованиям, предусмотренным в Таблицах П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам.

3.1.9. Спецвагоны, спецконтейнеры, в которых предусматривается перевозка ВМ, не должны иметь верхних и боковых люков. 

Такие вагоны, контейнеры должны иметь специальное оборудование для крепления ВМ в соответствии с разработанными и утвержденными отправителем (получателем) этих ВМ требованиями. 

Запрещается перевозка в таких вагонах, контейнерах каких-либо иных попутных грузов.

Возврат указанных вагонов, контейнеров в порожнем состоянии с опломбированными их отправителем дверями осуществляется по полным перевозочным документам.

Конструкция и параметры указанных вагонов, контейнеров должны соответствовать требованиям НД на ВМ, подлежащих перевозке в таких вагонах, контейнерах. 

3.1.10. Перевозка ВМ в контейнерах осуществляется при условии размещения таких контейнеров в вагонах только полными комплектами. 

Эти контейнеры при их перевозке на вагонах открытого типа должны иметь внутренний объем не менее 5 м(3). 

Перевозка ВМ в спецконтейнерах, тип и параметры которых не соответствуют типу и параметрам универсальных контейнеров, осуществляется на вагонах открытого типа с непрерывно сопровождающими эти ВМ уполномоченными отправителем (получателем) ВМ специалистами и/или охраняющими этот груз проводниками, и/или караулом МО, и/или нарядом МВД, и/или отрядом охраны, относящимся к организации железной дороги, связанной с сопровождением и охраной перевозимых грузов, (далее - уполномоченные лица и/или подразделение охраны ВМ).

3.1.11. ВМ могут перевозиться по железным дорогам в грузовых поездах или, в соответствии с положениями разделов 3.6, 3.7 и Приложения N 10 к настоящим Правилам, специальными поездами.

3.1.12. Возможность совместной перевозки различных ВМ в одном вагоне или в разных, но размещенных на одном вагоне, контейнерах, определяется отправителем ВМ, согласно Приложению N 1 и сведениям соответствующих граф таблиц П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам.

Не допускается совместная перевозка в одном контейнере ВМ, имеющих разные условные номера, кроме ВМ, входящих в комплект.

Запрещается совместная перевозка ВМ в одном вагоне или в разных, загруженных в один вагон, контейнерах, с: 

- опасными грузами других классов;

- любыми неопасными жидкими грузами, смазками, нефтепродуктами, независимо от наличия и вида их упаковки.

3.1.13.* Разрешается перевозка мелкими отправками ВМ, допускаемых для совместной перевозки, от одного отправителя нескольким получателям с частичной выгрузкой и/или догрузкой в пути следования. 
________________ 
* Положения настоящего пункта не применяются на железных дорогах Республики Беларусь, Грузии, Украины.

Такая перевозка должна производиться с соблюдением следующих условий: 

а) в один вагон, контейнер могут быть в соответствии с предусмотренными, в том числе в абзацах е) и ж) пункта 3.5.8 настоящих Правил, требованиями, загружены ВМ назначением на одну и более железных дорог, если железнодорожные станции (далее - станция) назначения грузов расположены в попутном направлении. 

Догрузка такого вагона, контейнера в пути следования может осуществляться только: 

- в предусмотренных в абзаце б) настоящего пункта местах выгрузки мелких отправок ВМ; 

- назначением на те станции, на которые следуют ВМ, оставшиеся в вагоне, контейнере после частичной выгрузки груза; 

- грузами, совместимыми с оставшимися в вагоне, контейнере после частичной выгрузки ВМ; 

б) погрузка, выгрузка и догрузка ВМ перевозимых мелкими отправками должны осуществляться, кроме случаев, предусмотренных в пункте 3.5.2 настоящих Правил, только на принадлежащих отправителю, получателю или арендуемых ими железнодорожных путях необщего пользования (далее - подъездной путь);

в) перевозимые мелкими отправками ВМ, должны установленным порядком сопровождаться на всем пути их следования отправителем (получателем) специалистом-раздатчиком (-приемщиком), на которого возлагается осуществление, в том числе следующих обязанностей: 

- выдача ВМ их получателям; 

- получение ВМ при их догрузке от их отправителей в пути следования; 

- выступать в качестве отправителя таких ВМ в случаях их первоначальной погрузки и/или их догрузки в пути следования. 

После частичной выгрузки (погрузки) двери, люки вагона, двери контейнера пломбируются указанным специалистом. Для этой цели отправитель таких ВМ обязан обеспечить этого специалиста-раздатчика устройствами для пломбирования (в том числе, пломбами, запорно-пломбировочными устройствами, тисками, кусачками).

3.1.14. Не допускается перевозка ВМ мелкими отправками в вагонах, а также в принадлежащих перевозчику универсальных контейнерах, в смешанном железнодорожно-водном, в прямом железнодорожном сообщении с участием линий узкой колеи, за исключением случаев перевозки ВМ мелкими отправками, предусмотренных в пункте 3.1.13 настоящих Правил). 

3.1.15. Перечень станций строящихся линий железных дорог, открытых для приема и выдачи ВМ, до сдачи этих линий в постоянную эксплуатацию определяется и объявляется организацией, осуществляющей строительство, в порядке, установленном Правилами перевозок грузов, пассажиров, багажа и почты по строящимся железным дорогам.

3.1.16. Перевозка ВМ с использованием паромных переправ производится в соответствии с нормативными правовыми актами и документами соответствующего железнодорожно-паромного сообщения и настоящими Правилами.

3.1.17. ВМ должны загружаться в вагоны, контейнеры с соблюдением разработанных и утвержденных в установленном порядке технических норм их загрузки, но не более грузоподъемности вагона, контейнера. 

Схемы размещения и крепления ВМ в вагонах и контейнерах разрабатываются отправителями этих ВМ и утверждаются в соответствии с национальным законодательством. 

В случае сопровождения ВМ специалистом отправителя (получателя) указанная схема должна быть в наличии у данного специалиста. При отсутствии сопровождения схема прикладывается к перевозочным документам. 

3.1.18. Перевозчики, ведомства, организации, предприятия отправителей (получателей) ВМ, а также организации, осуществляющие сопровождение и охрану перевозимых грузов, обязаны обеспечить систематическое проведение инструктажей в отношении находящихся в их распоряжении причастных к перевозкам ВМ работников и осуществление контроля за выполнением этими работниками требований настоящих Правил.

3.1.19. За ходом выполнения перевозок ВМ должен осуществляться непрерывный контроль: 

- подразделениями военных сообщений - в отношении перевозок ВМ, принадлежащих МО; 

- подразделениями спецперевозок МВД (далее - подразделение ОСП МВД) в отношении перевозок ВМ, принадлежащих МВД и Службе безопасности. 

К грузам указанных министерств и ведомств относятся ВМ, отправляемые войсковыми частями, учреждениями и предприятиями МО, МВД, Службы безопасности, а также ВМ, отправляемые в их адрес предприятиями, организациями других министерств, ведомств.

Контроль за перевозками ВМ, принадлежащих другим министерствам, ведомствам - отправителям (получателям) ВМ, но охраняемых уполномоченными ими нарядами МВД, осуществляют ОСП МВД. 

Причастные должностные лица железных дорог обязаны установленным порядком своевременно представлять МО, ОСП МВД предусмотренную регламентом взаимоотношений информацию.

 3.2. Подготовка ВМ к перевозке, их упаковка. Маркировка. Знаки опасности 

 Подготовка ВМ к перевозке, их упаковка 
3.2.1. До предъявления к перевозке отправитель ВМ обязан убедиться в том, что подлежащий перевозке ВМ соответствует стандарту и/или НД на этот ВМ. 

Запрещается совместная упаковка ВМ с каким-либо другим грузом, в том числе не относящимся к опасным грузам. 

Предназначенные для перевозки ВМ тара, упаковка должны соответствовать их образцам, прошедшим испытания в режимах, имитирующих воздействие на них возможных к возникновению транспортных факторов, предусмотренных в государственных, отраслевых стандартах (далее - ГОСТ, ОСТ), в технических условиях на тару, упаковку (далее - ТУ на тару, упаковку), согласованных с железнодорожной администрацией страны отправления. 

Аналогичным условиям должны соответствовать транспортные пакеты, сформированные из отдельных грузовых мест с ВМ. 

3.2.2. Тара, предназначенная для перевозки ВМ, должна соответствовать следующим общим требованиям: 

а) запорное устройство тары для жидких ВМ должно обеспечивать двойную защиту против утечки; 

б) имеющие резьбовые соединения запорные устройства металлических барабанов, бочек должны иметь соответствующую прокладку, не допускающую попадание ВМ на резьбу таких соединений; 

в) ВМ, растворимые в воде, должны упаковываться во влагонепроницаемую тару; 

г) металлическая тара должна иметь вложения или внутреннее покрытие, если ВМ или его металлические элементы могут иметь контакт с внутренней поверхностью тары; 

д) между содержащими взрывчатые вещества изделиями, не помещенными в наружную оболочку, должны во избежание недопустимого трения размещаться разделительные перегородки или прокладки, лотки; 

е) для упаковки ВМ не допускается применение пластиковой тары, способной накапливать статическое электричество.

При подготовке ВМ разных наименований к перевозке запрещается их объединение в одном грузовом месте, в том числе в таре, а также в транспортном пакете, кроме случаев перевозки их в комплекте. 

Вид (метод) упаковки в отношении конкретного ВМ предусмотрен в таблицах П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам и должен соответствовать требованиям, предусмотренным в Приложении N 11 к настоящим Правилам. 

ВМ, находящиеся в таре, в упаковке, а также состоящие из ВМ грузовые места, должны быть уложены и закреплены в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ, ТУ на тару, упаковку таким образом, чтобы исключалось их перемещение внутри тары, упаковки, а грузовых мест - в транспортном пакете.

 Маркировка 
3.2.3. Каждое, подлежащее перевозке грузовое место ВМ, в том числе транспортный пакет ВМ, а также каждый вагон, контейнер, загруженный, должны, с учетом предусмотренных настоящими Правилами особенностей, иметь:

- маркировку, характеризующую ВМ, - согласно предусмотренной для него НД. 

Достоверность содержания такой маркировки перевозчиком не проверяется; 

- транспортную маркировку - согласно техническим нормативным правовым актам в области стандартизации, касающимся маркировки грузов; 

- маркировку транспортной опасности ВМ, характеризующую его вид и степень его опасности - согласно принципам классификации, предусмотренным Типовыми правилами ООН, а также международным или национальным нормативным правовым актам в области стандартизации, касающимся классификации и маркировки опасных грузов. 
            
3.2.4. Маркировка транспортной опасности должна содержать необходимые сведения, касающиеся ВМ.

Для ВМ, указанных в табл. П.10.1 Приложения N 10 к настоящим Правилам: 

- знак опасности;

- транспортное наименование груза; 

- номер ООН.

Для ВМ, указанных в таблице П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам: 

- знак опасности, основной и дополнительный;

- условный номер.     

3.2.5. Маркировки указанных видов, включая являющиеся их неотъемлемой частью основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки должны быть, в зависимости от объекта места размещения каждого из видов маркировки, нанесены на бумажные, картонные, фанерные, металлические и другие таблички, знаки или непосредственно на тару, упаковку таким способом, чтобы содержание их, равно как и самих маркировок, сохранялось неизменным при воздействии на них любых, способных возникнуть в процессе перевозки природных явлений, механических соприкосновений с соседними грузовыми местами ВМ и обустройствами стен, потолка вагонов, контейнеров. 

При перевозке на вагонах открытого типа ВМ, направляемых в железнодорожно-водном сообщении, а также мелкими отправками, указанные виды маркировок должны быть:

- изготовлены из материалов, обеспечивающих сохранность маркировок, распознаваемость их содержания;

- нанесены непосредственно на упаковку, тару, либо в виде знаков, прочно прикреплены на вагон, контейнер.

 Знаки опасности 
3.2.6. Знак опасности, подлежащий нанесению на упаковку и/или на транспортный пакет с ВМ, на вагон, на контейнер, должен, в зависимости от подклассов ВМ, содержать информацию, предусмотренную на рис.1 настоящих Правил. 

	

Рис.1. Знаки опасности ВМ, где: 
а) - подклассов 1.1-1.3; б) - подкласса 1.4; в) - подкласса 1.5; г) - подкласса 1.6;

*- место нанесения класса; ** - место нанесения подкласса и группы совместимости; *** - место нанесения группы совместимости; - место нанесения номера аварийной карточки.

Цвет размещенных на таком знаке рисунка, символизирующего фрагмент взрыва, а также надписи "ВЗРЫВАЕТСЯ" и цифр соответствующих подклассам 1.4, 1.5, 1.6, - должен быть черным. 

Цвет фона такого знака - оранжевый. 

Высота наносимых на знак цифр 1.4, 1.5, 1.6, а также букв надписи "ВЗРЫВАЕТСЯ", должна составлять 30 мм. Толщина этих цифр и букв должна составлять - 5 мм. 

Знаки опасности должны иметь форму квадрата, поставленного "на угол". 

Длина каждой стороны такого знака должна составлять:

- не менее 100 мм - при размещении знака на упаковке, транспортном пакете. В случае, когда габаритные размеры упаковки, транспортного пакета с ВМ, не позволяют выполнить это требование, допускается уменьшение длины каждой стороны такого знака до размера, равного 50 мм, а вместо надписи "ВЗРЫВАЕТСЯ" допускается сокращенная надпись "ВЗРЫВ"; 

- не менее 250 мм - при размещении знака на вагон, контейнер. 

Квадрат знака опасности должен быть обрамлен нанесенной на него черным цветом рамкой, которая должна располагаться на расстоянии: 

- 5 мм от кромки каждой стороны квадрата такого знака, наносимого на упаковку и/или на транспортный пакет с ВМ;

- 15 мм от кромки каждой стороны квадрата такого знака, наносимого на вагон, контейнер. 

Знаки опасности должны быть атмосферостойкими, не должны истираться при любых погодных условиях и должны обеспечивать долговечность маркировки, надежность крепления к поверхности вагона, контейнера в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки.

Знаки опасности могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.

Вагоны или контейнеры, перевозящие ВМ различных подклассов, должны иметь знак опасности, соответствующий образцу знака для ВМ наиболее опасного подкласса в следующем порядке: 

1.1 (наиболее опасный), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (наименее опасный). 

(Например: на вагоне, контейнере, загруженном ВМ, относящимся к подклассу 1.3 совместно с ВМ, относящимся к подклассу 1.6, должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие подклассу 1.3).

В отступление от данного требования при перевозке ВМ подкласса 1.5 группы совместимости D вместе с ВМ подкласса 1.2 на вагоне или контейнере должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие подклассу 1.1.

При перевозке в вагоне или контейнере ВМ класса 1, относящихся к двум и более группам совместимости, на знаке опасности, касающемся таких ВМ, группы совместимости не указываются. 

Знаки опасности не требуется наносить на вагоне, контейнере при перевозке ВМ подкласса 1.4, группы совместимости S.

3.2.7. Знак условного номера ВМ должен иметь форму равностороннего треугольника и размещаться под знаком опасности.

Длина стороны указанного треугольника такого знака должна быть:

- не менее 50, 80 или 150 мм - в случае нанесения такого знака на грузовое место с ВМ;

- не менее 250 мм - при нанесении такого знака на вагон, контейнер.

При небольших размерах грузового места с ВМ длину каждой стороны треугольника такого знака допускается уменьшить до 25 мм. 

Указанный треугольник должен быть обрамлен нанесенной на него черным цветом рамкой, которая должна располагаться от кромки каждой стороны треугольника на расстоянии: 

- 5 мм - при длине каждой стороны знака, равной 50 или 80 мм; 

- 15 мм - при длине каждой стороны знака, равной 150 или 200 мм. 

Высота цифр на знаке условного номера ВМ должна быть 50 мм при длине каждой стороны этого знака, равной 150 или 200 мм. 

При незначительных размерах грузовых мест с ВМ допускается уменьшение размера высоты цифр на этом знаке до 10 мм.

 Размещение маркировок и знаков опасности 
3.2.8. Размещение маркировок на содержащих ВМ грузовых местах, а также на загруженных ВМ и на порожних из-под ВМ вагонах, контейнерах, осуществляется их отправителями в соответствии с техническими нормативными правовыми актами в области стандартизации, касающимися маркировки грузов, и положениями, предусмотренными в пунктах 3.2.3-3.2.5 настоящих Правил.

Маркировка транспортной опасности ВМ наносится в соответствии с касающимися маркировки грузов техническими нормативными правовыми актами в области стандартизации и согласно настоящих Правил контрастным цветом рядом с манипуляционными знаками транспортной маркировки на:

- содержащие ВМ упаковку и/или транспортный пакет; 

- порожние тару, средство пакетирования из-под перевозившихся в них ВМ;

- контейнер (на наружные стороны одной из створок каждой из его дверей, на боковые стенки и, если позволяет конструкция, - на крышу контейнера);

- вагон (в центре наружных сторон дверей этого вагона). 

Указанные в настоящих Правилах виды маркировок размещаются так, чтобы они и их содержание были отчетливо видны лицам, причастным к перевозке, к проведению погрузочно-разгрузочных, маневровых и аварийно-восстановительных работ. 

3.2.9. На каждое грузовое место, транспортный пакет, вагон, контейнер, в котором находится ВМ, наносятся: 

- "транспортное наименование ВМ" - в соответствии с таблицей П.10.1 Приложения N 10 к настоящим Правилам (для ВМ, указанных в этой таблице); 

- "номер ООН" для ВМ, указанных в таблице П.10.1 Приложения N 10 к настоящим Правилам, - в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящих Правил;

- "условный номер" для ВМ, указанных в таблице П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам, - в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящих Правил;

- знак опасности для ВМ, указанных в таблице П.10.1 Приложения N 10 к настоящим Правилам, - в соответствии с разделом 3.2 настоящих Правил и Приложением N 6 к настоящим Правилам;

- основной и дополнительный знаки опасности для ВМ, указанных в таблице П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам, - в соответствии с разделом 3.2 настоящих Правил и Приложением N 6 к настоящим Правилам; 

- классификационный шифр - в соответствии с таблицей П.1.2 Приложения N 1 к настоящим Правилам; 

- манипуляционные знаки, указывающие на способы обращения с ВМ - в соответствии с техническими нормативными правовыми актами в области стандартизации, касающимися маркировки грузов.

При размещении на поддонах ВМ, упакованных в футляры, знак опасности и условный номер наносятся на футляры, а манипуляционные знаки в соответствии с техническими нормативными правовыми актами в области стандартизации, касающимися маркировки грузов, наносятся на поддоны.

3.2.10. Маркировку транспортной опасности ВМ допускается наносить на верхнюю часть порожних из-под ВМ тары, средств пакетирования, если размеры поверхностей боковой и торцевой стенок этой тары, средств пакетирования не позволяют разместить на них указанную маркировку. В этом случае в междверном пространстве вагона, в котором предстоит перевозить указанную тару, средства пакетирования, вывешивается знак с маркировкой транспортной опасности, соответствующей маркировке перевозившегося в них ВМ. 

На решетчатой цилиндрической форме тары маркировку транспортной опасности наносят на свободную от маркировки торцевую поверхность.

3.2.11. Допускается не наносить маркировку транспортной опасности ВМ на транспортный пакет с ВМ, если на боковых и верхней поверхностях этого пакета отчетливо видно содержание такой маркировки, нанесенной на упаковку каждого из содержащихся в пакете грузовых мест.

3.2.12. Допускается совмещение в одном знаке сведений, предусмотренных настоящими Правилами для транспортной маркировки и для маркировки транспортной опасности ВМ. Образцы знака такого совмещенного вида приведены на рисунке 2 настоящих Правил.

При этом, размер знака такого вида возрастает на величину, кратную числу знаков, являющихся неотъемлемой частью содержащихся в нем видов маркировок.

	

Рис.2. Образцы знака совмещенного вида, где: 
      
1 - знак опасности; 2 - условный номер; 3 - номер ООН. 
На крупногабаритную тару, а также на вагон, контейнер, знак такого вида должен прикрепляться в порядке, предусмотренном в Приложении N 6 к настоящим Правилам. 

На знаке такого вида в верхней части его поверхности размещается знак опасности со сведениями, предусмотренными в пунктах 3.2.6, 3.2.7 настоящих Правил, под которым размещается:

- в треугольнике (рис.2а) - знак условного номера ВМ, предусмотренного в таблице П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам;

- в прямоугольнике (рис.2б) - номер ООН, который присвоен к ВМ, предусмотренному в таблице П.10.1 Приложения N 10 к настоящим Правилам.

После выгрузки ВМ все, на основании пункта 2.1.25 настоящих Правил, маркировки и знаки, связанные с завершенной перевозкой этого ВМ, удаляются его получателем. 

3.3. Заявка на перевозку ВМ. Согласование даты погрузки ВМ.

 Перевозочные документы 

      Заявка на перевозку ВМ 
3.3.1. Отправитель ВМ представляет заявку на перевозку груза для согласования в соответствующее подразделение перевозчика или через начальника станции отправления груза в сроки, по форме и в порядке, установленные законодательством и предусмотренные правилами перевозок грузов на железной дороге отправления.

Отправитель ВМ, принадлежащих МО, МВД, Службе безопасности, не позднее, чем за три дня до начала декады, представляет в соответствующее подразделение военных сообщений (в отношении грузов МО) или ОСП МВД (в отношении грузов МВД и Службы безопасности) декадную заявку на перевозку ВМ по форме, предусмотренной в Приложении N 15 к настоящим Правилам.

В случаях, когда в соответствии с положениями раздела 3.6 настоящих Правил для обеспечения прикрытия вагонов с ВМ, а также вагонов с сопровождающими - ВМ уполномоченными лицами и/или подразделениями охраны, предусмотрена обязательность наличия порожних вагонов от места погрузки до места назначения перевозки ВМ, то количество таких вагонов и, возможно, их номера и принадлежность, указываются отправителем ВМ в соответствующих графах заявки для последующей оплаты отправителем (получателем) ВМ пробега таких вагонов, если иное не предусмотрено национальным законодательством.

Обеспечение вагонами, предусмотренными для требуемого в соответствии с настоящими Правилами прикрытия вагонов с ВМ, осуществляется отправителем ВМ самостоятельно.

Перевозчик по просьбе и за счет отправителя ВМ может обеспечить порожними вагонами прикрытия, для чего отправителем в заявке на перевозку ВМ и/или в декадной заявке на перевозку ВМ (далее - заявка) указывается необходимое, в соответствии с настоящими Правилами, количество порожних вагонов.

Согласование перевозчиком заявки подтверждается наличием в заявке соответствующей отметки уполномоченного работника перевозчика в порядке, предусмотренном национальными правилами перевозок грузов.

 Согласование даты погрузки ВМ 
3.3.2. Условием согласования даты погрузки ВМ является гарантированное обеспечение в соответствии с согласованной перевозчиком заявкой наличия вагонов, контейнеров, в том числе вагонов, предназначенных для прикрытия и проезда сопровождающих ВМ уполномоченных лиц и/или подразделений охраны. 

Согласование даты завоза, погрузки ВМ, принадлежащих МО, МВД, Службе Безопасности, в специально выделенных местах на территориях станций, производится перевозчиком в сроки, предусмотренные правилами перевозок грузов.

Подтверждением согласования даты погрузки ВМ является отметка уполномоченного работника перевозчика в порядке, предусмотренном национальными правилами перевозок грузов в графе 15 "Наименование груза" листа N 4 предварительно оформленной отправителем ВМ транспортной железнодорожной накладной (далее - накладная) с указанием даты погрузки, времени завоза, начала и окончания погрузочных операций, если иное не предусмотрено международными правилами или национальным законодательством. 

Время завоза ВМ на станцию отправления для погрузки согласовывается отправителем также:

- с соответствующим подразделением военных сообщений - в отношении ВМ, принадлежащих МО;

- с ОСП МВД - в отношении ВМ, принадлежащих МВД, Службе безопасности.

 Перевозочные документы 

 Оформление транспортной железнодорожной накладной отправителем 
3.3.3. В соответствии с согласованной перевозчиком заявкой, а также датой завоза и погрузки ВМ, отправитель не позднее, чем за 24 часа до начала погрузки таких ВМ, если иное не предусмотрено правилами перевозок грузов, оформляет и представляет перевозчику в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, правилами перевозок грузов, а также в соответствии с утвержденным на 30 заседании Совета по железнодорожному транспорту Порядком оформления перевозочных документов при перевозке воинских грузов и опасных грузов класса 1 (Взрывчатые материалы), оригинал накладной на каждую повагонную, контейнерную отправку ВМ, на порожние вагоны, предназначенные для прикрытия вагонов с ВМ, на вагоны, предназначенные для проезда сопровождающих ВМ уполномоченных лиц и/или подразделений охраны. 

При перевозке ВМ воинскими транспортами (далее - транспорт), а также группами вагонов, в сопровождении уполномоченных лиц и/или подразделений охраны оформляется одна накладная на весь транспорт, на каждую группу вагонов, на каждый из вагонов, предназначенных для проезда указанных лиц сопровождения и охраны.

При перевозке ВМ мелкими отправками отправителем этих ВМ оформляется и представляется перевозчику отдельная накладная на каждую такую отправку.

3.3.4. При перевозке ВМ с перегрузкой их в пути следования из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи лист N 1 накладной "Оригинал накладной" оформляется отправителем таких ВМ только до пункта перегрузки, где предъявляется новая накладная на перевозку этих ВМ до конечной станции назначения.

3.3.5. При оформлении отправителем ВМ листа N 1накладной "Оригинал накладной" в графе 15 "Наименование груза" отправителем, наряду с предусмотренными правилами перевозок грузов сведениями, должны быть указаны также:

а) В случае оформления перевозки ВМ с указанием их условного номера - сведения, предусмотренные в таблице П.10.2. Приложения N 10 к настоящим Правилам:

- условный номер ВМ;

- "Взрывчатый материал +", его классификационный шифр;

- номер аварийной карточки.

б) В случае оформления перевозки ВМ с указанием их номера ООН - сведения, предусмотренные в таблице П.10.1. Приложения N 10 к настоящим Правилам:

- номер ООН;

- наименование груза; 

- классификационный шифр;

- номер аварийной карточки. 

в) Сведения о сопровождающих и охраняющих ВМ лицах:

- фамилия, имя, отчество уполномоченного отправителем (получателем) ВМ начальника караула МО (далее - караул) или наряда МВД (далее - наряд), или подразделения охраны, относящегося к организации перевозчика, связанной с сопровождением и охраной перевозимых грузов (далее - отряд охраны), а при сопровождении ВМ специалистом и/или охраняющим груз проводником, указываются, кроме того, номера паспорта или заменяющего паспорт документа, удостоверяющего личность специалиста и/или проводника, а также его командировочного удостоверения;

г) отметка: "С печным отоплением" - при наличии печного оборудования в вагонах, предназначенных для проезда уполномоченных для сопровождения и охраны ВМ лиц.

В случае заполнения накладной формы ГУ-27е - эта отметка вносится в графу "Примечание" - в строке напротив соответствующего номера вагона. 

3.3.6. В случаях, когда в соответствии с разделом 3.6 настоящих Правил требуется прикрытие вагонов с ВМ, отправителем ВМ на основании сведений, содержащихся в согласованной заявке, указываются в накладной, в том числе:

- в графе 7 - номера и принадлежность порожних вагонов прикрытия в количестве, не менее предусмотренных в пункте 3.6.6 настоящих Правил минимальных норм прикрытия;

- в графе 8 - кем предоставлены вагоны, указанные в графе 7 накладной. При этом, фактически предоставленные вагоны, выделяются буквенным обозначением:

- перевозчиком, обозначается буквой "П";

- самими отправителем ВМ или получателем этих ВМ, обозначается буквой "О";

- в графе 15 - отметка "Прикрытие", которая дополняется для условных номеров, указанных в пункте 3.9.2, отметкой "по п.3.6.6, схема А" для остальных ВМ отметкой "по п.3.6.6, схема Б. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70. - См. предыдущую редакцию)

В случаях, когда прикрытие вагонов с ВМ осуществляется порожними вагонами от места погрузки до места назначения, номера таких вагонов вписываются в накладную (пробег этими вагонами указанного маршрута следования отправителем, получателем) этих ВМ. 

3.3.7. В целях обеспечения безопасности движения, жизни и здоровья людей, сохранности грузов и окружающей природной среды настоящими Правилами предусматривается необходимость в определенных случаях проставления отправителем ВМ в накладной штемпелей соответствующего вида и цвета. 

В верхнем правом углу лицевой стороны листа N 1 накладной "Оригинал накладной" отправитель ВМ обязан проставить штемпель красного цвета с буквами "ВМ", а при перевозке ВМ с условными номерами 119, 126, 137, 141, 179, 182 - штемпель красного цвета - "Особо опасно, ВМ N...".

Отправителем в зависимости от требуемых настоящими Правилами условий перевозки конкретного ВМ проставляются в графе 15 "Наименование груза" листа N 1 "Оригинал накладной" следующие штемпели красного цвета:

а) "Не спускать с горки" - при наличии этого требования в таблицах П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам; 

б) "Выключить тормоз" - для вагонов с ВМ, перевозка которых в соответствии с настоящими Правилами должна осуществляться с выключенными автотормозами, а также при перевозке таких ВМ в одном вагоне совместно с грузами, не требующими выключения автотормозов;

в) "Прикрытие" - при перевозке ВМ, требующих наличия вагонов прикрытия согласно положениям, предусмотренным в разделе 3.6 настоящих Правил; 

г) "Секция. Не расцеплять" - при перевозке ВМ в специализированных (в том числе рефрижераторных) вагонах, сформированных в составе транспортов в секции, сцепы по определенным, предусмотренным в НД для конкретного вида ВМ технологическим схемам (далее - секция (сцеп);

д) "В сопровождении специалиста" - при перевозке ВМ, в сопровождении уполномоченного отправителем (получателем) специалиста; 

е) "Охрана ..." (наименование организации в штемпеле в соответствии с национальным законодательством).

ж) "Охрана отправителя" - при перевозке ВМ, не принадлежащих МО, МВД, Службе безопасности, и подлежащих в соответствии с положениями пункта 3.9.2 настоящих Правил непрерывному сопровождению и охране ВМ уполномоченными отправителем (получателем) ВМ проводниками;

з) "Охрана ж.д." - при перевозке не принадлежащих МО, МВД, Службе безопасности ВМ, которые на основании пункта 3.9.3 настоящих Правил и в соответствии с правилами перевозок грузов, подлежат на всем пути их следования непрерывному сопровождению и охране уполномоченным отправителем (получателем) отрядом охраны, относящимся к организации железной дороги, связанной с сопровождением и охраной перевозимых грузов, на основании соответствующего договора с отправителем (получателем). 

При перевозке ВМ в сопровождении специалистов и одновременно подразделения охраны, предусмотренной в абзацах е), ж), з) настоящего пункта Правил, отправителем ВМ, наряду со штемпелем, предусмотренным в подпункте д), проставляется штемпель, предусмотренный, соответственно, в абзаце е) или ж), или з) этого пункта настоящих Правил.

При перевозке в одном вагоне ВМ мелкими отправками с частичной выгрузкой таких отправок в пути следования штемпели, предусмотренные в настоящем пункте Правил, проставляются отправителем на каждой, оформленной им для такой отправки накладной, соответственно грузу, предъявляемому к перевозке по данному документу.

 Оформление перевозочных документов перевозчиком 
3.3.8. На основании отметок и штемпелей, проставленных отправителем ВМ в накладной, причастные работники перевозчика отправления проставляют аналогичные отметки и штемпели на других листах накладной, а также в перевозочных документах, подлежащих в соответствии с правилами перевозок грузов оформлению перевозчиком.

При этом, штемпели, предусмотренные в пункте 3.3.7 настоящих Правил, а также отметки о способах тушения в случае возможного возгорания ВМ, проставляются в графе 15 листа N 2 накладной "Дорожная ведомость". 

* В случае перевозки ВМ мелкими отправками с предусмотренной в пункте 3.1.13 настоящих Правил частичной выгрузкой ВМ в пути следования, оформленные на основании пункта 3.3.3 настоящих Правил перевозочные документы станцией приема ВМ к перевозке, а в последующем - станцией частичной выгрузки этих ВМ, помещаются в пакет, склеиваемый из дорожной ведомости, оформленной на такую отправку ВМ, подлежащих перевозке назначением на первую по пути следования ВМ станцию. 
________________ 
* Применяется на железных дорогах Российской Федерации).

В дорожную ведомость, оформляемую на перевозку ВМ, следующих мелкой отправкой в этом вагоне, контейнере до других станций назначения, штемпели и отметки переносятся только в том случае, когда эта ведомость используется для "конвертования" документов. 

Вагонный лист остается на первой по пути следования ВМ станции частичной выгрузки ВМ, которая после выгрузки (погрузки) ВМ должна оформить новый вагонный лист.

 3.4. Подготовка вагонов, контейнеров под погрузку ВМ 
3.4.1. Погрузка ВМ должна производиться в исправные и чистые, пригодные в коммерческом отношении для перевозки такого груза, вагоны:

- у которых до истечения межремонтного норматива по календарному сроку или по пробегу остается более норм, предусмотренных Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной 50 заседанием Совета по железнодорожному транспорту;

- оборудованные роликовыми колесными парами и композиционными тормозными колодками, имеющими толщину не менее 30 мм.

Допускается использовать для перевозки ВМ вагоны, имеющие стояночный ручной тормоз, переходные площадки для возможного нахождения на них уполномоченных лиц сопровождения и охраны такого груза.

3.4.2. Запрещается погрузка ВМ в вагоны, контейнеры, признанные непригодными в техническом и в коммерческом отношениях для перевозки конкретного ВМ. 

Пригодность вагонов, контейнеров в коммерческом отношении для перевозки конкретного ВМ определяет отправитель. 

Пригодность в техническом отношении не принадлежащих перевозчику контейнеров к перевозке конкретного ВМ определяется его отправителем. 

3.4.3. Зарезервировано. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
            
3.4.4. Осмотр вагонов, контейнеров для определения их технической пригодности осуществляется перевозчиком в установленном им порядке, с учетом, в том числе, касающихся подлежащего к перевозке в этом вагоне конкретного ВМ требований, предусмотренных в Примечаниях к таблицам П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам.

При наличии в настоящих Правилах в отношении ВМ, подлежащего к перевозке в осматриваемом вагоне, требования о необходимости выключения автотормоза на вагоне, работник, произведший осмотр технической пригодности этого вагона, должен перекрыть на этом вагоне разобщительный кран и закрепить его в таком положении проволокой.

Учет предъявления к техническому осмотру подаваемых под погрузку ВМ вагонов, независимо от их принадлежности и результатов проведения такого осмотра, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 2.1.20 настоящих Правил. 

3.4.5. Зарезервировано. 
            
3.4.6. Проезд сопровождающих ВМ уполномоченных лиц и/или подразделения охраны в загруженном ВМ вагоне допускается только в случае наличия в этом вагоне отдельного помещения, предназначенного для нахождения в нем указанных уполномоченных. Такой проезд в этом вагоне разрешается независимо от загруженного в него вида ВМ.

Указанное помещение должно быть оборудовано приборами отопления, исключающими выброс искр в атмосферу и обеспечивающими автоматическое выключение приборов, имеющих электрическое отопление при их неисправности, а также снабжено средствами пожаротушения по нормам, установленным отправителем (получателем) ВМ. Конструкция приборов отопления и место их установки должны быть согласованы с подразделениями, ведающими на железной дороге, вопросами пожарной безопасности и вагонного хозяйства. 

Электрооборудование, установленное в специализированных для перевозки ВМ вагонах, должно быть во взрывобезопасном исполнении. 

При наличии в указанных вагонах электрооборудования, внесение в перевозочные документы предусмотренной в пункте 3.3.5 настоящих Правил отметки о наличии в вагоне печного отопления, не требуется.

Крытые грузовые вагоны, выделяемые для проезда сопровождающих ВМ уполномоченных лиц и/или подразделения охраны, оборудуются в установленном порядке. 

Отправитель обязан проверить перед погрузкой наличие и исправность указанных приборов и средств.

3.4.7. Уведомление отправителя ВМ о подаче ему вагонов, контейнеров для погрузки ВМ производится станцией отправления в порядке, установленном правилами перевозок грузов.

О такой подаче станция отправления обязана уведомить также: 

- соответствующее подразделение военных сообщений - в отношении ВМ, принадлежащих МО; 

- соответствующее подразделение - в отношении ВМ, принадлежащих МВД, Службе безопасности. 

3.4.8. Порядок подачи вагонов на подъездные пути и уборки с таких путей предусматривается договором, связанным с эксплуатацией подъездного пути или с подачей и уборкой вагонов. 

Количество одновременно подаваемых на специально выделенный путь (место) станции вагонов для погрузки, перегрузки ВМ, не должно превышать вместимости пути или фронта погрузки. Остальные, подлежащие погрузке, перегрузке вагоны с ВМ, в том числе из состава транспорта, должны находиться на путях, предусмотренных ТРА станции с учетом требований, изложенных в Приложении N 12 к настоящим Правилам.

Если путевое развитие станции допускает возможность производства указанных работ в двух и более пунктах, то погрузка, перегрузка может производиться в этих пунктах одновременно при условии расположения их друг от друга на расстоянии не менее 125 м.

 3.5. Завоз, погрузка, выгрузка, перегрузка ВМ 
3.5.1. Погрузка, выгрузка, перегрузка ВМ должны производиться только на подъездных путях, принадлежащих отправителям (получателям) или арендованных ими и имеющих соответствующие склады, другие обустройства, обеспечивающие своевременность и безопасность проведения указанных грузовых операций с этими ВМ.

3.5.2. Погрузка, выгрузка, перегрузка ВМ, принадлежащих МО, МВД, Службе безопасности (кроме грузов с условными номерами 101, 115, 119, 121, 125, 126, 128, 130, 133, 134, 137, 141, 143, 148, 150, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 180, 182, 199, 301, 320), может производиться в специально выделенных для этой цели местах на территориях станций, перечень которых согласовывается, утверждается и объявляется в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 3 Приложения N 12 к настоящим Правилам. 

Общие требования к указанным местам и возможным к использованию на них механизмам для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ предусмотрены в Приложении N 12 к настоящим Правилам.

3.5.3. Погрузка, выгрузка, перегрузка ВМ, в том числе перевозимых мелкими отправками, в/из вагонов, контейнеров на подъездных путях, а также на предусмотренных в пункте 3.5.2 настоящих Правил специально выделенных на территориях станций местах, производится круглосуточно силами и средствами отправителя (получателя) таких ВМ в соответствии с требованиями, предусмотренными в Приложении N 12 к настоящим Правилам. 

3.5.4. Завоз ВМ к месту их погрузки производится в сроки, согласованные и указанные в накладной в порядке, предусмотренном в пункте 3.3.2 настоящих Правил.

Завоз ВМ на станцию ранее согласованного срока завоза запрещается.

Отправитель до обеспечения им завоза к месту погрузки предусмотренных к перевозке ВМ обязан заранее доставить в это место необходимые для погрузки, размещения, крепления ВМ, инструменты, материалы (например: доски, стойки, щиты, решетки, мягкий подстилочный материал, брезент, крафт-бумагу, клей), дополнительное специальное оборудование для оснащения вагонов, контейнеров, а также средства, предназначенные, как для предотвращения возникновения в ходе погрузки и перевозки ВМ аварийных ситуаций, так и скорейшей ликвидации их последствий. 

В случае поэтапного завоза ВМ на станцию одновременно с первой партией этого груза должны также прибыть уполномоченные отправителем ВМ лица для своевременного проведения ими работ, связанных с перегрузкой, размещением ВМ в вагоне, контейнере, а также с обеспечением сохранности ВМ и указанного оборудования, инструментов, материалов.

3.5.5. Погрузка, выгрузка, перегрузка ВМ должны производиться под руководством уполномоченного отправителем (получателем) этого ВМ ответственного представителя (далее - ответственный представитель отправителя (получателя), подробные сведения о котором официально в письменном виде представляются отправителем (получателем) ВМ перевозчику.

Указанный ответственный представитель должен:

а) в установленном перевозчиком порядке быть аттестован в знании ТУ размещения и крепления грузов, правил перевозок грузов; 

б) обеспечивать и лично контролировать:

- своевременный и безопасный завоз и вывоз ВМ на/со специально выделенного на территории станции места; 

- правильность погрузки, размещения и крепления ВМ в вагонах, контейнерах согласно ТУ размещения и крепления грузов в вагонах, контейнерах, правилам перевозок грузов;

- соблюдение мер безопасности при погрузочно-разгрузочных работах;

- правильность специального укрытия ВМ; 

- выполнение условий допустимой совместной погрузки ВМ в вагоны, контейнеры; 

- своевременность принятия вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, уполномоченными под охрану, обеспечение осуществления непрерывного контроля вверенными в его распоряжение лицами и/или подразделениями охраны этого ВМ за состоянием и сохранностью груза в процессе его перевозки, а также за своевременностью и полнотой выгрузки (перегрузки) и выдачи этого ВМ в пункте его назначения уполномоченному отправителем (получателем) лицу на получение этого ВМ.

3.5.6. К погрузочно-разгрузочным работам с ВМ допускаются уполномоченные отправителем (получателем) специально обученные работники, годные по результатам медицинского освидетельствования для выполнения такого вида работ. 

Указанные работники перед началом каждой из предстоящих работ с ВМ должны быть, во исполнение требований пункта 3.5.5 настоящих Правил, проинструктированы ответственным представителем отправителя (получателя) ВМ и проверены в знании правил техники безопасности.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ с ВМ должны соблюдаться условия и меры пожарной безопасности, предусмотренные в разделе 3.11 настоящих Правил, в других нормативных правовых актах, документах.

3.5.7. Перед погрузкой ВМ их отправитель обязан заделать щели и просветы в дверных и люковых проемах крытых вагонов в порядке, предусмотренном в Приложении N 8 к настоящим Правилам. Боковые и потолочные люки таких вагонов предварительно плотно закрываются и закрепляются изнутри в соответствии с требованиями правил перевозок грузов, ТУ размещения и крепления грузов. 

3.5.8. В процессе погрузки ВМ размещаются в вагоне, контейнере равномерно по всей площади их пола и высоты стен, вплотную друг к другу и прочно, в том числе верхние ярусы штабелей, закрепляются в соответствии с ТУ размещения и крепления грузов.

При этом, должны учитываться следующие особенности: 

а) ящики размещают крышками вверх, бочки устанавливаются пробками вверх;

б) боеприпасы укладывают в вагоне продольной осью изделий поперек продольной оси вагона, контейнера. 

Боеприпасы, которые по своим габаритам не могут быть уложены таким способом, разрешается укладывать вдоль продольной оси вагона, контейнера;

в) грузовые места с наиболее чувствительными к механическим воздействиям ВМ должны располагаться так, чтобы их можно было загрузить в последнюю и выгрузить в первую очередь;

г) при перевозке ВМ по железной дороге с использованием паромных переправ дверные проемы в крытых вагонах на высоту штабелей должны быть ограждены деревянными дверными щитами; 

д) при погрузке ВМ в несколько ярусов для обеспечения устойчивости штабелей и предохранения упаковки от повреждения между ярусами укладывают настилы из досок или листов фанеры толщиной не менее 20 мм; 

е) при погрузке, догрузке ВМ, подлежащих перевозке мелкими отправками, их отправитель обязан размещать в междверном пространстве вагона и в около дверном пространстве контейнера те отправки с ВМ, которые должны быть выгружены в первую очередь;

ж) загружаемые в вагон, контейнер ВМ должны быть уложены и закреплены таким образом, чтобы имелась возможность визуальной проверки маркировки каждого грузового места и количества мест каждой отправки ВМ без перекладки грузовых мест, а выгрузка каждого грузового места, каждой отправки ВМ могла производиться без перемещения и без нарушения крепления других грузовых мест и отправок ВМ в вагоне, контейнере;

з) закрепление ВМ в вагоне, контейнере производится с применением инструментов, не допускающих образования искр при работе (например: изготовленных из латуни, меди, бронзы); 

и) не допускаются силовые воздействия (например: толчки, удары, давление) на тару, упаковку с ВМ;

к) при наличии в НД на ВМ особых указаний по количеству и способу размещения этого ВМ следует руководствоваться этими указаниями.

3.5.9. В процессе погрузки ВМ и до момента принятия перевозчиком вагонов, контейнеров с этими ВМ к перевозке ответственный представитель отправителя (получателя) должен проверить все грузовые места ВМ и обеспечить наличие целостности их упаковки, тары, наличие на них соответствующих видов маркировки (включая, условный номер ВМ либо номер ООН), наличие правильности, достоверности и соответствия указанных на ВМ и в перевозочных документах необходимых сведений, наличие и целостность пломб, печатей, если груз подлежит опломбированию, опечатыванию. 

Все обнаруженные уполномоченными отправителем (получателем) лицами в ходе проведения погрузочно-разгрузочных работ с ВМ и указанной проверки состояния ВМ дефекты и неисправности, а также повреждения тары, упаковки ВМ, должны быть устранены в специально отведенных местах в возможно короткий срок.

Если при погрузке, выгрузке, перегрузке ВМ, указанных в пункте 3.5.2 настоящих Правил, выявляются грузовые места, дефекты которых не могут быть устранены до погрузки, а также выявлены россыпь, разлив груза, прием таких грузовых мест к перевозке не допускается, и они должны быть немедленно вывезены отправителем с территории станции, в соответствии с предписаниями аварийной карточки на этот ВМ. 

3.5.10. После завершения предусмотренных в пункте 3.5.9 настоящих Правил проверки и, при необходимости, устранения выявленных нарушений погрузки ВМ в вагон, контейнер отправитель этих ВМ либо ответственный представитель отправителя (получателя) этих ВМ обязан:

- удостовериться в том, что погрузка, размещение и крепление ВМ осуществлены в соответствии с НД на этот ВМ, а также с требованиями ТУ размещения и крепления грузов, настоящих Правил, правил перевозок грузов; 

- плотно закрыть двери, зафиксировать дверные накладки таких вагонов, контейнеров, и опломбировать их установленным порядком; 

- внести в графу 3 накладной запись, предусмотренную в разделе 8 ТУ размещения и крепления грузов, правилами перевозок грузов, с указанием должности и фамилии, заверенную личной подписью и печатью отправителя ВМ.

К накладной должна быть приложена ответственным представителем отправителя (получателя) ВМ Декларация следующего содержания:

"Декларация 
Я, (фамилия, имя, отчество, должность - полностью) на основании выданной мне доверенности (N..., число, месяц, год), удостоверяю, что предъявленный к перевозке по данной накладной груз, во всех отношениях находится в должном состоянии для перевозки железнодорожным транспортом в соответствии с требованиями и условиями, утвержденными для грузов класса 1 опасности Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, Правилами перевозок грузов:

- соответствует, указанным в накладной: наименованию, массе; 

- надлежащим образом классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено знаками опасности; 

- размещено, закреплено в соответствии с ТУ размещения и крепления грузов.

Должность			
(Число, месяц, год) " 	(подпись) 	(Ф.И.О. полностью) 	

3.5.11. При наличии в Примечаниях к таблицам П.10.1 и П.10.2 Приложения N 10 к настоящим Правилам требования в отношении подлежащего к перевозке конкретного ВМ о необходимости выключения автотормоза у вагона, погрузка в который этого ВМ осуществлена на подъездном пути, указанное выключение автотормоза производится в порядке, установленном инструкцией по обслуживанию подъездного пути, с учетом, предусмотренного в пункте 3.4.4 настоящих Правил соответствующего требования и способа закрепления тормозного крана вагона в необходимом положении. 

3.5.12. Перевозчик, а также причастные подразделения военных сообщений, в соответствии с пунктом 3.1.18 настоящих Правил обязаны контролировать обеспечение отправителем ВМ своевременности погрузки и отправления подведомственных ВМ по назначению. 

3.5.13. О прибытии на станцию назначения вагонов с ВМ в том, числе в контейнерах, а также о готовности подачи таких вагонов для выгрузки ВМ на подъездной путь, согласно предусмотренному в пункте 3.4.8 настоящих Правил договору, или на специально выделенные на территории такой станции места, эта станция немедленно уведомляет получателя ВМ в установленном в соответствии с правилами перевозок грузов порядке.

Об указанном прибытии и готовности подачи получателю для выгрузки ВМ, принадлежащих МО, МВД, Службе безопасности, станция назначения также информирует соответствующие подразделения МО, МВД, Службы безопасности.

3.5.14. Зарезервировано.

3.5.15. Получатель ВМ обязан принять вагоны с ВМ, в том числе в контейнерах, не позднее, чем через 2 часа, с момента получения от станции уведомления о прибытии ВМ и готовности подачи вагонов для выгрузки этого груза. 

Для этой цели получатель ВМ должен:

а) иметь постоянную связь: 

- с начальником или соответствующими работниками станции; 

- по ВМ, принадлежащим МО - с соответствующим подразделением военных сообщений;

- по ВМ, принадлежащим МВД и Службе безопасности - с соответствующим подразделением ОСП МВД;

- иметь всю необходимую информацию о направленных отправителем в его адрес ВМ и заблаговременно подготовить место и приспособления для выгрузки и назначить уполномоченного им представителя, ответственного за обеспечение своевременного приема, выгрузки, сохранности ВМ и, при необходимости, за их незамедлительный вывоз со станции;

б) обеспечить к моменту подачи вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, для выгрузки наличие уполномоченных получателем (отправителем) лиц для своевременного проведения работ, связанных с выгрузкой, с обеспечением сохранности ВМ и указанных инструментов, материалов; 

в) при частичной выгрузке оставшаяся часть ВМ должна быть надежно закреплена от развала посредством применения предусмотренных для этой цели ТУ размещения и крепления грузов устройств, приспособлений (например: щиты, бруски распорные) в отношении каждого и по всей высоте погрузки ВМ;

г) при выгрузке ВМ на специально выделенных для этого местах станции получатель этих ВМ должен, не позднее, чем в течение 12-ти часов с момента подачи вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, для выгрузки, вывезти выгруженные ВМ со станции. 

3.5.16. Подача вагонов с ВМ, в том числе из состава транспорта, для выгрузки, перегрузки ВМ на подъездных путях или на специально выделенном пути (месте) станции осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в пункте 3.4.8 настоящих Правил для погрузки ВМ.

3.5.17. При перегрузке ВМ, в том числе в контейнерах, из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи разрешается перегружать одновременно весь транспорт (группу вагонов) на специально выделенном для этого на территории станции месте при условиях, что: 

- это место удалено от жилых строений, станционных зданий и других сооружений, а также от главных и станционных путей, на расстояние не менее, чем 200 метров; 

- такая перегрузка осуществляется отправителем (получателем) этих ВМ. 

3.5.18. Перевозчик, а также в соответствии с пунктом 3.1.18 настоящих Правил причастные подразделения военных сообщений, МВД, обязаны контролировать обеспечение получателем своевременности выгрузки и вывоза подведомственных ВМ со специально выделенных на территории станции мест.

3.5.19. Очистка после выгрузки ВМ вагонов, контейнеров, снятие с них знаков опасности, маркировок и, при необходимости, промывка, обезвреживание и предъявление железной дороге этих вагонов, контейнеров в порожнем, пригодном для очередной погрузки грузов, включая опасные грузы, состоянии, либо к перевозке, осуществляется в порядке, предусмотренном в пунктах 2.1.25-2.1.31 настоящих Правил. 

3.6. Формирование поездов. Обеспечение прикрытия вагонов с ВМ.

 Маневровая работа. Формирование поездов 
3.6.1. Перевозка ВМ в вагонах, контейнерах осуществляется отправками, сформированными с учетом необходимости обеспечения требуемого прикрытия таких вагонов, в предусмотренные графиком движения грузовые, в том числе в тяжеловесные, поезда с соблюдением норм по весу и длине поезда.

При этом, ВМ с условными номерами 119, 126, 137, 141, 179, 182, 350, 351, 352, 360, 361, 362, 363, 365 должны перевозиться только специальными поездами, порядок пропуска которых устанавливается перевозчиком. 
            
3.6.2. Между сортировочными и участковыми станциями вагоны с ВМ, в том числе в контейнерах, могут следовать в составе всех, за исключением предусмотренного в абзаце 2 пункта 3.6.1 настоящих Правил случаях, грузовых поездов в соответствии с планом формирования. Такие вагоны с промежуточных станций на ближайшие сортировочные, участковые станции и в обратном направлении могут следовать в составе сборных, вывозных поездов или с диспетчерскими локомотивами, а между станциями узла и предузловыми станциями - в составе передаточных и вывозных поездов. 

Сборный поезд, в составе которого размещены вагоны с ВМ, в том числе в контейнерах, должен обслуживаться составительской и сопровождаться кондукторской бригадами перевозчика. 

Вагоны с ВМ, а также контейнеры с ВМ, размещаются в формируемом составе поезда (считая от головы поезда) перед вагонами с легковоспламеняющимися жидкостями. 

При перевозке ВМ транспортами в сопровождении уполномоченных лиц и/или караула, наряда, вагоны с такими ВМ, входящие в состав каждого транспорта, должны ставиться в формируемый поезд отдельной группой. При этом, между находящимися в составе поезда группами вагонов разрешается ставить не более одного вагона, не относящегося к транспорту. 

В составы поездов, в которых следуют транспорты с ВМ, могут ставиться вагоны с ВМ, не относящиеся к указанным транспортам.

В воинском эшелоне (далее - эшелон) допускается совместная перевозка вагонов с ВМ с вагонами, загруженными другими опасными грузами, принадлежащими этому эшелону, с постановкой между ними прикрытия - не менее одного вагона, который должен удовлетворять требованиям, предусмотренным в разделах 3.4 и 3.6 настоящих Правил.

Формирование поездов, в которых должны находиться транспорты, в том числе состоящие из секций (сцепов), а также группы вагонов, осуществляется, с учетом требований настоящих Правил, в том числе предусмотренных в пункте 3.6.6 условий, касающихся обеспечения прикрытия. 

Основанием для выполнения перевозки секций (сцепов) без постановки вагонов прикрытия является проставленный отправителем ВМ в накладной штемпель "Секция. Не расцеплять".

Вагоны с ВМ, в том числе в контейнерах, подлежащими в соответствии с настоящими Правилами перевозке в сопровождении отряда охраны, размещаются в составе поезда одной группой. При этом, вагоны одного назначения не должны разъединяться на всем пути следования, а личный состав указанного подразделения охраны, должен находиться от охраняемых(-ого) им вагонов(-на) с ВМ не далее пяти вагонов, но не ближе предусмотренных настоящими Правилами норм прикрытия. 

Вагоны с уполномоченными для сопровождения ВМ лицами и подразделениями охраны могут размещаться в составе поезда, как впереди, так и сзади вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, с учетом предусмотренных настоящими Правилами требований по обеспечению прикрытия.

3.6.3. Запрещается:

а) Перевозка ВМ в составе поездов: 

- пассажирских и почтово-багажных (кроме перевозок табельного оружия и боеприпасов к нему), а также уполномоченных для сопровождения ВМ лиц и/или подразделений охраны;

- "людских", а также имеющих в составе поезда (кроме эшелонов) отдельные вагоны с людьми (кроме вагонов, в которых находится личный состав эшелона); 

- "соединенных";

- имеющих вагоны с негабаритными грузами верхней третьей, нижней третьей и больших более высоких степеней, боковой четвертой и более высоких степеней негабаритности; 

- имеющих длину, превышающую длину, установленную графиком движения таких поездов; 

- ближних назначений, если по плану формирования для отправки этих вагонов предусмотрены более дальние поезда;

б) Прицепка к воинскому людскому поезду не принадлежащих эшелону вагонов с ВМ, негабаритными, радиоактивными грузами, а также цистерн с кислотами, сжиженными газами и из-под сжиженных газов, с легковоспламеняющимися жидкостями. 
            
3.6.4. Причастные работники перевозчика при планировании поездной работы обязаны изыскивать возможность первоочередного (в том числе меньшим количеством поездов) отправления со станции вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, не нарушая технических регламентов формирования поездов.

 Обеспечение прикрытия вагонов с ВМ 
3.6.5. При нахождении вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, на железнодорожных путях общего пользования (далее - путь общего пользования), на подъездных путях, а также при проведении с такими вагонами, контейнерами любых технологических операций, включая маневровые перемещения, перевозку, и, исходя из свойств и особенностей ВМ, должно обеспечиваться в целях безопасности движения соблюдение предусмотренных настоящими Правилами требований, связанных с прикрытием указанных вагонов с ВМ от находящихся в этом же поездном формировании локомотивов, других вагонов. 

3.6.6. Необходимость наличия в составе секций (сцепов) прикрытия между вагонами с ВМ и вагонами с сопровождающими этот груз уполномоченными лицами и/или подразделениями охраны определяется отправителем на основании НД на эти ВМ.

Наличие такого прикрытия не требуется, если возможность его отсутствия предусмотрена в указанной НД.

Вагоны с ВМ, в отношении перевозки которых должно осуществляться прикрытие, и в перевозочных документах на которые проставлены штемпели "Прикрытие", должны иметь прикрытие, состоящее из вагонов, в количестве, не менее минимально допустимых норм, указанных в таблице 1 настоящих Правил. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70. - См. предыдущую редакцию)

Таблица 1
(В редакции, введенной в действие
 с 1 января 2022 года
 Протоколом СЖТ СНГ
 от 22 ноября 2021 года N 75. -
 См. предыдущую редакцию)

      
Минимальные нормы прикрытия в поездах и при маневрах для вагонов, загруженных ВМ 

Условия, при которых требуется прикрытие 	Прикрытие
вагонов с ВМ, имеющими: 	
	Условные
номера, указанные в п.3.9.2 Правил
(ваг) 	Номера ООН,
а также Условные номера, кроме ВМ, указанных в п.3.9.2 Правил (ваг) 	
От ведущего локомотива (независимо от вида тяги и топлива) 			
всех крытых специализированных вагонов с ВМ, а также платформ и полувагонов с ВМ 	3 	3 	
От хвоста поезда с учетом последнего вагона, в том числе при подталкивании 	3 	3 	
От вагонов, занятых личным составом эшелона 	3 	3 	
От подвижного состава (вагонов, локомотивов в недействующем состоянии, кранов и других механизмов на железнодорожном ходу), вагонов-теплушек с сопровождающими и охраняющими ВМ уполномоченными лицами и подразделениями охраны 	3 	1 	
От вагонов с опасными грузами (кроме вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1) 	3 	3 	
От вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1 	Запрещена
совместная перевозка 	3	
От порожних цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов 	1 	1 	
От вагонов с ВМ с условными номерами, указанными в п.3.9.2 Правил 	3 	3 	
От вагонов с прочими ВМ 	3 	0 	
От платформ и полувагонов с лесоматериалами, стальными и железобетонными балками, рельсами, трубами и тому подобными грузами, погруженными с выходом за пределы концевой балки и транспортеров 	1 	1 	
От тепловоза при маневрах и при подаче (уборке) вагонов с ВМ на подъездные пути 	1 	1 	

3.6.7. В качестве прикрытия в поездах, в которых следуют вагоны с ВМ, должны ставиться вагоны с неопасными грузами, в том числе в контейнерах, или порожние вагоны, неочищенные вагоны-цистерны из-под неопасных грузов.

При этом, порожние или груженые платформы, в том числе указанные в табл.1 настоящих Правил, а также транспортеры, размещаются от вагонов с ВМ не ближе второго вагона. 
            
3.6.8. Вагоны ("теплушки") с сопровождающими ВМ уполномоченными лицами и/или подразделениями охраны могут использоваться в качестве прикрытия вагонов с ВМ (кроме ВМ с условными номерами, указанными в пункте 3.9.2 настоящих Правил) при условии постановки их не ближе второго вагона от вагонов с ВМ. 

3.6.9. Прикрытие формируемых в составе поезда, относящихся к транспорту вагонов с ВМ, друг от друга или от других, включаемых в состав этого поезда вагонов, может, согласно пункту 3.6.2, абзац 5 настоящих Правил, осуществляться вагонами с неопасными грузами или порожними вагонами.

Принадлежащие эшелону платформы и полувагоны с автомашинами, автопоездами, автоцистернами и другими специальными емкостями, а также бронетранспортерами открытого типа, в которые погружены ВМ, при следовании в поезде должны иметь прикрытие согласно пунктам 3.6.6-3.6.8 настоящих Правил. 

 Маневровая работа 
3.6.10. Маневровый локомотив, осуществляющий маневровую работу, с вагонами загруженными ВМ, должен быть оборудован радиосвязью.

Составитель поездов, участвующий в проведении таких маневров, должен иметь исправное носимое переговорное устройство.

3.6.11. О предстоящем проведении маневров с вагонами, загруженными ВМ, дежурный по станции или маневровый диспетчер, или дежурный по сортировочной горке (далее - горка, полугорка) обязан, в порядке и средствами, установленными предусмотренной в пункте 3.6.19 настоящих Правил местной инструкцией, предупредить причастных: составителя поездов и машиниста локомотива. 

Если в перевозочных документах на вагоны с ВМ или на вагоны из состава транспорта имеется штемпель "Не спускать с горки", то маневры с ними должны проводиться способами "осаживания" или "съема" указанных вагонов локомотивом со стороны подгорочного парка с соблюдением норм прикрытия с особой осторожностью, без "толчков" и резких остановок. Скорость соударения вагонов с ВМ при их сцеплении с другими вагонами или с локомотивом не должна превышать 3 км/час. Пропуск этих вагонов через горку должен производиться только с отдельным локомотивом.

После постановки на сортировочные пути эти вагоны должны немедленно ограждаться со стороны горки, полугорки, "вытяжки" двумя охранными тормозными башмаками, устанавливаемыми "в шахматном порядке" на оба рельса через 25 метров друг от друга таким образом, чтобы общее расстояние от ограждаемых вагонов с ВМ до тормозного башмака, расположенного первым от парковой тормозной позиции, было не менее 50 метров.

Если расстояние от вагона с ВМ до конца парковой тормозной позиции составляет менее 50 метров, но более 25 метров, охранные башмаки должны устанавливаться на оба рельса на расстоянии 25 метров от ограждаемого вагона с ВМ.

Если расстояние от вагона с ВМ до конца парковой тормозной позиции составляет менее 25 метров, то охранные башмаки должны устанавливаться на оба рельса перед концом парковой тормозной позиции со стороны охраняемого вагона с ВМ. 

Последующие "отцепы" из вагонов, направляемые на эти пути, должны быть остановлены до места расположения охранных тормозных башмаков с накоплением группы, состоящей не менее, чем из 10 вагонов. Нормальный режим роспуска вагонов или их направление при маневрах "толчками" может восстанавливаться только после того, как вагоны с ВМ (включая вагоны, относящиеся к транспорту) соединены с вагонами указанной группы и находятся под ее прикрытием.

Если расстояние от вагонов с ВМ (включая вагоны, относящиеся к транспорту) до конца парковой тормозной позиции со стороны горки, полугорки или вытяжки менее 50 метров, то последующие отцепы на эти пути должны направляться только способом "осаживания". 
            
3.6.12. Вагоны с ВМ, в перевозочных документах на которые отсутствует штемпель "Не спускать с горки", допускаются к роспуску с горок и производству маневров "толчками". Скорость соударения таких вагонов при сцеплении с другими вагонами не должна превышать 5 км/час.

В процессе такого роспуска дежурный по горке (оператор "распорядительного поста") или "горочный составитель" должен информировать операторов "исполнительных постов", регулировщиков скорости движения вагонов, дежурных "стрелочных постов" о каждом, готовящемся к спуску "отцепе" с вагонами, загруженными ВМ. Все работники, участвующие в роспуске, при спуске с горки таких отцепов, а также при пропуске любого отцепа на пути, где имеются вагоны с ВМ, должны быть особенно внимательными, обеспечивать безопасность роспуска и сохранность подвижного состава.

Скорость надвига, а также сила торможения на тормозных позициях должны регулироваться с учетом создания необходимых интервалов между отцепами и безусловного соблюдения установленных скоростей при соударении этих вагонов с другими вагонами. Такой же порядок и меры безопасности должны соблюдаться с указанными вагонами и при производстве маневров "толчками". 

3.6.13. Перед началом производства маневров с вагонами, загруженными ВМ, возглавляющее сопровождение и/или охрану ВМ лицо (начальник караула, наряда, старший отряда уполномоченных отправителем (получателем) проводников, в том числе, относящихся к организации железной дороги по сопровождению и охране перевозимых грузов), должно предупреждаться ответственным работником станции о предстоящих маневрах в порядке, предусмотренном местной инструкцией, в соответствии с пунктом 3.6.19 настоящих Правил.

3.6.14. Машинисту запрещается передавать своему помощнику управление локомотивом при производстве маневров с вагонами, загруженными ВМ, в том числе в контейнерах.

3.6.15. Места стоянки вагонов с ВМ вне поездов на путях станции, кроме случаев нахождения таких вагонов под накоплением на сортировочных путях, порядок их закрепления, ограждения, предусматриваются в ТРА станции в соответствии с требованиями инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, инструкции по сигнализации на железных дорогах и местной инструкции, в соответствии с пунктом 3.6.19 настоящих Правил.

Вагоны с сопровождающими и охраняющими ВМ лицами размещаются на том же или на смежном с ним пути на расстоянии не более 50 метров от сопровождаемых ими вагонов с ВМ с учетом предусмотренного в пункте 3.6.11 настоящих Правил ограждения охранными башмаками вагонов с ВМ. 

Закрепление вагонов на станционных и погрузочно-выгрузочных путях производится в порядке и по нормам, установленным ТРА станции. 
            
3.6.16. Применяемые для подачи, уборки вагонов с ВМ, в том числе на подъездных путях, тепловозы должны, независимо от используемого на них топлива, быть оборудованы противопожарными устройствами в порядке, предусмотренном в пункте 3.11.6 настоящих Правил. 

При выполнении указанных работ должны соблюдаться меры пожарной безопасности, установленные для каждого объекта комиссионным порядком.

Перед подачей вагонов для погрузки ВМ маневровый диспетчер (дежурный по станции) в порядке, предусмотренном местной инструкцией, в соответствии с пунктом 3.6.19 настоящих Правил обязан убедиться в том, что предназначенные для этих ВМ вагоны осмотрены и признаны годными в техническом отношении.

Вагоны с ВМ при подаче (уборке) на подъездные пути должны иметь прикрытие в соответствии с нормами, установленными в пункте 3.6.6 настоящих Правил.

В местных инструкциях, предусматривающих обслуживание подъездных путей, принимающих под выгрузку или отправляющих вагоны с ВМ, должны быть определены маршруты подачи и уборки таких вагонов, скорости передвижения маневровых составов с ними, порядок следования через переезды и охраны маршрутов, а также другие меры, необходимые для обеспечения безопасности в зависимости от местных условий.

3.6.17. В оформляемом перевозчиком натурном листе на каждый сформированный поезд, в составе которого находятся вагоны с ВМ, должны быть внесены в графу "Особые отметки" отметки, предусмотренные инструкцией по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1.

3.6.18. Запрещается наносить на вагоны, контейнеры с ВМ какие-либо меловые отметки и надписи, касающиеся наименований станций погрузки, сортировки, и выгрузки, а также характера этих ВМ.

3.6.19. На всех сортировочных и участковых станциях, станциях погрузки, выгрузки, перегрузки, перестановки вагонов с колеи одной ширины пути на колею другой ширины пути, а также на других станциях, на которых это необходимо, должна быть в качестве приложений к ТРА станции разработана и утверждена в установленном порядке местная инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ.

В указанной инструкции должен быть с учетом местных условий предусмотрен перечень и порядок выполнения регламентных работ, в том числе:

- порядок оповещения причастных работников станций, пунктов технического обслуживания, а также локомотивных депо, и возглавляющего сопровождение и охрану ВМ лица о предстоящих приемах и отправлениях поездов, проведении маневров и других технологических операций с вагонами, загруженными ВМ;

- порядок приема, сквозного пропуска, подготовки к отправлению и отправления поездов, а также проведения маневровой работы с вагонами, загруженными ВМ;

- порядок документирования выдачи локомотивов с исправными искрогасительными (искроулавливающими) устройствами для проведения маневров;

- порядок выключения, включения автотормозов у вагонов с ВМ при проведении с ними маневровой работы;

- порядок выполнения операций по техническому и коммерческому осмотрам вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах;

- порядок учета нахождения на станции вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, и, при необходимости, их идентификация с аварийными карточками;

- необходимые для принятия меры безопасности при наступлении нештатных ситуаций (например: туман, метель, ураганный ветер, снежные заносы, отказ технических средств станции);

- порядок информирования работников станции о возникновении аварийных и иных чрезвычайных ситуаций и о необходимых для проведения организационных действиях; 

- условное обозначение вагонов с ВМ в технических документах;

- регламент устных команд, подаваемых на станции, в том числе по громкоговорящей связи, связанных с формированием групп вагонов, поездов, проведением маневровой работы и другими необходимыми сведениями о ВМ;

- порядок проведения маневровой работы с вагонами с ВМ на сортировочных горках, как в случаях разрешения, так и в случаях запрещения роспуска этих вагонов с таких горок;

- место разрешенного нахождения отстоя вагонов с ВМ вне поездов или под накоплением; 

- письменные "наряды на производство работ с ВМ".

При автоматизации технологических процессов производства поездной и маневровой работы на станциях перечень и порядок регламентных работ, приведенные в местной инструкции, определяются железной дорогой. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79)

3.6.20. В случае возникновения не предусмотренной настоящими Правилами ситуации, связанной с формированием поездов, и маневровой работой, следует руководствоваться правилами технической эксплуатации железных дорог, инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, другими нормативными правовыми актами, документами.

 3.7. Следование поездов с ВМ 
3.7.1. Поезда, в составе которых находятся вагоны с ВМ, должны для обеспечения своевременного и безопасного их следования находиться под особым наблюдением причастных работников перевозчика, а также, в зависимости от принадлежности ВМ, находиться на основании пункта 3.1.19 настоящих Правил под контролем соответствующих подразделений МО, МВД, которые обязаны принимать меры по своевременному и безопасному следованию этих поездов.

О наличии вагонов с ВМ в составе поезда дежурный по станции формирования (подготовки к отправлению) этого поезда должен заблаговременно сообщить поездному диспетчеру.

При возникновении чрезвычайных происшествий при перевозке ВМ порядок информирования причастных устанавливается национальным законодательством. 

3.7.2. При выделении поездного локомотива на твердом топливе для перевозки поезда с ВМ причастное локомотивное депо проводит тщательную проверку наличия на локомотиве и исправность противопожарных устройств и средств пожаротушения в порядке, предусмотренном в пункте 3.11.6 настоящих Правил.

Наличие на локомотиве указанных устройств и средств подтверждается соответствующей записью, внесенной ответственным работником депо в журнал формы ТУ-152.

3.7.3. Машинист поездного локомотива после получения перевозочных документов, должен до отправления поезда со станции удостовериться о наличии в натурном листе сведений о вагонах с ВМ, а также в соответствии с этими сведениями фактического расположения вагонов с ВМ в составе поезда.

3.7.4. При наличии в поезде вагонов с ВМ к номеру поезда причастными работниками железной дороги добавляются буквы "ВМ" в соответствующих документах. 

Номер поезда с указанными буквами должен проставляться в журнале движения поездов, на графике исполненного движения у поездного диспетчера, в выдаваемых машинисту локомотива письменных разрешениях, а также в натурных листах и в других документах, связанных с приемом и отправлением поездов.

При передаче сообщений на соседнюю станцию и поездному диспетчеру о таких поездах дежурный по станции должен наряду с номером поезда также назвать (указать) буквы "ВМ".

3.7.5. Запрещается на всем пути следования перевозимых ВМ разъединять вагоны, стоящие в эшелонах, а также расцеплять сформированные в составе транспортов секции (сцепы), за исключением случаев и в порядке, предусмотренных в пунктах 3.6.2, 3.6.6 и в разделе 3.8 настоящих Правил.

3.7.6. Перед отправлением с участковой, сортировочной станции поезда, в составе которого имеются вагоны с ВМ, поездной диспетчер обязан уведомить об этом посредством передачи установленным порядком изданного и зарегистрированного им диспетчерского приказа на последующие станции по маршруту следования такого поезда, а также диспетчерам соседних диспетчерских участков.

3.7.7. Об ожидаемом прибытии поезда дежурный по станции обязан уведомить в порядке, предусмотренном местной инструкцией, в соответствии с пунктом 3.6.19 настоящих Правил работников станции, на которых возлагается обработка вагонов с ВМ во время нахождения поезда на станции, а также, при необходимости, уведомить причастное подразделение перевозчика по сопровождению и охране перевозимых грузов, в зоне обслуживания которого расположена станция. 

Запрещается передавать сведения о поездах и вагонах с ВМ лицам, не предусмотренным настоящими Правилами.

3.7.8. Поезда, в составе которых имеются вагоны с ВМ, должны приниматься на специально выделенные пути, указанные в ТРА станции.

3.7.9. Не допускается оставление на промежуточных станциях поездов с ВМ без локомотивов.

В исключительных случаях поезд с ВМ может быть временно оставлен на промежуточной станции без локомотива. При этом перевозчик обязан принять все необходимые меры к ускорению отправления этого поезда по назначению. 

При наличии в поезде вагонов с ВМ, принадлежащими МО, МВД, Службе безопасности, возможность оставления таких вагонов без локомотива должна быть согласована: 

- в отношении ВМ, принадлежащих МО - с соответствующим подразделением военных сообщений; 

- в отношении ВМ, принадлежащих МВД, Службе безопасности, а также принадлежащих другим министерствам, ведомствам, организациям, но охраняемых нарядами МВД - с соответствующим подразделением ОСП МВД.

В отношении ВМ, сопровождаемых и/или охраняемых уполномоченными отправителем (получателем) проводниками и/или отрядом охраны, указанное согласование должно быть осуществлено с причастным отправителем (получателем) этих ВМ и/или с подразделением организации перевозчика по сопровождению и охране перевозимых грузов.

3.7.10. Если крупные железнодорожные узлы имеют обходы, то транзитные поезда, в составах которых есть вагоны с ВМ, должны пропускаться по этим обходам. 

3.7.11. Первоочередные меры и порядок действия при ликвидации аварийных ситуаций с ВМ в процессе перевозки их по железным дорогам устанавливаются правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам. 

 3.8. Устранение технических неисправностей вагонов, крепления ВМ 
3.8.1. При обнаружении возникших в пути следования эшелона, транспорта, в том числе состоящего из секций (сцепов), а также группы вагонов или одиночного вагона с ВМ, технических неисправностей вагона(-ов) с ВМ, либо ослабления или обрыва крепления, смещения груза, других коммерческих неисправностей, такой эшелон, транспорт, группа вагонов, одиночный вагон должны быть задержаны для устранения указанных неисправностей или замены неисправного(-ых) вагона(-ов) на исправный(-е).

3.8.2. О случае задержки по указанным в пункте 3.8.1 настоящих Правил причинам эшелона, транспорта перевозчик обязан уведомить причастное подразделение МО, МВД, Службы безопасности.

О такой задержке группы вагонов, одиночного вагона с ВМ, не относящихся к вышеуказанным ведомствам, информируется станцией причастный к этим ВМ отправитель (получатель) в порядке, предусмотренном в пункте 1.5.5 настоящих Правил. 

3.8.3. Возможность и способы ремонта вагона(-ов) с ВМ, определяется сопровождающим этот груз уполномоченным отправителем (получателем) специалистом, о чем он должен письменно уведомить руководителя работ по ремонту вагонов.

При предъявлении к техническому обслуживанию, требующему устранения неисправностей вагона или крепления груза, должны соблюдаться требования, предусмотренные в пунктах 3.6.6 и 3.7.5 настоящих Правил, а также в местной инструкции, в соответствии с пунктом 3.6.19 настоящих Правил.

В зависимости от характера неисправностей вагона(-ов), крепления груза и условий возможности их устранения, работа по устранению возникших неисправностей может проводиться без отцепки такого(-их) вагона(-ов) от указанного эшелона, транспорта или с его отцепкой в случае, в том числе необходимости перегрузки ВМ из неисправного(-ых) вагона(-ов) в исправный(-ые), и подачей этого(-их) вагона(-ов) на отдельные, специализированные для этих целей пути.

Перемещение и размещение вагона(-ов), требующего(-их) устранения указанных неисправностей, на специально выделенные места станции должны осуществляться в соответствии с инструкцией по движению и ТРА станции.

3.8.4. Отцепка на станциях вагона(-ов) с ВМ по указанным в пункте 3.8.1 настоящих Правил причинам и, при необходимости, перемещения такого вагона(-ов) на специально выделенный путь станции допускается только по письменной заявке специалиста и/или лица, возглавляющего подразделение охраны такого вагона, при условии непосредственного участия специалиста и/или указанного лица в таком перемещении, а также обеспечения охраны отцепляемого вагона на все время нахождения такого вагона на станции. 

Если требующим устранения неисправности является порожний вагон, находящийся в составе секции (сцепа), то по заявке сопровождающих груз специалиста или лица, возглавляющего подразделение охраны, такой вагон может быть отцеплен (при условии предварительно, согласно правилам перевозок грузов, составленного соответствующего акта и внесения, необходимых изменений в перевозочные документы на транспорт). 

После устранения неисправности указанный порожний вагон может быть отправлен по назначению в порядке, предусмотренном в пункте 3.8.10 настоящих Правил. 

3.8.5. Поданный(-ые) на отдельные, специализированные пути для проведения указанных работ вагон(-ы) с ВМ, должен(-ны) находиться под охраной сопровождающих и/или охраняющих этот груз лиц на протяжении всего времени устранения неисправности.

Работники пункта технического обслуживания вагонов не должны приступать к устранению какого бы то ни было вида неисправностей вагона, крепления груза, находящихся в составе поезда с ВМ, до получения соответствующей просьбы в письменном виде от возглавляющего сопровождение и охрану ВМ лица на проведение конкретного вида работ, а также сведений о номере вагона, о грузе.

Учет предъявления к техническому обслуживанию вагонов (поездов) с ВМ и результатов осмотра этих вагонов (поездов) производятся в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в пункте 2.1.20 настоящих Правил. 

3.8.6. В случае возникновения необходимости перегрузки ВМ, следующего в составе эшелона, транспорта, в том числе состоящего из секций (сцепов), или группы вагонов либо отдельного вагона из неисправного(-ых) вагона(-ов) в исправный(-ые), такая работа осуществляется под руководством и в присутствии сопровождающего ВМ специалиста и/или лица, возглавляющего охрану этого эшелона, транспорта, группы вагонов, отдельного вагона.

При этом, перегрузка осуществляется:

- личным составом сопровождения и/или охраны такого эшелона, а также транспорта в части, касающейся секций (сцепов);

- силами и средствами перевозчика - в отношении груза, перевозимого в группе вагонов, в отдельном вагоне, в составе транспорта, за исключением вагона (-ов), находящегося(-ихся) в составе секции (сцепа). 

3.8.7. При отсутствии на месте происшествия указанного специалиста причастное, в зависимости от принадлежности ВМ, подразделение военных сообщений либо подразделение МВД или перевозчик направляет отправителю (получателю) этого груза требование о срочном прибытии уполномоченного специалиста в указанное место.

Отправитель (получатель) подлежащего перегрузке ВМ, получив указанное требование от причастного подразделения военных сообщений либо от МВД или от перевозчика, обязан обеспечить немедленное прибытие уполномоченного этим отправителем (получателем) специалиста к месту перегрузки для осуществления перегрузки этого ВМ.

3.8.8. При возникновении дополнительной потребности в специалистах и в дополнительной численности людей для осуществления исправления крепления груза, погрузочно-разгрузочных работ по заявке (в зависимости от принадлежности ВМ) причастного подразделения военных сообщений, либо МВД или по просьбе начальника станции нахождения вагона с ВМ, начальники гарнизонов, командиры соответствующих подразделений МВД, Службы безопасности, обязаны выделить и направить к указанному месту работ специалистов, затребованный дополнительный контингент и, при необходимости, личный состав близлежащих воинских частей.

Прибывший к месту перегрузки ВМ специалист, полномочия которого установленным настоящими Правилами порядком документально подтверждены, обязан проинструктировать причастный личный состав эшелона, а также причастных работников перевозчика (в случае, предусмотренном в пункте 3.8.6 настоящих Правил), о правилах ведения работ по выгрузке, погрузке (перегрузке) и креплению ВМ, о мерах личной безопасности при выполнении этих работ, а также присутствовать при осуществлении перегрузки.

3.8.9. Перегрузка ВМ из неисправного(-ых) вагона(-ов) в исправный(-ые) вагон(-ы) производится в присутствии начальника станции или утвержденного его приказом ответственного работника этой станции.

3.8.10. После устранения указанных в пункте 3.8.1 настоящих Правил неисправностей и/или вынужденной перегрузки ВМ в исправный(-е) вагон(-ы), такой(-ие) вагон(-ы) должен(-ы) быть с учетом требований настоящих Правил:

- в отношении вагонов, следовавших до отцепки в составе группы вагонов, отдельных вагонов - отправлены по назначению в сопровождении уполномоченного отправителем (получателем) подразделения охраны, вызванного начальником станции;

- в отношении вагонов, следовавших до отцепки в составе эшелона, транспорта,- включены в соответствующее место эшелона, транспорта, в том числе состоящего из секций (сцепов), группы вагонов и отправлены по назначению, если такой эшелон, транспорт, не был ранее, согласно положению пункта 3.8.4 настоящих Правил, отправлен без вагона, требовавшего устранения неисправностей.

При этом, в отношении вагона(-ов), в который(-ые) был перегружен ВМ, должны быть станцией перегрузки совместно с уполномоченным отправителем (получателем) ответственным представителем оформлены предусмотренные настоящими Правилами, правилами перевозок грузов, соответствующие документы (в том числе акт, необходимые листы накладной).

3.8.11. В тех случаях, когда перегрузка ВМ невозможна, а устранение неисправностей вагона(-ов) может вызвать длительную задержку эшелона, или транспорта, в том числе сформированного из секций (сцепов), или группы вагонов, этот(-и) вагон(-ы) по согласованию с причастным подразделением военных сообщений, МВД и с сопровождающими указанные эшелон, транспорт, группу вагонов начальником эшелона или, соответственно, со специалистом и/или с возглавляющим подразделение охраны груза лицом отцепляется от состава указанных формирований, и после устранения неисправностей и оформления предусмотренных в пункте 3.8.10 настоящих Правил перевозочных документов направляется(-ются) ближайшим грузовым поездом на станцию назначения.

Для охраны подлежащего отцепке вагона начальник эшелона либо сопровождающий транспорт, группу вагонов специалист и/или не менее 2-х на каждый вагон представителей подразделения охраны из числа лиц, сопровождавших ВМ до момента необходимой отцепки вагона(-ов), обеспечивают охрану отцепленного(-ых) вагона(-ов).

 3.9. Сопровождение и охрана ВМ 
3.9.1. Вагоны с ВМ должны на всем пути их следования, включая технологические и непредвиденные остановки, находиться под непрерывной охраной караулов, нарядов, отрядов охраны, проводников и сопровождаться (при необходимости) специалистами. 

При обнаружении вагона(-ов) с ВМ без предусмотренных в перевозочных документах на этот груз накладной лиц охраны дальнейшая перевозка этого груза должна быть приостановлена, о чем станцией обнаружения нарушения должны быть немедленно проинформированы установленным для таких грузов порядком причастные к этому грузу отправитель (получатель), подразделения МО, МВД с требованием о срочном устранении допущенного нарушения. 

До момента прибытия подразделений штатной охраны, такой(-ие) вагон(-ы) должен(-ны) быть немедленно сдан(-ы) станцией и взят(-ы) под временную охрану отрядом охраны, относящимся к организации железной дороги, связанной с сопровождением и охраной перевозимых грузов.

Нахождение на станции вагона(-ов) с ВМ без наличия, предусмотренных в перевозочных документах на этот груз лиц сопровождения, охраны с момента обнаружения до момента восстановления штатной охраны этого груза, подтвержденное оформленным станцией соответствующим актом, находится на ответственном простое отправителя или получателя этого ВМ в зависимости от того, кем из них обеспечивалось наличие штатной охраны ВМ.

Порядок приема под охрану, непрерывного сопровождения и сдачи вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, их получателю караулами МО, нарядами МВД, отрядами охраны, проводниками устанавливается ведомственными, согласованными с перевозчиком, уставами, наставлениями, инструкциями, если иное не предусмотрено настоящими Правилами и правилами перевозок грузов, связанными с сопровождением и охраной грузов при перевозке железнодорожным транспортом. 

Охрана вагонов с ВМ, в том числе в контейнерах, при перевозке их с участием паромных судов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов соответствующего внутреннего или международного железнодорожно-паромного сообщения.

3.9.2. Сопровождение и охрана вагонов с ВМ, имеющими условные номера 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199, осуществляются уполномоченными отправителем (получателем) таких ВМ, проводниками и/или специалистами.

3.9.3. Охрана ВМ, за исключением перечисленных в пунктах 3.9.2 и 3.1.13 настоящих Правил случаев, может осуществляться предусмотренными в абзаце "з" пункта 3.3.7 настоящих Правил уполномоченным отправителем (получателем) этих ВМ отрядом охраны. 

ВМ, подлежащие при перевозке непрерывному сопровождению и охране указанным отрядом охраны, принимаются в месте их погрузки под охрану лицом, возглавляющим такой отряд, согласно оформленной установленным порядком доверенности отправителя (получателя) этих ВМ на совершение, в том числе приемо-сдаточных операций с грузом. 

Осуществление фактического приема под охрану вагонов с ВМ, в том числе на подъездных путях, подтверждается актом, совместно оформленным и подписанным сдающей и принимающей под охрану груз сторонами в соответствии с правилами перевозок грузов, подлежащих обязательному сопровождению и охране.

3.9.4. Сопровождение ВМ, требующих наблюдения за их состоянием в пути следования, и, при необходимости, оперативное принятие в нештатных ситуациях с такими ВМ действенных решений осуществляются специалистами, уполномоченными отправителями (получателями) этих ВМ.

В качестве указанных специалистов могут назначаться штатные работники, как непосредственно отправителя (получателя) так и привлеченных организаций, прошедшие испытания, в том числе на знание положений инструкции, регламентирующей порядок сопровождения конкретного груза, и знающие, в том числе:

- свойства ВМ, подлежащего перевозке железнодорожным и другими видами транспорта, с учетом возможных к возникновению в процессе перевозки нештатных ситуаций;

- меры безопасности при его перевозке;

- Правила перевозок опасных грузов, в части касающейся перевозки ВМ;

- правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам;

- правила и практические навыки оказания первой медицинской помощи;

- способы устранения возможных неисправностей тары, соответствующих узлов специального подвижного состава и контейнеров.

Указанные специалисты, а также сопровождающая ВМ охрана, должны быть снабжены отправителем (получателем) этих ВМ средствами индивидуальной защиты, оказания первой медицинской помощи, пожаротушения, сигнализации, электрическими аккумуляторными фонарями, комплектом инструментов, запасом прокладочного материала и принадлежностей для устранения неисправностей тары, собственного специального подвижного состава и контейнеров. 

Перечень указанных средств, приборов, инструмента, материала, принадлежностей и минимальное их количество устанавливаются отправителем с учетом свойств конкретного груза и указываются в инструкции, регламентирующей порядок сопровождения ВМ.

3.9.5. По окончании погрузки ВМ, перевозка которых подлежит сопровождению и охране, их отправитель должен сдать, а уполномоченное им или получателем лицо, возглавляющее охрану этих ВМ, принять по описи каждый вагон, контейнер с этими ВМ, опломбированный отправителем в присутствии охраны в порядке, предусмотренном правилами пломбирования вагонов, контейнеров. 

В случае перевозки ВМ на одну станцию назначения, но разным получателям, указанная опись вагонов составляется отдельно в отношении вагонов каждого получателя.

Указанная опись вагонов составляется в трех экземплярах.

Один экземпляр с подлинной распиской указанного лица, возглавляющего охрану, остается у отправителя.

Два других экземпляра, один из которых предназначен для получателя, вручаются лицу, возглавляющему охрану, или начальнику эшелона, транспорта. При этом, экземпляр описи, предназначенный для получателя, вкладывается в пакет, в котором содержатся сопроводительные и иные документы на груз.

3.9.6. Отправитель, перед сдачей вагонов с ВМ уполномоченному им для сопровождения и охраны груза подразделению, обязан стереть с этих вагонов все меловые, не относящейся к данной перевозке, надписи и, совместно с уполномоченным им сопровождающим груз специалистом, подробно проинструктировать всех уполномоченных отправителем (получателем) сопровождающих и охраняющих груз лиц: 

а) - об особенностях охраны вагонов с ВМ в пути следования и на остановках;

- о мерах пожарной безопасности; 

- о порядке прикрытия вагонов с ВМ, и действиях при отцепке сопровождаемых и охраняемых ими вагонов с ВМ; 

- о мерах личной безопасности, и недопустимости проезда посторонних лиц в вагонах, предназначенных для проезда только сопровождающих и охраняющих груз лиц;

- о правилах поведения при нахождении на железнодорожных путях и в вагонах;

б) о порядке допуска к охраняемым вагонам с ВМ работников, связанных с техническим обслуживанием, в том числе устранением неисправностей, вагонов, осуществлением маневровой работы и в других необходимых случаях; 

в) о порядке действий в аварийных ситуациях; 

г) о порядке подачи, предусмотренных соответствующей инструкцией сигналов, в случае экстренной необходимости остановки поезда.

О проведенном инструктаже отправитель делает отметку в командировочном удостоверении каждого уполномоченного им для сопровождения и охраны этого ВМ лица.

3.9.7. Для проезда сопровождающих и охраняющих ВМ лиц может, согласно предусмотренному в пункте 3.4.1 настоящих Правил положению, использоваться имеющаяся в вагоне переходная площадка или специально выделенный и оборудованный вагон. 

Возможность проезда в нерабочей кабине локомотива поезда сопровождающих и охраняющих ВМ лиц может рассматриваться перевозчиком на условиях отдельного договора. 

В случае предоставления железной дорогой возможности такого проезда указанные лица должны быть предварительно проинструктированы машинистом этого локомотива о порядке их нахождения в локомотиве.

3.9.8. Особенности охраны вагона с ВМ при возникновении в пути следования необходимости устранения неисправности вагона либо перегрузки груза в исправный вагон или исправления крепления находящегося в вагоне груза предусмотрены в разделе 3.8 настоящих Правил. 

Прибывшие на станцию назначения в сопровождении охраны вагоны с ВМ, продолжают находиться под такой охраной до момента завершения выгрузки ВМ из вагона и фактического приема ВМ его получателем у ответственного представителя отправителя (получателя) для сопровождения и охраны этих ВМ, сопровождавшего и охранявшего эти ВМ при их перевозке в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 3.5.5 настоящих Правил.

 3.10. Особенности перевозки ВМ в эшелонах, транспортах 
3.10.1. Перевозка ВМ в воинских эшелонах и транспортах, регулируется настоящими Правилами, а также согласованными с железнодорожной администрацией наставлением по перевозкам войск железнодорожным, морским, речным и воздушным транспортом, и другими, изданными в установленном порядке в развитие этих нормативных актов, ведомственными документами.

3.10.2. Тип вагонов для перевозки ВМ в составе воинского эшелона, транспорта, устанавливается отправителем. 

В составе эшелона, транспорта ВМ могут перевозиться в размещенных в вагонах открытого типа, кузовах автомашин, на бронетанковой технике, самоходных артиллерийских установках (далее - артустановка), тягачах, и оснащенных тормозной системой прицепах в контейнерах и иных емкостях, а также на транспортных тележках и полуприцепах автопоездов (при размещении всего автопоезда на одном вагоне).

Перевозка ВМ в отдельных вагонах, в кузовах указанной техники, артустановок и автотехники допускается при условии подготовки и упаковки груза с учетом условий, предусмотренных в разделе 3.2 настоящих Правил и в соответствии с требованиями, предусмотренными в Приложении N 11 к настоящим Правилам. 

Запрещается размещение указанной техники, артустановок и автотехники с находящимися в них ВМ над автосцепными устройствами вагонов.

3.10.3. Размещение и крепление подлежащей перевозке в составе эшелона, транспорта указанных в пункте 3.10.1 настоящих Правил техники, артустановок и автотехники с находящимися в них ВМ, осуществляется в соответствии с наставлениями.

Размещение и крепление указанной техники, артустановок и автотехники, с ВМ, способ размещения и крепления которых не предусмотрен указанными наставлениями, должна производиться по чертежам, разработанным отправителем в соответствии с требованиями технических условий размещения и крепления грузов. 

На чертежах и в пояснительной записке с расчетами должны быть подписи о согласовании их с МО. 

Начальник станции или его заместитель лично проверяет соответствие фактического размещения и крепления по представленным чертежам. 

При погрузке, выгрузке, перегрузке ВМ, принадлежащих эшелону, транспорту, организация и осуществление контроля за проведением погрузочно-разгрузочных работ и охраной грузов возлагается на уполномоченного отправителем начальника эшелона, транспорта или на назначенного этим начальником лица, возглавляющего проведение погрузочно-разгрузочных работ.

3.10.4. Оформление перевозочных документов на эшелон, транспорт в соответствии с разделом 3.3 настоящих Правил производится одновременно с погрузкой грузов в вагоны этого эшелона, транспорта. 

При заполнении оригинала накладной формы ГУ-27е, предусмотренной для групповых отправок, в графе "Особые отметки" отправитель или уполномоченный им начальник эшелона, транспорта проставляет против каждого вагона, загруженного ВМ отметку "ВМ", а на лицевой стороне - штемпели, предусмотренные в пункте 3.3.7 настоящих Правил.

3.10.5. Формирование отправителем и станцией отправления эшелона, транспорта и обеспечение необходимого прикрытия вагонов, загруженных ВМ должны осуществляться с учетом требований, предусмотренных в разделе 3.6 настоящих Правил. 

Размещение сопровождающих и охраняющих груз специалистов и караула при перевозке ВМ в составе эшелона производится по усмотрению начальника этого эшелона с учетом установленных настоящими Правилами требований и норм прикрытия.

3.10.6. В случае нахождения эшелона с ВМ на одном из путей станции причастные работники этой станции должны в соответствии с пунктом 3.6.13 и в порядке, предусмотренном в пункт 3.6.19 настоящих Правил, предупреждать, в том числе начальника эшелона о предстоящих маневрах, а также о приеме и отправлении поездов по путям станции, смежным с путем, занятым эшелоном.

3.10.7. Перегрузка на пограничных передаточных станциях следуемого в прямом международном сообщении эшелона, транспорта с ВМ из вагонов одной принадлежности и/или одной ширины колеи в вагоны другой принадлежности и/или другой ширины колеи осуществляется силами и средствами перевалочных баз МО в специально выделенных для таких поездных формирований погрузочно-разгрузочных местах.

Отдельные или все вагоны такого эшелона, транспорта могут переставляться на вагонные тележки другой ширины колеи.     

 3.11. Обеспечение противопожарных мер при обращении с ВМ 
3.11.1. Специально выделенные на станциях места для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ, в том числе принадлежащих МО, МВД, Службе безопасности, должны быть заблаговременно оснащены силами отправителя (получателя) и за его счет необходимыми, согласно требованиям аварийной карточки, средствами пожаротушения в зависимости от свойств ВМ, в отношении которых предусматривается выполнение грузовых операций. 

Виды и количество средств пожаротушения, в том числе пожарного инструмента, необходимых для обеспечения каждого из указанных мест, в зависимости от объема погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ, согласовываются в установленном порядке с перевозчиком ВМ и утверждаются начальником причастного подразделения военных сообщений.

3.11.2. Отправители ВМ снабжают эшелоны средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными МО по согласованию с МВД и национальным органом, уполномоченным регулировать вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями (далее - МЧС).

3.11.3. При осуществлении технического обслуживания вагона с ВМ, устранения неисправностей вагона, загруженного ВМ и крепления груза, при проведении погрузочно-разгрузочных и маневровых работ с ВМ запрещается:

- использовать факелы любые, "концы обтирочные", жаровни, газовую и электрическую сварки; 

- иметь при себе спички, зажигалки, а также курительные принадлежности; 

- курить на расстоянии менее 100 метров от места осуществления указанных работ; 

Для освещения места работы:

а) вне вагона, контейнера с ВМ:

- запрещается применять открытый огонь (например: костер, факел), а также керосиновые и свечные фонари; 

- разрешается использовать только исправные аккумуляторные или батарейные электрические фонари; 

б) внутри вагона, контейнера с ВМ - запрещается применять электрические аккумуляторные или батарейные фонари.

Руководители указанных работ не должны допускать к связанным с ВМ работам лиц, которыми не выполнены требования, предусмотренные в этом пункте настоящих Правил.

3.11.4. До начала осуществления погрузочно-разгрузочных работ с ВМ отправитель (получатель) этих ВМ или уполномоченные им начальник эшелона, руководитель погрузочно-разгрузочных работ с ВМ, или ответственный представитель отправителя (получателя) для сопровождения и охраны этих ВМ в составе транспорта, состоящего, в том числе из секций (сцепов), обязан разработать и совместно с перевозчиком утвердить порядок действий в случае возникновения пожара, угрозы взрыва груза, предусматривающий, в том числе рассредоточение принадлежащего эшелону, транспорту имущества, обеспечение срочной уборки вагонов, подсылки и отправления со станции на безопасное расстояние автомобилей с ВМ.

Порядок следования грузовых автомобилей с ВМ в пределах станции и к месту погрузки (выгрузки) регулируется указанным в настоящем пункте Правил ответственным представителем отправителя (получателя) ВМ с учетом действующей на станции схемы прохода и проезда по территории станции.

Автомобили, ожидающие погрузки и выгрузки ВМ, могут находиться не ближе 25 метров от мест погрузки (выгрузки) с выключенными двигателями и не должны оставаться без присмотра водителей даже на короткое время. 

Запрещается сосредоточение в расположенных на территории станции местах погрузки, выгрузки, перегрузки ВМ лиц, не задействованных в этой работе, а также нахождения около вагонов с ВМ излишнего количества грузовых мест с ВМ.

3.11.5. Автомобили, в том числе оснащенные крановым оборудованием (далее - автокраны), автопогрузчики, используемые для перевозки и перемещения ВМ, должны быть пригодными к перевозке такого вида опасных грузов, исправными в техническом отношении и отвечать требованиям безопасности, предусмотренным правилами перевозки взрывчатых материалов автомобильным транспортом. 

Автомобили, автокраны, автопогрузчики, работающие на жидком топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и иметь огнетушители, специальные щитки над глушителями.

Не допускаются к использованию на указанных работах автомобили и автопогрузчики с наличием, в том числе "выхлопов" из глушителя, установленного "на разрыв" зажигания и образования искр на наружных частях свечей, течи топлива из бензобака, бензопровода, не укрепленных деталей, узлов, оборудования.

Используемые для проведения указанных работ краны электрические различного вида и типа должны быть надежно заземлены.

3.11.6. Перевозчиком обеспечивается выдача предусмотренного для тепловозов, электровозов противопожарного оборудования только в пределах установленной общей нормы.

Поездные, вывозные, маневровые тепловозы, осуществляющие работу с загруженными ВМ вагонами (включая подачу, уборку на/с подъездных путей), должны, наряду с другим противопожарным оборудованием, быть оснащены искрогасительными (искроулавливающими) устройствами, а также снабжены двумя пенными или порошковыми огнетушителями вместимостью каждого из них не менее 10 литров.

Контроль за наличием и исправностью состояния средств пожаротушения, пожарного инструмента и оборудования осуществляется в порядке, установленном компетентными органами в отношении мест хранения и применения указанных средств, инструмента, оборудования.

 Глава 4. Перевозка опасных грузов класса 7 (радиоактивные материалы, кроме делящихся) 

 4.1. Общие положения 
4.1.1. Настоящие Правила распространяются на перевозки радиоактивных материалов (РМ) с удельной активностью более 74 кБк/кг (0,002 микрокюри/г), радиоактивных материалов в количествах, суммарная активность которых превышает значения предельно допустимой активности, указанные в графе 5 приложения 17, и радиоактивных делящихся материалов (уран-233, уран-235, плутоний-238, плутоний-239, плутоний-241 или их смеси в количестве до 0,015 кг и нейтронные источники на основе этих радиоактивных веществ в количестве не более 0,150 кг). Перевозки этих радиоактивных материалов осуществляются в специальных транспортных упаковочных комплектах.

4.1.2. Если суммарная активность РМ меньше значений, указанных в графе 5 приложения 17, и удельная активность их менее 74 кБк/кг (0,002 микрокюри/г), то транспортирование их осуществляется на условиях перевозки неопасных грузов.

Грузоотправитель обязан предъявить такие грузы в таре, которая должна исключать попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. При этом мощность дозы излучения на поверхности упаковок должна быть не более 3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч). На внутренней поверхности крышки таких упаковок наносится знак радиационной опасности.

4.1.3. Радиационные головки гамма-дефектоскопов, облучательные головки гамма-терапевтических аппаратов, защитные контейнеры упаковочных комплектов, контейнеры облучательных установок, транспортно-перезарядные контейнеры и другие подобные им специфицированные изделия, у которых обеспечена надежная герметизация радиоактивных материалов, находящихся внутри изделия, и конструкция которых согласована с органами санитарного надзора, перевозятся в предназначенной для них таре и маркируются знаками опасности, соответствующими определенной транспортной категории.

4.1.4. Радиационный контроль при транспортировании осуществляется: грузоотправителем - при подготовке груза к погрузке и транспортированию, а также в пути следования при сопровождении груза проводниками; грузополучателем - при выгрузке груза.

Санэпидстанции железных дорог осуществляют в установленном порядке надзор за соблюдением радиационной безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.

4.1.5. Всю ответственность за соответствие тары и маркировки радиационных грузов требованиям соответствующих стандартов и настоящих Правил, а также за определение условий перевозки (в соответствии с Правилами или как неопасного груза) несет грузоотправитель в соответствии с действующим законодательством.

4.1.6. В части, не предусмотренной настоящими Правилами, действуют требования правил перевозок грузов, а также правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ и норм радиационной безопасности.

 4.2. Требования к транспортным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам 
4.2.1. Радиационные вещества перевозятся в транспортных упаковочных комплектах, обеспечивающих безопасность и защиту от излучений при перевозке, сохранность радиоактивных веществ, а также предотвращающих попадание их в окружающую среду.

Транспортные упаковочные комплекты делятся на два типа:

комплект типа А обладает механической прочностью, исключающей потерю или рассеяние радиоактивного вещества и обеспечивающей эффективность защиты от излучений в нормальных условиях перевозки, не сопровождающихся температурными воздействиями, и после испытаний согласно требованиям соответствующих стандартов и технических условий;

комплект типа В обладает повышенной механической прочностью и термостойкостью, исключающей потерю и рассеяние радиоактивного вещества и обеспечивающей эффективность защиты от излучения при возможных авариях в момент перевозки, сопровождающихся температурными воздействиями, и после испытаний согласно требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

В один упаковочный комплект типа А должно быть загружено радиоактивное вещество в количестве (по активности), не превышающем значений, приведенных в приложении 17.

4.2.2. Конструкция упаковочного комплекта должна обеспечивать устойчивость комплекта при перевозке, надежное и соответствующее техническим условиям погрузки и крепления грузов закрепление его на подвижном составе, нагрузку на пол вагона не более 2200 кгс/кв.м (2,2 тс/кв.м), а универсального контейнера не более 1000 кгс/кв.м (1 тс/км).

4.2.3. Упаковочные комплекты массой более 10 кг должны иметь рукоятки, скобы или другие приспособления, облегчающие их погрузку и выгрузку.

Упаковки массой более 25 кг должны быть снабжены приспособлениями для подъема и перемещения с помощью подъемно-транспортных средств.

Приспособления для подъема должны выдерживать нагрузку в 6 раз превышающую массу упаковочного комплекта.

4.2.4. Минимальная масса упаковки, содержащей радиоактивные вещества, должна составлять не менее 5 кг. Минимальный наружный размер упаковочного комплекта не должен быть менее 0,1 м.

4.2.5. На внешней поверхности упаковочного комплекта должны быть предусмотрены устройства для установки пломбы таким образом, чтобы исключалась возможность ее срыва или повреждения при транспортировании.

Отправителем должна быть опломбирована каждая упаковка, предъявляемая к перевозке.

4.2.6. Транспортные упаковочные комплекты должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке.

Перевозка радиоактивных веществ в несерийных незаводского изготовления упаковочных комплектах запрещается.

4.2.7. На внешней поверхности упаковочного комплекта должны быть нанесены маркировка и знаки опасности согласно требованиям соответствующих стандартов.

На упаковочном комплекте типа А надписи должны быть выполнены перхлорвиниловой химически стойкой эмалью на металлических поверхностях и атмосферостойкой эмалью на картоне.

На упаковочном комплекте типа В должны противостоять действию огня.

4.2.8. На упаковках с радиоактивными материалами, обладающими другими видами опасности, должны быть нанесены знаки дополнительной опасности.

4.2.9. Транспортные и промышленные упаковочные комплекты, содержащие радиоактивные материалы, называются радиационными упаковками. Груз, состоящий из одной или нескольких радиационных упаковок, называется радиационным грузом, или грузом радиоактивных веществ.

4.2.10. Перед отправлением радиационных упаковок отправитель должен измерить мощность эквивалентной дозы излучения каждой упаковки для определения транспортного индекса (максимального значения мощности эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1 м от любой точки поверхности радиационной упаковки, выраженного в мбэр/ч). Результаты измерений округляются до целого числа в сторону увеличения и записываются на знаке транспортной категории, который должен быть нанесен с двух противоположных сторон внешней поверхности наружной упаковки.

4.2.11. При перевозке нескольких отдельных малогабаритных радиационных упаковок, следующих в адрес одного получателя, их необходимо объединить в одно грузовое место. При этом допускается объединение упаковок разных транспортных категорий.

Упаковки помещают в один ящик размером не более 0,8x0,8x x1 м с соблюдением следующих требований:

конструкция ящика должна быть прочной и обеспечивать полную сохранность помещенных в него малогабаритных радиационных упаковок;

ящик должен иметь приспособления для переноса вручную и подъема его с помощью вилочных погрузчиков и других грузоподъемных механизмов;

масса укрупненного груза малогабаритных радиационных упаковок при приеме мелкими отправками через склад станции, не имеющей грузоподъемных устройств, не должна превышать 80 кг, а на станции, имеющей их, - 700 кг;

ящик на двух противоположных боковых поверхностях должен иметь знак радиационной опасности, опись с указанием номеров упаковочных комплектов, содержащихся в них изотопов и транспортного индекса каждой в отдельности упаковки. Опись должна быть защищена от влаги;

упаковки должны быть уложены в ящик таким образом, чтобы исключались нарушения пломб и знаков опасности транспортных категорий при перевозке груза;

сумма транспортных индексов малогабаритных радиационных упаковок не должна превышать 50.

4.2.12. В зависимости от значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности или на расстоянии 1 м от поверхности радиационные упаковки делятся на три транспортные категории и четыре группы опасных грузов (табл.2).

Таблица 2 

     
Транспортные категории и группы для опасных грузов класса 7 

Группа 	Транспортная категория 	Цвет знака опасности 	Транспортный индекс 	Макс. уровень излучения мЗв/ч (мбэр/ч) 	
	радиационной упаковки 			на поверхности
упаковки 	на расстоянии
1 м от поверхности
упаковки 	
1	I 	Белый 	0 	0,005 (0,5) 	0,0005 (0,05) 	
2 	II 	Верхняя часть

- желтая, нижняя - белая	<= 1 	0,50 (50,0) 	0,01 (1,0) 	
3	III 	То же 	<= 10 	2,0 (200,0) 	0,10 (10,0) 	
4 	III с повышенным уровнем излучения и транспортируемая
на условиях
"исключительного
использования" 	" 	<= 50 	10,0 (1000,0) 	0,50 (50,0) 	

Образцы знаков опасности показаны на рис.П.6.2, 7"а", 7"б", 7"в".

4.2.13. До отправки радиационного груза отправитель должен проверить, что на наружной поверхности радиационной упаковки нет "снимаемого"* радиоактивного загрязнения, а уровень общего радиоактивного загрязнения не превышает допустимых значений: 10 альфа-частиц/(мин. x куб.см), 100 бета-частиц/(мин. x кв.см). 
________________ 
* "Снимаемое" радиоактивное загрязнение - радиоактивное загрязнение, слабо связанное с поверхностью, которое может быть определено методом "мазков". "Снимаемое" радиоактивное загрязнение вагонов, контейнеров и наружных поверхностей радиационных упаковок не допускается.

4.2.14. При повагонных отправках радиационных грузов отправитель обязан наклеить на боковой поверхности вагона знак для транспортных средств (см. рис.П.6.2, 7"а", 7"б", 7"в") по одному знаку с каждой стороны.

 4.3. Организация перевозки радиационных грузов 
4.3.1. В зависимости от количества, массы радиационных упаковок и транспортного индекса перевозки радиационных грузов могут осуществляться повагонными, малотоннажными и мелкими отправками в крытых вагонах (без тормозных площадок), в универсальных контейнерах железной дороги массой брутто 3 и 5 т, в специализированных контейнерах грузополучателей и грузоотправителей, в грузовых поездах, а также грузобагажом в почтово-багажных и пассажирских поездах.

4.3.2. Для постоянной перевозки радиационных упаковок в любом сочетании могут быть использованы специально оборудованные вагоны, принадлежащие грузоотправителям или грузополучателям.

4.3.3. Запрещается перевозка радиационных упаковок, а также групп упаковок любой категории, сумма транспортных индексов которых превышает 50, мелкими и малотоннажными отправками, в универсальных контейнерах, грузобагажом и в прямом международном сообщении.

4.3.4. Предъявление к перевозке радиационных упаковок с короткоживущими нуклидами (период полураспада до 15 сут.) и упаковок, требующих соблюдения определенного температурного режима, грузовыми поездами не допускается.

Перевозка таких упаковок может осуществляться только пассажирскими поездами.

4.3.5. Мелкими отправками принимаются радиационные упаковки массой не более 500 кг в одном месте (упаковки массой свыше 500 кг в одном месте принимаются только по согласованию с начальниками станций отправления и назначения), при перевозке в транспортных пакетах масса транспортных пакетов не должна превышать 1 т.

4.3.6. Радиационные упаковки, направляемые в один адрес, грузоотправитель обязан отправлять в пакетированном виде с учетом требований, установленных правилами перевозок грузов в транспортных пакетах и ГОСТ 26663-85 "Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования".

4.3.7. В сборном вагоне совместно с другими грузами разрешается перевозить транспортные упаковки I категории без ограничения, а II и III - в таком количестве, при котором сумма транспортных индексов не превышала бы 50.

4.3.8. Запрещается совместная перевозка в одном вагоне радиационных грузов с другими опасными грузами и непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками.

4.3.9. В вагонах, загруженных только радиационным грузом, могут перевозиться упаковки любых транспортных категорий при условии соблюдения требований п.п.4.3.14 и 4.3.15.

Необходимость сопровождения грузов специалистом до пункта назначения в этом случае определяется отправителем.

4.3.10. При приеме радиационных упаковок железная дорога может произвести контрольную дозиметрическую проверку и при обнаружении несоответствия полученных результатов с данными сопроводительных документов имеет право отказать в приеме их к перевозке.

Выявленные нарушения оформляются актами общей формы. Копии актов направляются в местные и ведомственные органы санитарного надзора, а также грузоотправителю.

4.3.11. В накладной в графе "Наименование груза" отправитель должен указать: "Радиоактивное вещество", название радиоактивного вещества, транспортную категорию упаковки, транспортный индекс и активность вещества в бекерелях (кюри).

В верхней части накладной отправитель обязан поставить красный штемпель "Радиоактивно" и, если радиационный груз обладает другими видами опасности, штемпели о дополнительных видах опасности. Эти штемпели работники станции переносят в вагонный лист.

4.3.12. Завоз радиационных грузов производится: на станции, где имеются специальные склады для хранения радиационных упаковок, за 24 ч до отправления; на станции, где радиационные упаковки хранятся на общих складах, за 6 ч до отправления в дневное время и за 12 ч при отправлении с 9 до 11 ч следующего дня (по местному времени).

4.3.13. Погрузка-выгрузка упаковок III транспортной категории 4-й группы опасности, перевозимых на условиях "исключительного использования", должны производиться только погрузочно-разгрузочными механизмами и только силами грузовладельцев.

4.3.14. Радиационные упаковки должны быть размещены и экранированы грузоотправителем так, чтобы мощность эквивалентной дозы излучения в любой точке внешней поверхности вагона и контейнера не превышала 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч), а на расстоянии 2 м от этой поверхности - 0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч).

4.3.15. Вагоны, полностью загруженные радиационными упаковками, не должны находиться в составе поезда рядом с пассажирскими вагонами, с грузовыми вагонами с людьми, с вагонами, имеющими тормозную площадку или загруженными опасными грузами, в том числе ядовитыми или взрывоопасными.

4.3.16. О наличии в составе поезда вагонов с радиационными упаковками в натурном листе делается отметка "Радиоактивно".

4.3.17. Грузоотправитель обязан в день сдачи груза к перевозке сообщить грузополучателю телеграфом об отправленных в его адрес радиационных упаковках следующие сведения: наименование груза, количество мест, массу радиационных упаковок, дату отправления, номер отправки и вагона (контейнера).

4.3.18. Грузополучатель обязан следить за поступлением отправленных в его адрес радиационных упаковок и в случае их неприбытия в установленный срок должен предъявить к железной дороге требования о розыске и доставке радиационных упаковок по назначению. Станция назначения должна сообщить о случившемся органам внутренних дел и санитарного надзора на транспорте, грузоотправителю и обеспечить розыск радиационных упаковок по заявлению грузополучателя с представлением документов согласно правилам перевозок грузов; при отсутствии у грузополучателя указанных документов - по телеграмме грузоотправителя, предусмотренной п.4.3.17.

4.3.19. Станция назначения по прибытии радиационных упаковок должна в соответствии с действующими правилами перевозок грузов немедленно уведомить получателя. Последний обязан в течение 12 ч с момента прибытия вывезти их со станции независимо от состояния упаковки. При несвоевременном получении грузополучателем радиационных упаковок в пунктах назначения и задержке их вывоза железная дорога должна обратиться в органы внутренних дел на транспорте для принятия мер по принудительному вывозу этих упаковок.

4.3.20. Если грузополучателя, указанного в накладной, не окажется в пункте назначения, то грузоотправитель в течение одних суток после получения от железной дороги соответствующего уведомления обязан решить вопрос о передаче (переадресовке) груза другому потребителю.

4.3.21. В случае обнаружения нарушения пломбы радиационной упаковки или повреждения радиационной упаковки составляется акт общей формы без вскрытия упаковки и проверки ее содержимого и немедленно извещается грузоотправитель, санэпидстанция отделения дороги и местные органы санитарного надзора и Министерства внутренних дел. Вскрывают и проверяют упаковки в таких случаях только у получателя.

4.3.22. После выгрузки вагона или универсальных контейнеров, груженых только радиационными грузами, грузополучатель обязан произвести радиометрическую проверку вагонов и контейнеров (не должно быть "снимаемого" загрязнения радиоактивными веществами) и снять знаки радиационной опасности.

В случае обнаружения загрязнения, превышающего уровни, указанные в п.4.2.13, должна быть произведена дезактивация.

Об отсутствии "снимаемого" загрязнения на вагонах и контейнерах грузополучатель должен выдать станции справку. До момента выдачи справки вагоны остаются на простое у грузополучателя.

4.3.23. Дезактивация вагонов выполняется силами и средствами грузополучателя под контролем представителей линейных органов санитарного надзора на железнодорожном транспорте.

Расходы, связанные с дезактивацией вагонов и их простоем по этой причине, предъявляются в установленном порядке организации, по вине которой произошло загрязнение.

4.3.24. Радиационные упаковки при перевозке и хранении должны быть установлены в положение, соответствующее манипуляционным знакам, предусмотренным на таре. Для обеспечения устойчивости они должны быть надежно закреплены грузоотправителем внутри вагона или контейнера.

 4.4. Перевозка радиационных грузов в универсальных контейнерах железной дороги 
4.4.1. Упаковки с радиоактивными веществами разрешается принимать к перевозке в универсальных контейнерах железных дорог только назначением на станции, открытые для производства контейнерных операций. Такая перевозка производится в порядке, установленном правилами перевозки грузов.

Под погрузку радиационных грузов должны подаваться только металлические исправные контейнеры массой брутто 3 и 5 т.

4.4.2. Погрузка в один контейнер радиационных упаковок совместно с другими грузами не допускается. Радиационный груз внутри контейнера должен быть прочно закреплен грузоотправителем (с использованием растяжек, брусков, стоек, амортизирующих и других материалов).

4.4.3. После загрузки радиационных упаковок отправитель путем измерений должен определить мощность эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности универсального контейнера и на расстоянии 1 м от него и установить по максимальным данным измерений транспортную категорию контейнера.

Вне зависимости от того, какие упаковки с радиоактивными веществами помещены в контейнере, грузоотправитель обязан обеспечить такие условия, чтобы мощность эквивалентной дозы излучения на внешней поверхности контейнера и на расстоянии 1 м от него не должна превышать величин, установленных для упаковок III транспортной категории (3-я группа опасности), а сумма транспортных индексов радиационных упаковок, загруженных в контейнеры, не должна превышать 50.

4.4.4. Установленную транспортную категорию грузоотправитель указывает в накладной, а на контейнер снаружи на торцевой и задней стенках и на крыше наклеивает знак опасности соответствующей транспортной категории (см. рис.П.6.1, 7"а", 7"б", 7"в") с указанием в них суммы транспортных индексов.

4.4.5. Масса радиационного груза в контейнере не должна превышать грузоподъемности контейнера.

4.4.6. Погрузка контейнеров с радиационными упаковками должна производиться в вагоны, следующие, как правило, без сортировки в пути следования. Такие контейнеры устанавливаются в средней части вагона, не имеющего тормозных площадок.

Вагоны, полностью загруженные контейнерами с радиационными упаковками, должны удовлетворять требованиям п.п.4.3.14 и 4.3.15.

4.4.7. Погрузка универсальных контейнеров с радиационными упаковками, приравненными ко II и III транспортным категориям (2-я и 3-я группы опасности), в одном вагоне с контейнерами, загруженными непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками, не допускается.

4.4.8. На контейнерных площадках в пунктах отправления, назначения или сортировки контейнеры с радиационными грузами, кроме контейнеров, приравненных к упаковкам I транспортной категории, должны устанавливаться на расстоянии не менее 5 м от контейнеров, загруженных непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками.

4.4.9. Радиоактивная загрязненность поверхностей радиационных упаковок, загруженных в контейнер, а также поверхностей универсальных контейнеров должна соответствовать требованиям п.4.2.13.

 4.5. Перевозка радиационных грузов пассажирскими поездами 
4.5.1. Количество одновременно перевозимых в багажном вагоне радиационных упаковок I транспортной категории не ограничивается. Перевозка осуществляется без перегрузки в пути следования.

4.5.2. Мелкие партии радиационных упаковок II и III категорий могут приниматься к перевозке грузобагажом, если:

на наружной поверхности радиационных упаковок не имеется "снимаемого" радиоактивного загрязнения, а величина общего загрязнения находится в пределах значений, указанных в п.4.2.13;

общее количество упаковок II и III категорий таково, что сумма транспортных индексов не превышает 10;

мощность эквивалентной дозы излучения в местах постоянного пребывания людей в багажном вагоне не превышает 0,01 мЗв/ч (1 мбэр/ч);

максимальная масса одной радиационной упаковки не более 165 кг при погрузке и выгрузке средствами отправителя и получателя механизированным способом и не более 50 кг при ручной погрузке;

минимальная масса брутто одной упаковки 10 кг, а размер не менее 0,2x0,2x0,2 м.

В исключительных случаях по просьбе отправителя с разрешения начальника станции допускается минимальная масса брутто одной упаковки 5 кг, а комплекта, содержащего соединения, "меченные" радиоактивными веществами, или радиоактивные медицинские препараты - до 5 кг; один из минимальных наружных размеров упаковочного комплекта должен быть не менее 0,1 м.

4.5.3. Отправки, имеющие отдельные места массой более 50 кг, принимаются лишь при условии, что на станции назначения поезд согласно расписанию имеет стоянку не менее 5 мин.

4.5.4. Грузополучатель обязан явиться за прибывшим в его адрес радиационным грузом к приходу пассажирского поезда.

При неявке грузополучателя радиационный груз выгружается из багажного вагона в багажную кладовую. Одновременно начальник станции принимает меры в соответствии с п.4.3.19.

4.5.5. Перевозка радиационных упаковок I транспортной категории в отдельном купе пассажирского поезда разрешается за плату с сопровождающим по согласованию с начальником пассажирской службы железной дороги.

Заявки на погрузку должны быть поданы не позднее чем за 5 дней до отправления поезда. Общая масса такой ручной клади не должна превышать 200 кг.

Разрешенные к перевозке радиационные упаковки должны быть доставлены грузоотправителем на станцию в день отправления поезда за 2 ч до его отхода. Сопровождающий должен заблаговременно явиться к начальнику станции и предъявить ему командировочное удостоверение и документы, подтверждающие, что предъявителю поручена перевозка радиоактивных веществ.

 4.6. Перевозка возвратной тары из-под радиоактивных веществ 
4.6.1. Порожние транспортные упаковочные комплекты из-под радиоактивных веществ должны быть очищены и не иметь "снимаемого" загрязнения радиоактивными веществами на наружных поверхностях. Общее радиоактивное загрязнение должно быть при этом в пределах значений, указанных в п.4.2.13.

Перевозка их осуществляется на общих основаниях без ограничения.

Внутри защитного контейнера не должно содержаться материалов, загрязненных радиоактивными веществами (вскрытых ампул или пеналов, ваты и т.п.), а мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 0,1 м от наружной поверхности контейнера не должна превышать 1 мкЗв/ч (0,1 мбэр/ч).

Контейнер должен быть закрыт, опломбирован грузоотправителем и помещен в наружную упаковку без знаков радиационной опасности.

4.6.2. Отправитель порожней тары в накладной в графе "Наименование груза" должен указать "Тара из-под радиоактивного вещества очищена и безопасна". Кроме того, он обязан приложить к накладной сертификат по форме, установленной Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73).

 4.7. Условия временного хранения радиационных грузов на станции 
4.7.1. На станциях, постоянно принимающих и отправляющих радиационные грузы, а также осуществляющих их временное хранение, должны быть выделены и огорожены специальные места площадью не менее 10 кв.м на складах общего пользования. Ограждение выделенного места должно быть выполнено из кирпича или бетона и иметь высоту не менее 2 м. На стену наносится знак радиационной опасности (см. рис.П.6.2, 7"а", 7"б", 7"в").

Доступ посторонних лиц на эту часть склада запрещается.

4.7.2. Выбор места хранения радиационных грузов производится комиссией в составе главного инженера отделения дороги (председатель комиссии), начальника отдела грузовой и коммерческой работы, начальника станции, представителей: дорожного транспортно-экспедиционного предприятия, производственного участка или механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ, пожарной охраны дороги, Дорожной санитарно-эпидемиологической станции (ДорСЭС), Государственного пожарного надзора и органов внутренних дел на транспорте.

Отведенные места должны быть оборудованы в соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-76) и Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/80).

Комиссия составляет акт приемки, в котором указываются условия хранения радиационных грузов, характер работ, которые разрешается проводить на территории склада с радиоактивными веществами.

На основании акта приемки ДорСЭС оформляет санитарный паспорт, являющийся разрешением на право хранения радиационных грузов, сроком на три года. Копия санитарного паспорта направляется для регистрации в органы внутренних дел.

4.7.3. Радиационные упаковки I, II, III транспортных категорий допускается временно хранить на складах совместно с другими грузами при соблюдении следующих условий:

радиационные упаковки одновременно могут храниться в таком количестве, при котором сумма транспортных индексов не превышает 50;

места для хранения радиационных упаковок должны быть расположены на расстоянии, указанном в приложении 18, от грузов с непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками, а также от багажа;

доза излучения на наружных поверхностях склада, где хранятся радиационные упаковки, не должна превышать 3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч).

Мощность эквивалентной дозы за пределами станции не должна превышать фона данной местности более чем на 0,3 мкЗв/ч (0,03 мбэр/ч).

Мощность дозы излучения контролируют работники ДорСЭС.

4.7.4. На станциях, эпизодически принимающих и отправляющих радиационные грузы, временное хранение последних допускается на общих складах при соблюдении требований п.4.7.3.

4.7.5. Упаковки III транспортной категории (4-я группа опасности), транспортируемые на условиях "исключительного использования", хранить на территории железнодорожной станции запрещается.

4.7.6. Для обеспечения контроля за продолжительностью и условиями хранения радиационных грузов должна вестись отдельная книга выгрузки (форма ГУ-44).

      
Приложение N 1
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

     
Классификация опасных грузов по видам и степени опасности 
(с изменениями на 22 ноября 2021 года)
1.1. Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами и видами опасности при транспортировании разделяют на классы, подклассы, приведенные в таблице П.1.1.

1.2. К опасным грузам класса 1 относятся: взрывчатые вещества и изделия со взрывчатыми веществами, пиротехнические вещества, составы и изделия.

Опасные грузы класса 1 подразделяются на шесть подклассов:

К подклассу 1.1 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой (взрыв массой - взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз).

К подклассу 1.2 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.

К подклассу 1.3 относят вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также незначительной опасностью взрыва, незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой:

а) при горении которых выделяется значительное тепловое излучение, или

б) которые, загораясь одно за другим, характеризуются незначительным взрывчатым эффектом, разбрасыванием, либо тем и другим.

К подклассу 1.4 относят взрывчатые вещества и изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке. Действие взрыва ограничивается грузовым местом, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки.

К подклассу 1.5 относят вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки. Минимальное требование для этих веществ - они не должны взрываться при испытании на внешнее воздействие огня.

К подклассу 1.6 относят изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изделия содержат только крайне нечувствительные к детонации вещества и характеризуются ничтожной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва.

Опасные грузы класса 1 в каждом подклассе в зависимости от их свойств, назначения и возможности совместной перевозки разделяются на группы совместимости, обозначенные буквами от A до N (кроме I, M), а также S.

Для грузов данного класса классификационный шифр состоит из номера класса, подкласса и группы совместимости.

В одном вагоне, а также в одном специализированном контейнере допускается совместная перевозка:

грузов одной и той же группы совместимости и одним и тем же номером подкласса;

грузов одной группы совместимости, но разных подклассов в соответствии с требованиями к перевозке, установленными для груза, имеющего меньший номер подкласса, при этом грузы подкласса 1.5 приравниваются к грузам подкласса 1.1;

грузов групп совместимости C, D и E в соответствии с требованиями, установленными для груза подкласса с меньшим номером и отнесенного к группе совместимости E (если перевозится груз этой группы) или С;

грузов группы совместимости S совместно с грузами других групп совместимости, кроме A и L.

Грузы группы совместимости L не должны перевозиться с грузами других групп совместимости. Более того, совместная перевозка грузов группы L разрешается только в случае, если они относятся к одному и тому же виду.

Грузы группы совместимости N, как правило, не должны перевозиться с грузами других групп совместимости, кроме S. Однако если такие грузы перевозятся совместно с грузами групп совместимости C, D и E, то грузы группы совместимости N следует рассматривать как грузы, относящиеся к группе совместимости D.

При представлении предложений о дополнении Условий совместимости при перевозке ВМ вышеуказанные условия должны строго соблюдаться.

Определение группы совместимости взрывчатых материалов производится на основании описания групп совместимости, приведенного в таблице П.1.2.

1.3. К классу 2 относят вещества, отвечающие хотя бы одному из следующих условий:

- абсолютное давление паров при температуре 50°С не менее 300 кПа (3 кгс/см);

- при температуре 20°С и нормальном давлении 101,3 кПа являются полностью газообразными, а также содержащие их изделия.

К подклассу 2.1 относят неядовитые газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом.

К подклассу 2.2 относят газы, являющиеся невоспламеняющимися и неядовитыми.

К подклассу 2.3 относят ядовитые газы, среднесмертельная (летальная) концентрация ЛК которых не превышает 5 дм/м.

Вещества и изделия класса 2 подразделяются на группы:

1. Сжатые газы - газы с критической температурой ниже 20°С.

2. Сжиженные газы - газы с критической температурой не менее 20°С.

3. Охлажденные жидкие газы - газы, которые из-за своей низкой температуры при перевозке частично находятся в жидком состоянии.

4. Газы, растворенные под давлением, - газы, которые при перевозке растворены в каком-либо растворителе.

5. Аэрозольные упаковки и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики).

6. Другие изделия, содержащие газ под давлением.

7. Газы, не находящиеся под давлением, на которые распространяются особые правила (образцы газов).

1.4. К классу 3 относят легковоспламеняющиеся жидкости, температура вспышки которых не более 60°С в закрытом тигле (сосуде).

1.5. К классу 4.1 относят:

- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, которые могут воспламеняться от кратковременного воздействия источника огня или возгораться при трении;

- саморазлагающиеся вещества, т.е. вещества, склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха;

- взрывчатые вещества, увлажненные таким количеством воды, спирта или содержащие такое количество пластификатора или флегматизатора, которые могут подавлять взрывоопасность.

1.6. К классу 4.2 относят пирофорные вещества (вещества, быстро воспламеняющиеся на воздухе); другие вещества и материалы, которые способны самопроизвольно нагреваться до возгорания.

1.7 К классу 4.3 относят вещества, которые при температуре 205°С при взаимодействии с водой выделяют самовоспламеняющиеся газы или воспламеняющиеся газы в опасных количествах с интенсивностью не менее 1 дм/(кг·ч).

1.8. К классу 5.1 относят окисляющие вещества, поддерживающие горение, вызывающие и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате экзотермической окислительно-восстановительной реакции.

1.9. К классу 5.2 относят органические вещества, имеющие в своей структуре пероксигруппу [-О-О-] и являющиеся производными водорода пероксида, в молекуле которого один или два атома водорода замещаются органическим радикалом.

Органические пероксиды - это термически нестабильные вещества, которые при нормальной или повышенной температуре способны развивать самоускоряющуюся экзотермическую реакцию. Разложение может быть вызвано теплом, контактом с примесями (например, с кислотами, соединениями тяжелых металлов, аминами), трением или ударом. Скорость разложения зависит от состава органического пероксида и увеличивается с возрастанием температуры. При разложении могут выделяться газы, вредные для здоровья или воспламеняющиеся. Многие органические пероксиды активно горят. Некоторые органические пероксиды могут разлагаться со взрывом, а особенно в закрытом пространстве. Отдельные пероксиды, даже при непродолжительном воздействии, способны вызывать серьезные повреждения роговой оболочки глаза и кожи.

1.10. К классу 6.1 относят ядовитые (токсичные) вещества, о которых на основе данных о воздействии на людей или результатов экспериментов, произведенных на животных, известно, что они могут причинить вред здоровью или привести к смерти человека при попадании через дыхательные пути (в виде паров, пыли или аэрозолей), кожу или органы пищеварения при однократном или кратковременном воздействии в относительно небольших количествах, показатели токсичности которых не превышают значений:

- среднесмертельная (летальная) доза ЛД: при введении в желудок твердых веществ - 200 мг/кг, жидкостей - 500 мг/кг; при нанесении на кожу - 1000 мг/кг;

- среднесмертельная концентрация ЛК при вдыхании пыли или аэровзвеси 10 мг/дм.

1.11. К классу 6.2 относят такие вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и грибки) или их рекомбинанты (гибриды или мутанты), о которых известно или есть основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека.

1.12. К классу 7 относят радиоактивные вещества, удельная активность которых превышает 70 кБк/кг (2 нКи/г), и изделия, содержащие такие вещества.

1.13. К классу 8 относят едкие и коррозионные вещества, которые действуют на живую кожную ткань, слизистые оболочки и глаза или в случае утечки могут вызвать повреждение других грузов или транспортных средств, или вызвать их разрушение и тем самым создать другие виды опасности.

1.14. К классу 9 относят вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов. Класс 9 включает наряду с другими (см. табл.П.1.15):

- вещества, опасные для окружающей природной среды;

- вещества, перевозимые при высокой температуре (жидкости - не ниже 100°С и твердые вещества - не ниже 240°С); 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
- генетически измененные микроорганизмы или организмы, не попадающие под критерии класса 6.2 (инфекционные вещества).

1.15. Дополнительно опасные грузы подразделяют на категории, группы совместимости и классификационные шифры, приведенные в таблицах П.1.2-П.1.15. Прочерк в колонке грузов не означает невозможность присвоения опасному грузу классификационного шифра, не приведенного в данных таблицах.

Таблица П.1.1 

Классификация опасных грузов по классам и подклассам 

Номер 	Наименование подкласса 	
Класса 	Подкласса 		
1 	1.1 	Взрывчатые вещества и изделия с опасностью взрыва массой 	
	1.2 	Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, но характеризующиеся опасностью разбрасывания 	
	1.3 	Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, характеризующиеся опасностью возгорания или незначительной опасностью взрыва или незначительной опасностью разбрасывания или тем и другим 	
	1.4 	Взрывчатые вещества и изделия, не представляющие значительной опасности 	
	1.5 	Взрывчатые вещества очень низкой чувствительности с опасностью взрыва массой 	
	1.6 	Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности, не взрывающиеся массой 	
2 	2.1 	Воспламеняющиеся газы 	
	2.2 	Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы 	
	2.3 	Ядовитые (токсичные) газы 	
3 	*) 	Легковоспламеняющиеся жидкости 	
4.1 	*) 	Легковоспламеняющиеся твердые вещества, саморазлагающиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества 	
4.2 	*) 	Самовозгорающиеся вещества 	
4.3 	*) 	Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	
5.1 	*) 	Окисляющие вещества 	
5.2 	*) 	Органические пероксиды 	
6.1 	*) 	Ядовитые (токсичные) вещества 	
6.2 	*) 	Инфекционные вещества 	
7 	*) 	Радиоактивные материалы 	
8 	*) 	Едкие (коррозионные) вещества 	
9 	*) 	Прочие опасные вещества и изделия 	

________________ 
*) Классы на подклассы не подразделяются.

Таблица П.1.2 

     
Классификационная таблица опасных грузов класса 1 

Груп- 		Классификационный шифр 	
па
совме
сти-
мости 	Наименование вещества, изделия 	в подклассах 	
		1.1 	1.2 	1.3 	1.4 	1.5 	1.6 	
А 	Инициирующие взрывчатые вещества (первичные) 	1.1A 	- 	- 	- 	- 	- 	
B 	Изделия, содержащие инициирующие (первичные) взрывчатые вещества и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств, также включаются такие изделия, как капсюли-детонаторы, сборки детонаторов и капсюли, даже если они не содержат инициирующего (первичного) взрывчатого вещества 	1.1B 	1.2B 	- 	1.4B 	- 	- 	
C 	Метательные взрывчатые вещества или другие дефлагрирующие взрывчатые вещества или изделия, их содержащие 	1.1C 	1.2C 	1.3C 	1.4C 	- 	- 	
	Вторичные детонирующие взрывчатые вещества; дымный порох; изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества без средств 							
D 	инициирования и метательных зарядов; изделия содержащие, инициирующие (первичные) взрывчатые вещества и имеющие два и более независимых предохранительных устройства 	1.1D 	1.2D	- 	1.4D 	1.5D 	- 	
E 	Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) 	1.1E 	1.2E 	- 	1.4E 	- 	- 	
F 	Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества, с собственными средствами инициирования и метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) или без метательного заряда 	1.1F 	1.2F 	1.3F 	1.4F 	- 	- 	
G 	Пиротехнические вещества, изделия, содержащие пиротехнические вещества; изделия, содержащие как взрывные вещества, так и осветительные, зажигательные, слезоточивые или дымообразующие вещества (кроме водоактивируемых изделий или изделий, содержащих белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющиеся жидкости или гель или самовоспламеняющиеся жидкости) 	1.1G 	1.2G 	1.3G 	1.4G 	- 	- 	
H 	Изделия, содержащие взрывчатые вещества и белый фосфор 	- 	1.2H 	1.3H 	- 	- 	- 	
J 	Изделия, содержащие взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость или гель 	1.1J 	1.2J 	1.3J 	- 	- 	- 	
K 	Изделия, содержащие взрывчатые вещества и ядовитые вещества (токсичный химический агент) 	- 	1.2K 	1.3K 	- 	- 	- 	
L 	Взрывчатые вещества или изделия, содержащие взрывчатые вещества и обладающие особой опасностью (например, вследствие водоактивации или присутствия самовоспламеняющейся жидкости, фосфидов или пирофорного вещества), требующие изоляции каждого вида 	1.1L 	1.2L 	1.3L 	- 	- 	- 	
N 	Изделия, содержащие только детонирующие вещества, нечувствительные в исключительной степени 	- 	- 	- 	- 	- 	1.6N 	
S 	Взрывчатые вещества или изделия, упакованные или сконструированные таким образом, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен и почти не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки 	- 	- 	- 	1.4S 	- 	- 	
	Знак опасности 	1 	1 	1 	1.4 	1.5 	1.6 	

      
Таблица П.1.3

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.1 

Воспламеняющиеся газы 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнительного 	Классифика-
ционный шифр 	
	Без дополнительного вида опасности			
	- сжатые газы		2111 	
	- сжиженные газы		2112 	
	- охлажденные жидкие газы		2113 	
1 	- газы, растворенные под давлением

- аэрозольные распылители и емкости малые	2.1
_____
- 	2114

2115 	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2116 	
	- газы не под давлением (образцы) 		2117 	

      
Таблица П.1.4 

Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.2 

 Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнительного 	Классифика-
ционный шифр 	
	Без дополнительного вида опасности			
	- сжатые газы		2211 	
	- сжиженные газы		2212 	
1 	- охлажденные жидкие газы

- газы, растворенные под давлением	2.2
______
- 	2213

2214 	
	- аэрозольные распылители и емкости малые		2215 	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2216 	
	- газы не под давлением (образцы) 		2217 	
	Окисляющие			
	- сжатые газы		2221 	
	- сжиженные газы		2222 	
2 	- охлажденные жидкие газы

- газы, растворенные под давлением	2.2
_____
5.1 	2223

2224 	
	- аэрозольные распылители и емкости малые		2225 	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2226 	
	- газы не под давлением (образцы) 		2227 	

      
Таблица П.1.5

 Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.3 

Ядовитые (токсичные) газы 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнитель-
ного 	Классифика-
ционный
шифр 	
	Без дополнительного вида опасности			
	- сжатые газы		2311 	
	- сжиженные газы		2312 	
1 	- охлажденные жидкие газы

- газы, растворенные под давлением	2.3
_________
- 	2313

2314 	
	- аэрозольные распылители и емкости малые		2315 	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2316 	
	- газы не под давлением (образцы) 		2317 	
	Воспламеняющиеся			
	- сжатые газы 		2321	
	- сжиженные газы 		2322	
2 	- охлажденные жидкие газы

- газы, растворенные под давлением	2.3
_________
2.1 	2323

2324	
	- аэрозольные распылители и емкости малые		2325	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2326	
	- газы не под давлением (образцы) 		2327 	
	Окисляющие			
	- сжатые газы 		2331	
	- сжиженные газы 		2332	
3 	- охлажденные жидкие газы

- газы, растворенные под давлением	2.3
_________
5.1 	2333

2334	
	- аэрозольные распылители и емкости малые		2335	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2336	
	- газы не под давлением (образцы) 		2337 	
	Едкие (коррозионные)			
	- сжатые газы 		2341	
	- сжиженные газы 		2342	
4 	- охлажденные жидкие газы

- газы, растворенные под давлением

- аэрозольные распылители и емкости малые	2.3
_________
8 	2343

2344

2345	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2346	
	- газы не под давлением (образцы) 		2347 	
	Воспламеняющиеся едкие (коррозионные)			
	- сжатые газы 		2351	
	- сжиженные газы 		2352	
	- охлажденные жидкие газы 		2353	
5 	- газы, растворенные под давлением 	2.3 
_________
2.1+8 	2354 	
	- аэрозольные распылители и емкости малые		2355	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2356	
	- газы не под давлением (образцы) 		2357 	
	Окисляющие едкие (коррозионные)			
	- сжатые газы 		2361	
	- сжиженные газы 		2362	
6 	- охлажденные жидкие газы

- газы, растворенные под давлением	2.3 
_________
5.1+8 	2363

2364	
	- аэрозольные распылители и емкости малые		2365	
	- другие изделия, содержащие газ под давлением		2366	
	- газы не под давлением (образцы) 		2367 	

      
Таблица П.1.6 

     
Классификационная таблица опасных грузов класса 3 

 Легковоспламеняющиеся жидкости 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнитель-
ного 	Классифика-
ционный
шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	3
_________
-	3011

3012

3013 	
2 	Токсичные 	3
_________
6.1 	3021

3022

3023 	
3 	Коррозионные 	3
_________
8 	3031

3032

3033 	
4 	Токсичные и коррозионные 	3
_________
6.1+8 	3041

3042 	
5 	Десенсибилизированные 	3
_________
- 	3051

3052

3053 	
6 	При высокой температуре	3
_________
- 	3063 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 

      
      
Таблица П.1.7 

Классификационная таблица опасных грузов класса 4.1 

 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, саморазлагающиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества 

Номер катего-
ии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнительного 	Классифика-
ционный
шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	4.1
_________
- 	4111

4112

4113 	
2 	Окисляющие 	4.1
_________
5.1 	4121

4122

4123 	
3 	Ядовитые (токсичные) 	4.1
_________
6.1 	4131

4132

4133 	
4 	Едкие (коррозионные) 	4.1
_________
8 	4141

4142

4143 	
5 	Десенсибилизированные взрывчатые 	4.1
_________
- 	4151

4152 	
6 	Десенсибилизированные взрывчатые ядовитые (токсичные) 	4.1
_________
6.1 	4161

4162 	
7 	Саморазлагающиеся (самореактивные) 	4.1
_________
- 	4171

4172

4173 	
8 	Саморазлагающиеся (самореактивные) с опасностью взрыва 	4.1
_________
1 	4181

4182 	

      
Таблица П.1.8 

     
Классификационная таблица опасных грузов класса 4.2 

 Самовозгорающиеся вещества 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнительного 	Классифика-
ционный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	4.2
_________
- 	4211

4212

4213 	
2 	Окисляющие 	4.2
_________

5.1 	4221

4222

4223 	
3 	Ядовитые (токсичные) 	4.2
_________
6.1 	4231

4232

4233 	
4 	Едкие (коррозионные) 	4.2
_________
8 	4241

4242

4243 	
5 	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	4.2
_________
4.3 	4251

4252

4253 	

      
Таблица П.1.9 

Классификационная таблица опасных грузов класса 4.3 

 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного 	Классифика-
ционный шифр 	
		дополнительного 		
1 	Без дополнительного вида опасности 	4.3
_________
- 	4311

4312

4313 	
2 	Легковоспламеняющиеся жидкие 	4.3
_________
3 	4321

4322

4323 	
3 	Легковоспламеняющиеся твердые 	4.3
_________
4.1 	4331

4332

4333 	
4 	Самонагревающиеся 	4.3
_________
4.2 	4341

4342

4343 	
5 	Окисляющие 	4.3
_________
5.1 	4351

4352

4353 	
6 	Ядовитые (токсичные) 	4.3
_________
6.1 	4361

4362

4363 	
7 	Едкие (коррозионные) 	4.3
_________
8 	4371

4372

4373 	
8 	Легковоспламеняющиеся едкие (коррозионные) 	4.3
_________
3+8 	4381 	

      
Таблица П.1.10 

Классификационная таблица опасных грузов класса 5.1 

Окисляющие вещества 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнительного 	Классифика-
ционный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	5.1
_________
- 	5111

5112

5113 	
2 	Легковоспламеняющиеся твердые 	5.1
_________
4.1 	5121 	
3 	Самонагревающиеся твердые 	5.1
_________
4.2 	5131

5132 	
4 	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	5.1
_________
4.3 	5141

5142 	
5 	Ядовитые (токсичные) 	5.1
_________
6.1 	5151

5152

5153 	
6 	Едкие (коррозионные) 	5.1
_________
8 	5161

5162

5163 	
7 	Ядовитые (токсичные) и едкие (коррозионные) 	5.1_________
6.1+8 	5171 
5172 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию)	

      
Таблица П.1.11 

Классификационная таблица опасных грузов класса 5.2 

Органические пероксиды 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного 	Классифика-
ционный
шифр 	
		дополнительного 		
1 	Без дополнительного вида опасности 	5.2
_________
- 	5212 	
2 	Взрывчатые 	5.2
_________
1 	5222 	
3 	Легковоспламеняющиеся 	5.2
_________
3 	5232 	
4 	Едкие (коррозионные) 	5.2
_________
8 	5242 	

      
Таблица П.1.12 

     
Классификационная таблица опасных грузов класса 6.1 

 Ядовитые (токсичные) вещества 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного 	Классификационный шифр 	
		дополнительного 		
1 	Без дополнительного вида опасности 	6.1
_________
- 	6111

6112

6113 	
2 	Легковоспламеняющиеся жидкие 	6.1
_________
3 	6121

6122

6123 	
3 	Легковоспламеняющиеся твердые 	6.1
_________
4.1 	6131

6132 	
4 	Самонагревающиеся 	6.1
_________
4.2 	6141

6142 	
5 	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	6.1
_________
4.3 	6151

6152 	
6 	Окисляющие 	6.1
_________
5.1 	6161

6162 	
7 	Едкие (коррозионные) 	6.1
_________
8 	6171

6172 	
8 	Легковоспламеняющиеся едкие (коррозионные) 	6.1
_________
3+8 	6181

6182 	
9 	Легковоспламеняющиеся, выделяющие воспламеняющие газы при взаимодействии с водой 	6.1
3+4.3 
	6191 	
(Строка дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59)

      
      
Таблица П.1.13 

Классификационная таблица опасных грузов класса 7 

Радиоактивные материалы 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнительного 	Классифика-
ционный
шифр 	
1 	Радиоактивные материалы, перевозимые по особому соглашению 	7
_________
- 	7111

7112

7113 	
2 	Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью, перевозимые на условиях исключительного использования 	7
_________
- 	7121

7122

7123 	
3 	Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью 	7
_________
- 	7131

7132

7133 	
4 	Радиоактивные материалы пирофорные 	7
_________
4.3 	7141

7142

7143 	
5 	Радиоактивные материалы окисляющие 	7
_________
5.1 	7151

7152

7153 	
6 	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением 	7
_________
- 	7161

7162 	
7 	Радиоактивные источники излучения (изотопы) 	7
_________
- 	7171

7172

7173 	
8 	Радиоактивные материалы едкие (коррозионные) 	7
_________
8 	7181

7182

7183 	
9 	Радиоактивные материалы, на которые распространяются некоторые исключения из Правил перевозок 	7
_________
- 	7191

7192

7193 	

      
Таблица П.1.14 

Классификационная таблица опасных грузов класса 8 

 Едкие (коррозионные) вещества 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного
дополнительного 	Классифика-
ционный
шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	8
_________
- 	8011

8012

8013 	
2 	Легковоспламеняющиеся 	8
_________
3 	8021

8022

8023 	
3 	Самонагревающиеся 	8
_________
4.2 	8031

8032 	
4 	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	8
_________
4.3 	8041

8042 	
5 	Окисляющие 	8
_________
5.1 	8051

8052 	
6 	Ядовитые (токсичные) 	8
_________
6.1 	8061

8062

8063 	
7 	Легковоспламеняющиеся ядовитые (токсичные) 	8
_________
3+6.1 	8071

8072

8073 	
8 	Окисляющие ядовитые (токсичные) 	8
_________
5.1+6.1 	8081

8082

8083 	
9 	Изделия, содержащие едкие (коррозионные) вещества (аккумуляторы и др.) 	8
_________
- 	8092

8093 	

      
Таблица П.1.15 

     
Классификационная таблица опасных грузов класса 9 

 Прочие опасные вещества и изделия 

Номер катего-
рии 	Категория 	Номер знака опасности
основного 	Классифика-
ционный
шифр 	
		дополнительного 		
1 	Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья 	9
_________
- 	9012

9013 	
2 	Вещества и изделия, которые при пожаре выделяют диоксины 	9
_________
- 	9022

9023 	
3 	Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары 	9
_________
- 	9032

9033 	
4 	Литиевые батареи 	9
_________
- 	9042 	
5 	Спасательные и транспортные средства, содержащие опасные грузы в составе оборудования 	9
_________
- 	9053 	
6 	Вещества, опасные для окружающей среды и водной среды 	9
_________
- 	9063 	
7 	Вещества, предъявляемые к перевозке с высокой температурой 	9
_________
- 	9073 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
8 	Намагниченный материал 	9
_________
- 	9083 	
9 	Другие опасные вещества, материалы и изделия, которым присвоен номер ООН 	9
_________
- 	9092

9093 	

Приложение N 2
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

     
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом 

 (кроме грузов 1 и 7 классов опасности) 
(В редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию) 
(с изменениями на 20 ноября 2023 года)

 Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом 
     
(кроме грузов 1 и 7 классов опасности) 

___________________________________________________________
 
В настоящем Алфавитном указателе в графе 7 с 1 января 2021 года исключена техническая опечатка в виде буквы "р" находящуюся в верхнем регистре - см. Протокол СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. 
___________________________________________________________
 
___________________________________________________________
 
Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86" в следующих позициях: 
"Парафин (С10-С13)" номер ООН 3077; 
"ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ" номер ООН 3077; 
"ПОЛИХРОЛДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ" номер ООН 3077. 
___________________________________________________________

Номер ООН 	Наименование груза 	Номер аварий-
ной карточ- 	Класси-
фикаци-
онный шифр 	Класси-
фикаци-
онный код 	Код опас-
ности 	Род вагона, тип контей- 	Вид отправ-
ки 	Номер знака опас-
ности 	Штемпели в накладной 	Специальные трафареты на цистерне 	Требования к цистерне (Зарезер-
вировано) 	Специ-
альные условия 	
		ки 				нера 					Код 	Специ-
альные положения 		
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	
3295 	Абсорбент (компонент дизельных топлив) газоконденсатный 	см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У .К. 	
3082 	Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 	906 	9063 	M6 	90 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
3082 	Агидол АФ-2 	906 	9063 	M6 	90 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Агидол", "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Агидол-0 	см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) 	
3077 	Агидол-0 	см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) 	
3077 	Агидол-1 	906 	9063 	M7 	90 	КВ,
УК,
КЦ 	П, К, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3077 	Агидол-10 	см. 2,4-Ди-трет-бутилфенол 	
___________________________________________________________
 
Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Агидол-10" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

1993 	Агидол-12 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Агидол", "Х", трафарет приписки 			25 	
3077 	Агидол-3 	906 	9063 	M7 	90 	УК,
КЦ 	К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3082 	Агидол-51-52-53 	906 	9063 	M6 	90 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Агидол", 
"Х", трафарет приписки 			25 	
3077 	Агидол-60 	906 	9063 	M7 	90 	УК,
КЦ 	К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)

2205 	АДИПОНИТРИЛ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Адипонитрил", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3224 	2,2’-Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% 	415 	4172 	SR1 	40 	КВ 	П 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				61 	
3242 	АЗОДИКАРБОНАМИД 	404 	4112 	SR1 	40 	КВ, 
УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
1977 	АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Азот", "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
1066 	АЗОТ СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Азот сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1660 	АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ 	203 	2361 	1TOC 	265 	КВ,
УК 	П, К 	2.3,
5.1, 
8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				27 	
1070 	АЗОТА ГЕМИОКСИД 	202 	2222 	2O 	25 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	2.2, 
5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Азота гемиоксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
2201 	АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	202 	2223 	3O 	225 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	2.2, 
5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25,
27 	
1067 	Азота диоксид 	см. ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) 	
1660 	Азота монооксид, сжатый 	см. АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ 	
1975 	Азота оксида и азота диоксида смесь 	см. АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) 	
1975 	АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) 	211 	2362 	2TOC 	265 	КВ, 
УК 	П, К 	2.3, 
5.1, 
8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". 				2, 27 	
2421 	АЗОТА ТРИОКСИД 	Перевозка запрещена 	
2451 	АЗОТА ТРИФТОРИД 	202 	2222 	2O 	25 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	2.2, 
5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Азота трифторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			25, 27 	
3082 	Акаризол 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Акаризол", "Х", трафарет приписки 			13 	
2927 	Акванит 	640 	6171 	TC1 	68 	СКВ,
СК 	П, К 	6.1,
8 	"Ядовито", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 				2, 5б, 	
2713 	АКРИДИН 	608 	6113 	T2 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Акридин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2074 	АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Акриламид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	

3426 	АКРИЛАМИДА РАСТВОР 	608 	6113 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1093 	АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	310 	3021 	FT1 	336 	СКВ, СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 
6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Акрилонитрил", "Х", трафарет приписки 			10, 29, 44 	
1092 	АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	650 	6121 	TF1 	663 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Акролеин", "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25, 10 	
2607 	АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2212 	Актинолит 	см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ 	
3140 	АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	622 	6111,
6112, 6113 	T1 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1544 	АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	620 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 
60,
60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1268 	Алкилат 	см. Алкилбензин 	
1268 	Алкилбензин 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, 
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" 			8 	
2586 	Алкилбензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты 	803 	8013 	C3 	80 	ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Алкилбензол-
сульфокислота", "Х", трафарет приписки 			15 	
1268 	Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2586 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты 	803 	8013 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Алкилсульфокислота", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2584 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	803 	8012 	C1 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2585 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты 	803 	8013 	C4 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2583 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	803 	8012 	C2 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3145 	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12-гомологи) 	804 	8011, 8012, 8013 	C3 	88, 
80,
80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2430 	АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) 	804 	8011,
8012, 8013 	C4 	88,
80,
80 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Алкилфенол", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3065 	Алкогольные напитки 	см. НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ 	
3274 	АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте 	328 	3032 	FC 	338 	КВ, 
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3205 	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. 	418 	4212,
4213 	S4 	40,
40 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3206 	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	418 	4242,
4243 	SC4 	48,
48 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	4.2, 
8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1099 	Аллил бромистый 	см. АЛЛИЛБРОМИД 	
1100 	Аллил хлористый 	см. АЛЛИЛХЛОРИД 	
3265 	Аллил-1,4-бутандиловой кислоты ангидрид 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, 
УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
2334 	АЛЛИЛАМИН 	648 	6121 	TF1 	663 	СКВ, СК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1, 
3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	"Аллиламин", "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 			2а, 19,
48 	
2333 	АЛЛИЛАЦЕТАТ 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Аллилацетат", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1099 	АЛЛИЛБРОМИД 	312 	3021 	FT1 	336 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Аллилбромид", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1545 	АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	609 	6122 	TF1 	639 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1723 	АЛЛИЛИОДИД 	323 	3032 	FC 	338 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Аллилиодид", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1724 	АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	805 	8022 	CF1 	X839 	СКВ, 
СК, 
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Аллилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			25 	
2336 	АЛЛИЛФОРМИАТ 	313 	3021 	FT1 	336 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П,К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Аллилформиат", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1100 	АЛЛИЛХЛОРИД 	312 	3021 	FT1 	336 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Аллилхлорид", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
1722 	АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	668 	СКВ 	П 	6.1, 
3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 					
2927 	Альдегид глутаровый (25-50% водный раствор) 	640 	6172 	TC1 	68 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Альдегид глутаровый", "Х", трафарет приписки 			25 	
2045 	Альдегид изобутиловый 	см. ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) 	
2396 	АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1275 	Альдегид пропионовый 	см. ПРОПИОНАЛЬДЕГИД 	
1089 	Альдегид уксусный 	см. АЦЕТАЛЬДЕГИД 	
1988 	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	331 	3021, 
3022, 
3023 		336, 
36,
36 	КВ, 
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1191 	АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 	331 	3011, 
3012, 
3013 	F1 	33,
30, 
30 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	331 	3011
3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2839 	АЛЬДОЛЬ 	607 	6112 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Альдоль",
"Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2303 	Альфаметилстирол 	см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	
3082 	Альфаметрин 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, 
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Альфаметрин", "Х", трафарет приписки 			25 	
1396 	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 	409 	4312, 4313 	W2 	423,
423 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1309 	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 	403 	4112, 4113 	F3 	40,
40 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1309 	Алюминий - пудра 	см. АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 	
1438 	Алюминий азотнокислый 	см. АЛЮМИНИЯ НИТРАТ 	
1726 	Алюминий хлористый, безводный 	см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1395 	АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ-
ПОРОШОК 	408 	4362 	WT2 	462 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2870 	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД 	409 	4251 	SW 	X333 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Алюминия боргидрид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2870 	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ 	409 	4251 	SW 	X333 	КВ,
УК 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 1-1-1" 				3 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1725 	АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ,
УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2580 	АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР 	801 	8013 	C1 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2463 	АЛЮМИНИЯ ГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ,
УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1394 	АЛЮМИНИЯ КАРБИД 	408 	4312 	W2 	423 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Алюминия карбид", "Х", трафарет приписки 			25 	

1438 	АЛЮМИНИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	"Алюминия нитрат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3264 	Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) 	816 	8013 	C1 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3264 	Алюминия оксихлорид, коагулянт 	816 	8013 	C1 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Коагулянт ОХА", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3170 	АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ 	409 	4312, 4313 	W2 	423,
423 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2715 	АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Алюминия резинат", "Х", трафарет приписки 			25 	
1398 	АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 	409 	4313 	W2 	423 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3264 	Алюминия сульфат, раствор 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Алюминия сульфат, раствор", "Х", трафарет приписки 			23 	
1397 	АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ,
УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
- 	Алюминия фторид 	Не подпадает под действие Правил 	
1726 	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
2581 	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР 	801 	8013 	C1 	80 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Алюмохлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1398 	Алюмосилиций 	см. АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 	
2581 	Алюмохлорид, раствор 	см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР 	
1392 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ 	421 	4311 	W1 	X423 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3402 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ 	421 	4311 	W2 	X423 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1389 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ 	421 	4311 	W1 	X323 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3401 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ 	421 	4311 	W2 	X423 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Амидолы 	см. 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид 	
___________________________________________________________
 
Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Амидолы" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

1390 	АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, 
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3107 	трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 88%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 6% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
1106 	АМИЛАМИН 	311 	3032, 
3033 	FC 	338, 
38 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1106 	н-Амиламин 	см. АМИЛАМИН 	
1106 	трет-Амиламин 	см. АМИЛАМИН 	
1104 	АМИЛАЦЕТАТЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амилацетат", "Х", трафарет приписки 			78 	
2620 	АМИЛБУТИРАТЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1108 	н-Амилен 	см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	
1993 	Амиленит 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амиленит", "Х", трафарет приписки 			4 	
1111 	АМИЛМЕРКАПТАН 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амилмеркаптан", "Х", трафарет приписки 			78 	
1110 	н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1112 	АМИЛНИТРАТ 	326 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амилнитрат", "Х", трафарет приписки 			78 	
1113 	АМИЛНИТРИТ 	310 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амилнитрит", "Х", трафарет приписки 			78 	
3115 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3105 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3101 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-
ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 38% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б,
42, 
43,
45,
46 	
3115 	трет-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3113 	трет-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3272 	Амилпропионат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амилпропионат", "Х", трафарет приписки 			78 	
1728 	АМИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ,
УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Амилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1109 	АМИЛФОРМИАТЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2819 	АМИЛФОСФАТ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Амилфосфат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1107 	АМИЛХЛОРИД 	312 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амилхлорид", "Х", трафарет приписки 			78 	
1107 	Амилы хлористые 	см. АМИЛХЛОРИД 	
3077 	n-Аминодифениламин 	906 	9063 	М7 	90 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	Прочие опасные вещества" 	"ПАДФА", "Х", трафарет приписки 			15, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3077 	4-Амино-2-нитрофенол 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, 
УК 	П, К, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3317 	2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2673 	2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2946 	2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН 	614 	6113 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2431 	Аминоанизолы 	см. АНИЗИДИНЫ 	
2671 	АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	

1277 	1-Аминопропан 	см. ПРОПИЛАМИН 	
1221 	2-Аминопропан 	см. ИЗОПРОПИЛАМИН 	
2967 	Аминосульфокислота 	см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 	
1708 	Аминотолуолы (жидкие) 	см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
2512 	АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 	616 	6113 	T2 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Аминофенолы", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2815 	1(2-Аминоэтил) пиперазин 	см. N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН 	
2815 	N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН 	807 	8063 	СТ1 
	86 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 	"АЭП", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3055 	2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ 	807 	8013 	C7 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2734 	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	821 	8021,
8022 	CF1 	883, 
83 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2735 	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	821 	8011,
8012, 8013 	C7 	88, 
80,
80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2733 	АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	330 	3031, 3032, 3033 	FC 	338, 
338,
38 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2735 	Амины С10 - С14, первичные 	821 	8012 	C7 	88 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Амины", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3259 	Амины С17 - С20, первичные 	820 	8012 	C8 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Амины", "Х", трафарет приписки 			15 	
3259 	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	820 	8011, 8012, 8013 	C8 	88, 
80,
80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1005 	АММИАК БЕЗВОДНЫЙ 	208 	2342 	2TC 	268 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Аммиак", "С горки не спускать", трафарет приписки 			7 	
3318 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака 	208 	2344 	4TC 	268 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25 	
2073 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака 	208 	2214 	4A 	20 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25 	
2672 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	809 	8013 	C5 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Аммиачная вода", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1760 	Аммиакат 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ,
КЦ 	П 	8 	"Едкое" 	"Аммиакат", "Х", трафарет приписки 			25 	
3218 	Аммиачно-кальциевая селитра, раствор 	см. Селитра аммиачно-кальциевая 	
1942 	Аммоний азотнокислый 	см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества 	
1439 	Аммоний двухромовокислый 	см. АММОНИЯ ДИХРОМАТ 	
2854 	Аммоний кремнефтористый 	см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	
1444 	Аммоний надсернокислый 	см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1727 	Аммоний фтористый кислый 	см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	
1479 	Аммоний хромовокислый 	см. Аммония хромат 	
1546 	АММОНИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Аммония аренат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Аммония бромид 	Не подпадает под действие Правил 	
2854 	Аммония гексафторосиликат 	см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	
1727 	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2817 	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 	801 	8062,
8063 	CT1 	86,
86 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2506 	АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2693 	Аммония гидросульфит, растворы 	см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
1727 	Аммония гидрофторид, твердый 	см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	
1843 	АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3424 	АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР 	608 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1439 	АММОНИЯ ДИХРОМАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	"Аммония дихромат", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2859 	АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Аммония метаванадат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Аммония молибдат 	Не подпадает под действие Правил 	
3218 	Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор 	510 	5113 	O1 	50 	ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			18 	
2426 	АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% 	505 	5112 	O1 	59 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1942 	АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества 	509 	5113 	O2 	50 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1". "На территории Украины прикрытие для груза N ООН 1942 не применяется" 	"Аммония нитрат", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25, 40, 72, 73, 86, 90 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73; в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию)	
3375 	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие 	505 	5112 	O1 	50 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			5, 25 	
3375 	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые 	505 	5112 	O2 	50 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			5, 25 	
1444 	Аммония пероксодисульфат 	см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1444 	АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	"Аммония персульфат", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1442 	АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	СКВ, СК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 41 	
1310 	АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ,
УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2861 	АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ 	603 	6112 	T5 	60,
60 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Аммония поливанадат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2818 	АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР 	809 	8062,
8063 	CT1 	86,
86 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Аммония роданид 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Аммония сульфат 	Не подпадает под действие Правил 	
2683 	АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР 	809 	8072 	CFT 	836 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3,
6.1 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Аммония сульфид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Аммония тиоцианат 	Не подпадает под действие Правил 	
3264 	Аммония фосфат, жидкий 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"ЖАФ", "Х", трафарет приписки 			25 	
2505 	АММОНИЯ ФТОРИД 	603 	6113 	T5 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Аммония фторид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2854 	АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Аммония фторосиликат", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
- 	Аммония хлорид 	Не подпадает под действие Правил 	
1479 	Аммония хромат 	501 	5112 	О2 	50 	КВ 	П, М 	5.1 	"Окислитель", "СО" 				1 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
	
2212 	Амозит 	см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ 	

3140 	Анабазина сульфат, раствор 	622 	6112 	T1 	60 	СКВ, СК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				60 	
1544 	Анабазина сульфат, твердый 	620 	6111 	T2 	66 	СКВ, СК 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2924 	Ангидрид изомасляный 	328 	3033 	FC 	38 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ангидрид изомасляный", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2215 	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫИ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Малеиновый ангидрид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2215 	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫИ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2739 	АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1561 	Ангидрид мышьяковистый 	см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 	
2496 	АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫИ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1079 	Ангидрид сернистый 	см. СЕРЫ ДИОКСИД 	
1829 	Ангидрид серный, стабилизированный 	см. СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3265 	Ангидрид трифторметансульфокислоты 	803 	8012 	C3 	80 	КВ,
УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
1715 	АНГИДРИД УКСУСНЫЙ 	803 	8022 	CF1 	83 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Уксусная кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 21 	
1807 	Ангидрид фосфорный 	см. ФОСФОРА (V) ОКСИД 	
2214 	Ангидрид фталевый технический коксохимического производства 	см. АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида 	
2214 	АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида 	804 	8013 	C4 	80 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Ангидрид фталевый", "Х", трафарет приписки 			3, 15 	
1463 	Ангидрид хромовый 	см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2698 	АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида 	804 	8013 	C4 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2431 	АНИЗИДИНЫ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1729 	Анизоил хлористый 	см. АНИЗОИЛХЛОРИД 	
1729 	АНИЗОИЛХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Анизоилхлорид", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2222 	АНИЗОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1547 	АНИЛИН 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Анилин", "Х", трафарет приписки 			3, 10 	
1548 	Анилин солянокислый 	см. АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД 	
1548 	АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД 	616 	6113 	T2 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1442 	Анозит 	см. АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
	Антифризы этиленгликолевые (50-60%-ный водный раствор) 	Не подпадает под действие Правил 	
2212 	Антофиллит 	см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ 	
3077 	Антрацен 	906 	9063 	M7 	90 	КВ,
УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				47,86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1951 	АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Аргон", "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
1955 	Аргон с примесью ядовитых газов 	см. Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая 	
1006 	АРГОН СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Аргон сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2188 	Арсеноводород 	см. АРСИН 	
2188 	АРСИН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				27 	
3522 	АРСИН АДСОРБИРОВАННЫЙ 	209 		9ТF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
2590 	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 	904 	9013 	M1 	90 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2212 	АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ (амозит, тремолит, актинолит, антофиллит, крокидолит) 	904 	9012 	M1 	90 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1088 	АЦЕТАЛЬ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1089 	АЦЕТАЛЬДЕГИД 	301 	3011 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	"Ацетальдегид", "Х", трафарет приписки, "С горки не спускать", 			4 	
1841 	АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК 	905 	9093 	M11 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Ацетальдегидаммиак", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2332 	АЦЕТАЛЬДОКСИМ 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3115 	Ацетила пероксид не более 27% в растворе 	Перевозка запрещена 	
2310 	Ацетилацетон 	см. ПЕНТАНДИОН-2,4 	
3106 	АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
1716 	АЦЕТИЛБРОМИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3374 	АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ 	204 	2112 	2F 	239 	КВ,
УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 					
1001 	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ 	204 	2114 	4F 	239 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2504 	Ацетилен тетрабромид 	см. ТЕТРАБРОМЭТАН 	
1702 	Ацетилентетрахлорид 	см. ТЕТРАХЛОРЭТАН 	
1898 	АЦЕТИЛЙОДИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2621 	АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1717 	АЦЕТИЛХЛОРИД 	323 	3032 	FC 	X338 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ацетилхлорид", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3115 	АЦЕТИЛПИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	Перевозка запрещена 	
3112 	АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 82% 	Перевозка запрещена 	
1090 	АЦЕТОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ацетон", "Х", трафарет приписки 			78 	
3077 	Ацетонанил 	906 	9063 	M7 	90 	КВ,
УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3077 	Ацетонанил Н 	см. 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид 	
___________________________________________________________
 
Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Ацетонанил Н" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

1648 	АЦЕТОНИТРИЛ 	310 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ацетонитрил", "Х", трафарет приписки 			78 	
1541 	АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	602 	6111 	T1 	669 	СКВ, СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	"Ацетонциангидрин", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			25,
48 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, коррозионные 	220 	2345 	5C 	28 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 8 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое" 				1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие 	220 	2365 	5CO 	285 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 5.1, 8 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое", "Окислитель" 				1,27 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся 	220 	2115 	5F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 				1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные 	220 	2355 	5FC 	238 	КВ, УК 	П, К 	2.1, 8 	"Воспламеняющийся газ", "Едкое" 				1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, окисляющие 	220 	2225 	5O 	25 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель" 				1,27 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные 	220 	2315 	5T 	26 	КВ, УК 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ" 				1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные 	220 	2345 	5TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое" 				1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся 	220 	2325 	5TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется" 				1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные 	220 	2355 	5TFC 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое" 				1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие 	220 	2335 	5ТО 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель" 				1, 27 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные 	220 	2365 	5TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое" 				1,27 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, удушающие 	220 	2215 	5A 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ" 				1 	
2810 	Аэрофлоты токсичные жидкие 	615 	6113 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Аэрофлоты", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1760 	Бактерицид СНПХ-ЛПЭ 	см. Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие 	
1993 	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 
33,
30 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2924 	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие 	328 	3031, 3032, 3033 	FC 	338, 
338,
38 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1760 	Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие 	823 	8011, 8012, 8013 	C9 	88, 
80,
80 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бактерицид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1400 	БАРИЙ 	409 	4312 	W2 	423 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1446 	Барий азотнокислый 	см. БАРИЯ НИТРАТ 	
1564 	Барий бромистый 	см. Бария бромид 	
2719 	Барий бромноватокислый 	см. БАРИЯ БРОМАТ 	
3087 	Барий двухромовокислый 	см. Бария дихромат 	
1448 	Барий марганцевокислый 	см. БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1564 	Барий сернистый 	см. Бария сульфид 	
1564 	Барий углекислый 	см. Бария карбонат 	
1564 	Барий хлористый 	см. Бария хлорид 	
1571 	БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% 	404 	4161 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2719 	БАРИЯ БРОМАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2719 	Бария бромата моногидрат 	см. БАРИЯ БРОМАТ 	

1564 	Бария бромид 	630 	6113 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 				1 	
2923 	Бария гидрат окиси 	см. Бария гидроксид 	
3134 	Бария гидрид 	429 	4362 	WT2 	X462 	КВ,
УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
2923 	Бария гидроксид 	832 	8062 	CT2 	86 	КВ, УК 	П, М, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 					
2741 	БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3 	
3087 	Бария дихромат 	503 	5151 	OT2 	56 	КВ, УК 	П, М, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 					
1564 	Бария карбонат 	630 	6112 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 					
1446 	БАРИЯ НИТРАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1884 	БАРИЯ ОКСИД 	603 	6113 	T5 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1448 	БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1449 	БАРИЯ ПЕРОКСИД 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1447 	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3406 	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР 	512 	5152, 5153 	OT1 	56,
56 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1564 	БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6112, 6113 	T5 	60,
60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1854 	БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 	405 	4211 	S4 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3134 	Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные 	429 	4362 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
1564 	Бария сульфид 	630 	6113 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 				1 	
1445 	БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3405 	БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР 	512 	5152, 5153 	OT1 	56,
56 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1564 	Бария хлорид 	630 	6112 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 				1 	
3287 	Бария хлорид, раствор 	630 	6113 	T4 	60 	ВЦ,
КЦ 	П 	6.1 	"Ядовито" 	"Бария хлорид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1564 	Бария хромат 	630 	6112 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 				1 	
1565 	БАРИЯ ЦИАНИД 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ,
СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бария цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,	
2794 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные 	834 	8093 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 				86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
2800 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные 	836 	8093 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 				86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
2795 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные 	835 	8093 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 				86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
3090 	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) 	905 	9042 	M4 	90 	КВ, УК 	П, К, 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
	
3091 	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) 	905 	9042 	M4 	90 	КВ,
УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
	
3536 	БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ, батареи литий-ионные или батареи литий-металлические 	905 	9042 
	М4 
	90 	КВ, УК 
	П, К 
	9 	"Прочие опасные вещества" 
					
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3480 	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (включая батареи литий-ионные полимерные) 	905 	9042 	М4 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
3481 	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи литий-ионные полимерные) 	905 	9042 	М4 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
3292 	БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ 	430 	4312 	W3 	423 	КВ,
УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 					
3496 	Батареи никель-металлогидридные 	Не попадает под действие Правил 	
3028 	БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные 	835 	8093 	C11 	80 	КВ,
УК 	П, К 	8 	"Едкое" 					
1992 	Беззольная высокооктановая добавка (на основе N-метиланилина) 	см. Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) 	
1990 	БЕНЗАЛЬДЕГИД 	901 	9033 	M11 	90 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Бензальдегид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1885 	БЕНЗИДИН 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1738 	Бензил хлористый 	см. БЕНЗИЛХЛОРИД 	
1737 	БЕНЗИЛБРОМИД 	647 	6172 	TC1 	68 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1886 	БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД 	605 	6112 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2653 	БЕНЗИЛИОДИД 	605 	6112 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1738 	БЕНЗИЛХЛОРИД 	647 	6172 	TC1 	68 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1739 	БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ 	814 	8011 	C9 	88 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2470 	Бензилцианид, жидкий 	см. ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ 	
1965 	Бензин газовый, нестабильный 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1203 	Бензин газовый, стабильный 	305 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" или "СТ" 			8 	
3295 	Бензин для промышленных целей 	328 	3011
3012 	F1 	33
33 	КВ,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" или "СТ" 			8, 14 	
1203 	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" или "СТ" 			8 	
1263 	Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
1736 	БЕНЗОИЛХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензоилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1114 	БЕНЗОЛ 	314 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2583 	Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты 	803 	8012 	C4 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Бензолсульфокислота", "Х", трафарет приписки 			1, 15 	
2586 	Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты 	803 	8013 	C4 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 15 	
2225 	БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	804 	8013 	C3 	80 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Бензолсуль-
фонилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 15 	
2225 	Бензолсульфохлорид 	см. БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	
1114 	Бензольная головка 	см. БЕНЗОЛ 	
2224 	БЕНЗОНИТРИЛ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2338 	БЕНЗОТРИФТОРИД 	312 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензотрифторид", "Х", трафарет приписки 			78 	
2226 	БЕНЗОТРИХЛОРИД 	804 	8012 	C9 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Бензотрихлорид", "Х", трафарет приписки 			25 	
2587 	БЕНЗОХИНОН 	616 	6112 	T2 	60 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1993 	Бентол 	см. Фракция бензол-толуольная 	
1567 	БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК 	617 	6132 	TF3 	64 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 4.1 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2464 	БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1566 	БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6112, 6113 	T5 	60,
60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2837 	БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ 
РАСТВОР 	801 	8012, 8013 	C1 	80,
80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2693 	БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ 
РАСТВОР, Н.У.К. 	816 	8013 	C1 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2251 	БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНА-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) 	305 	3012 	F1 	339 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1953 	Блаугаз 	см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
2969 	БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ 	902 	9092 	M11 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2016 	БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя 	634 	6112 	T2 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				3 	
2017 	БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя 	639 	6172 	TC2 	68 	КВ,
УК 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 				3 	
2028 	БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости 	836 	8092 	C11 	80 	КВ,
УК 	П, К 	8 	"Едкое" 					
1008 	Бор фтористый 	см. БОРА ТРИФТОРИД 	
1741 	Бор хлористый 	см. БОРА ТРИХЛОРИД 	
2692 	БОРА ТРИБРОМИД 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1008 	БОРА ТРИФТОРИД 	203 	2341 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бора трифторид", "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
3519 	БОРА ТРИФТОРИД АДСОРБИРОВАННЫЙ 	203 		9ТС 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
1743 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3420 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1742 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3419 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2851 	БОРА ТРИФТОРИДА-ДИГИДРАТ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1741 	БОРА ТРИХЛОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ,
УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 					
1312 	БОРНЕОЛ 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1744 	БРОМ или БРОМА РАСТВОР 	802 	8061 	CT1 	886 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, трафарет приписки 			3, 25 	
1745 	Бром пятифтористый 	см. БРОМА ПЕНТАФТОРИД 	
1746 	Бром трехфтористый 	см. БРОМА ТРИФТОРИД 	
3241 	2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 	404 	4113 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
2341 	1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 	324 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2688 	1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1745 	БРОМА ПЕНТАФТОРИД 	504 	5171 	OTC 	568 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1,
6.1, 8 	"Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1746 	БРОМА ТРИФТОРИД 	504 	5171 	OTC 	568 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1,
6.1, 8 	"Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2901 	БРОМА ХЛОРИД 	211 	2362 	2TOC 	265 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3,
5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	"Брома хлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	

3213 	БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112, 5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1450 	БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2513 	БРОМАЦЕТИЛБРОМИД 	803 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1569 	БРОМАЦЕТОН 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бромацетон", "Х", трафарет приписки 			1, 310, 25 	
2645 	Бромацетофенон 	см. ФЕНАЦИЛБРОМИД 	
1694 	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ 	616 	6111 	T1 	66 	СКВ, СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3449 	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6111 	T2 	66 	СКВ, СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2514 	БРОМБЕНЗОЛ 	318 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бромбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2339 	2-БРОМБУТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1126 	1-БРОМБУТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1891 	Бромистый этил 	см. ЭТИЛБРОМИД 	
2342 	БРОММЕТИЛПРОПАНЫ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2515 	БРОМОФОРМ 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2343 	2-БРОМПЕНТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2344 	2-Бромпропан 	см. БРОМГГРОПАНЫ 	
2344 	БРОМПРОПАНЫ 	312 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			78 	
2345 	3-БРОМПРОПИН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			78 	
1009 	БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2419 	БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бромтрифторэтилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1887 	БРОМХЛОРМЕТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1570 	БРУЦИН 	620 	6111 	T2 	66 	СКВ, СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1379 	БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) 	405 	4213 	S2 	40 	КВ,
УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
1993 	Бустиран 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Бустиран", "Х", трафарет приписки 			10 	
1010 	Бутадиен-1,2, стабилизированный 	см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1010 	Бутадиен-1,3, стабилизированный 	см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1010 	БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутадиен", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1011 	БУТАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2346 	БУТАНДИОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			78 	
1120 	БУТАНОЛЫ 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			78 	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию.
      	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию.
      	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию.
      	
2956 	5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-
м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) 	404 	4113 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
3103 	н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-
БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3108 	н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-
БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", 
"Едкое", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", 
"Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ,
РК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", 
"Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43, 45, 46 	
3107 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием пероксида ди-трет-бутила концентрацией не более 6% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", 
"Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", 
"Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45,
46 	
3117 	трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3272 	трет-Бутилакрилат, стабилизированный 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			78 	
2348 	БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутилакрилат", "Х", трафарет приписки 			78 	
1125 	н-БУТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3267 	2,2’-(Бутиламино)-диэтанол 	818 	8012 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			3, 25 	
2738 	N-БУТИЛАНИЛИН 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1123 	БУТИЛАЦЕТАТЫ 	306 	3012,
3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутилацетат", "Х", трафарет приписки 			78 	
3082 	Бутилбензилфталат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Бутилбензилфталат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2709 	БУТИЛБЕНЗОЛЫ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутилбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1126 	н-Бутилбромид 	см. 1-БРОМБУТАН 	
3272 	н-Бутилбутират 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3255 	трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ 	Перевозка запрещена 	
1718 	Бутилдигидрофосфат 	см. КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ 	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию.
      	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию.
      	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию.
      	
1012 	БУТИЛЕН 
  	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 59 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
3022 	1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	п, к 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2485 	н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	п, к 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
2484 	трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	п, к 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
2690 	N,h-БУТИЛИМИДАЗОЛ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	п, к 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Бутилкарбитол 	Не подпадает под действие Правил 	
3107 	трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	п, к 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3108 	трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	реф, РК 	п, к 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
2347 	БУТИЛМЕРКАПТАН 	304 	3012 	F1 	33 	кв,
УК, ВЦ, КЦ 	п, к 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутилмеркаптан", "Х", трафарет приписки 			78 	
2227 	н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	316 	3013 	F1 	39 	кв,
УК, ВЦ, КЦ 	п, к 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3102 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52-100% 	506 	5222 	P1 	539 	реф, РК 	п, к 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3108 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста 	506 	5212 	P1 	539 	реф, РК 	п, к 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45, 	
3103 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3108 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
2351 	БУТИЛНИТРИТЫ 	310 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-
МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3117 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	

3113 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 52-100% 	Перевозка запрещена 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОК-СИ)-
БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45, 46 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 31% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
БУТАН с концентрацией не более 36%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33%, смеси 	Перевозка запрещена 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	Перевозка запрещена 	
3118 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-
ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-
ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 	
3109 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-
ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25, 42,
43, 45,
46 	
3101 	трет-Бутилпероксиацетат не менее 32%, но не более 77% в растворителе типа А не менее 23% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", 
"Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3101 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", 
"Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, 
"С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБУ-
ТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45,
46 	
3113 	трет-БУТИЛПЕРОКСИДИ-
ЭТИЛАЦЕТАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3111 	трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3108 	1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-
трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-
трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-
КАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией более 77-100% 	Перевозка запрещена 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 68% 	Перевозка запрещена 	
3118 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде (замороженная) 	Перевозка запрещена 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 27%, но не более 67%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33% 	Перевозка запрещена 	
3113 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 67%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% 	Перевозка запрещена 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕ-
АРИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 	
1914 	н-Бутилпропионат 	см. БУТИЛПРОПИОНАТЫ 	
1914 	БУТИЛПРОПИОНАТЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, 
УК, 
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2667 	БУТИЛТОЛУОЛЫ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1747 	БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8022 	CF1 	X83 	СКВ, СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Бутилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			25 	
1128 	н-БУТИЛФОРМИАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3265 	Бутилфосфат 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутилфосфат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1127 	Бутилхлориды 	см. ХЛОРБУТАНЫ 	
2743 	н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6182 	TFC 	638 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутилхлор-формиат", "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
2810 	Бутилцеллозольв 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Бутилцелло-зольв", "Х", трафарет приписки 			25 	
2747 	трет-БУТИЛЦИКЛОГЕК-
СИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1127 	Бутилы хлористые 	см. ХЛОРБУТАНЫ 	
1144 	2-Бутин 	см. КРОТОНИЛЕН 	
2716 	Бутин-1,4-диол 	см. БУТИНДИОЛ-1,4 	
2716 	БУТИНДИОЛ-1,4 	607 	6113 	T2 	60 	КВ, 
УК, 
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1129 	БУТИРАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, 
УК, 
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Бутиральдегид", "Х", трафарет приписки 			78 	
2840 	БУТИРАЛЬДОКСИМ 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Бутиральдоксим", "Х", трафарет приписки 			78 	
2353 	БУТИРИЛХЛОРИД 	323 	3032 	FC 	338 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутирилхлорид", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
- 	Бутиролактон 	Не подпадает под действие Правил 	
2411 	БУТИРОНИТРИЛ 	310 	3022 	FT1 	336 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутиронитрил", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2058 	ВАЛЕРАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Валеральдегид", "Х", трафарет приписки 			78 	
2502 	ВАЛЕРИЛХЛОРИД 	803 	8022 	CF1 	83 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Валерилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3285 	Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства 	630 	6113 	T5 	60 	КВ 	П 	6.1 	"Ядовито" 					
2931 	ВАНАДИЛСУЛЬФАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2443 	ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2862 	ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2862 	Ванадия пятиокись 	см. ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный 	
3285 	ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60,
60 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2444 	ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2475 	ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Ванадия трихлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3360 	Вата хлопковая 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1070 	Веселящий газ 	см. АЗОТА ГЕМИОКСИД 	
1856 	ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ 	Не подпадает под действие Правил 	

3363 	ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ или ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ПРИБОРАХ 	Не подпадает под действие Правил 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3175 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°С 	410 	4112 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
3244 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 	822 	8092 	C10 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3175 	Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. 	см. ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°С 	
3243 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 	630 	6112 	T9 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 71 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 	623 	6211 	I1 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 				56 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) 	623 	6211 	I1 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 				56 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте 	623 	6211 	I1 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2, 2.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 				56 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 	623 	6211 	I2 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 				56 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы) 	623 	6211 	I2 	606 	СКВ,
СК 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 				56 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте 	623 	6211 	I2 	606 	СКВ,
СК 	П, К 	6.2, 2.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 				56 	
3208 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	421 	4311,
4312, 4313 	W2 	X423,
423,
423 	КВ, УК,
для к.ш.
4312, 4313
еще ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3209 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	427 	4341,
4342, 4343 	WS 	X423,
423,
423 	КВ, УК, для к.ш.
4342, 4343 еще ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой 
выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3392 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ 	424 	4211 	S5 	333 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3394 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 	419 	4251 	SW 	Х333 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3393 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 	419 	4251 	SW 	Х432 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3391 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ 	415 	4211 	S5 	333 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3398 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 	409 	4311, 4312, 4313 	W1 	X323, 323,
323 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3399 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ 	407 	4321, 4322, 4323 	WF1 	X323, 323,
323 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3396 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	409 	4331, 4332, 4333 	WF2 	X423, 423,
423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3397 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	419 	4341, 4342, 4343 	WS 	X423, 423,
423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3395 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 	421 	4311, 4312, 4313 	W2 	X423, 423,
423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3400 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	415 	4212, 4213 	S5 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3531 	ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К. 		4113 
	РМ1 
	40 	КВ, УК 
	П, К 
	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 
					
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3532 	ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К. 		4113 	РМ1 
	40 	КВ, УК 
	П, К 
	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 
					
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3533 	ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К 	перевозка запрещена 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3534 	ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К 	перевозка запрещена 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
1693 	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	615 	6111, 6112 	T1 	66, 
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3448 	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	634 	6111, 6112 	T2 	66, 
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3260 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	815 	8011, 8012, 8013 	C2 	88, 
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3261 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	803 	8011, 8012, 8013 	C4 	88,
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К, 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2921 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	824 	8031, 8032 	CF2 	884, 
84 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 4.1 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3084 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	830 	8051, 8052 	CO2 	885, 
85 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			3, 25 	
3262 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	819 	8011, 8012, 8013 	C6 	88, 
80,
80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3263 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	819 	8011,
8012, 8013 	C8 	88,
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2923 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	832 	8061, 8062, 8063 	CT2 	886, 
86,
86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1759 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	822 	8011, 8012, 8013 	C10 	88, 
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3096 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	828 	8041, 8042 	CW2 	842,
842 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.3 	"Едкое", "При взаимодействии 
с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3095 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	826 	8031, 8032 	CS2 	884, 
84 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.2 	"Едкое", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3180 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	414 	4142, 4143 	FC2 	48,
48 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2925 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	414 	4142, 4143 	FC1 	48,
48 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3178 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F3 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3097 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
1325 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F1 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3176 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. 	411 	4112, 4113 	F2 	44,
44 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3179 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	413 	4132, 4133 	FT2 	46,
46 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2926 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	413 	4132, 4133 	FT1 	46,
46 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3085 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	515 	5161,
5162, 5163 	OC2 	558,
58,
58 	КВ, УК, для к.ш.
5162, 5163
еще ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3100 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
3087 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	503 	5151, 5152, 5153 	OT2 	556, 56,
56 	КВ, УК, для к.ш.
5152, 5153
еще
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	

3137 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
1479 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	501 	5111,
5112, 5113 	O2 	55,
50,
50 	КВ, УК, для к.ш.
5112, 5113
еще ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3121 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
3077 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3200 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	415 	4211 	S4 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
2846 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	415 	4211 	S2 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 				3 	
3258 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240°С 	908 	9073 	M10 	99 	КВ 	П 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3192 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	417 	4242,
4243 	SC4 	48,
48 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3126 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	417 	4242,
4243 	SC2 	48,
48 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3190 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	415 	4212,
4213 	S4 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3127 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
3088 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	415 	4212, 4213 	S2 	40,
40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 				
3191 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	416 	4232,
4233 	ST4 	46,
46 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3128 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	416 	4232,
4233 	ST2 	46,
46 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3222 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B 	415 	4182 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1, 1 	"Легко воспламеняется", "Взрывоопасно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3232 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3224 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C 	415 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 				61 	
3234 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3226 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D 	415 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
3236 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3228 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E 	415 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
3238 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3230 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F 	415 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
3240 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3535 
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 		6131 	TF3 
	664 	КВ, УК 
	П, К 
	6.1, 4.1 
	"Легко воспламеняется", "Ядовито", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71)
      	
3535 
	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 		6132 	TF3 
	64 	КВ, УК 
	П, К 
	6.1, 4.1 
	"Легко воспламеняется", "Ядовито", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3290 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	640 	6171, 6172 	TC4 	668,
68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2928 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	640 	6171, 6172 	TC2 	668, 68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2930 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	644 	6131,
6132 	TF3 	664,
64 	КВ, УК, для к.ш.
6132,
еще ВЦ,
КЦ 	П,К 	6.1, 4.1 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3288 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3086 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	657 	6161, 6162 	TO2 	665, 65 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2811 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	634 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3125 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	651 	6151, 6152 	TW2 	642,
642 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.3 	"Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3124 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	653 	6141, 6142 	TS 	664, 64 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.2 	"Ядовито", "Самовозгорается", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3335 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОГО ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, Н.У.К. 	Не подпадает под действие Правил 	
3131 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	423 	4371, 4372, 4373 	WC2 	X482, 482,
482 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3132 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 		4331,
4332, 4333 	WF2 	X423, 423,
423 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 4.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
2813 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	421 	4311,
4312, 4313 	W2 	X423, 423,
423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3133 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
3135 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 		4341, 4342, 4343 	WS 	X423, 423,
423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3134 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	429 	4361,
4362, 4363 	WT2 	X462,
462,
462 	КВ, УК, для к.ш.
4362, 4363
еще ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3379 	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	328 	3011 	D 	33 	КВ, 
УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 				3 	
3380 	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	404 	4151 	D 	40 	КВ, 
УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 				3 	
3161 	Винил 	218 	2112 	2F 	23 	ВЦ, 
КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3-3-3" 	"Винил", 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			2а, 4, 5 	
1301 	ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Винилацетат", "Х", трафарет приписки 			21 	
1301 	Винилацетат-ректификат 	см. ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3161 	Винилацетилен, стабилизированный 	218 	2112 	2F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
2055 	Винилбензол, мономер, ингибированньй 	см. СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1085 	ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
2838 	ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			78 	
1303 	Винилиден хлористый, стабилизированный 	см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1959 	Винилиденфторид 	см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 	
1303 	ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	312 	3011 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Винилиденхлорид", "Х", трафарет приписки 			4 	
3073 	ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	609 	6182 	TFC 	638 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3272 	Винилпропионат, стабилизированный 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2618 	ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	317 	3013 	F1 	39 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	

1305 	ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	321 	3031 	FC 	X338 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Винилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1860 	ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			25 	
2589 	ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			3, 25 	
1086 	ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Винил хлористый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1477 	Висмута (III) нитрат 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П, М 	5.1 	"Окислитель", "СО" 					
2672 	Вода аммиачная 	см. АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	
1760 	Водамин-115 	см. Смола полиамидная 	
3265 	Водный слой дикарбоновых кислот 	см. Дикарбоновых кислот водный слой 	
1993 	Водоизолирующий состав АКОР-МГ, АКОР-МА 	см. Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся 	
3468 	ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
1966 	ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	204 	2113 	3F 	223 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			25, 2а 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77. - См. предыдущую редакцию) 
	
1953 	Водород с примесью ядовитых газов 	см. ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
1049 	ВОДОРОД СЖАТЫЙ 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Водород сжатый", 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 2а 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77. - См. предыдущую редакцию) 
	
1048 	ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			25 	
2034 	ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			3, 25 	
2197 	ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-0-3" 	Наименование груза, 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			25 	
2015 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида 	505 	5161 	OC1 	559 	СКВ,
СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, 
"С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а,
5а, 17,
41, 63 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
2015 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида 	505 	5161 	OC1 	559 	СКВ,
СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	"Водорода 
пероксид", "Х", "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			2, 2а,
5а, 17,
41, 63 	
2014 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) 	505 	5162 	OC1 	58 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Пергидроль", "Х", трафарет приписки 			3, 17, 53 	
2984 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) 	505 	5113 	O1 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3149 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты 	505 	5162 	OC1 	58 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3526 	ВОДОРОДА СЕЛЕНИД АДСОРБИРОВАННЫЙ 	209 		9 ТF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
2202 	ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				27 	
1052 	ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	837 	8061 	CT1 	886 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Спускать 
с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Водорода фторид 
безводный", "Х", "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			3, 10 	
1050 	ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", 
"Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", 
"Едкое", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
2186 	ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	Перевозка запрещена 	
1051 	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды 	602 	6121 	TF1 	663 	СКВ 	П 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 				3, 2, 5б, 	
1614 	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом 	602 	6121 	TF1 	663 	СКВ 	П 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 				2, 5б, 	
3294 	ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода 	602 	6121 	TF1 	663 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5б, 25, 	
1953 	Водяной газ 	см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
1003 	ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	202 	2223 	3O 	225 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Воздух", 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			27, 28 	

1002 	ВОЗДУХ СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Воздух сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
1372 	ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ или ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЖЖЕННЫЕ, ВЛАЖНЫЕ или СЫРЫЕ 	Не подпадает под действие Правил 	
1373 	ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом 	415 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
1353 	ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3360 	ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СУХИЕ 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3360 	Волокно хлопковое 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
2196 	ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 					
1993 	Высокооктановая добавка 	см. Добавка высокооктановая 	
3511 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ, Н.У.К. 	220 		9А 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3510 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	220 		9F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3513 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 		9О 	25 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3512 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. 	220 		9Т 	26 	КВ, УК 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3514 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	220 		9ТF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3516 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 		9ТС 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
3515 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 		9ТО 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель" "Спускать с горки осторожно",
 "Прикрытие 0-0-1" 					
3517 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 		9 ТFС 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1,
8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3518 	ГАЗ АДСОРБИРОВАННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 		9ТОС 	265 	КВ, УК 	П, К 	23, 5.1,
8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3354 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	218 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3355 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	219 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
1967 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	220 	2312 	2T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1968 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. 	215 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1023 	ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ 	207 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
1071 	ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ 	207 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3312 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	218 	2113 	3F 	223 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			27, 28 	
3311 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2223 	3O 	225 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			27, 28 	
3158 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	215 	2213 	3A 	22 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			25 	

1959 	Газ рефрижераторный R 1132a 	см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 	
1958 	Газ рефрижераторный R 114 	см. 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) 	
1020 	Газ рефрижераторный R 115 	см. ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) 	
2193 	Газ рефрижераторный R 116 	см. ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) 	
1028 	Газ рефрижераторный R 12 	см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	
1858 	Газ рефрижераторный R 1216 	см. ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) 	
1021 	Газ рефрижераторный R 124 	см. 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) 	
3220 	Газ рефрижераторный R 125 	см. ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) 	
1974 	Газ рефрижераторный R 12B1 	см. ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) 	
1022 	Газ рефрижераторный R 13 	см. ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) 	
2422 	Газ рефрижераторный R 1318 	см. ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) 	
1983 	Газ рефрижераторный R 133a 	см. 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) 	
3159 	Газ рефрижераторный R 134a 	см. 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) 	
1009 	Газ рефрижераторный R 13B1 	см. БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) 	
1982 	Газ рефрижераторный R 14 	см. ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) 	
2517 	Газ рефрижераторный R 142b 	см. 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) 	
2035 	Газ рефрижераторный R 143a 	см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) 	
1030 	Газ рефрижераторный R 152a 	см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) 	
2453 	Газ рефрижераторный R 161 	см. ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) 	
1029 	Газ рефрижераторный R 21 	см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 	
2424 	Газ рефрижераторный R 218 	см. ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) 	
1018 	Газ рефрижераторный R 22 	см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 	
3296 	Газ рефрижераторный R 227 	см. ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) 	
1984 	Газ рефрижераторный R 23 	см. ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) 	
3252 	Газ рефрижераторный R 32 	см. ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) 	
1063 	Газ рефрижераторный R 40 	см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТOPНЫИ R 40) 	
3337 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
3338 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать",
трафарет приписки 			4 	
3339 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407В (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
3340 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407С (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2454 	Газ рефрижераторный R 41 	см. МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) 	
2602 	Газ рефрижераторный R 500 	см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) 	
1973 	Газ рефрижераторный R 502 	см. ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) 	
2599 	Газ рефрижераторный R 503 	см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 	
1976 	Газ рефрижераторный RC 318 	см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 	
1078 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 	215 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1954 	ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	218 	2111 	1F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			3, 4 	
3156 	ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2221 	1O 	25 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3305 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	219 	2352 	1TFC 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 25 	
1953 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	219 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			3, 25,
27 	
3304 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 	2341 	1TC 	268 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 25 	
3306 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 	2361 	1TOC 	265 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 25,
27 	
3303 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2331 	1TO 	265 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
1955 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	220 	2311 	1T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1956 	ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. 	215 	2211 	1A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3161 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	218 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	

3157 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2222 	2O 	25 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3309 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	219 	2352 	2TFC 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3,
2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3160 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	219 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3308 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3310 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3,
5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3307 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2332 	2TO 	265 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4, 27 	
3162 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	220 	2312 	2T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
3163 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. 	215 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1953 	Газ Фишера-Тропша 	см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
3167 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	218 	2117 	7F 	23 	КВ, УК 	П, М,
К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 					
3168 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	219 	2327 	7TF 	263 	КВ, УК 	П, М, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", 
"Легко воспламеняется" 				27 	
3169 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	220 	2317 	7T 	26 	КВ, УК 	П, М, К 	2.3 	"Ядовитый газ" 					
1964 	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. 	206 	2111 	1F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1965 	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В или С 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1202 	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С", "Бензин-Нефть", "СТ" 			8, 74 	
1202 	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°С) 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" 			8 	
3295 	Газоконденсат углеводородный 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" 			8 	
1075 	ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1058 	ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
2803 	ГАЛЛИЙ 	813 	8013 	C10 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Галлий", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2545 	ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 	405 	4211,
4212, 4213 	S4 	43,
40,
40 	КВ, УК, для к.ш.
4212, 4213
еще ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	

1326 	ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1781 	ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	"Гексадецил-
трихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2458 	ГЕКСАДИЕНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Гексадиены", "Х", трафарет приписки 			78 	
1207 	ГЕКСАЛЬДЕГИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2280 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ 	807 	8013 	C8 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1783 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	807 	8012, 8013 	C7 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Гексаметилендиамин", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 18 	
2281 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	609 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2281 	1,6-Гексаметилендиизоцианат 	см. ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
2493 	ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Гексаметиленимин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1328 	ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2282 	ГЕКСАНОЛЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1208 	ГЕКСАНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Гексаны", "Х", трафарет приписки 			78 	
2810 	Гексаран 	см. Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты 	
2420 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОН 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-3" 	"Гексафторацетон", "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
2552 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ 	625 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3436 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ 	625 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1858 	ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	"Гексафтор-пропилен", "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
2193 	ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) 	201 	2211 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
2661 	ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН 	625 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2729 	ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2279 	ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН 	606 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2279 	Гексахлорбутадиен-1,3 	см. ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН 	
1479 	Гексахлормеламин, флегматизированный 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П 	5.1 	"Окислитель", "СО" 				1 	
2875 	ГЕКСАХЛОРОФЕН 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2646 	ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН 	605 	6111 	T1 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Гексахлорэтан 	906 	9063 	М7 	90 	КВ 	П 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1611 	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1612 	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ 	209 	2311 	1T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			25 	
2370 	ГЕКСЕН-1 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Гексен", "Х", трафарет приписки 			78 	
3115 	трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 71%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 29% 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 28% 	Перевозка запрещена 	
1784 	ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	"Гексилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1963 	ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
1046 	ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ, 
СКВ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Гелий сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 84 	
3356 	ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ 	514 	5112 	O3 	50 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 					
1325 	Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ 	401 	4112 	F1 	40 	КВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
3056 	н-ГЕПТАЛЬДЕГИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1206 	ГЕПТАНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Гептаны", "Х", трафарет приписки 			78 	
3296 	ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			25 	
2278 	н-ГЕПТЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3295 	Гептен-2, гептен-3 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	

3286 	Гептил 	328 	3041 	FTC 	368 	СКВ,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1,
8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 	"Гептил", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 			2, 2а, 5, 5б, 25, 32, 44 	
2192 	ГЕРМАН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				27 	
3523 	ГЕРМАН АДСОРБИРОВАННЫЙ 	209 		9TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3264 	Германия (IV) хлорид 	816 	8012 	C1 	88 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 					
2029 	ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ 	807 	8071 	CFT 	886 	СКВ, СК 	П, К 	8, 3, 6.1 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б 	
3293 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% 	622 	6113 	T4 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3484 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37% 	807 	8071 	CFT 	886 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 3, 6.1 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито",
 "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 1-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито",
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза,
"С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5, 5б, 25 	
2030 	ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% 	807 	8061 	CT1 	886 	СКВ, СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Ядовито", "Не спускать с горки "Прикрытие 
1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5, 5б, 10, 25 	
2030 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% 	807 	8062,
8063 	CT1 	86,
86 	КВ,
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 
1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет 
приписки 			3, 25 	
2923 	Гидразин-сульфат 	832 	8062 	CT2 	86 	КВ, УК 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 					
3182 	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F3 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1409 	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	421 	4311,
4312 	W2 	X423,
423 	КВ, УК, для к.ш.
4312
еще ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3471 	ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. 	801 	8062, 8063 	CT1 	86,
86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО",
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1740 	ГИДРОДИФТОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	815 	8012, 8013 	C2 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3474 	1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛА
МОНОГИДРАТ 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П,К 	4.1 	"Легко воспламеняется",
"Прикрытие 0-0-1" 				80 	
2865 	ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3264 	Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Гидроксиламина сульфат, водный раствор 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Гидроксила-
минсульфат", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Гидролизат диметилдихлорсилана 	328 	3011, 3013 	F1 	33,
30 	СКВ, СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Гидролизат ДМДХС", "Х", трафарет приписки 			25 	
3109 	Гидроперекись кумила 	см. Кумила гидропероксид 	
1993 	Гидрофобизатор ГФК-1 	328 	3011,
3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"ГФК", "Х",
трафарет приписки 			25 	
3109 	Гипериз 	см. Кумила гидропероксид 	
1791 	ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР 	816 	8012,
8013 	C9 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3212 	ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2810 	Глицедол 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Глицедол", "Х", трафарет приписки 			10 	
2689 	ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН 	625 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2750 	Глицерина дихлоргидрин 	см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	
2622 	ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", 
"Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Глицидальдегид", "Х", 
трафарет приписки 			25, 44 	
1353 	Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
1467 	Гуанидин азотнокислый 	см. ГУАНИДИНА НИТРАТ 	
1467 	ГУАНИДИНА НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			25 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Нефть", "Т", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			11, 24 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М,
К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Нефть", "Т", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			11, 24 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М,
К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Нефть", "Т", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			11, 24 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М,
К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ,
УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Нефть", "Т", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			11, 24 	
3166 	Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на воспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость 	Не подпадает под действие Правил 	
1872 	Двуокись свинца 	см. СВИНЦА ДИОКСИД 	
3082 	Деготь каменноугольный 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Деготь", "Х", трафарет приписки 			13, 55 	
1957 	ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать",
трафарет приписки 			4 	
1868 	ДЕКАБОРАН 	404 	4132 	FT2 	46 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1147 	ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1147 	Декалин 	см. ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН 	
2247 	н-ДЕКАН 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
3295 	Деканы 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	

3082 	Децилакрилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Децилакрилат", "Х", трафарет приписки 			25 	
1992 	Деэмульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20) 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Деэмульгатор "Десеканафт-20", "Х", 
трафарет приписки 			10, 44 	
1992 	Деэмульгатор "Рекод 752" 	см. Деэмульгаторы типа РЕКОД 	
1993 	Деэмульгатор-ингибитор АМ-7 	328 	3011,
3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Деэмульгатор-ингибитор АМ-7", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, УК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1992 	Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3021 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
1992 	Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Деэмульгатор", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
1993 	Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			10 	
1992 	Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022, 3023 	FT1 	336 
36 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Наименование груза", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
1993 	Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012,
3013 	F1 	33, 
33
30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3360 	Джут-волокно 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
- 	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 68% 	Не подпадает под действие Правил 	
3106 	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3102 	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", 
"Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-
ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3112 	ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 87% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛ-
ПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3106 	ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОК-
СИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
- 	ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОК-
СИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	Не подпадает под действие Правил 	
3102 	ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85-100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 	
2810 	Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Гексаран", "Х", трафарет приписки 			25 	
3113 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 77-100% 	Перевозка запрещена 	
3120 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3117 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 62%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией более 38%, но не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 38%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 62% 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 20% и БЕНЗОИЛА(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 18% и ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 4%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 58%, смеси 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3107 	2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 78% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43,
45,
46 	
3119 	ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3114 	ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 100% 	Перевозка запрещена 	
3113 	ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52-100% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	

2372 	1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3103 	1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-
ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3110 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-
ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-
ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 43% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-
ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 42% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45, 46 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-
ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-
ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3101 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-
ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90-100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3107 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3101 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80-100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25, 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 25% и этилбензола 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 25, 5б,
42, 43,
45, 46 	
3106 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-
ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-
КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3102 	ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3224 	Диазодиметиланилин 	415 	4172 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 				1, 61 	
3224 	Диазодиэтиланилин 	415 	4172 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 				1, 61 	
1067 	ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) 	211 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			2, 2а, 4, 27, 65 	
2359 	ДИАЛЛИЛАМИН 	311 	3042 	FTC 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диаллила-мин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2651 	4,4’-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	2,4-Диаминофеноладигидрохлорид 	906 	9063 	M7 	90 	КВ,
УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
2346 	Диацетил 	см. БУТАНДИОН 	
3115 	ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% 	Перевозка запрещена 	
3115 	Диацетилпероксид, не более 27% в растворе 	Перевозка запрещена 	
2434 	ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	"Дибензилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	

3102 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77% , но не более 94% с водой концентрации не менее 6% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П 	5.2, 1 	"Органический пероксид", 
"Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	Дибензоила пероксид не более 62% - паста 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3107 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3102 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
- 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 35%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 65% 	Не подпадает под действие Правил 	
3109 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
3108 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3108 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3104 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3104 	Дибензоила пероксид, не более 77% с водой 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
1911 	ДИБОРАН 	212 	2321 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				27 	
2872 	1,2-Дибром-3-хлорпропан 	см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 	
2648 	1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 	606 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, 
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1941 	ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 	904 	9093 	M11 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дибромдифторметан", "Х", трафарет приписки 			25 	
2664 	ДИБРОММЕТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ,КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1993 	1,2-Дибромпропан 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Дибромпропан", "Х", трафарет приписки 			25 	
2927 	2,3-Дибромпропанол-1 	640 	6171 	TC1 	68 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 					
2872 	ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 	605 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2873 	ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	614 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Дивинилбензол, стабилизированный 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
2734 	Ди-втор-бутиламин 	821 	8021 	CF1 	883 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3102 	2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИ-ПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
2376 	2,3-ДИГИДРОПИРАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3114 	ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
1465 	ДИДИМА НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2361 	ДИИЗОБУТИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диизобутиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2050 	Диизобутилен 	см. ДИИЗОБУТИЛЕН-СМЕСИ ИЗОМЕРОВ 	
2050 	ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диизобутилен", "Х", трафарет приписки 			78 	
1157 	ДИИЗОБУТИЛКЕТОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3082 	Диизобутилфталат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Диизобутилфталат", "Х", трафарет приписки 			25 	
3111 	ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 32%, не не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	Перевозка запрещена 	
1158 	ДИИЗОПРОПИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диизопропиламин", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
3106 	ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1-изопропилгидроперокси-4-
изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45, 46 	
3106 	ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3082 	Диизопропилбензолы 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Диизопропилбензолы", "Х", трафарет приписки 			78 	
3112 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-
КАРБОНАТ с концентрацией более 52-100% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-
КАРБОНАТ с концентрацией не более 28%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 72% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-
КАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3265 	Дикарбоновых кислот водный слой 	803 	8013 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дикарбоновых кислот водный раствор", "Х", трафарет приписки 			15 	
2521 	ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	650 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3110 	Дикумила пероксид 	см. ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	
3110 	Дикумила пероксид с концентрацией более 52-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43, 45, 46 	
3110 	ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
- 	ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	Не подпадает под действие Правил 	

3106 	ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
3113 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-
ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3105 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-
ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-
ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3102 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 82-100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45, 46 	
3104 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 52-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
3108 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 47%, паста 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3108 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3101 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛ-
ПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86-100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3104 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИ-
ДРОПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
1224 	3,3-Диметил-2-бутанон 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3117 	1,1-ДИМЕТИЛ-3-
ГИДРОКСИБУТИЛПЕРОКСИ-
НЕOГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
2266 	ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1032 	ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	208 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", 
"Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Диметиламин", "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1160 	ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметиламин", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
2378 	2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ 	310 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметилами-
ноацетонитрил", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2051 	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	807 	8022 	CF1 	883 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2522 	2-ДИМЕТИЛАМИНО-
ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	614 	6112 	T1 	69 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3302 	2-ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
2253 	N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметиланилин", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 10 	
2253 	Диметиланилин 	см. N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН 	
- 	N,N-Диметилацетамид 	Не подпадает под действие Правил 	
1144 	Диметилацетилен 	см. КРОТОНИЛЕН 	
2619 	ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметилбензиламин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1307 	Диметилбензолы 	см. КСИЛОЛЫ 	
2457 	2,3-ДИМЕТИЛБУТАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2379 	1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1993 	Диметилвинилкарбинол, стабилизированный 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"ДМВК", "Х", трафарет приписки 			25 	
1163 	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН
НЕСИММЕТРИЧНЫЙ 	648 	6181 	TFC 	663 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое",
 "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 1-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое",
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза,
"С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5, 5б, 25 	
2382 	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН
СИММЕТРИЧНЫЙ 	648 	6121 	TF1 	663 	СКВ, СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 1-1-1" 	"Наименование груза", "Спускать с горки 
осторожно", "Х", трафарет приписки 			2а, 25 	
2707 	ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ 	316 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Наименование груза", "Х", трафарет приписки 			78 	
2381 	ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД 	304 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1", "Ядовито" 	"Диметилдисульфид", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3082 	Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор 	см. Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор 	
1162 	ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 	321 	3032 	FC 	X338 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Диметилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
2380 	ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН 	306 	3012 	F1 	33 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2262 	ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Диметилкар-
бамилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2262 	N,N-Диметилкарбамилхлорид 	см. ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД 	
1161 	ДИМЕТИЛКАРБОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1090 	Диметилкетон 	см. АЦЕТОН 												
1992 	2,6-цис-Диметилморфолин 	319 	3023 	FT1 	36 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2044 	2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
2266 	Диметилпропиламин 	см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 	
2266 	N,N-Диметилпропиламин 	см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 	
1595 	ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ 	611 	6171 	TC1 	668 	СКВ, СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметилсульфат", "Х", трафарет приписки 			10 	
1164 	ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметилсульфид", "Х", трафарет приписки 			4 	
1164 	Диметилсульфид, технический улучшенный 	см. ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 	

1993 	Диметилсульфит 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Диметилсульфит", "Х", трафарет приписки 			25 	
2267 	ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2265 	N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД 	311 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметилформамид", "Х", трафарет приписки 			78 	
	Диметилфосфит 	Не подпадает под действие Правил 	
2985 	Диметилхлорметилхлорсилан 	321 	3032 	FC 	X338 	СКВ, СК 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" 				44 	
2924 	Диметилхлорсилан 	328 	3031 	FC 	338 	СКВ,
СК 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				39 	
2263 	ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметилциклогексаны", "Х", трафарет приписки 			78 	
2264 	N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2051 	Диметилэтаноламин 	см. 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	
2783 	Диметоат 	613 	6113 	T7 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диметоат", "Х", трафарет приписки 			10 	
1234 	Диметоксиметан 	см. МЕТИЛАЛЬ 	
2377 	1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2252 	1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3116 	ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИ-
КАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
2841 	ДИ-н-АМИЛАМИН 	325 	3023 	FT1 	36 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
- 	Динатрийфосфат 	Не подпадает под действие Правил 	
2248 	ДИ-н-БУТИЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3115 	ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 27%, но не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3117 	ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% 	Перевозка запрещена 	
3118 	ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%,устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3082 	Ди-н-бутилфталат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Бутилфталат", "Х", трафарет приписки 				
1596 	ДИНИТРОАНИЛИНЫ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1597 	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 	608 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3443 	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1665 	Динитроксилолы 	см. НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ 	
3143 	Динитронафталин 	634 	6112 	T2 	60 	КВ 	П 	6.1 	"Ядовито" 					
1598 	ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1322 	ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1600 	Динитротолуолы 80/20 	см. ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ 	
2038 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1600 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Динитротолуолы", "Х", трафарет приписки 			3, 15 	
3454 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 15 	
1320 	ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	404 	4161 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1599 	ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР 	608 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1320 	2,4-Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не менее 15% воды 	см. ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	
1321 	ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% 	404 	4161 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1577 	2,4-Динитрохлорбензол 	см. ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
3116 	ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3114 	ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3113 	ДИ-н-
ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3113 	ДИ-н-
ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
1165 	ДИОКСАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1993 	Диоксанол-растворитель 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Диоксанол", "Х", трафарет приписки 			25 	
1166 	ДИОКСОЛАН 	320 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диоксолан", "Х", трафарет приписки 			78 	
1166 	1,3-Диоксолан 	см. ДИОКСОЛАН 	
1166 	Диоксолан-1,3 	см. ДИОКСОЛАН 	
2052 	ДИПЕНТЕН 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дипентен", "Х", трафарет приписки 			78 	
2852 	ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1992 	Дипроксамин, раствор в метаноле 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дипроксамин, раствор", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
2383 	ДИПРОПИЛАМИН 	311 	3032 		338 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дипропиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
- 	Дипропиленгликоль 	Не подпадает под действие Правил 	
2269 	Дипропилентриамин 	см. 3,3’-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН 	
2710 	ДИПРОПИЛКЕТОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3117 	ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% 	Перевозка запрещена 	
1992 	Диран-А 	319 	3021 	FT1 	336 	СКВ, СК 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 32, 44 	
1760 	Диспергаторы коррозионные жидкие 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, 
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Диспергатор", "Х", трафарет приписки 			25 	
1391 	Дисперсии щелочных металлов 	см. МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60°С 	
3295 	Дистиллят газового конденсата легкий 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" 			11 	
3295 	Дистиллят газового конденсата средний (сернистый) 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-
нефть", "С", "СТ" 			11 	
1136 	ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 	305 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2810 	Дитолилметан 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Дитолилметан", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3107 	ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3077 	2,6-Ди-трет-бутил-4-диметила-
минометилфенол (основание Манниха) 	906 	9063 	M7 	90 	УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3077 	2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол 	906 	9063 	M7 	90 	УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3107 	Дитретбутила пероксид 	см. Ди-трет-бутила пероксид 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% и температурой кипения более 110°С 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид технически чистый 	см. Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52-100% 	
3105 	ДИ-трет-БУТИЛПЕРО-КСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", 
"Не спускать с горки", 
"Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3077 	2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) 	906 	9063 	М7 	90 	КВ,
УК,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"2,6-Ди-трет-
бутилфенол (твердый)", "Х", трафарет приписки 			86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3082 	2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) 	906 	9063 	М6 	90 	КВ,
УК,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"2,6-Ди-трет-
бутилфенол (жидкий)", "Х", трафарет приписки 				
3077 	2,4-Ди-трет-бутилфенол 	906 	9063 	М7 	90 	КВ,УК,КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1760 	Дифалон 	см. Ингибитор солеотложений "Дифалон" 	
3077 	Дифенил 	906 	9063 	М7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 

3077 	Дифениламин 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, 
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дифениламин", "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1698 	ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН 	626 	6111 	T3 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1770 	Дифенилбромметан 	см. ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД 	
3077 	1,3-Дифенилгуанидин 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77. - См. предыдущую редакцию) 
	
3077 	Дифенилгуанидин технический 	см. 1,3-Дифенилгуанидин 	
___________________________________________________________

     Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Дифенилгуанидин технический" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
 ___________________________________________________________

1769 	ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	"Дифенилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Дифенилметан-4,4-диизоцианат 	см. Дифенилметандиизоцианат 	
3082 	Дифенилметандиизоцианат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дифенилме-
тандиизоцианат", "Х", трафарет приписки 			18 	
1770 	ДИФЕНИЛМЕТИЛ-БРОМИД 	813 	8012 	C10 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дифенилме-
тилбромид", "Х", трафарет приписки 			25 	
3077 	Дифенилоксид 	906 	9063 	M7 	90 	УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дифенилоксид", "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
- 	Дифенилолпропан 	Не подпадает под действие Правил 	
1699 	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ 	617 	6111 	T3 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3450 	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ 	617 	6111 	T3 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3151 	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ 	904 	9022 	M2 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3152 	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ 	904 	9022 	M2 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию)
      	
3082 	Дифонат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дифонат", "Х", трафарет приписки 			23 	
3082 	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1941 	Дифтордибромметан 	см. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 	
1028 	Дифтордихлорметан 	см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	
3252 	ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1018 	Дифторхлорметан 	см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 	
1030 	1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1959 	1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"ДФЭ", "Не спускать с горки", трафарет приписки 			25 	
1958 	1,2- ДИХЛОР-1,1,2,2-
ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2650 	1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН 	624 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1479 	Дихлорамины 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П 	5.1 	"Окислитель", "СО" 				1,3 	
1590 	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3442 	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1765 	ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2649 	1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН 	625 	6112 	T2 	60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	n-Дихлорбензол 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дихлорбензол", "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3077 	1,4-Дихлорбензол 	см. п-Дихлорбензол 	
___________________________________________________________

     Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "1,4-Дихлорбензол" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

1591 	о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Дихлорбензол", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1591 	1,2-Дихлорбензол 	см. о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 	
3082 	1,6-Дихлоргексан 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дихлоргексан", "Х", трафарет приписки 			25 	
2750 	альфа-Дихлоргидрин 	см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	
2750 	Дихлоргидрин глицерина 	см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	
1769 	Дихлордифенилсилан 	см. ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1028 	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2602 	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1916 	2,2’-Дихлордиэтиловый эфир 	см. ЭФИР 2,2’ - ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 	
1593 	ДИХЛОРМЕТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Дихлорметан", "Х", трафарет приписки 			3, 10 	
3077 	2,5-Дихлорнитробензол 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 15, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1152 	ДИХЛОРПЕНТАНЫ 	324 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1279 	1,2-ДИХЛОРПРОПАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2750 	1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	606 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Дихлоргидрин глицерина", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2047 	ДИХЛОРПРОПЕНЫ 	312 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2189 	ДИХЛОРСИЛАН 	210 	2352 	2TFC 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	"Дихлорсилан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			2а, 4 	
2250 	ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ 	609 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1766 	ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", 
"Прикрытие 1-1-3" 	"Дихлорфенил-
трихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1029 	ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", 
трафарет приписки 			25 	
2362 	1,1-ДИХЛОРЭТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дихлорэтан", "Х", трафарет приписки 			78 	
1184 	Дихлорэтан 	см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	
1184 	1,2-Дихлорэтан 	см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	
1303 	1,1-Дихлорэтилен 	см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1150 	1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3116 	ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
- 	Дициандиамид 	Не подпадает под действие Правил 	
2565 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Дициклогексиламин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2687 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3119 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИ-
КАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
2048 	ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 	320 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дициклопентадиен", "Х", трафарет приписки 			78 	
2491 	Диэтаноламин 	см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР 	

1154 	ДИЭТИЛАМИН 	303 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диэтиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2684 	3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2432 	N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Диэтиланилин", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2049 	ДИЭТИЛБЕНЗОЛ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диэтилбензол", "Х". трафарет приписки 			78 	
1993 	Диэтилгидроксиламин (марок А, Б) 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Диэтилгидроксиламин", "Х", трафарет приписки 			25 	
1767 	ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8022 	CF1 	X83 	СКВ, СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диэтилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Диэтиленгликоль 	Не подпадает под действие Правил 	
2579 	Диэтилендиамин 	см. ПИПЕРАЗИН 	
1165 	1,4-Диэтилендиоксид 	см. ДИОКСАН 	
2079 	ДИЭТИЛЕНТРИАМИН 	807 	8012 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диэтилентри-амин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2366 	ДИЭТИЛКАРБОНАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1156 	ДИЭТИЛКЕТОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1594 	ДИЭТИЛСУЛЬФАТ 	611 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2375 	ДИЭТИЛСУЛЬФИД 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диэтилсульфид", "Х", трафарет приписки 			78 	
2751 	ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2686 	2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диэтилэтаноламин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2686 	Диэтилэтаноламин 	см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 	
2686 	N,N-Диэтилэтаноламин 	см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 	
2685 	N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Диэтилэтилендиамин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2373 	ДИЭТОКСИМЕТАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2374 	3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1153 	1,2-Диэтоксиэтан 	см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1088 	1,1-Диэтоксиэтан 	см. АЦЕТАЛЬ 	
1993 	Добавка высокооктановая 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1992 	Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) 	319 	3021 	FT1 	336 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Добавка БВД", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
1993 	Добавка смазочная ЭКОС-Б 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"ЭКОС-Б", "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Добавка СПД поверхностно-активная 	см. Поверхностно-активная добавка СПД 	
3082 	Добавки адгезионные "Амдор" 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3082 	трет-Додецилмеркаптан 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Додецилмеркаптан", "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1771 	ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	"Додецилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3359 	ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ ГРУЗОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 	909 	9092 	M11 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные грузы" 					
1813 	Едкое кали 	см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2115 	5F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 					
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2215 	5A 	20 	КВ,
УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ" 				1 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2225 	5O 	25 	КВ,
УК 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель" 				1,27 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2315 	5T 	26 	КВ, УК 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ" 				1 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2325 	5TF 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется" 				1,27 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2335 	5TO 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель" 				1, 27 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2345 	5TC 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое" 				1 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2355 	5TFC 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое" 				1 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2365 	5TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое" 				1,27 	
1608 	ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Железа (II) сульфат 	Не подпадает под действие Правил 	
1606 	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1607 	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1773 	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2582 	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР 	801 	8013 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Железо хлорное", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1466 	ЖЕЛЕЗА НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1376 	ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1994 	ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ 	647 	6121 	TF1 	663 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 25 	
1466 	Железо азотнокислое 	см. ЖЕЛЕЗА НИТРАТ 	
3089 	Железо карбонильное 	401 	4112 	F3 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
1773 	Железо хлорное 	см. ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1323 	Железо-церий 	см. ФЕРРОЦЕРИЙ 	
1992 	Жидкие продукты пиролиза 
легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Продукты пиролиза", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию)
      	
1993 	Жидкие продукты пиролиза, легковоспламеняющиеся	328 	3012 	F1 
	33 	ВЦ, КЦ	П, К 
	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1"	"Жидкие продукты пиролиза, легковоспламеняющиеся", "Х", трафарет приписки 			78 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73) 
	
1993 	Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, 
ВЦ, 
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование вещества, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1760 	Жидкости кремнийорганические ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) 	см. Натрия метилсиликоната водный раствор 	
1993 	Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся 	328 	3011,
3012 	F1 	33,
33 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование вещества, "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Жидкость "Арктика" 	Не подпадает под действие Правил 	
1992 	Жидкость "ИМ" 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ,
КЦ,
КВ, УК 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"ИМ", "Х", трафарет приписки 			12, 44 	
1992 	Жидкость "НИИСС-4" 	319 	3023 	FT1 	36 	КВ, 
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"НИИСС", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1986 	Жидкость "ТГФ-М" 	331 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"ТГФ-М", "Х", трафарет приписки 			12 	
1992 	Жидкость "Холод-40" 	319 	3023 	FT1 	36 	КВ, 
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Холод-40", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2797 	ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 	809 	8012 	C5 	80 	КВ, 
УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
- 	Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК, БСК, ЖСК 	Не подпадает под действие Правил 	
2920 	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11 Н 	825 	8022 	CF1 	883 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"ГКЖ", "Х", трафарет приписки 			10 	
1903 	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К 	823 	8011, 8012, 8013 	C9 	88, 
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3142 	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	615 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1774 	ЗАРЯД ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, содержащий коррозионную жидкость 	823 	8012 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 					
1993 	Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			8 	
3264 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	816 	8011, 8012, 8013 	C1 	88, 
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3265 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	803 	8011, 8012, 8013 	C3 	88, 
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2920 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	825 	8021, 8022 	CF1 	883, 83 	КВ, УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3093 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 	831 	8051, 8052 	CO1 	885,
85 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3301 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	827 	8031, 8032 	CS1 	884, 84 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.2 	"Едкое", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3266 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	818 	8011, 8012, 8013 	C5 	88, 
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3267 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	818 	8011, 8012, 8013 	C7 	88, 
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2922 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	833 	8061, 8062, 8063 	CT1 	886, 86,
86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1760 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	823 	8011, 8012, 8013 	C9 	88, 
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3094 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	829 	8041, 8042 	CW1 	823,
823 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.3 	"Едкое", "При взаимодействии с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2924 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	328 	3031, 3032, 3033 	FC1 	338,
338, 38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	

3286 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	328 	3041, 3042 	FTC 	368,
368 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1992 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.. 	319 	3021, 3022, 3023 	FT1 	336, 
336,
36 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (температура кипения не более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Жидкость огнестойкая ГЖ-ФК 	Не подпадает под действие Правил 	
3098 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	513 	5161,
5162,
5163 	OC1 	558, 
58,
58 	КВ, 
УК 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО" 				3 	
3099 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	512 	5151,
5152,
5153 	OT1 	556, 
56,
56 	КВ, 
УК 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО", "Прикрытие0-0-1" 				3 	
3139 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 	510 	5111,
5112,
5113 	O1 	55, 
50,
50 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 				3 	
1266 	Жидкость парфюмерная 
"Канская" 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этанол", "Х", трафарет приписки 			25 	
3194 	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	424 	4211 	S3 	333 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2845 	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	424 	4211 	S1 	333 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3256 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100°С 	334 	3063 	F2 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3256 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100°С 	334 	3063 	F2 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3257 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) 	908 	9073 	M9 	99 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3188 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	425 	4242, 4243 	SC3 	38,
38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3185 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	425 	4242, 4243 	SC1 	38,
38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3186 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	424 	4212, 4213 	S3 	30,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3183 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	424 	4212, 4213 	S1 	30,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3187 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	426 	4232, 4233 	ST3 	36,
36 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3184 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	426 	4232, 4233 	ST1 	36,
36 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3233 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3221 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B 	424 	4182 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1, 1 	"Легко воспламеняется", "Взрывоопасно", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3223 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C 	424 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3231 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С регулируемой температурой 	Перевозка запрещена 	
3225 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D 	424 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3235 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3227 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E 	424 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3237 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3229 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F 	424 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3239 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
1993 	Жидкость универсальная для автомобилей "Гамаюн" 	см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
1719 	ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. 	818 	8012, 8013 	C5 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1649 	Жидкость этиловая 	601 	6111 	T3 	66 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	"Жидкость этиловая", 
"С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5б, 19, 48 	
3289 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	640 	6171, 6172 	TC3 	668,
68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2927 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	640 	6171, 6172 	TC1 	668, 
68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2929 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	636 	6121, 6122 	TF1 	663, 
63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3287 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 
60,
60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3122 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К 	655 	6161, 6162 	TO1 	665, 
65 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2810 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	615 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	

3381 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	623 	6111 	T1, Т4 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3387 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	655 	6161 	TO1 	665 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3390 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	640 	6171 	TC1,
ТС3 	668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3389 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	640 	6171 	TC1,
ТС3 	668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3489	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	640	6181	TFC	663	СКВ, СК	П, К	6.1,
3, 8	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				2 	
3488	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	640	6181	TFC	663	СКВ, СК	П, К	6.1,
3, 8	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				2 	
3384 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	636 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3383 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	636 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3382 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	623 	6111 	T1,
Т4 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3388 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	655 	6161 	TO1 	665 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3491	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	651	6191	TFW
	623	СКВ, СК	П, К	6.1,
3,
4.3	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", Спускать с горки осторожно, "Прикрытие 1-1-1" 				2 	
3490	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	651	6191	TFW 	623	СКВ, СК	П, К	6.1,
3,
4.3	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				2 	
3386 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	651 	6151 	TW1 	623 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.3 	"Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3385 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	651 	6151 	TW1 	623 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.3 	"Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
3123 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	651 	6151,
6152 	TW1 	623,
623 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.3 	"Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3334 	ЖИДКОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОЙ ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, Н.У.К. 	Не подпадает под действие Правил 	
3129 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	428 	4371,
4372, 4373 	WC1 	X382, 382,
382 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3148 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	421 	4311,
4312, 4313 	W1 	X323,
323,
323 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", 
"Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3130 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	422 	4361,
4362, 4363 	WT1 	X362, 362,
362 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1386 	ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 				36, 70, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
2217 	ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", 
"Прикрытие 0-0-1" 				36, 70, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1057 	ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ 	214 	2116 	6F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 					
1070 	Закись азота 	см. АЗОТА ГЕМИОКСИД 	
1760 	Закрепители коррозионные жидкие 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Закрепитель", "Х", трафарет приписки 			25 	
1300 	Заменитель скипидара 	см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 	
3244 	Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть) 	822 	8092 	C10 	80 	КВ, УК 	П, М, К 	8 	"Едкое" 				3 	
1306 	Защитные средства для древесины, легковоспламеняющиеся, жидкие 	см. АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1907 	ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида 	808 	8013 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1910 	Известь негашеная 	см. Кальция оксид 	
___________________________________________________________
 
Для груза ООН 1910 Известь негашеная (см. Кальция оксид) в графу 14 "Специальные условия" с 1 января 2024 года включено специальное условие "86" - см. Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. 
___________________________________________________________

2208 	Известь хлорная 	501 	5113 	О2 	50 	КВ 	П 	5.1 	"Окислитель", "СО" 					
2000 	Изделия из целлулоида 	см. ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы 	
3164 	ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) 	213 	2216 	6A 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ" 					
3506	ИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ РТУТЬ 	811	8093	CT3	86	КВ, УК	П, К	8,
6.1	"Едкое", "Ядовито" 				3 	
2561 	2-Изоамилен 	см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 	
2371 	Изоамилены 	см. ИЗОПЕНТЕНЫ 	
1109 	Изоамилформиат 	см. АМИЛФОРМИАТЫ 	
1969 	ИЗОБУТАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1212 	ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2527 	ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 			78 	
1214 	ИЗОБУТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изобутиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1213 	ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изобутилацетат", "Х", трафарет приписки 			78 	

1055 	ИЗОБУТИЛЕН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2324 	Изобутилентример 	см. ТРИИЗОБУТИЛЕН 	
2528 	ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3272 	Изобутилизовалерат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2486 	ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изобутилизоцианат", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
2283 	ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2394 	ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ 	306 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2393 	ИЗОБУТИЛФОРМИАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2045 	ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2395 	ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД 	323 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изобутирилхлорид", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2284 	ИЗОБУТИРОНИТРИЛ 	310 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изобутиронитрил", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2288 	ИЗОГЕКСЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изогексен", "Х", трафарет приписки 			78 	
2287 	ИЗОГЕПТЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изогептен", "Х", трафарет приписки 			78 	
3082 	Изодецилакрилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Изодецилакрилат", "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Изодецилдифенилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Изодецилди-
фенилфосфат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2286 	Изододекан 	см. ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 	
1262 	Изооктан 	см. ОКТАНЫ 	
1216 	ИЗООКТЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изооктен", "Х", трафарет приписки 			78 	
1265 	Изопентан 	см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ 	
2371 	ИЗОПЕНТЕНЫ 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изопентены", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
1218 	ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	304 	3011 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изопрен", "Х", трафарет приписки 			4 	
1219 	ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2403 	ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2303 	ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	314 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилстирол" или "Изопропенилбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2934 	ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1221 	ИЗОПРОПИЛАМИН 	303 	3031 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изопропиламин", "Х", трафарет приписки 			4, 44 	
1220 	ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1918 	ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изопропилбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2405 	ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3115 	ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛ-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 32% и ДИ-
втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 15%, но не более 18% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАР-
БОНАТ, с концентрацией не менее 12%, но не более 15%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 38% 	Перевозка запрещена 	
3111 	ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛ-
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 52% и ДИ-
втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 28% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИ-
КАРБОНАТ, с концентрацией не более 22%, смеси 	Перевозка запрещена 	
1793 	Изопропилдигидрофосфат 	см. КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ 	
2406 	ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2483 	ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Изопропилизоцианат", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
3109 	ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ,
РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
1222 	ИЗОПРОПИЛНИТРАТ 	310 	3012 	F1 	33 	СКВ, СК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 29 	
2409 	ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2947 	ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2356 	Изопропилхлорид 	см. 2-ХЛОРПРОПАН 	
2407 	ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	663 	СКВ, СК 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				2 	
2561 	Изопропилэтилен 	см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 	
3251 	ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ 	404 	4113 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 					
2907 	ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция 	404 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2289 	ИЗОФОРОНДИАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Изофорондиамин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2290 	ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ 	609 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2206 	Изоцианатные композиции 	см. Композиции изоцианатные 	
2285 	ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	609 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2290 	3-Изоцианатометил-3,5,5-
триметилциклогексилизоцианат 	см. ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ 	
2478 	ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	333 	3022, 3023 	FT1 	336,
36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", 
трафарет приписки 			25, 44 	
3080 	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	649 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2206 	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	632 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2269 	3,3’-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1993 	Ингибитор коррозии "Альпан" 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибитор коррозии 
"Альпан", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Ингибитор коррозии "Амфикор" 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амфикор", "Х", трафарет приписки 			25 	
1992 	Ингибитор коррозии "Антик-1" 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Антик-1", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1992 	Ингибитор коррозии "Викор" 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Викор", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	

1992 	Ингибитор коррозии "Нефтегаз-1" 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибитор "Нефтегаз-1", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1993 	Ингибитор коррозии "Олазол" 	328 	3011, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Олазол", "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ингибитор ГИПХ-3-А", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1992 	Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибитор ГИПХ-4" или "Ингибитор ГИПХ-3-Б" или "Ингибитор ГИПХ-6", "Х", трафарет приписки 			25,
44 	
1993 	Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К 	328 	3011, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Ингибитор коррозии КХО-1 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ингибитор КХО-1", "Х", трафарет приписки 			25 	
1992 	Ингибитор коррозии марки "Корексит" 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Корексит", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2810 	Ингибитор ПБ-5 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				1, 3 	
1760 	Ингибитор солеотложений "Дифалон" 	823 	8011 	C1 	88 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дифалон", "Х", трафарет приписки 			23 	
3286 	Ингибиторы коррозии 
"Дизгафен-1", "Донбасс-1", 
"Донбасс-2" 	328 	3042 	FTC 	368 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Дизгафен-1" или 
"Донбасс-1" или 
"Донбасс-2", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Ингибиторы коррозии Амдор 
ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Амдор ИК", "Х", трафарет приписки 			10 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа 
РЕКОД 	328 	3011,
3013 	F1 	33,
30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибитор коррозии 
"РЕКОД", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа СНПХ 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 			13 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 	см. Ингибиторы коррозии типа СНПХ 	
2810 	Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				3 	
2811 	Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые 	634 	6112 	T2 	60 	КВ 	П 	6.1 	"Ядовито" 					
1993 	Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, 
УК, 
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			13 	
1992 	Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, 
УК, 
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25, 44 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибиторы парафиноотложений", "Х", трафарет приписки 			13 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К, КВ, УК 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 			13 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К, КВ, УК 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибиторы парафиноотложений", "Х", трафарет приписки 			13 	
3082 	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 			13 	
1993 	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", 
"Прикрытие 0-0-1" 	"Ингибиторы солеотложений", "Х", трафарет приписки 			13 	
3163 	Инерген 	215 	2212 	2A 	20 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", 
"Прикрытие 0-0-3" 	"Инерген", 
"С горки не спускать", 
трафарет приписки 			4 	
1760 	Инкредол 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Инкредол", "Х", трафарет приписки 			23 	
2495 	ЙОДА ПЕНТАФТОРИД 	504 	5171 	OTC 	568 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1, 8 	"Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3495 	Йод 	832 	8063 	СТ2 	86 	КВ, УК 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 				1 	
3498 	ЙОДА МОНОХЛОРИД, ЖИДКИЙ 	802 	8012 	С1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Наименование груза", "Х", трафарет приписки 			

1792 	ЙОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 	802 	8032 	C2 	80 	КВ,
УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 				1, 3 	
1792 	Йода хлорид 	см. ЙОДА МОНОХЛОРИД 	
2390 	2-ЙОДБУТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2391 	ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2392 	ЙОДПРОПАНЫ 	324 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2570 	КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 
60,
60 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1588 	Кадмия цианид 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ,
СК 	П 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 				2, 5б 	
1572 	Какодиловая кислота 	см. КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ 	
3082 	Калиевые соли ди-(алкилполи-
этиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			15 	
2257 	КАЛИЙ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1488 	Калий азотистокислый 	см. КАЛИЯ НИТРИТ 	
1486 	Калий азотнокислый 	см. КАЛИЯ НИТРАТ 	
1759 	Калий борфтористоводородный 	см. Калия борфторид 	
1484 	Калий бромноватокислый 	см. КАЛИЯ БРОМАТ 	
3087 	Калий двухромовокислый 	см. Калия дихромат 	
1490 	Калий марганцевокислый 	см. КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1492 	Калий надсернокислый 	см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
2012 	Калий фосфористый 	см. КАЛИЯ ФОСФИД 	
1811 	Калий фтористый, кислый 	см. КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1489 	Калий хлорнокислый 	см. КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ 	

1422 	КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ 	409 	4311 	W1 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1390 	Калия амид 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1677 	КАЛИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1678 	КАЛИЯ АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Калия ацетат 	Не подпадает под действие Правил 	
1870 	КАЛИЯ БОРГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1759 	Калия борфторид 	822 	8012 	С4 	80 	КВ, УК 	П, М, К 	8 	"Едкое" 					
1484 	КАЛИЯ БРОМАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Калия гексациано-(2)-феррат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ,
УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1813 	Калия гидрат окиси 	см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
1409 	Калия гидрид 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 					
1811 	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	806 	8062 	CT2 	86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3421 	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 	801 	8062, 8063 	CT1 	86,
86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1813 	КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1814 	КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Щелочь", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2509 	КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Гидросульфат калия", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1929 	Калия гидросульфит 	см. КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1929 	КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3087 	Калия дихромат 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК 	П, М, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 					
- 	Калия карбонат 	Не подпадает под действие Правил 	
2864 	КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Калия метаванадат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1420 	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ 	409 	4311 	W1 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3403 	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ,ТВЕРДЫЕ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2033 	КАЛИЯ МОНООКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Калия монооксид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1486 	КАЛИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1487 	КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1488 	КАЛИЯ НИТРИТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2033 	Калия окись 	см. КАЛИЯ МОНООКСИД 	
2033 	Калия оксид 	см. КАЛИЯ МОНООКСИД 	

1490 	КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1491 	КАЛИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5111 	O2 	55 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 				3 	
1492 	Калия пероксодисульфат 	см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1492 	КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1489 	КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1382 	КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% 	409 	4212 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1847 	КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2466 	КАЛИЯ СУПЕРОКСИД 	509 	5111 	O2 	55 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 				3 	
1679 	КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ 	619 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2012 	КАЛИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
2628 	КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ 	620 	6111 	T2 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	"Калия фторацетат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1812 	КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3422 	КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 	630 	6113 	T4 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2655 	КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1485 	КАЛИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2427 	КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	505 	5112, 5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1680 	КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Калия цианид", "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25 	
3413 	КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 	630 	6111,
6112,
6113 	T4 	66,
60,
60 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5б, 9 	
3404 	КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1551 	Калия-сурьмы тартрат 	см. СУРЬМЫ - КАЛИЯ ТАРТРАТ 	
1401 	КАЛЬЦИЙ 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1454 	Кальций азотнокислый 	см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 	
2856 	Кальций кремнефтористый 	см. Кальция фторосиликат 	
1405 	Кальций кремнистый 	см. КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД 	
1456 	Кальций марганцевокислый 	см. КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1557 	Кальций мышьяковистокислый 	см. Кальция арсенит 	
1573 	Кальций мышьяковокислый 	см. КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ 	
1855 	КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 	405 	4211 	S4 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1360 	Кальций фосфористый 	см. КАЛЬЦИЯ ФОСФИД 	
1573 	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Кальция арсенат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1574 	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1557 	Кальция арсенит 	630 	6112 	T5 	66 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 					
1404 	КАЛЬЦИЯ ГИДРИД 	408 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1923 	Кальция гидросульфит 	см. КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
2880 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	501 	5112, 5113 	O2 	50,
50 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3487 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	501 	5162 	ОС2	58	КВ, УК	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель, "Едкое"", "Прикрытие 0-0-1" 					
3487 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	501 	5163 	ОС2	58	КВ, УК	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель, "Едкое"", "Прикрытие 0-0-1" 					
1748 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) 	501 	5112, 5113 	O2 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3485 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) 	501 	5162 	ОС2	58	КВ, УК	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель, "Едкое"", "Прикрытие 0-0-1" 					
3486 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора 	501 	5163 	ОС2	58	КВ, УК	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель, "Едкое"", "Прикрытие 0-0-1" 					
2208 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1923 	КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1402 	КАЛЬЦИЯ КАРБИД 	408 	4311, 4312 	W2 	X423, 423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кальция карбид", "Х", трафарет приписки 			25 	
2844 	Кальция марганца силикат 	см. КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД 	
1454 	КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25, 73, 77, 86, 89 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
3264 	Кальция нитрат, водный раствор 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Кальция нитрат", "Х", трафарет приписки 			15 	
1910 	Кальция оксид 	808 	8013 	C6 	80 	КВ,
УК 	П, К 	8 	"Едкое" 				77, 79, 82, 83, 85 	
1456 	КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1457 	КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1455 	КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1313 	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1314 	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1405 	КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД 	408 	4312, 4313 	W2 	423,
423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1393 	Кальция сплавы 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 					
1360 	КАЛЬЦИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
- 	Кальция фторид 	Не подпадает под действие Правил 	
2856 	Кальция фторосиликат 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				3 	
1452 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2429 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	505 	5112, 5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1453 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1403 	КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% 	408 	4313 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1575 	КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кальция цианид", "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки 			2, 25, 5б
	
2844 	КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД 	408 	4313 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2717 	КАМФАРА синтетическая 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1325 	Камфен, технический 	401 	4113 	F1 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Камфен", "Х", трафарет приписки 			25 	
	Канифоль 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Канифоль сосновая 	Не подпадает под действие Правил 	
1293 	Капли гофманские 	328 	3012 	F1 	33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				1 	
  	Капролактам 	Не подпадает под действие Правил 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
	
3077 	Карбамат МН 	см. Натрия N,N-диметилдитиокарбамат 	
___________________________________________________________

     Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Карбамат МН" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

1511 	КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС 	507 	5163 	OC2 	58 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1357 	КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1357 	Карбамида нитрат, увлажненный не менее 20% воды по массе 	см. КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
1760 	Карбамол ЦЭМ 	823 	8013 	C9 	80 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	"Карбамол ЦЭМ", "Х", трафарет приписки 			25 	
2821 	Карболка черная 	см. ФЕНОЛА РАСТВОР 	

2204 	КАРБОНИЛСУЛЬФИД 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	"Карбонил-сульфид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
2417 	КАРБОНИЛФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Карбонилфто-рид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			25 	
3281 	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66,
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3466 	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	Т3 	66,
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1993 	Карпатол-3П 	328 	3011, 3013 	F1 	33,
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Карпатол", "Х", трафарет приписки 			25 	
3476 	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие вещества, реагирующие с водой 	430 		W3 	423 	КВ, УК 	П,К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 					
3479 	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металлгидриде 	204 		6F 	23 	КВ, УК	П,К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Прикрытие 0-0-1" 					
3477 	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие коррозионные вещества 	835 		С11	80	КВ, УК	П,К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 					
3473 	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости 	335 	3013 	F3 	30 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
3478 	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющий газ 	220 		6F 	23 	КВ, УК	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Прикрытие 0-0-1" 					
3285 	Катализатор ванадиевый 	см. Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства 	
2881 	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ 	405 	4211, 4212, 4213 	S4 	43,
40,
40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1378 	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2813 	Катализатор ЦН 	421 	4312 	W2 	X423 	РЕФ 	П 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 				2, 5б, 	
1760 	Катализаторы коррозионные жидкие 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1719 	Каустик отработанный 	818 	8013 	C5 	80 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Каустик отработанный", "Х", трафарет приписки 			10 	
- 	Каучук 	Не подпадает под действие Правил 	
1345 	КАУЧУКА ОТХОДЫ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ, порошок или гранулы размером не более 840 микрон с более 45% каучука 	402 	4112 	F1 	40 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1993 	Каучук синтетический пипериленовый (СКОП) 	328 	3011, 3013 	F1 	33,
30 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"СКОП", "Х", трафарет приписки 			25 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1223 	КЕРОСИН 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			11 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	331 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1324 	КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
2025 	Киноварь натуральная 	см. Ртути (II) сульфид 	
1073 	КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ
  	202 	2223 	3O 	225 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Кислород", "С горки не спускать", трафарет приписки 			25, 27 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
	
1072 	КИСЛОРОД СЖАТЫЙ 	202 	2221 	1O 	25 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Кислород сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
2190 	КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ 	211 	2361 	1TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1" 				27 	
3082 	Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"ОЭДФ-1", "Х", трафарет приписки 			23 	
2511 	КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ 	803 	8013 	C4 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3102 	КИСЛОТА 3-
ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,

43, 45, 46 	
3106 	КИСЛОТА 3-
ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	КИСЛОТА 3-
ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
- 	Кислота адипиновая 	Не подпадает под действие Правил 	
2032 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	802 	8081 	COT 	856 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ,
ПЛ 	П, К 	8, 5.1, 6.1 	"Едкое", "Окислитель", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а,

5а, 5б, 25, 50, 51 	
2031 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70% 	802 	8052 	CO1 	85 	КВ, УК,ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Азотная кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 25, 50 	
2031 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% 	802 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Азотная кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 25, 50 	
2031 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% 	802 	8051 	CO1 	885 	КВ, УК,ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Азотная кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 25, 50 	
2218 	КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	803 	8022 	CF1 	839 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1775 	КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1788 	КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012, 8013 	C1 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 23 	
3425 	КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1718 	КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3265 	Кислота валериановая 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
1782 	КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1902 	КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	КИСЛОТА ДИПЕРОКСИДОДЕКАИНОВАЯ с концентрацией не более 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 87% 	Не подпадает под действие Правил 	
3265 	Кислота дитиогликолевая 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
1768 	КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ 	806 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	

2465 	КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1764 	КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3265 	Кислота изовалериановая 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
2529 	КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ 	320 	3033 	FC 	38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кислота изомасляная", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1793 	КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1787 	КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012, 8013 	C1 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 23 	
1572 	КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2829 	КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2312 	Кислота карболовая 	см. ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2022 	КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 	640 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1778 	КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кислота КФВ", "Х", трафарет приписки 			3, 23 	
3472 	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2823 	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ 	803 	8013 	C4 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2820 	КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2531 	КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	803 	8012 	C3 	89 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3265 	Кислота метоксиуксусная 	803 	8012 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кислота метоксиуксусная", "Х", трафарет приписки 			10 	
1776 	КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ 	806 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1779 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% 	803 	8012 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кислота муравьиная", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3412 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3412 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1553 	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ 	622 	6111 	T4 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1554 	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3118 	КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3105 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой(-ами) 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой(-ами) 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ,
РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
3107 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой(-ами) 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3261 	Кислота нитрилотриметилфосфоновая 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК 	П, М, К 	8 	"Едкое" 					
2305 	КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ 	804 	8012 	C4 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2308 	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ 	801 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3 ,25 	
3456 	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ 	806 	8012 	C2 	X80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1760 	Кислота о,о-
диизопропилдитиофосфорная 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1760 	Кислота о,о-ди-н-
пропилдитиофосфорная 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1760 	Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Кислота олеиновая 	Не подпадает под действие Правил 	
1805 	Кислота ортофосфорная 	см. КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР 	
3265 	Кислота пеларгоновая 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
2811 	Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43% 	634 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1344 	Кислота пикриновая 	см. ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	
3265 	Кислота пировиноградная 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
1848 	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3463 	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% 	803 	8012 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Кислота салициловая 	Не подпадает под действие Правил 	
1905 	КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ 	806 	8011 	C2 	88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кислота селеновая", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1831 	КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	802 	8061 	CT1 	X886 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 22 	
1832 	КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1906 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1830 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Серная кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 20 	
2796 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1833 	КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1789 	Кислота соляная, раствор 	см. КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	
- 	Кислота стеариновая 	Не подпадает под действие Правил 	
2967 	КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Кислота сульфаминовая", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1940 	КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2936 	КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ 	612 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2436 	КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кислота тиоуксусная", "Х", трафарет приписки 			78 	
1355 	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3368 	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2699 	КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ 	803 	8011 	C3 	88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2468 	КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1839 	КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2789 	КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% 	803 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Уксусная кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 21 	
2790 	Кислота уксусная синтетическая пищевая 	см. КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% 	
1803 	Кислота фенолсульфоновая 	см. ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ 	
2834 	КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Кислота фосфористая". "Х", трафарет приписки 			3, 25, 54 	
3264 	Кислота фосфористая, водный раствор 	816 	8013 	C1 	80 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3453 	КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К, М 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1777 	КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ 	801 	8011 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2642 	КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ 	625 	6111 	T2 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1789 	КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012, 8013 	C1 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 23 	
1873 	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% 	505 	5161 	OC1 	558 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлорная кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1802 	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% 	802 	8052 	CO1 	85 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлорная кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 25, 50 	
2507 	КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Кислота хлор-платиновая", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1754 	КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлорсульфоновая кислота", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3250 	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1751 	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ 	611 	6172 	TC2 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1463 	Кислота хромовая твердая 	см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2240 	КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ 	802 	8011 	C1 	88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2571 	Кислота этилсерная 	803 	8012 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилсерная кислота", "Х", трафарет приписки 			20 	
1798 	КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ 	Перевозка запрещена 	
2571 	КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1938 	КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОИ РАСТВОР 	803 	8012, 8013 	C3 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3265 	Кислоты дихлоркарбоновые 	803 	8012 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кислоты дихлоркарбоновые", "Х", трафарет приписки 			15 	
	Кислоты жирные, талловые 	Не подпадает под действие Правил 	
3265 	Кислоты разветвленные монокарбоновые 	803 	8012 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кислота ВИК", "Х", трафарет приписки 			10 	
2564 	КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 	803 	8012, 8013 	C3 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2790 	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% 	801 	8013 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 21 	
2790 	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% 	801 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 21 	
1805 	КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР 	802 	8013 	C1 	80 	КВ,
УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1786 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ и кислоты СЕРНОЙ СМЕСЬ 	801 	8061 	CT1 	886 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% 	801 	8061 	CT1 	886 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			23 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% 	801 	8061 	CT1 	886 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			23 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% 	801 	8062 	CT1 	86 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			23 	
2626 	КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ водный РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты 	505 	5112 	O1 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1750 	КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1755 	КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР 	801 	8012, 8013 	C1 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	

1613 	КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода 	602 	6121 	TF1 	663 	СКВ 	П 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 				2, 5б 	
3102 	КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72-100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45,
46 	
3116 	КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% 	Перевозка запрещена 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость 	305 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
3264 	Коагулянт оксихлорида алюминия 	см. Алюминия оксихлорид, коагулянт 	
3550 	КОБАЛЬТА ДИГИДРОКСИДА ПОРОШОК, содержащий не менее 10% респирабельных частиц 	603 	6111 	T5 
	66 	КВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К 
	6.1 
	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1"	"Наименование груза, "Х", трафарет приписки"			25 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79) 
	
2001 	КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1318 	КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2059 	Коллодий 	328 	3012 	D 	33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				1 	
2557 	Коллоксилин 	см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 	
2556 	Коллоксилин 	см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) 	
2555 	Коллоксилин 	см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) 	
1993 	Компаунды, жидкие 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3316 	КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 	906 	9092, 9093 	M11 	90,
90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
1263 	Композиции антикоррозионные "Цинопол" 	см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
1197 	Композиции ароматические пищевые 	328 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Спирт", "П", трафарет приписки 			12 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
2206 	Композиции изоцианатные 	632 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Суризоны", "Х", трафарет приписки 			18 	
3082 	Композиция бромид кальция - бромид цинка (раствор) 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3264 	Композиция ГЛИМС 	816 	8012 	C1 	80 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	"Композиция ГЛИМС", "Х", трафарет приписки 			23 	
3264 	Композиция ГПР (грунт - преобразователь ржавчины) 	816 	8012 	C1 	80 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Композиция ГПР", "Х", трафарет приписки 			25 	
2922 	Композиция ДН-9010 	833 	8062 	CT1 	86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Композиция ДН-9010", "Х", трафарет приписки 			25 	
3264 	Композиция ДПФ-1 ингибированная 	816 	8011 	C1 	88 	КВ,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Композиция ДПФ-1", "Х", трафарет приписки 			23 	
1993 	Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т" 	328 	3011,
3012 	F1 	33,
33 	СКВ,
СК, ВЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кремнийорганичесая жидкость", "Х", трафарет приписки 			25 	
3295 	Компонент дизельного топлива 	см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3295 	Компонент моторных топлив ароматический 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КВ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2810 	Компонент пластифицирующих материалов 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Компонент ПМ", "Х", трафарет приписки 			25 	
2206 	Компоненты изоцианатные для производства пенопластов 	632 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Компонент изоцианатный", "Х", трафарет приписки 			18 	
3295 	Конденсат из природных газов 	см. Газоконденсат углеводородный 	
1268 	Конденсат пиролизный 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пироконденсат", "Х", трафарет приписки 			25 	
3508 	КОНДЕНСАТОР АСИММЕТРИЧНЫЙ (с энергоемкостью более 0,3 Вт·ч) 	910 		М11 	90 	КВ, УК	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
3499 	КОНДЕНСАТОР с двойным электрическим слоем (с энергоемкостью более 0,3 Вт·ч) 	910 		М11 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
- 	Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК) 	Не подпадает под действие Правил 	
3265 	Концентрат низкомолекулярных кислот НМК 	803 	8013 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" , "Прикрытие 0-0-1" 	"Концентрат НМК", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Концентрат цикленов 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Концентрат цикленов", "Х", трафарет приписки 			25 	
3264 	Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Концентрат...", "Х", трафарет приписки 			25 	
3360 	Копра 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1363 	КОПРА 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				36 	
2801 	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	823 	8011, 8012, 8013 	C9 	88,
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1602 	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	615 	6111, 6112, 6113 	T1 	66,
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3147 	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ коррозионный, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	822 	8011, 8012, 8013 	C10 	88,
80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3143 	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	634 	6111, 6112, 6113 	T2 	66,
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3066 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) 	823 	8012,
8013 	C9 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	305 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие) 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
3470 	КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, (включая растворитель и разбавитель краски) 	825 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3469 	КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) 	328 	3031, 3032, 3033 	FC 	338,
338,
38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25, 44 	

1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1263 	Краски и материалы лакокрасочные, легковоспламеняющиеся 	см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
3082 	Крезилдифенилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Крезилдифе-
нилфосфат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2022 	Крезол, технический 	см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 	
2076 	КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Крезолы", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3455 	КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6172 	TC2 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2203 	Кремневодород, сжатый 	см. СИЛАН 	
1263 	Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1295 	Кремнехлороформ 	см. ТРИХЛОРСИЛАН 	
1346 	КРЕМНИИ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ 	403 	4113 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1818 	Кремний четыреххлористый 	см. КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	
1993 	Кремнийорганический реагент ВТОКС 	328 	3011,
3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Кремнийорганическая жидкость", "Х", трафарет приписки 			25 	
1859 	КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Кремния тетрафторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			3, 25 	
3521 	КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД АДСОРБИРОВАННЫЙ 	203 		9ТС 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
1818 	КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	801 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлорид кремния", "Х", трафарет приписки 			3, 26 	
3082 	Креозот (из смолы каменноугольной или древесной) 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1263 	Крепители для лаков (и краски) 	305 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Крепитель", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Крепители стержневые КО, УСК-1 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"СТ" или "Т" 			11 	
3077 	Криолит 	см. Натрия гексафторалюминат 	
___________________________________________________________

     Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Криолит" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

1970 	КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
1056 	КРИПТОН СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Криптон сжатый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
1143 	КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	650 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
1144 	КРОТОНИЛЕН 	301 	3011 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Кротонилен", "Х", трафарет приписки 			25 	
1143 	Кротоновый альдегид 	см. КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2212 	Крокидолит 	см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ 	
3342 	КСАНТОГЕНАТЫ 	405 	4212,
4213 	S2 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ксантогенат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2036 	КСЕНОН 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Ксенон", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2591 	КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
2261 	Ксиленол, технический 	см. КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3430 	КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 13 	
2261 	КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ксиленол", "Х", трафарет приписки 			3, 13 	
1711 	КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Ксилидин", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3452 	КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1701 	КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3417 	КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ 	605 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1307 	м-Ксилол 	см. КСИЛОЛЫ 	
1307 	о-Ксилол 	см. КСИЛОЛЫ 	
1307 	п-Ксилол 	см. КСИЛОЛЫ 	
1307 	КСИЛОЛЫ 	309 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ксилол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2810 	Кубовые остатки производства трихлорэтилена 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Кубовые остатки производства трихлорэтилена", "Х", трафарет приписки 			25 	

2810 	Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3115 	КУМИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3109 	Кумила гидропероксид 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43, 45, 46 	
3107 	КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ,
РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43, 45, 46 	
3119 	КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
1918 	Кумол 	см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
3190 	Лазурь железная 	415 	4212 	S4 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" 					
1263 	Лак КО-0208 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Лак", "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1263 	Лаки бакелитовые 	305 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Лак", "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1263 	Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки от 23°С до 61°С) 	см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
2810 	Лаки каменноугольные 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Лак каменноугольный", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1263 	Лаки кремнеорганические (КО) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Лак", "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1268 	Лакойль 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Нефть", "Т", трафарет приписки 			11 	
- 	Лантана оксид 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Лапролы 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Латекс 	Не подпадает под действие Правил 	
2810 	Латекс-наирит 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				3 	
3106 	Лауроила пероксид 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45,
46 	
3106 	ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый 	См. ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3360 	Лен чесаный 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1268 	Лигроин 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			9 	
3142 	Лизол 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Лизол", "Х", трафарет приписки 			25 	
2922 	Лизол санитарный "Алкилин" 	833 	8063 	CT1 	86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 	"Лизол", "Х", трафарет приписки 			25 	
2052 	Лимонен 	см. ДИПЕНТЕН 	
1325 	Линт хлопковый 	401 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 				36 	
1415 	ЛИТИЙ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Литий", "Х", трафарет приписки 			25 	
2722 	Литий азотнокислый 	см. ЛИТИЯ НИТРАТ 	
2680 	Литий едкий 	см. ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 	
1417 	Литий кремнистый 	см. ЛИТИЯ СИЛИЦИД 	
2830 	ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1410 	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ,
УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1411 	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ 	407 	4321 	WF1 	X323 	КВ,
УК 	П, К 	4.3, 3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1390 	Лития амид 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1413 	ЛИТИЯ БОРГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1414 	ЛИТИЯ ГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2805 	ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2680 	ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ, СК 	П, К, М 	8 	"Едкое", "СО" 	"Лития гидроксид", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2679 	ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1471 	ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ 	501 	5112, 5113 	O2 	50
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Лития карбонат 	Не подпадает под действие Правил 	
2722 	ЛИТИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2806 	ЛИТИЯ НИТРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 					
1472 	ЛИТИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1417 	ЛИТИЯ СИЛИЦИД 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Лития хлорид 	Не подпадает под действие Правил 	
3360 	Луб сухой 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3286 	Люминал А 	328 	3042 	FTC 	368 	СКВ 	П 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 				2, 5б, 32, 44 	
1418 	МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК 	409 	4341,
4342, 4343 	WS 	X423,
423,
423 	КВ, УК, для к.ш.
4342, 4343
еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1474 	Магний азотнокислый 	см. МАГНИЯ НИТРАТ 	
2950 	МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон 	409 	4313 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1869 	МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) 	403 	4113 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2853 	Магний кремнефтористый 	см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
2011 	Магний фосфористый 	см. МАГНИЯ ФОСФИД 	
1622 	МАГНИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1473 	МАГНИЯ БРОМАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2010 	МАГНИЯ ГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2004 	МАГНИЯ ДИАМИД 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2853 	Магния кремнефторид 	см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
1928 	МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ 	407 	4321 	WF1 	X323 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1928 	Магния метилбромид в эфире диэтиловом 	см. МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ 	
1474 	МАГНИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1476 	МАГНИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1475 	МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2624 	МАГНИЯ СИЛИЦИД 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2011 	МАГНИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					

2853 	МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2723 	МАГНИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Магния хлорид, раствор 	Не подпадает под действие Правил 	
1419 	МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ,
УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
3082 	Мазут с температурой вспышки более 100°С 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
1202 	Мазут с температурой вспышки не более 100°С 	См. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) 	
3082 	Малатион 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Малатион", "Х", трафарет приписки 			25 	
2647 	МАЛОНОНИТРИЛ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2210 	МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба 	405 	4253 	SW 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2968 	МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания 	409 	4313 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2724 	МАРГАНЦА (II) НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1479 	Марганца (IV) оксид 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П, М 	5.1 	"Окислитель", "СО" 				1 	
1330 	МАРГАНЦА РЕЗИНАТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Марганца сульфат, раствор 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Марганца сульфат", "Х", трафарет приписки 			13 	
	Марганца сульфат, кристаллический 	Не подпадает под действие Правил 	
3260 	Марганца фосфат 	815 	8013 	C2 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 				1,3 	
2210 	Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат 	см. МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба 	
2968 	Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат, стабилизированный против самонагревания 	см. МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания 	
1091 	МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло ацетоновое", "Х", трафарет приписки 			78 	
1091 	Масло ацетоновое 	см. МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ 	
1286 	Масло древесно-смоляное 	см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ 	
3082 	Масло каменноугольное для пропитки древесины 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки 			13, 55 	
3082 	Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3082 	Масло каменноугольное креозотовое для пропитки древесины 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3082 	Масло каменноугольное поглотительное 	906 	9063 	М6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки 			78 	
1136 	Масло каменноугольное, легкое, легковоспламеняющееся 	305 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки 			13 	
3082 	Масло каменноугольное, среднее 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки 			13 	
1130 	МАСЛО КАМФОРНОЕ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2927 	Масло креозотное 	640 	6172 	TC1 	68 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Масло креозотное", "Х", трафарет приписки 			10 	
1272 	Масло пихтовое 	315 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло пихтовое", "Х", трафарет приписки 			13 	
	Масло ПОД (отходы производства капролактама) 	Не подпадает под действие Правил 	
1201 	МАСЛО СИВУШНОЕ 	307 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло сивушное", "Х", трафарет приписки 			78 	
1288 	МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ 	307 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"СТ" или "Т" 			78 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 			13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло древес-носмоляное", "Х", трафарет приписки 			13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (температура кипения не более 35°С) 	307 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 			13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	307 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 			13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	307 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 			13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) 	307 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			13 	
2810 	Масло тунговое 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Масло тунговое", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 13 	
3082 	Масло фенольное 	906 	9063 	М6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло фенольное каменноугольное", "Х", трафарет приписки" 			15 	
1272 	МАСЛО ХВОЙНОЕ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1993 	Мастика битумная противошумная БПМ-1 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Мастика БПМ", "Х", трафарет приписки 			15 	
2807 	МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕННЫЙ 	Не подпадает под действие Правил 	
1993 	Материалы полимерные АКОР Б-100 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"АКОР Б-100", "Х", трафарет приписки 			25 	
1759 	Меди (II) бромид 	822 	8013 	С2 	80 	КВ, УК 	П, М, К 	8 	"Едкое" 				1 	
3082 	Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Нитрат меди", "Х", трафарет приписки 			25 	
2775 	Меди (II) оксихлорид 	613 	6113 	T1 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито" 				1 	
3077 	Меди (II) сульфат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				1, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3082 	Меди (II) хлорид, водный раствор 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Хлорид меди", "Х", трафарет приписки 			25 	
3264 	Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозиионный 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			13 	
2721 	МЕДИ (III) ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1586 	МЕДИ АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1585 	МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Меди гемиоксид 	Не подпадает под действие Правил 	
3087 	Меди дихромат 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК 	П, М, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 				1 	
- 	Меди оксид 	Не подпадает под действие Правил 	
2802 	МЕДИ ХЛОРИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Меди хлорид", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1587 	МЕДИ ЦИАНИД 	619 	6112 	T5 	60 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25 	
1761 	МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	807 	8062, 8063 	CT1 	86,
86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3087 	Медь двухромовокислая 	см. Меди дихромат 	
2802 	Медь хлористая 	см. МЕДИ ХЛОРИД 	
2325 	Мезитилен 	см. 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 	
1229 	МЕЗИТИЛОКСИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2032 	Меланж 	см. КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	
1796 	Меланж кислотный 	см. СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% 	
3105 	n-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	

3109 	n-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
1228 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	332 	3022, 3023 	F1 	336, 
36 	КВ, УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	332 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	332 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	332 	3011,
3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3071 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	643 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3079 	МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метакрилонитрил", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
1383 	МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. 	415 	4211 	S4 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1391 	МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ 	409 	4321 	W1 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3482 	МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 	409 	4321 	WF1 	X323 	КВ, УК 	П,К 	4.3, 3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
2554 	Металлилхлорид 	см. МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД 	
1332 	МЕТАЛЬДЕГИД 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1972 	МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана 	204 	2113 	3F 	223 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
1971 	МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1230 	МЕТАНОЛ 	319 	3022 	FT1 	336 	СКВ, СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метанол", "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки 			5а, 10, 30, 44, 62, 66 	
2586 	Метансульфокислота 	803 	8012 	С1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Метансульфокислота", "Х", трафарет приписки 			15 	
3246 	МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	624 	6171 	TC1 	668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1062 	Метил бромистый 	см. МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина 		
1063 	Метил хлористый 	см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) 	
1648 	Метил цианистый 	см. АЦЕТОНИТРИЛ 	

2987 	Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан 	817 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
2460 	2-Метил-2-бутен 	см. 2- МЕТИЛБУТЕН-2 	
3023 	2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ 	609 	6122 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2933 	МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2300 	2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1919 	МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилакрилат", "Х", трафарет приписки 			78 	
2554 	МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилаллилхлорид", "Х", трафарет приписки 			78 	
1234 	МЕТИЛАЛЬ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилаль", "Х", трафарет приписки 			25 	
1233 	МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1061 	МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	208 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Метиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1235 	МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	303 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2294 	N-МЕТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Метиланилин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1231 	МЕТИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилацетат", "Х", трафарет приписки 			78 	
1060 	МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь Р1 или смесь Р2 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3272 	Метилацетоацетат 	306 	3013 	F1 	30 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"МЭАУК", "Х" 			25 	
- 	Метилбензоат 	Не подпадает под действие Правил 	
3265 	Метилбензосульфат 	803 	8013 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилбензосульфат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2643 	МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 	606 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1062 	МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина 	209 	2312 	2T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25 	
1647 	МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ 	605 	6111 	T1 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3371 	2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилбутаналь", "Х", трафарет приписки 			78 	
2397 	3-МЕТИЛБУТАНОН-2 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2561 	3-МЕТИЛБУТЕН-1 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2459 	2-МЕТИЛБУТЕН-1 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2460 	2-МЕТИЛБУТЕН-2 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2945 	N-МЕТИЛБУТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1237 	МЕТИЛБУТИРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2367 	альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, 
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3272 	Метилвалерат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2985 	Метилвинилдихлорсилан 	321 	3031 	FC 	38 	СКВ, СК 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 					
1251 	МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	650 	6181 	TFC 	639 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 25 	
2302 	5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1244 	МЕТИЛГИДРАЗИН 	648 	6181 	TFC 	663 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5, 5б, 25 	
1189 	Метилгликольацетат 	см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ этиленгликоля и кислоты уксусной 	
2987 	Метилдифенилхлорсилан 	817 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
2299 	МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ 	606 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1242 	МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 	431 	4381 	WFC 	X338 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3,
8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	"Метилдихлорсилан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 			10, 39 	
1593 	Метиленхлорид 	см. ДИХЛОРМЕТАН 	
2053 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилизобу-
тилкарбинол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1245 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилизобутилкетон", "Х", трафарет приписки 			78 	
3105 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
2400 	МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1246 	МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	307 	3012 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2046 	Метилизопропилбензолы 	см. ЦИМОЛЫ 	
2477 	МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2480 	МЕТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 				2а, 3 	
2644 	МЕТИЛИОДИД 	605 	6111 	T1 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	"Метилиодид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3272 	Метиллактат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1064 	МЕТИЛМЕРКАПТАН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	"Метилмеркаптан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
2785 	3-Метилмеркаптопропиональдегид 	см. 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ 	
1247 	МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилметакрилат", "Х", трафарет приписки 			78 	
2535 	4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3082 	Метилнафталины, изомерная смесь жидкая 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Метилнафталин", "Х", трафарет приписки 			15 	
2455 	МЕТИЛНИТРИТ 	Перевозка запрещена 	
2606 	МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ 	607 	6121 	TF1 	663 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 			2а, 25 	
2705 	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол 	см. ПЕНТОЛ-1 	
2461 	МЕТИЛПЕНТАДИЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2560 	2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилпентанол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2053 	4-Метилпентанол-2 	см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 	
2399 	1-МЕТИЛПИПЕРИДИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2313 	Метилпиридины 	см. ПИКОЛИНЫ 	
1249 	МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1248 	МЕТИЛПРОПИОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
- 	Метилсалицилат 	Не подпадает под действие Правил 	
2303 	Метилстирол-альфа 	см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	
2536 	МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2533 	МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ 	606 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1250 	МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	321 	3031 	FC 	X338 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2437 	МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилфенил-
дихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1243 	МЕТИЛФОРМИАТ 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ, 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "СО", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилформиат", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	

2454 	МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2301 	2-МЕТИЛФУРАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2295 	МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 	647 	6121 	TF1 	663 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1063 	МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТOPHЫИ R 40) 	209 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Метил хлористый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1912 	МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ 	209 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2985 	Метилхлорметилдихлорсилан 	321 	3032 	FC 	X338 	СКВ,
СК 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 				44 	
2831 	Метилхлороформ 	см. 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН 	
2534 	МЕТИЛХЛОРСИЛАН 	210 	2352 	2TFC 	263 	СКВ,
СК 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1". 					
1238 	МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	663 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 25 	
1188 	Метилцеллозольв 	см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1648 	Метилцианид 	см. АЦЕТОНИТРИЛ 	
2296 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
2617 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
2297 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3115 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33% 	Перевозка запрещена 	
2298 	МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1263 	Метильный лак 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метильный лак", "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1193 	Метилэтилкетон 	см. ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) 	
3105 	Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3101 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1,
8 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3107 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 60% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 55% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
	Метионин кормовой 	Не подпадает под действия Правил 	
3092 	1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3272 	1-Метокси-2-пропил-ацетат 	306 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2293 	4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2605 	МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метоксимети-
лизоцианат", "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
1188 	Метоксиэтанол 	см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1188 	2-Метоксиэтанол 	см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
2212 	Мизорит 	см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ 	
3245 	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ 	906 	9092 	M8 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
3245 	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте 	906 	9092 	M8 	90 	КВ, УК 	П, К 	9, 2.2 	"Прочие опасные вещества", "Невоспламеняющийся неядовитый газ" 					
1992 	Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1993 	Многофункциональная добавка на основе ксилола или толуола 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1170 	Многофункциональная добавка на основе этанола 	308 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этанол", "Х", трафарет приписки 			10 	
1992 	Многофункциональная добавка на основе эфира метил-трет-бутилового и N-метиланилина 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1992 	Модификатор ЖКС 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Модификатор ЖКС", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1325 	Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые 	401 	4112 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
2508 	МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Моноалкилфенолы 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Моноалкилфенол", "Х", трафарет приписки 			15 	
1221 	Моноизопропиламин 	см. ИЗОПРОПИЛАМИН 	
2810 	Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Мономер...", "Х", трафарет приписки 			15 	
1061 	Монометиламин, безводный 	см. МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	
1235 	Монометиламин, водные растворы 	см. МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2668 	Монохлорацетонитрил 	см. ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 	
2491 	Моноэтаноламин 	см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР 	
2270 	Моноэтиламин 	см. ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% 	
1036 	Моноэтиламин, безводный 	см. ЭТИЛАМИН 	
2272 	Моноэтиланилин 	см. N-ЭТИЛАНИЛИН 	
2054 	МОРФОЛИН 	807 	8021 	CF1 	883 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Морфолин", "Х", трафарет приписки 			25 	
3370 	МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3497 	МУКА КРИЛЕВАЯ 	405 	4212
4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П,К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" 					
1374 	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	405 	4212 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" 					
2216 	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	Не подпадает под действие Правил 	
1558 	МЫШЬЯК 	617 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1561 	Мышьяка (III) оксид 	см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 	

1555 	МЫШЬЯКА БРОМИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1559 	МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1556 	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1557 	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к.,и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1561 	МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 	603 	6112 	T5 	60 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 25,
48 	
1560 	МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД 	622 	6111 	T4 	66 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Мышьяка трихлорид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1562 	МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ 	617 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1556 	Мышьяково-содовый раствор 	630 	6112 	T4 	66 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	"Мышьяково-содовый раствор", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3065 	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему 	308 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1а, 12 	
3065 	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему 	308 	3012 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "П", трафарет приписки 			12 	
1293 	НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1823 	Натр едкий 	см. НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
1428 	НАТРИЙ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1500 	Натрий азотистокислый 	см. НАТРИЯ НИТРИТ 	
1498 	Натрий азотнокислый 	см. НАТРИЯ НИТРАТ 	
1494 	Натрий бромноватокислый 	см. НАТРИЯ БРОМАТ 	
3288 	Натрий двухромовокислый 	см. Натрия дихромат 	
2674 	Натрий кремнефтористый 	см. НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
1503 	Натрий марганцевокислый 	см. НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
2659 	Натрий монохлоруксусный 	см. НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ 	
2027 	Натрий мышьяковистокислый 	см. НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ 	
1685 	Натрий мышьяковокислый 	см. НАТРИЯ АРСЕНАТ 	
1505 	Натрий надсернокислый 	см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1432 	Натрий фосфористый 	см. НАТРИЯ ФОСФИД 	
1690 	Натрий фтористый 	см. НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1496 	Натрий хлористокислый 	см. НАТРИЯ ХЛОРИТ 	
1495 	Натрий хлорноватокислый 	см. НАТРИЯ ХЛОРАТ 	
3077 	Натрий хромовокислый 	см. Натрия хромат 	
___________________________________________________________

     Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Натрий хромовокислый" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

3077 	Натрия N,N-диметилдитиокарбамат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3082 	Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, ВЦ,
КЦ,
УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1687 	НАТРИЯ АЗИД 	619 	6112 	T5 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				3 	
2812 	НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ 	Не подпадает под действие Правил 	
1819 	НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР 	809 	8012,
8013 	C5 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2835 	НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1390 	Натрия амид 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2473 	НАТРИЯ АРСАНИЛАТ 	626 	6113 	T3 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1685 	НАТРИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2027 	НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ 	603 	6112 	T5 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1686 	НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	622 	6112, 6113 	T4 	60
60 	КВ, УК,
ВЦ, 
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Натрия ацетат 	Не подпадает под действие Правил 	
2693 	Натрия бисульфит, раствор 	см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У .К. 	
1426 	НАТРИЯ БОРГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3320 	НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% 	809 	8012, 8013 	C5 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1494 	НАТРИЯ БРОМАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Натрия гексафторалюминат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК,
ВБТ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				77, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1427 	НАТРИЯ ГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2439 	НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Натрия гидро-дифторид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1823 	НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1824 	НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Натрия гидроксид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2949 	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3266 	Натрия гидросульфид, водный раствор 	818 	8013 	С5 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2318 	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1384 	Натрия гидросульфит 	см. НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1791 	Натрия гипохлорит, раствор 	816 	8013 	С5 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Натрия гипохлорит", "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Натрия дикарбонат 	Не подпадает под действие Правил 	
3369 	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4131 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
1348 	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	404 	4161 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
1384 	НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3288 	Натрия дихромат 	630 	6112 	T5 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 					
- 	Натрия йодид 	Не подпадает под действие Правил 	
1688 	НАТРИЯ КАКОДИЛАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Натрия карбонат (сода кальцинированная) 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Натрия карбонат, водный раствор 	Не подпадает под действие Правил 	
3378 	НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ 	501 	5112,
5113 	О2 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2316 	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			25 	

2317 	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР 	622 	6111 	T4 	66 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			25 	
1431 	НАТРИЯ МЕТИЛАТ 	406 	4242 	SC4 	48 	КВ, УК 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1289 	НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте 	319 	3032, 3033 	FC 	338, 38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1760 	Натрия метилсиликоната водный раствор 	823 	8012 	CF1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			10 	
1498 	НАТРИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3287 	Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) 	630 	6113 	Т4 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито " 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			15 	
1499 	НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1500 	НАТРИЯ НИТРИТ 	503 	5153 	OT2 	56 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Натрия нитрит, водный раствор, с концентрацией 40% (по массе) 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Натрия нитрит", "Х", трафарет приписки 			25 	
1825 	Натрия окись 	см. НАТРИЯ ОКСИД 	
1825 	НАТРИЯ ОКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Натрия оксид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2567 	НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3377 	НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1503 	НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1504 	НАТРИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5111 	O2 	55 	СКВP, СКP 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 					
3247 	НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1505 	Натрия пероксодисульфат 	см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1505 	НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1502 	НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1349 	НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
- 	Натрия роданид, водный раствор 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Натрия роданид, твердый 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Натрия силикат 	Не подпадает под действие Правил 	
2813 	Натрия сплавы 	421 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-0-1" 					
3266 	Натрия сульфгидрат, раствор 	см. Натрия сульфид, водный раствор 	
1385 	НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% 	409 	4212 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3266 	Натрия сульфид, водный раствор 	818 	8013 	C5 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Натрия сульфид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1849 	НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
- 	Натрия сульфит 	Не подпадает под действие Правил 	
2547 	НАТРИЯ СУПЕРОКСИД 	509 	5111 	O2 	55 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 				3 	
- 	Натрия тиосульфат 	Не подпадает под действие Правил 	
3253 	НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ 	808 	8013 	C6 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 				3 	
1432 	НАТРИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
2629 	НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ 	620 	6111 	T2 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	"Натрия фторацетат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1690 	НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3415 	НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 	630 	6113 	T4 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2674 	НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	619 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1495 	НАТРИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2428 	НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	505 	5112,
5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Натрий хлор-новатокислый", "Х", трафарет приписки 			3, 4,
25 	
2659 	НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ 	620 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1496 	НАТРИЯ ХЛОРИТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Натрия хромат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1689 	НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Натрия цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 25, 81 	
3414 	НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 	630 	6111,
6112,
6113 	T4 	66, 
60,
60 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5б, 25 	
2863 	НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Натрия-аммония ванадат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1268 	Нафта 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Нефть", "Т" 			11 	
2304 	НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	402 	4113 	F2 	44 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется" 	"Нафталин", "Х", трафарет приписки 			25 	
1334 	НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1863 	Нафтил 	см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 	
2077 	альфа-НАФТИЛАМИН 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1650 	бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3411 	бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР 	608 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1652 	Нафтилкарбамид 	см. НАФТИЛМОЧЕВИНА 	
1652 	НАФТИЛМОЧЕВИНА 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1651 	НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА 	612 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1760 	Нафтоксол-7С 	823 	8012 	C9 	80 	КВ 	П 	8 	"Едкое" 					
3077 	2-Нафтол, технический 	906 	9063 	М7 	90 	УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Нафтол", "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
2872 	Немагон 	см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 	
1913 	НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
1065 	НЕОН СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Неон сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1268 	Нефрас С-150/200 	328 	3013 	F1 	30 	УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			11 	
1993 	Нефтенол НЗ 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Нефтенол НЗ", "Х", трафарет приписки 			25 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 	328 	3011,
3012,
3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ 	315 	3011, 
3012,
3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Нефть", "Бензин-нефть", "Т" или "СТ" 			11 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	315 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Нефть", "Бензин-нефть", "Т" или "СТ" 			11 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	315 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Нефть", "Бензин-нефть", "Т" или "СТ" 			11 	
3494 	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ 	337 	3021 	FT1	336	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К	3, 6,1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3494	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ 	337 	3022	FT1	336	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3494 	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ 	337 	3023	FT1	36	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	

2726 	Никель азотистокислый 	см. НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ 	
2725 	Никель азотнокислый 	см. НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ 	
2725 	НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2726 	НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1259 	НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ 	647 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
1653 	НИКЕЛЯ ЦИАНИД 	619 	6112 	T5 	60 	СКВ,
СК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1654 	НИКОТИН 	620 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3444 	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1656 	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 	622 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1657 	НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ 	620 	6112 	T2 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3144 	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	622 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1655 	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У .К. 	620 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3445 	НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1658 	НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР 	622 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1659 	НИКОТИНА ТАРТРАТ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3089 	Ниобий 	401 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ниобий", "Х", трафарет приписки 			25 	
3218 	НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112,
5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1477 	НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112, 5113 	O2 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1093 	Нитрил акриловой кислоты 	см. АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3273 	НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	333 	3021, 3022 	FT1 	336,
336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3275 	НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	649 	6121,
6122 	TF1 	663,
63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3276 	НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	632 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3439 	НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	632 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3219 	НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112,
5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3 	
2627 	НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2307 	3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗО-
ТРИФТОРИД 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Нитроаминофенол 	см. 4-Амино-2-нитрофенол 	
___________________________________________________________

     Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Нитроаминофенол" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

2730 	НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Нитроанизол", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3458 	НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1661 	НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1662 	НИТРОБЕНЗОЛ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Нитробензол", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 10 	
2306 	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3431 	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2732 	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3459 	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3343 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% 	311 	3052 	D 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
3357 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% 	311 	3052 	D 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
3319 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% 	404 	4152 	D 	40 	КВ,
УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
1204 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% 	308 	3012 	D 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3064 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина 	308 	3012 	D 	33 	КВ,
УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1336 	НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1069 	НИТРОЗИЛХЛОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1". 					
1369 	п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН 	405 	4212 	S2 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1263 	Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали 	305 	3012 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				1 	
1337 	НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3434 	НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2446 	НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1665 	НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Нитроксилолы", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3447 	НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1261 	НИТРОМЕТАН 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2538 	НИТРОНАФТАЛИН 	404 	4113 	F1 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2608 	НИТРОПРОПАНЫ 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2660 	НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1664 	НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Нитротолуолы", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3446 	НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3376 	4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1663 	НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2237 	Нитрохлоранилин 	см. ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ 	
1578 	Нитрохлорбензолы 	см. ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	
2557 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 	402 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2555 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) 	402 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2557 	Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18% пластификатора по массе и не более 12,6% азота на сухую массу (с пигментом или без) 	см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 	
2556 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) 	402 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3011,
3012,
3013 	D 	33,
33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	D 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы 	328 	3011, 3012,
3013 	D 	33, 
33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2842 	НИТРОЭТАН 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1920 	НОНАНЫ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
1799 	НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Нонилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2251 	2,5-Норборнадиен, стабилизированный 	см. БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) 	
3315 	ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	616 	6111 	T8 	66 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-0-1" 				2 	
1044 	Огнетушители углекислотные 	213 	2216 	6A 	20 	КВ, УК 	П, М, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
1044 	ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ 	213 	2216 	6A 	20 	КВ, УК 	П, М, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					

3336 	Одорант СПМ 	332 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 29 	
1229 	Окись мезитила 	см. МЕЗИТИЛОКСИД 	
1280 	Окись пропилена, ингибированная 	см. ПРОПИЛЕНОКСИД 	
1040 	Окись этилена 	см. ЭТИЛЕНА ОКСИД 	
3082 	Оксанолы 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
3157 	Оксид 	220 	2222 	2O 	25 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Оксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
3082 	Оксифос Б 	см. Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты 	
2922 	Оксихлор 	833 	8061 	CT1 	86 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Оксихлор", "Х", трафарет приписки 			25 	
1800 	ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Октадецил-трихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2309 	ОКТАДИЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1987 	Октанол-2 	331 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Октанол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1262 	ОКТАНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" 			78 	
2422 	ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1318) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2424 	ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1976 	ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3023 	трет-Октилмеркаптан 	см. 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ 	
1801 	ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Октилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Олеин 	Не подпадает под действие Правил 	
1831 	Олеум 	см. КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	
1292 	Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1263 	Олифа 	305 	3013 	F1 	30 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Олифа", "Х", трафарет приписки 			1, 13 	
- 	Олова (II) сульфат 	Не подпадает под действие Правил 	
3260 	Олова (II) хлорид 	815 	8012 	C2 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 				1,3 	
1557 	Олова арсенид 	630 	6112 	T5 	60 	КВ 	П 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 					
3260 	Олова дихлорид 	см. Олова (II) хлорид 												
1827 	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	801 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2440 	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1433 	ОЛОВА ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
1557 	Олово мышьяковистое 	см. Олова арсенид 	
3260 	Олово хлористое 	см. Олова (II) хлорид 	
1827 	Олово четыреххлористое 	см. ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
3103 	ОРГАНИЧЕСКИЙ пероксид, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45, 46 	
3113 	ОРГАНИЧЕСКИЙ пероксид, образец, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3104 	ОРГАНИЧЕСКИЙ пероксид, образец, ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42,
43, 45, 46 	
3114 	органический пероксид, образец, твердый, с регулируемой температурой 	Перевозка запрещена 	
1708 	Ортотолуидины 	см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
2238 	Ортохлортолуол 	см. ХЛОРТОЛУОЛЫ 	
2471 	ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД 	603 	6111 	T5 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2922 	Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные 	833 	8062 	CT1 	86 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 	"Пиридины тяжелые", "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Остатки кубовые концентрата винипола 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Остатки кубовые производства трихлорэтилена 	см. Кубовые остатки производства трихлорэтилена 	
3082 	Остатки кубовые ректификации бензола 	906 	9063 	М6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные грузы", "СО" 	Наименование груза, "Нефть", "Т", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			15, 44 	
3082 	Остатки кубовые СЖК 	906 	9062 	М6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			15 	
1993 	Остатки нефтяные типа К-1 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"С" 			11 	
2810 	Остаток кубовый системы рефлектации этиленгликоля 	см. Кубовый остаток системы рефлектации этиленгликоля 	
- 	Осушитель-сырец (на основе полигликолей) 	Не подпадает под действие Правил 	
2810 	Отвердитель полиоксипропиленаминный 	615 	6111 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				3 	
3291 	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. 	623 	  	I3 	606 	КВ, УК 	П, К 	6.2 	"Неспецифический отход больниц" 				3,56 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3291 	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте 	623 	  	I3 	606 	КВ, УК 	П, К 	6.2, 2.2 	"Неспецифический отход больниц" 				3,56 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1364 	Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3-0-1" 				36 	
1992 	Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1992 	Отходы производства хлоропрена 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			10, 44 	
1364 	Отходы текстильные, промасленные 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3-0-1" 				36 	
3360 	Очесы хлопчатобумажные 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3360 	Пакля 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3077 	Парааминодифенил 	см. п-Аминодифениламин 	
___________________________________________________________

     Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Парааминодифенил" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________

1264 	ПАРАЛЬДЕГИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Паральдегид", "Х", трафарет приписки 			78 	
3082 	Парафин (С10-С13) хлорированный (жидкий) 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3077 	Парафин (С10-С13) хлорированный 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
1268 	Парафин нефтяной жидкий, фракция С10-С13 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, 
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Парафин жидкий", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
3082 	Парафин нефтяной жидкий, фракция С13 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, КЦ, ВЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Парафин жидкий", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
3082 	Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, КЦ, ВЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Парафин жидкий", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
2213 	ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2234 	Парахлорбензотрифторид 	см. ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	
2557 	Паста суховальцованная для нитроэмали 	402 	4112 	D 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1993 	Пат жемчужный 	328 	3013 	F1 	30 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2810 	Пек нефтяной жидкий 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Т" 			15 	
3257 	Пек каменноугольный электродный 	908 	9073 	М9 	99 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию)	
3077 	Пек каменноугольный электродной 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, ПЛ,
УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				77, 79, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73; в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)
      	
Позиция исключена с 1 января 2021 года - Протокол СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию.
      	
Позиция исключена с 1 января 2021 года - Протокол СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию.
      	
2811 	Пек нефтяной, ядовитый 	634 	6113 	T2 	60 	КВ, ПЛ 	П, М 	6.1 	"Ядовито" 				47, 77, 79 	
- 	Пенообразователи ТЭАС, ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К 	Не подпадает под действие Правил 	
1993 	Пенореагент 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пенореагент", "Х", трафарет приписки 			11 	
1380 	ПЕНТАБОРАН 	407 	4231 	ST3 	333 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Пентаборан", "Х", трафарет приписки 			25 	
3295 	1,3-Пентадиен 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пиперилен", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2286 	ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1265 	Пентан 	см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ 	
1265 	н-Пентан 	см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ 	
2310 	ПЕНТАНДИОН-2,4 	320 	3023 	FT1 	36 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1105 	ПЕНТАНОЛЫ 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1249 	Пентанон-2 	см. МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН 	
1265 	ПЕНТАНЫ жидкие 	301 	3011,
3012 	F1 	33,
33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пентаны жидкие", "Х", трафарет приписки 			4 	

3220 	ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3155 	ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1669 	ПЕНТАХЛОРЭТАН 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Пентаэритрит 	Не подпадает под действие Правил 	
3344 	ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
1108 	1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1108 	Пентен-1 	см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	
1993 	4-Пентенол 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пентенол", "Х", трафарет приписки 			25 	
2705 	ПЕНТОЛ-1 	803 	8012 	C9 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Пентол", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1325 	Пенька чесаная 	401 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
3214 	ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112 	O1 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1482 	ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112, 5113 	O2 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3101 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3111 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3102 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3112 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3103 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3113 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3104 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3114 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3105 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3115 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3106 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3116 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3117 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3118 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3109 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25,
42, 43,
45, 46 	
3119 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3110 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
3120 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3107 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3108 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
1483 	ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	509 	5112, 5113 	O2 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3216 	ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5113 	O1 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3215 	ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3211 	ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112,
5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1481 	ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112, 5113 	O2 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3083 	ПЕРХЛОРИЛФТОРИД 	203 	2332 	2TO 	265 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Перхлорилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
1670 	ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН 	612 	6111 	T1 	66 	СКВ,
СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1897 	Перхлорэтилен 	см. ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН 	
2782 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP, СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3016 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111,
6112,
6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3015 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2781 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" , "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3024 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	F2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3026 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3025 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3027 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2780 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021,
3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25,
44 	
3014 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3013 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2779 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3346 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3348 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	

3347 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3345 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3021 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2903 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2902 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66,
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70. - См. предыдущую редакцию)	
2776 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3010 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3009 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2775 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2760 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2994 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2993 	ПЕСТИЦИД МЬШЬЯКСДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2759 	ПЕСТИЦИД МЬШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2758 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2992 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2991 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2757 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3350 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3352 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3351 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3349 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2772 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3006 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3005 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2771 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2764 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2998 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2997 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИИСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6122, 6121,
6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2763 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" , "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3048 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ 	613 	6111 	T7 	642 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2787 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИИ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3020 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИИ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66,
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" , "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3019 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИИ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2786 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИИ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2778 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИИ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3012 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3011 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2777 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2588 	ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP,
СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2784 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3018 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3017 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	F2 	663, 
63,
63 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2783 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2762 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	336 	3021, 3022 	FT2 	336,
336 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2996 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 
60,
60 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2995 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 
63,
63 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2761 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 
60,
60 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	

2438 	Пивалоилхлорид 	см. ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	
3313 	ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ 	405 	4212,
4213 	S2 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2313 	ПИКОЛИНЫ 	311 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пиколины", "Х", трафарет приписки 			78 	
1354 	Пикрилхлорид, увлажненный 	см. Тринитрохлорбензол, увлажненный не менее 30% воды по массе 	
1336 	Пикрит 	см. НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
3105 	ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3109 	ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 44% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б,
25, 42, 43, 45, 46 	
2368 	альфа-ПИНЕН 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2579 	ПИПЕРАЗИН 	807 	8013 	C8 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"АЭП", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2401 	ПИПЕРИДИН 	807 	8021 	CF1 	883 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пиперидин", "Х", трафарет приписки 			25 	
3295 	Пиперилен 	см. 1,3-Пентадиен 	
1282 	ПИРИДИН 	311 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пиридин", "Х", трафарет приписки 			78 	
2924 	Пиридиновые основания, легкие 	328 	3033 	F1 	38 	КВ, КЦ,
ВЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пиридины", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2922 	Пиридиновые основания, тяжелые 	833 	8062 	CT1 	86 	КВ, УК 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1268 	Пиробензол 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
КЦ, ВЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пиробензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1268 	Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"С" 			11 	
1817 	ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Пиросульфурил-
хлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1922 	ПИРРОЛИДИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пирролидин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2810 	Пластификатор Диалкилфталат-789 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Диалкилфталат-789", "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Пластификатор Дикаприлфталат 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Дикаприлфталат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Пластификаторы фосфатные 	615 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Пластификаторы фосфатные", "Х", трафарет приписки 			25 	
2006 	ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2810 	Поверхностно-активная добавка СПД 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"СПД", "Х", трафарет приписки 			25 	
	Полигликоли 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Полидиметилдиаллиламмоний-
хлорид 	Не подпадает под действие Правил 	
2206 	Полиизоцианаты 	632 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Полиизоцианаты", "Х", трафарет приписки 			15 	
2211 	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары 	902 	9093 	M3 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 75 	
1268 	Полимердистиллят 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Полимердистиллят", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100 	см. Материалы полимерные АКОР Б-100 	
3107 	ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
2810 	Полиур БТ 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Полиур БТ", "Х", трафарет приписки 			25 	
2761 	Полихлорбутан-80 	613 	6112 	T7 	66 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Полихлорбутан", "Х", трафарет приписки 			25 	
2315 	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ 	904 	9022 	M2 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3432 	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	904 	9022 	M2 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Полихлориды бензола 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Полихлорид бензола", "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Полиэтиленгликоль, водный раствор 	Не подпадает под действие Правил 	
2735 	Полиэтиленполиамины 	821 	8011 	C7 	88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Полиэтилен-
полиамины", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Полиэфиры 	Не подпадает под действие Правил 	
1327 	ПОЛОВА 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3242 	Порофор ЧХЗ-21 	см. АЗОДИКАРБОНАМИД 	
3224 	Порофор ЧХЗ-5 	415 	4172 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 				61 	
3224 	Порофор ЧХЗ-57 	см. 2,2’-Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% 	
3089 	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	401 	4112,
4113 	F3 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3189 	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	415 	4212, 4213 	S4 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3373 	ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ В 	623 	6212 	I4 	606 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Препарат КЭАМ 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"КЭАМ", "Х", трафарет приписки 			25 	
3248 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	328 	3022, 3023 	FT1 	336, 36 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1851 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	622 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3249 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	620 	6112, 6113 	T2 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Препарат ОС-20 	Не подпадает под действие Правил 	
1293 	Препараты галеновые 	328 	3012 	F1 	33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				1 	
3082 	Присадка адгезионная дорожная "Амдор" 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
1649 	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ 	601 	6111 	T3 	66 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 19, 48 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70. - См. предыдущую редакцию)	
3483 	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ 	601	6121	TF1	663	СКВа, СКа, ВЦ, КЦ 	П, К	6.1, 3	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 19, 48 	
1993 	Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, ДМН-2005 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			15 	
2810 	Присадки к котельному топливу "ВНИИНП-106", "Полифен" 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"ВНИИНП-106" или "Полифен", "Х", трафарет приписки 			10 	
2623 	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость 	410 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1993 	Продукт Т-185 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	СКВ,
СК, ВЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5а, 5б, 25, 32 	
3503 	ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К 			8C 	28	КВ, УК	П, К	2.2, 8	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
3505 	ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К 			8FC	238	КВ, УК 	П, К	2.1, 8	"Воспламеняющийся газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
3501 	ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К 			8F 	23	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3504 	ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К 			8TF 	263	КВ, УК	П, К	2.1, 6.1	"Воспламеняющийся газ", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
3500 	ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, Н.У.К 			8А 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3502 	ПРОДУКТ ХИМИЧЕСКИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К 			8T	26 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 6.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 1 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78, 1 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	308 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 1 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	308 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78, 1 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	308 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 1 	

1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) 	308 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78, 1 	
1992 	Проксамин, воднометанольный раствор 	см. Проксамин, раствор в воде и метаноле 	
1992 	Проксамин, раствор в воде и метаноле 	319 	3023 	F1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Проксамин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1992 	Проксанол, воднометанольный раствор 	см. Проксанол, раствор в воде и метаноле 	
1992 	Проксанол, раствор в воде и метаноле 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Проксанол", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2810 	Пронит 	615 	6111 	T1 	60 	СКВ, СК, ПЛ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				2, 5б, 67 	
2200 	ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1978 	ПРОПАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1274 	н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) 	307 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1219 	Пропанол-2 	см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 	
2402 	ПРОПАНТИОЛЫ 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1078 	Пропеллент УФ-1 	215 	2212 	2A 	20 	ВЦ,
КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1278 	Пропил хлористый 	см. 1-Хлорпропан 	
1277 	ПРОПИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пропиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1277 	н-Пропиламин 	см. ПРОПИЛАМИН 	
1276 	н-ПРОПИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2364 	н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пропилбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2364 	Пропилбензол 	см. н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
1077 	ПРОПИЛЕН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пропилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2850 	ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			78 	
- 	1,2-Пропиленгликоль 	Не подпадает под действие Правил 	
2258 	1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пропилендиамин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1279 	Пропилендихлорид 	см. 1,2- ДИХЛОРПРОПАН 	
1921 	ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	311 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пропиленимин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1280 	ПРОПИЛЕНОКСИД 	302 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Пропиленоксид", "Х", трафарет приписки 			4 	
2057 	Пропилен-тример 	см. ТРИПРОПИЛЕН 	
2611 	ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН 	647 	6122 	F1 	63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2482 	н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
2402 	Пропилмеркаптаны 	см. ПРОПАНТИОЛЫ 	
1865 	н-ПРОПИЛНИТРАТ 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1816 	ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8022 	CF1 	X83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Пропилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1281 	ПРОПИЛФОРМИАТЫ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1278 	ПРОПИЛХЛОРИД 	см. 1-Хлорпропан 	
2740 	н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
1108 	Пропилэтилен 	см. 1- ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	
1275 	ПРОПИОНАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1815 	ПРОПИОНИЛХЛОРИД 	323 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пропионилхлорид", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2404 	ПРОПИОНИТРИЛ 	310 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Пропионитрил", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3267 	Проскан 	818 	8013 	C7 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Проскан", "Х", трафарет приписки 			25 	
3077 	Противостаритель "Крафанил-У" 	см. Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" 	
___________________________________________________________

     Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75 в позиции "Противостаритель "Крафанил-У" номер ООН 3077 в графе 14 "Специальные условия" с 1 января 2022 года включено специальное условие "86". 
___________________________________________________________
	
1012 	Псевдобутилен 	см. БУТИЛЕН 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию)	
1918 	Псевдокумол 	см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
1309 	Пудра алюминиевая 	см. АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 	
1791 	Пульпа гипохлорита кальция 	см. ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР 	
1621 	ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2810 	Пылеподавитель 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Пылеподавитель", "Х", трафарет приписки 			10 	
- 	Пыль эбонитовая 	Не подпадает под действие Правил 	
1263 	Разбавители 	см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 78 	
1993 	Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Растворитель", "Х", трафарет приписки 			25 	

1992 	Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1992 	Растворители ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1993 	Растворители, легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1992 	Растворитель "Децилин" 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Децилин", "Х", трафарет приписки 			2, 2а,
5а, 25, 44 	
1993 	Растворитель "Пральт" 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Растворитель", "Х", трафарет приписки 			11 	
2810 	Растворитель ЛТИ 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Растворитель ЛТИ", "Х", трафарет приписки 			25 	
1170 	Растворитель спиртосодержащий "Лакол" 	308 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Лакол", "Х", трафарет приписки 			10 	
1993 	Растворитель СФПК 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"СФПК", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Растворитель технический "Органол" 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Растворитель "Органол", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Растворитель технический ДЭГИ 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"ДЭГИ", "Х", трафарет приписки 			25 	
1198 	Растворы формальдегида, легковоспламеняющиеся 	см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 	
1993 	Реагент для флотации углей 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Флотационный реагент", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Реагент кремнеорганический ВТОКС 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1760 	Реагент ПАФ-13А 	823 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"ПАФ-13А", "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Реагент углещелочной, порошкообразный 	Не подпадает под действие Правил 	
1992 	Реапон 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Реапон", "Х", трафарет приписки 			12, 44 	
2876 	РЕЗОРЦИН 	620 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Ресметрин 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Ресметрин", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Рефлюкс 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Рефлюкс", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1993 	Рецептура РД-2 	328 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Рецептура РД-2", "Х", трафарет приписки 			25 	
1627 	РТУТИ (I) НИТРАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути нитрат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Ртути (I) хлорид 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1623 	РТУТИ (II) АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1631 	РТУТИ (II) БЕНЗОАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути бензоат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1637 	РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути глюконат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1638 	РТУТИ (II) ИОДИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути иодид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1625 	РТУТИ (II) НИТРАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути нитрат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1642 	Ртути (II) оксицианид 	см. РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1642 	РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	619 	6112 	T5 	60 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25 	
1640 	РТУТИ (II) ОЛЕАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути олеат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1645 	РТУТИ (II) СУЛЬФАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути сульфат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2025 	Ртути (II) сульфид 	630 	6112 	T5 	66 	СКВ 	П 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 				2, 5б 	
1646 	РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути тиоцианат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1624 	РТУТИ (II) ХЛОРИД 	см. РТУТИ ДИХЛОРИД 	
1636 	РТУТИ (II) ЦИАНИД 	619 	6112 	T5 	60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25 	
1630 	РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути-аммония хлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1643 	РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути-калия иодид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1629 	РТУТИ АЦЕТАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути ацетат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1634 	РТУТИ БРОМИДЫ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути бромиды", "Х", трафарет приписки 			3, 5б, 25 	
1624 	РТУТИ ДИХЛОРИД 	603 	6112 	T5 	60 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ртути дихлорид", "Х", трафарет приписки 			2, 25 	
1639 	РТУТИ НУКЛЕАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути нуклеат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1641 	РТУТИ ОКСИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути оксид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1644 	РТУТИ САЛИЦИЛАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути салициат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2024 	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2025 	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1636 	Ртути цианид 	см. РТУТИ (II) ЦИАНИД 	
2809 	РТУТЬ 	811 	8063 	CT1 	86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 	"Ртуть", "Х", трафарет приписки 			3, 25, 52 	
1423 	РУБИДИЙ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Рубидий", "Х", трафарет приписки 			25 	
2678 	РУБИДИЯ ГИДРОКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Рубидия гидроксид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2677 	РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1992 	Самин 	319 	3022 	FT1 	336 	СКВP,
СКP, ВЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Самин", "Х", трафарет приписки 			2, 2а,
5а, 5б, 29, 44 	
3082 	Сантохин 	см. 2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин 	
1700 	СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ 	639 	6132 	TF3 	64 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 4.1 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 				3,25 	
1469 	Свинец азотнокислый 	см. СВИНЦА НИТРАТ 	
1617 	СВИНЦА АРСЕНАТЫ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1618 	СВИНЦА АРСЕНИТЫ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1616 	СВИНЦА АЦЕТАТ 	620 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1872 	СВИНЦА ДИОКСИД 	501 	5113 	О2 
  	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1469 	СВИНЦА НИТРАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1470 	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3408 	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР 	512 	5152, 5153 	OT1 	56,
56 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2291 	СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2291 	Свинца стеарат 	630 	6112 	T5 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 					
1794 	СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты 	801 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2989 	СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ 	404 	4112, 4113 	F3 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1620 	СВИНЦА ЦИАНИД 	603 	6112 	T5 	60 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Свинца цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25, 	
1993 	Связующее ГС 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Связующее ГС", "Х", трафарет приписки 			25 	
2194 	СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" 					
2657 	СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД 	617 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3283 	СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2630 	СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ 	630 	6111 	T5 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2879 	СЕЛЕНОКСИХЛОРИД 	801 	8061 	CT1 	X886 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Селенокси-хлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1942 	Селитра аммиачная 	см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества 	
3218 	Селитра аммиачная, высококонцентрированный водный раствор 	см. Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор 	
3218 	Селитра аммиачно-кальциевая 	510 	5113 	O1 	50 	ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель" 	"АКЦС", "Х", трафарет приписки 			16 	
1486 	Селитра калиевая 	см. КАЛИЯ НИТРАТ 	
1454 	Селитра кальциевая 	см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 	
1498 	Селитра натриевая 	см. НАТРИЯ НИТРАТ 	
3287 	Селитра натриевая, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) 	см. Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) 	
1327 	СЕНО 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1327 	Сено прессованное 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1350 	СЕРА 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Сера", "Х", трафарет приписки 			25, 34, 69, 76, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73; в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77. - См. предыдущую редакцию) 
	
2448 	СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ 	404 	4113 	F3 	44 	ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Сера расплавленная", "Х", трафарет приписки 			16 	
1828 	Сера хлористая 	см. СЕРЫ ХЛОРИДЫ 	
1080 	Сера шестифтористая 	см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 	
1683 	СЕРЕБРА АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1493 	СЕРЕБРА НИТРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1347 	СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					

1684 	СЕРЕБРА ЦИАНИД 	603 	6112 	T5 	60 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Серебра цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25 	
1493 	Серебро азотнокислое 	см. СЕРЕБРА НИТРАТ 	
1053 	СЕРОВОДОРОД 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Сероводород", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
1131 	СЕРОУГЛЕРОД 	304 	3021 	FT1 	336 	СКВP, СКP,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	"Сероуглерод", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			10, 29, 44 	
1080 	СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1079 	СЕРЫ ДИОКСИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Серы диоксид", трафарет приписки, "С горки не спускать", 			4 	
1828 	Серы дихлорид 	803 	8011 	C1 	88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Серы дихлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2418 	СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 					
1829 	СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1828 	СЕРЫ ХЛОРИДЫ 	803 	8011 	C1 	88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Серы хлориды", "Х", трафарет приписки 			3, 10 	
1263 	Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Сиккативы", "Х", трафарет приписки 			25 	
2203 	СИЛАН 	206 	2111 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Силан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3082 	Синтанолы 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Синтанол", "Х", трафарет приписки 			15 	
1953 	Синтез-газ 	см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
1992 	Синтин 	319 	3023 	FT1 	36 	СКВP, СКP, ВЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Синтин", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 4, 5а, 5б, 44 	
1299 	СКИПИДАР 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Скипидар", "Х", трафарет приписки 			78 	
1300 	СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 	305 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			8 	
2922 	Славсилан 	833 	8062 	CT1 	86 	СКВP,
СКP 	П 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3272 	Сложные эфиры, н.у.к. 	см. ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. 	
1953 	Смеси газовые моносилана с аргоном 	219 	2321 	1TF 	263 	СКВ 	П 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				27 	
1953 	Смеси газовые моносилана с водородом 	219 	2321 	1TF 	263 	СКВ 	П 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				27 	
1993 	Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Т" 			11 	
1564 	Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, НТ-660, БМФ) 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 					
3156 	Смесь аргона и кислорода сжатая 	220 	2221 	1O 	25 	КВ, УК 	П, М, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				27 	
3077 	Смесь ди-три-третбутилфенолов 	906 	9063 	M7 	90 	УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1993 	Смесь жидкая многокомпонентная, техническая 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1796 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты более 50% 	802 	8051 	CO1 	885 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1796 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты не более 50% 	802 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1826 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% 	802 	8012 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1826 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% 	802 	8051 	CO1 	885 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Смесь фенольных оснований Манниха 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К,
М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2922 	Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот 	833 	8062 	CT1 	86 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			23 	
1955 	Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая 	220 	2311 	1T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1953 	Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая 	219 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 				27 	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, жидкое основное вещество 	328 	3012 	F3 	33 	КВ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая), жидкое основное вещество 	328 	3012 	F3 	33 	КВ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая), жидкое основное вещество 	328 	3013 	F3 	30 	КВ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию)
      	
3527 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное вещество 	АК должна быть приложена 	4112 	F4 
	40 	КВ, УК 
	П, К 
	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 
					
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3527 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное вещество 	АК должна быть приложена 	4113 	F4 
	40 	КВ, УК 
	П, К 
	4.1 	 "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1"					
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
1286 	Смола древесная 	см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ 	
3082 	Смола каменноугольная 	906 	9063 	М6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 			78 	
1866 	Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте 	328 	3011 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 			25 	
1263 	Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в толуоле или ксилоле 	см. Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле 	
3082 	Смола пиролизная тяжелая 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3082 	Смола полиалкилбензольная 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 			25 	
1760 	Смола полиамидная 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Смола полиамидная", "Х", трафарет приписки 			16 	
1263 	Смола полиметилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле 	см. Метильный лак 	
1866 	Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в о-ксилоле 	328 	3012 3013 	F1 	33, 
33,
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1263 	Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная "Камфэст-04" 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Смола углеводородформальдегидная 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся 	328 	3011, 3012,
3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Смола фенолфор-
мальдегидная", "Х", трафарет приписки 			10 	
2927 	Смола фенольная 	640 	6172 	TC1 	68 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 			15 	
1866 	Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1999 	Смолы жидкие, включая дорожный битум и разбавленные нефтепродукты 	см. ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ 	
- 	Смолы карбамидоформальдегидные 	Не подпадает под действие Правил 	

1866 	Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле 	328 	3012,
3013 	F1 	33, 
33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Смола меламинофор-
мальдегидная", "Х", трафарет приписки 				
1866 	Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле 	328 	3012,
3013 	F1 	33, 
33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Смола мочевинофор-
мальдегидная", "Х", трафарет приписки 				
3082 	Смолы нефтяные тяжелые 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У. 	
1866 	Смолы полиэфирные, ненасыщенные, стирольные "Камфэст" 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2810 	Смолы сланцевые 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Смолы", "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Смолы", "Х", трафарет приписки 			25 	
1866 	Смолы эпоксидные, раствор в толуоле 	328 	3011,
3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Смола эпоксидная", "Х", трафарет приписки 			15 	
2810 	Совтол-10 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Совтол-10", "Х", трафарет приписки 			10 	
- 	Сода кальцинированная 	см. Натрия карбонат 	
3282 	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3467 	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3280 	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯК-
ОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3465 	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯК-ОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2788 	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3146 	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3314 	СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары 	902 	9093 	M3 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
3440 	СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3279 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	644 	6121, 6122 	TF1 	663, 
63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а (для кл.ш. 6121) 3, 25 	
3278 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 
60,
60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3464 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1760 	Соли аммонийные, раствор 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Соли аммонийные", "Х", трафарет приписки 			25 	
3181 	СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F3 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1327 	СОЛОМА 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1327 	Солома прессованная 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1485 	Соль бертолетова 	см. КАЛИЯ ХЛОРАТ 	
1579 	Соль ортотолуидиновая 	см. 4-ХЛОР-О-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД 	
1564 	Сольбар 	630 	6113 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 				1 	
1263 	Сольвент-нафта 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Сольвент-нафта", "Х", трафарет приписки 			11 	
3082 	Сольвент-нафта чёрная 	906 	9063 	М6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Сольвент-нафта чёрная", "Х", трафарет приписки 			15 	
1993 	Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Сополимер БМС-86", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Сополимер ВБМ, раствор в толуоле 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, КЦ,
УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			15 	
1866 	Сополимер-5Б 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Сополимер-5Б", "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Состав огнегасительный ОГС N7 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
3082 	Спирт CB12B-CB15B поли (1-3) этоксилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Спирт CB12B-CB15B поли (1-6) этоксилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Спирт CB6B-CB17B (вторичный) поли (3-6) этоксилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1098 	СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ 	607 	6121 	TF1 	663 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Не спускать с горки", "Х", трафарет приписки 			2а, 25 	
2937 	СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ 	607 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3438 	СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1120 	Спирт бутиловый 	см. БУТАНОЛЫ 	
1120 	Спирт бутиловый третичный 	см. БУТАНОЛЫ 	
1987 	Спирт втор-октиловый 	см. Октанол-2 	
2282 	Спирт гексиловый 	см. ГЕКСАНОЛЫ 	
2810 	Спирт гептиловый 	615 	6113 	T2 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 				3 	
1986 	Спирт денатурированный 	331 	3022 	FT1 	36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Денатурат", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1148 	СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ 	316 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Спирт диацетоновый", "Х", трафарет приписки 			78 	
1105 	Спирт изоамиловый 	см. ПЕНТАНОЛЫ 	
1212 	Спирт изобутиловый 	см. ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) 	
- 	Спирт изооктиловый 	Не подпадает под действие Правил 	
1219 	Спирт изопропиловый 	см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 	
2614 	СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2053 	Спирт метиламиловый 	см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 	
1230 	Спирт метиловый 	см. МЕТАНОЛ 	
2672 	Спирт нашатырный 	см. АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	
1274 	Спирт н-пропиловый 	см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) 	
1274 	Спирт пропиловый 	см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) 	

2810 	Спирт тетрагидрофурфуриловый 	615 	6113 	Т1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Спирт тетрагидрофур-
фуриловый", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1120 	Спирт третбутиловый 	см. БУТАНОЛЫ 	
2874 	СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ 	607 	6113 	Т1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Фурфурол", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1987 	Спирт циклогексиловый 	331 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Спирт циклогексиловый", "Х", трафарет приписки 			78 	
1170 	Спирт этиловый ректификованный 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Спирт", "П", трафарет приписки 			12 	
1170 	Спирт этиловый, технический 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этанол", "Х", трафарет приписки 			10 	
3115 	СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 26% 	Перевозка запрещена 	
1993 	Спиртовая фракция производства капролактама 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется" "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1986 	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛА-МЕНЯЮЩИЕCЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	331 	3021, 3022, 3023 	FT1 	336, 
336,
36 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. 	331 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1944 	СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 				33, 86, 87 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1945 	СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 				86, 88 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1945 	Спички парафиновые 	см. СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" 	
2254 	СПИЧКИ САПЕРНЫЕ 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
3098 	Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие 	513 	5162 	OC1 	58 	КВ 	П 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое" 					
3085 	Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой твердые 	515 	5162 	OC2 	58 	КВ 	П 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО" 					
3072 	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы 	907 	9050 	M5 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
2990 	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ 	907 	9050 	M5 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
1993 	Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического ("Универсал", "Чистый" и др.) 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Средства чистящие", "Х", трафарет приписки 			25 	
1601 	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	634 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2967 	Средство моющее, техническое КСЩ-1 	см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 	
3171 	СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ, или ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ 	Не подпадает под действие Правил 	
3077 	Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
- 	Стеарин 	Не подпадает под действие Правил 	
- 	Стекло натриевое жидкое 	см. Натрия силикат 	
2676 	СТИБИН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1" 				27 	
2055 	СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	317 	3013 	F1 	39 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2055 	Стирол возвратный 	см. СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1993 	Стиромаль, раствор в бутаноле 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Стиромаль", "Х", трафарет приписки 			25 	
1692 	СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ 	620 	6111 	T2 	66 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25 	
1507 	Стронций азотнокислый 	см. СТРОНЦИЯ НИТРАТ 	
1691 	СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
- 	Стронция карбонат 	Не подпадает под действие Правил 	
1507 	СТРОНЦИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1509 	СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1508 	СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2013 	СТРОНЦИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ,
УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
1506 	СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2793 	СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" 				86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1624 	Сулема 	см. РТУТИ ДИХЛОРИД 	
1993 	Сульфенамид БТ 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1362 	Сульфоуголь 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
1828 	Сульфохлорид 	803 	8011 	C1 	88 	КВ 	П, М 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 				1 	
2191 	СУЛЬФУРИЛФТОРИД 	209 	2312 	2T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Сульфурилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1834 	СУЛЬФУРИЛХЛОРИД 	656 	6171 	ТC3 	X668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Сульфурилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 10 	
2206 	Суризоны 	см. Композиции изоцианатные 	
2871 	СУРЬМА - ПОРОШОК 	617 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1732 	Сурьма пятифтористая 	см. СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД 	
1550 	СУРЬМЫ ЛАКТАТ 	620 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1732 	СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД 	801 	8062 	CT1 	86 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Сурьмы пентафторид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1730 	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ 	801 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1731 	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР 	801 	8012, 8013 	C1 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3141 	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	630 	6113 	T4 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1549 	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1733 	СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Сурьмы трихлорид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1551 	СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ 	620 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Сырье коксохимическое для производства технического углерода 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Сырье коксохимическое для производства технического углерода", "Х", трафарет приписки 			15 	
2810 	Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жидкое 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Сырье коксохимическое", "Х", трафарет приписки 			78 	
2810 	Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"СТ" или "Т" 			9 	
1266 	Сырье парфюмерно-косметическое "Дэфанол" 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3295 	Сырье углеводородное 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			11 	
2727 	ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ 	657 	6162 	TO2 	65 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2573 	ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1707 	ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3139 	Танилин, раствор 	510 	5112 	O1 	50 	ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1" 	"Танилин", "Х", трафарет приписки 			25 	
3509 	ТАРА ОТБРАКОВАННАЯ ПОРОЖНЯЯ НЕОЧИЩЕННАЯ 			М11 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					

1857 	ТЕКСТИЛЯ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ 	Не подпадает под действие Правил 	
2195 	ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1" 					
3284 	ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1331 	ТЕРМОСПИЧКИ 	402 	4113 	F1 	40 	КВ,
УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
1299 	Терпентин 	см. СКИПИДАР 	
2319 	Терпены-углеводороды 	см. УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. 	
2541 	ТЕРПИНОЛЕН 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2516 	Тетрабромметан 	см. УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД 	
2504 	ТЕТРАБРОМЭТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2498 	1,2,3,6-
ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2410 	1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2412 	ТЕТРАГИДРОТИОФЕН 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Тетрагидротиофен", "Х", трафарет приписки 			78 	
2056 	ТЕТРАГИДРОФУРАН 	301 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Тетрагидрофуран", "Х", трафарет приписки 			21 	
2943 	ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2850 	Тетрамеры пропилена 	см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 	
3423 	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ 	807 	8012 	C8 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1835 	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	807 	8012, 8013 	C7 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3105 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3115 	1,1,3,3-
ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-
2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 100% 	Перевозка запрещена 	
3119 	1,1,3,3-
ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-
ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУ-
ТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 28% 	Перевозка запрещена 	
3115 	1,1,3,3-
ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-
ПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	1,1,3,3-
ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-
ПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 37%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 63% 	Перевозка запрещена 	
2749 	ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 	304 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Тетраметилсилан", "Х", трафарет приписки 			25 	
2372 	Тетраметилэтилендиамин 	см. 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН 	
2606 	Тетраметоксисилан 	см. МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ 	
1993 	Тетран 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1510 	ТЕТРАНИТРОМЕТАН 	658 	6161 	ТО1 	665 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2850 	Тетрапропилен 	см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 	
2413 	ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
- 	Тетрафтордибромэтан 	Не подпадает под действие Правил 	
1982 	ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) 	201 	2211 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Тетрафторметан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3161 	1,1,2,2-Тетрафторэтан 	218 	2112 	2F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
3159 	1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1081 	ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1846 	Тетрахлорметан 	см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 	
2810 	Тетрахлорпентан 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Тетрахлорпентан", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2810 	Тетрахлорпропан 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Тетрахлорпропан", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2020 	Тетрахлорфенолы 	см. ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
1702 	ТЕТРАХЛОРЭТАН 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Тетрахлорэтан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1897 	ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Тетрахлорэтилен", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1704 	ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2320 	ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Тетраэтиленпентамин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1292 	ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1993 	Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная 	328 	3012,
3013 	F1 	33, 
30 	КВ, ВЦ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2966 	ТИОГЛИКОЛЬ 	612 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2412 	Тиолан 	см. ТЕТРАГИДРОТИОФЕН 	
3341 	ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД 	405 	4212, 4213 	S2 	40,
40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1836 	ТИОНИЛХЛОРИД 	803 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Тионилхло-рид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2785 	4-ТИОПЕНТАНАЛЬ 	612 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2414 	ТИОФЕН 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Тиофен", "Х", трафарет приписки 			78 	
2337 	Тиофенол 	см. ФЕНИЛМЕРКАПТАН 	
2474 	ТИОФОСГЕН 	612 	6111 	T1 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 10 	
1837 	ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Тиофосфорилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2878 	ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ 	403 	4113 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2546 	ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ 	405 	4211,
4212, 4213 	S4 	43, 
40,
40 	КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1352 	ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2878 	Титан гранулированный 	см. ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ 	
1838 	Титан четыреххлористый 	см. ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД 	
1871 	ТИТАНА ГИДРИД 	409 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3174 	ТИТАНА ДИСУЛЬФИД 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1838 	ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД 	656 	6171 	ТС3 	X668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Титан четыреххлористый", "Х", трафарет приписки 			3, 10 	
2441 	ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ 	406 	4241 	SС4 	48 	КВ, УК 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2869 	ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ 	806 	8012, 8013 	C2 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Тиурамы технические 	906 	9013 	М7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3172 	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	623 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3462 	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	623 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 
60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1708 	ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3451 	ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1709 	2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3418 	2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2078 	ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	609 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Толуилендиизоцианат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2078 	2,4-Толуилендиизоцианат 	см. ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
1294 	ТОЛУОЛ 	309 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Толуол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1294 	Толуол каменноугольный 	см. ТОЛУОЛ 												
2584 	Толуолсульфокислоты, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	803 	8012 	С1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М,
К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1203 	Топлива моторные с ароматической присадкой 	см. БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 	305 	3011,
3012, 3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"С" или "СТ" 			8 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	305 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"С" или "СТ" 			8 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	305 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"С" или "СТ" 			8 	
1202 	Топливо дизельное, отработанное 	см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°С) 	
1202 	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2009, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2009 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"СТ" или "Т" 			11 	
1863 	Топливо для реактивных двигателей 	см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 	

3082 	Топливо котельное для энергетических целей 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
1202 	Топливо моторное с температурой вспышки не более 100°С 	см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) 	
3082 	Топливо моторное с температурой вспышки более 100°С 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
1202 	Топливо нефтяное с температурой вспышки не более 100°С 	см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) 	
3082 	Топливо нефтяное с температурой вспышки более 100°С 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
1202 	Топливо печное бытовое 	см. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 	
3082 	Топливо печное нефтеуглехимическое 	906 	9023, 9053 	M6 	90,
90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"СТ" или "Т" 			11 	
1863 	Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 	305 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			9 	
1268 	Топливо эталонное 	328 	3011 	F1 	33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
  	Тосолы 	Не подпадает под действие Правил 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
	
2212 	Тремолит 	см. АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ 	
2501 	ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР 	614 	6112,
6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3103 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-
ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3101 	Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
2610 	ТРИАЛЛИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Триаллиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2609 	ТРИАЛЛИЛБОРАТ 	626 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Триарилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Триарилфосфат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2515 	Трибромметан 	см. БРОМОФОРМ 	
2542 	ТРИБУТИЛАМИН 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Трибутилоловофосфат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3254 	ТРИБУТИЛФОСФАН 	405 	4211 	S4 	333 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3082 	Трибутилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Трибутилфосфат", "Х", трафарет приписки 			25 	
3394 	Триизобутилалюминий 	419 	4251 	SW 	X333 	КВ 	П 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 1-1-1" 					
2324 	ТРИИЗОБУТИЛЕН 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2616 	ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3082 	Трикрезилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Трикрезилфосфат", "Х", трафарет приписки 			25 	
2574 	ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Трикрезилфосфат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2022 	Трикрезол 	см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 	
2057 	Тример пропилена 	см. ТРИПРОПИЛЕН 	
3082 	2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-
дигидролин 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
1083 	ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	208 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Триметиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1297 	ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% 	311 	3031, 3032, 3033 	FC 	338, 
338,
38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2920 	Триметиламмония гидроксид 	825 	8021 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2438 	ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	611 	6181 	TFC 	663 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 3, 25 	
3295 	1,2,3-Триметилбензол 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2325 	1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78, 27 	
2416 	ТРИМЕТИЛБОРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2327 	ТРИМЕТИЛГЕКСА-
МЕТИЛЕНДИАМИНЫ 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Триметилгекса-
метилендиамины", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2328 	ТРИМЕТИЛГЕКСА-
МЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	609 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Триметилдигидрохинолина полимер 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3272 	Триметил-орто-формиат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2329 	ТРИМЕТИЛФОСФИТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1298 	ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН 	321 	3032 	FC 	X338 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Триметилхлорсилан", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2326 	ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Триметил-
циклогексиламин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1354 	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3367 	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1356 	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3366 	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3364 	ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1344 	ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3365 	ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2260 	ТРИПРОПИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Трипропиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3128 	Трипропилбор 	416 	4231 	ST2 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2057 	ТРИПРОПИЛЕН 	305 	3012,
3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2923 	Трифенилхлорсилан 	832 	8062 	CT2 	86 	СКВ,
СК 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3057 	ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	"Трифторацетилхлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1984 	ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3136 	ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
3265 	Трифторметансульфокислота 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3 	
2948 	3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2942 	2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Трифтортрихлорэтан 	906 	9013 	М6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Трифтортрихлорэтан", "Х", трафарет приписки 			12 	
2599 	ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "Не спускать с горки", трафарет приписки 			4 	
1082 	ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25, 27 	
2035 	Трифторэтан 	см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) 	
2035 	1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2442 	ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Трихлорацетилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2321 	ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Трихлорбензолы", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2322 	ТРИХЛОРБУТЕН 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2226 	Трихлорметилбензол 	см. БЕНЗОТРИХЛОРИД 	
2810 	1,2,3-Трихлорпропан 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 				1,3 	
	Трихлорпропилфосфат 	Не подпадает под действие Правил 	

1295 	ТРИХЛОРСИЛАН 	431 	4381 	WFC 	X338 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			25, 39 	
2831 	1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 10 	
1710 	ТРИХЛОРЭТИЛЕН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 10 	
2810 	Трихлорэтилфосфат 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Трихлорэтилфосфат", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Триэтаноламин 	906 	9063 	М6 	90 	ВЦ, КЦ, 
КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Триэтаноламин", "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3105 	3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-
ТРИМЕТИЛ-1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа А концентрацией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220-260°С 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
1296 	ТРИЭТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Триэтиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3082 	Триэтилбензол 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Триэтилбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1176 	Триэтилборат 	см. ЭТИЛБОРАТ 	
- 	Триэтиленгликоль: 	Не подпадает под действие Правил 	
2259 	ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН 	807 	8012 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Триэтилентетрамин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2524 	Триэтилортоформиат 	см. ЭТИЛОРТОФОРМИАТ 	
2323 	ТРИЭТИЛФОСФИТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2985 	Триэтилхлорсилан 	321 	3032 	FC 	X338 	СКВ,
СК 	(аP)П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 				44 	
2067 	Тукосмесь "УкрТехноФосNPK" 	см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ 	
1300 	Уайт-спирит 	см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	328 	3011, 3012,
3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
3295 	Углеводороды легкие 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Углеводороды легкие", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
2319 	УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3082 	Углеводороды тяжелые 	906 	9063 	М6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
1013 	Углекислый газ 	см. УГЛЕРОДА ДИОКСИД 	
- 	Углерод технический 	Не подпадает под действие Правил 	
1846 	Углерод четыреххлористый 	см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 	
1013 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Углерода диоксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2187 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистер-не, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
1845 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕДЫЙ (ЛЕД СУХОЙ) 	Не подпадает под действие Правил 	
1131 	Углерода дисульфид 	см. СЕРОУГЛЕРОД 	
1016 	УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ 	207 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
1953 	Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	219 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1" 				27 	
1076 	Углерода оксихлорид 	см. ФОСГЕН 	
2516 	УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД 	605 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1846 	УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Углерод четыреххлористый", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1362 	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				3, 68 	
1361 	УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения 	405 	4212, 4213 	S2 	40,
40 	СКВ,
СК, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25, 77 	
1993 	Удалитель парафиноотложений типа СНПХ 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Удалитель парафиноотложений", "Х", трафарет приписки 			13 	
2071 	УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ, ОДНОРОДНЫЕ АЗОТНО-ФОСФАТНЫЕ, АЗОТНО-КАЛИЙНЫЕ ИЛИ АЗОТНО-ФОСФАТНО-КАЛИЙНЫЕ СМЕСИ, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала 	Не подпадает под действие Правил 	
1043 	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак 	208 	2214 		20 			2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 					

2067 	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-
НИТРАТНЫЕ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВБТ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 77, 86, 90 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73; в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
2067 	Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неорганическими веществами, инертными по отношению к нему, содержащие не менее 90% нитрата аммония и не более 0,2% горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на углерод) или содержащие менее 90%, но более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючих веществ 	см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ 	
1760 	Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ, коррозионные 	см. Удобрения жидкие азотные, коррозионные 	
1760 	Удобрения жидкие азотные, коррозионные 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
- 	Удобрения жидкие комплексные "ЖКУ" 	Не подпадает под действие Правил 	
1760 	Удобрения жидкие коррозионные 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2330 	УНДЕКАН 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Ундекан", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
1328 	Уротропин 	см. ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН 	
3358 	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ 	218 	2116 	6F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 					
2857 	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (N ООН 2672) 	213 	2216 	6A 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ" 					
3268 	УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 	907 	9053 	M5 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 					
3150 	УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением 	214 	2116 	6F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 					
2990 	Устройства спасательные, самонадувающиеся, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты и морские спасательные приборы 	см. СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ 	
2645 	ФЕНАЦИЛБРОМИД 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1697 	Фенацилхлорид 	см. ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ 	
2311 	ФЕНЕТИДИНЫ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3077 	N-Фенил-n-фенилендиамин 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
2577 	ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2470 	ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Фенилбутадиноксид 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
2572 	ФЕНИЛГИДРАЗИН 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенилгидразин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1673 	ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2487 	ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1672 	ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД 	616 	6111 	T1 	66 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2337 	ФЕНИЛМЕРКАПТАН 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1674 	ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ 	619 	6112 	T3 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1894 	ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД 	619 	6112 	T3 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1895 	ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ 	619 	6112 	T3 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2026 	ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 
60,
60 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1804 	ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фенилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2798 	ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2799 	ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1134 	Фенилхлорид 	см. ХЛОРБЕНЗОЛ 	
2988 	Фенилхлорсилан 	431 	4381 	WFC 	X338 	СКВ,
СК, 	П 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				39 	
2746 	ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2810 	2-Фенилэтанол 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2435 	Фенилэтилдихлорсилан 	см. ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
2312 	ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенол", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1671 	ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенол", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2821 	ФЕНОЛА РАСТВОР 	608 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенол", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2810 	Фенолоспирты 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенолоспирты", "Х", трафарет приписки 			25 	
1803 	ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1760 	Феноляты 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КВ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Феноляты", "Х", трафарет приписки 			25 	
1408 	ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% 	408 	4363 	WT2 	462 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 58 	
1323 	ФЕРРОЦЕРИЙ 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3270 	ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества 	402 	4112 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1993 	Флицид 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Флицид", "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН 	906 	9023 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"ФНУ", "Х", трафарет приписки 			25 	
1992 	Флюс жидкий БМ-1 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2209 	Формалин 	см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида 	

1166 	Формальгликоль 	см. ДИОКСОЛАН 	
1198 	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 	320 	3033 	FC 	38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2209 	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида 	807 	8013 	C9 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Формалин", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 14 	
1760 	Форммочевина 	823 	8012 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Форммочевина", "Х", трафарет приписки 			25 	
1076 	ФОСГЕН 	203 	2342 	2TC 	268 	СКВ,
ВЦ 	П 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" При перевозке в вагоне-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 			2, 2а, 5а, 5б, 25 	
2940 	9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) 	405 	4212 	S2 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3264 	Фосфанол 	816 	8011 	C1 	88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фосфанол", "Х", трафарет приписки 			3, 23 	
2199 	ФОСФИН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				27 	
3525 	ФОСФИН АДСОРБИРОВАННЫЙ 	209 		9TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
1338 	ФОСФОР АМОРФНЫЙ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1381 	ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ 	406 	4231 	ST3, ST4 	46 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2а, 19, 37 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
1381 	ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ 	406 	4231 	ST3,
ST4 	46 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2а, 19 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
2447 	ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	406 	4231 	ST3 	446 	ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 			2а, 25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
1340 	Фосфор пятисернистый 	см. ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	
1343 	Фосфор трехсернистый 	см. ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	
1809 	Фосфор треххлористый 	см. ФОСФОРА ТРИХЛОРИД 	
1807 	ФОСФОРА (V) ОКСИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1339 	ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	404 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1939 	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Фосфора оксибромид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2576 	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	801 	8012 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Фосфора оксибромид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1810 	ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД 	665 	6171 	ТC3 	X668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2691 	ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 				
1340 	ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	409 	4332 	WF2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фосфора пентасульфид", "Х", трафарет приписки 			25 	
2198 	ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД 	203 	2341 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 					
3524 	ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД АДСОРБИРОВАННЫЙ 	203 		9TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
1806 	ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Фосфора пентахлорид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1341 	ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	404 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1808 	ФОСФОРА ТРИБРОМИД 	801 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2578 	ФОСФОРА ТРИОКСИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Фосфора триоксид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1343 	ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	404 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1809 	ФОСФОРА ТРИХЛОРИД 	656 	6171 	TC3 	668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фосфора трихлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1810 	Фосфорил хлористый 	см. ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД 	
1939 	Фосфорилбромид 	см. ФОСФОРА ОКСИБРОМИД 	
2199 	Фосфороводород 	см. ФОСФИН 	
2303 	Фракция альфаметилстирольная 	см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	
3295 	Фракция альфа-олефинов С10-С12 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
3295 	Фракция альфа-олефинов С8, С8-С10 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Альфа-олеины", "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет приписки 			8 	
2928 	Фракция антраценовая 	640 	6172 	TC2 	68 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Антрацен", "Х", трафарет приписки 			10 	
1992 	Фракция ароматическая коксохимического производства 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ,ВЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3295 	Фракция бензиновая газовая стабильная 	см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ Н.У.К. 	
1268 	Фракция бензиновая прямой гонки 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" 			8 	
1993 	Фракция бензол-толуольная 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бентол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2313 	Фракция бетапиколиновая 	см. ПИКОЛИНЫ 	
1965 	Фракция бутан-бутиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М,
К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3295 	Фракция бутан-пропан-гексановая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
1965 	Фракция бутилен-амиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1965 	Фракция бутилен-бутадиеновая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1965 	Фракция бутилен-дивиниловая 	см. Фракция бутилен-бутадиеновая 	
1965 	Фракция бутилен-изобутиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1965 	Фракция бутиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КВ, УК, КЦ 	П, М, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1"
При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
3295 	Фракция гексан-гептановая 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" 			11 	
3295 	Фракция гексановая 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" 			11 	
3295 	Фракция изоамиленовая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Изоамилен", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			6 	
1965 	Фракция изобутан-изобутиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1965 	Фракция изобутановая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3295 	Фракция изопентановая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
1993 	Фракция инденкумароновая 	328 	3012, 3013 	F1 	33,
30 	КВ, ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3295 	Фракция керосино-газойлевая 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			11 	
1307 	Фракция ксилольная 	см. КСИЛОЛЫ 	
3295 	Фракция метилдигидропирановая 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Тетран", "Х", трафарет приписки 			25 	
3295 	Фракция н-гептановая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1965 	Фракция нормального бутана 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	

3295 	Фракция параксилольная 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3295 	Фракция пентан-изопентановая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
3295 	Фракция пентанизопренциклопентадиеновая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
3295 	Фракция пентановая 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пентан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2313 	Фракция пиколиновая 	см. ПИКОЛИНЫ 	
1993 	Фракция пипериленовая 	328 	3012,
3013 	F1 	33, 
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фракция пипериленовая", "Х", трафарет приписки 			25 	
1992 	Фракция полиалкилбензолов 	см. Фракция полиалкилбензольная 	
1992 	Фракция полиалкилбензольная 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Алкилбензол", "Х", трафарет приписки 			78, 44 	
1965 	Фракция пропан-бутановая 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1965 	Фракция пропан-бутан-пентановая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3". 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1978 	Фракция пропановая 	см. ПРОПАН 	
1965 	Фракция пропан-пропиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1965 	Фракция углеводородная, широкая 	см. Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) 	
2810 	Фракция фенольная 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М,
К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенол", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1965 	Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Бутан" или "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3295 	Фракция этилбензольная 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1993 	Фракция эфироальдегидная 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Фракция эфироальдегидная", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
1992 	Фтион 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фтион", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1045 	ФТОР СЖАТЫЙ 	211 	2361 	1TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3,
5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 				27 	
2941 	ФТОРАНИЛИНЫ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2387 	ФТОРБЕНЗОЛ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фторбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1029 	Фтордихлорметан 	см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 	
2856 	ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2388 	ФТОРТОЛУОЛЫ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1780 	ФУМАРИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Фумарилхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1199 	ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	650 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2389 	ФУРАН 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фуран", "Х", трафарет приписки 			25 	
1199 	Фурфураль 	см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	
1199 	Фурфуральдегид 	см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	
2526 	ФУРФУРИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Фурфуриламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1199 	Фурфурол 	см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	
2398 	Фэтерол 	см. ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫИ 	
2656 	ХИНОЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Хладон 122а 	см. 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан 	
1030 	Хладон 152а 	см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) 	
3082 	Хладон-113 	см. Трифтортрихлорэтан 	
1028 	Хладон-12 	см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	
1976 	Хладон-318-С 	см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 	
2599 	Хладон-503 	см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 	
3163 	Хладон-612 	215 	2212 	2A 	20 	КВ, УК 	П, М, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
1364 	ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3-0-1" 				36 	
1365 	ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3-0-1" 				36 	
1325 	Хлопок-сырец 	401 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 				35 	
1017 	ХЛОР 	203 	2362 	2TC 	265 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8,
5.1 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	"Хлор", "С горки не спускать", трафарет приписки 			2а, 3, 5а, 6, 64 	
3520 	ХЛОР АДСОРБИРОВАННЫЙ 	203 		9ТС 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1,
8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 					
1749 	Хлор трехфтористый 	см. ХЛОРА ТРИФТОРИД 	
2517 	1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R142b) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
1021 	1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25 	
1983 	1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2688 	1-Хлор-3-бромпропан 	см. 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 	
2236 	3-ХЛОР-4-
МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ 	609 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3428 	3-ХЛОР-4-
МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ 	609 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2810 	2-Хлор-6-фторбензилхлорид 	615 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2548 	ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД 	211 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1" 				27 	
1749 	ХЛОРА ТРИФТОРИД 	203 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3,
5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	"Хлора трифторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
2075 	ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	605 	6112 	1 	69 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1 " 	"Хлораль", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2673 	Хлораминофенол 	см. 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 	
2233 	ХЛОРАНИЗИДИНЫ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2019 	ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2018 	ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1458 	ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ 	501 	5112, 5113 	O2 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3407 	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР 	501 	5112, 5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1459 	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ 	501 	5112, 5113 	O2 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3210 	ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112,
5113 	O1 	50,
50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1461 	ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2232 	Хлорацетальдегид 	см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ 	
1752 	ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	611 	6171 	TC1 	668 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1695 	ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	606 	6181 	TFC 	663 	СКВ,
СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3,
8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 25 	
2668 	ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 10 	
3416 	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1 " 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1697 	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1 " 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1760 	n-Хлорбензальхлорид 	823 	8012 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлорбензальхлорид", "Х", трафарет приписки 			25 	
2235 	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3427 	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1134 	ХЛОРБЕНЗОЛ 	318 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлорбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
2234 	ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	318 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2922 	n-Хлорбензотрихлорид 	833 	8061 	CT1 	86 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлорбензо-трихлорид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1127 	1-Хлорбутан 	см. ХЛОРБУТАНЫ 	
1127 	ХЛОРБУТАНЫ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бутил хлорид", "Х", трафарет приписки 			78 	
3077 	Хлоргексидин 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 

1577 	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3441 	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1974 	ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1018 	ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1973 	ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1916 	Хлорекс 	см. ЭФИР 2,2’-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 	
1908 	ХЛОРИТА РАСТВОР 	816 	8012, 8013 	C9 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1462 	ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2669 	ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР 	616 	6112, 6113 	T1 	60,
60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3437 	ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2745 	ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2237 	ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3409 	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1578 	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2433 	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3457 	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2775 	Хлорокись меди 	см. Меди (II) оксихлорид 	
1760 	Хлорокс 	823 	8013 	C9 	80 	КВ 	П, М 	8 	"Едкое" 					
3082 	1-Хлороктан 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Хлороктан", "Х", трафарет приписки 			25 	
1991 	ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	312 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлоропрен", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1992 	Хлорорганические отходы производства хлорпрена 	см. Отходы производства хлорпрена 	
1579 	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИ-
ДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
3410 	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-
ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1888 	ХЛОРОФОРМ 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Хлороформ", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1020 	ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25 	
1580 	ХЛОРПИКРИН 	624 	6111 	T1 	66 	СКВ,
СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Хлорпикрин", "Х", трафарет приписки 			25 	
1581 	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина 	209 	2312 	2T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1582 	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ 	209 	2312 	2T 	26 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1583 	ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. 	624 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 
60,
60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2822 	2-ХЛОРПИРИДИН 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2356 	2-ХЛОРПРОПАН 	304 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1278 	1-Хлорпропан 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2849 	3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 	625 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2611 	1-Хлорпропанол-2 	см. ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН 	
2456 	2-ХЛОРПРОПЕН 	304 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ,
КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2986 	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	805 	8022 	CF1 	X83 	СКВ,
СК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2987 	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	817 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2985 	ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	321 	3032 	FC 	X338 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3362 	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	637 	6182 	TFC 	638 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 
8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3361 	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	640 	6172 	TC1 	68 	СКВP,
СКP, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2988 	ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	431 	4381 	WFC 	X338 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 39 	
3429 	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2239 	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2238 	ХЛОРТОЛУОЛЫ 	318 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Хлортолуол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1022 	ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламе-
няющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1753 	ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Хлорфенилтрихлор-
силан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2021 	2-Хлорфенол 	см. ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2021 	ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
2020 	ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2904 	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ 	804 	8013 	C9 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			4, 9 	
2905 	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ 	804 	8013 	C10 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			4, 9 	
2742 	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	637 	6182 	TFC 	638 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3,
8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3277 	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.. 	640 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2996 	Хлорхолинхлорид, раствор 	604 	6112 	T6 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Хлорхолинхлорид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1589 	ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	203 	2342 	2TC 	268 	СКВ,
СК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3". 				2, 5б 	
2232 	2-ХЛОРЭТАНАЛЬ 	625 	6111 	T1 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2232 	2-Хлорэтанальдегид 	см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ 	
1760 	Холинхлорид, водный раствор 	823 	8012 	C9 	80 	КВ,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Холинхлорид", "Х", трафарет приписки 			21 	
2590 	Хризотил 	см. АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 	
2720 	Хром азотнокислый 	см. ХРОМА (III) НИТРАТ 	
1756 	Хром трехфтористый 	см. Хрома фторид твердый 	
2720 	ХРОМА (III) НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2923 	Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой) 	832 	8063 	CT2 	86 	КВ, УК, СК 	П, М, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 					
2720 	Хрома нитрат 	см. ХРОМА (III) НИТРАТ 	
1758 	ХРОМА ОКСИХЛОРИД 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1463 	ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 	502 	5172 	ОТС 	568 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1756 	ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1757 	ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР 	801 	8012, 8013 	C1 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1758 	Хромилхлорид 	см. ХРОМА ОКСИХЛОРИД 	
1407 	ЦЕЗИЙ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2682 	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Цезия гидроксид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2681 	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80,
80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1451 	ЦЕЗИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2000 	ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					

2002 	ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1333 	ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
3078 	ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1026 	ЦИАН 	208 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-0-3" 	"Циан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70. - См. предыдущую редакцию) 
	
1889 	ЦИАН БРОМИД 	626 	6171 	TC2 	668 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1626 	ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	"Цианид ртутнокалиевый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			25 	
1935 	ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 
60,
60 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2, 2а, 5б, 25 	
1588 	ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	619 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 
60,
60 	СКВ,
СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-0-1" 	"Цианиды", "Х", трафарет приписки 			2, 25 	
1588 	Цианплав 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ 	П 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 				2, 5б 	
2670 	ЦИАНУРХЛОРИД 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Цианурхлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2987 	Цианэтилтрихлорсилан 	817 	8012 	C3 	X80 	КВ 	П 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 					
2601 	ЦИКЛОБУТАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Циклобутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2744 	ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6182 	TFC 	638 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
1145 	ЦИКЛОГЕКСАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Циклогексан", "Х", трафарет приписки 			78 	
1987 	Циклогексанол технический чистый 	см. Спирт циклогексиловый 	
1915 	ЦИКЛОГЕКСАНОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Циклогексанон", "Х", трафарет приписки 			78 	
- 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 32%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 68% 	Не подпадает под действие Правил 	
3106 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кислорода концентрацией не более 9% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3104 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
2256 	ЦИКЛОГЕКСЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1762 	ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Циклогексинилтрихлор-
силан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2357 	ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Циклогексиламин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2243 	ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2488 	ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3054 	ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1763 	ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Циклогексилтрихлор-
силан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2241 	ЦИКЛОГЕПТАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2603 	ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Циклогептатриен", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2242 	ЦИКЛОГЕПТЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1325 	Циклододекан 	401 	4112 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
2518 	1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН 	614 	6113 	Т1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2520 	ЦИКЛООКТАДИЕНЫ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2358 	ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1146 	ЦИКЛОПЕНТАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2244 	ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2245 	ЦИКЛОПЕНТАНОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2246 	ЦИКЛОПЕНТЕН 	301 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Циклопентен", "Х", трафарет приписки 			25 	
1027 	ЦИКЛОПРОПАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Циклопропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2046 	ЦИМОЛЫ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1436 	ЦИНК -ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ 	409 	4341,
4342, 4343 	WS 	X423,
423,
423 	КВ, УК, для к.ш.
4342, 4343 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25 	
1514 	Цинк азотнокислый 	см. ЦИНКА НИТРАТ 	
3087 	Цинк двухромовокислый 	см. Цинка дихромат 	
1515 	Цинк марганцевокислый 	см. ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ 	
2331 	Цинк хлористый 	см. ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1712 	ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2469 	ЦИНКА БРОМАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3077 	Цинка бромид 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
2855 	Цинка гексафторосиликат 	см. ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ 	
1931 	Цинка гидросульфит 	см. ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1931 	ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) 	904 	9093 	M11 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Цинка гидросульфит", "Х", трафарет приписки 			25, 86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3087 	Цинка дихромат 	503 	5151 	OT2 	56 	КВ, УК 	П, М, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 					
1514 	ЦИНКА НИТРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1515 	ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1516 	ЦИНКА ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2714 	ЦИНКА РЕЗИНАТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1714 	ЦИНКА ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 					
2855 	ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ 	619 	6113 	T5 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1513 	ЦИНКА ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2331 	ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			1, 25, 86 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1840 	ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР 	801 	8013 	C1 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Цинка хлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1713 	ЦИНКА ЦИАНИД 	603 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК, ВЦ,
КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 	"Цинка цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			2, 5б, 25 	
1512 	ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3082 	Цинкалкилдитиофосфат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3082 	Цинкарилдитиофосфат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1544 	Цинхонин 	620 	6111 	T2 	66 	СКВ 	П 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1" 				2, 5б 	
2008 	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 	405 	4211,
4212, 4213 	S4 	43,
40,
40 	КВ, УК, для к.ш.
4212, 4213
еще ВЦ,
КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1358 	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2009 	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2858 	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) 	403 	4113 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 	328 	3011, 
3012,
3013 	F1 	33, 
33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1437 	ЦИРКОНИЯ ГИДРИД 	409 	4112 	F3 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2728 	ЦИРКОНИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1932 	ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1517 	ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
2503 	ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Циркония тетрахлорид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3165 	ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) 	335 	3041 	FTC 	336 	КВ 	П 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1" 					
3082 	Цифлутрин 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Цифлутрин", "Х", трафарет приписки 			25 	
3178 	Шашки серные 	401 	4113 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 					
1387 	ШЕРСТИ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ 	Не подпадает под действие Правил 	
1435 	ШЛАК ЦИНКОВЫЙ 	409 	4313 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
3290 	Шламы сернокислотного производства 	640 	6172 	TC4 	68 	КВ 	П 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 					
1386 	Шрот 	См. ЖМЫХ с массовой долей растительного масла более 1,5% и влаги не более 11% 	
2217 	Шрот 	См. ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% 	
1393 	ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1719 	Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) 	818 	8013 	C5 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"ЩСПК", "Х", трафарет приписки 			25 	
1421 	ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	421 	4311 	W1 	X423 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2810 	Экстракт ароматический фенольный 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию.      	

Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию. 
      	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию. 
      	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию. 
      	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию. 
      	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию. 
      	
1197 	ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1197 	ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М,
К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
Позиция исключена с 1 января 2024 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию. 
	
1197 	ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1197 	ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
1197 	ЭКСТРАКТЫ ЖИДКИЕ для придания вкуса или аромата 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
2272 	Экстралин 	см. N-ЭТИЛАНИЛИН 	
1080 	Элегаз 	см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 	
1993 	Электролит для химических источников тока 	328 	3012,
3013 	F1 	33, 
30 	КВ, КЦ,
УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2797 	Электролит щелочной 	см. ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 	
3262 	Электролит щелочной твердый 	819 	8012 	C6 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 				1 	
3082 	ОП-10 	906 	9063 	М6 	90 	ВЦ, КЦ, КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Эмульгатор ОП-10", "Х", трафарет приписки 			25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70. - См. предыдущую редакцию) 
	
1993 	Эмульгатор Ринго ЭМ 	328 	3011, 3012 	F1 	33,
33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эмульгатор", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эмульгаторы", "Х", трафарет приписки 			11 	
2810 	Энит 	615 	6111 	Т1 	60 	СКВ, СК,
ПЛ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1" 				2, 5б, 67 	
2558 	ЭПИБРОМГИДРИН 	647 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2023 	ЭПИХЛОРГИДРИН 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эпихлоргидрин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2752 	1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1035 	ЭТАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Этан", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1961 	ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	206 	2113 	3F 	223 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25 	
1089 	Этаналь 	см. АЦЕТАЛЬДЕГИД 	
1170 	ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) 	308 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этанол", "Х", трафарет приписки 			10 	
3475 	ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10% 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П,К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "С" или "СТ", трафарет приписки 			8 	
2491 	ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Этаноламин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1891 	Этил бромистый 	см. ЭТИЛБРОМИД 	
1037 	Этил хлористый 	см. ЭТИЛХЛОРИД 	
2935 	ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3105 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛ-ПЕРОКСИ)-
БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 33% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3103 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-
ПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией более 77-100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3106 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-
БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
3105 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛ-ПЕРОКСИ)-
БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ,
РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
2274 	N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1917 	ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2271 	ЭТИЛАМИЛКЕТОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1036 	ЭТИЛАМИН 	208 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Этиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2270 	ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% 	303 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этиламин", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2273 	2-ЭТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2272 	N-ЭТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"N-Этиланилин", "Х", трафарет приписки 			1, 3, 25 	
1173 	ЭТИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилацетат", "Х", трафарет приписки 			78 	
2452 	ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫИ 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2753 	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
3460 	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1175 	ЭТИЛБЕНЗОЛ 	314 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилбензол", "Х", трафарет приписки 			78 	
1176 	ЭТИЛБОРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1603 	ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1891 	ЭТИЛБРОМИД 	312 	3022 	FT1 
	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3,
6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилбромид", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию) 
	
2275 	2-ЭТИЛБУТАНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1177 	2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1178 	2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1180 	ЭТИЛБУТИРАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3272 	Этилвалерат 	306 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1191 	3-Этилгексальдегид 	см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	
1191 	2-Этилгексальдегиды 	см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	
1191 	2-Этилгексаналь 	см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	
3115 	1-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-
1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛ-
ПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 45%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 10% 	Перевозка запрещена 	
2276 	2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2748 	2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1171 	Этилгликоль 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1172 	Этилгликольацет 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
1892 	ЭТИЛДИХЛОРАРСИН 	626 	6111 	T3 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1183 	ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 	431 	4381 	WFC 	X338 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			25, 39 	
1962 	ЭТИЛЕН 	204 	2111 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Этилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 				
1184 	Этилен двухлористый 	см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	
1038 	ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	204 	2113 	3F 	223 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			2а, 5а, 28 	
1038 	Этилен, жидкий 	см. ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1040 	Этилена окись 	см. ЭТИЛЕНА ОКСИД 	
1040 	ЭТИЛЕНА ОКСИД 	207 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". 				27 	
1040 	ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50°С 	207 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Этилена оксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
3070 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3298 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2983 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида 	302 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
3299 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3300 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида 	207 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4, 27 	
1041 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламе-
няющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1952 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламе-
няющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспла-
меняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	

3297 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			25 	
3138 	ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена 	204 	2113 	3F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			28 	
- 	Этиленгликоль 	Не подпадает под действие Правил 	
1604 	ЭТИЛЕНДИАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилендиамин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1605 	ЭТИЛЕНДИБРОМИД 	605 	6111 	T1 	66 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилендибромид", "Х", трафарет приписки 			25 	
1184 	ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	312 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилендихлорид", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1185 	ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	648 	6121 	TF1 	663 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 25 	
1040 	Этиленоксид 	см. ЭТИЛЕНА ОКСИД 	
1135 	ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН 	647 	6121 	TF1 	663 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этиленхлоргидрин", "Х", трафарет приписки 			25 	
1993 	Этилиденнорборнен 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2362 	Этилиденхлорид 	см. 1,1- ДИХЛОРЭТАН 	
2385 	ЭТИЛИЗОБУТИРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2481 	ЭТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 				44 	
	Этилкарбитол 	Не подпадает под действие Правил 	
2366 	Этилкарбонат 	см. ДИЭТИЛКАРБОНАТ 	
1862 	ЭТИЛКРОТОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1192 	ЭТИЛЛАКТАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2363 	ЭТИЛМЕРКАПТАН 	304 	3011 	F1 	33 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Этилмеркаптан", "Х", трафарет приписки 			25, 29 	
2277 	ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1193 	ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Метилэтилкетон", "Х", трафарет приписки 			78 	
1194 	ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР 	310 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилнитрит", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2525 	ЭТИЛОКСАЛАТ 	607 	6113 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2524 	ЭТИЛОРТОФОРМИАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2386 	1-ЭТИЛПИПЕРИДИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1195 	ЭТИЛПРОПИОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1292 	Этилсиликат 	см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 	
1993 	Этилсиликат-32 	см. Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная 	
1292 	Этилсиликат-40 	см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 	
1594 	Этилсульфат 	см. ДИЭТИЛСУЛЬФАТ 	
2754 	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Этилтолуидин", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2754 	Этилтолуидины 	см. N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ 	
1196 	ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	321 	3032 	FC 	X338 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2435 	ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Этилфенилдихлор-
силан", "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1190 	ЭТИЛФОРМИАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2453 	ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R161) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Этилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1181 	ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ 	647 	6122 	TF1 	63 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1037 	ЭТИЛХЛОРИД 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Этилхлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2988 	Этилхлорсилан 	431 	4381 	WFC 	X338 	СКВ,
СК 	П 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 				39 	
2826 	ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ 	814 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилхлортиоформиат", "Х" трафарет приписки 			3, 25 	
1182 	ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	663 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 3, 25 	
1171 	Этилцеллозольв 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1171 	2-Этоксиэтанол 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1172 	2-Этоксиэтилацетат 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
2557 	Этрол нитроцеллюлозный 	402 	4112 	D 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 					
1916 	ЭФИР 2,2’-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 	606 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2340 	Эфир 2-бромдиэтиловый 	см. ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ 	
2340 	ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2219 	ЭФИР АЛЛИЛГЛИДИЛОВЫЙ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
2335 	ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эфир аллилэтиловый", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
2965 	ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ 	407 	4381 	WFC 	382 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2604 	ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ 	812 	8021 	CF1 	883 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2352 	ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	"Эфир винил-н-
бутиловый", "Х", трафарет приписки 			78 	
2350 	ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1304 	ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1087 	ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2352 	Эфир винил-н-бутиловый 	см. ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1302 	ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	301 	3011 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2360 	ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ 	306 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эфир диаллиловый", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1167 	ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	301 	3011 	F1 	339 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
1159 	ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эфир диизопропиловый", "Х", трафарет приписки 			78 	
1033 	ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Эфир диметиловый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
2810 	Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 				1,3 	
2810 	Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 				1,3 	
2384 	ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3077 	Эфир дифениловый 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 				86 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
2490 	ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 	606 	6112 	T1 	60 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
2249 	ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ 	Перевозка запрещена 	
1155 	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1" 	"Эфир этиловый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 			4 	
1153 	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	316 	3012,
3013 	F1 	33,
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1304 	Эфир изобутилвиниловый 	см. ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3272 	Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты 	см. Метилацетоацетат 	
3265 	Эфир метиловый бензосульфокислоты 	см. Метилбензосульфат 	
2612 	ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫИ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			25 	
2398 	ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ 	301 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"МТБЭ", "Х", трафарет приписки 			78 	
1239 	ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ 	647 	6121 	TF1 	663 	СКВ,
СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			2а, 25 	
2810 	Эфир моногексиловый этиленгликоля 	615 	6111 	T1 	66 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			3, 25 	
1188 	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1189 	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1172 	Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
1171 	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Этилцеллозольв", "Х", трафарет приписки 			78 	
1172 	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
1149 	Эфир н-бутиловый 	см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 	
1149 	Эфир н-дибутиловый 	см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 	
3153 	ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Эфир", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
3154 	ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Эфир этилвиниловый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1268 	Эфир петролейный 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, ВЦ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Бензин", "Бензин-нефть", "С" или "СТ" 			8 	
2222 	Эфир фенилметиловый 	см. АНИЗОЛ 	
1239 	Эфир хлордиметиловый 	см. ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ 	
2354 	ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ 	312 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эфир хлорметилэтиловый", "Х", трафарет приписки 			25, 44 	
1179 	ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эфир этилбутиловый", "Х", трафарет приписки 			78 	
1039 	ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3" 	"Эфир этилметиловый", "С горки не спускать", трафарет приписки 			4 	
1155 	Эфир этиловый 	см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) 	
2615 	ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эфир этилпропиловый", "Х", трафарет приписки 			78 	
1149 	ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эфиры", "Х", трафарет приписки 			78 	
3272 	Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции С7-С9 	306 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1" 	"Эфиры метиловые СЖК", "Х", трафарет приписки 			21 	
3272 	ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	
3271 	ЭФИРЫ, Н.У.К. 	331 	3012, 3013 	F1 	33, 
30 	КВ, УК,
ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 			78 	

Примечание:

В графе 1 "N ООН" указан четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, указанный в Типовых правилах перевозки опасных грузов ООН.

В графе 2 "Наименование груза" приведены наименования опасных грузов. Наименование груза, написанное заглавными буквами, является надлежащим наименованием, а написанное строчными буквами - используется в качестве технического наименования.

В графе 3 "Номер аварийной карточки" указан номер аварийной карточки в соответствии с "Аварийными карточками на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам государств участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики".

В графе 4 "Классификационный шифр" приведен классификационный шифр в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

В графе 5 "Классификационный код" содержится буквенное и цифровое выражение опасных свойств груза. Расшифровка классификационных кодов представлена ниже. 

В графе 6 "Код опасности" указано цифровое обозначение кода опасности в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам. 

В графе 7 "Род вагона, тип контейнера":

- КВ - универсальные крытые вагоны,

- СКВ - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей),

- СКВ - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду,

- ПЛ - полувагоны, платформы,

- ВБТ - специализированный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений,

- ВЦ - вагоны-цистерны,

- УК - универсальные контейнеры,

- СК - специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей), за исключением мягких контейнеров,

- СК - специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду, за исключением мягких контейнеров,

- КЦ - специализированные контейнеры-цистерны грузоотправителей (грузополучателей),

- РЕФ - приватный крытый изотермический вагон,

- РК - приватный изотермический контейнер.

В графе 8 "Вид отправки" указаны виды отправок: П - повагонная, М - мелкая, К - контейнерная.

В графе 9 "Номер знака опасности" - приведены номера знаков опасности согласно Приложению 6 к настоящим Правилам.

В графе 10 "Штемпели в накладной" указано содержание штемпелей, характеризующих опасность груза, условия роспуска с сортировочных горок, минимальные нормы прикрытия (минимальное число физических вагонов прикрытия): первая цифра - от ведущего локомотива, вторая цифра - от подталкивающего локомотива, третья цифра - от вагонов с людьми, знак "0" - прикрытия не требуется. Знак "СО" - при перевозке грузов в стеклянной таре должен быть проставлен штемпель "Спускать с горки осторожно".

В графе 11 "Специальные трафареты на цистерне" - буквами обозначены "С" - светлые нефтепродукты; "Т" - темные нефтепродукты; "СТ" - светлые, темные нефтепродукты; "Х" - химические грузы.

В графе 12 "Код вагона-цистерны" - зарезервировано.

В графе 13 "Специальные положения к вагонам-цистернам" - зарезервировано.

В графе 14 "Специальные условия" - указаны номера специальных условий перевозки опасных грузов:

 Перечень
специальных условий перевозки опасных грузов 
(В редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. -  См. предыдущую редакцию)    
1 - Грузы, предъявляемые к перевозке в мелкой расфасовке, т.е. массой нетто не более 1 кг или объемом не более 1 л, разрешается перевозить повагонными и мелкими отправками, а также в универсальных контейнерах на общих основаниях как неопасный груз. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)

1а - Грузы, предъявляемые к перевозке в потребительской таре емкостью до 3 л включительно, разрешается перевозить повагонными, мелкими и контейнерными отправками на общих основаниях, как неопасный груз.

2 - Данные грузы в упаковке допускаются к перевозке только в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

2а - Данные грузы в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) допускаются к перевозке только в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

3 - Перевозка указанных грузов контейнерными отправками допускается только в собственных (арендованных) контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) при условии надлежащего закрепления грузовых мест.

4 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление.

5 - Перевозка порожних неочищенных вагонов-цистерн (контейнеров-цистерн) после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

5а - Перевозка по территории Российской Федерации порожних неочищенных вагонов-цистерн (контейнеров-цистерн) после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

5б - Перевозка порожней неочищенной тары после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей).

Примечание: По территории Украины применение специального условия "5б" не является обязательным.

6 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление и оборудованные теневым кожухом.

7 - Специальные цистерны для аммиака грузоотправителя (грузополучателя).

8 - Цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным прибором.

9 - Цистерны с верхним сливом.

10 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом.

11 - Цистерны с универсальным сливным прибором.

12 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом, оборудованные замками.

13 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с универсальным сливным прибором.

14 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) из алюминия или нержавеющей стали.

15 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с устройством для обогрева.

16 - Специальные изотермические цистерны грузоотправителя (грузополучателя).

17 - Специальные алюминиевые цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление.

18 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом и с устройством для обогрева.

19 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом и с предохранительным колпаком.

20 - Специальные сернокислотные цистерны грузоотправителя (грузополучателя).

21 - Специальные алюминиевые цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом.

22 - Специальные олеумные цистерны-термоса грузоотправителя (грузополучателя).

23 - Специальные гуммированные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом.

24 - Цистерны с паровой рубашкой, имеющие нижний слив.

25 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные.

26 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с предохранительным кожухом на колпаке.

27 - см. п.2.2.7 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

28 - Вагоны-цистерны, контейнеры цистерны грузоотправителей (грузополучателей) для перевозки охлажденных жидких газов.

29 - см. п.2.2.12 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

30 - см. п.2.2.13 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

31 - см. п.2.2.14 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

32 - см. п.2.2.15 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

33 - см. п.2.2.22 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

34 - см. п.2.2.23 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

35 - см. п.2.2.24 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

36 - см. п.2.2.26 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

37 - см. п.2.2.27 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

38 - Зарезервировано.

39 - см. п.2.2.30 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

40 - см. п.2.2.33 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

41 - см. п.2.2.35 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

42 - см. п.2.2.36 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

43 - см. п.2.2.37 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

44 - см. п.2.2.11 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

45 - см. п.2.2.39 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

46 - см. п.2.2.40 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

47 - см. п.2.2.43 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

48 - см. п.2.2.44 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

49 - Зарезервировано.

50 - см. п.2.2.49 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

51 - см. п.2.2.50 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

52 - см. п.2.2.51 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

53 - Специализированные кассетные платформы грузоотправителя.

54 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) из нержавеющей стали.

55 - Для данного груза при заполнении накладной номер ООН не указывается, а наименование груза является надлежащим.

56 - При перевозке грузов в охлажденном жидком азоте наносится дополнительный знак опасности по образцу N 2.2.

57 - Перевозка грузов в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) осуществляется только после предварительного согласования.

58 - Размер частиц менее 3,2 мм. Фракции с размером частиц 3,2 мм и более не являются опасными грузами.

59 - Данный номер ООН применяется к смесям бутиленов, 1-бутилену, цис-2-бутилену и транс-2-бутилену. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию)

60 - Если применяется в качестве пестицида, то номер ООН при перевозке раствора - 2902, твердого - 2588.

61 - Согласно требованиям международных регламентов, грузы номера ООН 3224 должны быть испытаны компетентным органом страны происхождения с утверждением результатов классификации и условий перевозки.

62 - см. п.4.2.3.3 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозке нефтебитума.

63 - Указанные грузы перевозятся в составе специальной технологической секции (группы вагонов), состоящей из:

- оборудованной теплоизоляцией цистерны с водой из расчёта не менее одной цистерны на каждые три цистерны с грузом;

- одного крытого вагона, в котором размещается бригада сопровождения, а также техническое оборудование и имущество;

- гружёной цистерны и аналогичной порожней цистерны, рассчитанной на перевозку грузов под давлением. При этом цистерны заполненные водой, и порожняя цистерна используются в качестве прикрытия, цистерны, загруженной грузом, от вагона с сопровождающими этот груз.

Указанные технологические секции формируются отправителем. Включать в состав секции, не относящиеся к ней вагоны, не допускается. В перевозочных документах должен быть проставлен штемпель "Секция. Не расцеплять".

64 - Хлор, затаренный в специализированную тару (сосуды под давлением для перевозки хлора), допускается перевозить в полувагонах в сопровождении бригады специалистов или проводников грузоотправителя (грузополучателя). Перевозка в полувагонах порожней неочищенной специализированной тары после выгрузки хлора может производиться без сопровождения специалистами или проводниками грузоотправителя (грузополучателя).

65 - Перевозка данного груза допускается в собственных специальных цистернах и специализированных контейнерах-цистернах до 31.12.2017 г. Данный груз разрешается к перевозке также в многоэлементных газовых контейнерах, переносных цистернах и вагонах-батареях.

66 - Перевозка метанола в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) под избыточным давлением инертного газа - азота допускается в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77. - См. предыдущую редакцию) 
67 - см. п.2.2.46 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

68 - Уголь, активированный паром, не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

69 - Допускается перевозка груза в полувагонах со съемной крышей; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию)

70 - см. п.2.1.26 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.

71 - для грузов с наименованиями: "Мазут с температурой вспышки более 100°С", "Топливо моторное, с температурой вспышки более 100°С", "Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100°С" применяются специальные условия "11" или "24", трафареты на цистерне: "Нефть", "Т" или "Бензин-Нефть", "СТ".

72 - Допускается перевозка в полувагонах селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), затаренной в сертифицированные мягкие контейнеры разового использования;

73 - Допускается перевозка селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), кальция нитрата (кальциевой селитры) насыпью в специализированных вагонах-хопперах для минеральных удобрений с кузовами из легированной стали или из низколегированной и углеродистой стали с нанесенным внутренним химически стойким антикоррозионным покрытием; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию)

74 - для грузов с наименованиями: "Мазут с температурой вспышки не более 100°С", "Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100°С", "Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100°С" применяются специальные условия "11" или "24", трафареты на цистерне: "Нефть", "Т" или "Бензин-Нефть", "СТ";

75 - Полимер вспенивающийся гранулированный может быть изготовлен из полистирола, полиметилметакрилата или другого полимерного материала. Упаковки с указанным грузом должны иметь маркировочную надпись: "Не располагать вблизи источника воспламенения". Погрузка данных упаковок должна осуществляться в открытые или обеспечивающие вентиляцию вагоны или в открытые, или обеспечивающие вентиляцию контейнеры. В случае перевозки упаковок с указанным грузом в закрытых вагонах или контейнерах, на загрузочных дверях этих вагонов или контейнеров должна иметься следующая надпись, состоящая из букв высотой не менее 25 мм: "ВНИМАНИЕ НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО". Данная надпись должна быть сделана на языке страны отправления, а также на русском языке.

76 - Допускается перевозка в полувагонах серы, затаренной в сертифицированные мягкие контейнеры разового использования. Штемпели в накладной: "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3-0-1-0";

77 - Допускается перевозка в полувагонах груза, затаренного в сертифицированные мягкие контейнеры разового использования;

78 - Цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным прибором, оборудованным затвором с тремя независимыми степенями защиты, а также специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные;

79 - Допускается перевозка грузов в собственных, арендованных полувагонах с использованием сертифицированного вкладыша из ламинированной полимерной ткани;

80 - Не должна использоваться металлическая тара.

81 - Натрия цианид в виде брикетов со средними размерами 38х36х20мм допускается упаковывать в сертифицированные согласно требованиям к изготовлению и испытаниям, установленным Типовыми правилами ООН, деревянные ящики для веществ 1 группы упаковки, имеющие кодовое обозначение 11D в комбинации с поддоном и мягким полимерным вкладышем, непроницаемым для сыпучих веществ. Указанная тара должна быть установленным порядком внесена в ТУ на груз и согласована компетентным органом;

82 - допускается перевозка кальция оксида (извести негашеной) насыпью в специализированных вагонах-хопперах для минеральных удобрений с кузовами из легированной стали или из низколегированной и углеродистой стали с нанесенным внутренним химически стойким антикоррозионным покрытием;

83 - Допускается перевозка кальция оксида насыпью в специализированных контейнерах для перевозки извести;

84 - Перевозка данного груза допускается в многоэлементных газовых контейнерах, вагонах-батареях.

85 - Допускается перевозка извести негашеной насыпью в вагонах хопперах для перевозки цемента.

86 - Допускается прием и выдача на местах общего пользования повагонных отправок опасных грузов (для номера ООН 1942 только селитры аммиачной маркиБ (ГОСТ 2-2013), упакованных согласно ГОСТ 26319-2020 в тару, сформированную в транспортный пакет для обеспечения безопасности выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ и соблюдения экологических нормативов, а также упакованных в контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, в том числе сертифицированные мягкие контейнеры разового использования. 
(Абзац дополнительно включена с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73; в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию)

87 - Спички безопасные могут воспламеняться только от трения о специальную поверхность. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79)

88 - спички безопасные могут воспламеняться только от трения о специальную или твердую поверхность. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79)

89 - Удобрения, содержащие кальция нитрат, состоящие в основном из двойной соли (кальция нитрата и аммония нитрата) и содержащие не более 10% аммония нитрата и по меньшей мере 12% кристаллизационной воды, не подпадают под действие Правил. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79)

90 - Допускается перевозка селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), а так же удобрений аммиачно-нитратных насыпью в специализированных контейнерах. 
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79) 

 РАСШИФРОВКА
классификационных кодов 
(В редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. -  См. предыдущую редакцию)   
Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к одной из следующих групп в зависимости от их опасных свойств: 
А удушающие

О окисляющиеся

F легковоспламеняющиеся

T токсичные

C коррозионные

СО коррозионные, окисляющие

FC легковоспламеняющиеся, коррозионные

FT токсичные, легковоспламеняющиеся

ТС токсичные, коррозионные

ТО токсичные, окисляющие

TFC токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозийные 

ТОС токсичные, окисляющие, коррозионные.

В случае газов и смесей газов, которые характеризуются опасными свойствами, присущими более чем одной группе в соответствии с критериями, группы, обозначенные буквой , превалируют по степени опасности над всеми другими группами. Группы, обозначенные буквой F, превалируют над группами, обозначенными буквами A или O. 

Классификация зависит от характера содержимого аэрозольного распылителя.

Вещества и изделия класса 3 подразделяются на: 
F Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности:

F1 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 60°C;

F2 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 60°C, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества при высокой температуре); 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
F3 Изделия, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости;

FT Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные:

FT1 Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;

FT2 Пестициды;

FC Легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;

FTC Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;

D Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:
F Легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительной опасности:

F1 Органические

F2 Органические расплавленные

F3 Неорганические

F4 Изделия 
(Строка дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
FO Легковоспламеняющиеся твердые вещества окисляющие

FT Легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные:

FT1 Органические токсичные

FT2 Неорганические токсичные

FC Легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные:

FC1 Органические коррозионные

FC2 Неорганические коррозионные

D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной опасности

D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичные

РМ Вещества полимеризующиеся: 
(Строка дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71)

РМ1 Не требующие регулирования температуры 
(Строка дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71)

РМ2 Требующие регулирования температуры (к перевозке железнодорожным транспортом не допускаются). 
(Строка дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71)

SR Самореактивные вещества:

SR1 Не требующие регулирования температуры

SR2 Требующие регулирования температуры.

Вещества и изделия класса 4.2 подразделяются на: 
S Вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опасности:

S1 Органические жидкие

S2 Органические твердые

S3 Неорганические жидкие

S4 Неорганические твердые

S5 Металлоорганические

SW Вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы

SO Вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие

ST Вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:

ST1 Органические токсичные жидкие

ST2 Органические токсичные твердые

ST3 Неорганические токсичные жидкие

ST4 Неорганические токсичные твердые

SC Вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:

SC1 Органические коррозионные жидкие

SC2 Органические коррозионные твердые

SC3 Неорганические коррозионные жидкие

SC4 Неорганические коррозионные твердые.

Вещества и изделия класса 4.3 подразделяются на: 
W Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, без дополнительной опасности, а также изделия, содержащие такие вещества:

W1 Жидкие

W2 Твердые

W3 Изделия

WF1 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся

WF2 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, легковоспламеняющиеся 

WS Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, самонагревающиеся 

WO Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, окисляющие, твердые 

WT Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, токсичные:

WT1 Жидкие 

WT2 Твердые

WC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, коррозионные: 

WC1 Жидкие 

WC2 Твердые

WFC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Вещества класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества, подразделяются на: 
О Окисляющие вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие такие вещества:

О1 Жидкие

О2 Твердые

О3 Изделия

OF Окисляющие вещества твердые легковоспламеняющиеся

OS Окисляющие вещества твердые, самонагревающиеся

OW Окисляющие вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой

ОТ Окисляющие вещества токсичные: 

ОТ1 Жидкие 

ОТ2 Твердые

OC Окисляющие вещества коррозионные: 

OC1 Жидкие 

OC2 Твердые

ОТС Окисляющие вещества токсичные, коррозионные

Вещества класса 5.2 подразделяются на: 
Р1 Органические пероксиды, без регулирования температуры

Р2 Органические пероксиды, с регулированием температуры

Вещества класса 6.1 подразделяются на: 
T Токсичные вещества без дополнительной опасности:

T1 Органические жидкие

T2 Органические твердые

T3 Металлоорганические вещества

T4 Неорганические жидкие

T5 Неорганические твердые

T6 Жидкие используемые в качестве пестицидов

T7 Твердые используемые в качестве пестицидов

T8 Образцы

T9 Другие токсичные вещества

TF Токсичные вещества легковоспламеняющиеся:

TF1 Жидкие

TF2 Жидкие, используемые в качестве пестицидов

TF3 Твердые

TS Токсичные вещества самонагревающиеся, твердые

TW Токсичные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой: 

TW1 Жидкие 

TW2 Твердые

TO Токсичные вещества окисляющие: 

TO1 Жидкие 

TO2 Твердые

TC Токсичные вещества коррозионные: 

TC1 Органические жидкие 

TC2 Органические твердые 

TC3 Неорганические жидкие 

TC4 Неорганические твердые

TFC Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные

TFW Легковоспламеняющиеся, реагирующие с водой

Вещества класса 6.2 подразделяются на: 
I1 Инфекционные вещества, опасные для людей

I2 Инфекционные вещества, опасные только для животных

I3 Отходы больничного происхождения

I4 Диагностические образцы.

Вещества и изделия класса 8 подразделяются на: 
C1-C10 Коррозионные вещества без дополнительной опасности

С1-С4 Вещества, обладающие свойствами кислот:

С1 Неорганические жидкие

С2 Неорганические твердые

С3 Органические жидкие

С4 Органические твердые

С5-С8 Вещества, обладающие свойствами оснований:

С5 Неорганические жидкие

С6 Неорганические твердые

С7 Органические жидкие

С8 Органические твердые

C9-C10 Другие коррозионные вещества:

C9 Жидкие

C10 Твердые 

С11 Изделия

CF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:

CF1 Жидкие

CF2 Твердые

CS Коррозионные вещества самонагревающиеся:

CS1 Жидкие

CS2 Твердые

CW Коррозионные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:

CW1 Жидкие

CW2 Твердые

CO Коррозионные вещества окисляющие:

CO1 Жидкие

CO2 Твердые

CT Коррозионные вещества токсичные:

CT1 Жидкие

CT2 Твердые

CTF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся жидкие токсичные 

COT Коррозионные вещества окисляющие токсичные.

Вещества и изделия класса 9 подразделяются на: 
М1 Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья 

М2 Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины 

М3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары 

М4 Литиевые батареи 

М5 Спасательные средства

М6-М8 Вещества, опасные для окружающей среды:

М6 Загрязнитель водной среды жидкий

М7 Загрязнитель водной среды твердый

М8 Генетически измененные микроорганизмы и организмы

М9-М10 Вещества при высокой температуре: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)

М9 Жидкие

М10 Твердые

М11 Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.     

     Приложение N 2а
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

 УКАЗАТЕЛЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО НОМЕРАМ ООН
(кроме грузов 1 и 7 классов опасности) 
(с изменениями на 8 декабря 2022 года) 

N ООН 		Наименование груза 	
1 		2 	
1001 		АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ 	
1002 		ВОЗДУХ СЖАТЫЙ 	
1003 		ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1005 		АММИАК БЕЗВОДНЫЙ 	
1006 		АРГОН СЖАТЫЙ 	
1008 		Бор фтористый 	
1008 		БОРА ТРИФТОРИД 	
1009 		БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13В1) 	
1009 		Газ рефрижераторный R 13В1 	
1010 		Бутадиен-1,2, стабилизированный 	
1010 		Бутадиен-1,3, стабилизированный 	
1010 		БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
1011 		БУТАН 	
1012 		Бутен-1 	
1012 	транс- 	Бутен-2 	
1012 	цис- 	Бутен-2 	
1012 		Бутилен-1 	
1012 	транс- 	Бутилен-2 	
1012 	цис- 	Бутилен-2 	
1012 		БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	
1012 		Псевдобутилен 	
1013 		Углекислый газ 	
1013 		УГЛЕРОДА ДИОКСИД 	
1016 		УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ 	
1017 		ХЛОР 	
1018 		Газ рефрижераторный R 22 	
1018 		Дифторхлорметан 	
1018 		ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 	
1020 		Газ рефрижераторный R 115 	
1020 		ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) 	
1021 		Газ рефрижераторный R 124 	
1021 	1- 	ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) 	
1022 		Газ рефрижераторный R 13 	
1022 		ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ К 13) 	
1023 		ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ 	
1026 		ЦИАН 	
1027 		ЦИКЛОПРОПАН 	
1028 		Газ рефрижераторный R 12 	
1028 		Дифтордихлорметан 	
1028 		ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	
1028 		Хладон-12 	
1029 		Газ рефрижераторный R 21 	
1029 		ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 	
1029 		Фтордихлорметан 	
1030 		Газ рефрижераторный R 152а 	
1030 	1,1- 	ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152а) 	
1030 		Хладон 152а 	
1032 		ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	
1033 		ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ 	
1035 		ЭТАН 	
1036 		Моноэтиламин, безводный 	
1036 		ЭТИЛАМИН 	
1037 		Этил хлористый 	
1037 		ЭТИЛХЛОРИД 	
1038 		ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1038 		Этилен, жидкий 	
1039 		ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ 	
1040 		Окись этилена 	
1040 		Этилена окись 	
1040 		ЭТИЛЕНА ОКСИД 	
1040 		ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50°С 	
1040 		Этиленоксид 	
1041 		ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида 	
1043 		УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак 	
1044 		Огнетушители углекислотные 	
1044 		ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ 	
1045 		ФТОР СЖАТЫЙ 	
1046 		ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ 	
1048 		ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1049 		ВОДОРОД СЖАТЫЙ 	
1050 		ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1051 		ВОДОРОД ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды 	
1052 		ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1053 		СЕРОВОДОРОД 	
1055 		ИЗОБУТИЛЕН 	
1056 		КРИПТОН СЖАТЫЙ 	
1057 		ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ 	
1058 		ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух 	
1060 		МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь Р1 или смесь Р2 	
1061 		МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	
1061 		Монометиламин, безводный 	
1062 		Метил бромистый 	
1062 		МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина 	
1063 		Газ рефрижераторный R 40 	
1063 		Метил хлористый 	
1063 		МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТOPНЫЙ R 40) 	
1064 		МЕТИЛМЕРКАПТАН 	
1065 		НЕОН СЖАТЫЙ 	
1066 		АЗОТ СЖАТЫЙ 	
1067 		Азота диоксид 	
1067 		ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) 	
1069 		НИТРОЗИЛХЛОРИД 	
1070 		АЗОТА ГЕМИОКСИД 	
1070 		Веселящий газ 	
1070 		Закись азота 	
1071 		ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ 	
1072 		КИСЛОРОД СЖАТЫЙ 	
1073 		КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1075 		ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 	
1076 		Углерода оксихлорид 	
1076 		ФОСГЕН 	
1077 		ПРОПИЛЕН 	
1078 		ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 	
1078 		Пропеллент УФ-1 	
1079 		Ангидрид сернистый 	
1079 		СЕРЫ ДИОКСИД 	
1080 		Сера шестифтористая 	
1080 		СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 	
1080 		Элегаз 	
1081 		ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1082 		ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1083 		ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	
1085 		ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1086 		ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1087 		ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1088 		АЦЕТАЛЬ 	
1088 	1,1- 	Диэтоксиэтан 	
1089 		Альдегид уксусный 	
1089 		АЦЕТАЛЬДЕГИД 	
1089 		Этаналь 	
1090 		АЦЕТОН 	
1090 		Диметилкетон 	
1091 		МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ 	
1091 		Масло ацетоновое 	
1092 		АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1093 		АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1093 		Нитрил акриловой кислоты 	
1098 		СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ 	
1099 		Аллил бромистый 	
1099 		АЛЛИЛБРОМИД 	
1100 		Аллил хлористый 	
1100 		АЛЛИЛХЛОРИД 	
1104 		АМИЛАЦЕТАТЫ 	
1105 		ПЕНТАНОЛЫ 	
1105 		Спирт изоамиловый 	
1106 		АМИЛАМИН 	
1106 	н- 	Амиламин 	
1106 	трет- 	Амиламин 	
1107 		АМИЛХЛОРИД 	
1107 		Амилы хлористые 	
1108 	н- 	Амилен 	
1108 	1- 	ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	
1108 		Пентен-1 	
1108 		Пропилэтилен 	
1109 		АМИЛФОРМИАТЫ 	
1109 		Изоамилформиат 	
1110 	н- 	АМИЛМЕТИЛКЕТОН 	
1111 		АМИЛМЕРКАПТАН 	
1112 		АМИЛНИТРАТ 	
1113 		АМИЛНИТРИТ 	
1114 		БЕНЗОЛ 	
1114 		Бензольная головка 	
1120 		БУТАНОЛЫ 	
1120 		Спирт бутиловый 	
1120 		Спирт бутиловый третичный 	
1120 		Спирт третбутиловый 	
1123 		БУТИЛАЦЕТАТЫ 	
1125 	н- 	БУТИЛАМИН 	
1126 	1- 	БРОМБУТАН 	
1126 	н- 	Бутилбромид 	
1127 		Бутилхлориды 	
1127 		Бутилы хлористые 	
1127 	1- 	Хлорбутан 	
1127 		ХЛОРБУТАНЫ 	
1128 	н- 	БУТИЛФОРМИАТ 	
1129 		БУТИРАЛЬДЕГИД 	
1130 		МАСЛО КАМФОРНОЕ 	
1131 		СЕРОУГЛЕРОД 	
1131 		Углерода дисульфид 	
1133 		КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость 	
1133 		КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1133 		КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1133 		КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	
1133 		КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1133 		КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1133 		КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) 	
1134 		Фенилхлорид 	
1134 		ХЛОРБЕНЗОЛ 	
1135 		ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН 	
1136 		ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 	
1136 		Масло каменноугольное, легкое, легковоспламеняющееся 	
1139 		РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) 	
1139 		РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей , футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1139 		РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1139 		РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) 	
1139 		РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1139 		РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1139 		РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий) 	
1143 		КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1143 		Кротоновый альдегид 	
1144 	2- 	Бутин 	
1144 		Диметилацетилен 	
1144 		КРОТОНИЛЕН 	
1145 		ЦИКЛОГЕКСАН 	
1146 		ЦИКЛОПЕНТАН 	
1147 		ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН 	
1147 		Декалин 	
1148 		СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ 	
1149 		Эфир н-бутиловый 	
1149 		Эфир н-дибутиловый 	
1149 		ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 	
1150 	1,2- 	ДИХЛОРЭТИЛЕН 	
1152 		ДИХЛОРПЕНТАНЫ 	
1153 	1,2- 	Диэтоксиэтан 	
1153 		ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1154 		ДИЭТИЛАМИН 	
1155 		ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) 	
1155 		Эфир этиловый 	
1156 		ДИЭТИЛКЕТОН 	
1157 		ДИИЗОБУТИЛКЕТОН 	
1158 		ДИИЗОПРОПИЛАМИН 	
1159 		ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 	
1160 		ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
1161 		ДИМЕТИЛКАРБОНАТ 	
1162 		ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1163 		ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ 	
1164 		ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 	
1164 		Диметилсульфид, технический улучшенный 	
1165 		ДИОКСАН 	
1165 	1,4- 	Диэтилендиоксид 	
1166 		ДИОКСОЛАН 	
1166 	1,3- 	Диоксолан 	
1166 		Диоксолан-1,3 	
1166 		Формальгликоль 	
1167 		ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1169 		Композиции ароматические пищевые 	
1169 	Позиция исключена с 1 июля 2013 года - Протокол СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию.	
1169 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1169 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1169 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	
1169 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1169 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1169 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (невязкие) 	
1170 		Многофункциональная добавка на основе этанола 	
1170 		Растворитель спиртосодержащий "Лакол" 	
1170 		Спирт этиловый ректификованный 	
1170 		Спирт этиловый, технический 	
1170 		ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) 	
1171 		Этилгликоль 	
1171 		Этилцеллозольв 	
1171 	2- 	Этоксиэтанол 	
1171 		ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1172 		Этилгликольацет 	
1172 	2- 	Этоксиэтилацетат 	
1172 		Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля 	
1172 		ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
1173 		ЭТИЛАЦЕТАТ 	
1175 		ЭТИЛБЕНЗОЛ 	
1176 		Триэтилборат 	
1176 		ЭТИЛБОРАТ 	
1177 	2- 	ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 	
1178 	2- 	ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД 	
1179 		ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ 	
1180 		ЭТИЛБУТИРАТ 	
1181 		ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ 	
1182 		ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
1183 		ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1184 		Дихлорэтан 	
1184 	1,2- 	Дихлорэтан 	
1184 		Этилен двухлористый 	
1184 		ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	
1185 		ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1188 		Метилцеллозольв 	
1188 		Метоксиэтанол 	
1188 	2- 	Метоксиэтанол 	
1188 		ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1189 		Метилгликольацетат 	
1189 		ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
1190 		ЭТИЛФОРМИАТ 	
1191 		АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	
1191 	3- 	Этилгексальдегид 	
1191 	2- 	Этилгексальдегиды 	
1191 	2- 	Этилгексаналь 	
1192 		ЭТИЛЛАКТАТ 	
1193 		Метилэтилкетон 	
1193 		ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) 	
1194 		ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР 	
1195 		ЭТИЛПРОПИОНАТ 	
1196 		ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1197 	 Позиция исключена с 1 июля 2013 года - Протокол СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию.
      	
1197 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1197 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1197 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	
1197 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1197 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1197 		ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие) 	
1198 		Растворы формальдегида, легковоспламеняющиеся 	
1198 		ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 	
1199 		ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	
1199 		Фурфураль 	
1199 		Фурфуральдегид 	
1199 		Фурфурол 	
1201 		МАСЛО СИВУШНОЕ 	
1202 		ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60°С и не более 100°С) 	
1202 		ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60°С) 	
1202 		Мазут с температурой вспышки не более 100°С 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
1202 	Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55, исключена с 1 сентября 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию.
      	
1202 	Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55, исключена с 1 сентября 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию.
      	
1202 		Топливо дизельное, отработанное 	
1202 		ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 	
1202 		Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100°С 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
1202 		Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100°С 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
1202 		Топливо печное бытовое 	
1203 		Бензин газовый, стабильный 	
1203 		БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ 	
1203 		Топлива моторные с ароматической присадкой 	
1204 		НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% 	
1206 		ГЕПТАНЫ 	
1207 		ГЕКСАЛЬДЕГИД 	
1208 		ГЕКСАНЫ 	
1210 		КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся 	
1210 		КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1210 		КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1210 		КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	
1210 		КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1210 		КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1210 		КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие) 	
1212 		ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) 	
1212 		Спирт изобутиловый 	
1213 		ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ 	
1214 		ИЗОБУТИЛАМИН 	
1216 		ИЗООКТЕН 	
1218 		ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1219 		ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 	
1219 		Пропанол-2 	
1219 		Спирт изопропиловый 	
1220 		ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ 	
1221 	2- 	Аминопропан 	
1221 		ИЗОПРОПИЛАМИН 	
1221 		Моноизопропиламин 	
1222 		ИЗОПРОПИЛНИТРАТ 	
1223 		КЕРОСИН 	
1224 	3,3- 	Диметил-2-бутанон 	
1224 		КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
1224 		КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1224 		КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1228 		МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
1229 		МЕЗИТИЛОКСИД 	
1229 		Окись мезитила 	
1230 		МЕТАНОЛ 	
1230 		Спирт метиловый 	
1231 		МЕТИЛАЦЕТАТ 	
1233 		МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ 	
1234 		Диметоксиметан 	
1234 		МЕТИЛАЛЬ 	
1235 		МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
1235 		Монометиламин, водные растворы 	
1237 		МЕТИЛБУТИРАТ 	
1238 		МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
1239 		ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ 	
1239 		Эфир хлордиметиловый 	
1242 		МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1243 		МЕТИЛФОРМИАТ 	
1244 		МЕТИЛГИДРАЗИН 	
1245 		МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН 	
1246 		МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1247 		МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1248 		МЕТИЛПРОПИОНАТ 	
1249 		МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН 	
1249 		Пентанон-2 	
1250 		МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1251 		МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1259 		НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ 	
1261 		НИТРОМЕТАН 	
1262 		Изооктан 	
1262 		ОКТАНЫ 	
1263 		Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности 	
1263 		Композиции антикоррозионные "Цинопол" 	
1263 		КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
1263 		КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1263 		КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1263 		КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие) 	
1263 		КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1263 		КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1263 		КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	
1263 		Краски и материалы лакокрасочные, легковоспламеняющиеся 	
1263 		Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей 	
1263 		Крепители для лаков (и краски) 	
1263 		Лак КО-0208 	
1263 		Лаки бакелитовые 	
1263 		Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки от 23°С до 61°С) 	
1263 		Лаки кремнеорганические (КО) 	
1263 		Метильный лак 	
1263 		Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали 	
1263 		Олифа 	
1263 		Разбавители 	
1263 		Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся 	
1263 		Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в толуоле или ксилоле 	
1263 		Смола полиметилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле 	
1263 		Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле 	
1263 		Сольвент-нафта 	
1264 		ПАРАЛЬДЕГИД 	
1265 		Изопентан 	
1265 		Пентан 	
1265 	н- 	Пентан 	
1265 		ПЕНТАНЫ жидкие 	
1266 		Жидкость парфюмерная "Канская" 	
1266 	 Позиция исключена с 1 июля 2013 года - Протокол СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию.
      	
1266 		ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1266 		ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1266 		ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1266 		ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1266 		ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	
1266 		ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) 	
1266 		Сырье парфюмерно-косметическое "Дэфанол" 	

1267 		НЕФТЬ СЫРАЯ 		
1267 		НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 		
1267 		НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1268 		Алкилат 		
1268 		Алкилбензин 		
1268 		Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся 		
1268 		Конденсат пиролизный 		
1268 		Лакойль 		
1268 		Лигроин 		
1268 		Нафта 		
1268 		Нефрас С-150/200 		
1268 		НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 		
1268 		НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 		
1268 		НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1268 		Парафин нефтяной жидкий, фракция С - С 		
1268 		Пиробензол 		
1268 		Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной 		
1268 		Полимердистиллят 		
1268 		Топливо эталонное 		
1268 		Фракция бензиновая прямой гонки 		
1268 		Эфир петролейный 		
1272 		Масло пихтовое 		
1272 		МАСЛО ХВОЙНОЕ 		
1274 	н- 	ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) 		
1274 		Спирт н-пропиловый 		
1274 		Спирт пропиловый 		
1275 		Альдегид пропионовый 		
1275 		ПРОПИОНАЛЬДЕГИД 		
1276 	н- 	ПРОПИЛАЦЕТАТ 		
1277 	1- 	Аминопропан 		
1277 		ПРОПИЛАМИН 		
1277 	н- 	Пропиламин 		
1278 		Пропил хлористый 		
1278 		ПРОПИЛХЛОРИД 		
1278 	1- 	Хлорпропан 		
1279 	1, 2- 	ДИХЛОРПРОПАН 		
1279 		Пропилендихлорид 		
1280 		Окись пропилена, ингибированная 		
1280 		ПРОПИЛЕНОКСИД 		
1281 		ПРОПИЛФОРМИАТЫ 		
1282 		ПИРИДИН 		
1286 		Масло древесно-смоляное 		
1286 	Позиция исключена с 1 июля 2013 года - Протокол СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию.
      		
1286 		МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 		
1286 		МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1286 		МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (температура кипения не более 35°С) 		
1286 		МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 		
1286 		МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23°С и вязкое) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1286 		МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) 		
1286 		Смола древесная 		
1287 	Позиция исключена с 1 июля 2013 года - Протокол СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию.
      		
1287 		КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С более 110 кПа) 		
1287 		КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1287 		КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С) 		
1287 		КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 		
1287 		КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1287 		КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) 		
1287 	Позиция исключена с 1 января 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию.      
      		
1288 		МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ 		
1289 		НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте 		
1292 		Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная 		
1292 		ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 		
1292 		Этилсиликат 		
1292 		Этилсиликат-40 		
1293 		Капли гофманские 		
1293 		НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ 		
1293 		Препараты галеновые 		
1294 		ТОЛУОЛ 		
1294 		Толуол каменноугольный 		
1295 		Кремнехлороформ 		
1295 		ТРИХЛОРСИЛАН 		
1296 		ТРИЭТИЛАМИН 		
1297 		ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% 		
1298 		ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН 		
1299 		СКИПИДАР 		
1299 		Терпентин 		
1300 		Заменитель скипидара 		
1300 		СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 		
1300 		Уайт-спирит 		
1301 		ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 		
1301 		Винилацетат-ректификат 		
1302 		ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 		
1303 		Винилиден хлористый, стабилизированный 		
1303 		ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 		
1303 	1,1- 	Дихлорэтилен 		
1304 		ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 		
1304 		Эфир изобутилвиниловый 		
1305 		ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН 		
1306 		АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 		
1306 		АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1306 		АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С)		
1306 		АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1306 		АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 		
1306 		АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие) 		
1306 		Защитные средства для древесины, легковоспламеняющиеся, жидкие 		
1307 		Диметилбензолы 		
1307 	м- 	Ксилол 		
1307 	о- 	Ксилол 		
1307 	п- 	Ксилол 		
1307 		КСИЛОЛЫ 		
1307 		Фракция ксилольная 		
1308 		ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 		
1308 		ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 		
1308 		ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 		
1309 		АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 		
1309 		Алюминий - пудра 		
1309 		Пудра алюминиевая 		
1310 		АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% 		
1312 		БОРНЕОЛ 		
1313 		КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ 		
1314 		КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 		
1318 		КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ 		
1320 		ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 		
1320 	2,4- 	Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не менее 15% воды 		
1321 		ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% 		
1322 		ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 		
1323 		Железо-церий 		
1323 		ФЕРРОЦЕРИЙ 		
1324 		КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы 		
1325 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 		
1325 		Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ 		
1325 		Камфен, технический 		
1325 	Позиция исключена с 1 января 2021 года - Протокол СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию.
      		
1325 		Линт хлопковый 		
1325 		Метионин кормовой 		
1325 		Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые 		
1325 		Пенька чесаная 		
1325 		Хлопок-сырец 		
1325 		Циклододекан 		
1326 		ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 		
1327 		ПОЛОВА 		
1327 		СЕНО 		
1327 		Сено прессованное 		
1327 		СОЛОМА 		
1327 		Солома прессованная 		
1328 		ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН 		
1328 		Уротропин 		
1330 		МАРГАНЦА РЕЗИНАТ 		
1331 		ТЕРМОСПИЧКИ 		
1332 		МЕТАЛЬДЕГИД 		
1333 		ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски 		
1334 		НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ 		
1336 		НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 		
1336 		Пикрит 		
1337 		НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 		
1338 		ФОСФОР АМОРФНЫЙ 		
1339 		ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 		
1340 		Фосфор пятисернистый 		
1340 		ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 		
1341 		ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 		
1343 		Фосфор трехсернистый 		
1343 		ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 		
1344 		Кислота пикриновая 		
1344 		ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 		
1345 		КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы 		
1346 		КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ 		
1347 		СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 		
1348 		НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 		
1349 		НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 		
1350 		СЕРА 		
1352 		ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 		
1353 		ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. 		
1353 		Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе 		
1354 		Пикрилхлорид, увлажненный 		
1354 		ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 		
1355 		КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% 		
1356 		ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 		
1357 		КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 		
1357 		Карбамида нитрат, увлажненный не менее 20% воды по массе 		
1358 		ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 		
1360 		Кальций фосфористый 		
1360 		КАЛЬЦИЯ ФОСФИД 		
1361 		УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения 		
1362 		Сульфоуголь 		
1362 		УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 		
1363 		КОПРА 		
1364 		Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов 		
1364 		Отходы текстильные, промасленные 		
1364 		ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ 		
1365 		ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ 		
1369 	п- 	НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН 		
1372 		ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ или ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЖЖЕННЫЕ, ВЛАЖНЫЕ или СЫРЫЕ 		
1373 		ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом 		
1374 		МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 		
1376 		ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа 		
1378 		КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости 		
1379 		БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) 		
1380 		ПЕНТАБОРАН 		
1381 		ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ 		
1381 		ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ 		
1382 		КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% 		
1383 		МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. 		
1384 		Натрия гидросульфит 		
1384 		НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 		
1385 		НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% 		
1386 		ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% 		
1386 		Шрот см. "Жмых" с массовой долей растительного масла более 1,5% и влаги не более 11% 		
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64)      
		
1387 		ШЕРСТИ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ 		
1389 		АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ 		
1390 		АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 		
1390 		Калия амид 		
1390 		Лития амид 		
1390 		Натрия амид 		
1391 		Дисперсии щелочных металлов 		
1391 		МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию) 
		
1391 	Позиция исключена с 1 марта 2014 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию.
      		
1392 		АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ 		
1393 		Кальция сплавы 		
1393 		ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. 		
1394 		АЛЮМИНИЯ КАРБИД 		
1395 		АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК 		
1396 		АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 		
1397 		АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 		
1398 		АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 		
1398 		Алюмосилиций 		
1400 		БАРИЙ 		
1401 		КАЛЬЦИЙ 		
1402 		КАЛЬЦИЯ КАРБИД 		
1403 		КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% 		
1404 		КАЛЬЦИЯ ГИДРИД 		
1405 		Кальций кремнистый 		
1405 		КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД 		
1407 		ЦЕЗИЙ 		
1408 		ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% 		
1409 		ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 		
1409 		Калия гидрид 		
1410 		ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД 		
1411 		ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ 		
1413 		ЛИТИЯ БОРГИДРИД 		
1414 		ЛИТИЯ ГИДРИД 		
1415 		ЛИТИЙ 		
1417 		Литий кремнистый 		
1417 		ЛИТИЯ СИЛИЦИД 		
1418 		МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК 		
1419 		МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 		
1420 		КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ 		
1421 		ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 		
1422 		КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ 		
1423 		РУБИДИЙ 		
1426 		НАТРИЯ БОРГИДРИД 		
1427 		НАТРИЯ ГИДРИД 		
1428 		НАТРИЙ 		
1431 		НАТРИЯ МЕТИЛАТ 		
1432 		Натрий фосфористый 		
1432 		НАТРИЯ ФОСФИД 		
1433 		ОЛОВА ФОСФИД 		
1435 		ШЛАК ЦИНКОВЫЙ 		
1436 		ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ 		
1437 		ЦИРКОНИЯ ГИДРИД 		
1438 		Алюминий азотнокислый 		
1438 		АЛЮМИНИЯ НИТРАТ 		
1439 		Аммоний двухромовокислый 		
1439 		АММОНИЯ ДИХРОМАТ 		
1442 		АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ 		
1442 		Анозит 		
1444 		Аммоний надсернокислый 		
1444 		Аммония пероксодисульфат 	
1444 		АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1445 		БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	
1446 		Барий азотнокислый 	
1446 		БАРИЯ НИТРАТ 	
1447 		БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	
1448 		Барий марганцевокислый 	
1448 		БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1449 		БАРИЯ ПЕРОКСИД 	
1450 		БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1451 		ЦЕЗИЯ НИТРАТ 	
1452 		КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ 	
1453 		КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ 	
1454 		Кальций азотнокислый 	
1454 		КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 	
1454 		Селитра кальциевая 	
1455 		КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1456 		Кальций марганцевокислый 	
1456 		КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1457 		КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД 	
1458 		ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ 	
1459 		ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ 	
1461 		ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1462 		ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1463 		Ангидрид хромовый 	
1463 		Кислота хромовая твердая 	
1463 		ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1465 		ДИДИМА НИТРАТ 	
1466 		ЖЕЛЕЗА НИТРАТ 	
1466 		Железо азотнокислое 	
1467 		Гуанидин азотнокислый 	
1467 		ГУАНИДИНА НИТРАТ 	
1469 		Свинец азотнокислый 	
1469 		СВИНЦА НИТРАТ 	
1470 		СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	
1471 		ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ 	
1472 		ЛИТИЯ ПЕРОКСИД 	
1473 		МАГНИЯ БРОМАТ 	
1474 		Магний азотнокислый 	
1474 		МАГНИЯ НИТРАТ 	
1475 		МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1476 		МАГНИЯ ПЕРОКСИД 	
1477 		Висмута (III) нитрат 	
1477 		НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1479 		Аммоний хромовокислый 	
1479 		Аммония хромат 	
1479 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
1479 		Гексахлормеламин, флегматизированный 	
1479 		Дихлорамины 	
1479 		Марганца (IV) оксид 	
1481 		ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1482 		ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1483 		ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1484 		Калий бромноватокислый 	
1484 		КАЛИЯ БРОМАТ 	
1485 		КАЛИЯ ХЛОРАТ 	
1485 		Соль бертолетова 	
1486 		Калий азотнокислый 	
1486 		КАЛИЯ НИТРАТ 	
1486 		Селитра калиевая 	
1487 		КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ 	
1488 		Калий азотистокислый 	
1488 		КАЛИЯ НИТРИТ 	
1489 		Калий хлорнокислый 	
1489 		КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1490 		Калий марганцевокислый 	
1490 		КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1491 		КАЛИЯ ПЕРОКСИД 	
1492 		Калий надсернокислый 	
1492 		Калия пероксодисульфат 	
1492 		КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1493 		СЕРЕБРА НИТРАТ 	
1493 		Серебро азотнокислое 	
1494 		Натрий бромноватокислый 	
1494 		НАТРИЯ БРОМАТ 	
1495 		Натрий хлорноватокислый 	
1495 		НАТРИЯ ХЛОРАТ 	
1496 		Натрий хлористокислый 	
1496 		НАТРИЯ ХЛОРИТ 	
1498 		Натрий азотнокислый 	
1498 		НАТРИЯ НИТРАТ 	
1498 		Селитра натриевая 	
1499 		НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ 	
1500 		Натрий азотистокислый 	
1500 		НАТРИЯ НИТРИТ 	
1502 		НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1503 		Натрий марганцевокислый 	
1503 		НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1504 		НАТРИЯ ПЕРОКСИД 	
1505 		Натрий надсернокислый 	
1505 		Натрия пероксодисульфат 	
1505 		НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1506 		СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ 	
1507 		Стронций азотнокислый 	
1507 		СТРОНЦИЯ НИТРАТ 	
1508 		СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1509 		СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД 	
1510 		ТЕТРАНИТРОМЕТАН 	
1511 		КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС 	
1512 		ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ 	
1513 		ЦИНКА ХЛОРАТ 	
1514 		Цинк азотнокислый 	
1514 		ЦИНКА НИТРАТ 	
1515 		Цинк марганцевокислый 	
1515 		ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ 	
1516 		ЦИНКА ПЕРОКСИД 	
1517 		ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
1541 		АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1544 		АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
1544 		Анабазина сульфат, твердый 	
1544 		Цинхонин 	
1545 		АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1546 		АММОНИЯ АРСЕНАТ 	
1547 		АНИЛИН 	
1548 		Анилин солянокислый 	
1548 		АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД 	
1549 		СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
1550 		СУРЬМЫ ЛАКТАТ 	
1551 		Калия-сурьмы тартрат 	
1551 		СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ 	
1553 		КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ 	
1554 		КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ 	
1555 		МЫШЬЯКА БРОМИД 	
1556 		МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 	
1556 		Мышьяково-содовый раствор 	
1557 		Кальций мышьяковистокислый 	
1557 		Кальция арсенит 	
1557 		МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к.,и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 	
1557 		Олова арсенид 	
1557 		Олово мышьяковистое 	
1558 		МЫШЬЯК 	
1559 		МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД 	
1560 		МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД 	
1561 		Ангидрид мышьяковистый 	
1561 		Мышьяка (III) оксид 	
1561 		МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 	
1562 		МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ 	
1564 		Барий бромистый 	
1564 		Барий сернистый 	
1564 		Барий углекислый 	
1564 		Барий хлористый 	
1564 		Бария бромид 	
1564 		Бария карбонат 	
1564 		БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
1564 		Бария сульфид 	
1564 		Бария хлорид 	
1564 		Бария хромат 	
1564 		Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, НТ-660, БМФ) 	
1564 		Сольбар 	
1565 		БАРИЯ ЦИАНИД 	
1566 		БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
1567 		БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК 	
1569 		БРОМАЦЕТОН 	
1570 		БРУЦИН 	
1571 		БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% 	
1572 		Какодиловая кислота 	
1572 		КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ 	
1573 		Кальций мышьяковокислый 	
1573 		КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ 	
1574 		КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ 	
1575 		КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД 	
1577 	2,4- 	Динитрохлорбензол 	
1577 		ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
1578 		Нитрохлорбензолы 	
1578 		ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	
1579 		Соль ортотолуидиновая 	
1579 	4- 	ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1580 		ХЛОРПИКРИН 	
1581 		ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина 	
1582 		ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ 	
1583 		ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. 	
1585 		МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ 	
1586 		МЕДИ АРСЕНИТ 	
1587 		МЕДИ ЦИАНИД 	
1588 		Кадмия цианид 	
1588 		ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
1588 		Цианплав 	
1589 		ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1590 		ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 	
1591 	о- 	ДИХЛОРБЕНЗОЛ 	
1591 	1, 2- 	Дихлорбензол 	
1593 		ДИХЛОРМЕТАН 	
1593 		Метиленхлорид 	
1594 		ДИЭТИЛСУЛЬФАТ 	
1594 		Этилсульфат 	
1595 		ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ 	
1596 		ДИНИТРОАНИЛИНЫ 	
1597 		ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 	
1598 		ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ 	
1599 		ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР 	
1600 		Динитротолуолы 80/20 	
1600 		ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ 	
1601 		СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
1602 		КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
1603 		ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ 	
1604 		ЭТИЛЕНДИАМИН 	
1605 		ЭТИЛЕНДИБРОМИД 	
1606 		ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ 	
1607 		ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ 	
1608 		ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ 	
1611 		ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ 	
1612 		ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ 	
1613 	Позиция исключена с 1 августа 2014 года - Протокол СЖТ СНГ от 7 мая 2014 года N 60. - См. предыдущую редакцию. 	
1613 		КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода 	
1614 		ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом 	
1616 		СВИНЦА АЦЕТАТ 	
1617 		СВИНЦА АРСЕНАТЫ 	
1618 		СВИНЦА АРСЕНИТЫ 	
1620 		СВИНЦА ЦИАНИД 	
1621 		ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ 	
1622 		МАГНИЯ АРСЕНАТ 	
1623 		РТУТИ (II) АРСЕНАТ 	
1624 		РТУТИ (II) ХЛОРИД 	
1624 		РТУТИ ДИХЛОРИД 	
1624 		Сулема 	
1625 		РТУТИ (II) НИТРАТ 	
1626 		ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ 	
1627 		РТУТИ (I) НИТРАТ 	
1629 		РТУТИ АЦЕТАТ 	
1630 		РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД 	
1631 		РТУТИ (II) БЕНЗОАТ 	
1634 		РТУТИ БРОМИДЫ 	
1636 		РТУТИ (II) ЦИАНИД 	
1636 		Ртути цианид 	
1637 		РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ 	
1638 		РТУТИ (II) ИОДИД 	
1639 		РТУТИ НУКЛЕАТ 	
1640 		РТУТИ (II) ОЛЕАТ 	
1641 		РТУТИ ОКСИД 	
1642 		Ртути (II) оксицианид 	
1642 		РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1643 		РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД 	
1644 		РТУТИ САЛИЦИЛАТ 	
1645 		РТУТИ (II) СУЛЬФАТ 	
1646 		РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ 	
1647 		МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ 	
1648 		АЦЕТОНИТРИЛ 	
1648 		Метил цианистый 	
1648 		Метилцианид 	
1649 		Жидкость этиловая 	
1649 	 Позиция исключена с 1 марта 2014 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию.
      	
1649 		ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию) 
	
1650 	бета- 	НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ 	
1651 		НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА 	
1652 		Нафтилкарбамид 	
1652 		НАФТИЛМОЧЕВИНА 	
1653 		НИКЕЛЯ ЦИАНИД 	
1654 		НИКОТИН 	
1655 		НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. 	
1656 		НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 	
1657 		НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ 	
1658 		НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР 	
1659 		НИКОТИНА ТАРТРАТ 	
1660 		АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ 	
1660 		Азота монооксид, сжатый 	
1661 		НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) 	
1662 		НИТРОБЕНЗОЛ 	
1663 		НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 	
1664 		НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	
1665 		Динитроксилолы 	
1665 		НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ 	
1669 		ПЕНТАХЛОРЭТАН 	
1670 		ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН 	
1671 		ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ 		
1672 		ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД 		
1673 		ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) 		
1674 		ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ 		
1677 		КАЛИЯ АРСЕНАТ 		
1678 		КАЛИЯ АРСЕНИТ 		
1679 		КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ 		
1680 		КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 		
1683 		СЕРЕБРА АРСЕНИТ 		
1684 		СЕРЕБРА ЦИАНИД 		
1685 		Натрий мышьяковокислый 		
1685 		НАТРИЯ АРСЕНАТ 		
1686 		НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 		
1687 		НАТРИЯ АЗИД 		
1688 		НАТРИЯ КАКОДИЛАТ 		
1689 		НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 		
1690 		Натрий фтористый 		
1690 		НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 		
1691 		СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ 		
1692 		СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ 		
1693 		ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 		
1694 		БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ 		
1695 		ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 		
1697 		Фенацилхлорид 		
1697 		ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ 		
1698 		ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН 		
1699 		ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ 		
1700 		СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ 		
1701 		КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ 		
1702 		Ацетилентетрахлорид 		
1702 		ТЕТРАХЛОРЭТАН 		
1704 		ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ 		
1707 		ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 		
1708 		Аминотолуолы (жидкие) 		
1708 		Ортотолуидины 		
1708 		ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 		
1709 	2, 4- 	ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ 		
1710 		ТРИХЛОРЭТИЛЕН 		
1711 		КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ 		
1712 		ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ 		
1713 		ЦИНКА ЦИАНИД 		
1714 		ЦИНКА ФОСФИД 		
1715 		АНГИДРИД УКСУСНЫЙ 		
1716 		АЦЕТИЛБРОМИД 		
1717 		АЦЕТИЛХЛОРИД 		
1718 		Бутилдигидрофосфат 		
1718 		КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ 		
1719 		ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. 		
1719 		Каустик отработанный 		
1719 		Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) 		
1722 		АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ 		
1723 		АЛЛИЛИОДИД 		
1724 		АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 		
1725 		АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 		
1726 		Алюминий хлористый, безводный 		
1726 		АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 		
1727 		Аммоний фтористый кислый 		
1727 		АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 		
1727 		Аммония гидрофторид, твердый 		
1728 		АМИЛТРИХЛОРСИЛАН 		
1729 		Анизоил хлористый 		
1729 		АНИЗОИЛХЛОРИД 		
1730 		СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ 		
1731 		СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР 		
1732 		Сурьма пятифтористая 		
1732 		СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД 		

1733 		СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД 	
1736 		БЕНЗОИЛХЛОРИД 	
1737 		БЕНЗИЛБРОМИД 	
1738 		Бензил хлористый 	
1738 		БЕНЗИЛХЛОРИД 	
1739 		БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ 	
1740 		ГИДРОДИФТОРИДЫ,ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
1741 		Бор хлористый 	
1741 		БОРА ТРИХЛОРИД 	
1742 		БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 	
1743 		БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 	
1744 		БРОМ или БРОМА РАСТВОР 	
1745 		Бром пятифтористый 	
1745 		БРОМА ПЕНТАФТОРИД 	
1746 		Бром трехфтористый 	
1746 		БРОМА ТРИФТОРИД 	
1747 		БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1748 		КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая активного хлора более 39% (8,8% активного кислорода) 	
1749 		Хлор трехфтористый 	
1749 		ХЛОРА ТРИФТОРИД 	
1750 		КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 	
1751 		КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ 	
1752 		ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	
1753 		ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1754 		КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) 	
1755 		КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР 	
1756 		Хром трехфтористый 	
1756 		ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	
1757 		ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР 	
1758 		ХРОМА ОКСИХЛОРИД 	
1758 		Хромилхлорид 	
1759 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	
1759 		Калий борфтористоводородный 	
1759 		Калия борфторид 	
1759 		Меди (II) бромид 	
1760 		Аммиакат 	
1760 		Бактерицид СНПХ-ЛПЭ 	
1760 		Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие 	
1760 		Водамин-115 	
1760 		Диспергаторы коррозионные жидкие 	
1760 		Дифалон 	
1760 		Жидкости кремнийорганические ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) 	
1760 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
1760 		Закрепители коррозионные жидкие 	
1760 		Ингибитор солеотложений "Дифалон" 	
1760 		Инкредол 	
1760 		Карбамол ЦЭМ 	
1760 		Катализаторы коррозионные жидкие 	
1760 		Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная 	
1760 		Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная 	
1760 		Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная 	
1760 		Натрия метилсиликоната водный раствор 	
1760 		Нафтоксол-7С 	
1760 		Реагент ПАФ-13А 	
1760 		Смола полиамидная 	
1760 		Соли аммонийные, раствор 	
1760 		Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ, коррозионные 	
1760 		Удобрения жидкие азотные, коррозионные 	
1760 		Удобрения жидкие коррозионные 	
1760 		Феноляты 	
1760 		Форммочевина 	
1760 	п- 	Хлорбензальхлорид 	
1760 		Хлорокс 	
1760 		Холинхлорид, водный раствор 	
1761 		МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	
1762 		ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1763 		ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1764 		КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ 	
1765 		ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	
1766 		ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1767 		ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1768 		КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ 	
1769 		ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1769 		Дихлордифенилсилан 	
1770 		Дифенилбромметан 	
1770 		ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД 	
1771 		ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1773 		ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1773 		Железо хлорное 	
1774 		Заряд для огнетушителей, содержащий коррозионную жидкость 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию)
      	
1775 		КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1776 		КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ 	
1777 		КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ 	
1778 		КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1779 		КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% 	
1780 		ФУМАРИЛХЛОРИД 	
1781 		ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1782 		КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ 	
1783 		ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	
1784 		ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1786 		КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ 	
1787 		КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1788 		КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1789 		Кислота соляная, раствор 	
1789 		КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1790 		КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% 	
1790 		КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% 	
1790 		КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% 	
1791 		ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР 	
1791 		Натрия гипохлорит, раствор 	
1791 		Пульпа гипохлорита кальция 	
1792 		ЙОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию)
      	
1792 		Йода хлорид 	
1793 		Изопропилдигидрофосфат 	
1793 		КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ 	
1794 		СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты 	
1796 		Меланж кислотный 	
1796 		СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты более 50% 	
1796 		СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ c содержанием азотной кислоты не более 50% 	
1798 		КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ 	
1799 		НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1800 		ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1801 		ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1802 		КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% 	
1803 		Кислота фенолсульфоновая 	
1803 		ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ 	
1804 		ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1805 		Кислота ортофосфорная 	
1805 		КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР 	
1806 		ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД 	
1807 		Ангидрид фосфорный 	
1807 		ФОСФОРА (V) ОКСИД 	
1808 		ФОСФОРА ТРИБРОМИД 	
1809 		Фосфор треххлористый 	
1809 		ФОСФОРА ТРИХЛОРИД 	
1810 		ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД 	
1810 		Фосфорил хлористый 	
1811 		Калий фтористый, кислый 	
1811 		КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1812 		КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1813 		Едкое кали 	
1813 		Калия гидрат окиси 	
1813 		КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
1814 		КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
1815 		ПРОПИОНИЛХЛОРИД 	
1816 		ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1817 		ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД 	
1818 		Кремний четыреххлористый 	
1818 		КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	
1819 		НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР 	
1823 		Натр едкий 	
1823 		НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
1824 		НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
1825 		Натрия окись 	
1825 		НАТРИЯ ОКСИД 	
1826 		СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% 	
1826 		СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% 	
1827 		ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1827 		Олово четыреххлористое 	
1828 		Сера хлористая 	
1828 		Серы дихлорид 	
1828 		СЕРЫ ХЛОРИДЫ 	
1828 		Сульфохлорид 	
1829 		Ангидрид серный, стабилизированный 	
1829 		СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1830 		КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты 	
1831 		КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	
1831 		Олеум 	
1832 		КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ 	
1833 		КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ 	
1834 		СУЛЬФУРИЛХЛОРИД 	
1835 		ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
1836 		ТИОНИЛХЛОРИД 	
1837 		ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	
1838 		Титан четыреххлористый 	
1838 		ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД 	
1839 		КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ 	
1840 		ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР 	
1841 		АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК 	
1843 		АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ 	
1845 		УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕРДЫЙ (ЛЕД СУХОЙ) 	
1846 		Тетрахлорметан 	
1846 		Углерод четыреххлористый 	
1846 		УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 	
1847 		КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды 	
1848 		КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% 	
1849 		НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды 	
1851 		ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
1854 		БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 	
1855 		КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 	
1856 		ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ 	
1857 		ТЕКСТИЛЯ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ 	
1858 		Газ рефрижераторный R 1216 	
1858 		ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) 	
1859 		КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД 	
1860 		ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1862 		ЭТИЛКРОТОНАТ 	
1863 		Нафтил 	
1863 		ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 	
1863 		ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1863 		ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1863 		Топливо для реактивных двигателей 	
1863 		Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 	
1865 	н- 	ПРОПИЛНИТРАТ 	
1866 		Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте 	
1866 		Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в о-ксилоле 	
1866 		Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся 	
1866 		Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле 	
1866 		Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона 	
1866 		Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле 	
1866 		Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле 	
1866 		Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле 	
1866 		Смолы полиэфирные, ненасыщенные, стирольные "Камфэст" 	
1866 		СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 	
1866 		СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1866 		СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1866 		СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (температура кипения не более 35°С)	
1866 		СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1866 		СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23°С и вязкий) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1866 		СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий) 	
1866 		Смолы эпоксидные, раствор в толуоле 	
1866 		Сополимер-5Б 	
1868 		ДЕКАБОРАН 	
1869 		МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) 	
1870 		КАЛИЯ БОРГИДРИД 	
1871 		ТИТАНА ГИДРИД 	
1872 		Двуокись свинца 	
1872 		СВИНЦА ДИОКСИД 	
1873 		КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% 	
1884 		БАРИЯ ОКСИД 	
1885 		БЕНЗИДИН 	
1886 		БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД 	
1887 		БРОМХЛОРМЕТАН 	
1888 		ХЛОРОФОРМ 	
1889 		ЦИАН БРОМИД 	
1891 		Бромистый этил 	
1891 		Этил бромистый 	
1891 		ЭТИЛБРОМИД 	
1892 		ЭТИЛДИХЛОРАРСИН 	
1894 		ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД 	
1895 		ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ 	
1897 		Перхлорэтилен 	
1897 		ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН 	
1898 		АЦЕТИЛЙОДИД 	
1902 		КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ 	
1903 		ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К 	
1905 		КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ 	
1906 		КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 	
1907 		ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида 	
1908 		ХЛОРИТА РАСТВОР 	
1910 		Известь негашеная 	
1910 		Кальция оксид 	
1911 		ДИБОРАН 	
1912 		МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ 	
1913 		НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1914 	н- 	Бутилпропионат 	
1914 		БУТИЛПРОПИОНАТЫ 	
1915 		ЦИКЛОГЕКСАНОН 	
1916 	2,2’- 	Дихлордиэтиловый эфир 	
1916 		Хлорекс 	
1916 		ЭФИР 2,2’-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 	
1917 		ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1918 		ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
1918 		Кумол 	
1918 		Псевдокумол 	
1919 		МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1920 		НОНАНЫ 	
1921 		ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1922 		ПИРРОЛИДИН 	
1923 		Кальция гидросульфит 	
1923 		КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1928 		МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ 	
1928 		Магния метилбромид в эфире диэтиловом 	
1929 		Калия гидросульфит 	
1929 		КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1931 		Цинка гидросульфит 	
1931 		ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) 	

1932 		ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ 	
1935 		ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. 	
1938 		КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР 	
1939 		ФОСФОРА ОКСИБРОМИД 	
1939 		Фосфорилбромид 	
1940 		КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ 	
1941 		ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 	
1941 		Дифтордибромметан 	
1942 		Аммоний азотнокислый 	
1942 		АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества 	
1942 		Селитра аммиачная 	
1944 		СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) 	
1945 		СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" 	
1945 		Спички парафиновые 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, коррозионные 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, окисляющие 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, токсичные 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные 	
1950 		АЭРОЗОЛИ, удушающие 	
1951 		АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1952 		ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида 	
1953 		Блаугаз 	
1953 		Водород с примесью ядовитых газов 	
1953 		Водяной газ 	
1953 		ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
1953 		Газ Фишера-Тропша 	
1953 		Синтез-газ 	
1953 		Смеси газовые моносилана с аргоном 	
1953 		Смеси газовые моносилана с водородом 	
1953 		Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая 	
1953 		Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
1954 		ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
1955 		Аргон с примесью ядовитых газов 	
1955 		ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
1955 		Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая 	
1956 		ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. 	
1957 		ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ 	
1958 		Газ рефрижераторный R 114 	
1958 	1,2- 	ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) 	
1959 		Винилиденфторид 	
1959 		Газ рефрижераторный R 1132a 	
1959 	1,1- 	ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 	
1961 		ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1962 		ЭТИЛЕН 	
1963 		ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1964 		ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. 	
1965 		Бензин газовый, нестабильный 	
1965 		ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В или С 	
1965 		Фракция бутан-бутиленовая 	
1965 		Фракция бутилен-амиленовая 	
1965 		Фракция бутилен-бутадиеновая 	
1965 		Фракция бутилен-дивиниловая 	
1965 		Фракция бутилен-изобутиленовая 	
1965 		Фракция бутиленовая 	
1965 		Фракция изобутан-изобутиленовая 	
1965 		Фракция изобутановая 	
1965 		Фракция нормального бутана 	
1965 		Фракция пропан-бутановая 	
1965 		Фракция пропан-бутан-пентановая 	
1965 		Фракция пропан-пропиленовая 	
1965 		Фракция углеводородная, широкая 	
1965 		Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) 	
1966 		ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1967 		ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
1968 		ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. 	
1969 		ИЗОБУТАН 	
1970 		КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1971 		МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана 	
1972 		МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана 	
1973 		Газ рефрижераторный R 502 	
1973 		ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) 	
1974 		Газ рефрижераторный R 12B1 	
1974 		ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) 	
1975 		Азота оксида и азота диоксида смесь 	
1975 		АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) 	
1976 		Газ рефрижераторный RC 318 	
1976 		ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 	
1976 		Хладон-318-С 	
1977 		АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1978 		ПРОПАН 	
1978 		Фракция пропановая 	
1982 		Газ рефрижераторный R 14 	
1982 		ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) 	
1983 		Газ рефрижераторный R 133a 	
1983 	1- 	ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) 	
1984 		Газ рефрижераторный R 23 	
1984 		ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) 	
1986 		Жидкость "ТГФ-М" 	
1986 		Спирт денатурированный 	
1986 		СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕCЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
1987 		Октанол-2 	
1987 		Спирт втор-октиловый 	
1987 		Спирт циклогексиловый 	
1987 		СПИРТЫ, Н.У.К. 	
1987 		СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1987 		СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1987 		Циклогексанол технический чистый 	
1988 		АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕCЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
1989 		АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 	
1989 		АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1989 		АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1990 		БЕНЗАЛЬДЕГИД 	
1991 		ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1992 		Беззольная высокооктановая добавка (на основе N-метиланилина) 	
1992 		Деэмульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20) 	
1992 		Деэмульгатор "Рекод 752" 	
1992 		Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 		Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 		Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 	2, 6-цис- 	Диметилморфолин 	
1992 		Дипроксамин, раствор в метаноле 	
1992 		Диран-А 	
1992 		Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) 	
1992 		Жидкие продукты пиролиза 	
1992 		Жидкость "ИМ" 	
1992 		Жидкость "НИИСС-4" 	
1992 		Жидкость "Холод-40" 	
1992 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
1992 		Ингибитор коррозии "Антик-1" 	
1992 		Ингибитор коррозии "Викор" 	
1992 		Ингибитор коррозии "Нефтегаз-1" 	
1992 		Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 	
1992 		Ингибитор коррозии марки "Корексит" 	
1992 		Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 		Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина 	
1992 		Многофункциональная добавка на основе эфира метил-трет-бутиловаго и N-метиланилина 	
1992 		Модификатор ЖКС 	
1992 	Позиция исключена с 1 января 2016 года - Протокол СЖТ СНГ от 5 ноября 2015 года N 63. - См. предыдущую редакцию.
      	
1992 		Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие 	
1992 		Отходы производства хлоропрена 	
1992 		Проксамин, воднометанольный раствор 	
1992 		Проксамин, раствор в воде и метаноле 	
1992 		Проксанол, воднометанольный раствор 	
1992 		Проксанол, раствор в воде и метаноле 	
1992 		Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 		Растворители ядовитые 	
1992 		Растворитель "Децилин" 	
1992 		Реапон 	
1992 		Самин 	
1992 		Синтин 	
1992 		Флюс жидкий БМ-1 	
1992 		Фракция ароматическая коксохимического производства 	
1992 		Фракция полиалкилбензолов 	
1992 		Фракция полиалкилбензольная 	
1992 	Позиция исключена с 1 марта 2014 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию.
      	
1992 		Фтион 	
1992 		Хлорорганические отходы производства хлорпрена 	
1993 		Агидол-12 	
1993 		Амиленит 	
1993 		Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие 	
1993 		Бентол 	
1993 		Бустиран 	
1993 		Водоизолирующий состав АКОР-МГ, АКОР-МА 	
1993 		Высокооктановая добавка 	
1993 		Гидролизат диметилдихлорсилана 	
1993 		Гидрофобизатор ГФК-1 	
1993 		Деэмульгатор-ингибитор АМ-7 	
1993 		Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся 	
1993 		Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся 	
1993 		Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся 	
1993 	1, 2- 	Дибромпропан 	
1993 		Диметилвинилкарбинол, стабилизированный 	
1993 		Диметилсульфит 	
1993 		Диоксанол-растворитель 	
1993 		Диэтилгидроксиламин (марок А, Б) 	
1993 		Добавка высокооктановая 	
1993 		Добавка смазочная ЭКОС-Б 	
1993 		Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся 	
1993 		Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся 	
1993 		Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З 	
1993 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
1993 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1993 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1993 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1993 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1993 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23°С и вязкая) (температура кипения не более 35°С) 	
1993 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) 	
1993 		Жидкость универсальная для автомобилей "Гамаюн" 	
1993 		Ингибитор коррозии "Альпан" 	
1993 		Ингибитор коррозии "Амфикор" 	
1993 		Ингибитор коррозии "Олазол" 	
1993 		Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К 	
1993 		Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3 	
1993 		Ингибиторы коррозии типа РЕКОД 	
1993 		Ингибиторы коррозии типа СНПХ 	
1993 		Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 	
1993 		Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся 	
1993 		Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410 	
1993 		Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ 	
1993 		Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся 	
1993 		Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся 	
1993 		Карпатол-3П 	
1993 		Каучук синтетический пипериленовый (СКОП) 	
1993 		Компаунды, жидкие 	
1993 		Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т" 	
1993 		Концентрат цикленов 	
1993 		Кремнийорганический реагент ВТОКС 	
1993 		Крепители стержневые КО, УСК-1 	
1993 		Мастика битумная противошумная БПМ-1 	
1993 		Материалы полимерные АКОР Б-100 	
1993 		Многофункциональная добавка на основе ксилола или толуола 	
1993 		Нефтенол НЗ 	
1993 		Остатки нефтяные типа К-1 	
1993 		Пат жемчужный 	
1993 	
     	Позиция исключена с 1 сентября 2010 года Протоколом СЖТ СНГ от 14 мая 2010 года N 52. - См. предыдущую редакцию. 	
1993 		Пенореагент 	
1993 	4- 	Пентенол 	
1993 		Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100 	
1993 		Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, ДМН-2005 	
1993 		Продукт Т-185 	
1993 		Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового 	
1993 		Растворители, легковоспламеняющиеся 	
1993 		Растворитель "Пральт" 	
1993 		Растворитель СФПК 	
1993 		Растворитель технический "Органол" 	
1993 		Растворитель технический ДЭГИ 	
1993 		Реагент для флотации углей 	
1993 		Реагент кремнеорганический ВТОКС 	
1993 		Рефлюкс 	
1993 		Рецептура РД-2 	
1993 		Связующее ГС 	
1993 		Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) 	
1993 		Смесь жидкая многокомпонентная, техническая 	
1993 		Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей 	
1993 		Сополимер ВБМ, раствор в толуоле 	
1993 		Спиртовая фракция производства капролактама 	
1993 		Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического ("Универсал", "Чистый" и др.) 	
1993 		Стиромаль, раствор в бутаноле 	
1993 		Сульфенамид БТ 	
1993 		Тетран 	
1993 		Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная 	
1993 		Удалитель парафиноотложений типа СНПХ 	
1993 		Флицид 	
1993 		Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ 	
1993 		Фракция бензол-толуольная 	
1993 		Фракция инденкумароновая 	
1993 		Фракция пипериленовая 	
1993 		Фракция эфироальдегидная 	
1993 		Электролит для химических источников тока 	
1993 		Эмульгатор Ринго ЭМ 	
1993 		Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э 	
1993 		Этилиденнорборнен 	
1993 		Этилсиликат-32 	
1994 		ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ 	
1999 		ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
1999 		ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1999 		ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С более 110 кПа, температура кипения более 35°С) 	
1999 		ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
1999 		ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие) (температура кипения не более 35°С) 	

1999 		ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие) 	
1999 		Смолы жидкие, включая дорожный битум и разбавленные нефтепродукты 	
2000 		Изделия из целлулоида 	
2000 		ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы 	
2001 		КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК 	
2002 		ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ 	
2004 		МАГНИЯ ДИАМИД 	
2006 		ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
2008 		ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 	
2009 		ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах 	
2010 		МАГНИЯ ГИДРИД 	
2011 		Магний фосфористый 	
2011 		МАГНИЯ ФОСФИД 	
2012 		Калий фосфористый 	
2012 		КАЛИЯ ФОСФИД 	
2013 		СТРОНЦИЯ ФОСФИД 	
2014 		ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) 	
2015 		ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида 	
2015 		ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида 	
2016 		БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя 	
2017 		БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя 	
2018 		ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
2019 		ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 	
2020 		Тетрахлорфенолы 	
2020 		ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
2021 	2- 	Хлорфенол 	
2021 		ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2022 		КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 	
2022 		Крезол, технический 	
2022 		Трикрезол 	
2023 		ЭПИХЛОРГИДРИН 	
2024 		РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
2025 		Киноварь натуральная 	
2025 		Ртути (II) сульфид 	
2025 		РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
2026 		ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
2027 		Натрий мышьяковистокислый 	
2027 		НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ 	
2028 		БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости 	
2029 		ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ 	
2030 	Позиция исключена с 1 сентября 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию.
      	
2030 		ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% 	
2030 	Позиция исключена с 1 сентября 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию.
      	
2030 		ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию) 
	
2031 		КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70% 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62. - См. предыдущую редакцию) 
	
2031 		КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты менее 65% 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62. - См. предыдущую редакцию)
      	
2031 		КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62)
      	
2032 		КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	
2032 		Меланж 	
2033 		КАЛИЯ МОНООКСИД 	
2033 		Калия окись 	
2033 		Калия оксид 	
2034 		ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ 	
2035 		Газ рефрижераторный R 143а 	
2035 		Трифторэтан 	
2035 	1,1,1- 	ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143а) 	
2036 		КСЕНОН 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 		ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2038 		ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2044 	2,2- 	ДИМЕТИЛПРОПАН 	
2045 		Альдегид изобутиловый 	
2045 		ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) 	
2046 		Метилизопропилбензолы 	
2046 		ЦИМОЛЫ 	
2047 		ДИХЛОРПРОПЕНЫ 	
2048 		ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 	
2049 		ДИЭТИЛБЕНЗОЛ 	
2050 		Диизобутилен 	
2050 		ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ 	
2051 	2- 	ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	
2051 		Диметилэтаноламин 	
2052 		ДИПЕНТЕН 	
2052 		Лимонен 	
2053 		МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 	
2053 	4- 	Метилпентанол-2 	
2053 		Спирт метиламиловый 	
2054 		МОРФОЛИН 	
2055 		Винилбензол, мономер, ингибированный 	
2055 		СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2055 		Стирол возвратный 	
2056 		ТЕТРАГИДРОФУРАН 	
2057 		Пропилен-тример 	
2057 		Тример пропилена 	
2057 		ТРИПРОПИЛЕН 	
2058 		ВАЛЕРАЛЬДЕГИД 	
2059 		Коллодий 	
2059 		НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
2059 		НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
2059 		НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы 	
2067 		Тукосмесь "УкрТехноФосNРК" 	
2067 		УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ 	
2067 		Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неорганическими веществами, инертными по отношению к нему, содержащие не менее 90% нитрата аммония и не более 0,2% горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на углерод) или содержащие менее 90%, но более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючих веществ 	
2071 		УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ, ОДНОРОДНЫЕ АЗОТНО-ФОСФАТНЫЕ, АЗОТНО-КАЛИЙНЫЕ ИЛИ АЗОТНО-ФОСФАТНО-КАЛИЙНЫЕ СМЕСИ, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала 	
2073 		АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака 	
2074 		АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ 	
2075 		ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2076 		КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2077 	альфа- 	НАФТИЛАМИН 	
2078 		ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
2078 	2,4- 	Толуилендиизоцианат 	
2079 		ДИЭТИЛЕНТРИАМИН 	
2186 		ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
2187 		УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
2188 		Арсеноводород 	
2188 		АРСИН 	
2189 		ДИХЛОРСИЛАН 	
2190 		КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ 	
2191 		СУЛЬФУРИЛФТОРИД 	
2192 		ГЕРМАН 	
2193 		Газ рефрижераторный R 116 	
2193 		ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) 	
2194 		СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД 	
2195 		ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД 	
2196 		ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД 	
2197 		ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2198 		ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД 	
2199 		ФОСФИН 	
2199 		Фосфороводород 	
2200 		ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2201 		АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
2202 		ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2203 		Кремневодород, сжатый 	
2203 		СИЛАН 	
2204 		КАРБОНИЛСУЛЬФИД 	
2205 		АДИПОНИТРИЛ 	
2206 		Изоцианатные композиции 	
2206 		ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
2206 		Композиции изоцианатные 	
2206 		Компоненты изоцианатные для производства пенопластов 	
2206 		Полиизоцианаты 	
2206 		Суризоны 	
2208 		Известь хлорная 	
2208 		КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора 	
2209 		Формалин 	
2209 		ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида 	
2210 		МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба 	
2210 		Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат 	
2211 		ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары 	
2212 		Амозит 	
2212 		АСБЕСТ АМФИБОЛОВЫЙ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64. - См. предыдущую редакцию) 
	
2212 		Крокидолит 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64. - См. предыдущую редакцию) 
	
2212 		Актинолит 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64) 
	
2212 		Антофиллит 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64) 
	
2212 		Тремолит 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64) 
	
2212 		Мизорит 	
2213 		ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД 	
2214 		Ангидрид фталевый технический коксохимического производства 	
2214 		АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида 	
2215 		АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ 	
2215 		АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2216 		МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	
2217 		ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% 	
2217 		Шрот 	
2218 		КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	
2219 		ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ 	
2222 		АНИЗОЛ 	
2222 		Эфир фенилметиловый 	
2224 		БЕНЗОНИТРИЛ 	
2225 		БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	
2225 		Бензолсульфохлорид 	
2226 		БЕНЗОТРИХЛОРИД 	
2226 		Трихлорметилбензол 	
2227 	н- 	БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2232 		Хлорацетальдегид 	
2232 	2- 	ХЛОРЭТАНАЛЬ 	
2232 	2- 	Хлорэтанальдегид 	
2233 		ХЛОРАНИЗИДИНЫ 	
2234 		Парахлорбензотрифторид 	
2234 		ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	
2235 		ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ 	
2236 	3- 	ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ 	
2237 		Нитрохлоранилин 	
2237 		ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ 	
2238 		Ортохлортолуол 	
2238 		ХЛОРТОЛУОЛЫ 	
2239 		ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
2240 		КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ 	
2241 		ЦИКЛОГЕПТАН 	
2242 		ЦИКЛОГЕПТЕН 	
2243 		ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ 	
2244 		ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 	
2245 		ЦИКЛОПЕНТАНОН 	
2246 		ЦИКЛОПЕНТЕН 	
2247 	н- 	ДЕКАН 	
2248 		ДИ-н-БУТИЛАМИН 	
2249 		ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ 	
2250 		ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ 	
2251 		БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) 	
2251 	2,5- 	Норборнадиен, стабилизированный 	
2252 	1,2- 	ДИМЕТОКСИЭТАН 	
2253 	N,N- 	ДИМЕТИЛАНИЛИН 	
2253 		Диметиланилин 	
2254 		СПИЧКИ САПЕРНЫЕ 	
2256 		ЦИКЛОГЕКСЕН 	
2257 		КАЛИЙ 	
2258 	1,2- 	ПРОПИЛЕНДИАМИН 	
2259 		ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН 	
2260 		ТРИПРОПИЛАМИН 	
2261 		Ксиленол, технический 	
2261 		КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
2262 		ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД 	
2262 	N,N- 	Диметилкарбамилхлорид 	
2263 		ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ 	
2264 	N,N- 	ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	
2265 	N,N- 	ДИМЕТИЛФОРМАМИД 	
2266 		ДИМЕТИЛ-М-ПРОПИЛАМИН 	
2266 		Диметилпропиламин 	
2266 	N,N- 	Диметилпропиламин 	
2267 		ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	
2269 		Дипропилентриамин 	
2269 	3,3’- 	ИМИНОДИПРОПИЛАМИН 	
2270 		Моноэтиламин 	
2270 		ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% 	
2271 		ЭТИЛАМИЛКЕТОН 	
2272 		Моноэтиланилин 	
2272 		Экстралин 	
2272 	N- 	ЭТИЛАНИЛИН 	
2273 	2- 	ЭТИЛАНИЛИН 	
2274 	N- 	ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН 	
2275 	2- 	ЭТИЛБУТАНОЛ 	
2276 	2- 	ЭТИЛГЕКСИЛАМИН 	
2277 		ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2278 	н- 	ГЕПТЕН 	
2279 		ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН 	
2279 		Гексахлорбутадиен-1,3 	
2280 		ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ 	
2281 		ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
2281 	1,6- 	Гексаметилендиизонианат 	
2282 		ГЕКСАНОЛЫ 	
2282 		Спирт гексиловый 	
2283 		ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2284 		ИЗОБУТИРОНИТРИЛ 	
2285 		ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	
2286 		Изододекан 	
2286 		ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 	
2287 		ИЗОГЕПТЕН 	
2288 		ИЗОГЕКСЕН 	
2289 		ИЗОФОРОНДИАМИН 	
2290 		ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ 	
2290 	3- 	Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогексилизонианат 	
2291 		СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. 	
2291 		Свинца стеарат 	
2293 	4- 	МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 	
2294 	N- 	МЕТИЛАНИЛИН 	
2295 		МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 	
2296 		МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН 	
2297 		МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН 	
2298 		МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 	
2299 		МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ 	
2300 	2- 	МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН 	
2301 	2- 	МЕТИЛФУРАН 	
2302 	5- 	МЕТИЛГЕКСАНОН-2 	
2303 		Альфаметилстирол 	
2303 		ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	
2303 		Метилстирол-альфа 	
2303 		Фракция альфаметилстирольная 	
2304 		НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2305 		КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ 	
2306 		НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ 	
2307 	3- 	НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД 	
2308 		КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ 	
2309 		ОКТАДИЕН 	
2310 		Ацетилацетон 	
2310 		ПЕНТАНДИОН-2,4 	
2311 		ФЕНЕТИДИНЫ 	
2312 		Кислота карболовая 	
2312 		ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2313 		Метилпиридины 	
2313 		ПИКОЛИНЫ 	
2313 		Фракция бетапиколиновая 	
2313 		Фракция пиколиновая 	
2315 		ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ 	
2316 		НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ 	
2317 		НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР 	
2318 		НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды 	
2319 		Терпены-углеводороды 	
2319 		УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. 	
2320 		ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН 	
2321 		ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2322 		ТРИХЛОРБУТЕН 	
2323 		ТРИЭТИЛФОСФИТ 	
2324 		Изобутилентример 	
2324 		ТРИИЗОБУТИЛЕН 	
2325 		Мезитилен 	
2325 	1,3,5- 	ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 	
2326 		ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	
2327 		ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ 	
2328 		ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
2329 		ТРИМЕТИЛФОСФИТ 	
2330 		УНДЕКАН 	
2331 		Цинк хлористый 	
2331 		ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2332 		АЦЕТАЛЬДОКСИМ 	
2333 		АЛЛИЛАЦЕТАТ 	
2334 		АЛЛИЛАМИН 	
2335 		ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ 	
2336 		АЛЛИЛФОРМИАТ 	
2337 		Тиофенол 	
2337 		ФЕНИЛМЕРКАПТАН 	
2338 		БЕНЗОТРИФТОРИД 	
2339 	2- 	БРОМБУТАН 	
2340 		Эфир 2-бромдиэтиловый 	
2340 		ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ 	
2341 	1- 	БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 	
2342 		БРОММЕТИЛПРОПАНЫ 	
2343 	2- 	БРОМПЕНТАН 	
2344 	2- 	Бромпропан 	
2344 		БРОМПРОПАНЫ 	
2345 	3- 	БРОМПРОПИН 	
2346 		БУТАНДИОН 	
2346 		Диацетил 	
2347 		БУТИЛМЕРКАПТАН 	
2348 		БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	
2350 		ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ 	
2351 		БУТИЛНИТРИТЫ 	
2352 		ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2352 		Эфир винил-н-бутиловый 	
2353 		БУТИРИЛХЛОРИД 	
2354 		ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ 	
2356 		Изопропилхлорид 	
2356 	2- 	ХЛОРПРОПАН 	
2357 		ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	
2358 		ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН 	
2359 		ДИАЛЛИЛАМИН 	
2360 		ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ 	
2361 		ДИИЗОБУТИЛАМИН 	
2362 	1,1- 	ДИХЛОРЭТАН 	
2362 		Этилиденхлорид 	
2363 		ЭТИЛМЕРКАПТАН 	
2364 	н- 	ПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
2364 		Пропилбензол 	
2366 		ДИЭТИЛКАРБОНАТ 	
2366 		Этилкарбонат 	
2367 	альфа- 	МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД 	
2368 	альфа- 	ПИНЕН 	
2370 		ГЕКСЕН-1 	
2371 		Изоамилены 	
2371 		ИЗОПЕНТЕНЫ 	
2372 	1=2- 	ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН 	
2372 		Тетраметилэтилендиамин 	
2373 		ДИЭТОКСИМЕТАН 	
2374 	3,3- 	ДИЭТОКСИПРОПЕН 	
2375 		ДИЭТИЛСУЛЬФИД 	
2376 	2,3- 	ДИГИДРОПИРАН 	
2377 	1,1- 	ДИМЕТОКСИЭТАН 	
2378 	2- 	ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ 	
2379 	1,3- 	ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН 	
2380 		ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН 	
2381 		ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД 	
2382 		ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ 	
2383 		ДИПРОПИЛАМИН 	
2384 		ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ 	
2385 		ЭТИЛИЗОБУТИРАТ 	
2386 	1- 	ЭТИЛПИПЕРИДИН 	
2387 		ФТОРБЕНЗОЛ 	
2388 		ФТОРТОЛУОЛЫ 	
2389 		ФУРАН 	
2390 	2- 	ЙОДБУТАН 	
2391 		ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ 	
2392 		ЙОДПРОПАНЫ 	
2393 		ИЗОБУТИЛФОРМИАТ 	
2394 		ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ 	
2395 		ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД 	
2396 		АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2397 	3- 	МЕТИЛБУТАНОН-2 	
2398 		Фэтерол 	
2398 		ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ 	
2399 	1- 	МЕТИЛПИПЕРИДИН 	
2400 		МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ 	
2401 		ПИПЕРИДИН 	
2402 		ПРОПАНТИОЛЫ 	
2402 		Пропилмеркаптаны 	
2403 		ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ 	
2404 		ПРОПИОНИТРИЛ 	
2405 		ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ 	
2406 		ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ 	
2407 		ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2409 		ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ 	
2410 	1,2,3,6- 	ТЕТРАГИДРОПИРИДИН 	
2411 		БУТИРОНИТРИЛ 	
2412 		ТЕТРАГИДРОТИОФЕН 	
2412 		Тиолан 	
2413 		ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ 	
2414 		ТИОФЕН 	
2416 		ТРИМЕТИЛБОРАТ 	
2417 		КАРБОНИЛФТОРИД 	
2418 		СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД 	
2419 		БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН 	
2420 		ГЕКСАФТОРАЦЕТОН 	
2421 		АЗОТА ТРИОКСИД 	
2422 		Газ рефрижераторный R 1318 	
2422 		ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) 	
2424 		Газ рефрижераторный R 218 	
2424 		ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) 	
2426 		АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% 	
2427 		КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2428 		НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2429 		КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2430 		АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи) 	
2431 		Аминоанизолы 	
2431 		АНИЗИДИНЫ 	
2432 	N,N- 	ДИЭТИЛАНИЛИН 	
2433 		ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2434 		ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН 	
2435 		Фенилэтилдихлорсилан 	
2435 		ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
2436 		КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ 	
2437 		МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
2438 		Пивалоилхлорид 	
2438 		ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	
2439 		НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД 	
2440 		ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ 	
2441 		ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ 	
2442 		ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	
2443 		ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД 	
2444 		ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	
2446 		НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
2447 		ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию) 
	
2448 		СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ 	
2451 		АЗОТА ТРИФТОРИД 	
2452 		ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2453 		Газ рефрижераторный R 161 	
2453 		ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) 	
2454 		Газ рефрижераторный R 41 	
2454 		МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) 	
2455 		МЕТИЛНИТРИТ 	
2456 	2- 	ХЛОРПРОПЕН 	
2457 	2,3- 	ДИМЕТИЛБУТАН 	
2458 		ГЕКСАДИЕНЫ 	
2459 	2- 	МЕТИЛБУТЕН-1 	
2460 	2- 	Метил-2-бутен 	
2460 	2- 	МЕТИЛБУТЕН-2 	
2461 		МЕТИЛПЕНТАДИЕН 	
2463 		АЛЮМИНИЯ ГИДРИД 	
2464 		БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ 	
2465 		КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ 	
2466 		КАЛИЯ СУПЕРОКСИД 	
2468 		КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ 	
2469 		ЦИНКА БРОМАТ 	
2470 		Бензилцианид, жидкий 	
2470 		ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ 	
2471 		ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД 	
2473 		НАТРИЯ АРСАНИЛАТ 	
2474 		ТИОФОСГЕН 	
2475 		ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД 	
2477 		МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ 	
2478 		ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
2480 		МЕТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2481 		ЭТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2482 	н- 	ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 	
2483 		ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 	
2484 	трет- 	БУТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2485 	н- 	БУТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2486 		ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2487 		ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ 	
2488 		ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ 	
2490 		ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 	
2491 		Диэтаноламин 	
2491 		Моноэтаноламин 	
2491 		ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР 	
2493 		ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН 	
2495 		ЙОДА ПЕНТАФТОРИД 	
2496 		АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ 	
2498 	1,2,3,6- 	ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД 	
2501 		ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР 	
2502 		ВАЛЕРИЛХЛОРИД 	
2503 		ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	
2504 		Ацетилен тетрабромид 	
2504 		ТЕТРАБРОМЭТАН 	
2505 		АММОНИЯ ФТОРИД 	
2506 		АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 	
2507 		КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ 	
2508 		МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД 	
2509 		КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 	
2511 		КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ 	
2512 		АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 	
2513 		БРОМАЦЕТИЛБРОМИД 	
2514 		БРОМБЕНЗОЛ 	
2515 		БРОМОФОРМ 	
2515 		Трибромметан 	
2516 		Тетрабромметан 	
2516 		УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД 	
2517 		Газ рефрижераторный R 142b 	
2517 	1- 	ХЛОР-1Д-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) 	
2518 	1,5,9 - 	ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН 	
2520 		ЦИКЛООКТАДИЕНЫ 	
2521 		ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2522 	2- 	ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
2524 		Триэтилортоформиат 	
2524 		ЭТИЛОРТОФОРМИАТ 	
2525 		ЭТИЛОКСАЛАТ 	
2526 		ФУРФУРИЛАМИН 	
2527 		ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2528 		ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ 	
2529 		КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ 	
2531 		КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	
2533 		МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ 	
2534 		МЕТИЛХЛОРСИЛАН 	
2535 	4- 	МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) 	
2536 		МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН 	
2538 		НИТРОНАФТАЛИН 	
2541 		ТЕРПИНОЛЕН 	
2542 		ТРИБУТИЛАМИН 	
2545 		ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 	
2546 		ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ 	
2547 		НАТРИЯ СУПЕРОКСИД 	
2548 		ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД 	
2552 		ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ 	
2554 		Металлилхлорид 	
2554 		МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД 	
2555 		Коллоксилин 	
2555 		НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) 	
2556 		Коллоксилин 	

2556 		НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) 	
2557 		Коллоксилин 	
2557 		НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 	
2557 		Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18% пластификатора по массе и не более 12,6% азота на сухую массу (с пигментом или без) 	
2557 		Паста суховальцованная для нитроэмали 	
2557 		Этрол нитроцеллюлозный 	
2558 		ЭПИБРОМГИДРИН 	
2560 	2- 	МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 	
2561 	2- 	Изоамилен 	
2561 		Изопропилэтилен 	
2561 	3- 	МЕТИЛБУТЕН-1 	
2564 		КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 	
2565 		ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	
2567 		НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ 	
2570 		КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ 	
2571 		Кислота этилсерная 	
2571 		КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ 	
2572 		ФЕНИЛГИДРАЗИН 	
2573 		ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ 	
2574 		ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера 	
2576 		ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2577 		ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	
2578 		ФОСФОРА ТРИОКСИД 	
2579 		Диэтилендиамин 	
2579 		ПИПЕРАЗИН 	
2580 		АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР 	
2581 		АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР 	
2581 		Алюмохлорид, раствор 	
2582 		ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР 	
2583 		АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	
2583 		Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты 	
2584 		АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	
2584 		Толуолсульфокислоты, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	
2585 		АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты 	
2586 		Алкилбензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты 	
2586 		АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты 	
2586 		Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты 	
2586 		Метансульфокислота 	
2587 		БЕНЗОХИНОН 	
2588 		ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
2589 		ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ 	
2590 	Позиция исключена с 1 января 2017 года - Протокол СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64. - См. предыдущую редакцию
      	
2590 	Позиция исключена с 1 января 2017 года - Протокол СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64. - См. предыдущую редакцию
       	
2590 		АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64. - См. предыдущую редакцию) 
	
2590 	Позиция исключена с 1 января 2017 года - Протокол СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64. - См. предыдущую редакцию
       	
2590 		Хризотил 	
2591 		КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
2599 		Газ рефрижераторный R 503 	
2599 		ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 	
2599 		Хладон-503 	
2601 		ЦИКЛОБУТАН 	
2602 		Газ рефрижераторный R 500 	
2602 		ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) 	
2603 		ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН 	
2604 		ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ 	
2605 		МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2606 		МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ 	
2606 		Тетраметоксисилан 	
2607 		АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2608 		НИТРОПРОПАНЫ 	
2609 		ТРИАЛЛИЛБОРАТ 	
2610 		ТРИАЛЛИЛАМИН 	
2611 		ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН 	
2611 	1- 	Хлорпропанол-2 	
2612 		ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ 	
2614 		СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ 	
2615 		ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ 	
2616 		ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ 	
2617 		МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся 	
2618 		ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	
2619 		ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН 	
2620 		АМИЛБУТИРАТЫ 	
2621 		АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ 	
2622 		ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД 	
2623 		ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость 	
2624 		МАГНИЯ СИЛИЦИД 	
2626 		КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты 	
2627 		НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
2628 		КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ 	
2629 		НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ 	
2630 		СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ 	
2642 		КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ 	
2643 		МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 	
2644 		МЕТИЛИОДИД 	
2645 		Бромацетофенон 	
2645 		ФЕНАЦИЛБРОМИД 	
2646 		ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН 	
2647 		МАЛОНОНИТРИЛ 	
2648 	1,2- 	ДИБРОМБУТАНОН-3 	
2649 	1,3- 	ДИХЛОРАЦЕТОН 	
2650 	1,1- 	ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН 	
2651 	4,4’- 	ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН 	
2653 		БЕНЗИЛИОДИД 	
2655 		КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	
2656 		ХИНОЛИН 	
2657 		СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД 	
2659 		Натрий монохлоруксусный 	
2659 		НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ 	
2660 		НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) 	
2661 		ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН 	
2664 		ДИБРОММЕТАН 	
2667 		БУТИЛТОЛУОЛЫ 	
2668 		Монохлорацетонитрил 	
2668 		ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 	
2669 		ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР 	
2670 		ЦИАНУРХЛОРИД 	
2671 		АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) 	
2672 		АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	
2672 		Вода аммиачная 	
2672 		Спирт нашатырный 	
2673 	2- 	АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 	
2673 		Хлораминофенол 	
2674 		Натрий кремнефтористый 	
2674 		НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
2676 		СТИБИН 	
2677 		РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
2678 		РУБИДИЯ ГИДРОКСИД 	
2679 		ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
2680 		Литий едкий 	
2680 		ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 	
2681 		ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
2682 		ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД 	
2683 		АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР 	
2684 	3- 	ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН 	
2685 	N, N- 	ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН 	
2686 	2- 	ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 	
2686 		Диэтилэтаноламин 	
2686 	N, N- 	Диэтилэтаноламин 	
2687 		ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ 	
2688 	1- 	БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 	
2688 	1- 	Хлор-3-бромпропан 	
2689 		ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН 	
2690 	N, н- 	БУТИЛИМИДАЗОЛ 	
2691 		ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД 	
2692 		БОРА ТРИБРОМИД 	
2693 		Аммония гидросульфит, растворы 	
2693 		БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
2693 		Натрия бисульфит, раствор 	
2698 		АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида 	
2699 		КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ 	
2705 	3- 	Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол 	
2705 		ПЕНТОЛ-1 	
2707 		ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ 	
2709 		БУТИЛБЕНЗОЛЫ 	
2710 		ДИПРОПИЛКЕТОН 	
2713 		АКРИДИН 	
2714 		ЦИНКА РЕЗИНАТ 	
2715 		АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ 	
2716 		Бутин-1,4-диол 	
2716 		БУТИНДИОЛ-1,4 	
2717 		КАМФАРА синтетическая 	
2719 		Барий бромноватокислый 	
2719 		БАРИЯ БРОМАТ 	
2719 		Бария бромата моногидрат 	
2720 		Хром азотнокислый 	
2720 		ХРОМА (III) НИТРАТ 	
2720 		Хрома нитрат 	
2721 		МЕДИ (III) ХЛОРАТ 	
2722 		Литий азотнокислый 	
2722 		ЛИТИЯ НИТРАТ 	
2723 		МАГНИЯ ХЛОРАТ 	
2724 		МАРГАНЦА (II) НИТРАТ 	
2725 		Никель азотнокислый 	
2725 		НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ 	
2726 		Никель азотистокислый 	
2726 		НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ 	
2727 		ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ 	
2728 		ЦИРКОНИЯ НИТРАТ 	
2729 		ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 	
2730 		НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2732 		НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2733 		АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2734 		АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
2734 		Ди-втор-бутиламин 	
2735 		АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2735 		Амины С - С, первичные 	
2735 		Полиэтиленполиамины 	
2738 	N- 	БУТИЛАНИЛИН 	
2739 		АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ 	
2740 	н- 	ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2741 		БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора 	
2742 		ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
2743 	н- 	БУТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2744 		ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2745 		ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2746 		ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2747 	трет- 	БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2748 	2- 	ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2749 		ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 	
2750 		Глицерина дихлоргидрин 	
2750 	альфа- 	Дихлоргидрин 	
2750 		Дихлоргидрин глицерина 	
2750 	1, 3- 	ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	
2751 		ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	
2752 	1, 2- 	ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН 	
2753 	N- 	ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
2754 	N- 	ЭТИЛТОЛУИДИНЫ 	
2754 		Этилтолуидины 	
2757 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2758 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2759 		ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2760 		ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2761 		ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2761 		Полихлорбутан-80 	
2762 		ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2763 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2764 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2771 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2772 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2775 		Меди (II) оксихлорид 	
2775 		ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2775 		Хлорокись меди 	
2776 		ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2777 		ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2778 		ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2779 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2780 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2781 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2782 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2783 		Диметоат 	
2783 		ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2784 		ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2785 	3- 	Метилмеркаптопропиональдегид 	
2785 	4- 	ТИОПЕНТАНАЛЬ 	
2786 		ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2787 		ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
2788 		СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
2789 		КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% 	
2790 		Кислота уксусная синтетическая пищевая 	
2790 		КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% 	
2790 		КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% 	
2793 		СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию 	
2794 		БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные 	
2795 		БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные 	
2796 		КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ 	
2797 		ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 	
2797 		Электролит щелочной 	
2798 		ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД 	
2799 		ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД 	
2800 		БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные 	
2801 		КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
2802 		МЕДИ ХЛОРИД 	
2802 		Медь хлористая 	
2803 		ГАЛЛИЙ 	
2805 		ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ 	
2806 		ЛИТИЯ НИТРИД 	
2807 		МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕННЫЙ 	
2809 		РТУТЬ 	
2810 		Антифризы этиленгликолевые (50-60%-ный водный раствор) 	
2810 		Аэрофлоты токсичные жидкие 	
2810 		Бутилцеллозольв 	
(Позиция дополнительно включена с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56) 
	
2810 		Гексаран 	
2810 		Глицедол 	
2810 		Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты 	
2810 		Дитолилметан 	
2811 	 Позиция дополнительно включена с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62, исключена с 1 января 2023 года - Протокол СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77. - См. предыдущую редакцию.
           	
2810 		Добавка СПД поверхностно-активная 	
2810 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
2810 		Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А 	
2810 		Ингибитор коррозии КХО-1 	
2810 		Ингибитор ПБ-5 	
2810 		Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие 	
2810 		Компонент пластифицирующих материалов 	
2810 		Кубовые остатки производства трихлорэтилена 	
2810 		Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля 	
2810 		Лаки каменноугольные 	
2810 		Латекс-наирит 	
2810 	Позиция исключена с 1 марта 2013 года - Протокол СЖТ СНГ от 17 октября 2012 года N 57. - См. предыдущую редакцию.
      	
2810 		Масло тунговое 	
2810 		Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ 	
2810 		Остатки кубовые концентрата винипола 	
2810 		Остатки кубовые производства трихлорэтилена 	
2810 		Остаток кубовый системы рефлектации этиленгликоля 	
2810 		Отвердитель полиоксипропиленаминный 	
2810 	Позиция дополнительно включена с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62, исключена с 1 января 2021 года - Протокол СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию.
      	
2810 		Пек нефтяной жидкий 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62. - См. предыдущую редакцию) 
	
2810 		Пластификатор Диалкилфталат-789 	
2810 		Пластификатор Дикаприлфталат 	
2810 		Пластификаторы фосфатные 	
2810 		Поверхностно-активная добавка СПД 	
2810 		Полиур БТ 	
2810 		Полихлориды бензола 	
2810 		Препарат КЭАМ 	
2810 		Присадки к котельному топливу "ВНИИНП-106", "Полифен" 	
2810 		Пронит 	
2810 		Пылеподавитель 	
2810 		Растворитель ЛТИ 	
2810 		Смолы сланцевые 	
2810 		Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся 	
2810 		Совтол-10 	
2810 		Состав огнегасительный ОГС N 7 	
2810 		Спирт гептиловый 	
2810 		Спирт тетрагидрофурфуриловый 	
2810 		Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жидкое 	
2810 		Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое 	
2810 		Тетрахлорпентан 	
2810 		Тетрахлорпропан 	
2810 		Тосолы 	
2810 	1, 2, 3- 	Трихлорпропан 	
2810 		Трихлорэтилфосфат 	
2810 	2- 	Фенилэтанол 	
2810 		Фенолоспирты 	
2810 		Фракция фенольная 	
2810 	2- 	Хлор-6-фторбензилхлорид 	
2810 		Экстракт ароматический фенольный 	
2810 		Энит 	
2810 		Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты 	
2810 		Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты 	
2810 		Эфир моногексиловый этиленгликоля 	
2811 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2811 		Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые 	
2811 		Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43% 	
2811 	Позиция исключена с 1 января 2021 года - Протокол СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию.
      	
2811 		Пек нефтяной, ядовитый 	
2812 		НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ 	
2813 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
2813 		Катализатор ЦН 	
2813 		Натрия сплавы 	
2814 		ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 	
2814 		ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) 	
2814 		ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте 	
2815 	1(2- 	Аминоэтил) пиперазин 	
2815 	N- 	АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН 	
2817 		АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 	
2818 		АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР 	
2819 		АМИЛФОСФАТ 	
2820 		КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ 	
2821 		Карболка черная 	
2821 		ФЕНОЛА РАСТВОР 	
2822 	2- 	ХЛОРПИРИДИН 	
2823 		КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ 	
2826 		ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ 	
2829 		КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ 	
2830 		ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ 	
2831 		Метилхлороформ 	
2831 	1,1,1- 	ТРИХЛОРЭТАН 	
2834 		КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ 	
2835 		НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД 	
2837 		БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2838 		ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2839 		АЛЬДОЛЬ 	
2840 		БУТИРАЛЬДОКСИМ 	
2841 		ДИ-н-АМИЛАМИН 	
2842 		НИТРОЭТАН 	
2844 		Кальция марганца силикат 	
2844 		КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД 	
2845 		ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
2846 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2849 	3- 	ХЛОРПРОПАНОЛ-1 	
2850 		ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 	
2850 		Тетрамеры пропилена 	
2850 		Тетрапропилен 	
2851 		БОРА ТРИФТОРИДА-ДИГИДРАТ 	
2852 		ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% 	
2853 		Магний кремнефтористый 	
2853 		Магния кремнефторид 	
2853 		МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
2854 		Аммоний кремнефтористый 	
2854 		Аммония гексафторосиликат 	
2854 		АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	
2855 		Цинка гексафторосиликат 	
2855 		ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ 	
2856 		Кальций кремнефтористый 	
2856 		Кальция фторосиликат 	
2856 		ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. 	
2857 		УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (N ООН 2672) 	

2858 		ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) 	
2859 		АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ 	
2861 		АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ 	
2862 		ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный 	
2862 		Ванадия пятиокись 	
2863 		НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ 	
2864 		КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ 	
2865 		ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ 	
2869 		ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ 	
2870 		АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД 	
2870 		АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ 	
2871 		СУРЬМА - ПОРОШОК 	
2872 	1, 2- 	Дибром-3-хлорпропан 	
2872 		ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 	
2872 		Немагон 	
2873 		ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	
2874 		СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ 	
2875 		ГЕКСАХЛОРОФЕН 	
2876 		РЕЗОРЦИН 	
2878 		ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ 	
2878 		Титан гранулированный 	
2879 		СЕЛЕНОКСИХЛОРИД 	
2880 		КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	
2881 		КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ 	
2900 		ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 	
2900 		ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы) 	
2900 		ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте 	
2901 		БРОМА ХЛОРИД 	
2902 		ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
2903 		ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23°С 	
2904 		ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ 	
2905 		ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ 	
2907 		ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция 	
2920 		Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11Н 	
2920 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
2920 		Триметиламмония гидроксид 	
2921 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
2922 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
2922 		Композиция ДН-9010 	
2922 		Лизол санитарный "Алкилин" 	
2922 		Оксихлор 	
2922 		Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные 	
2922 		Пиридиновые основания, тяжелые 	
2922 		Славсилан 	
2922 	Позиция исключена с 1 января 2016 года - Протокол СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62. - См. предыдущую редакцию.
      	
2922 		Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот 	
2922 	п- 	Хлорбензотрихлорид 	
2923 		Бария гидрат окиси 	
2923 		Бария гидроксид 	
2923 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
2923 		Гидразин-сульфат 	
2923 		Трифенилхлорсилан 	
2923 		Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой) 	
2924 		Ангидрид изомасляный 	
2924 		Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие 	
2924 		Диметилхлорсилан 	
2924 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
2924 		Пиридиновые основания, легкие 	
2925 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2926 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2927 		Акванит 	
2927 		Альдегид глутаровый (25-50% водный раствор) 	
2927 	2,3- 	Дибромпропанол-1 	
2927 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
2927 		Масло креозотное 	
2927 		Смола фенольная 	
2928 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2928 		Фракция антраценовая 	
2929 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
2930 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	

2931 		ВАНАДИЛСУЛЬФАТ 	
2933 		МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	
2934 		ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	
2935 		ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	
2936 		КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ 	
2937 		СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ 	
2940 	9- 	ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) 	
2941 		ФТОРАНИЛИНЫ 	
2942 	2- 	ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 	
2943 		ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН 	
2945 	N- 	МЕТИЛБУТИЛАМИН 	
2946 	2- 	АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН 	
2947 		ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ 	
2948 	3- 	ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 	
2949 		НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды 	
2950 		МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон 	
2956 	5-трет- 	БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) 	
2965 		ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ 	
2966 		ТИОГЛИКОЛЬ 	
2967 		Аминосульфокислота 	
2967 		КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 	
2967 		Средство моющее, техническое КСЩ-1 	
2968 		МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания 	
2968 		Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат, стабилизированный против самонагревания 	
2969 		БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ 	
2983 		ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида 	
2984 		ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) 	
2985 		Диметилхлорметилхлорсилан 	
2985 		Метилвинилдихлорсилан 	
2985 		Метилхлорметилдихлорсилан 	
2985 		Триэтилхлорсилан 	
2985 		ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2986 		ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
2987 		Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан 	
2987 		Метилдифенилхлорсилан 	
2987 		ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2987 		Цианэтилтрихлорсилан 	
2988 		Фенилхлорсилан 	
2988 		ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2988 		Этилхлорсилан 	
2989 		СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ 	
2990 		СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ 	
2990 		Устройства спасательные, самонадувающиеся, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты и морские спасательные приборы 	
2991 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
2992 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2993 		ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
2994 		ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2995 		ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
2996 		ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2996 		Хлорхолинхлорид, раствор 	
2997 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
2998 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3005 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
3006 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3009 		ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
3010 		ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3011 		ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
3012 		ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3013 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
3014 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3015 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
3016 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3017 		ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
3018 		ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3019 		ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
3020 		ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3021 		ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23°С 	
3022 	1, 2- 	БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3023 	2- 	МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ 	
3023 	трет- 	Октилмеркаптан 	
3024 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
3025 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С 	
3026 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3027 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3028 		БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные 	
3048 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ 	
3054 		ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН 	
3055 	2-(2- 	АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ 	
3056 	н- 	ГЕПТАЛЬДЕГИД 	
3057 		ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	
3064 		НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина 	
3065 		Алкогольные напитки 	
3065 		НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему 	
3065 		НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему 	
3066 		КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) 	
3070 		ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида 	
3071 		МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
3072 		СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы 	
3073 		ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	
3077 		Агидол-1 	
3077 		Агидол-3 	
3077 		Агидол-10 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3077 		Агидол-60 	
3077 		Амидолы 	
3077 	4- 	Амино-2-нитрофенол 	
3077 	n- 	Аминодифениламин 	
(Позиция дополнительно включена с 1 сентября 2010 года Протоколом СЖТ СНГ от 14 мая 2010 года N 52) 
	
3077 		Антрацен 	
3077 		Ацетонанил 	
3077 		Ацетонанил Н 	
3077 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3077 		Гексахлорэтан 	
3077 	2, 4- 	Диаминофеноладигидрохлорид 	
	2, 4- 	Ди-трет-бутилфенол 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3077 	2, 6- 	Ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол (основание Манниха) 	
3077 	2, 6- 	Ди-трет-бутил-4-метилфенол 	
3077 		Дифенил 	
3077 		Дифениламин 	
3077 	1, 3 	Дифенилгуанидин 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77)
      	
3077 	Позиция исключена с 1 января 2016 года - Протокол СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62. - См. предыдущую редакцию. 
	
3077 		Дифенилгуанидин технический 	
3077 		Дифенилоксид 	
3077 	п- 	Дихлорбензол 	
3077 	1, 4- 	Дихлорбензол 	
3077 	2, 5- 	Дихлорнитробензол 	
3077 		Калия гексациано-(2)-феррат 	
3077 		Карбамат МН 	
3077 		Криолит 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3077 		Меди (II) сульфат 	
3077 		Натрий хромовокислый 	
3077 		Натрия гексафторалюминат 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3077 		Натрия N, N-диметилдитиокарбамат 	
3077 		Натрия хромат 	
3077 	2- 	Нафтол, технический 	
3077 		Нитроаминофенол 	
3077 		Парааминодифенил 	
3077 		Парафин (С- С) хлорированный 	
3077 		Пек каменноугольный электродный 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию)
      	
3077 		Противостаритель "Крафанил-У" 	
3077 		Ртути (I) хлорид 	
3077 		Смесь ди-три-третбутилфенолов 	
3077 		Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" 	
3077 		Тиурамы технические 	
3077 		Трибутилоловофосфат 	
3077 		Триметилдигидрохинолина полимер 	
3077 	N- 	Фенил-n-фенилендиамин 	
3077 		Фенилбутадиноксид 	
3077 		Хлоргексидин 	
3077 		Цинка бромид 	
3077 		Эфир дифениловый 	
3078 		ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок 	
3079 		МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3080 		ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3082 		Авиационное турбинное топливо JР-5, JР-7 	
3082 		Агидол АФ-2 	
3082 		Агидол-51-52-53 	
3082 		Акаризол 	
3082 		Альфаметрин 	
3082 		Бутилбензилфталат 	
3082 		ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3082 		Гидроксиламина сульфат, водный раствор 	
3082 		Деготь каменноугольный 	
3082 		Децилакрилат 	
3082 		Дивинилбензол, стабилизированный 	
3082 		Диизобутилфталат 	
3082 		Диизопропилбензолы 	
3082 		Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор 	
3082 		Ди-н-бутилфталат 	
3082 		Дифенилметан-4,4-диизоцианат 	
3082 		Дифенилметандиизоцианат 	
3082 		Дифонат 	
3082 	1, 1- 	Дифтор-1,2,2-трихлорэтан 	
3082 	1, 6- 	Дихлоргексан 	
		Добавки адгезионные "Амдор" 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3082 	трет- 	Додецилмеркаптан 	
3082 		Изодецилакрилат 	
3082 		Изодецилдифенилфосфат 	
3082 		Ингибиторы солеотложений типа СНПХ 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62)
      	
3082 		Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты 	
3082 		Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный 	
3082 		Композиция бромид кальция - бромид цинка (раствор) 	
3082 		Крезилдифенилфосфат 	
3082 		Креозот (из смолы каменноугольной или древесной) 	
3082 		Мазут с температурой вспышки более 100°С 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3082 		Малатион 	
3082 		Марганца сульфат, раствор 	
3082 		Масло каменноугольное для пропитки древесины 	
3082 		Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты 	
3082 		Масло каменноугольное креозотовое для пропитки древесины 	
3082 		Масло каменноугольное поглотительное 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2013 года - Протокол СЖТ СНГ от 17 октября 2012 года N 57) 
	
3082 		Масло каменноугольное, среднее 	
3082 		Масло фенольное каменноугольное 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 5 ноября 2015 года N 63)
      	
3082 		Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий 	
3082 		Меди (II) хлорид, водный раствор 	
3082 		Метилнафталины, изомерная смесь жидкая 	
3082 		Моноалкилфенолы 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 17 октября 2012 года N 57) 
	
3082 		Натрия N, N-диметилдитиокарбамат, водный раствор 	
3082 		Оксанолы 	
(Позиция дополнительно включена с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56) 
	
3082 		Оксифос Б 	
3082 		Остатки кубовые ректификации бензола 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 5 ноября 2015 года N 63) 
	
3082 		Остатки кубовые СЖК 	
3082 		Парафин нефтяной жидкий, фракция С 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3082 		Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3082 		Парафин (С-С)хлорированный (жидкий) 	
3082 		Присадка адгезионная дорожная "Амдор" 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3082 		Ресметрин 	
3082 		Сантохин 	
3082 		Синтанолы 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 17 октября 2012 года N 57) 
	
3082 		Смесь фенольных оснований Манниха 	
3082 		Смола каменноугольная 	
3082 		Смола пиролизная тяжелая 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию)
      	
3082 		Смола полиалкилбензольная 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 17 октября 2012 года N 57) 
	
3082 		Смолы нефтяные тяжелые 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию)
      	
3082 		Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная "Камфэст-04" 	
3082 		Смола углеводородформальдегидная 	
3082 		Сольвент-нафта чёрная 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 5 ноября 2015 года N 63) 
	
3082 		Спирт С-С поли (1-3) этоксилат 	
3082 		Спирт С-С поли (1-6) этоксилат 	
3082 		Спирт С-С (вторичный) поли (3-6) этоксилат 	
3082 		Сырье коксохимическое для производства технического углерода 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2017 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 мая 2016 года N 64)     
	
3082 		Топливо котельное для энергетических целей 	
3082 		Топливо моторное, с температурой вспышки более 100°С 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3082 		Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100°С 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3082 		Топливо печное нефтеуглехимическое 	
3082 		Триарилфосфат 	
3082 		Трибутилфосфат 	
3082 		Трикрезилфосфат 	
3082 	2,2,4- 	Триметил-6-этокси-1, 2, 3, 4-дигидролин 	
3082 		Трифтортрихлорэтан 	
3082 		Триэтаноламин 	
3082 		Триэтилбензол 	
3082 		Углеводороды тяжелые 	
3082 		Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН 	
3082 		Хладон 122а 	
3082 		Хладон-113 	
3082 	1- 	Хлороктан 	
3082 		Цинкалкилдитиофосфат 	
3082 		Цинкарилдитиофосфат 	
3082 		Цифлутрин 	
3082 		Эмульгатор ОП-10 	
3083 		ПЕРХЛОРИЛФТОРИД 	
3084 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
3085 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	
3085 		Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой твердые 	
3086 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
3087 		Барий двухромовокислый 	
3087 		Бария дихромат 	
3087 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
3087 		Калий двухромовокислый 	
3087 		Калия дихромат 	
3087 		Меди дихромат 	
3087 		Медь двухромовокислая 	
3087 		Цинк двухромовокислый 	
3087 		Цинка дихромат 	
3088 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3089 		Железо карбонильное 	
3089 		Ниобий 	
3089 		ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3090 		БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава) 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию)	
3091 		БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава) 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
	
3092 	1- 	МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 	
3093 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 	
3094 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3095 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3096 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3097 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
3098 		ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
3098 		Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие 	
3099 		ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
3100 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3101 	трет- 	АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% 	
3101 	трет- 	Бутилпероксиацетат не менее 32%, но не более 77% в растворителе типа А не менее 23% 	
3101 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3101 	1,1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90-100% 	
3101 	1,1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80-100% 	
3101 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86-100% 	
3101 		МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3101 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ 	
3101 		Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77% 	
3102 	трет- 	БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52-100% 	
3102 		ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	
3102 		ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85-100% 	
3102 		ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	
3102 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77% , но не более 94% с водой концентрации не менее 6% 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию)
      	
3102 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48% 	
3102 	Позиция исключена с 1 сентября 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию.
      	
3102 	2, 2- 	ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73% 	
3102 	2, 5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 82-100% 	
3102 		КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14% 	
3102 		КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72-100% 	
3102 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ 	
3103 	трет- 	АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% 	
3103 	н- 	БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52-100% 	
3103 	трет- 	БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90% 	
3103 	трет- 	БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси 	
3103 	трет- 	БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3103 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% 	
3103 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3103 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77-100% 	
3103 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-КАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3103 	1,1- 	ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% 	
3103 	2,2- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3103 	1,1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% 	
3103 	1,1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3103 	1,1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% 	
3103 	1,6- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% 	
3103 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5% 	
3103 		ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ 	
3103 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ 	
3103 		трет-АМИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3103 		ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией более 77-100% 	
3104 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	
3104 		Дибензоила пероксид, не более 77% с водой 	
3104 	2, 5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82% 	
3104 	2, 5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРО-ПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82% 	
3104 		ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ 	
3104 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ 	
3104 		ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91% 	
3105 	трет- 	АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3105 	трет- 	АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 38% 	
3105 		АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7% 	
3105 	трет- 	БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% 	
3105 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3105 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32-100% 	
3105 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3105 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3105 	1-(2-трет- 	БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3105 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	

3105 	2,2- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3105 		ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3105 	1,1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3105 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3105 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 52-100% 	
3105 		ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3105 		КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) 	
3105 	п- 	МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72-100% 	
3105 		МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона 	
3105 		Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода 	
3105 		МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 55% 	
3105 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ 	
3105 		ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56-100% 	
3105 	1,1,3,3- 	ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% 	
3105 	3,6,9- 	ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа А концентрацией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220-260°С 	
3105 		ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кислорода концентрацией не более 9% 	
3105 		ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 33% 	
3105 		ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3106 		АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	
3106 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси 	
3106 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3106 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3106 		ДИ-( 4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	
3106 		ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3106 		ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	
3106 		ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85% 	
3106 	2,2- 	ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	
3106 	2,2- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% 	
3106 		ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	
3106 	1,1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% 	
3106 		ДИ-4-ХЛОРБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом 	
3106 		Дибензоила пероксид не более 62% - паста 	
3106 		Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом 	
3106 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3106 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	
3106 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28% 	
3106 		ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1-изопропилгидроперокси-4-изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8% 	
3106 		ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5% 	
3106 		ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3106 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18% 	
3106 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3106 		КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3% 	
3106 		КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6% 	
3106 		Лауроила пероксид 	
3106 		ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый 	
3106 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ 	
3106 		ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	
3106 		ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3107 	трет- 	АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 88%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 6% 	
3107 	трет- 	БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием пероксида ди-трет-бутила концентрацией не более 6% 	
3107 	трет- 	БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42-100% 	
3107 	2, 2- 	ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 78% 	
3107 	1, 1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 43% 	
3107 	1, 1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 42% 	
3107 		ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% 	
3107 	1,1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 25% и этилбензола 	
3107 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% 	
3107 		ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% 	
3107 		Дитретбутила пероксид 	
3107 		Ди-трет-бутила пероксид 	
3107 		Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52-100% 	
3107 		Ди-трет-бутила пероксид технически чистый 	
3107 		КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) 	
3107 		КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% 	
3107 		МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 60% 	
3107 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ 	
3107 		ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	
3108 	н- 	БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3108 	трет- 	БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3108 	трет- 	БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста 	
3108 	трет- 	БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3108 	1-(2-трет- 	БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	
3108 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	
3108 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста 	
3108 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 47%, паста 	
3108 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23% 	
3108 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ 	
3109 	трет- 	БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% 	
3109 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	
3109 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	
3109 		Гидроперекись кумила 	
3109 		Гипериз 	
3109 	1, 1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74% 	
3109 	1, 1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% 	
3109 		ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3109 		ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3109 	2, 5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	

3109 		ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% и температурой кипения более 110°С 	
3109 		ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% 	
3109 		КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Р стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) 	
3109 		Кумила гидропероксид 	
3109 		КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% 	
3109 	п- 	МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% 	
3109 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ 	
3109 		ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 44% 	
3110 	1, 1- 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43% 	
3110 		Дикумила пероксид 	
3110 		Дикумила пероксид с концентрацией более 52-100% 	
3110 		ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52-100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	
3110 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ 	
3111 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3111 		ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	
3111 		ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 52% и ДИ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 28% и ДИИЗОПРОПИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 22%, смеси 	
3111 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3112 		АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 82% 	
3112 		ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 87% 	
3112 		ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52-100% 	
3112 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3113 	трет- 	АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3113 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 52-100% 	
3113 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ с концентрацией менее 100% 	
3113 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 67%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3113 		ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 77-100% 	
3113 		ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52-100% 	
3113 	2,5- 	ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией менее 100% 	
3113 		ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3113 		ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3113 		ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3113 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3114 		ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 100% 	
3114 		ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3114 		ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3114 		ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3114 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3115 	трет- 	АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% 	
3115 	трет- 	АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3115 		Ацетила пероксид не более 27% в растворе 	
3115 		АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	
3115 	трет- 	БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3115 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 31% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 36%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33%, смеси 	
3115 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	
3115 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией более 77-100% 	
3115 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3115 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 27%, но не более 67%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33% 	
3115 	трет- 	ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 71%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 29% 	
3115 	трет- 	ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 28% 	
3115 		ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛ-ПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3115 		ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3115 		ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	
3115 		ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией более 38%, но не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% 	
3115 		ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 20% и БЕНЗОИЛА(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 18% и ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 4%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 58%, смеси 	
3115 		ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	
3115 		ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 	
3115 		ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% 	
3115 		Диацетилпероксид, не более 27% в растворе 	
3115 		ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 	
3115 		ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 28%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 72% 	
3115 		ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	
3115 		ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 27%, но не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 	
3115 		ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 32% и ДИ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 15%, но не более 18% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 12%, но не более 15%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 38% 	
3115 		КУМИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3115 		КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3115 		КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% 	
3115 		МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 33% 	
3115 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3115 		СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 26% 	
3115 	1,1,3,3- 	ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 100% 	
3115 	1,1,3,3- 	ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 28% 	
3115 	1,1,3,3- 	ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	
3115 	1,1,3,3- 	ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 37%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 63% 	
3115 	1-(2- 	ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 45%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 10% 	
3116 		ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3116 		ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3116 		ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3116 		КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% 	
3116 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3117 	трет- 	БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3117 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% 		
3117 		ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 62%, устойчивая дисперсия в воде. 		
3117 	1, 1- 	ДИМЕТИЛ-3-ГИДРОКСИБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% 		
3117 		ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% 		
3117 		ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% 		
3117 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 		
3118 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 		
3118 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде (замороженная) 		
3118 		ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 		
3118 		КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ с концентрацией менее 100% 		
3118 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 		
3119 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% 		
3119 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 68% 		
3119 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 		
3119 	трет- 	БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 73% 		
3119 		ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде. 		
3119 		ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 38%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 62% 		
3119 		ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 		
3119 		ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 		
3119 		ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 		
3119 		ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 		
3119 		ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 		
3119 		КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 		
3119 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 		
3119 	1,1,3,3- 	ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 		
3120 		ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 		
3120 		ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 		
3121 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 		
3122 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К 		
3123 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 		
3124 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 		
3125 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 		
3126 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 		
3127 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 		
3128 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 		
3128 		Трипропилбор 		
3129 		ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 		
3130 		ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 		
3131 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 		
3133 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 		
3134 		Бария гидрид 		
3134 		Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные 		
3134 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 		
3136 		ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ жидкий 		
3137 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 		
3138 		ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена 		
3139 		ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 		
3139 		Танилин, раствор 		
3140 		АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 		
3140 		Анабазина сульфат, раствор 		
3141 		СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 		
3142 		ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 		
3142 		Лизол 		
3143 		Динитронафталин 		
3143 		КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 		
3144 		НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	
3145 		Агидол-0 	
3145 		АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С-С-гомологи) 	
3145 	2, 6- 	Ди-трет-бутилфенол 	
3146 		СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3147 		КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3148 		ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3149 		ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты 	
3150 		УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением 	
3151 		ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3152 		ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию)
           	
3153 		ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) 	
3154 		ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) 	
3155 		ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ 	
3156 		ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3156 		Смесь аргона и кислорода сжатая 	
3157 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3157 		Оксид 	
3158 		ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	
3159 		Газ рефрижераторный R 134а 	
3159 	1,1,1,2- 	ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134а) 	
3160 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3161 		Винил 	
3161 		Винилацетилен, стабилизированный 	
3161 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3161 	1,1,2,2- 	Тетрафторэтан 	
3162 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
3163 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. 	
3163 		Инерген 	
3163 		Хладон-612 	
3164 		ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) 	
3165 		ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) 	
3166 		Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на воспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость 
  	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию) 
	
3167 		ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	
3168 		ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	
3169 		ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	
3170 		АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ 	
3171 		СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ, или ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ 	
3172 		ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3174 		ТИТАНА ДИСУЛЬФИД 	
3175 		ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°С 	
3175 		Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. 	
3176 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. 	
3178 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3178 		Шашки серные 	
3179 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3180 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3181 		СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
3182 		ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
3183 		ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3184 		ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3185 		ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3186 		ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3187 		ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У .К. 	
3188 		ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3189 		ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3190 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3190 		Лазурь железная 	
3190 	Позиция исключена с 1 сентября 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56. - См. предыдущую редакцию.
      	
3191 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3192 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3194 		ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3200 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3205 		АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. 	
3206 		АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
3208 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3209 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3210 		ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3211 		ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3212 		ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
3213 		БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3214 		ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3215 		ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
3216 		ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3218 		Аммиачно-кальциевая селитра, раствор 	
3218 		Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор 	
3218 	Позиция исключена с 1 января 2011 года - Протокол СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53. - См. предыдущую редакцию.
      	
3218 		НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3218 		Селитра аммиачная, высококонцентрированный водный раствор 	
3218 		Селитра аммиачно-кальциевая 	
3218 		Селитра натриевая, раствор, концентрации менее 50% 	
3219 		НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3220 		Газ рефрижераторный R 125 	
3220 		ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) 	
3221 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B 	
3222 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B 	
3223 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C 	
3224 	2,2’- 	Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% 	
3224 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C 	
3224 		Диазодиметиланилин 	
3224 		Диазодиэтиланилин 	
3224 		Порофор ЧХЗ-5 	
3224 		Порофор ЧХЗ-57 	
3225 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D 	
3226 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D 	
3227 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E 	
3228 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E 	
3229 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F 	
3230 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F 	
3231 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3232 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3233 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3234 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3235 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3236 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3237 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3238 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3239 		ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3240 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3241 	2- 	БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 	
3242 		АЗОДИКАРБОНАМИД 	
3242 		Порофор ЧХЗ-21 	
3243 		ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 	
3244 		ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 	
3244 		Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть) 	
3245 		МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ 	
3245 		МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте 	
3246 		МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	
3247 		НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ 	
3248 		ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
3249 		ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
3250 		КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ 	
3251 		ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ 	
3252 		Газ рефрижераторный R 32 	
3252 		ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) 	
3253 		НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ 	
3254 		ТРИБУТИЛФОСФАН 	
3255 	трет- 	БУТИЛГИПОХЛОРИТ 	
3256 		ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100°С 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58; в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)
      	
3256 		ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки боле 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100°С 	
(Позиция дополнительно включена с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58; в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)
      	
3257 		ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию)
      	
3257 	Позиция исключена с 1 января 2016 года - Протокол СЖТ СНГ от 21 мая 2015 года N 62. - См. предыдущую редакцию.
      	
3257 		Пек каменноугольный электродный 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2016 года Протоколом СЖТ СНГ от 5 ноября 2015 года N 63; в редакции, введенной в действие с 1 января 2021 года Протоколом СЖТ СНГ от 27 ноября 2020 года N 73. - См. предыдущую редакцию) 
      	
3258 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240°С 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3259 		Амины С - С, первичные 	
3259 		АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
3260 	Позиция исключена с 1 марта 2014 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию.
      	
3260 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3260 		Марганца фосфат 	
3260 		Олова (II) хлорид 	
3260 		Олова дихлорид 	
3260 		Олово хлористое 	
3261 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3261 		Кислота нитрилотриметилфосфоновая 	
3262 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3262 		Электролит щелочной твердый 	
3263 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3264 		Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) 	
3264 		Алюминия оксихлорид, коагулянт 	
3264 		Алюминия сульфат, раствор 	
3264 		Аммония фосфат, жидкий 	
3264 		Германия (IV) хлорид 	
3264 		Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный 	
3264 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3264 		Кальция нитрат, водный раствор 	
3264 		Кислота фосфористая, водный раствор 	
3264 		Коагулянт оксихлорида алюминия 	
3264 		Композиция ГЛИМС 	
3264 		Композиция ГПР (грунт - преобразователь ржавчины) 	
3264 		Композиция ДПФ-1 ингибированная 	
3264 		Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 	
3264 		Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозионный 	
3264 		Фосфанол 	
3265 		Аллил-1,4-бутандиовой кислоты ангидрид 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию) 
	
3265 		Ангидрид трифторметансульфокислоты 	
3265 		Бутилфосфат 	
3265 		Водный слой дикарбоновых кислот 	
3265 		Дикарбоновых кислот водный слой 	
3265 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3265 		Кислота валериановая 	
3265 		Кислота дитиогликолевая 	
3265 		Кислота изовалериановая 	
3265 		Кислота метоксиуксусная 	
3265 		Кислота пеларгоновая 	
3265 		Кислота пировиноградная 	
3265 		Кислоты дихлоркарбоновые 	
3265 		Кислоты разветвленные монокарбоновые 	
3265 		Концентрат низкомолекулярных кислот НМК 	
3265 		Метилбензосульфат 	
3265 		Трифторметансульфокислота 	
3265 		Эфир метиловый бензосульфокислоты 	
3266 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3266 		Натрия гидросульфид, водный раствор 	
3266 		Натрия сульфгидрат, раствор 	
3266 		Натрия сульфид, водный раствор 	
3267 	2,2’-( 	Бутиламино)-диэтанол 	
3267 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3267 		Проскан 	
3268 		УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 	
3269 		СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, жидкое основное вещество 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию)
      	
3269 		СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая), жидкое основное вещество 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3269 		СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая), жидкое основное вещество 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3270 		ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества 	
3271 		ЭФИРЫ, Н.У.К. 	
3272 		Амилпропионат 	
3272 	трет- 	Бутилакрилат, стабилизированный 	
3272 	н- 	Бутилбутират 	
3272 		Винилпропионат, стабилизированный 	
3272 		Изобутилизовалерат 	
3272 		Метилацетоацетат 	
3272 		Метилвалерат 	
3272 		Метиллактат 	
3272 	1- 	Метокси-2-пропил-ацетат 	
3272 		Сложные эфиры, н.у.к. 	
3272 		Триметил-орто-формиат 	
3272 		Этилвалерат 	
3272 		Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты 	
3272 		Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции С-С 	
3272 		ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. 	
3273 		НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
3274 		АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте 	
3275 		НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
3276 		НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3277 		ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.. 	
3278 		СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3279 		СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3280 		СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое 	
3281 		КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3282 		СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3283 		СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3284 		ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
3285 		Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства 	
3285 		ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
3285 		Катализатор ванадиевый 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55) 
	
3286 		Гептил 	
3286 		ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
3286 		Ингибиторы коррозии "Дизгафен-1", "Донбасс-1", "Донбасс-2" 	
3286 		Люминал А 	
3287 		Бария хлорид, раствор 	
3287 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3287 		Натрия нитрит, водный раствор, с концентрацией 40% (по массе) 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53)
      	
3287 		Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) 	
3288 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3288 	Позиция исключена с 1 января 2012 года - Протокол СЖТ СНГ от 29 октября 2011 года N 55. - См. предыдущую редакцию.    
      	
3288 	Позиция исключена с 1 марта 2014 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию.
      	
3288 		Натрий двухромовокислый 	
3288 	Позиция исключена с 1 марта 2014 года - Протокол СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию.
      	
3288 		Натрия дихромат 	
3289 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3290 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3290 		Йод 	

3290 		Шламы сернокислотного производства 	
3291 		ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. 	
3291 		ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте 	
3292 		БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ 	
3293 		ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% 	
3294 		ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода 	
3295 		Абсорбент (компонент дизельных топлив) газоконденсатный 	
3295 		Бензин для промышленных целей 	
3295 		Газоконденсат углеводородный 	
3295 		Гептен-2, гептен-3 	
3295 		Деканы 	
3295 		Дистиллят газового конденсата легкий 	
3295 		Дистиллят газового конденсата средний (сернистый) 	
3295 		Компонент дизельного топлива 	
3295 		Компонент моторных топлив ароматический 	
3295 		Конденсат из природных газов 	
3295 	1,3- 	Пентадиен 	
3295 		Пиперилен 	
3295 		Сырье углеводородное 	
3295 	1,2,3- 	Триметилбензол 	
3295 		УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3295 		УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
3295 		УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
3295 		Углеводороды легкие 	
3295 		Фракция альфа-олефинов С-С 	
3295 		Фракция альфа-олефинов С, С-С 	
3295 		Фракция бензиновая газовая стабильная 	
3295 		Фракция бутан-пропан-гексановая 	
3295 		Фракция гексан-гептановая 	
3295 		Фракция гексановая 	
3295 		Фракция изоамиленовая 	
3295 		Фракция изопентановая 	
3295 		Фракция керосино-газойлевая 	
3295 		Фракция метилдигидропирановая 	
3295 		Фракция н-гептановая 	
3295 		Фракция параксилольная 	
3295 		Фракция пентан-изопентановая 	
3295 		Фракция пентанизопренциклопентадиеновая 	
3295 		Фракция пентановая 	
3295 		Фракция этилбензольная 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3296 		Газ рефрижераторный R 227 	
3296 		ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) 	
3297 		ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида 	
3298 		ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида 	
3299 		ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида 	
3300 		ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида 	
3301 		ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
3302 	2- 	ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71. - См. предыдущую редакцию) 
	
3303 		ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3304 		ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3305 		ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3306 		ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3307 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3308 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3309 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3310 		ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3311 		ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3312 		ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3313 		ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ 	
3314 		СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары 	
3315 		ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3316 		КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 	
3317 	2- 	АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
3318 		АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака 	
3319 		НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% 	
3320 		НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% 	
3334 		ЖИДКОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОЙ ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, Н.У.К. 	
3335 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОГО ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, Н.У.К. 	
3336 		МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа) 	
3336 		МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа) 	
3336 		МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
3336 		Одорант СПМ 	
3337 		ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) 	
3338 		ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) 	
3339 		ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407В (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) 	
3340 		ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407С (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) 	
3341 		ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД 	
3342 		КСАНТОГЕНАТЫ 	
3343 		НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% 	
3344 		ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% 	
3345 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3346 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С 	
3347 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°C 	
3348 		ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3349 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3350 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°C 	
3351 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3352 		ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3354 		ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3355 		ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3356 		ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ 	
3357 		НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% 	
3358 		УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ 	
3359 		Единица фумигированная грузовая транспортная 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59. - См. предыдущую редакцию) 
	
3360 		Вата хлопковая 	
3360 		ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СУХИЕ 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
3360 		Волокно хлопковое 	
3360 		Джут-волокно 	
3360 		Копра 	
3360 		Лен чесаный 	
3360 		Луб сухой 	
3360 		Очесы хлопчатобумажные 	
3360 		Пакля 	
3361 		ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
3362 		ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
3363 		ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ В ПРИБОРАХ 	
3364 		ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3365 		ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3366 		ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3367 		ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3368 		КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3369 		НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3370 		МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3371 	2- 	МЕТИЛБУТАНАЛЬ 	
3373 		ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ В 	
3374 		АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ 	
3375 		АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие 	
3375 		АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые 	
3376 	4- 	НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% 	
3377 		НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ 	
3378 		НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ 	
3379 		ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
3380 		ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3381 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ЛК не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3382 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ЛК не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3383 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3384 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3385 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию)
      	
3386 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК  не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3387 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК  не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 годаN 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3388 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3389 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3390 		ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3391 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ 	
3392 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ 	
3393 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 	
3394 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 	
3394 		Триизобутилалюминий 	
3395 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 	
3396 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	
3397 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	
3398 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 	
3399 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ 	
3400 		ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	
3401 		АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ 	
3402 		АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ 	
3403 		КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3404 		КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3405 		БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР 	
3406 		БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР 	
3407 		ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР 	
3408 		СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР 	
3409 		ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 	
3410 	4- 	ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 	
3411 	бета- 	НАФТИЛАМИНА РАСТВОР 	
3412 		КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% 	
3412 		КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% 	
3413 		КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 	
3414 		НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 	
3415 		НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 	
3416 		ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ 	
3417 		КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ 	
3418 	2,4- 	ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР 	
3419 		БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 	
3420 		БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 	
3421 		КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 	
3422 		КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 	
3423 		ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ 	
3424 		АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР 	
3425 		КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ 	
3426 		АКРИЛАМИДА РАСТВОР 	
3427 		ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3428 	3- 	ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ 	
3429 		ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
3430 		КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	
3431 		НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ 	
3432 		ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3434 		НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
3436 		ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ 	
3437 		ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3438 		СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ 	
3439 		НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3440 		СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
3441 		ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3442 		ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
3443 		ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3444 		НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ 	
3445 		НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ 	
3446 		НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3447 		НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3448 		ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3449 		БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ 	
3450 		ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ 	
3451 		ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
3452 		КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
3453 		КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ 	
3454 		ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3455 		КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3456 		КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ 	
3457 		ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3458 		НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3459 		НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3460 	N- 	ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
3462 		ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
3463 		КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% 	
3464 		СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3465 		СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3466 		КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
3467 		СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 июля 2013 года Протоколом СЖТ СНГ от 7 мая 2013 года N 58. - См. предыдущую редакцию) 
	
3468 		ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ 	
3469 		КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) 	
3470 		КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ (включая растворитель и разбавитель краски) 	
3471 		ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3472 		КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ 	
3473 		КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости 	
3474 	1- 	Гидроксибензотриазола моногидрат 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59)	
3475 		Этанола и газолина смесь или этанола и бензина мотороного смесь или этанола и петрола смесь с содержанием этанола более 10% 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3476 		Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие вещества, реагирующие с водой 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3477 		Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие коррозионные вещества 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3478 		Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие сжиженный воспламеняющий газ 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3479 		Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие водород в металлгидриде 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3480 		Батареи литий-ионные (включая батареи литий-ионные полимерные) 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59)	
3481 		Батареи литий-ионные, содержащиеся в оборудовании, или батареи литий-ионные, упакованные с оборудованием (включая батареи литий-ионные полимерные) 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3482 		Металл щелочной диспергированный легковоспламеняющийся или металл щелочноземельный диспергированный легковоспламеняющийся 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3483 		Присадка антидетонационная к моторному топливу легковоспламеняющаяся 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3484 		ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37% 	
(Позиция дополнительно включена с 1 сентября 2012 года Протоколом СЖТ СНГ от 18 мая 2012 года N 56) 
	
3485 		Кальция гипохлорит сухой коррозионный или кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3486 		Кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3487 		Кальция гипохлорит гидратированный коррозионный или кальция гипохлорита гидратированная смесь коррозионная с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3488 		Жидкость, ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся коррозионная, н.у.к., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3489 		Жидкость, ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся коррозионная, н.у.к., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3490 		Жидкость, ядовитая при вдыхании, реагирующая с водой, легковоспламеняющаяся, н.у.к., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3491 		Жидкость, ядовитая при вдыхании, реагирующая с водой, легковоспламеняющаяся, н.у.к., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3494 		Нефть сырая сернистая легковоспламеняющаяся токсичная 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3496 		Батареи никель-металлогидридные 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3499 		Конденсатор с двойным электрическим слоем (с энергоемкостью более 0,3 Вт-ч) 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3500 		Продукт химический под давлением, н.у.к. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3501 		Продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, н.у.к. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3502 		Продукт химический под давлением, токсичный, н.у.к. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3503 		Продукт химический под давлением, коррозионный, н.у.к. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3504 		Продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, токсичный, н.у.к. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3505 		Продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, коррозионный, н.у.к. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
3506 		Изделия промышленные, содержащие ртуть 	
(Позиция дополнительно включена с 1 марта 2014 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2013 года N 59) 
	
 3527 		СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ, твердое основное вещество 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3531 		ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3532 		ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ, СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ, Н.У.К 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3533 		ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3534 		ВЕЩЕСТВО ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ЖИДКОЕ, ПЕРЕВОЗИМОЕ ПРИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3535 		ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ТОКСИЧНОЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71) 
	
3536 		БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЕДИНИЦЕ, батареи литий-ионные или батареи литий-металлические 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71)

    
      
Приложение N 3
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

     
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ГРУЗА
в целях его классификации либо реклассификации 
Представляется вся необходимая информация, включая источники основных классификационных данных и методы испытаний. Данные должны относиться к тому состоянию груза, в котором он подлежит перевозке.

	
(Наименование организации, предъявляющей груз к перевозке) 	

1. Техническое, химическое и торговое наименование груза, его синонимы (основное 	
наименование подчеркнуть) 		

2. Химическая формула 		

3. Номер ООН 		

4. Классификация согласно положениям Типовых Правил ООН 		

5. Наименование, указываемое в перевозочных документах 		

6. Класс 		
дополнительная опасность 		
	
Группа упаковки 		

7. Предлагаемые специальные положения, если таковые имеются 		

8. Номер государственного стандарта или технических условий (для ТУ - когда и какой 	
организацией утверждены) 		

9. Вид отправки (мелкие, повагонные, в контейнерах) 		

10. Род вагона (тип контейнера), в котором предполагается перевозить груз 		

11. Объем перевозки в месяц, т 		

12. Станция и дорога отправления груза 		

13. Станция и дорога назначения груза 		

      

Физические свойства груза

 Общие свойства 

14. Агрегатное состояние при температуре 20°С (газ, жидкость подвижная или вязкая, твердое 	
вещество) 		
внешний вид при нормальных температурах перевозки, включая цвет и запах 		
цвет, запах, плотность и в каком виде перевозят (в сухом, увлажненном, в растворе с 	
замедлителем и т.д.) 		

15. Из каких компонентов состоит груз и их процентное содержание 		

16. Растворимость в воде при температуре 20°С 		
г/100 мл 	

17. Температура плавления или ее диапазон, °С 		

18. Критическая температура для газов, °С 		

19. Давление насыщенного пара при температурах: 50 С, кПа 		

65°С, кПа 		

20. Относительная масса по воздуху для газов 		

21. Температура кипения или ее диапазон, °С 		

22. Плотность при 15, 20, 50°С и температуре налива, кг/м 		

23. Летучесть, мг/м (при t, °С) 		

24. Упругость паров при температуре -10°С, +10°С, +20°С, +50°С, Па 		

25. Кинематическая вязкость при температуре -10°С, +20°С, +50°С, м/с 		

26. Другие значимые физические свойства, °С 		

      
     
Воспламеняемость 

27. Температура вспышки, °С в закрытом тигле 		

в открытом тигле 		

28. Поддерживается горение, да/нет 		

29. Температура самовоспламенения, °С 		

30. Область воспламенения % 		

31. Является ли рассматриваемое вещество легковоспламеняющимся твердым веществом? 	
Да/нет 		

Если да, указать подробности 		
	
Скорость распространения пламени, мм/с 		
	
Время горения, с 		
	
Температура разложения, °С 		

      
     
Химические свойства 

32. Требует ли груз для предотвращения его опасной реакционной способности стабилизирования (ингибирования) или применения других мер, таких как азотная подушка, 	
да/нет 		

Если да, указать:		
	Используемый стабилизатор/ингибитор 		
	
Альтернативный метод 		
	
Время эффективности при 55°С 		
	
Условия нарушения эффективности 			

33. Является ли груз самореактивным веществом? Да/нет 		
	
Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) для упаковки массой 	
	50 кг, °С 		
	
Требуется ли регулирование температуры? Да/нет 		
	
Предлагаемая контрольная температура для упаковки весом 50 кг, °С 		
	
Предлагаемая аварийная температура для упаковки весом 50 кг, °С 		

34. Является ли груз пирофорным? Да/нет 		

Если да, указать подробности 		

35. Обладает ли груз способностью к самонагреванию? Да/нет 		

Если да, указать подробности 		

36. Является ли груз органическим пероксидом? Да/нет 		
	
Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) для упаковки массой 	
	50 кг, °С 		
	
Требуется ли регулирование температуры? Да/нет 		
	
Предлагаемая контрольная температура для упаковки весом 50 кг, °С 		
	
Предлагаемая аварийная температура для упаковки весом 50 кг, °С 		

37. Выделяет ли груз при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы? 	

Да/нет 		

Если да, указать подробности 		

38. Обладает ли груз окисляющими свойствами? Да/нет 		

Если да, указать подробности 		

39. Коррозионная активность по отношению к: 		
	
Низколегированной стали, мм/год 		
при температуре °С 		
	
Алюминию, мм/год 		
при температуре °С 		
	
Другим упаковочным материалам (указать конкретно) 		
		мм/год при температуре °С 		

40. Другие значимые химические свойства 		

      
     
Вредные биологические эффекты 

41. ЛК при вдыхании, мл/м, 		
или 		
мг/л. Время воздействия, ч 		
	
Подопытные животные 		

42. ЛК при проглатывании, мг/кг 		
Подопытные животные 		

43. ЛК при попадании на кожу, мг/кг 		
Подопытные животные 		

44. Концентрация насыщенного пара при 20 °С, мл/м 		

45. Период времени, в течение которого вызывается видимый некроз кожной ткани животного, 	
ч 		подопытные животные 		

46. Другие данные, включая человеческий опыт 		

      
     
Дополнительная информация 

Рекомендуемые действия при аварии:		
	Пожар (включая эффективные и неэффективные средства огнетушения) 	
	
Разлив или россыпь 		
		
47. Недопускаемые воздействия на груз (удар, температура нагревания или охлаждения, 	
степень увлажнения и т.д.) 		

48. Возникают ли опасные свойства при взаимодействии		
	с воздухом 		
	
с водой 		
49. Дополнительные замечания относительно особых свойств и условий транспортирования 	
груза 		

      
     
Транспортные требования при перевозке в крытых вагонах и контейнерах 

50. Подробная характеристика упаковки и надписи на таре (в случае двойной упаковки указать 	
внутреннюю и наружную) 		

51. Масса отдельного грузового места, кг; вместимость первичной тары и норма ее наполнения	

52. С какими веществами нельзя совместно хранить и перевозить и по какой причине 		

53. Способ очистки вагона (контейнера) после выгрузки. Необходимость промывки и 	
обезвреживания, какими силами и средствами это должно быть проведено 		

54. Требования техники безопасности при погрузке, выгрузке и хранении груза	

      
     
Транспортные требования при перевозке в цистернах 

55. Из какого металла должен быть изготовлен котел цистерны и требуется ли специальное 	
покрытие 		

56. Минимальное испытательное давление 		

57. Минимальная толщина стенок корпуса 		

58. Требования к нижним сливным устройствам, если таковые имеются 		

59. Устройства для сброса давления 		

60. Степень наполнения 		

61. Неприемлемые конструкционные материалы 		

62. Температура налива продукта, С 		

63. Требуется ли разогрев груза при сливе в теплый и холодный период года и какой способ 	
разогрева 		

64. Предлагаемый способ слива, время слива 		

65. Способ очистки, обезвреживания, нейтрализации цистерн после слива 		

      

Дата представления характеристики 		

Подпись руководителя 
предприятия-грузоотправителя 		

МП 

Приложение N 4
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

 Таблица совместной перевозки опасных грузов 
(с изменениями на 20 ноября 2023 года)

Клас-
сифи-
каци-
он-
ный шифр 	2111
2112 
2113 
2114 
2115 
2116
2117 	2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217 
 * 	2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227 	2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317 	2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327 	2331
2332
2333
2334
2334
2336
2337 	2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347 	2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357 	2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367 	3011
3012
3013 	3021
3022
3023 	3021
3022
3023 	3041
3042 	4121
4122
4123 	4131
4132
4133 	4141
4142
4143 	4211
4212
4213 	4231
4232
4232 	4241
4242 
4243 	4251
4252
4253 	4311
4312
4313 	4321
4322
4323 	4331
4332
4333 	4341
4342
4343 	4351
4352
4353 	4361
4362
4363 	4371
4372 
4373 	4381 	5171 	6111
6112
6113 	6121
6122
6123 	6131
6132 	6161
6162 	6171
6172 	6181
6182 	8011
8012
8013 	8021
8022
8023 	8051
8052 	8061
8062
8063 	8071
8072
8073 	8081 
8082
8083 	8092 
8093 	9012
9013 	9022
9023 	9032
9033 	9042 	9053 	9063 	9083 	9092
9093 	
________________
     * Наименование колонки в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года Протоколом СЖТ СНГ от 20 ноября 2023 года N 79. - См. предыдущую редакцию. 

2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	- 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227 	- 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3011
3012
3013 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3021
3022
3023 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3031
3032
3033 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3041
3042 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3051
3052
3053
3063 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
4111
4112
4113 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4121
4122
4123 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
4132
4133 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4142
4143 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4151
4152
4161
4162
4171
4172
4173
4181
4182 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
4211
4212
4213 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4221
4222
4223 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	

4231
4232
4233 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4241
4242
4243 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4251
4252
4253 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
4311
4312
4313 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
4321
4322
4323 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
4331
4332
4333 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
4341
4342
4343 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
4351
4352
4353 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
4361
4362
4363 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
4371
4372
4373 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
4381 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
5111
5112
5113 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
5121
5131
5132
5141
5142 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
5151
5152
5153 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
5161
5162
5163 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
5171 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
5212
5222
5232
5242 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
6111
6112
6113 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
6121
6122
6123 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
6131
6132 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
6141
6142
6151
6152 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
6161
6162 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
6171
6172 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	+ 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
6181
6182 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8011
8012
8013 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8021
8022
8023 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	

8031
8032
8041
8042 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
8051
8052 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
8061
8062
8063 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8071
8072
8073 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8081
8082
8083 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	- 	
8092
8093 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9012
9013 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9022
9023 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9032
9033 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9042 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9053 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9063 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9073 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
9083 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9092
9093 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	

Грузы, не имеющие N ООН (вместо N ООН стоит прочерк " - ") должны перевозиться как грузы 9 класса с классификационными шифрами 9092, 9093, имеющие категорию "Другие опасные вещества, материалы и изделия". 
     (Абзац дополнительно включен с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53)

Условные обозначения 	"-" 	- запрещена совместная перевозка данных грузов	
	"+" 	- возможна совместная перевозка данных грузов 	

      
Приложение N 5
 к Правилам перевозки опасных
грузов по железным дорогам 

Таблица возможной совместимости перевозки опасных грузов с неопасными грузами 

Наименование 	Классы опасных грузов 	
неопасных грузов 	2.1 	2.2 	2.3 	3 	4.1 	4.2 	4.3 	5.1 	5.2 	6.1 	8 	9 	
Растительные масла и жиры 	+ 	- 	- 	+ 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
Пушно-меховые изделия, кожа и другие ценные грузы 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
Писчебумажные изделия и книги 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
Предметы электротехники и точной механики 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	+ 	
Химико-
фармацефтические, лекарственные, парфюмерно-
косметические товары 	- 	+ 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	
Домашние вещи, игрушки 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
Продовольственные и хлебофуражные продукты 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
Прочие неопасные грузы 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	+ 	- 	+ 	- 	+ 	

Условные обозначения: 	"-" 	- запрещена совместная перевозка данных грузов	
	"+" 	- возможна совместная перевозка данных грузов 	

      
Приложение N 6
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

Маркировка и знаки опасности*   
(с изменениями на 22 ноября 2021 года) 

      

 Общие требования 
1. На транспортную тару и транспортные средства с опасными грузами должны быть нанесены знаки опасности, согласно колонке 9 Алфавитного указателя опасных грузов.

Знаки опасности для грузов классов 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 должны удовлетворять приведенным ниже требованиям и по цвету, символам и форме соответствовать образцам, приведенным в п.7.

Примечание: В некоторых случаях знаки опасности, приведенные в п.7, изображены с пунктирным внешним контуром в соответствии с п.2. Этот контур не требуется, если знак располагается на контрастном фоне.

2. Знаки опасности, наносимые на упаковку, должны иметь форму квадрата, поставленного на вершину, с минимальными размерами 100 х 100 мм. Они должны быть обведены по всему периметру линией того же цвета, что и изображенный на знаке символ, проведенной параллельно кромке на расстоянии 5 мм от нее. Знаки располагаются на контрастном фоне или обводятся внешним пунктирным или сплошным контуром. В зависимости от размеров упаковки размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что они будут ясно видимыми.

3. Знаки опасности, наносимые на газовые баллоны, содержащие вещества класса 2, с учетом их формы и расположения защитных устройств, при нанесении на нецилиндрическую (суживающуюся) часть этих баллонов могут быть уменьшены. Знак основной опасности и цифры на любом знаке должны быть полностью видны и символы должны оставаться различимыми.

4. Знаки опасности условно делятся на две половины. Верхняя половина знака используется для символа, а нижняя - для текста и номера класса.

Примечание: На знаках опасности для классов 2, 3, 5.1, 5.2, 8 и 9 в нижнем углу должен указываться соответствующий номер класса. На знаках для классов 4.1, 4.2 и 4.3 и для классов 6.1 и 6.2 в нижнем углу должны указываться только цифры "4" и "6", соответственно.

5. Символы, текст и цифры должны быть четко видимыми и нестираемыми и должны быть черного цвета на всех знаках опасности, кроме:

а) знаков опасности для класса 8, где текст (если таковой имеется) и номер класса должны быть белого цвета;

б) знаков опасности с полностью зеленым, красным или синим фоном, где они могут быть белого цвета;

в) знаков опасности образца N 2.1 на баллонах и баллончиках для газов под N ООН 1011, 1075, 1965 и 1978, где они могут быть размещены непосредственно на самом сосуде, если цвет его поверхности обеспечивает достаточно контрастный фон.

6. Знаки опасности должны соответствовать предписанным образцам и наноситься таким образом, чтобы они не стирались и оставались видимыми, должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного ухудшения их качества.

7. Образцы знаков опасности 

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 2
Газы 

(N 2.1) 

Воспламеняющиеся газы 

Символ (пламя): черный или белый (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5в); фон: красный; цифра "2" в нижнем углу 	

	
(N 2.2) 

Невоспламеняющиеся, неядовитые, (нетоксичные) газы 

Символ (газовый баллон): черный или белый; фон: зеленый; цифра "2" в нижнем углу 	

ЗНАК ОПАСНОСТИ 
КЛАССА 3
Легковоспламеняющиеся жидкости 

		
(N 2.3) 

Ядовитые (токсичные) газы 

Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра "2" в нижнем углу 	(N 3) 

Символ (пламя): черный или белый; фон: красный; цифра"3" в нижнем углу 	

ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 4.1 
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества	ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 4.2 
Самовозгорающиеся вещества 	
		
(N 4.1) 

Символ (пламя): черный; фон: белый с семью вертикальными красными полосами; цифра "4" в нижнем углу 	(N 4.2) 

Символ (пламя): черный; фон: верхняя половина белая, нижняя - красная; цифра "4" в нижнем углу 	

ЗНАК ОПАСНОСТИ 
КЛАССА 4.3 
Вещества, выделяющие 
воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	
	
(N 4.3) 

Символ (пламя): черный или белый; фон: синий; цифра "4" в нижнем углу 	

ЗНАК ОПАСНОСТИ 
КЛАССА 5.1 
Окисляющие вещества	ЗНАК ОПАСНОСТИ 
КЛАССА 5.2 
Органические пероксиды 	
		
(N 5.1) 

Символ (пламя над окружностью): черный; фон: желтый; цифры "5.1 в нижнем углу 	(N 5.2) 

Символ (пламя): черный или белый; фон: верхняя половина красная, нижняя - желтая; цифры "5.2" в нижнем углу 	

ЗНАК ОПАСНОСТИ
КЛАССА 6.1
Ядовитые (токсичные) вещества

(N 6.1)

Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу 

ЗНАК ОПАСНОСТИ 
КЛАССА 6.2 
Инфекционные вещества	

(N 6.2) 

В нижней половине знака могут иметься надписи "ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО" и "В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕЧКИ НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЬ ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ") 

Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи: черные; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу 	

ЗНАК ОПАСНОСТИ 
КЛАССА 8 
Едкие (коррозионные) вещества	ЗНАК ОПАСНОСТИ 
КЛАССА 9 
Прочие опасные вещества и изделия 	

(N 8) 

Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие руку или металл): черный; фон: верхняя половина белая, нижняя - черная с белой каймой; цифра "8" белая в нижнем углу 	(N 9) 

Символ (семь вертикальных полос в верхней половине): черный; фон: белый; подчеркнутая цифра "9" в нижнем углу 	

 Размещение знаков опасности 
8. За исключением случаев, когда применяются требования, предусмотренные в п.2, все знаки опасности на транспортной таре, упаковке должны быть:

а) размещены на одной и той же поверхности тары, упаковки, если размеры тары, упаковки позволяют сделать это;

б) размещены на таре, упаковке таким образом, чтобы никакая часть или компонент тары и никакой другой знак или другая маркировка не закрывали и не загораживали их;

в) размещены рядом, если требуется нанесение более одного знака опасности.

Если тара, упаковка имеет неправильную форму или размеры которой не позволяют разместить на ней знак опасности, то в этом случае знак опасности может быть нанесен на тару, упаковку с помощью прочно прикрепленной бирки или иным подходящим способом.

9. На вагоны, контейнеры, в которых перевозятся опасные грузы, должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие указанным в Алфавитном указателе, которые должны удовлетворять требованиям, изложенным в п.15. Знаки опасности располагаются на контрастном фоне или обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром.

10. Знаки опасности, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должны быть удалены или закрыты.

11. Знаки опасности на контейнерах, в том числе контейнерах-цистернах, наносятся с четырех сторон (исключено требование наносить знаки опасности сверху контейнеров). 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
      
12. Если знаки опасности, прикрепленные к контейнерам, не видны снаружи перевозящих их вагонов, то такие же знаки опасности должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. В ином случае размещать знаки опасности на вагоне не требуется.

При контрейлерной перевозке знаки опасности должны прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. На боковых сторонах вагона знаки опасности могут не наноситься, если:

на автотранспортной цистерне или транспортном средстве, в котором опасные грузы перевозятся навалом, имеющиеся знаки опасности видны;

на автотранспортном средстве, в котором опасные грузы перевозятся в упаковках, установлены и видны знаки опасности, соответствующие перевозимым упаковкам.

13. Знаки опасности на вагонах, перевозящих грузы насыпью или навалом, в упакованном виде, на вагонах-цистернах должны размещаться на обеих боковых сторонах вагона.

14. На порожних вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах, не прошедших очистку и дегазацию, а также на порожних вагонах и контейнерах для перевозки грузов навалом или насыпью, не прошедших очистку, должны быть нанесены такие же знаки опасности, как и для ранее перевозимого груза.

15. Знаки опасности, которые наносятся на вагоны и контейнеры, должны:

а) иметь размеры не менее 250 x 250 мм, с линией того же цвета, что и символ, проходящей с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм от нее;

б) соответствовать знаку опасности, наносимому на грузовое место или упаковку, данного опасного груза, в отношении цвета и символа (см. п.6);

в) иметь высоту цифр, обозначающих номер класса не менее 25 мм;

г) иметь между символом и номером класса опасности номер аварийной карточки, если он не размещен на вагоне или контейнере в виде отдельной таблички в соответствии с п.24. Номер аварийной карточки размещается в прямоугольнике на белом фоне (см. п.24). Перед номером аварийной карточки указываются буквы "АК". Высота цифр номера аварийной карточки должна быть не менее 100 мм. В случае, когда груз обладает несколькими видами опасности, номер аварийной карточки должен быть указан только на основном знаке опасности. 
(Пункт "г" в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2010 года Протоколом СЖТ СНГ от 14 мая 2010 года N 52; в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53. - См. предыдущую редакцию) 

 Маркировка в виде табличек оранжевого цвета 
16. Прямоугольные таблички оранжевого цвета, соответствующие положениям п.21, должны быть прикреплены рядом со знаками опасности (так чтобы они были хорошо видны) на боковых сторонах каждого:

- вагона-цистерны,

- контейнера-цистерны,

- вагона или контейнера, в котором груз перевозится навалом.

Эти таблички должны наноситься на вагоны и контейнеры, в которых опасные грузы в грузовых местах (упаковках) перевозятся повагонной или контейнерной отправкой.

Для грузов, имеющих прочерк вместо номера ООН (в соответствии с графой 1 Алфавитного указателя имеется прочерк "-" ), табличка оранжевого цвета не наносится. 
(Абзац дополнительно включен с 1 сентября 2010 года Протоколом СЖТ СНГ от 14 мая 2010 года N 52) 
17. На этих табличках оранжевого цвета в соответствии с п.22 должны быть указаны код опасности и номер ООН, предписанные соответственно в колонках 6 и 1 Алфавитного указателя.

18. Если таблички оранжевого цвета, прикрепленные к контейнерам не видны снаружи вагона, то такие же таблички должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона.

19. Требования п.16-18 применяются также к порожним, не прошедшим очистку, дегазацию или дезактивацию,

- вагонам-цистернам;

- контейнерам-цистернам;

а также к порожним вагонам и контейнерам для перевозки грузов навалом, не прошедшим очистку или дезактивацию.

20. Маркировка в виде табличек оранжевого цвета, не относящаяся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должна быть снята или закрыта сплошным покрытием.

21. Таблички оранжевого цвета должны иметь 40 см в основании, в высоту 30 см, черную окантовку шириной 15 мм и могут быть световозвращающими (светоотражающими). Применяемые материалы должны быть атмосферостойкими, не должны стираться при любых погодных условиях и обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки. Табличка не должна отделяться от ее крепления.

Таблички могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.

Примечание: Оранжевый цвет табличек в условиях нормального использования должен иметь координаты цветности, лежащие в поле диаграммы цветности, ограниченной следующими координатами: 

Координаты цветности точек, расположенных по углам поля диаграммы: 	
X 	0,52 	0,52 	0,578 	0,618 	
Y 	0,38 	0,40 	0,422 	0,38 	

Коэффициент яркости светоневозвращающего (светонеотражающего) цвета 0,22, светоотражающего цвета > 0,12.

Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света - 45° при угле зрения 0°.

Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°: минимум 20 кандел на люкс на 1 м.

22. Код опасности и номер ООН должны состоять из цифр черного цвета высотой не менее 100 мм и толщиной линий 15 мм. Номер ООН должен указываться в нижней части таблички, а код опасности - в верхней. Они должны разделяться черной горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей табличку пополам. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года Протоколом СЖТ СНГ от 21 октября 2010 года N 53. - См. предыдущую редакцию)

Пример таблички оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН. 

	Код опасности (2 или 3 цифры, перед которыми в соответствующих случаях проставляется буква "Х"; см. п.23)

Номер ООН (4 цифры) 	

Фон - оранжевый.

Окантовка, поперечная полоса и цифры - черного цвета с толщиной линий 15 мм.

Для каждого размера таблички оранжевого цвета предусматривается допуск 10%.

 Значение кодов опасности 
23. Код опасности для веществ классов 2-9 состоит из двух или трех цифр.

Цифры обозначают следующие виды опасности:

2 Выделение газа в результате давления или химической реакции

3 Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости

4 Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества

5 Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения)

6 Ядовитость (токсичность) или опасность инфекции

7 Радиоактивность

8 Едкость (коррозионная активность)

9 Опасность самопроизвольной бурной реакции 

Примечание: Опасность самопроизвольной бурной реакции включает обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва, распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением значительного количества тепла и воспламеняющихся и/или ядовитых (токсичных) газов.

Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности.

Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной цифры, после этой цифры ставится ноль.

Однако следующие сочетания цифр имеют особое значение: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99.

Если перед кодом опасности стоит буква "Х", то это означает, что данное вещество вступает в опасную реакцию с водой. В этом случае вода может использоваться лишь с одобрения компетентного органа.

Коды опасности, перечисленные в колонке 6 Алфавитного указателя, имеют следующие значения: 

20 	удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности	
22 	охлажденный сжиженный газ, удушающий	
223 	охлажденный сжиженный газ, воспламеняющийся	
225 	охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)	
23 	воспламеняющийся газ	
238 	воспламеняющийся газ, едкий (коррозионный)	
239 	воспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной реакции	
25 	окисляющий (интенсифицирующий горение) газ	
26 	газ ядовитый (токсичный)	
263 	ядовитый (токсичный) газ, воспламеняющийся	
265 	ядовитый (токсичный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)	
268 	ядовитый (токсичный) газ, едкий (коррозионный)	
28 	едкий (коррозионный) газ	
285 	едкий (коррозионный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)	
30 	легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С - 60°С, включая предельные значения) или легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 60°С, разогретые до температуры, равной или превышающей их температуру вспышки, или самонагревающаяся жидкость	
323 	легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов	
Х323 	легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
33 	легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С)	
333 	пирофорная жидкость	
Х333 	пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
336 	сильновоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная)	
338 	сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная)	
Х338 	сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с водой*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
339 	сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции	
36 	легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С - 60°С, включая предельные значения), слабоядовитая (слаботоксичная), или самонагревающаяся жидкость, ядовитая (токсичная)	
362 	легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов	
Х362 	легковоспламеняющаяся ядовитая (токсичная) жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
368 	легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), едкая (коррозионная)	
38 	легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23°С - 60°С, включая предельные значения), слабокоррозионная, или самонагревающаяся жидкость, едкая (коррозионная)	
382 	легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов	
Х382 	легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
39 	легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции	
40 	легковоспламеняющееся твердое вещество или самореактивное вещество, или самонагревающееся вещество	
423 	твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов	
Х423 	легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
43 	твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)	
44 	легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии при высокой температуре 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
446 	легковоспламеняющееся твердое вещество, ядовитое (токсичное), в расплавленном состоянии при высокой температуре 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 
	
46 	легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, ядовитое (токсичное)	
462 	ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов	
Х462 	твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
48 	легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, едкое (коррозионное)	
482 	едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов	
Х482 	твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
50 	окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество	
539 	легковоспламеняющийся органический пероксид	
55 	сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество	
556 	сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, ядовитое (токсичное)	
558 	сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, едкое (коррозионное)	
559 	сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции	
56 	окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое (токсичное)	
568 	окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое (токсичное), едкое (коррозионное)	
58 	окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), едкое (коррозионное)	
59 	окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное самопроизвольно вести к бурной реакции	
60 	ядовитое (токсичное) или слабоядовитое вещество	
606 	инфекционное вещество	
623 	ядовитая (токсичная) жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов	
63 	ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 60°С, включая предельные значения)	
638 	ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С - 60°С, включая предельные значения), едкое (коррозионное)	
639 	ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60°С), способное самопроизвольно вести к бурной реакции	
64 	ядовитое (токсичное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся	
642 	ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов	
65 	ядовитое (токсичное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)	
66 	сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество	
663 	сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60°С)	
664 	сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся	
665 	сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)	
668 	сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, едкое (коррозионное)	
669 	сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции	
68 	ядовитое (токсичное) вещество, едкое (коррозионное)	
69 	ядовитое (токсичное) или слабоядовитое (слаботоксичное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции	
70 	радиоактивный материал	
78 	радиоактивный материал, едкий (коррозионный)	
80 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество	
Х80 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, опасно реагирующее с водой*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
823 	едкая (коррозионная) жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов	
83 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения)	
Х83 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), опасно реагирующее с водой*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
839 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции	
Х839 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции и опасно реагирующее с водой	
84 	едкое (коррозионное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся	
842 	едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов	
85 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)	
856 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) и ядовитое (токсичное)	
86 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное)	
88 	сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество	
Х88 	сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, опасно реагирующее с водой*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
883 	сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23°С-60°С, включая предельные значения)	
884 	сильноедкое (сильнокоррозионное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся	
885 	сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)	
886 	сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное)	
Х886 	сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное), опасно реагирующее с водой*	
________________
     * Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.
	
89 	едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции	
90 	опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества	
99 	прочие опасные вещества, перевозимые при высокой температуре 	
(Строка в редакции, введенной в действие с 1 января 2022 года Протоколом СЖТ СНГ от 22 ноября 2021 года N 75. - См. предыдущую редакцию) 

      
24. Если в соответствии с п.15 г) основной знак опасности не содержит номер аварийной карточки, то он должен наноситься на вагон, контейнер отдельной табличкой белого цвета размером 400 х 200 мм с окантовочной линией черного цвета толщиной 10 мм. Перед номером указываются "АК". Буквы "АК" и номер аварийной карточки должны быть высотой не менее 70 мм. Белая табличка с номером аварийной карточки размещается рядом со знаком опасности.

Таблички белого цвета должны быть атмосферостойкими, не должны стираться при любых погодных условиях и обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки. Табличка не должна отделяться от ее крепления.

Таблички могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.

 Примеры размещения номера аварийной карточки 

Вариант 1 	

(Вариант 1 в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2010 года Протоколом СЖТ СНГ от 14 мая 2010 года N 52. - См. предыдущую редакцию)	

Вариант 2 

	

Приложение N 7
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

Отбор и подготовка вагонов и контейнеров в противопожарном отношении для перевозки грузов 
(с изменениями на 8 декабря 2022 года) 
1. Крытые вагоны и контейнеры, которые предъявляются под перевозку опасных грузов, а также грузов, указанных в пунктах 2.2.23, 2.2.24, 2.2.26, а также грузов, поименованных в приложении 7"а" к настоящим Правилам, должны быть исправными в техническом отношении, не иметь щелей (просветов) и иметь исправную крышу. Отверстия, люки в крыше и стенах вагонов должны иметь исправные плотнозакрывающиеся крышки.

2. Пригодность вагонов и контейнеров для перевозки вышеуказанных грузов устанавливает грузоотправитель. Грузоотправитель может отказаться от погрузки грузов в вагон или контейнер при наличии в них неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание груза при перевозке.

Исправность кузова проверяется изнутри вагона или контейнера при закрытых дверях в светлое время суток. Осмотр в темное время суток производится в хорошо освещенных местах. При проверке исправности кузова вагона особое внимание обращается на места соединения опалубки крыши с деревянной обшивкой боковых стен, фрамуг - с обшивкой торцевых стен, а у вагона с переходной площадкой - также на место соединения опалубки крыши с обшивкой торцевой стены, выходящей на тормозную площадку. Обнаруженные при осмотре щели и неплотности в кузове вагона и контейнера обводятся мелом и должны быть устранены.

Подготовка вагонов и контейнеров под погрузку, заделка щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров производится грузоотправителем или в соответствии с требованиями внутренних правил или инструкций.

3. При погрузке грузов средствами железной дороги пригодность вагонов и контейнеров, заделка щелей в вагонах и контейнерах производится железной дорогой.

4. Заделка щелей конструктивных щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров при погрузке грузов, перечисленных в п.п.2.2.23, 2.2.26 настоящих Правил и в приложении 7"а" к настоящим Правилам, за исключением грузов, помеченных (*), производится толем, рубероидом, плотным картоном или другим аналогичным материалом. Для плотного прилегания к щели материал, используемый для заделки, прикрепляется деревянными планками на гвоздях или другим надежным способом. Заделка должна производиться с внутренней стороны вагона или контейнера. Дверь, через которую производится погрузка, заделывается снаружи.

Другие неопасные грузы, предъявляемые к перевозке в решетчатой упаковке с применением легкогорючих материалов (ткань, рогожа, стружка, солома, бумага) для защиты от повреждения, должны грузиться в вагоны, подготовленные аналогичным способом.

Грузы, указанные в приложении 7"а", за исключением грузов, помеченных (*), и предъявляемые к перевозке в плотной таре (дощатой, фанерной, картонной), разрешается отгружать без заделки щелей и зазоров в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров.

5. Заделка конструктивных щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров при погрузке грузов, перечисленных в п.2.2.24. и грузов, помеченных (*), в приложении 7"а" к настоящим Правилам, производится крафт-бумагой на жидком стекле, или деревянными рейками с применением войлочных прокладок, или стеклотканью на клеевой основе.

Перед погрузкой каракуля грузоотправитель должен обить (оклеить) изнутри весь кузов стеклотканью.

Способы заделки указаны в приложении 8 к настоящим Правилам.

После заделки щелей грузоотправитель (а при погрузке средствами железной дороги - железная дорога) должен вторично осмотреть вагон или контейнер изнутри при закрытых дверях и люках.

По окончании погрузки двери вагона для более плотного прилегания к наружной раме проема укрепляются снаружи тремя деревянными клиньями, которые забиваются между нижней обвязкой двери и направляющими кронштейнами.

6. При перевозке грузов, поименованных в приложении 7"а", и указанных в пункте 2.2.24 с номерами ООН 1327 и 3360, а также неопасных грузов в решетчатой или бумажной упаковке, с применением в качестве упаковочных материалов ткани, рогожи, бумаги, стружки, соломы, в верхней части накладной грузоотправитель обязан проставить штемпели красного цвета "Легкогорючий", "Прикрытие 0-0-1". В вагонном листе такие отметки проставляются железной дорогой. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 15 мая 2019 года N 70; в редакции, введенной в действие с 1 января 2020 года Протоколом СЖТ СНГ от 16 октября 2019 года N 71; в редакции, введенной в действие с 1 января 2023 года Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77. - См. предыдущую редакцию)

Приложение N 7а
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

     
Перечень грузов,
при погрузке которых осуществляется подготовка вагонов и контейнеров с соблюдением условий приложения 7* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Вата льняная, медицинская, хлопчатобумажная, целлюлозная, шелковая, шерстяная

Ветошь (тряпье)

Войлок и изделия войлочные

Волокна животного и растительного происхождения, влажные или сырые (номер ООН 1372)

Волокно для текстильных изделий

Гранитоль обувной

Джутовая ткань и изделия из джутовой ткани

Довольствие вещевое (в случае отгрузки под этим наименованием обмундирования, текстильных изделий)* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Дрань плетеная и штукатурная

Изделия из камыша, лозы, соломы, травы, тростника, коры, лыка

Изделия из бумаги и картона

Изделия ковровые* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Изделия меховые* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Изделия текстильные, галантерейные* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Изделия трикотажные* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Изделия швейной и текстильной промышленности, кроме брезентовых и из клеенки* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Каракуль выделанный* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Ковры всякие* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Кора древесная всякая

Лен* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Лоза, ракитник (прутья ивовые)

Лучина (соломка) для спичек, коробок, штор и изделий из них

Макулатура

Мебель мягкая

Меха* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Мука древесная

Опилки древесные

Отходы льняные, пеньковые, пера, пуха, трикотажа, хлопковые, целлулоида, целлюлозы

Перо, пух и изделия из них

Планеры

Плиты древесноволокнистые изоляционные

Пряжа всякая

Пушнина* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Сажа белая

Самолеты, вертолеты и другие авиационные средства транспортирования

Стружки древесные всякие

Сырье лекарственное растительное

Табак в листьях

Ткани всякие, кроме брезентовых прорезиненных* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Торф и торфяная продукция

Трикотаж* 
________________ 
* Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п.5 приложения 7 настоящих Правил.

Трут древесный

Углерод технический

Фотопленка на нитроцеллюлозной основе

Хворост

Целлюлоза

Шелуха

Шпон

Щепа

Щиты строительные из соломы, лозы и камыша

      
      
Приложение N 8
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

Способы подготовки вагонов и контейнеров в противопожарном отношении 

 1. Порядок заделки щелей в крытых вагонах бумагой на жидком стекле 
1.1 Для заделки щелей этим способом применяется бумага мешочная или крафт-оберточная, плотностью не менее 60 г/м.

Жидкое стекло (клей силикатный - силикат натрия технический), которое применяется в качестве клея и одновременно огнестойкого соединения, наносится на всю поверхность одной стороны бумаги, которая приклеивается.

Нанесение жидкого стекла непосредственно на поверхность кузова вагона с применением бумаги, не смазанной жидким стеклом, запрещается.

Поверхность, на которую наклеивается бумага, должна быть предварительно очищена от пыли.

1.2 Устранение просвета в стенах вагона и щелей в местах соединения опалубки крыши с обшивкой боковых стен, фрамуг с обшивкой торцевых стен, а у вагонов с ручным тормозом также в местах соединения опалубки крыш с обшивкой торцевой стены, которая выходит на тормозную площадку, производится заклеиванием их полосами бумаги шириной 150 мм. Полосы наклеиваются симметрично по отношению к щели по всей ее длине с выходом за концы не менее чем на 50 мм.

При заклеивании щелей большой длины составными полосами концы полос в местах соединения должны накладываться один на другой на 50-100 мм.

1.3 Перед устранением просветов в люках ставень люка плотно закрывается и замыкается на закидки, которые закрепляются проволокой.

Для обеспечения более плотного прилегания ставня люка к раме он дополнительно притягивается за кольцо проволокой, концы которой закручиваются вокруг гвоздя, вбиваемого в верхнюю планку рамки люка.

На лист бумаги размером 500 x 800 мм наносится с одной стороны слой жидкого стекла так, чтобы была покрытая вся площадь листа бумаги, после чего этот лист накладывается на люковой просвет и приклеивается к обшивке стены (рис.8.1).

Запрещается оставлять поверхность бумаги со стороны люка не покрытой жидким стеклом.

1.4 Перед заделкой печной разделки проверяется плотность прилегания крышки и скобы.

Лист бумаги размером 700 x 700 мм покрывается с одной стороны жидким стеклом и приклеивается к изоляционному кожуху каркаса печной разделки (рис.8.2).

1.5 Заделка нерабочей двери вагона производится в следующем порядке: дверь вагона плотно закрывается, запирается дверной накладкой и укрепляется снаружи деревянными клиньями. Просветы (щели) между дверью и наружной рамой дверного проема заклеиваются изнутри вагона полосами шириной 150 мм по всему периметру дверного проема.

      
Рис.8.1. Заделка люкового отверстия бумагой:
1 - закидка люка; 2 - кольцо; 3 - проволочная закрутка;
4 - бумага; 5 - место приклеивания бумаги (заштриховано)

Рис.8.2. Заделка печной разделки бумагой: 
1 - место приклеивания; 2 - бумага 
1.6 Просветы (щели) в дверном проеме рабочей двери вагона устраняются после его загрузки следующим образом: на бумажную полосу шириной 200 мм с одного края вдоль полосы на ширину 50 мм наносится жидкое стекло, затем полоса складывается вдвое без перегиба и края склеиваются так, чтобы в средней части полосы образовался валик.

Такие склеенные бумажные полосы заготавливаются в количестве, достаточном для наклеивания по периметру дверного проема.

Подготовленные полосы с валиками промазываются жидким стеклом с одной стороны склеенного края на ширину 50 мм и приклеиваются к дверным вертикальным стойкам, верхнему дверному брусу и полу вагона так, чтобы полосы на всю ширину валика выступали за наружную раму дверного проема (рис.8.3). В местах соединения валики не должны иметь разрывов, для чего края валиков вставляются один в другой на 30-50 мм.

После приклеивания валиков на них наносится жидкое стекло.

Приклеивание валика к полу вагона производится после его загрузки.

После окончания загрузки рабочая дверь вагона осторожно закрывается, чтобы не повредить (не смять) валики, которые должны плотно прилегать к двери, и укрепляется клиньями.

      
Рис.8.3. Заделка щелей в рабочей двери вагона бумагой:
1 - место приклеивания; 2 - деревянный клин; 3 - валик из бумаги 

 2. Порядок заделки щелей и неплотностей в крытых вагонах стеклотканью на клеевой основе 
2.1 Для заделки щелей могут использоваться стеклоткань (любых марок неразряженной структуры) и три клеевых состава, изготовленных на основе:

коагулюма в бензоле и полимере К-9 (20:80); 

полимера К-9 и жидкого стекла (70:30);

коагулюма в бензоле, полимера К-9 и жидкого стекла (10:70:20).

Для приготовления клея могут применяться и другие связующие материалы, которые отвечают требованиям пожарной безопасности.

Поверхность, на которую наклеивается стеклоткань, должна быть предварительно очищена от пыли.

2.2 Заделка люка боковой стены и печного отверстия стеклотканью производится так же, как и бумагой.

2.3 Заделка неплотностей дверного проема и порога дверного проема производится подготовленными полосами стеклоткани шириной 200-250 мм, которые приклеиваются:

в месте соединения стойки и двери с брусом со створкой двери (рис.8.4);

в месте соединения пола со створкой двери и порогом дверного проема (рис.8.5).

2.4 Заделка боковой стены производится путем наклеивания полос стеклоткани шириной 100-120 мм в местах соединения крыши со створкой и боковой стеной по всей длине неплотностей с выходом за концы не менее чем на 30-50 мм. 

Рис.8.4. Заделка щелей дверного проема; 
1 - дверная стойка с брусом; 
2 - створка двери; 
3 - стеклоткань 	Рис.8.5. Заделка щелей порога дверного проема: 
1 - продольная балка рамы вагона; 
2 - пол; 3 - стеклоткань; 
4 - створка двери; 
5 - порог дверного проема 	

            
2.5 Заделка щелей верхней части дверного проема вагона (рис.8.6) производится после его загрузки путем наклеивания стеклоткани в местах соединения обвязки крыши с продольной балкой стены над дверным проемом и створки двери с рельсом.

      
Рис.8.6. Заделка щелей в верхней части дверного проема 
      
1 - балка боковой стены над дверным проемом; 2 - стеклоткань; 
3 - обвязка крыши продольная;  4 - рельс; 5 - створка двери 
2.6 Заделка зазора между створками двери (рис.8.7) осуществляется наклеиванием полос стеклоткани шириной до 200 мм по всей длине зазора.

2.7 Заделка зазора между обвязкой крыши и торцевой стеной (рис.8.8) производится наклеиванием полос стеклоткани шириной до 200 мм по всей длине зазора. 

Рис.8.7. заделка зазора между створками двери:

1 - створка двери с брусом левая; 
2 - створка двери правая; 
3 - стеклоткань 	Рис.8.8. заделка зазора между обвязкой кровли и торцевой стеной:

1 - обвязка крыши поперечная; 
2 - стенка торцевая; 
3 - стеклоткань 	

 3. Порядок заделки неплотностей в контейнерах 
3.1 Щели в дверных проемах и между створками двери контейнера заделываются бумажными валиками, изготовленными в соответствии с п.1.6 настоящего приложения.

Валики приклеиваются изнутри контейнера - к правой и левой дверным стойкам, к потолку и полу.

Кроме того, валики приклеиваются изнутри контейнера на месте соединения левой и правой створок двери к вертикальному бруску левой створки двери (рис.8.9) за исключением крупнотоннажного контейнера с исправными уплотнительными прокладками.

Вентиляционные отверстия заклеиваются листом бумаги размером 130x130 мм, промазанным жидким стеклом.

      
      
Рис.8.9. Заделка щелей бумагой в дверном проеме контейнера:
1 - валик из бумаги; 2 - место приклеивания 
3.2 Заделка неплотностей в контейнерах стеклотканью на клеевой основе производится в порядке, указанном в п.2 настоящего приложения.

Приложение N 9
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 
(В редакции, введенной в действие
 с 1 января 2021 года
Протоколом СЖТ СНГ
 от 27 ноября 2020 года N 73. -
См. предыдущую редакцию) 
Зарезервировано.

Приложение N 10
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

     
Перечень опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки 
(с изменениями на 19 октября 2018 года) 
     
Таблица П.10.1
(В редакции, введенной в действие
 с 1 января 2019 года
 Протоколом СЖТ СНГ
 от 19 октября 2018 года N 69. -
 См. предыдущую редакцию) 

Номер 	Вещество или 	Класси- 	Вид 	Род подвиж- 	Вид отправки 	Указания 	Штемпеля на 	Номер 	Номер 	
ООН 	изделие, наименование груза 	фикаци-
онный шифр 	(метод) упаков-
ки 	ного состава 		о необхо-
димости сопровож-
дения 	о возмож-
ности совмест-
ной перевозки 	перево-
зочных документах 	знака опас-
ности 	аварий-
ной карточки 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	
0029 	Капсюли-детонаторы неэлектрические для взрывных работ 	1.1B 	E105 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнер-
ная 	Не требуется 	В, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	191 	
0030 	Капсюли-детонаторы электрические для взрывных работ 	1.1B 	E104 	То же 	То же 	То же 	В, S 	То же 	1а 	191 	
0059 	Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора 	1.1D 	E120 	- " - 	- " - 	- " - 	D, С, S 	- " - 	1а 	192 	
0065 	Шнур детонирующий, гибкий 	1.1D 	E124 	- " - 	- " - 	- " - 	D, С, S 	- " - 	1а 	192 	
0099 	Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин 	1.1D 	E134 	- " - 	- " - 	- " - 	D, C, S 	- " - 	1а 	192 	
0124 	Снаряды перфораторные для нефтескважин без капсюля-детонатора 	1.1D 	E138, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D, С, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	192 	
0161 	Порох бездымный 	1.3C 	E226 	То же 	То же 	То же 	C, S 	То же 	1а 	190 	
0278 	Патроны для нефтескважин 	1.4C 	E113 	- " - 	- " - 	- " - 	D, C, S 	- " - 	1а 	190 	
0290 	Шнур детонирующий в металлической оболочке 	1.1D 	E125 	- " - 	- " - 	- " - 	D, С, S 	- " - 	1a 	192 	
0377 	Капсюли-
воспламенители 	1.1B 	E142 	- " - 	- " - 	- " - 	В, S 	- " - 	1а 	191 	
0381 	Патроны для запуска механизмов 	1.2C 	E114 	- " - 	- " - 	- " - 	C, D, S 	- " - 	1а 	189 	
0409 	Трубки детонационные с защитными элементами 	1.2D 	E137 	- " - 	- " - 	- " - 	D, С, S 	- " - 	1а 	189 	
0439 	Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора 	1.2D 	E120 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтей-
нерная 	Не требуется 	D, С, Е, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	189 	
0442 	Заряды взрывчатые промышленные без капсюля-детонатора 	1.1D 	E156 	То же 	То же 	То же 	D, С, Е, S 	То же 	1а 	192 	

Примечания: 1. Обозначение упаковки принято согласно главам 2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п.9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет. 

2. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов выключать автотормоза вагонов не требуется. 

Таблица П.10.2
(В редакции, введенной в действие
 с 1 января 2019 года
 Протоколом СЖТ СНГ
 от 19 октября 2018 года N 69. -
 См. предыдущую редакцию)

Услов- 	Классифи- 	Дополни- 	Особые 	Вид 	Род 	Вид отправки 	Указания 	Штемпеля на 	Номер 	Номер 	
ный номер 	кационный шифр 	тельная опасность 	усло-
вия 	(метод) упаков-
ки 	подвижного состава 		о необходи-
мости сопровож-
дения 	о возмож-
ности совмест-
ной перевозки 	перевозочных документах 	знака опасности 	аварий-
ной карточки 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	
101 	1.1D 	- 	- 	E22b (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D 	"ВМ", "Прикрытие", в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	107 	
102 	1.1B 	- 	- 	E137 	То же 	То же 	То же 	В, S 	То же 	1а 	143 	
103 	1.1D 	- 	- 	E8, E9, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная. мелкими партиями 	- " - 	D 	- " - 	la 	114 	
104 	1.1G 	- 	- 	E139 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	104 	
105 	1.1D 	- 	- 	E120 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	D, С, Е, S 	То же 	la 	101 	
106 	1.1D 	- 	- 	E122 	То же 	То же 	- " - 	D, C, S 	" 	la 	101 	
107 	1.1D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная 	- " - 	D, C, E, S 	" 	la 	133 	
108 	1.1D 	- 	- 	E121 	То же 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D, С, S 	" 	la 	104 	
109 	1.1B 	- 	- 	Е105 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	Не требуется 	В, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	104 	
110 	1.1F 	- 	- 	E112 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	F, S 	То же 	1а 	139 	
112 	1.1B 	- 	- 	E104 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	В, S 	- " - 	1а 	104 	
113 	1.1D 	- 	- 	E117, E103 (см. п.9.1.7) 	То же 	То же 	- " - 	D 	- " - 	1а 	101 	
114 	1.1D 	- 	- 	Е106 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D, С, Е, S 	- " - 	1а 	133 	
115 	1.1D 			E6, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	- " - 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	112 	
116 	1.1E 	- 	- 	E112 	Крытый вагон 	- " - 	- " - 	D, С, Е, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	139 	
117 	1.1B 	- 	- 	E128 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	B, S 	То же 	1а 	143 	
118 	1.1D 	- 	15 	E2, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	- " - 	D, S 	- " - 	1а 	111 	
119 	1.1D 	- 	2 	E6, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D 	"Особо опасно - ВМ N 119", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	112 	
120 	1.1F 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная 	- " - 	F, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	139 	
121 	1.1D 	6.1 	178 	E17, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	- " - 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la, 6a 	113 	
122 	1.1C 	- 	- 	E226, E119 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D, С, Е, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	107 	
123 	1.1D 	- 	- 	E106, E113 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	То же 	D, С, Е, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	133 	
124 	1.1J 	- 	- 	E106, E103, (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	J, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а, 3 	130 	
125 	1.1D 	- 	- 	E8, E103 (см. п.9.1.7) 	То же 	То же 	То же 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	117 	
126 	1.1D 	- 	2 	E6, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецвагон 	- " - 	- " - 	D 	"Особо опасно - ВМ N 126", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	112 	
127 	1.1D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	- " - 	- " - 	D, С, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	152 	
128 	1.1D 	- 	- 	E156, E1, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	D, С, Е, S 	То же 	la 	101 	
129 	1.1C 	- 	- 	E226 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	С, S 	- " - 	la 	107 	
130 	1.1D 	- 	- 	E157 	Крытый желтый вагон 	То же 	- " - 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии см. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	112 	
131 	1.1D 	- 	178 	E103 	Крытый вагон 	- " - 	- " - 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	152 	
132 	1.1D 	- 	- 	Е2 	То же 	- " - 	- " - 	D, С, S 	То же 	la 	111 	
133 	1.1D 	- 	- 	E4 	- " - 	- " - 	- " - 	D 	- " - 	la 	107 	
134 	1.1D 	- 	- 	E13, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	D, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	111 	
137 	1.1D 	- 	2, 178 	E103, E6, E26 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D 	"Особо опасно - ВМ N 137", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	116 	
138 	1.1F 	- 	- 	E146, Е106 (см. п.9.1.7) 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя; спецвагон 	Повагонная 	Не требуется 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	139 	
140 	1.1D 	- 	- 	E125 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	D, С, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	101 	
141 	1.1D 	- 	2 	E6. E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	- " - 	D 	"Особо опасно - ВМ N 141", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	112 	
142 	1.1D 	- 	- 	E26, E2, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецкон-тейнерная, мелкими партиями 	- " - 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	111 	
143 	1.1D 	- 	- 	E13, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	То же 	- " - 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	112 	
144 	1.1D 	- 	15 	E26, E11, E2, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон, спецконтейнер 	- " - 	- " - 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	111 	
145 	1.1F 	- 	- 	E106, E113,
E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	- " - 	F, S 	То же 	1а 	133 	
148 	1.1D 	- 	- 	E124 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	D, С, S 	- " - 	1а 	101 	
149 	1.1D 	- 	- 	E109 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	107 	
151 	1.1D 	- 	- 	E118, E106,
E103 (см.
п.9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	- " - 	D, C, E, S 	То же 	1а 	146 	
153 	1.1F 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная мелкими партиями 	Не требуется 	F, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	152 	
154 	1.1D 	- 	- 	E11, E8, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	То же 	D 	"BM", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	112 	
155 	1.1D 	- 	- 	E11 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецкон-тейнерная, мелкими партиями 	- " - 	D, S 	То же 	la 	111 	
156 	1.1D 	- 	- 	E107, E1, E103 (см. п.9.1.7) 	То же 	То же 	- " - 	D, С, Е, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	101 	
157 	1.1D 	- 	- 	E137 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D, S 	То же 	la 	143 	
158 	1.1F 	- 	178 	E103 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	F, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	152 	
159 	1.1L 	- 	178 	E103 	То же 	То же 	То же 	1.1L 	"BM", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	119 	
161 	1.1D 	- 	- 	E134 	- " - 	- " - 	- " - 	D, С, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	133 	
162 	1.1D 	- 	- 	E106 	- " - 	Повагонная 	- " - 	D, E, C, S 	"BM", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	139 	
163 	1.1L 	- 	178 	E103 	- " - 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	1.1L 	То же 	la 	137 	
164 	1.1B 	- 	- 	E142 	- " - 	То же 	- " - 	В, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	104 	
165 	1.1F 	- 	- 	E106 	- " - 	- " - 	- " - 	F, S 	То же 	1a 	133 	
166 	1.1D 	- 	- 	E138 	- " - 	- " - 	- " - 	D, C, E 	- " - 	1а 	133 	
167 	1.1D 	- 	- 	E11, E103 (см. П.9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	D 	"BM", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	la 	111 	
168 	1.1D 	- 	- 	E6, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	112 	
170 	1.1E 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	То же 	Е, D, S 	То же 	1а 	139 	
171 	1.1D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	- " - 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	152 	
172 	1.1F 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная 	- " - 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	151 	
173 	1.1J 	- 	- 	E103, E106 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	J, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	148 	
174 	1.1F 	- 	- 	E146,
E106 (см. п.9.1.7) 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	То же 	F, S 	То же 	1а 	151 	
175 	1.1E 	- 	178 	E103 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	С, D, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	152 	
176 	1.1D 	- 	131 	E22a, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	- " - 	D, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	101 	
179 	1.1D 	- 	2 	E2, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон, изотермический вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	- " - 	D 	"Особо опасно - ВМ N 179", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	129 	
180 	1.1D 	- 	- 	E4 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	119 	
181 	1.1D 	- 	- 	E138, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D, С, S 	То же 	1а 	101 	
182 	1.1D 	- 	2 	E6, E26, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	То же 	D 	"Особо опасно - ВМ N 182", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	112 	
187 	1.1J 	- 	- 	E103 	Открытый подвижной состав, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	- " - 	J, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	186 	
188 	1.1E 	- 	- 	E146 	То же 	То же 	- " - 	Е, D, S 	То же 	1а 	183 	
189 	1.1F 	- 	- 	E146 	- " - 	- " - 	- " - 	F, S 	- " - 	1а 	181 	
190 	1.1F 	- 	- 	E146 	- " - 	- " - 	- " - 	F, S 	- " - 	1а 	182 	
191 	1.1F 	- 	- 	E146 	- " - 	- " - 	- " - 	F, S 	- " - 	1а 	183 	
192 	1.1F 	- 	- 	E146 	- " - 	- " - 	- " - 	F, S 	- " - 	1а 	184 	
199 	- 	- 	16 	E103 	Крытый желтый вагон 	Мелкими партиями 	Не требуется 		"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	112 	
201 	1.2B 	- 	- 	E137 	Крытый вагон 	Повагонная мелкими партиями 	То же 	В, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	144 	
202 	1.2D 	- 	- 	E137 	То же 	То же 	- " - 	D, S 	То же 	1а 	144 	
203 	1.2L 	- 	- 	E106, E123 (см. п.9.1.7) 	- " - 	Повагонная 	- " - 	1.2L 	- " - 	1а 	132 	
205 	1.2F 	- 	- 	E138, E139 (см. п.9.1.7) 	- " - 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	F, S 	- " - 	1а 	140 	
209 	1.2B 	- 	- 	E128 	- " - 	То же 	- " - 	В, S 	- " - 	1а 	144 	
211 	1.2G 	- 	- 	E139 	- " - 	- " - 	- " - 		- " - 	1а 	144 	
212 	1.2F 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя 	Повагонная 		F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	140 	
213 	1.2G 	8 	- 	E102 	Крытый вагон 	- " - 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а, 8 	156 	
214 	1.2D 	- 	178 	E103 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	D, S 	То же 	1а 	134 	
216 	1.2L 	- 	178 	E103 	То же 	То же 	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) 	1.2L 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	138 	
217 	1.2D 	- 	- 	E125 	- " - 	- " - 	Не требуется 	D, С, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	105 	
218 	1.2D 	- 	- 	E106, E157 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	То же 	D, E, (C), S 	То же 	1а 	140 	
219 	1.2D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецкон-тейнерная 	Не требуется 	D, С, Е, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	134 	
220 	1.2D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	D, С, E, S 	То же 	1а 	134 	
222 	1.2D 	- 	- 	E107 	То же 	То же 	- " - 	D, С, S 	- " - 	1а 	144 	
223 	1.2F 	- 	- 	E107 	- " - 	- " - 	- " - 	F, S 	- " - 	1а 	134 	
225 	1.2F 	- 	- 	E119, E112 (см. п.9.1.7) 	- " - 	- " - 	- " - 	F, S 	- " - 	1а 	140 	
226 	1.2D 	- 	- 	E120 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	- " - 	D, C, E, S 	- " - 	1а 	149 	
228 	1.2G 			E102 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	G, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	103 	
229 	1.2F 	- 	- 	E106 	То же 	То же 	- " - 	F, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	134 	
230 	1.2C 	- 	- 	E114 	- " - 	- " - 	- " - 	C, D, S 	То же 	1а 	105 	
231 	1.2F 	- 	- 	E106 	- " - 	Повагонная 	- " - 	F, S 	- " - 	1а 	140 	
232 	1.2G 	- 	- 	E130 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	G, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	103 	
233 	1.2G 	- 	- 	E106 	То же 	То же 	То же 	D, S 	То же 	1а 	103 	
234 	1.2C 	- 	- 	E22, E158, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецкон-тейнерная, мелкими партиями 	- " - 	C, S (С) 	- " - 	1а 	108 	
235 	1.2E 	- 	- 	E112, E122,
E103 (см.
п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	C, D, E, S 	- " - 	1а 	140 	
236 	1.2C 	- 	- 	E146,
E103 (см.
п.9.1.7) 	Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя спецконтейнер 	Повагонная спецконтейнерная, мелкими партиями 	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) 	C, S 	- " - 	1а 	108 	
237 	1.2D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная 	Не требуется 	D, E, C, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	140 	
239 	1.2G 	- 	- 	E4, E103 (см. п.9.1.7) 	То же 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	G, S 	То же 	1а 	155 	
240 	1.2G 	- 	- 	E106 	- " - 	Повагонная 	- " - 	G, S 	- " - 	1а 	140 	
250 	1.2J 	- 	- 	E103 	- " - 	- " - 	- " - 	J 	- " - 	1а, 3 	157 	
251 	1.2E 	- 	178 	E103 	- " - 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	E, S 	- " - 	1a 	134 	
252 	1.2F 	- 	- 	E146 (см.
П.9.6.8 4.C1) 	- " - 	Повагонная 	- " - 	F, S 	"BM", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	126 	
253 	1.2D 	- 	- 	E156 	- " - 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D, C, E, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	149 	
254 	1.2G 	- 	- 	E122,
E119 (см. п.9.1.7) 	- " - 	То же 	- " - 	G, S 	То же 	1a, на внутренней поверхности упаковки -7б 	122 	
257 	1.2F 	- 	- 	E146 (см.
п.9.1.7) 	Крытый вагон, полувагон или изотерми-
ческий вагон по указанию грузоотпра-
вителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	Не требуется Требуется 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	175 	
260 	1.2L 	- 	- 	E149 	Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер 	То же 	Не требуется 	L 	То же 	1a 	185 	
263 	1.2F 	- 	- 	E112, E119,
E103 (см.
п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	F, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	159 	
264 	1.2F 	2.1 	- 	E106 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a, 2 	164 	
301 	1.3G 	- 	- 	E20, E103 (см. п.9.1.7) 	То же 	То же 	То же 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	120 	
302 	1.3C 	- 	- 	E22, E158, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотпра-
вителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	С, S 	То же 	1a 	109 	
303 	1.3G 	- 	- 	E115 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	124 	
304 	1.3C 	- 	- 	E21 	То же 	То же 	- " - 	С, D, Е, S 	- " - 	1a 	120 	
305 	1.3C 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотпра-
вителя, спецконтейнер, спецвагон 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) 	С, D, E, S 	- " - 	1a 	109 	
306 	1.3H 	- 	- 	E102 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	Н, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	131 	
307 	1.3C 	- 	- 	E119, E226, E122,
E103 (см.
п.9.1.7) 	То же 	То же 	То же 	С, S 	То же 	1а 	109 	
308 	1.3C 			E22, E158, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотпра-
вителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	С, G, S 	- " - 	1а 	109 	
309 	1.3G 	- 	- 	E135 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	G, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	106 	
310 	1.3G 	- 	- 	E137 	То же 	То же 	То же 	G, S 	То же 	1а 	106 	
311 	1.3G 	- 	- 	E134 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1а 	124 	
312 	1.3J 	- 	- 	E102, E106, (см. п.9.1.7) 	- " - 	Повагонная 	- " - 	J, S 	- " - 	1а, 3 	142 	
313 	1.3G 	- 	- 	E156 	- " - 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	124 	
314 	1.3G 	- 	- 	E139 	- " - 	То же 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	124 	
316 	1.3G 	- 	- 	E133 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	135 	
317 	1.3G 	- 	- 	E133 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	124 	
318 	1.3C 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя. Спецвагон 	Повагонная 	- " - 	C, D, E, S 	- " - 	1a 	147 	
319 	1.3G 	- 	- 	E102 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	Не требуется 	G, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	135 	
320 	1.3C 	- 	109 	E2 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	С, D, S 	То же 	1a 	120 	
321 	1.3L 		178 	E103, E102,
E106 (см.
п.9.1.7) 	То же 	То же 	- " - 	1.3L 	"BM", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	154 	
322 	1.3C 	- 	- 	E114 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	- " - 	C, D, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	106 	
323 	1.3G 	- 	- 	E150 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	G, S 	То же 	1a 	124 	
324 	1.3G 	8 	- 	E102 	То же 	То же 	- " - 	G, S 	- " - 	1a, 8 	125 	
325 	1.3G 	- 	- 	E143 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	106 	
328 	1.3C 	- 	105 	E15, E226 (см. п.9.1.7) 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	109 	
329 	1.3G 	- 	- 	E102 	Крытый вагон 	Повагонная 	Не требуется 	G, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	124 	
330 	1.3C 	- 	- 	E226 	То же 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	C,S 	То же 	1a 	109 	
331 	1.3G 	- 	- 	E130 	- " - 	То же 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	124 	
332 	1.3G 	- 	- 	E147 	- " - 	Повагонная 	- " - 	G, S 	- " - 	1a 	135 	
333 	1.3G 	8 	- 	E102, E103 (см. п.9.1.7) 	- " - 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	G, S 	- " - 	1a, 8 	128 	
337 	1.3C 	- 	178 	E103, E158 (см. п.9.1.7) 	- " - 	То же 	- " - 	C, D, S 	- " - 	1a 	109 	
350 	1.3G 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Транспорт в системе специальных перевозок 	Требуется 	- " - 	"BM", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	169 	
351 	1.3G 	- 	- 	E146 	То же 	То же 	То же 	- 	То же 	1a 	187 	
352 	1.3G 	- 	- 	E146 	- " - 	- " - 	- " - 	- 	- " - 	1a 	188 	
353 	1.3C 	- 	- 	E146 	Открытый подвижной состав, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	Не требуется 	C, E, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1a 	177 	
358 	1.3C 	- 	- 	E146 	Открытый подвижной состав, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	Не требуется 	С, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	178 	
359 	1.3G 	- 	- 	E146 	То же 	То же 	То же 	С, S 	То же 	1а 	179 	
360 	1.3J 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию отправителя, спецвагон 	Транспорт в системе специальных перевозок 	Требуется 	- " - 	"ВМ", "Не спускать с горки", "ЯВ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	168 	
361 	1.3J 	- 	- 	E146 	То же 	То же 	То же 	- " - 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	167 	
362 	1.3J 	- 	- 	E146 	- " - 	- " - 	- " - 	- 	То же 	1а 	166 	
363 	1.3J 	- 	- 	E146 	- " - 	- " - 	- " - 	- 	- " - 	1а 	171 	
364 	1.3C 			E146, E103 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотпра-
вителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	Не требуется 	С, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1а 	162 	
365 	1.3J 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя спецвагон 	Транспорт в системе специальных перевозок 	Требуется 	- 	То же 	1а 	170 	
401 	1.4D 	- 	- 	E125 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D, С, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1б 	121 	
402 	1.4S 	- 	- 	E137 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	121 	
403 	1.4G 	- 	- 	E126, E103 (см. п.9.1.7) 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	110 	
405 	1.4G 	- 	- 	E102 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	136 	
406 	1.4C 	- 	- 	E114 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	- " - 	С, D, S 	- " - 	1б 	121 	
407 	1.4G 	- 	- 	E143 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	G, S 	"BM", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1б 	121 	
408 	1.4S 	- 	178 	E103 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	153 	
409 	1.4D 	- 	- 	E121 	- " - 	- " - 	- " - 	D, С, S 	- " - 	1б 	121 	
410 	1.4S 	- 	- 	E142 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	121 	
411 	1.4G 	- 	- 	E141 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	153 	
412 	1.4G 	8 	- 	E102 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б, 8 	127 	
413 	1.4S 	- 	- 	E143 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	121 	
414 	1.4S 	- 	- 	E116 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	123 	
415 	1.4G 	- 	178 	E103 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	153 	
416 	1.4B 	- 	- 	E104 	- " - 	- " - 	- " - 	В, S 	- " - 	1б 	121 	
417 	1.4S 	- 	- 	E106 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	141 	
418 	1.4D 	- 	- 	E137 	- " - 	- " - 	- " - 	D, S 	- " - 	1б 	145 	
419 	1.4B 	- 	- 	E142 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	B, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1б 	121 	
420 	1.4S 	- 	- 	E141 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	121 	
421 	1.4B 	- 	178 	E103 	- " - 	- " - 	- " - 	B, S 	- " - 	1б 	153 	
422 	1.4S 	- 	- 	E114 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	121 	
424 	1.4C 	- 	178 	E103 	- " - 	- " - 	- " - 	C, D, S 	- " - 	1б 	153 	
425 	1.4C 	- 	- 	E113 	- " - 	- " - 	- " - 	C, D, S 	- " - 	1б 	121 	
426 	1.4G 	- 	- 	E102 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	141 	
427 	1.4G 	- 	- 	E156 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	123 	
428 	1.4G 	- 	- 	E134 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	123 	
429 	1.4G 	- 	- 	E135 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	121 	
430 	1.4G 	- 	- 	E102 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	136 	
431 	1.4S 	- 	178 	E103 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	153 	
432 	1.4G 	- 	- 	E115 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	123 	
433 	1.4S 	- 	- 	E145 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	121 	
435 	1.4D 	- 	178 	E103 	- " - 	- " - 	- " - 	D, C, S 	- " - 	1б 	141 	
437 	1.4S 	- 	- 	E151 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	123 	
438 	1.4G 	- 	- 	E137 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	145 	
439 	1.4C 	- 	- 	E226, E116 (см. п.9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	С, D, Е, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1б 	110 	
440 	1.4S 	- 	- 	E141 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	121 	
441 	1.4B 	- 	- 	E128 	- " - 	- " - 	- " - 	В, S 	- " - 	1б 	153 	
443 	1.4G 	- 	- 	E150 	- " - 	- " - 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	123 	
444 	1.4D 	- 	- 	E124 	- " - 	- " - 	- " - 	D, С, S 	- " - 	1б 	121 	
445 	1.4S 	- 	- 	E104 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	121 	
446 	1.4S 	- 	- 	E139 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	110 	
447 	1.4S 	- 	- 	E105 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	121 	
448 	1.4F 	- 	178 	E103 	- " - 	- " - 	- " - 	F, S 	- " - 	1б 	153 	
450 	1.4S 	- 	- 	E112 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	110 	
451 	1.4F 			E106 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	- " - 	F, S 	- " - 	1б 	141 	
455 	1.4G 	6.1 	- 	E134 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	16, 6a 	127 	
458 	1.4S 	- 	178 	E103 (см. п.9.1.7) 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	118 	
471 	1.4S 	- 	- 	E112 (см. п.9.1.7) 	- " - 	- " - 	- " - 	S* 	- " - 	1б 	160 	
476 	1.4S 	- 	- 	E146 	Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	- " - 	F, S 	- " - 	1б 	180 	
477 	1.4G 	- 	- 	E146 	Открытый подвижной состав, спецконтейнер 	То же 	- " - 	G, S 	- " - 	1б 	180 	
501 	1.5D 	- 	- 	E12 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	- " - 	D, C, Е, S 	- " - 	1в 	102 	
507 	1.5D 	- 	- 	E9,E8 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	- " - 	D, C, E, S 	- " - 	1в 	115 	
521 	1.5D 	- 	178 	.E103 (см. п.9.1.7), стальные барабаны 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D, С, Е, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п.3.6.6 и другие штемпеля согласно п.3.3.7 настоящих Правил 	1в 	115 	

Примечания: 1. Дополнительная опасность устанавливается согласно гл.2 Рекомендаций ООН.

2. В графе "Особые условия" использованы следующие обозначения:

2 - данное вещество, содержащее меньше спирта, воды или флегматизатора, чем указано в гл.2 Рекомендаций ООН, не должно транспортироваться без специального разрешения компетентного органа власти;

15 - в малых количествах - не более 500 г - и при содержании не менее 10% воды по массе это вещество может быть отнесено к подклассу 4.1 с учетом специальных положений в отношении способа упаковки;

16 - образцы новых или существующих ВМ могут отгружаться и перевозиться по указанию компетентных органов для целей испытания, классификации, исследования и конструкторской разработки, контроля качества или они могут перевозиться в качестве торговых образцов. Масса образцов ВМ, не увлажненных и не десенсибилизированных, должна быть не более 10 кг в мелкой упаковке по предписанию компетентных органов. Масса образцов, увлажненных или десенсибилизированных, должна составлять не более 25 кг;

105 - нитроцеллюлоза, содержащая не менее 25% спирта по массе или не менее 18% пластифицирующего вещества по массе и не более 12,6% азота на сухую массу, упакованная в емкости, изготовленные таким образом, чтобы отсутствовала возможность взрыва по причине увеличения внутреннего давления, может быть отнесена к подклассу 4.1;

109 - такие ВМ допускаются к перевозке только после того, как их свойства будут изучены и они будут классифицированы в соответствии с критериями испытаний. Классификация должна осуществляться соответствующими компетентными органами либо грузоотправителем;

131 - флегматизированное вещество должно быть существенно менее чувствительным, чем сухое PETN;

178 - данное наименование должно использоваться только в случае отсутствия в списке другого соответствующего наименования и только при одобрении компетентных властей страны, осуществляющей отправку.

3. Обозначение упаковки принято согласно гл.2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п.9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет. Допускается использовать в качестве наружного упаковочного комплекта окантованный древесноволокнистый ящичный поддон по ОСТ В84-2160-84 с максимальной массой нетто 600 кг.

4. Допускается перевозка ВМ с ограничением для группы совместимости С, если ВМ перевозятся в комплекте (перевозка с ограничением указывается в скобках).

5. Обозначение S* означает, что группы совместимости S можно перевозить совместно с грузами всех групп совместимости, кроме А и L.

6. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов выключать автотормоза вагонов не требуется.

Приложение N 11
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

Упаковка взрывчатых материалов 

Метод упа-
ковки 	Внутренние упаковочные комплекты 	Наружные упаковочные комплекты 	Особые требования к упаковке или исключения 	
________________ 
См. примечание к таблице. 

Е2 	Емкости металлические, бумажные, пластмассовые. Листы полимерные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G). 

Дополнительно для 0219 - тринитрорезерцина, барабаны пластмассовые со съемным днищем (1A2)	1 для всех рубрик; 

2 для 0004, 0076, 0077, 0078, 0132, 0154, 0216, 0219, 0234, 0235, 0236, 0386, 0394 	
Е4 	Емкости из фибрового картона, металлические, бумажные, пластмассовые, из текстильной ткани, прорезиненные	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 		
	Нет необходимости 	Барабаны алюминиевые, со съемным днищем (1B2), фибровые (1G), стальные, со съемным днищем (1A2), пыленепроницаемые 		
Увлажненные вещества 	
Е6 	Мешки полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). 
Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2) фибровые (1G)		
	Мешки резиновые, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные.	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2).

Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2), фибровые (1G) 		
	Промежуточные: мешки резиновые, из текстильной ткани, прорезиненные 			
Вещества десенсибилизированные 	
	То же, что и для увлажненных, за исключением того, что любые ящики из фибрового картона могут использоваться в качестве внутреннего упаковочного комплекта, а мешки из текстильной ткани - в качестве промежуточного упаковочного комплекта. 		
Е8 	Емкости из водонепроницаемого материала. Листы водонепроницаемые 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G)		
Е9 	Мешки маслостойкие полимерные. Листы полимерные. Банки металлические 	Мешки бумажные, многослойные, водостойкие (5M2) из текстильной ткани, уплотненные (5L2) из текстильной ткани, водостойкие (5L3) из полимерной ткани (5H1, 5H2 или 5H3), из полимерной пленки (5H4). 

Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) стальные, со съемным днищем (1A2) 		
________________ 
Если используются мешки 5H2, 5H3 или 5H4, применение внутреннего упаковочного комплекта не обязательно. 
	
Е10 	Мешки бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные. Листы бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 		
Е11 	Мешки бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные.
Листы бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 		
Е12 	Мешки маслостойкие. Листы полимерные 	Мешки бумажные, многослойные, водостойкие (5M2), из полимерной ткани (5H1, 5H2 или 5H3), из полимерной пленки (5H4), из текстильной ткани, уплотненные (5L2), из текстильной ткани, водостойкие (5L3).

Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) стальные, со съемным днищем (1A2) 		
________________
      Если используются мешки 5H2 или 5H3, применение внутреннего упаковочного комплекта не обязательно.
	
Увлажненные вещества 	
Е13 	Мешки полимерные. 
Листы полимерные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F).

Барабаны фибровые (1G)		
Сухие вещества	
	Мешки бумажные, полимерные. 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2).		
	Ящики из фибрового картона. Листы полимерные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) . Барабаны фибровые (1G)		
Е15 	Нет необходимости 	Барабаны алюминиевые со съемным днищем (1B2), стальные со съемным днищем (1A2)		
	Мешки бумажные водонепроницаемые полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные. Листы полимерные из текстильной ткани, прорезиненные	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), из фибрового картона (4G), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 		
Е17 	Банки металлические. Сосуды стеклянные, пластмассовые	Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	47 	
Е20 	Емкости металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A). Барабаны фибровые (1G)	55 
57 	
Е21 	Ящики из фибрового картона. Банки металлические. Емкости бумажные, водонепроницаемые пластмассовые, не подверженные генерации статического электричества с содержащимися в них веществами	Ящики деревянные с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 		
Е22 	Мешки крафт-бумажные полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фанерные (1D), фибровые (1G)	11 для 0411 	
	Емкости из фибрового картона металлические, пластмассовые 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D) из древесного материала (4F)	10 	
	Нет необходимости 	Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2), фибровые (1G), фанерные (1D)	8, 9, 10 	
		Канистры стальные с несъемным днищем (3A1), стальные со съемным днищем (3A2)		
Е26 	Емкости металлические, бумажные, пластмассовые. Листы полимерные. Мешки полимерные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G). Мешки плотные (5H2)	53 	
Е102 	По предписанию компетентного органа 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева, обычные (4C1), с вкладышем фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), из фибрового картона (4G), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2), фибровые (1G) 	48, 52, 13 	
Е103 	По предписанию компетентного национального органа. Отличительный знак государства для автотранспортных средств при международных перевозках страны, от имени которой действует компетентный орган, должен включаться в перевозочный документ и гласить следующее: "Упаковочный комплект разрешен компетентным органом ...". 		
Е104 	Емкости из фибрового картона, металлические, бумажные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A)	57 	
Е105 	Емкости из фибрового картона, металлические. Промежуточные: ящики из фибрового картона, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A)	57, 21, 22, 24 	
Е106 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2) 	За исключением N 0434, 0435: 49 	
				
Е107 	Детонаторы вторичные, являющиеся готовыми изделиями и представляющие собой закрытые трубки из металла, пластмассы или картона, содержащие бризантные ВВ или смеси бризантных ВВ с пластифицированными добавками 		
	Нет необходимости 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 		
Детонаторы вторичные, формованные или прессовванные в трубках или в капсюлях, не закрытых с торцов 	
	Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые. Листы полимерные, бумажные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F)		
Е108 	Разделительные перегородки во внешнем упаковочном комплекте. Емкости металлические, пластмассовые, деревянные	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	23 	
Е109 	Емкости металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A)	28, 57 	
Е112 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2)	13 	
Е113 	Емкости из фибрового картона, пластмассовые, металлические 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F)		
Е114 	Емкости из фибрового картона, пластмассовые, деревянные, металлические 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A)	57 	
Е115 	Емкости из фибрового картона, металлические, крафт-бумажные (для патронов подкласса 1.4G и 1.4S) пластмассовые, деревянные	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), пластики твердые (4H2), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
Е116 	Мешки (для небольших коробок) полимерные, из текстильной ткани. Ящики из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Разделительные перегородки во внешнем упаковочном комплекте	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 		
Е117 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F)	57, 14 	
Е119 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1) (только для зарядов в коробках), из натурального дерева обычные с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2)		
Е120 	Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Трубки из фибрового картона из эквивалентных материалов	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	30, 31 	
Е121 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F)	32, 57 	
Е122 	Ящики из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B) из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F)	57 	
Е123 	Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости из фибрового картона, металлические 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1) с металлическим вкладышем, фанерные (4D), из древесного материала (4F) с металлическим вкладышем, стальные (4A)	29, 35, 49 	
Е124 	Бобины 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G)	33 	
Е125 	Мешки полимерные. Бобины. Листы крафт-бумажные, полимерные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F)	34 	
Е126 	Бобины. Емкости из фибрового картона 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F)		
Е128 	Ящики с разделительными перегородками из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Поддоны с разделительными перегородками из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Банки металлические с разделительными перегородками	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F), стальные (4A) 	23, 36 	
Е130 	Емкости из фибрового картона, пластмассовые. Листы бумажные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G), пластмассовые со съемным днищем (1H2)	37 	
Е133 	Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости металлические, пластмассовые, из фибрового картона. Листы крафт-бумажные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), из твердой пластмассы (4H2). Барабаны фибровые (1G), пластмассовые со съемным днищем (1H2)	52 	
Е134 	Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F)		
Е135 	Мешки полимерные. Бобины. Листы крафт-
бумажные, полимерные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F)		
Е137 	Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные. Поддоны пластмассовые, деревянные	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F), фиброкартон (4C), пластики твердые (4H2) 	38, только для 0106, 0107, 0257, 0367, 0408, 0409, 0410 56 	
Е138 	По предписанию компетентного органа 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F)		
Е139 	Емкости металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A)	28 только для 0121 	
Е140 	Мешки водостойкие 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4B), из древесного материала (4F), стальные (4A)	57 	
Е141 	Емкости из фибрового картона, металлические, деревянные. Листы бумажные. Поддоны пластмассовые	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
Е142 	Ящики из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные. Банки металлические. Поддоны из фибрового картона, пластмассовые. Промежуточные (нет необходимости, если внутренняя тара - ящики, но обязательно, если поддоны): ящики из фибрового картона	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	41, 57 	
Е143 	Ящики из фибрового картона, металлические, деревянные. Трубки из фибрового картона. Поддоны пластмассовые	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 		
Е145 	Емкости из фибрового картона, металлические, для заклепок взрывчатых пластмассовые, деревянные	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
Е146 	Нет необходимости	По предписанию компетентного органа 		
Е147 	Емкости из фибрового картона, металлические 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G)		
Е150 	Ящики из фибрового картона. Емкости металлические, пластмассовые. Листы крафт-бумажные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны фибровые (1G)	12, 52 	
Е151 	Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4C), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A). Барабаны фибровые (1G)	43, 44, 45 	
Е153 	Листы из фибрового картона, гофрированные. Трубки из фибрового картона. Промежуточные: емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые	Ящики алюминиевые (4B), из дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	46 	
Е156 	Разделительные перегородки в наружном комплекте. Мешки полимерные. Ящики и трубки из фибрового картона. Трубки пластмассовые, металлические	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 		
Е157 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F)		
Е158 	Мешки крафт-бумажные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани, прорезиненные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2), фибровые (1G), фанерные (1D)	8, 10 	
	Емкости из фибрового картона, металлические 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Составные упаковочные комплекты, полимерный сосуд (емкость) в ящике из твердой пластмассы (6HH2) 	10 	

Примечание. В графе "Особые требования к упаковке или исключения" приняты следующие обозначения:

1 - водорастворимые вещества при упаковке следует помещать в водонепроницаемые емкости;

2 - упаковки не должны содержать свинца;

8 - внутренняя поверхность металлических упаковочных комплектов должна быть оцинкована, окрашена или защищена иным образом. Чистая сталь не должна соприкасаться с метательным взрывчатым веществом;

9 - стальные барабаны и канистры должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не имели пазов и щелей, в которые мог бы попасть и задержаться бездымный порох;

10 - металлические емкости должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать снижение риска взрыва из-за повышения внутреннего давления по внутренним или внешним причинам;

11 - внутренние упаковочные комплекты должны закрываться герметически;

12 - наружные деревянные ящики могут иметь вкладыш из белой жести и герметически закрываемую крышку;

13 - открытые концы внутренних упаковочных комплектов должны быть закрыты крышками с мягкой прокладкой, или наружный упаковочный комплект должен иметь мягкие прокладки;

21 - в промежуточный упаковочный комплект должно быть помещено не более 10 внутренних упаковочных комплектов;

22 - внутренние или промежуточные упаковочные комплекты должны быть отделены от наружного упаковочного комплекта зазором по меньшей мере в 25 мм посредством распорок (планок) или прокладочного материала, например такого, как опилки;

23 - внутренние упаковочные комплекты должны быть отделены от наружного пространством не менее 25 мм, заполненным прокладочным материалом - опилками, древесными стружками и т.д.;

24 - во внутренних металлических упаковочных комплектах капсюли-детонаторы должны быть с обоих концов укреплены прокладочным материалом;

28 - металлические внутренние упаковочные комплекты должны быть защищены прокладочным материалом;

30 - кумулятивные заряды должны быть упакованы таким образом, чтобы предотвратить их соприкосновение друг с другом;

31 - конические выемки кумулятивных зарядов должны быть направлены вовнутрь попарно или группами с целью сведения к минимуму кумулятивного действия зарядов при случайном инициировании;

32 - концы изделия должны быть изолированы или обязательно следует использовать полимерные мешки в качестве внутреннего упаковочного комплекта;

33 - концы детонирующего шнура должны быть изолированы и крепко связаны;

34 - концы детонирующего шнура должны быть изолированы. Свободные пространства должны быть заполнены упаковочным материалом;

35 - упаковочные комплекты должны быть герметически закрыты, чтобы предотвратить доступ воды;

36 - изделия должны иметь прокладки, предотвращающие их соприкосновение между собой;

37 - трубки ракет (пиротехнических средств) должны быть закупорены, а средства воспламенения полностью защищены;

38 - взрыватели должны быть отделены друг от друга во внутреннем упаковочном комплекте;

41 - капсюли должны быть упакованы слоем фетра, бумаги или пластмассы, поглощающими энергию удара и предотвращающими рассыпание в наружном упаковочном комплекте;

43 - сигнальные устройства (петарды) должны быть отделены друг от друга и от дна, стенок и крышки наружного упаковочного комплекта прокладочным материалом;

44 - если петарды уложены в магазины для установки в автоматические устройства, то эти магазины могут заменять внутренний упаковочный комплект при условии использования прокладочного материала;

45 - внутренний упаковочный комплект из жести должен быть запаян;

46 - звуковые устройства должны быть обернуты поштучно в листы гофрированного картона или помещены в трубы из фибрового картона;

47 - должен применяться поглощающий прокладочный материал;

48 - большие изделия без метательного заряда и без средств воспламенения или инициирования могут перевозиться неупакованными;

49 - большие изделия без средств инициирования или со средствами инициирования, имеющими не менее двух эффективных предохранительных устройств, могут перевозиться неупакованными;

52 - в отношении водоактивируемых изделий см. метод Е123;

53 - плотные мешки (5H2) рекомендуются только для перевозки сухого тринитротолуола в виде мелких пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг;

55 - во внутренний упаковочный комплект должно быть помещено не более 50 г вещества;

56 - ящики из фиброкартона (4G) не должны использоваться в качестве внешней упаковки для N 0106 или 0107;

57 - необходима обшивка или внутреннее покрытие.

Приложение N 12
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к погрузочно-разгрузочным операциям с взрывчатыми материалами на специально выделенных местах станции 
(с изменениями на 8 декабря 2022 года) 

1. Места для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ на специально выделенных станциях, а также места для стоянки вагонов с такими грузами вне поездов или вне сформированных составов (за исключением сортировочных путей, на которых вагоны с ВМ могут находиться под накоплением) должны быть удалены от жилых и производственных строений, территорий тяговых подстанций, грузовых складов, общих мест погрузки, выгрузки и хранения грузов, от мест налива и слива опасных жидких грузов, от главных станционных путей на расстояние не менее 125 м.

2. На электрифицированных участках для указанных целей выделяются, как правило, неэлектрифицированные пути. В тех случаях, когда таких путей выделить не представляется возможным, могут использоваться электрифицированные пути. Контактная сеть этих путей должна быть выделена в самостоятельную группу с электропитанием через отдельный секционный разъединитель, оборудованный дополнительным заземляющим ножом.

Погрузка и выгрузка электродетонаторов на электрифицированных путях, а также все погрузочно-разгрузочные работы на этих путях, осуществляемые с применением подъемных механизмов и приспособлений; работы, связанные с необходимостью приближения людей, грузов, механизмов, приспособлений к контактной сети на расстояние менее 2 м, должны производиться только после снятия напряжения в контактной сети. В этих случаях лицам, руководящим погрузкой или выгрузкой, запрещается приступать к работам до получения письменного уведомления от начальника станции или дежурного по станции о снятии напряжения и заземления провода.

Места, предназначенные для производства погрузочно-разгрузочных работ с ВМ, должны иметь необходимые средства пожаротушения и устройства стационарного и переносного электрического освещения с арматурой и светильниками во взрывобезопасном исполнении. В исключительных случаях, в пунктах, где нет систематического отправления или поступления ВМ, допускается оснащение светильниками в открытом исполнении, которые должны находиться не ближе 10 м от места погрузки, выгрузки и складирования таких грузов.

Стационарное или переносное электрическое освещение должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПТЭ и мер безопасности, устанавливаемых руководителями соответствующих предприятий, учреждений, организаций.

Для подхода автомобильного транспорта к местам погрузки и выгрузки должны быть удобные подъезды.

3. Выбор указанных мест на станциях и прием их в эксплуатацию производятся комиссией в составе начальника станции, военного коменданта железнодорожного участка и станции, представителей санитарно-эпидемиологической станции, пожарной охраны дороги, ОСП МВД, государственного надзора и согласовывается с местными органами власти. Предложения о включении в перечень конкретных станций для работ с ВМ, принадлежащими министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности, железнодорожная администрация согласовывает с правительством страны и направляет их в Дирекцию Совета по железнодорожному транспорту для сообщения железнодорожным администрациям государств - участников Содружества. 
___________________________________________________________
 
Протоколом СЖТ СНГ от 8 декабря 2022 года N 77 из пункта 3 настоящего приложения с 1 января 2023 года исключен второй абзац. 
___________________________________________________________

4. При отсутствии места, удовлетворяющего перечисленным в пунктах 1-3 требованиям, комиссия может устанавливать наиболее удобное для этих целей место с отступлениями от указанных требований. В этом случае комиссия определяет дополнительные меры безопасности в зависимости от местных условий.

Выбор места оформляется актом в соответствии с Приложением 16 к настоящим Правилам и подписывается членами комиссии. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2019 года Протоколом СЖТ СНГ от 19 октября 2018 года N 69. - См. предыдущую редакцию) 
В соответствии с п.3.6.14 настоящих Правил установленные места, а также пути для стояния вагонов с опасными грузами указываются в техническо-распорядительном акте станции.

5. Погрузка и выгрузка ВМ на подъездных путях предприятий, учреждений, организаций, а также на специально выделенных местах станций, если эти места имеют необходимое освещение, производятся круглосуточно.

При отсутствии на специально выделенных местах станций фронтов погрузки и выгрузки груза, имеющих достаточное освещение, погрузочно-разгрузочные работы с ВМ осуществляются лишь в светлое время суток. С наступлением темноты эти работы должны быть прекращены.

Выгрузку, погрузку, перегрузку всех ВМ из вагонов, бывших в крушении (аварии), или при наличии явных признаков нарушения порядка размещения груза в вагонах разрешается производить только в светлое время суток. В районах Крайнего Севера, где в зимний период светлое время суток не превышает 4 ч, эти работы выполняются при повышенном электрическом освещении с арматурой и светильниками во взрывобезопасном исполнении. Достаточность такого освещения определяется ответственным представителем грузоотправителя (грузополучателя), специально выделяемым в соответствии с п.3.5.4 настоящих Правил для руководства указанными работами. Уровни освещенности в местах погрузки, выгрузки, перегрузки и ремонта должны соответствовать СНиП 11-4-79 и ОСТ 32-9-81.

О необходимости выгрузки вагонов только в светлое время начальник станции составляет акт с участием сопровождающих груз специалистов или начальника караула, представителя грузополучателя, а по грузам МО - военного коменданта железнодорожного участка и станции, если он имеется на данной станции, и по грузам МВД и службы безопасности - представителя ОСП МВД на железной дороге.

6. Погрузочные и подъемные средства всех видов (тачки, тележки, салазки, рольганги, транспортеры, лебедки, краны, аккумуляторные погрузчики и т.д.), применяемые при работах с ВМ, должны быть в полной исправности и иметь приспособления или устройства, предохраняющие груз от падения.

Лебедки подъема груза грузоподъемных машин, а у стреловых кранов - и лебедки подъема стрелы при работе с ВМ должны быть оборудованы двумя тормозами. Нагрузка на грузоподъемные машины, оборудованные таким образом, не должна превышать норм, предусмотренных технической документацией (формуляром, паспортом и инструкцией).

При наличии одного тормоза на лебедке подъема груза, а у стреловых кранов - и на лебедке подъема стрелы, нагрузка не должна превышать 75% грузоподъемности, разрешенной для данного грузоподъемного механизма.

Запрещается использование стреловых и других кранов при скорости ветра, превышающей 75% допускаемой для марки данного крана.

Погрузка и выгрузка ВМ производятся штатным и специально допущенным к производству работ с такими грузами подъемным такелажем и приспособлениями, не образующими при ударе искру.

Если при погрузке, выгрузке ВМ необходимо применение железных и стальных строп и других захватывающих приспособлений, то разрешается использовать штатные и установленные погрузочные приспособления (механизмы), предусмотренные технической документацией для работы с этими грузами, имеющие необходимую изоляцию.

Пригодность и исправность погрузочных и подъемных средств, подлежащих использованию на погрузочно-разгрузочных работах с ВМ, перед началом этих работ проверяется ответственным работником, специально выделенным грузоотправителем (грузополучателем), выполняющим указанные работы.

7. Погрузочно-разгрузочные работы с ВМ проводятся с максимальной осторожностью. Места с грузом нельзя подвергать толчкам, ударам и тряске. Подъем и спуск их должны производиться медленно и плавно.

Переноска грузов на руках или носилках должна производиться с крайней осторожностью.

Волочение тяжелых мест допускается в исключительных случаях только по ровному настилу из досок, с особой осторожностью.

При гололедице, во избежание скольжения рабочих, территория у мест погрузки, выгрузки ВМ должна быть обязательно посыпана песком и золой.

Передвижение вагонов с ВМ вдоль фронта погрузки - выгрузки или на путях отстоя вручную запрещается.

Порядок передвижения на станционных путях и на подъездных путях вагонов с ВМ кабестанами, электрошпилями и другими механическими средствами устанавливается специальными инструкциями, утвержденными соответственно начальником отделения дороги или руководителем предприятия, учреждения, организации, в ведении которого находится подъездной путь.

8. Вагоны с ВМ, прибывшие в пункт назначения, при сдаче груза грузополучателю должны быть осмотрены им, а при сопровождении груза военизированной охраной железных дорог - также приемосдатчиком станции с целью установления исправности кузова, дверей, люков, запоров и пломб.

При входе в вагон грузополучатель обязан осмотреть его внутри и убедиться в целости тары и отсутствии рассыпанных (разлитых) ВМ.

9. В случае когда при погрузочно-разгрузочных работах будет обнаружено, что часть ВМ рассыпана (выплата из упаковки) или разлита, руководитель этих работ обязан руководствоваться мерами безопасности в соответствии с аварийной карточкой на данный груз.

Приложение N 13
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

ФОРМА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N_____* 
________________ 
* Требования по разработке аварийных карточек и порядок их заполнения изложены в Сборнике правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта N 386. 

     
ПЕРЕЧЕНЬ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Условный 	Наименование 	Степень опасности 	
номер опасного груза (номер ООН) 	груза 	по ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка" 	по ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" 	

       
Взрывчатый материал 

Основные свойства и виды опасности 	
Основные свойства 		
Взрыво- и пожаро-
опасность 		
Опасность для человека 		
	Средства индивидуальной защиты 	

     
Оборотная сторона аварийной карточки 
     
Необходимые действия при аварийных ситуациях

Общего 
характера 	
При развале и 
россыпи (разливе) 	
При возгорании и пожаре 		
Меры экстренной медицинской помощи 	

      
Приложение N 14
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

ХАРАКТЕРИСТИКА
нового взрывчатого материала 

(наименование организации, предъявляющей груз к перевозке) 	

     1. Техническое, химическое наименование груза, его синонимы (основное подчеркнуть) 	
номер ООН 		

     2. Номер государственного стандарта или технических условий (для ТУ - когда и какой 	
организацией утверждены) 		
	
     3. Вид отправки (повагонная, мелкими партиями, контейнерами)	
     4. Тип крытого вагона (специальный, парка железных дорог, специализированный), тип 	
специализированного контейнера, в котором предлагается возить груз 		
     
     5. Объем перевозки в месяц, т 		
     
     6. Станция и дорога отправления груза 		
     
     7. Станция и дорога назначения груза 		

      
     
Основные свойства 

     8. Номер класса, подкласса, группа совместимости, к которой относится вещество (изделие) в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 19433-88; класс опасности 	
по ГОСТ 12.1.007-76 		
     
     9. Агрегатное состояние вещества (жидкость, сыпучее вещество, твердое тело и др.) и в 	
каком состоянии перевозится (в сухом, увлажненном виде), плотность, цвет, запах 		
     
     10. Внешний вид изделия (в оболочке, наполнитель и т.д.) 		

     11. Токсичность: вещества, паров, продуктов горения, взрыва по ГОСТ 12.1.005-88 		
     
     12. Растворимость в воде 		
     
     13. Взаимодействие с водой 		
     
     14. Температура кипения, град. C 		
     
     15. Плотность при температуре 20 град. C, кг/куб.м 		
     
     16. Упругость паров при температурах -10 град. C; +10 град. C; +20 град. C; +50 град. C, 	
ПА 		
     
     17. Температура плавания, град. C 		

 
          
Пожароопасные и взрывчатые характеристики 

     18. Температура вспышки по ГОСТ, град. C 		
     
     19. Чувствительность к механическим воздействиям:		
     удару на приборе 1 		     мм, на приборе 2 		
     
     трение на приборе К-44-Ш 		
     
     испытанию на сброс с высоты 12 м по методике ООН 4(в) 		
     
     20. Термостойкость по ОСТ 84-2343-87 		
     
     21. Чувствительность к пламени (по методике ООН, серия испытаний 3) 		

     22. Склонность к переходу горения во взрыв, детонацию по ОСТ 84-904-74 (для ВМ 	
     подкласса 1.3) 		
     
     23. Чувствительность к электрическому разряду по ОСТ В 84-2176-84 (для ВМ подкласса 	
     1.3) (минимальная энергия зажигания), мд 		

     24. Радиус опасной зоны при детонации ВМ массой или разлета осколков при полной загрузке вагона (по нормативной документации) для веществ подклассов 1.1; 1.2; 1.5 м 	
     (при горении для веществ подкласса 1.3) 		
     
     25. Вид упаковки в соответствии с приложением 11 Правил и НД 		
     
     26. Оценка безопасности при имитации транспортировки по В 25147-82, 	
     ОСТ В 84-1855-86 (для ВМ подкласса 1.2) 		
     
     27. Результаты испытаний по отношению ВМ к подклассу (по материалам ООН, серии 	
     испытаний 5, 6, 7) 		
     
     28. Средства тушения пожара 		

      
     
Транспортирование, требования к перевозке 

     29. Масса отдельного грузового места, кг; вместимость первичной тары и норма ее 	
     наполнения 		
     
     30. Возможность совместных перевозок 		
     
     31. Способ очистки вагона (контейнера) после выгрузки, необходимость промывки и 	
     обеззараживания, какими силами и средствами это должно быть проведено 		
     
     32. Средства индивидуальной защиты 		
     
     33. Требования техники безопасности при погрузке, выгрузке и хранении груза 		

Дата представления характеристики			
Подпись руководителя 				
предприятия-грузоотправителя 				

М.П. 				

      
Приложение N 15
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам
(В редакции, введенной в действие
 с 1 января 2019 года
 Протоколом СЖТ СНГ
 от 19 октября 2018 года N 69. -
 См. предыдущую редакцию) 

(образец) 

ФОРМА ДЕКАДНОЙ ЗАЯВКИ 

            

Начальнику подразделения 			
военных сообщений 		железной дороги 	
			
Начальнику ОСП МВД на 		железной дороги 	
			
Копия:

Начальнику подразделения железной дороги отправления ВМ 			
(через начальника станции 		железной дороги 	

     
     
ДЕКАДНАЯ ЗАЯВКА
(на перевозку ВМ, принадлежащих МО, МВД, Службе безопасности) 

на перевозку со станции: 		
	железной дороги 	

в период _____________ декады _____________ м-ц 20___ г.

Число, 	Номер 	Услов- 	Количество вагонов 	
месяц 	воинского 	ный 	люд- 	кры- 	плат- 	полу- 	грузо- 	итого 	в т.ч. с 	Прикрытия 	ВСЕГО 	
	транспор-
та 	номер (номер ООН) 	ских 	тых 	форм 	вагонов 	отпра-
вителя 		включен-
ными автотор-
мозами 	грузо-
отправ-
ителя 	желез-
ной дороги 	ИТОГО 		
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	

Груз следует в сопровождении 		
	(перечислить необходимое: - караула МО; - наряда МВД; - специалистов) 	

(Должность) 		(Подпись уполномоченного работника железной дороги)		Ф.И.О. (полностью) 	
М.П.					
"___" ____________ 20___ г.	
Дата согласования Заявки железной дорогой "____" ____________20___г. 	
					
(Должность) 		(подпись отправителя груза) 		Ф.И.О. (полностью) 	

      
      
Приложение N 16
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам
(В редакции, введенной в действие
 с 1 января 2019 года
 Протоколом СЖТ СНГ
 от 19 октября 2018 года N 69. -
 См. предыдущую редакцию)

      Акт
выбора путей (мест) погрузки, выгрузки и перегрузки вагонов с грузами класса 1 (ВМ) 

от "___" ___________ _____ г. 		станция 		
Дата составления акта 			Наименование станции, железной дороги 	

В соответствии с Приложением N 12 к Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам произведен осмотр путей станции с целью выбора мест погрузки, выгрузки и перегрузки вагонов с опасными грузами класса 1 (взрывчатые материалы и изделия).

Комиссия в составе:

Должность Фамилия И.О.

Начальник станции, председатель комиссии 		
		
Представитель Министерства обороны* 		
		
Представитель Министерства внутренних дел* 		
		
Представитель санитарно-эпидемиологического надзора* 		
		
Представитель государственного надзора в сфере транспорта* 		
		
Представитель пожарной охраны* 		

________________ 
* В соответствии с национальным законодательством.

выбрала следующие пути (места) для погрузки выгрузки и перегрузки вагонов с опасными грузами класса 1 (ВМ), удовлетворяющие требованиям, предъявленным к данным путям Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам и другими нормативными актами*. 
________________ 
* В соответствии с национальным законодательством.

1. ПУТЬ (МЕС 
ТО) ПОГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ/ПЕРЕГРУЗА ВАГОНОВ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ 

Расположение пути (места) 		
		
Номер пути согласно ТРА станции 		
		
Дата съемки профиля 		
		
Максимальный уклон, % 		
		
Минимальный радиус кривой, м 		
		
Расстояние (м) от: 		
		
- главных станционных путей 		
		
- жилых строений 		
		
- производственных строений 		
		
- территорий тяговых подстанций 		
		
- грузовых складов 		
		
- общих мест погрузки, выгрузки и хранения грузов 		
		
- мест налива и слива опасных грузов 		

Примечание (наличие стационарного или переносного электрического освещения, подъездов автомобильного транспорта к местам погрузки и выгрузки, подъемных механизмов и т.д.): 	

2. Дополнительные меры безопасности в зависимости от местных условий: 		

Подписи членов комиссии:

Должность 		Подпись 	МП 	

				

				

Согласовано:

Местные органы власти:

Наименование администрации*

	

Фамилия И.О. 		
		
Должность 		

Дата согласования ___________________ Подпись ____________ МП 

      
Приложение N 17
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

     
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ
радиоактивных веществ, помещаемых для перевозки в упаковочный комплект типа А, и предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях перевозки неопасных грузов 

Изотоп 	Период полураспада 	Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа А, Бк (кюри) 	Предельно допустимая активность 	
		Особого вида* 	Неособого вида 	радиоактивных веществ, транспорти-
руемых на условиях неопасных грузов, МБк (мккюри) 	
________________
     * Радиоактивными веществами особого вида называются закрытые радиоизотопные источники излучения, выполненные в виде монолита из радиоактивного вещества или в виде закрытой (сварной конструкции) капсулы с радиоактивными веществами. Монолит или капсула должны отвечать требованиям испытаний, предусмотренных для радиоактивных веществ особого вида соответствующими ТУ или ГОСТами.
	
Тритий 	12,34 года	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е2 (1000) 	
Берилий-7 	53,3 сут	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Углерод-14 	5730 лет	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Фтор-18 	1,87 ч	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Натрий-22 	2,6 года	2,9 x 10Е11 (8) 	2,9 x 10Е11 (8) 	3,7 (100) 	
Натрий-24 	14,9 ч	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е11 (5) 	3,7 (100) 	
Магний-28 	21,4 ч	2,2 x 10Е11 (6) 	2,2 x 10Е11 (6) 	2,2 x 10Е2 (6000) 	
Кремний-31 	2,62 ч	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Фосфор-32 	14,3 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Сера-35 	87,1 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 (100) 	
Хлор-36 	3,03 x 10Е5 лет	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Хлор-38 	37,7 мин.	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Аргон-37 	34 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е1 (100) 	
Калий-42 	12,36 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Кальций-45 	163 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 (100) 	
Кальций-47 	4,55 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Скандий-46 	83,8 сут	2,9 x 10Е11 (8) 	2,8 x 10Е11 (8) 	3,7 (100) 	
Скандий-47 	3,4 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Скандий-48 	1,83 сут	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е11 (5) 	3,7 (100) 	
Ванадий-48 	16,2 сут	2,2 x 10Е11 (6) 	2,2 x 10Е11 (6) 	3,7 (100) 	
Хром-51 	27,8 сут	2,2 x 10Е13 (600) 	2,2 x 10Е13 (600) 	3,7 x 10Е1 (100) 	
Марганец-52 	5,7 сут	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е11 (5) 	3,7 (100) 	
Марганец-54 	312,3 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Марганец-56 	2,6 ч	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е11 (5) 	3,7 (100) 	
Железо-55 	2,72 года	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Железо-59 	45 сут	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Кобальт-56 	77 сут	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е1 (500) 	
Кобальт-57 	270 сут	3,3 x 10Е12 (90) 	3,3 x 10Е12 (90) 	3,7 (100) 	
Кобальт-58 	71,3 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Кобальт-60 	5,25 года	2,5 x 10Е11 (7) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 (100) 	
Никель-59 	7,5 x 10Е4 лет	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,3 x 10Е13 (900) 	3,7 (100) 	
Никель-63 	100,1 года	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Никель-65 	2,52 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Медь-64 	12,8 ч	2,9 x 10Е12 (80) 	2,9 x 10Е12 (80) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Цинк-65 	245 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Цинк-69m 	14,0 ч	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 (100) 	
Цинк-69 	55,6 мин.	1,5 x 10Е12 (40) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 x 10Е1 (100) 	
Германий-71 	11,8 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Галлий-72 	14 ч	2,5 x 10Е11 (7) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Мышьяк-73 	80,3 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	1,5 x 10Е13 (400) 	3,7 (100) 	
Мышьяк-74 	17,78 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Мышьяк-76 	26,75 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Мышьяк-77 	39 ч	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 (100) 	
Селен-75 	118,45 сут	1,5 x 10Е12 (40) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 (100) 	
Бром-82 	35,30 ч	2,2 x 10Е11 (6) 	2,2 x 10Е11 (6) 	3,7 (100) 	
Рубидий-86 	18,66 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Стронций-85m 	67,7 мин.	2,9 x 10Е12 (80) 	2,9 x 10Е12 (80) 	3,7 (100) 	
Стронций-85 	65 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Стронций-89 	51 сут	3,7 x 10Е12 (100) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 (100) 	
Кобальт-58m 	9,1 ч	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 (100) 	
Стронций-90 	28,6 года	3,7 x 10Е11 (10) 	1,5 x 10Е10 (0,4) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Стронций-91 	9,7 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Стронций-92 	2,71 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Иттрий-90 	2,68 сут	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Иттрий-91m 	50,3 мин.	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 x 10Е-1 (1000) 	
Иттрий-91 	58,5 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Иттрий-92 	3,54 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Иттрий-93 	10,1 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Цирконий-93 	1,53 x 10Е6 лет	3,7 x 10Е13 (1000) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Цирконий-95 	65 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Цирконий-97 	17 ч	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Ниобий-93m 	13,6 лет	3,7 x 10Е13 (1000) 	7,4 x 10Е13 (20) 	3,7 (100) 	
Ниобий-95 	35 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Ниобий-97 	72,1 мин.	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Молибден-99 	67 ч	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Технеций-96m 	52 мин.	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Технеций-96 	4,2 сут	2,2 x 10Е11 (6) 	2,2 x 10Е11 (6) 	3,7 (100) 	
Технеций-97m 	87 сут	3,7 x 10Е13 (100) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Технеций-97 	2,6 x 10Е6 лет	3,7 x 10Е13 (100) 	1,5 x 10Е12 (400) 	3,7 (100) 	
Технеций-99m 	6,0 ч	3,7 x 10Е12 (1000) 	3,7 x 10Е12 (1000) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Технеций-99 	2,12 x 10Е5 лет	3,7 x 10Е13 (1000) 	2,9 x 10Е12 (80) 	3,7 (100) 	
Рутений-97 	2,89 сут	2,9 x 10Е12 (80) 	2,9 x 10Е12 (80) 	3,7 (100) 	
Рутений-103 	39,35 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Рутений-105 	4,4 ч	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Рутений-106 	1 год	3,7 x 10Е11 (10) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Родий-103m 	56 мин.	3,7 x 10Е13 (100) 	3,7 x 10Е13 (100) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Родий-105 	35,36 ч	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Палладий-103 	17 сут.	3,7 x 10Е13 (1000) 	2,5 x 10Е13 (700) 	3,7 (100) 	
Палладий-109 	13,46 ч	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Серебро-105 	41,29 сут	1,5 x 10Е12 (40) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 (100) 	
Серебро-110m 	250 сут	2,5 x 10Е11 (7) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 (100) 	
Серебро-111 	7,45 сут	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Кадмий-109 	453 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	2,5 x 10Е12 (70) 	3,7 (100) 	
Кадмий-115m 	44,6 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Кадмий-115 	2,3 сут.	2,9 x 10Е12 (80) 	1,1 x 10Е11 (30) 	3,7 (100) 	
Индий-113m 	224 мин.	2,2 x 10Е12 (60) 	2,2 x 10Е12 (60) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Индий-114m 	49 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Индий-115m 	4,5 ч	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Олово-113 + Индий-113m	115,2 ч	2,2 x 10Е12 (60) 	2,2 x 10Е12 (60) 	3,7 (100) 	
Олово-125 	9,4 сут	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Сурьма-122 	2,75 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Сурьма-124 	60,1 сут	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е11 (5) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Сурьма-125 	2,77 года	1,4 x 10Е12 (40) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Теллур-125m 	58 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Теллур-127m 	109 сут	1,4 x 10Е13 (300) 	1,4 x 10Е12 (40) 	3,7 (100) 	
Теллур-127 	9,35 ч	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 (100) 	
Теллур-129m 	33,0 сут	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Теллур-129 	69,6 мин.	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Теллур-131m 	30 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Теллур-132 	3,2 сут	2,5 x 10Е11 (7) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 (100) 	
Йод-125 	60 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	2,5 x 10Е12 (70) 	3,7 (100) 	
Йод-126 	12,93 сут	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Йод-129 	1,57 x 10Е7 лет	3,7 x 10Е13 (1000) 	7,4 x 10Е10 (2) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Йод-131 	8,06 сут	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Йод-132 	2,3 ч	2,5 x 10Е11 (7) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 (100) 	
Йод-133 	20,9 ч	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Йод-134 	54 мин.	2,9 x 10Е11 (8) 	2,9 x 10Е11 (8) 	3,7 (100) 	
Йод-135 	6,61 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Цезий-131 	9,69 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Ксенон-133 	5,27 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Цезий-134m 	2,91 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Цезий-134 	2,07 года	3,7 x 10Е11 (10) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 (100) 	
Цезий-135 	2,3 x 10Е6 лет	3,7 x 10Е13 (1000) 	2,2 x 10Е12 (60) 	3,7 (100) 	
Цезий-136 	12,98 сут	2,5 x 10Е11 (7) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Цезий-137 	30 лет	1,1 x 10Е12 (30) 	3,3 x 10Е11 (9) 	3,7 (100) 	
Барий-131 	11,8 сут	1,5 x 10Е12 (40) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 (100) 	
Барий-133 	10 лет	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Барий-140 	13 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Церий-139 	140 сут	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Лантан-140 	40,3 ч	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Церий-141 	32,5 сут	1,1 x 10Е13 (300) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Церий-143 	33,4 ч	2,2 x 10Е12 (60) 	2,2 x 10Е12 (60) 	3,7 (100) 	
Церий-144 	284,5 сут	3,7 x 10Е11 (10) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Празеодин-142 	19,2 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Празеодин-143 	13,58 сут	1,1 x 10Е13 (300) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Неодим-147 	10,98 сут	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Неодим-149 	1,73 ч	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Прометий-147 	2,6 года	3,7 x 10Е13 (1000) 	2,9 x 10Е12 (80) 	3,7 (100) 	
Прометий-149 	2,2 сут	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Самарий-151 	90 лет	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,3 x 10Е12 (90) 	3,7 (100) 	
Самарий-153 	47 ч	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 (100) 	
Европий-152m 	9,3 ч	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Европий-152 	13,2 года	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Европий-154 	8,5 года	3,7 x 10Е11 (10) 	1,8 x 10Е11 (5) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Европий-155 	4,96 года	1,5 x 10Е13 (400) 	3,3 x 10Е12 (90) 	3,7 (100) 	
Гадолиний-158 	241,6 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Гадолиний-159 	18,6 ч	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 (100) 	
Тербий-160 	72,3 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Диспрозий-165 	2,34 ч	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Диспрозий-166 	3,4 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Гольмий-166 	27,3 ч	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Эрбий-169 	9,3 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 (100) 	
Эрбий-171 	7,52 ч	1,8 x 10Е12 (50) 	1,8 x 10Е12 (50) 	3,7 (100) 	
Тулий-170 	128,6 сут	1,1 x 10Е13 (300) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Тулий-171 	680 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Иттербий-175 	4,2 сут	1,5 x 10Е13 (400) 	1,5 x 10Е13 (400) 	3,7 (100) 	
Лютеций-177 	6,71 сут	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 (100) 	
Гафний-181 	42,4 сут	1,1 x 10Е12 (300) 	1,1 x 10Е12 (300) 	3,7 (100) 	
Тантал-182 	115 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Вольфрам-181 	121 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Вольфрам-185 	75,1 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Вольфрам-187 	24 ч	1,5 x 10Е12 (40) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 (100) 	
Рений-186 	3,8 сут	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Рений-188 	16,98 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Осмий-185 	94,3 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Осмий-191m 	13 ч	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Осмий-191 	15,4 сут	2,2 x 10Е13 (600) 	1,5 x 10Е12 (400) 	3,7 (100) 	
Осмий-193 	31,5 ч	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Иридий-190 	12,1 сут	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Иридий-192 	74 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е11 (20) 	3,7 (100) 	
Иридий-194 	19 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Платина-191 	3 сут.	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Платина-193 	50 лет	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Платина-197m 	94,4 мин.	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Платина-197 	18,3 ч	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е13 (300) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Золото-193 	17,44 ч	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Золото-196 	6,18 сут
      	1,1 x 10Е12 (300) 	1,1 x 10Е12 (300) 	3,7 (100) 	
Золото-198 	2,69 сут.	1,5 x 10Е12 (40) 	1,5 x 10Е12 (40) 	3,7 (100) 	
Золото-199 	3,13 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Платина-193m 	4,33 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Ртуть-197m 	23,8 ч	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е13 (200) 	3,7 (100) 	
Ртуть-197 	2,7 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Ртуть-203 	46,8 сут	2,9 x 10Е12 (80) 	2,9 x 10Е12 (80) 	3,7 (100) 	
Таллий-200 	26,1 ч	7,4 x 10Е11 (20) 	7,4 x 10Е12 (20) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Таллий-201 	3 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 x 10Е1 (1000) 	
Таллий-202 	12,2 сут	1,4 x 10Е12 (40) 	1,4 x 10Е11 (40) 	3,7 (100) 	
Таллий-204 	3,78 года	1,1 x 10Е13 (300) 	1,1 x 10Е12 (30) 	3,7 (100) 	
Свинец-203 	2,17 сут			3,7 (100) 	
Свинец-210 	22,3 года	3,7 x 10Е12 (100) 	7,4 x 10Е12 (0,2) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Свинец-212 	10,64 ч	2,2 x 10Е11 (6) 	1,8 x 10Е12 (5) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Висмут-206 	6,24 сут	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е9 (5) 	3,7 (100) 	
Висмут-207 	38 лет	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 (100) 	
Висмут-210 	5 сут.	3,7 x 10Е12 (100) 	1,4 x 10Е11 (4) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Висмут-212 	60,5 мин.	2,2 x 10Е11 (6) 	2,2 x 10Е11 (6) 	3,7 (100) 	
Полоний-210 	138,4 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е11 (0,2) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Астат-211 	7,2 ч	7,4 x 10Е12 (200) 	2,5 x 10Е11 (7) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Радий-223 	11,43 сут	1,8 x 10Е12 (50) 	7,4 x 10Е9 (0,2) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Радий-224 	3,66 сут	2,2 x 10Е11 (6) 	1,8 x 10Е11 (0,5) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Радий-226 	1600 лет	3,7 x 10Е11 (10) 	1,8 x 10Е9 (0,05) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Актиний-227 	21,77 года	3,7 x 10Е13 (1000) 	1,1 x 10Е10 (0,003) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Актиний-228 	6,13 ч	3,7 x 10Е11 (10) 	1,4 x 10Е9 (4) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Торий-227 	18,7 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е8 (0,2) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Торий-228 	1,9 года	2,2 x 10Е11 (6) 	2,9 x 10Е11 (0,008) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Торий-230 	7,7 x 10Е4 лет	1,1 x 10Е11 (3) 	1,1 x 10Е9 (0,003) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Торий-231 	25,52 ч	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е8 (1000) 	3,7 (100) 	
Радий-228 	5,75 года	3,7 x 10Е11 (10) 	1,8 x 10Е9 (0,05) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Торий-232 (торий природный)	1,4 x 10Е10 лет	Не ограничено 	Не ограничено 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Торий-234 	24 сут	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Протактиний-
230	17,4 сут	7,4 x 10Е11 (20) 	2,9 x 10Е10 (0,8) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Протактиний-
231	3,25 x 10Е4 лет	7,4 x 10Е10 (2) 	7,4 x 10Е7 (0,02) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Протактиний-
233	27 сут	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 (100) 	
Уран-230 	20,8 сут	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е9 (0,1) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Уран-232 	74 года	1,1 x 10Е12 (30) 	1,1 x 10Е9 (0,03) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Уран-233 	1,62 x 10Е5 лет	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е9 (0,1) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Уран-234 	2,5 x 10Е5 лет	3,7 x 10Е12 (100) 	3,7 x 10Е9 (0,1) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Уран-235 	7,1 x 10Е8 лет	3,7 x 10Е12 (100) 	7,4 x 10Е9 (0,2) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Уран-236 	2,39 x 10Е7 лет	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е9 (0,2) 	- 	
Уран-238 	4,5 x 10Е9 лет	Не ограничено 	Не ограничено 	- 	
Уран природный	- 	То же 	То же 	- 	
Нептуний-237 	2,14 x 10Е6 лет	1,8 x 10Е11 (5) 	1,8 x 10Е8 (0,005) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Нептуний-239 	2,35 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е12 (200) 	3,7 (100) 	
Плутоний-238 	87,7 года	1,1 x 10Е11 (3) 	1,1 x 10Е8 (0,003) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Плутоний-239 	2,44 x 10Е4 лет	7,4 x 10Е10 (2) 	7,4 x 10Е7 (0,002) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Плутоний-240 	6537 лет	7,4 x 10Е10 (2) 	7,4 x 10Е7 (0,002) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Плутоний-241 	15,16 года	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е9 (0,1) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Плутоний-242 	3,76 x 10Е5 лет	1,1 x 10Е11 (3) 	1,1 x 10Е8 (0,003) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Америций-241 	433 года	2,9 x 10Е11 (8) 	2,9 x 10Е8 (0,008) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Америций-243 	7,38 x 10Е3 лет	2,9 x 10Е11 (8) 	2,9 x 10Е8 (0,008) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Кюрий-242 	163 сут	7,4 x 10Е12 (200) 	7,4 x 10Е9 (0,2) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Кюрий-243 	35 лет	3,3 x 10Е11 (9) 	3,3 x 10Е8 (0,009) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Кюрий-244 	18 лет	3,7 x 10Е11 (10) 	3,7 x 10Е8 (0,01) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Кюрий-245 	8500 лет	2,2 x 10Е11 (6) 	2,2 x 10Е8 (0,006) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Кюрий-246 	4730 лет	2,2 x 10Е11 (6) 	2,2 x 10Е8 (0,006) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Берклий-249 	320 сут	3,7 x 10Е13 (1000) 	3,7 x 10Е10 (1) 	3,7 x 10Е-1 (10) 	
Калифорний-
249	351 год 	7,4 x 10Е10 (2) 	7,4 x 10Е7 (0,002) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Калифорний-
250	13,2 года	2,5 x 10Е11 (7) 	2,5 x 10Е8 (0,007) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	
Калифорний-
252 	2,64 года
(альфа-распад) 85 лет
(спонтанное деление) 	7,4 x 10Е10 (2) 	7,4 x 10Е7 (0,002) 	3,7 x 10Е-2 (1) 	

      
Приложение N 18
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ
от места хранения радиационных упаковок до фоточувствительных материалов 

Транспортный 	Предельно допустимые расстояния, м, при времени хранения, ч 	
индекс 	1 	2 	3 	4 	5 	8 	10 	12 	15 	20 	24 	
1	- 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,9 	1,0 	1,1 	1,2 	1,4 	1,5 	
2	0,5 	0,6 	0,8 	0,9 	1,0 	1,2 	1,4 	1,5 	1,7 	2,0 	2,2 	
5	0,7 	1,0 	1,2 	1,4 	1,6 	2,0 	2,2 	2,4 	2,8 	3,2 	3,5 	
10	1,0 	1,4 	1,7 	2,0 	2,2 	2,8 	3,2 	3,5 	3,9 	4,5 	4,9 	
20	1,4 	2,0 	2,4 	2,8 	3,2 	4,0 	4,5 	4,9 	5,5 	6,3 	6,9 	
30	1,7 	2,4 	3,0 	3,5 	3,9 	4,9 	5,5 	6,0 	6,7 	7,7 	8,5 	
40	2,0 	2,8 	3,5 	4,0 	4,5 	5,7 	6,3 	6,9 	7,7 	8,9 	10,0 	
50 	2,2 	3,2 	3,9 	4,5 	5,0 	6,3 	7,0 	7,7 	8,7 	10,0 	11,0 	

Примечание. При определении допустимых расстояний следует учитывать, что экранирование обычными грузами, средняя плотность которых близка к плотности воды, ослабляет степень излучения в 10 раз при толщине груза 0,7 м, в 100 раз - при толщине 1,15 м.