ГОСТ 12.4.020-82

Группа Т58

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК 

Номенклатура показателей качества 

Occupational safety standards system.
Means for personal protection of hands.
Nomenclature of quality indices 
ОКП 85 0000 

  Дата введения 1983-07-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.82 N 2703

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ     

Обозначение НТД, на который дана ссылка 	Номер пункта	
ГОСТ 4.493-89
      	1.1 	
ГОСТ 12.4.063-79
      	1.2 	
ГОСТ 12.4.073-79
      	1.1 	
ГОСТ 12.4.090-86
      	1.2 	
ГОСТ 12.4.103-83
      	2.1 	
ГОСТ 12.4.168-85
      	1.2 	

4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 2-92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) 
5. ИЗДАНИЕ. (Август 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88)

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты рук и устанавливает номенклатуру показателей качества, которая должна применяться при разработке новых видов средств защиты рук и в нормативно-технической документации на конкретные изделия.

 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
1.1. Номенклатура показателей качества тканей и материалов, предназначенных для изготовления средств защиты рук, - по ГОСТ 12.4.073 и ГОСТ 4.493.

1.2. Номенклатура, обозначения показателей качества и характеризуемые свойства готовых изделий средств защиты рук указаны в табл.1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества 	
Наименование характеризуемого свойства 	
Показатели назначения 

Разрывная нагрузка шва, Н (по нормативной документации)
		Прочность шва 	
Жесткость шва при изгибе, мН (ГОСТ 12.4.090)
		- 	
     Кислото- или щелочепроницаемость, ед. рН
(ГОСТ 12.4.063)
      	рН() 	Способность защищать от проникновения кислот или щелочей 	
Проницаемость жидких и твердых токсичных веществ, с
		Способность защищать от проникновения жидких и твердых токсичных веществ
	
     Проницаемость органических растворителей, с		Способность защищать от проникновения органических растворителей
	
     Проницаемость нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, ГОСТ 12.4.168		Способность защищать от проникновения нефти и нефтепродуктов
	
Проницаемость пыли асбеста и стекловолокна, с
		Способность защищать от проникновения пыли асбеста, стекловолокна
	
Проницаемость воды и растворов нетоксичных веществ, с
		Способность защищать от проникновения воды и растворов нетоксичных веществ
	
Относительное рентгенозащитное свойство, % (по нормативно-технической документации)
		Эффективность защиты от рентгеновских излучений 	
Ток утечки при заданном напряжении, мА (по нормативно-технической документации)
		Эффективность защиты от поражения электрическим током 	
Электрическое сопротивление, Ом
	- 	Эффективность защиты от электростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей
	
Эргономические показатели 

Линейные размеры, мм
	- 	- 	
Масса, г
	- 	Масса одной пары средств защиты рук
	
Эстетические показатели 

Функционально-конструктивная приспособленность
	- 	Конструкция 	

(Измененная редакция, Изм. N 1).

 
2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ 
2.1. Классификация средств защиты рук - по ГОСТ 12.4.103.

 3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
            
3.1. Применяемость показателей качества средств защиты рук указана в табл.2.

Таблица 2

Классификационные группировки средств защиты рук 

Наименование
показателя 	от ме- хани-
чес- ких воз- дей-
ствий 	от повы-
шен-  ных тем- пе-
ра- тур 	от по- ни-
жен- ных тем- пе-
ра- тур 	от радио-
актив- ных 
заг-
ряз-
нений
 и рен- тге-
нов- ских 
из- луче- ний 	от элек- три-
чес- кого тока, элек- тро-
стати-
чес-
ких заря- дов и
полей, элек- три-
чес- ких и элек- тро-
маг- нит- ных полей 	от 
неток-
сичной пыли
(стекло-
волокна, асбеста, 
мелко-
дисперс-
ной 
пыли,
крупно-
дисперс-
ной 
пыли) 	от ток- сич-
ных ве- ществ 	от
 воды и раст- воров неток- сич-
ных ве- ществ
(водо-
непро-
ницае-
мая,
водо-
упор-
ная) 	от раст- во-
ров кис- лот 	от ще- ло-
чей 	от 
органи- ческих раст- вори- телей
(аро-
мати-
ческих,
неаро-
мати-
ческих,
хлори-
рован-
ных),
в том числе лаков и красок  на их основе 	от неф- ти, неф- те-
про-  дук-
тов, ма- сел и жи- ров 	от вред- ных био- ло-
ги- чес- ких фак- то-
ров 	сиг- наль- ная 	
     1. Показатели назначения	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	
     1.1. Разрывная нагрузка шва	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	
     1.2. Жесткость шва при изгибе	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	
     1.3. Кислото- 
или щелоче-
проницаемость	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
+ 	
+ 	
- 	
- 	
- 	
- 	
     1.4. Проницаемость жидких и твердых токсичных веществ*	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
     1.5. Проницаемость органических растворителей*	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	
     1.6. Проницаемость нефти, нефтепродуктов, масел и жиров*	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	
     1.7. Проницаемость пыли* асбеста и стекловолокна	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
     1.8. Проницаемость воды и растворов нетоксичных веществ*	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
     1.9. Относительное рентгенозащитное свойство	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
     1.10. Ток утечки при заданном напряжении	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
     1.11. Электрическое сопротивление*	- 	- 	- 	- 	+ 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	
     2. Эргономические показатели	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   		
     2.1. Линейные размеры	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
     2.2. Масса	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
     3. Эстетические показатели	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   		
     3.1. Функционально- конструктивная приспособ-
ленность*	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	- 	

Примечания:

1. Показатель, отмеченный знаком "*", является перспективным.

2. Знак "+" означает, что данный показатель применяется, знак "-" - не применяется.

3. Показатель "относительное рентгенозащитное свойство" определяется только для средств защиты рук от рентгеновских излучений, "ток утечки при заданном напряжении" - для средств защиты от электрического тока; "электрическое сопротивление" - для средств защиты от электростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей.