ГОСТ 12.4.247-2013
(EN 135:1998) 

     
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 Система стандартов безопасности труда

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

 Перечень эквивалентных терминов

 Occupational safety standards system. Respiratory protective devices. List of equivalent terms 
МКС 01.040.13
         13.340.30 
Дата введения 2014-03-01 

     
Предисловие 
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92  "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009  "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации" (ОАО "ВНИИС")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 августа 2013 г. N 58-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97  	Код страны по 
МК (ИСО 3166) 004-97  	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации 	
Беларусь 	BY	Госстандарт Республики Беларусь 	
Киргизия 	KG	Кыргызстандарт 	
Казахстан 	KZ	Госстандарт Республики Казахстан 	
Узбекистан 	UZ	Узстандарт 	
Россия 	RU	Росстандарт 	

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 619-ст  межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.247-2013 (EN 135:1998) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2014 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к европейскому региональному стандарту EN 135:1998* Respiratory protective devices. List of equivalent terms (Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Перечень эквивалентных терминов). При этом дополнительные положения, учитывающие потребности национальной экономики, выделены курсивом. 
________________ 
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей . - Примечание изготовителя базы данных.  
            
Степень соответствия - модифицированная (MOD).

Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 12.4.235-2007  (ЕН 135:1998)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

      1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД) и содержит перечень терминов, используемых в области СИЗОД. Целью настоящего стандарта является гармонизация терминов, применяемых на русском языке на территории Таможенного союза, с терминами, используемыми в европейских стандартах на СИЗОД. Эти термины даны на русском и трех официальных языках Европейского комитета по стандартизации.

Стандарт не распространяется на следующие специальные виды СИЗОД:

- пожарные;

- военные;

- медицинские;

- авиационные.

      2 Перечень эквивалентных терминов 
Приведенные в настоящем перечне термины расположены в алфавитном порядке их эквивалентов на русском языке.

Русский
	Английский	Немецкий	Французский	
Абразивные струйные работы	abrasive blasting operations	Strahlarbeiten	de projection d’abrasifs	
Абсорбент	absorbent	Absorptionsmittel	Absorbant	
Автономный дыхательный аппарат	self contained breathing apparatus	frei tragbares 	appareil de protection respiratoire isolant autonome	
Автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром со сжатым кислородом	self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus apparatus compressed oxygen type	mit  Drucksauerstoff; (Sauer-stoff-)	appareil de protection respiratoire isolant autonome circuit ; 	
Автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром со сжиженным кислородом	self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus liquid oxygen type	   mit  
Sauerstoff; ()	appareil de protection respiratoire isolant autonome circuit ; liquide	
Автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром с химически связанным кислородом	self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus oxygen generating type	mit chemisch gebundenem Sauerstoff; (Chemikalsauer-)	appareil de protection respiratoire isolant autonome circuit ; 	
Автономный дыхательный аппарат с открытым контуром	self-contained open-circuit breathing apparatus		appareil de protection respiratoire isolant autonome circuit ouvert	
Автономный дыхательный аппарат с открытым контуром со сжатым воздухом	self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus	  mit  Druckluft; 	appareil de protection respiratoire isolant autonome circuit ouvert air 	
Автономный дыхательный аппарат с открытым контуром со сжатым воздухом для эвакуации (самоспасатель) с капюшоном	self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with hood for escape	 mit Druckluft mit Haube Flucht	appareil de protection respiratoire isolant autonome circuit ouvert air pour avec cagoule	
Автономный дыхательный аппарат с открытым контуром со сжатым воздухом для эвакуации (самоспасатель) с маской или загубником	self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape	mit Druckluft mit Vollmaske Oder Flucht	appareil de protection respiratoire isolant autonome circuit ouvert air pour avec masque complet ou embout buccal	
Автономный, носимый	self-contained	Frei tragbar	Autonome	
Адсорбент	adsorbent	Adsorprtionsmittel	Adsorbant	
Анкерное соединение (анкер)	anchorage	Anker	Ancrage	
Апертометр (для измерения поля зрения)	apertometer (for measuring the field of vision)	Apertometer (zur Gesichts-feldmessung)	(pour la mesure du champ visuel)	
Аппарат для подводных работ	diving apparatus		appareil de 	
Аппарат постоянного потока (воздуха)	constant flow device	mit Konstantdosierung	appareil constant	
Аэрозоль	aerosol	Aerosol		
Аэрозоль на водной основе	water based aerosol	Aerosol	dont la phase liquide est I’eau	
Базовое (реперное) давление	reference pressure	Referenzdruck	pression de 	
Байпасный клапан	by-pass valve	Bypass-Ventil	robinet de bipasse; (robinet de)	
Баллон со сжатым воздухом (воздушный баллон)	compressed air cylinder (air cylinder)	Druckluft-Flasche	bouteille d’air 	
Бегущая дорожка	treadmill	Laufband	tapis roulant	
Без помех	trouble-free		sans incident	
Боек	striker	Schlagbolzen	pointeau	
Боковое соединение	side connector		raccord 	
Быстродействующий стартер	quick starter	Schnellstarter	de mise en marche rapide	
Быстроразъемное устройство с клапаном непрерывной подачи воздуха	coupling and continuous flow valve	mit Regelventil	accouplement et robinet de de continu	
Вдыхаемый воздух	inhaled air	Einatemluft	air 	
Вентиль баллона	cylinder valve	Flaschenventil	robinet de bouteille	
Вибрационный тест	vibration test		essai de vibrations	
Височная тесьма	temple strap		bride temporale	
Вмонтированные фильтры	integral filters	Nicht trennbare Filter	filtres 	
Водонепроницаемый	water-proof	Wasserdicht	I’eau	
Воздуходувка	blower		ventilateur	
Воздухоочиститель	air purifier	Luftreiniger	purificateur d’air	
Воздух с недостаточным содержанием кислорода	oxygen deficient air	Luft mit Sauerstoff-Mangel	air appauvri en 	
Воздух, содержащийся в дыхательных путях	inhaled air	Eingeatmete Luft	air 	
Воспламеняемость	flammability	Entflammbarkeit		
Впускной клапан	inlet valve		soupape inspiratoire	
Вредное воздействие	harmful effect	; Wirkung	effet 	
Временное изменение длины	temporary elongation		allomgement temporaire	
Время защитного действия	breakthrough time	Durchbruchszeit	temps de claquage	
Время регенерации	recovery time		de 	
В состоянии после поставки	as received	im Anlieferungs-zustand	en 	
В условиях применения, для которых маркирован	in the conditions of use for which ... is marked	Vorhersehbare 
Einsatzbedingungen	dans les conditions d’emploi pour lesquelles le ... est mis sur le 	
Выдохнутый воздух	exhaled air	Ausgeatmete Luft	air 	
Выдыхаемый воздух	exhalation air	Ausatemluft	air 	
Высокое давление	high pressure	Hochdruck	haute pression	
Вытесненный (замещенный) объем	displaced (tidal) volume	Hubvolumen (Tidalvolumen)	volume courant	
Газ	gas	Gas	gaz	
Газовая смесь	gas mixture	Gasgemisch	de gaz	
Газонепроницаемый	gas tight	Gasdicht	aux gaz	
Герметичность	leaktightness	Dichtheit		
Гигиеническая норма	hygiene standard	Hygiene-Richtlinie	norme 	
Гнездо клапана	valve housing		de soupape	
Гнездо клапана выдоха	exhalation valve housing	Ausatemventilge-	de soupape expiratoire	
Гнездо (место) клапана	valve seat	Ventilsitz	de soupape	
Гнездо фильтра	filter housing	Filteraufnahme	de filtre	
Горизонтальная плоскость	level course	Horizontale Ebene	plan horizontal	
Горючая газовая смесь	flammable gas mixture	Gasgemisch	de gaz inflammables	
Готовый к применению	ready for use	Gebrauchsfertig	I’emploi	
Гофрированный шланг	corrugated hose	Faltenschlauch	tuyau 	
Грубый фильтр-сито	strainer	Grobstaubfilter; (Schutzsieb)		
Давление в баллоне	cylinder pressure	Flaschendruck	pression de bouteille	
Давление воздуха для дыхания	respiratory pressure	Atemdruck	pression respiratoire	
Давление открытия, давление срабатывания	opening pressure	; Ansprech-druck	pression d’ouverture	
Давление при заправке	filling pressure		pression de remplissage	
Давление при испытаниях	test pressure		pression d’essai	
Дата изготовления	date of manufacture	Herstelldatum	date de fabrication	
Дезинфекция	disinfection	Desinfektion		
Дезинфицирующее средство	disinfecting agent	Desinfektionsmittel	agent de 	
Дезинфицирующий раствор	disinfecting solution	
   	solution 	
Действующее значение	reactive value	Blindwert	valeur 	
Держатель (зажим) фильтра	filter holder	Filterfassung	support de filtre; (monture)	
Детали (узлы) под высоким давлением	high pressure parts	 Teile	supportant la haute pression	
Диапазон давления	pressure range	Druckbereich	plage de pression	
Диапазон частот	frequency range	Frequenzbereich	gamme de 	
Долговременная линейная деформация	permanent linear deformation	Bleibende 	permanente	
Допустимый уровень экспозиции	permissible exposure level	Grenz-konzentration	valeur limite d’exposition	
Дым	fume	Rauch		

	smoke	Rauch		
Дыхание по замкнутому контуру	closed circuit breathing	Kreislaufatmung	respiration en circuit 	
Дыхательная машина (искусственные легкие)	breathing machine	Lunge	machine respiratoire	
Дыхательная смесь	breathable gas	Atemgas	gaz respirable	
Дыхательные пути	airways	Atemwege	voies respiratoires	
Дыхательный аппарат для абразивных струйных работ	breathing apparatus for use in abrasive blasting operations	Strahlarbeiten	appareil de protection respiratoire pour les de projection d’abrasifs	
Дыхательный аппарат для работы на большой высоте	breathing apparatus for high altitudes		appareil respiratoire pour haute altitude	
Дыхательный аппарат (изолирующий)	breathing apparatus	; ()	appareil de protection respiratoire isolant	
Дыхательный аппарат с замкнутым контуром	closed circuit breathing apparatus		appareil de protection respiratoire isolant circuit 	
Дыхательный клапан	breathing valve	Atemventil	soupape respiratoire	
Дыхательный контур	breathing circuit	Atemkreislauf	circuit respiratoire	
Дыхательный мешок	breathing bag	Atembeutel	sac respiratoire	
Дыхательный цикл	two-way breathing	Zweiwegatmung	respitation double voie	
Емкость для транспортировки	carrying container	
    	de transport	
Емкость (дыхательного мешка)	capacity (of the breathing bag)	(des Atembeutels)	(du sac respiratoire)	
Естественное поле зрения	natural field of vision	Gesichtsfeld	champ visuel naturel	
Жидкий аэрозоль	liquid aerosol	   Aerosol	liquide	
Загрязнение	contaminant	Verunreinigung		
Загубник	mouthpiece		embout buccal	
Загубник с комплектующими	mouthpiece assembly		ensemble embout buccal	
Замкнутый контур	closed-circuit	Geschlossener Kreislauf	circuit 	
Запасная деталь	spare part	Ersatzteil	de rechange	
Запирающий клапан манометра	pressure gauge shut-off valve	Manometer-Absperrventil	robinet du 	
Запирающий клапан трубки манометра	shut-off valve for pressure gauge tube	Absperrventil Manometerleitung	robinet pour tube de 	
Запорное устройство	locking device		de blocage	
Запыление	clogging	Einspeichern	colmatage	
Зарядное устройство	charging device		disposotif de remplissage	
Застежка	buckle	; Schnalle	boucle	
Затвор баллона	cylinder seal		joint de bouteille	
Затылочная тесьма	neck strap	Nackenband	bride serre-nuque	
Защитная одежда	protective clothing	Schutzkleidung	de protection	
Защитная трубка	protective tube	Schutzrohr	tube de protection	
Защитное покрытие	protective cover	Schutzdeckel	couvercle de protection	
Защитные очки	goggles	Schutzbrille	lunette de protection	
Защитный капюшон	protective hood	Schutzhaube	cagoule de protection	
Звуковое сигнальное устройство	audible warning device	Akustische Warneinrichtung	dispositif d’alarme sonore	
Зубной захват	teeth bites		tenon; ()	
Игольчатый клапан	spear valve	Lippenventil	soupape bec de canard	
Избыток воздуха	excess air		air en 	
Избыточная дыхательная смесь	excess breathable gas	Atemgas	gaz respiratoire en 	
Избыточное давление	positive pressure		surpression; (pression positive)	
Измеритель потока	flowmeter			
Индикатор воздушного потока	air flow indicator	-zeiger	indicateur de d’air	
Индикатор давления	pressure indicator	Druckanzeiger	indicateur de pression	
Инжектор	injector	Injektor	injecteur	
Инжектор сжатого воздуха	compressed air injector	Druckluft-lnjektor	injecteur d’air 	
Интерактивный поток	interactive flow	Interaktiver Strom	courant d’interaction	
Искажение видимости	distortion of vision	Sichtverzerrung	distorsion de la vision	
Искра трения	frictional spark	Reibungsfunke	de friction	
Испаритель	evaporator	Verdampfer		
Испытание	examination	Untersuchung	examen	

	testing		essai	
Испытание на герметичность	test for leaktightness (leaktightness test)		essai 	
Испытание на растяжение	pull test		essai de traction	
Испытания при практических условиях применения	practical performance test	Praktische  	essai pratique de performance	
Испытательная аппаратура	test rig		dispositif d’essai	
Испытательный центр	testing authority (test house; test station)		d’essai; (laboratoire d’essai)	
Испытуемый образец	test sample		d’essai	
Испытуемый объект	test subject	Versuchsperson	sujet d’essai	
Исходная длина	initial length		longueur initiale	
Капюшон	hood	Haube	cagoule	
Кислородный баллон	oxygen cylinder	Sauerstoff-Flasche	bouteille 	
Кислородный резервуар	oxygen supply container	Sauerstoff-	d’alimentation en 	
Клапан избыточного потока	overflow valve		soupape de surpression	
Клапан вдоха	inhalation valve	Einatemventil	soupape inspiratoire	
Клапан в сборе	circuit valve assembly	Ventilkasten	assemblage de soupape	
Клапан выдоха	exhalation valve	Ausatemventil	soupape inspiratoire	
Клапан дополнительной подачи воздуха	supplementary air supply valve		robinet d’air additionnel	
Клапан дополнительной подачи кислорода	supplementary oxygen supply valve		robinet additionnel	
Клапан непрерывной подачи воздуха (клапан для подачи непрерывного потока в шланговых дыхательных аппаратах от линии сжатого воздуха)	continuous flow valve (control valve for continuous air flow in compressed air line breathing apparatus)	Regelventil; (Regulierventil kontinuerlichen Luftstrom bei Druckluft-)	robinet de (de continu pour appareil de protection respiratoire adduction d’air )	
Клапан, открываемый давлением	downstream valve	Ventil; mit dem Druck 	soupape d’aval	
Клапан подачи воздуха по потребности дыхания (легочный автомат)	demand valve	Lungenautomat	soupape la demande	
Клапан сброса избыточного давления	relief valve		soupape de surpression	
Класс защиты	protection class	Schutzklasse	classe de protection	
Класс фильтра	filter class	Filterklasse	classe de filtre	
Комбинированная подача кислорода	combined oxygen supply	kombinierte Sauerstoff-Dosierung	alimentation en 	
Комбинированная фильтрующая полумаска	combined filtering half mask	Kombiniertfiltrie-rende Halbmaske	demi-masque filtrant 	
Комбинированный фильтр	combined filter	Kombinationsfilter	filtre 	
Комплект фильтров	multiple filters	Mehrfachfilter	filtres multiples	
Компонент	component	Einzelteil	composant	
Кондиционирование	conditioning	Behandlung	conditionnement	
Контролирующее устройство	checking device	Kontrolleinrichtung	appareil de 	
Контрольное (регулирующее) устройство	control device	Regeleinrichtung	dispositif de 	
Контрольный (регулирующий) клапан	control valve	Regelventil	robinet de 	

	check valve	Steuerventil	soupape inspiratoire du masque 	
Контурного типа	loop type	Kreislauf	circuit en boucle	
Корпус загубника	mouthpiece body		corps d’embout buccal	
Корпус лицевой части	faceblank		jupe de masque	
Корпус патрона	casing		; (carter)	
Крепежные элементы	mounting flanges	Befestigungs-elemente	attaches de fixation	
Крепление	coupling	Kuppling; 	accouplement	
Кривая зависимости давления от объема	pressure volume loop	Druck-Volumen-Kurve	courbe pression-volume	
Лабораторное испытание	laboratory test		essai en laboratoire	
Легкое снаряжение	light duty construction	Leichte 	de construction 	
Легочный автомат, открываемый давлением	downstream demand valve	Lungenautomat; mit dem Druck 	soupape d’aval; (de surpression)	
Лепесток клапана	valve disc	Ventilscheibe	disque de soupape	
Линзы	lens	Sichtscheibe	oculaire	
Линия сжатого воздуха	compressed air line	Druckluft-Leitung	canalisation d’air 	
	high pressure tubing (high pressure tube)	Hochdruckleitung	tubulure (tube) haute pression	
Лицевая часть	facepiece		faciale	
Лицевая часть, включающая защиту головы	facepiece incorporating head protection	mit Kopfschutz	faciale incorporant une protection de la 	
Лицевой щиток	face shield	Gesichtsschutz-schild	facial	
Ловушка для слюны	saliva trap		salive	
Максимально допустимое давление наполнения	maximum allowable filling pressure	Maximal 	pression de remplissage maximale 	
Максимальное значение	ceiling value		valeur plafond	
Манекен головы	dummy head		factice	
Манекен тела	dummy body		mannequin	
Манометр	pressure gauge	Manometer		
Марка фильтра	filter type	Filtertyp	type de filtre	
Маркирование, идентифицирующее марку	type identifying marking	Bauartkennzeichnung; typidentische Kennzeichnung	marquge du tupe	
Маркировка для тестирования	test mark		marque d’essai	
Маркировка, идентифицирующая марку	type identifying mark	Typschild	marque d’identification du type	
Маска	full face mask	Vollmaske	masque complet	
	mask	Maske	masque	
Маска (для подводных работ)	full face mask (diving)	Vollmaske (tauchen)	masque facial ()	
Маятниковое дыхание	pendulum breathing	Pendelatmung	respiration pendulaire	
Медицинский кислород	medical grade oxygen	Medizinischer Sauerstoff		
"Мертвое" пространство	dead space	Totraum	espace mort	
Место соединения	connecting piece		raccord	
Механическая прочность	mechanical strength	Mechanische 		
Механическая целостность	mechanical integrity	Mechanische Unversehrtheit		
Мехи	bellows	Blasebalg	soufflet	
Минимальное требование	minimum requirement	Mindestanforderung	exigance minimale	
Минимальные характеристики устройства по данным изготовителя	manufacturer’s minimum design condition	Mindestbetriebs-bedingungen laut Herstellerangabe	condition minimum par le fabricant	
Минимальный объемный поток по данным изготовителя	manufacturer’s minimum design flow rate	Mindestvolumenst-rom laut Herstellerangabe	minimum par le fabricant	
Минутный объем	minute volume	Minutenvolumen	volume minute	
Минутный объем дыхания (МОД)	breathing minute volume	Atemminuten-volumen	volume respiratoire minute	
	respiratory minute volume ventilation rate	Atem-Minuten-Volumen-Volumenstrom	volume minute respiratoire de ventilation	
Надевание	donning	Anlegen	capelage	
Налобная тесьма	front strap	Stirnband	bride frontale	
Насадка	socket		douille de raccord	
Насыщенный кислородом	oxygen enriched	Sauerstoffange-reichert	enrichi en 	
Насыщенный кислородом воздух	oxygen enriched air	Sauerstoffange-reichert Luft	air enrichi en 	
Небьющийся	non-splintering	Splittersicher	de ; (dans le cas du verre)	
Недостаток кислорода	oxygen deficiency	Sauerstoff-Mangel	; (manque) 	
Незапотевающая пленка	anti mist disc	Klarscheibe	disque anti-	
Необходимый для дыхания	breath-responsive		par la respiration	
Непреднамеренно	inadvertently	Unbeabsichtigt	par inadvertance	
Непрерывная подача воздуха	continuous air flow	Kontinuerlicher Luftstrom	continu	
Неравномерность распределения потока (в патроне)	Channeling (in the purifier)	(in einer Filterpatrone)	; (dans une cartouche)	
Несминаемый	non-kinking	Knickfest	au tortillement	
Несущий ремень (несущий пояс)	carrying strap (neck strap)	Trageband; Tragegurt	breteille de transport	
Низкое давление	low pressure	Niederdruck	basse pression	
Ножка клапана	valve spindle	Ventilspindel	tige de soupape	
Номер испытания	test number		d’essai	
Номер сертификата	approval number	Zulassungsnummer	d’approbation	
Номинальное время эксплуатации	rated duration time	Nominelle Haltezeit	nominale	
Номинальный коэффициент защиты	nominal protection factor	Nennschutzfaktor	facteur nominal de protection	
Номинальный срок использования	nominal working duration	Nennegebrauchszeit	nominale de fonctionnement	
Носовой зажим	nose clip	Nasenklemme	pince-narines	
Носовой прижим	nosepiece		pince-nez	
Область глаз	ocular zone	Augenbereich	zone d’oculaire	
Обратный клапан быстрого действия	flash back check valve		soupape anti-retour	
Обтюратор лицевой части	facepiece seal	Maskendichtrahmen	joint faciale	
Обтюрация	sealing	Dichtung; (Abdichtung)	joint	
Объемный поток	flow rate (volume flow rate)	Volumenstrom	volumique	
Оголовье	head strap	Kopfband	bride	
Оголовье (для подводных работ)	head harness (diving)	  (tauchen)	()	
Оголовье из сетки	hair net	Haarnetz		

	head net	Kopfnetz	filet de 	
Ограничение по применению	limitation for use	Einsatzgrenze	limitation d’emploi	
Ограничитель	restrictor	Begrenzer	limiteur	
Окружающая атмосфера	external atmosphere			

	ambient atmosphere	Umgebungsatmos-	ambiante	
Оправа	carrying frame	Tragegestell	chassis de transport	

	frame	Rahmen	chassis; ()	
Органические соединения с низкой температурой кипения	low boiling organic compounds	Niedrigsiedende organische Verbindungen; (Niedrigsieder)	organiques bas point 	
Отношение времени выдоха к времени вдоха	rebreathing ratio	-	taux de 	
Охладитель	cooler		; (refroidisseur)	
Охлаждающая система	cooling system		dispositif  ; (refroidisseur)	
Очиститель	purifier	Reiniger		
Очки	spectacles	Brille	lunettes	
Падение давления	pressure drop	Druckabfall	perte de charge	
Пар	vapour	Dampf	vapeur	
Пара фильтров (фильтрующая пара)	twin filters	Filterpaar	double filtre; (paire filtre)	
Переговорная мембрана	speech diaphragm	Sprechmembran	membrane phonique	
"Перекрытое" поле зрения	overlapped field of vision	Gesichtsfeld	champ de vision binoculaire	
Период испытаний	test period		d’essai	
Перфорация	puncture	Durchstich	perforation	
Пластина головная (часть оголовья)	head plate	Kopfplatte	calotte	
Пневматическая линия	pressure line	Druckleitung	canalization (conduite) sous pression	
Пневмокапюшон	breathing hood	Atemschutzhaube	cagoule de protection respiratoire	
Пневмокуртка	blouse	Bluse	gilet; (veste)	
Поверхностная прочность	surface resistance	-widerstand	de surface	
Поглотитель (поглотительный патрон)	absorber	Absorber	absorbeur	
Подача воздуха	air supply	Luftversorgung	alimentation en air	
Подача пригодного для дыхания воздуха	breathable air supply	Atemluftversorgung; (Atemluftabgabe)	alimentation en air respiraible	
Поддерживающий дыхание	breath-assisted		respiration 	
Подземное испытание	underground test	unter Tage	essai souterrain	
Подмасочник	inner mask	Innenmaske	demi-masque 	
Подмасочное пространство	cavity of a mask	Maskeninnenraum	interne du masque	
Подогнутый обтюратор	revert seal (reverted edge seal)	Dichtlippe		
Подсос	inward leakage	nach innen gerichtete Leckage	fuite vers 	
Подсос по полосе обтюрации	face seal leakage	Maskenundichheit am Gesicht	fuite faciale	
Подсос через клапан	valve leakage	Ventilschlupf	fuite de soupape	
Подсос через клапан выдоха	exhalation valve leakage	Ausatem-ventilschlupf	fuite de soupape expira-toire	
Поле зрения	field of vision	Gesichtsfeld	champ visuel	
Полоса обтюрации	face seal	auf der Dichtlinie einer Maske	facial	

	face seal (sealing)	Maskendichtheit	au visage	
Полумаска	half mask	Halbmaske	demi-masque	
Полумаска без клапанов вдоха	half mask without inhalation valves	Halbmaske ohne Einatemventile	demi-masque sans soupape inspiratoires	
По потребности дыхания	demand type	mit Lungenautomat	type la demande	
По потребности дыхания без избыточного давления	demand type without positive pressure	mit Normaldruck-Lungenautomat	type la demande sans pression positive	
По потребности дыхания с избыточным давлением	demand type with positive pressure	mit Uderdruck - Lungenautomat	type la demande pression positive	
Пояс	belt	Leibgurt	ceinture	
Поясной ремень (пояс)	waist belt (belt)	Leibgurt	ceinture	
Практические условия применения	practical conditions	Anwendungs-bedingungen	conditions pratiques	
Предварительная промывка	pre-flushing			
Предкамера (клапана выдоха)	shroud (of an exhalation valve)	Vorkammer (einer Ausatemventils)	; (d’une soupape expiratoire)	
Предохранительный клапан	blow out release	Druckenntlastungs-vorrichtung	disque 	
Предохранительный клапан редуктора давления	pressure reducer safety valve	Sicherheitsventil des Druckminderers	soupape de du 	
Предсказуемые условия использования	foreseeable conditions of use	Voraussehbare Einsatzbedingungen	condition d’emploi	
Предупредительный сигнал	warning signal	Warnsignal	signal avertisseur	
Предфильтр	prefilter	Vorfilter		
Прецизионный манометр	precision gauge	-manometer	de 	
Пригодный для дыхания	breathable	Atembar	respirable	
Пригодный для дыхания воздух	breathable air	Atemluft	air respirable	
Прилегание (маски)	fit (of a mask)	Sitz (einer Maske)	Ajustage; (d’un masque)	
Применение в соответствии с надлежащими инструкциями	applied in accordance with the relevant instructions	Verwendung	dans le cadre de leur mode d’emploi	
Приток кислорода	oxygen feed	Sauerstoff-Zufuhr	alimentation en 	
Пробная эксплуатация	rough usage	Rauher Betrieb; Rauhe Behandlung	usage 	
Продувочный клапан (для аппарата с непрерывной подачей потока <1,5 л/мин)	scavenging device(for apparatus with a continuous flow of <1,5 l/min)	( mit konstanter Doierung von <1,5 l/min)	dispositif de purge automatique; (pour appareil continu <1,5 l/min)	
Прокладка носового прижима	nose pad	Nasen (klemmen) polster	bourrelet de pince narines	
Промывочное устройство	flushing device		dispositif de purge	
Проникание	leakage	Undichtheit; Leckage; Schlupf	fuite	
Проникание через СИЗОД в целом	total inward leakage	Gesamte nach innen gerichtete Leckage	fuite total vers 	
Проникание через фильтр	penetration			
Проницаемость, степень проницаемости	permeability			
Пропановая горелка	propane burner	Propan-Brenner	propane	
Пропановый баллон	propane cylinder	Propan-Flasche	bouteille de propane	
Проскоковая концентрация	breakthrough concentration	Durchbruchs-konzentration	concentration de claquage	
Противоаэрозольный фильтр	particle filter	Partikefilter	filtre particules	
Противоаэрозольный фильтр без корпуса	unencapsulated particle filter	Underkapseltes Partikelfilter	filtre particules non 	
Противоаэрозольный фильтр в корпусе	encapsulated particle filter	Gekapseltes Partikelfilter	filtre particules 	
Противогазовая фильтрующая полумаска	gas filtering half mask	Gasfiltrierende Halbmaske	demi-masque filtrant contre les gaz	
Противогазовый фильтр	gas filter	Gasfilter	filtre antigaz	
Противодымный капюшон	smoke hood	Brandfluchthaube	cagoule contre la 	
Прототип	prototype	Prototyp	prototype	
Пружина клапана	valve spring	Ventilfeder	ressort de soupape	
Пусковое устройство	starter	Starter	dispositif de 	
Пыленепроницаемый	dust-proof	Staubdicht	la 	
Пыль	dust	Staub		
Работа дыхания	work of breathing	Atemarbeit	travail respiratoire	
Работающий с принудительной подачей	power operated		; ()	
Рабочая машина	work machine		machine de traction	
Рабочее давление	working pressure	Arbeitsdruck	pression de service	
Разделяемые фильтры	separable filters	Trennbare Filter	filtres 	
Разового пользования	single use	Einmalgebrauch	usage unique	
Разрежение	negative pressure	Unterdruck	; (pression )	
Разрежение открытия	opening negative pressure (cracking pressure)		d’ouverture	
Разрыв	tear			
Распределение по массе	weight distribution (mass distribution)	Gewichtsverteilung; (Massenverteillung)	du poids; ( de la masse)	
Регенеративный патрон	regeneration cartridge	Regenerations-patrone	cartouche de 	
Регулировка	adjustment	Einstellung	ajustement; ()	
Регулируемый	adjustable	Einstellbar	ajustable	
Регулятор давления	pressure regulator	Druckregler	clapet de 	
Редуктор давления	pressure reducer	Druckminderer		
Резьбовое соединение	screw threaded connection	Schraubverbindung	raccord 	
Ременное крепление	harness	Begurtung; 	harnais	
Ременное крепление для туловища	body harness	Tragevorrichtung	harnais	
Ремень	strap	Gurt	sangle	
Ремни крепления для головы (оголовье)	head harness		jeu de brides	
Респираторное оборудование	respiratory equipment		respiratoire	
Речевая связь	speech transmission		transmission de la parole	
Ротационная воздуходувка	rotary type blower		ventilateur; ( turbine)	
С подачей воздуха	assisted	mit Luftversorgung		
С принудительной подачей	power assisted		ventilation 	
С принудительной подачей от воздуходувки	powered		assistance 	
С ручным приводом	manually assisted	mit manueller 	manuellement	
Самозапирающийся	self-sealing		fermeture automatique	
Самозатухающий	self-extinguishing		auto-extinguible	
Самоспасатель	escape apparatus		appareil pour 	
Самоспасатель изолирующий со сжатым воздухом	compressed air escape apparatus	Druckluftselbstretter	appareil pour air 	
Самоспасатель изолирующий со сжатым кислородом	compressed oxygen escape apparatus	Drucksauerstoff-selbstretter	appareil pour 	
Самоспасатель изолирующий с химически связанным кислородом	chemical oxygen escape apparatus	Chemikalsauerstoff-selbstretter	appareil pour chimique	
Сатуратор	saturator		saturateur	
Сборочный узел	sub-assembly	Baugruppe	sous-ensemble	
Сварочный щиток	welding shield	-schild	de soudage	
Сдвоенный дыхательный шланг	twin breathing hose	Doppelatem-schlauch	double tuyau respiratoire	
Сепаратор	separator	Abscheider	; ()	
Сертификат	approval	Zulassung	approbation	
Сеть магистралей сжатого воздуха	permanently installed compressed air system	Druckluft-Netz	fixe d’air 	
Сжатый воздух	compressed air	Druckluft	air 	
Сжатый кислород	compressed oxygen	Drucksauerstoff		
Сжиженный кислород	liquid oxygen		liquide	
Сигнал к выходу из опасной зоны	retreat warning signal		signal de retraite	
Сигнальное устройство	warning device	Warneinrichtung	avertisseur	
СИЗОД	respiratory protective equipment	Atemschutzaus-	de protection respiratoire	
СИЗОД для эвакуации (самоспасатель)	respiratory protective device for escape	Flucht	appareil de protection respiratoire pour 	
Синусоидальная дыхательная машина	sinusoidal breathing machine	Lunge mit Arbeitsweise	machine respiratoire sinusoidale	
Система быстрого монтирования	quick mounting system	Adaptersystem	attaches rapides	
Система предварительной промывки	pre-flushing system		dispositif de 	
Скорость интерактивного потока	interactive flow rate	Interaktiver Volumenstrom	d’interaction	
Сменный фильтр (патрон)	insert filter (e.g. cartridge)	Steckfilter	filtre 	
Смотровое окно	eyepiece	Sichtscheibe	oculaire	
Смотровое окно (для подводных работ)	eyepiece (diving)	Augenglas (tauchen)	vitre; ()	
Смотровое стекло	visor	Vollsichtfenster; Sichtscheibe	oculaire panoramique; oculaire	
Снабжение сжатым воздухом	compressed air supply	Druckluft-Versorgung	alimentation en air 	
Снижение видимости	impairment of vision		de la 	
Снимание	doffing	Ablegen		
Совместимость с кожей	compatibility with skin		 avec la peau	
Содержание диоксида углерода	carbon dioxide content	Kohlendioxid-Gehalt	teneur en dioxyde de carbone	
Содержание кислорода	oxygen content	Sauerstoff-Gehalt	teneur en 	
Соединение	connection	Verbindung	raccordement; (raccord)	
Соединительный шланг	inhalation hose	Einatemschlauch	tuyau inspiratoire	
Соединительный шланг для сигнального устройства	connection tube for warning signal device	Warnsignalleitung	tube (tubulure) de signal avertisseur	
Соединительный шланг (низкого давления)	breathing hose (low pressure)	Atemschlauch (Niederdruck)	tuyau respiratoire; (basse pression)	
Соединительный элемент	connector		raccord	
Соединительный элемент зарядного устройства	charging connector		raccord de remplissage	
Соединительный элемент клапана баллона	cylinder valve connection	Flaschenventil-	raccord du robinet de bouteille	
Соединительный элемент лицевой части	facepiece connector	-	raccord la faciale	
Соединительный элемент оборудования	equipment connector	-	raccord 	
Соединительный элемент патрона	cartridge connector	Patronenan-	raccord de cartouche	
Сопротивление вдоху	inhalation resistance	Einatemwiderstand	inspiratoire	
Сопротивление выдоху	exhalation resistance	Ausatemwiderstand	expiratoire	
Сопротивление дыханию	breathing resistance	Atemwiderstand	respiratoire	
Сопротивление открытию (клапана)	opening resistance		I’ouverture	
Сопротивление электрической изоляции	insulation resistance	Isolationswiderstand	Isolement 	
Сорбционная емкость фильтра	filter capacity	eines Filters	du filtre	
Со стороны выхода	effluent side	Mundseite	aval	
Специальные соединения	specific named compounds	Speziell genennte Verbindungen		
Спецификация (правила) испытаний	test specification		d’essai	
Спинка	back plate		support dorsal	
Спиральный шланг	spiral coiled tube	Spiralschlauch	tuyau 	
Среднее давление	medium pressure	Mitteldruck	moyenne pression	
Средства защиты органов дыхания для эвакуации (самоспасатели)	escape-type respiratory protective devices	Selbstrettung	appareil de protection respiratoire; type 	
Средство для очистки стекол	lens wiper	Scheibenwischer	essuie-glace	
Средство защиты органов дыхания с маятниковым дыханием	pendulum type respiratory protective device	mit Pendelatmung	appareil de protection respiratoire; type pendulaire	
Средство индивидуальной защиты органов дыхания - СИЗОД	respiratory protective device		appareil de protection respiratoire	
Средство от запотевания	anti-fogging compound	Antibeschlagmittel	produit anti-	
Срок службы по данным изготовителя	manufacturer’s design duration	Nenneinsatzdauer	par le fabricant	
Срок хранения	expiry of shelf life	- keitsende; (Verfalldatum)	date limite de stockage	
Стандартное испытание с имитацией работы	standard work simulation test		essai de travail 	
Стандартное резьбовое соединение	standard thread connection	Rundgewindean-	raccord filetage standard	
Стандартное резьбовое соединение; внутренняя часть	standard thread connection, internal	Rundgewindean -Innenteil	raccord filetage standard; partie interne	
Стандартное резьбовое соединение; наружная часть	standard thread connection, external	Rundgewindean--	raccord filetage standard; partie externe	
Старение	ageing	Alterung	vieillissement	
Статическое давление	static pressure	Statischer Druck	pression statique	
Стекло манометра	gauge glass	Manometer-Sichtscheibe	verre de 	
Ступень низкого давления	low pressure stage	Niederdruckstufe	basse pression	
Твердый аэрозоль	solid aerosol	testes Aerosol	solide	
Температура окружающего воздуха	ambient temperature	Umgebungstemperatur	
ambiante	
Температура по влажному термометру	wet bulb temperature	Feuchttemperatur	 humide	
Температурный тест	temperature test		essai en 	
Теплообменник	heat exchanger		de chaleur	
Тест-аэрозоль	test aerosol		d’essai	
Тест-газ	test gas		gaz d’essai	
Тест-концентрация	test concentration		concentration d’essai	
Тест на запыление	clogging test	Einspeichertest	essai de colmatage	
Тест на самоспасение	escape test		essai 	
Торговая марка	trade mark	Warenzeichen	marque commerciale	
Точка росы	dew point	Taupunkt	point de 	
Транспорт	transport	Transport	transport	
Транспортное испытание	transport test		essai de transport	
Трубка манометра	pressure gauge tube	Manometerleitung	tube de 	
Туман	mist	Nebel	brouillard	
Тяжелое снаряжение	heavy duty construction	schwere 	de construction robuste	
Удар	impact		impact	
Ударные циклы (на ударной машине)	strokes (on work machine)	(am )	tractions (sur machine de traction)	
Указания по эксплуатации	instruction for use	Gebrauchsanleitung	mode d’emploi	
Универсальный противогазовый фильтр	multi-type gas filter	Multi-Typ Gasfilter	filtres antigaz multi-type	
Уплотнительное кольцо	gasket	Dichtung; Dichtring	joint	
Упор для подбородка	chin support			
Управляемая дыханием подача	lung governed supply	Atemgesteuerte Versorgung	alimentation par la demande	
Управляемое дыханием дозирующее устройство для кислорода	lung governed oxygen supply	Atemgesteuerte Sauerstoff-Versorgung	alimentation en par la demande	
Управляемый дыханием клапан (легочный автомат)	lung governed demand valve (demand valve)	Atemgesteuerte Dosiereinrichtung; (Lungenautomat)	soupape la demande	
Уровень звукового давления	sound pressure level	Schall (druck) pegel	niveau de pression acoustique	
Усилие разрыва	tear-off force		force de 	
Усилие растяжения	tensile load	Zugbeanspruchung	effort de traction	
Установленный срок эксплуатации	rated working duration	Nominelle Haltezeit	nominale de fonctionnement	
Устойчивость к воздействию температуры	resistance to temperature	-digkeit	la
	
Устойчивость к тепловому излучению	resistance to thermal radiation	  gegen
	au rayonnement thermique	
Устройство блокировки крышки	cover locking device		fermeture du couvercle	
Устройство для блокировки пламени	flame arrester	-schlagsperre	pare-flamme	
Устройство для тренинга	training device		appareil d’entrainement	
Устройство, моделирующее дыхание (искусственные легкие)	breathing simulator	Atmungssimulator	simulateur de respiration	
Устройство подачи кислорода	oxygen supply device	Sauerstoff-Verteiler	dispositif d’alimentation en 	
Устройство принудительной подачи пригодного для дыхания воздуха	power assisted breathable air supply device	
Atemluftversor-gungseinrichtung	dispositif d’alimentation en air respirable	
Устройство ручной подачи воздуха для дыхания	manually assisted breathable air supply device	Manuelle Atemluftversor-gungseinrichtung	manuel d’alimentation en air respirable	
Устройство с баллоном со сжатым воздухом и редуктором давления	compressed air cylinder assembly with pressure reducer	Druckluft-Flasche mit Druckminderer	bouteille d’air avec 	
Участок для тренинга	training gallery		parcours d’essai	
Фактор защиты	protection factor	Schutzfaktor	facteur de protection	
Физиологические требования	physiological requirements	Physiologische Anforderungen	exigences phisiologiques	
Физическая нагрузка	physical stress	 Belastung	contrainte phisique	
Фильтр	filter	Filter	filtre	
Фильтр для грубодисперсной пыли	coarse dust filter bag	Grobstaubfilterbeutel	poche filtrante pour les 
	
Фильтр для сжатого воздуха	compressed air filter	Druckluft-Filter	filtre pour air 	
Фильтр предварительного увлажнения	equilibrated filter (with respect to humidity)	Filter im Feuchteglichgewicht	filter ; (en relative)	
Фильтр с резьбовым соединением	screw filter	Schraubfilter	filtre visser	
Фильтр с соединительным шлангом	filter with breathing hose	Filter mit Atemschlauch	filtre avec tuyau respiratoire	
Фильтрующая коробка	filter canister		cartouche filtrante	
Фильтрующая лицевая часть	filtering facepiece	Filtrierender 	faciale filtrante	
Фильтрующая полумаска	filtering half mask	Filtrierender Halbmaske	demi-masque filtrant	
Фильтрующая полумаска с клапанами	valved filtering half mask	Filtrierende Halbmaske mit Ventilen	demi-masque filtrant avec soupape	
Фильтрующее СИЗОД с навинчивающимся фильтром	filtering device with screw filter	mit Schraubfilter	appareil filtrant filtre 	
Фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха от воздуходувки	power filtering device		appareil de protection respiratoire filtrant ventilation 	
Фильтрующее СИЗОД (турбо) с принудительной подачей воздуха	power assisted filtering device (turbo filtering device)		appareil filtrant ventilation 	
Фильтрующее устройство	filter device		appareil filtrant	
Фильтрующее устройство (турбо) с принудительной подачей воздуха	turbo filtering device	; (	appareil filtrant ventilation 	
Фильтрующий самоспасатель	filter self-rescuer	; (Filterselbstretter)	appareil pour filtre	
Фильтрующий самоспасатель с капюшоном для выхода из зоны пожара	filtering device with hood for self-rescue from fire	mit Haube Selbstrettung bei 	appareil filtrant avec cagoule pour d’un incendie	
Фильтры со шлангом (не предназначенные для присоединения к лицевой части)	non mask-mounted filters	Filter mit Atemschlauch	filtres non sur le masque	
Хлоратная свеча	chlorate candle	Chloratkerze	cartouche de chlorate	
Холодильная камера	cold chamber		chambre froide	
Хранение	storage	Lagerung	stockage	
Центральное резьбовое соединение	centre thread connection	Zentralgewindean-	raccord filetage central	
Части, подвергаемые удару	exposed parts	Exponierte Teile	parties 	
Частица аэрозольная	particle	Partikel	particule	
Частицы, посторонние включения	particulate matter	Partikeln	particules	
Частота дыхания	breathing frequency	Atemfrequenz	respiratoire	
Четвертьмаска	quater mask	Viertelmaske	quart de masque	
Чистка	cleaning	Reinigung	nettoyage	
Чистящие средства	cleaning agents	Reinigungsmittel	agents de nettoyage	
Шейная тесьма (для ношения)	neck strap (carrying strap)	Trageband; Tragegurt	bretelle de transport	
Шланг	pipe line	Rohrleitung	tuyauterie	
	tube	Leitung; Schlauch	tube	
	hose	Schlauch	tuyau	
Шланг для выдыхаемого воздуха	exhalation hose	Ausatemschlauch	tuyau expiratoire	
Шланг легочного автомата	medium pressure connective tube	Lungenautjma-tenschlauch	tube respiratoire; (moyenne pression)	
Шланг подачи воздуха	air supply hose	-schlauch	tuyau d’alimentation en air	
Шланг подачи кислорода	oxygen supply tube	Sauerstoff-	tube d’alimentation en 	
Шланг подачи сжатого воздуха (среднего давления)	compressed air supply tube (medium pressure)	Druckluft- (Mitteldruck)	tube d’alimentation en air ; (moyenne pression)	
Шланг подачи сжатого воздуха (среднего давления) с креплением	compressed air supply tube (medium pressure) with coupling	Druckluft- (Mitteldruck) mit Kupplung	tube d’alimentation en air ; (moyenne pression) avec accouplement	
Шланг подачи чистого воздуха	fresh air supply hose	Frischluft-	tuyau d’alimentation en air libre	
Шланг среднего давления	medium pressure connective tube	Mitteldruckleitung	tube d’alimentation moyenne pression	
Шланговый дыхательный аппарат без принудительной подачи чистого воздуха	unassisted fresh air hose breathing apparatus	Frischluft-Saugschlauch-	appareil de protection respiratoire isolant air libre non 	
Шланговый дыхательный аппарат от линии сжатого воздуха	compressed air line breathing apparatus	Druckluft-	appareil de protection respiratoire isolant adduction d’air 	
Шланговый дыхательный аппарат с подачей чистого воздуха	assisted fresh air hose breathing apparatus	Frischluft-	appareil de protection respiratoire isolant air libre 	
	fresh air hose breathing apparatus	Frischluft-	appareil de protection respiratoire isolant air libre	
Шланговый дыхательный аппарат с подачей чистого воздуха от линии сжатого воздуха	fresh air hose breathing apparatus and compressed air line breathing apparatus		appareil de protection respiratoire isolant air libre; ou adduction d’air 	
Шланговый дыхательный аппарат с принудительной подачей чистого воздуха с капюшоном	powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood	Frischluft- mit mit Haube	appareil de protection respiratoire isolant air libre ventilation avec cagoule	
Шлем	helmet	Helm	casque	
Шлем аппарата для подводных работ	diving helmet	Tauchhelm	casque de 	
Штепсельное соединение	plug-in connection	Steckverbindung	raccord 
	
Щелочной патрон	alkali cartridge	Alkalipatrone	cartouche alcaline	
Эвакуация (самоспасение)	personal escape	Selbstrettung; Flucht		
Эксплуатационное давление	operating pressure	Betriebsdruck	pression de fonctionnement	
Эксплуатационные условия	operating condition	Betriebsbedingung	de mise en oeuvre	
Эластичная камера	flexible bladder	Elastische Blase	vessie	
Эластичность	flexibility	Dehnbarkeit; 	; (soupless)	
Эффективное поле зрения	effective field of vision	Effektive Gesichtsfeld	champ visuel efficace	
Эффективность	efficiency	Wirkungsgrad		
Эффективность фильтрации	filtration efficiency	Abscheidegrad	de filtration	
Эффективный объем воздуха	effective air volume	Effektive Luftvolumen	volume d’air efficace	
Эффективный срок эксплуатации	effective duration	Effektive Gebrauchszeit	d’utilisation; (autonomie)	
Эффекты возвратного дыхания	rebreathing effects		effets de