Методические рекомендации по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы 
УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 75/пр

 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящие Методические рекомендации по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (далее - Методические рекомендации) определяют единый порядок разработки и оформления единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, а также единичных расценок на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (далее - единичные расценки).

Номенклатура сборников единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы приведена в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

1.2. Единичные расценки предназначены для определения прямых затрат на выполнение строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ при составлении сметной документации.

 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины, их определения и сокращения:

единичные расценки: показатели, содержащие прямые затраты на выполнение строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, монтаж оборудования и пусконаладочных работ на установленный измеритель; могут содержать информацию о неучтенных материальных ресурсах;

материальные ресурсы: совокупность материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ и монтаже оборудования;

монтаж оборудования (монтажные работы): работы по сборке и установке в проектное положение машин, агрегатов, аппаратов и другого оборудования с его закреплением, присоединением к нему различных коммуникаций, подающих сырье, воду, пар, электроэнергию и т.п., готовую продукцию, а также по установке средств контроля и управления;

прямые затраты: основная составляющая часть сметной стоимости строительно-монтажных работ, включающая средства на оплату труда рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов и стоимость материальных ресурсов;

пусконаладочные работы: комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования оборудования. При этом понятие "оборудование" охватывает всю технологическую систему объекта, т.е. комплекс технологического и всех других видов оборудования и трубопроводов, электротехнические, санитарно-технические и другие устройства и системы автоматизации, обеспечивающую выпуск первой партии продукции, предусмотренной проектом;

ремонтно-строительные работы: работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий, сооружений или целых конструкций в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели, но не связанные с изменением основных объемно-планировочных решений;

специальные строительные работы: отдельные виды работ при строительстве зданий и сооружений: устройство специальных оснований под оборудование, обмуровочные, футеровочные, изоляционные работы, химические защитные покрытия, буровзрывные работы, возведение заводских труб, водопонижение грунтовых вод и т.п.;

строительные работы: комплекс работ, выполняемых при возведении зданий и сооружений, включающий общестроительные, отделочные, санитарно-технические и другие работы. К общестроительным работам, подразделяющимся по виду перерабатываемых материалов или возводимых конструктивных элементов, относятся земляные, бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций, устройство полов, столярные, стекольные и кровельные работы и т.п.

 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Настоящие Методические рекомендации применяются до ввода в действие федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Единичные расценки разрабатываются в уровне цен на установленную дату.

3.3. Единичные расценки подразделяются на:

- федеральные - разрабатываемые для условий строительства в базовом территориальном районе (Московская область) с охватом полной номенклатуры работ, предусмотренных государственными элементными сметными нормами на соответствующие виды строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ;

- территориальные - разрабатываемые с учетом региональных условий строительства, охватывающие номенклатуру работ, осуществляемых в строительном комплексе соответствующих субъектов Российской Федерации.

3.4. В составе прямых затрат при разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования учитываются следующие показатели, рассчитанные в уровне цен на установленную дату:

- затраты на оплату труда рабочих;

- стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплата труда рабочих, обслуживающих машины (машинистов);

- стоимость материалов, изделий и конструкций (кроме материалов, конструкций и изделий, стоимость которых не учитывается в единичной расценке, - в соответствии с рекомендациями, приведенными в Разделе 5 настоящих Методических рекомендаций).

3.5. В составе прямых затрат единичных расценок на пусконаладочные работы учитываются только средства на оплату труда пусконаладочного персонала.

Затраты, связанные с эксплуатацией производственного оборудования пусконаладочных организаций (контрольно-измерительных приборов, стендов для испытаний, электронно-вычислительной техники и др.), учитываются в составе норм накладных расходов на пусконаладочные работы, за исключением дорогостоящих приборов и аппаратуры, а также передвижных испытательных лабораторий, затраты на эксплуатацию которых, при необходимости, предусматриваются в сметах на пусконаладочные работы на основании расчетов.

Затраты на материальные и энергетические ресурсы, необходимые для выполнения пусконаладочных работ, в состав прямых затрат на пусконаладочные работы не включаются как обеспечиваемые заказчиком и относимые на текущие расходы предприятия.

3.6. Единичные расценки разрабатываются на основе государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

Наименования единичных расценок, их шифры, шифры таблиц и измерители единичных расценок должны полностью соответствовать государственным элементным сметным нормам, разработанным в порядке, предусмотренном действующими методическими документами о порядке разработки государственных элементных сметных норм на соответствующие виды работ.

3.7. Исходными данными для разработки единичных расценок, помимо государственных элементных сметных норм, являются действующие сметные цены на затраты труда рабочих и пусконаладочного персонала, на эксплуатацию машин и механизмов, на материалы, изделия и конструкции с учетом кодификации, установленной в классификаторе строительных ресурсов согласно Правил мониторинга цен строительных ресурсов.

3.8. Расчет единичных расценок осуществляется по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.9. Если при разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования в составе государственных элементных сметных норм предусмотрены машины и механизмы, на которые отсутствуют сметные цены на эксплуатацию, необходимые сметные цены на их эксплуатацию разрабатываются в соответствии с действующим методическим документом.

3.10. Если при разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования в составе государственных элементных сметных норм предусмотрены материальные ресурсы, на которые отсутствуют сметные цены, сметные цены на них разрабатываются в соответствии с действующим методическим документом о порядке разработки сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ РАЗМЕРА СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
4.1. Определение размера средств на оплату труда при разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы осуществляется на основании:

- показателей трудоемкости (затрат труда в чел.-ч.) соответствующих видов работ, а также среднего разряда работ (для строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ и монтажа оборудования) и состава исполнителей работ (для пусконаладочных работ). Указанные показатели принимаются на основании соответствующих ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, ГЭСНп;

- показателей оплаты труда (стоимости 1 чел.-ч.) для соответствующего субъекта Российской Федерации в уровне цен на установленную дату.

4.2. Размер средств на оплату труда рабочих () для включения в единичную расценку рассчитывается по формуле (1):

,                                                     (1) 

где: 
- затраты труда рабочих, определяемые по соответствующим ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм (ОЭСН), чел.-ч.;

- оплата труда рабочего-строителя, соответствующая среднему разряду работ, установленному в ГЭСН, ГЭСНр, ГЭСНм, руб./чел.-ч.

Показатель рассчитывается, исходя из оплаты труда рабочего 1-го разряда и соответствующего тарифного коэффициента по формуле (2):

,                                                   (2) 

где: 
- показатель оплаты труда рабочего-строителя 1-го разряда, руб./чел.-ч.; 
         
   - тарифный коэффициент среднего разряда работ, принимаемый по таблице 1 Приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
4.3. Размер средств на оплату труда пусконаладочного персонала () для включения в единичную расценку рассчитывается по формуле (3):

,                                                (3) 

где: 
- затраты труда каждой категории пусконаладочного персонала, определяемые по соответствующим ГЭСНп, чел.-ч.;

- показатель оплаты труда каждой соответствующей категории пусконаладочного персонала, руб./чел.-ч.

Показатель рассчитывается, исходя из оплаты труда рабочего-строителя 1-го разряда и соответствующего тарифного коэффициента по формуле (4):

,                                                  (4) 

где: 
- тарифный коэффициент соответствующей категории пусконаладочного персонала, принимаемый по таблице 2 Приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
5.1. Определение стоимости эксплуатации машин и механизмов при разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования осуществляется на основании:

- показателей затрат на эксплуатацию соответствующих машин и механизмов, определяемых по государственным элементным сметным нормам, - маш.-ч. на установленный измеритель сметной нормы (расценки);

- сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов для соответствующего субъекта Российской Федерации, разработанных в уровне цен на установленную дату, руб./маш.-ч.

5.2. Стоимость эксплуатации машин () рассчитывается по формуле (5):

,                                          (5) 

где: 
- затраты на эксплуатацию каждой машины, принимаемые по соответствующей элементной сметной норме, маш.-ч.;

- сметная цена на эксплуатацию каждой машины, руб./маш.-ч., при этом, в том числе, приводится показатель оплаты труда машинистов, руб./маш.-ч.

 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
6.1. Стоимость материальных ресурсов при разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования определяется на основании:

- расхода материалов, изделий, конструкций на производство строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ и монтаж оборудования, определяемого по соответствующим государственным элементным сметным нормам на установленный измеритель сметной нормы (расценки);

- сметных цен на материальные ресурсы для соответствующего субъекта Российской Федерации, разработанных в уровне цен на установленную дату.

6.2. Стоимость материальных ресурсов () рассчитывается по формуле (6):

,                                                  (6) 

где: 
- расход каждого вида материалов, изделий, конструкций, включаемых в единичную расценку, в физических (натуральных) единицах измерения;

- сметная цена каждого вида материалов, изделий, конструкций, включаемых в единичную расценку, руб. на соответствующую единицу измерения материального ресурса.

6.3. В тех случаях, когда тип, марка, класс и т.п. материальных ресурсов должны уточняться по проекту, стоимость этих материальных ресурсов в единичную расценку на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы не включается. Наименования таких материальных ресурсов (без указания типа, марки, класса и т.п.) приводятся в таблице единичной расценки ниже стоимостных показателей с указанием норм их расхода на принятый измеритель единичной расценки.

6.4. В тех случаях, когда норма расхода материальных ресурсов зависит от проектных решений и в соответствующей таблице ГЭСН на строительные, специальные строительные или ремонтно-строительные работы на месте их расхода указана литера "П", при составлении единичной расценки наименования таких материальных ресурсов (с указанием типа, марки, класса и т.п.) приводятся ниже стоимостных показателей, а на место нормы расхода ставится литера "П".

6.5. В единичных расценках на монтаж оборудования учитываются затраты на материальные ресурсы, перечень и расход которых приведен в ГЭСНм на соответствующие виды работ, в том числе:

- основные, остающиеся в деле (подкладочные и прокладочные материалы, болты, гайки, электроды, металл и др.);

- вспомогательные, не остающиеся в деле, для изготовления и устройства приспособлений, необходимых для производства монтажных работ (бревна, брусья, доски, шпалы и т.п.), с учетом их оборачиваемости, а также вспомогательные материальные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для индивидуального испытания смонтированного оборудования, сушки и других целей (электроэнергия, газ, пар, вода, воздух, топливо).

6.6. При разработке единичных расценок на монтаж оборудования потребность во вспомогательных ненормируемых материальных ресурсах, используемых при производстве монтажных работ (обтирочные материалы - ветошь, концы, бумага и др.; промывочные материалы - керосин, бензин; смазочные материалы - машинное масло, солидол, тавот и т.п.), определяется в размере 2% от оплаты труда рабочих и включается в стоимость материалов в составе прямых затрат единичной расценки.

6.7. При разработке единичных расценок на монтаж оборудования стоимость материальных ресурсов, расход которых обусловлен проектными решениями, в состав расценки не включается. Перечень указанных материальных ресурсов принимается в соответствии с общими положениями или приложениями к соответствующим сборникам ГЭСНм.

6.8. При разработке единичных расценок на монтаж оборудования не учитывается стоимость материалов и изделий, расходуемых в процессе монтажа, но, согласно установленному порядку, относимых к оборудованию.

 7. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК 
7.1. Разработанные единичные расценки на соответствующие виды работ сводятся в таблицы, которые составляются по формам, приведенным в Приложении 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

7.2. Таблицам единичных расценок присваивается шифр, который состоит из номера сборника, номера раздела в составе сборника и порядкового номера таблицы. При нумерации таблиц рекомендуется оставлять резерв номеров для выпуска дополнений к действующим единичным расценкам.

Полное обозначение единичной расценки (шифр) имеет следующую структуру:

ХХ-ХХ-ХХХ-ХХ, 

где: 
1-й и 2-й знаки - номер сборника;

3-й, 4-й знаки - номер раздела (отдела) указанного сборника;

5-й, 6-й, 7-й знаки - номер таблицы указанного раздела;

8-й, 9-й знаки - порядковый номер единичной расценки в указанной таблице.

Например, в единичной расценке на строительные работы 15-02-016-04:

15 - номер сборника "Отделочные работы";

02 - номер раздела "Штукатурные работы";

016 - номер таблицы "Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону";

04 - порядковый номер единичной расценки "Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков".

7.3. Сборники единичных расценок содержат техническую часть, таблицы сметных норм и приложения.

7.4. Техническая часть сборников единичных расценок включает следующие разделы:

"Общие положения";

"Исчисление объемов работ".

7.5. В раздел "Общие положения" включается информация об основных показателях, особенностях и условиях проведения работ, учтенных в единичных расценках, а также перечень общих требований и положений о порядке применения единичных расценок.

В состав "Общих положений" к единичным расценкам на монтаж оборудования включаются сведения о расстояниях перемещения оборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки оборудования, учтенных в единичных расценках, а также, при необходимости, перечень материальных ресурсов, не учтенных в единичных расценках на монтаж оборудования и подлежащих учету при составлении сметной документации на основании проектных данных.

7.6. В раздел "Исчисление объемов работ" включаются правила, формулы и примеры расчетов объемов работ.

7.7. В раздел "Приложения" при необходимости включаются:

7.7.1. Справочные материалы:

- классификация грунтов по группам, оборачиваемость материалов, учтенных единичными расценками, классы бетона и т.п. - для строительных, специальных строительных и ремонтно-строительных работ;

- расход материальных ресурсов для индивидуального испытания и др. целей, нормы отходов материальных ресурсов, перечень материалов, определяемых по проектным данным, и т.п. - для работ по монтажу оборудования;

- категории технической сложности систем и их характеристики, условные обозначения, структура полного комплекса пусконаладочных работ и т.п. - для пусконаладочных работ;

7.7.2. Коэффициенты, учитывающие особенности производства соответствующих видов работ. Указанные коэффициенты разрабатываются в целях сокращения количества единичных расценок на аналогичные виды работ при изменении условий производства работ и т.п. Необходимость включения в раздел таких коэффициентов должна быть обоснована, а их величины подтверждаться соответствующими расчетами.

Коэффициенты, включенные в раздел "Приложения", не должны дублировать коэффициенты, учитывающие стесненные и другие усложненные условия производства работ, приведенные в методических рекомендациях по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации;

7.7.3. Показатели часовой оплаты труда, сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов, а также сметные цены на материалы, изделия и конструкции, использованные при разработке соответствующих сборников единичных расценок.

 8. ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК 
8.1. Проекты единичных расценок и обосновывающие материалы к ним представляются на утверждение в соответствии с порядком, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве.

8.2. Для каждого разработанного проекта единичной расценки (однотипных единичных расценок, включенных в таблицу) оформляются в том числе следующие обосновывающие документы:

- проект таблицы единичных расценок по форме Приложения 4 к настоящим Методическим рекомендациям;

- пояснительная записка, в которой приводятся основания необходимости разработки единичной расценки, указывается вид разрабатываемой единичной расценки (для последующего ее включения в номенклатуру действующих единичных расценок), а также уровень цен, в котором разработана единичная расценка; представляются реквизиты организации-заказчика и организации-разработчика проектов, наименование и адрес заявителя; включается другая информация, имеющая, по мнению заявителя, отношение к разработке данной единичной расценки;

- таблица расчета единичной расценки;

- показатели часовой оплаты труда, сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов, а также сметные цены на материалы, изделия и конструкции, используемые при разработке соответствующих таблиц единичных расценок по формам Приложения 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

8.3. Проект таблицы единичных расценок и обосновывающие документы к данному проекту согласовываются уполномоченными представителями разработчика единичных расценок и организации-заказчика. Согласованные документы и пояснительная записка к проекту таблицы сброшюровываются, прошиваются и заверяются печатью и подписью руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) заявителя и направляются на утверждение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти в установленном порядке.

Приложение 1 

Номенклатура сборников единичных расценок 
Таблица 1. Единичные расценки на строительные и специальные строительные работы
			
Номер сборника	Наименование сборника	Шифр сборника*	
1	2	3	
1	Земляные работы	81-02-01-...	
2	Горно-вскрышные работы	81-02-02-...	
3	Буровзрывные работы	81-02-03-...	
4	Скважины	81-02-04-...	
5	Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов	81-02-05-...	
6	Бетонные и железобетонные конструкции монолитные	81-02-06-...	
7	Бетонные и железобетонные конструкции сборные	81-02-07-...	
8	Конструкции из кирпича и блоков	81-02-08-...	
9	Строительные металлические конструкции	81-02-09-...	
10	Деревянные конструкции	81-02-10-...	
11	Полы	81-02-11-...	
12	Кровли	81-02-12-...	
13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	81-02-13-...	
14	Конструкции в сельском строительстве	81-02-14-...	
15	Отделочные работы	81-02-15-...	
16	Трубопроводы внутренние	81-02-16-...	
17	Водопровод и канализация - внутренние устройства	81-02-17-...	
18	Отопление - внутренние устройства	81-02-18-...	
19	Газоснабжение - внутренние устройства	81-02-19-...	
20	Вентиляция и кондиционирование воздуха	81-02-20-...	
21	Временные сборно-разборные здания и сооружения	81-02-21-...	
22	Водопровод - наружные сети	81-02-22-...	
23	Канализация - наружные сети	81-02-23-...	
24	Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети	81-02-24-...	
25	Магистральные и промысловые трубопроводы	81-02-25-...	
26	Теплоизоляционные работы	81-02-26-...	
27	Автомобильные дороги	81-02-27-...	
28	Железные дороги	81-02-28-...	
29	Тоннели и метрополитены	81-02-29-...	
30	Мосты и трубы	81-02-30-...	
31	Аэродромы	81-02-31-...	
32	Трамвайные пути	81-02-32-...	
33	Линии электропередачи	81-02-33-...	
34	Сооружения связи, радиовещания и телевидения	81-02-34-...	
35	Горнопроходческие работы	81-02-35-...	
36	Земляные конструкции гидротехнических сооружений	81-02-36-...	
37	Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений	81-02-37-...	
38	Каменные конструкции гидротехнических сооружений	81-02-38-...	
39	Металлические конструкции гидротехнических сооружений	81-02-39-...	
40	Деревянные конструкции гидротехнических сооружений	81-02-40-...	
41	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях	81-02-41-...	
42	Берегоукрепительные работы	81-02-42-...	
43	Судовозные пути стапелей и слипов	81-02-43-...	
44	Подводно-строительные (водолазные) работы	81-02-44-...	
45	Промышленные печи и трубы	81-02-45-...	
46	Работы при реконструкции зданий и сооружений	81-02-46-...	
47	Озеленение, защитные лесонасаждения	81-02-47-...	

_______________ 
* Полный шифр сборников единичных расценок на строительные и специальные строительные работы состоит из шифра "81", шифра "02", означающего строительные и специальные строительные работы, порядкового номера сборника (01-47) и базовый уровень цен.

Таблица 2. Единичные расценки на ремонтно-строительные работы
			
Номер сборника	Наименование сборника	Шифр сборника*	
1	2	3	
51	Земляные работы	81-02-51-...	
52	Фундаменты	81-02-52-...	
53	Стены	81-02-53-...	
54	Перекрытия	81-02-54-...	
55	Перегородки	81-02-55-...	
56	Проемы	81-02-56-...	
57	Полы	81-02-57-...	
58	Крыши, кровли	81-02-58-...	
59	Лестницы, крыльца	81-02-59-...	
60	Печные трубы	81-02-60-...	
61	Штукатурные работы	81-02-61-...	
62	Малярные работы	81-02-62-...	
63	Стекольные, обойные и облицовочные работы	81-02-63-...	
64	Лепные работы	81-02-64-...	
65	Внутренние санитарно-технические работы	81-02-65-...	
66	Наружные инженерные сети	81-02-66-...	
67	Электромонтажные работы	81-02-67-...	
68	Благоустройство	81-02-68-...	
69	Прочие ремонтно-строительные работы	81-02-69-...	

_______________ 
* Полный шифр сборников единичных расценок на ремонтно-строительные работы состоит из шифра "81", шифра "02", означающего ремонтно-строительные работы, порядкового номера раздела (51-68) и базовый уровень цен.

Таблица 3. Единичные расценки на монтаж оборудования
			
Номер сборника	Наименование сборника	Шифр сборника*	
1	2	3	
1	Металлообрабатывающее оборудование	81-03-01-...	
2	Деревообрабатывающее оборудование	81-03-02-...	
3	Подъемно-транспортное оборудование	81-03-03-...	
4	Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование	81-03-04-...	
5	Весовое оборудование	81-03-05-...	
6	Теплосиловое оборудование	81-03-06-...	
7	Компрессорные машины, насосы и вентиляторы	81-03-07-...	
8	Электротехнические установки	81-03-08-...	
9	Электрические печи	81-03-09-...	
10	Оборудование связи	81-03-10-...	
11	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	81-03-11-...	
12	Технологические трубопроводы	81-03-12-...	
13	Оборудование атомных электрических станций	81-03-13-...	
14	Оборудование прокатных производств	81-03-14-...	
15	Оборудование для очистки газов	81-03-15-...	
16	Оборудование предприятий черной металлургии	81-03-16-...	
17	Оборудование предприятий цветной металлургии	81-03-17-...	
18	Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности	81-03-18-...	
19	Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности	81-03-19-...	
20	Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте	81-03-20-...	
21	Оборудование метрополитенов и тоннелей	81-03-21-...	
22	Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений	81-03-22-...	
23	Оборудование предприятий электротехнической промышленности	81-03-23-...	
24	Оборудование предприятий промышленности строительных материалов	81-03-24-...	
25	Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности	81-03-25-...	
26	Оборудование предприятий текстильной промышленности	81-03-26-...	
27	Оборудование предприятий полиграфической промышленности	81-03-27-...	
28	Оборудование предприятий пищевой промышленности	81-03-28-...	
29	Оборудование театрально-зрелищных предприятий	81-03-29-...	
30	Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна	81-03-30-...	
31	Оборудование предприятий кинематографии	81-03-31-...	
32	Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи	81-03-32-...	
33	Оборудование предприятий легкой промышленности	81-03-33-...	
34	Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности	81-03-34-...	
35	Оборудование сельскохозяйственных производств	81-03-35-...	
36	Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства	81-03-36-...	
37	Оборудование общего назначения	81-03-37-...	
38	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	81-03-38-...	
39	Контроль монтажных сварных соединений	81-03-39-...	
40	Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования	81-03-40-...	

_______________ 
* Полный шифр сборников единичных расценок на монтаж оборудования состоит из шифра "81", шифра "03", означающего монтаж оборудования, порядкового номера сборника (01-40) и базовый уровень цен.

Таблица 4. Единичные расценки на пусконаладочные работы
			
Номер сборника	Наименование сборника	Шифр сборника*	
1	2	3	
1	Электротехнические устройства	81-05-01-...	
2	Автоматизированные системы управления	81-05-02-...	
3	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха	81-05-03-...	
4	Подъемно-транспортное оборудование	81-05-04-...	
5	Металлообрабатывающее оборудование	81-05-05-...	
6	Холодильные и компрессорные установки	81-05-06-...	
7	Теплоэнергетическое оборудование	81-05-07-...	
8	Деревообрабатывающее оборудование	81-05-08-...	
9	Сооружения водоснабжения и канализации	81-05-09-...	
16	Устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте	81-05-16-...	

_______________ 
* Полный шифр сборников единичных расценок на пусконаладочные работы состоит из шифра "81", шифра "05", означающего пусконаладочные работы, порядкового номера сборника (1-9, 16) и базовый уровень цен.

Приложение 2 

Таблица расчета единичной расценки (форма) 
		
Наименование 		
		
Измеритель: 		

Код ресурса 	Наименование элемента затрат 	Ед. изм. 	Показатели норм 	Стоимость ресурсов, руб.	

	
	
	Ед. изм. 	Всего 	
1 	2 	3 	4 	5 	6	
1 	Затраты труда рабочих	чел.-ч. 				
1.1 	Средний разряд работы					
2 	МАШИНЫ	маш.-ч. 				
3 	МАТЕРИАЛЫ					
Оплата труда рабочих	руб. 				
Эксплуатация машин	руб. 				
в том числе оплата труда машинистов	руб. 				
Материальные ресурсы	руб. 				
Всего прямые затраты	руб. 				

      
Приложение 3 

Тарифные коэффициенты при нормальных условиях труда 
Таблица 1. Тарифные коэффициенты средних разрядов строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ и монтажа оборудования
		
Средний разряд работ	Тарифный коэффициент	
1	1,00	
1,1	1,008	
1,2	1,017	
1,3	1,025	
1,4	1,034	
1,5	1,042	
1,6	1,051	
1,7	1,059	
1,8	1,068	
1,9	1,076	
2	1,085	
2,1	1,095	
2,2	1,105	
2,3	1,115	
2,4	1,125	
2,5	1,136	
2,6	1,146	
2,7	1,156	
2,8	1,166	
2,9	1,176	
3	1,19	
3,1	1,202	
3,2	1,217	
3,3	1,232	
3,4	1,247	
3,5	1,263	
3,6	1,278	
3,7	1,293	
3,8	1,308	
3,9	1,324	
4	1,34	
4,1	1,359	
4,2	1,380	
4,3	1,400	
4,4	1,420	
4,5	1,441	
4,6	1,461	
4,7	1,481	
4,8	1,502	
4,9	1,522	
5	1,54	
5,1	1,568	
5,2	1,593	
5,3	1,619	
5,4	1,644	
5,5	1,670	
5,6	1,695	
5,7	1,721	
5,8	1,746	
5,9	1,772	
6	1,8	
6,1	1,809	
6,2	1,821	
6,3	1,832	
6,4	1,844	
6,5	1,856	
6,6	1,868	
6,7	1,880	
6,8	1,891	
6,9	1,903	
7	1,92	
7,1	1,929	
7,2	1,942	
7,3	1,956	
7,4	1,969	
7,5	1,983	
7,6	1,997	
7,7	2,010	
7,8	2,024	
7,9	2,037	
8	2,05	

Таблица 2. Тарифные коэффициенты по категориям пусконаладочного персонала
		
Категория пусконаладочного персонала 	Тарифный коэффициент	
Главный технолог 	2,55	
Ведущий инженер 	2,35	
Инженер I категории 	2,15	
Инженер II категории 	1,96	
Инженер III категории 	1,76	
Техник I категории 	1,42	
Техник II категории 	1,28	

Примечание. В случае привлечения к выполнению пусконаладочных работ рабочих значения тарифных коэффициентов для них принимаются по таблице 1.

Приложение 4 

Таблицы единичных расценок (формы) 

Таблица единичной расценки на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы (форма) 
															
Шифр расценок 	Наименование работ 	Прямые затраты, руб. 	В том числе, руб. 	Затраты труда рабочих, чел.-ч. 	

	
	оплата труда рабочих 	эксплуатация машин 	материалы 	
	
Коды неучтенных материалов 	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	
	
	всего 	в т.ч. оплата труда машинистов 	расход неучтенных материалов 	
	
1 	2	3 	4 	5 	6 	7 	8 	
Таблица ФЕР ХХ-ХХ-ХХХ 	Наименование 	
Измеритель:		
	Наименование	

Примечания.

1. В графе 3 указывается показатель прямых затрат на единицу измерения, принятую в единичной расценке, включающий оплату труда рабочих, затраты на эксплуатацию машин и механизмов (всего), затраты на строительные материалы, учтенные в единичной расценке, руб.

2. В графе 4 указывается показатель оплаты труда рабочих, руб.

3. В графе 5 приводится показатель затрат по эксплуатации машин и механизмов - всего, руб., а в графе 6 - показатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами (машинистов), в составе показателя графы 5.

4. В графе 7 указывается показатель затрат на строительные материалы, изделия и конструкции, учтенные в единичной расценке, руб. Также здесь приводятся нормативные показатели расхода материалов (в натуральных единицах измерения), не учтенных единичными расценками, или приводится литера "П", указывающая, что расход материала определяются по проекту.

5. В графе 8 приводится показатель затрат труда рабочих, в чел.-ч.

Таблица единичной расценки на монтаж оборудования (форма) 
								
Шифр расценки 	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов работ 	Прямые затраты, руб. 	В том числе, руб. 	Затраты труда рабочих, чел.-ч. 	

	
	оплата труда рабочих 	эксплуатация машин 	материалы 	Масса оборудования, т 	

	
	
	всего 	в т.ч. оплата труда машинистов 	

	

	

		
1 	2	3 	4 	5 	6 	7 	8 	
Таблица ФЕРм ХХ-ХХ-ХХХ 	Наименование	
Измеритель:	
Наименование:	

	

Примечание:

1. В графе 3 приводится показатель прямых затрат на единицу измерения, принятую в единичной расценке, включающий оплату труда рабочих, показатель затрат на эксплуатацию машин и механизмов (всего), затраты на строительные материалы, учтенные в расценке, руб.

2. В графе 4 указывается показатель оплаты труда рабочих, руб.

3. В графе 5 приводится показатель затрат по эксплуатации машин и автотранспортных средств - всего, руб., а в графе 6 - показатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами (машинистов), в составе показателя графы 5.

4. В графе 7 указывается показатель затрат на строительные материалы, изделия и конструкции, учтенные единичной расценкой, руб.

5. В графе 8 приводится показатель затрат труда рабочих, в чел.-ч., и масса оборудования (или одного метра трубопровода) в т, за исключением электротехнических устройств, оборудования связи, приборов и средств автоматизации, а также в случаях, когда масса оборудования указана в его технической характеристике или расценки имеют измеритель "т".

Таблица единичной расценки на пусконаладочные работы (форма)

Шифр расценки 	Наименование и техническая характеристика оборудования 	Прямые затраты, руб.	Затраты труда, чел.-ч. 	
1	2 	3 	4 	
Таблица ФЕРп ХХ-ХХ-ХХХ Наименование	
Измеритель:	
Наименование:	

	

      
Приложение 5 

Таблицы показателей часовой оплаты труда, сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов и сметных цен на материалы, изделия и конструкции, используемых при разработке единичных расценок (формы) 

Показатели часовой оплаты труда рабочих и пусконаладочного персонала 
				
Код ресурса 	Наименование 	Ед. изм. 	Оплата труда, руб.	

			

     
Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов 
					
Код ресурса 	Наименование ресурса 	Ед. изм. 	Сметная цена по состоянию на 01.01.2000, руб.	

	
	всего 	в том числе оплата труда машинистов	
1 	2	3 	4 	5 	

	

     
     
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 
					
Код ресурса 	Наименование ресурса 	Ед. изм. 	Цена по состоянию на 01.01.2000, руб.	

	
	отпускная 	сметная 	
1 	2 	3 	4 	5