МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 22 июня 2009 года N 357н

 Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н (Российская газета, N 118, 28.05.2014). 
___________________________________________________________
 
В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, ст.162; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11 (ч.I), ст.1036; N 15, ст.1555; N 23, ст.2713; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; N 48, ст.5618; 2009, N 2, ст.244; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 12, ст.1427, 1434),

приказываю: 
Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением:

автомобильного транспорта и шоссейных дорог согласно приложению N 1; 
________________ 
Приложения в Бюллетене не приводятся. Информация размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:  www.minzdravsoc.ru. - Прим.ред.

воздушного транспорта согласно приложению N 2; 
морского транспорта согласно приложению N 3; 
речного транспорта согласно приложению N 4; 
железнодорожного транспорта организаций (железнодорожного внутризаводского) согласно приложению N 5. 
Министр
Т.А.Голикова 

     
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
1 сентября 2009 года,
регистрационный N 14683 

Приложение N 1
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 июня 2009 года N 357н 

     
Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 
				
N
п/п 	Наименование профессий
и должностей 	Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты 	Норма выдачи
на год
(штуки, пары,
комплекты) 	
1 	2 	3 	4 	
		Рабочие		
1. 	Асфальтобетонщик 	Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Наколенники	до износа 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		При постоянном выполнении работ по ремонту дорог дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты		
2. 	Водитель автомобиля 	При управлении грузовым и специальным автомобилем, автомобильным краном, тягачом:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные двупалые	12 пар 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
		При управлении автобусом и легковым автомобилем:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	дежурный 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	дежурный 	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки трикотажные с полимерным покрытием 	6 пар 	

		При управлении автобусом на междугородных маршрутах:		
		В районах, отнесенных к I, II, III и IV поясам, зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	дежурный 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
		В районах, отнесенных к особому климатическому поясу, зимой дополнительно:		
		Полушубок	1 на 5 лет 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом	1 пара на 2 года 	
		При работе в геологоразведочных партиях и отрядах:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги кирзовые	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные двупалые	12 пар 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
		В особом климатическом поясе дополнительно:		
		Полушубок	1 на 5 лет 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года 	
		Водителям всех видов автомобилей дополнительно:		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Водителям всех видов автомобилей, работающих на этилированном бензине, дополнительно:		
		Фартук резиновый с нагрудником	дежурный 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Нарукавники хлорвиниловые	дежурные 	
3. 	Водитель вездехода 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	

4. 	Водитель мототранспортных средств; водитель погрузчика; 
машинист 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
	автогрейдера;
машинист автобетонолома; машинист 
экскаватора; 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
	машинист 
бульдозера; 
тракторист 	Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
5. 	Вулканизаторщик; вальцовщик резиновых смесей; вырубщик заготовок и 
изделий; 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
	закройщик 
резиновых изделий и деталей 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
6. 	Дезактиваторщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Полусапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов или	12 пар 	
		Перчатки резиновые	12 пар 	
		Респиратор 	до износа 	

7. 	Диспетчер автомобильного 	При работе на наружных постах: 		
	транспорта 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	6 пар 	
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
8. 	Дорожный рабочий; мастер дорожный 	Костюм сигнальный 3 класса защиты или полукомбинезон с курткой сигнальные 3 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
9. 	Инженер; техник; инженер-конструктор; инженер-технолог 	При проведении испытаний автомобилей в различных дорожных условиях и при проведении испытаний аккумуляторов в холодильных камерах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке	дежурная 	
		Брюки на утепляющей прокладке 	дежурные 	

10. 	Испытатель двигателей 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	дежурная 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
11. 	Кондуктор 	При работе в автобусе:		
		Перчатки трикотажные	12 пар 	
		При работе в автобусе на междугородных маршрутах:		
		В районах, отнесенных к I, II, III и IV поясам, зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	дежурный 	
		Перчатки шерстяные	1 пара 	
		В районах, отнесенных к особому климатическому поясу, зимой дополнительно:		
		Полушубок	1 на 5 лет 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом	1 пара на 2 года 	
12. 	Контролер технического состояния автотранспортных средств 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
13. 	Машинист автогудронатора 	Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 	по поясам 	

14. 	Машинист бетоноукладчика;
машинист катка 	Комбинезон сигнальный 3 класса защиты
      	1 	
	самоходного с гладкими вальцами; 	Ботинки кожаные с жестким подноском или 	1 пара 	
	машинист укладчика
асфальтобетона 	Сапоги кожаные с жестким подноском 	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
15. 	Машинист моечных машин 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
16. 	Машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды 	Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 	
		Полусапоги резиновые 	1 пара	
		Перчатки резиновые	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
17. 	Монтировщик шин 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке 	по поясам 	

18. 	Мостовщик 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Наколенники	до износа 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску) или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
19. 	Намазчик деталей 	При выполнении работ по ремонту камер и покрышек:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Нарукавники клеенчатые	2 пары 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
20. 	Оператор заправочных станций 	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон	1 на 2 года 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	6 пар 	
		Головной убор	1 	
		Плащ непромокаемый	дежурный 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	2 на 2 года 	
		Очки защитные	до износа 	
		Полумаска или маска с противогазовыми фильтрами	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При работе с этилированным бензином дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки резиновые	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет утепленный	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	

21. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
22. 	Приемщик покрышек 	При выполнении работы по приемке покрышек в ремонт:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
23. 	Работник, выполняющий работы по приему автомобилей в ремонт и сдаче их после ремонта	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
24. 	Рабочий, занятый на топографо- 	Костюм сигнальный 3 класса защиты 	1 	
	геодезических работах 	Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки шерстяные 	1 пара 	

25. 	Ремонтировщик резиновых изделий 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		При выполнении работы по проверке камер в воде дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара 	
26. 	Рессорщик на обработке горячего металла 	При выполнении работ по ремонту рессор: 		
		Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон	1 	
		Фартук из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон с нагрудником или	1 	
		Фартук брезентовый с нагрудником	1 на 9 месяцев 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки или рукавицы для защиты от повышенных температур и расплава металла	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
27. 	Слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов   	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		При работе с этилированным бензином дополнительно:		
		Фартук защитный из полимерных материалов с нагрудником	дежурный 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки резиновые	6 пар 	
		При выполнении работ по ремонту электрооборудования, карбюраторов и их регулировке дополнительно:		
		Нарукавники хлопчатобумажные	2 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
28. 	Слесарь по топливной аппаратуре 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук защитный из полимерных материалов с нагрудником	2 	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или 	4 пары 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием 	12 пар 	

29. 	Слесарь-ремонтник 	При выполнении работ по промывке, ремонту и испытанию бензоколонок и арматуры:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Плащ непромокаемый	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	4 пары 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При работе с этилированным бензином дополнительно:		
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
30. 	Смазчик 	При выполнении работ по заправке агрегатов маслом при ремонте и техническом обслуживании:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
31. 	Уборщик производственных помещений 	При уборке помещений, загрязненных этилированным бензином:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Фартук с полимерным покрытием	2 	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	3 пары 	
		Перчатки резиновые	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 на 2 года 	
		Очки защитные	до износа 	
32. 	Шероховщик; шлифовщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор 	до износа 	

Примечания:

1. Работникам, занятым на обработке дорожных покрытий противогололедными хлоридными составами и приготовлением этих составов, выдаются дополнительно сапоги резиновые, респиратор и очки защитные со сроком носки "до износа".

2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2003 года N 4901).

3. Работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, дополнительно к специальной одежде, специальной обуви и другим средствам индивидуальной защиты могут выдаваться рубашки хлопчатобумажные в количестве двух штук на один год и носки хлопчатобумажные в количестве 6 пар на один год по решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

4. При выдаче работникам одновременно ботинок кожаных утепленных или сапог кожаных утепленных и валенок срок их носки увеличивается в два раза.

5. В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить выдачу валенок выдачей валенок с резиновым низом или сапог кожаных утепленных с жестким подноском, или сапог резиновых утепленных с жестким подноском.

6. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они выдаются работникам всех профессий и должностей на основании результатов проведения специальной оценки условий труда в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки "до износа" или как "дежурные". 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 июня 2014 года приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н. - См. предыдущую редакцию) 
7. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

8. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

9. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N 	Наименование теплой 	Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 	
п/п 	специальной одежды
и теплой специальной обуви 	I 	II 	III 	IV 	особый 	
1. 	Куртка на утепляющей прокладке 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
2. 	Брюки на утепляющей прокладке 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
3. 	Костюм на утепляющей прокладке 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
4. 	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 	3 	2,5 	2 	1,5 	1,5 	
5. 	Валенки 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
6. 	Валенки с резиновым низом 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
7. 	Ботинки кожаные утепленные 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
8. 	Сапоги кожаные утепленные 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
9. 	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 	4 	3 	2,5 	2 	2 	
10. 	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 	4 	3 	2,5 	2 	2 	

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде и специальной обуви выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря на сроки, установленные для III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для районов IV климатического пояса.

Приложение N 2
к приказу
 Министерства здравоохранения
 и социального развития
Российской Федерации
от 22 июня 2009 года N 357н 

     
Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам воздушного транспорта, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года)
																
N
п/п 	Наименование
профессий
и должностей 	Наименование
специальной
одежды, специальной 	Ко-
ли-
чес- 	Срок носки
по климатическим районам
в годах 	
		обуви и других средств
индивидуальной защиты 	тво
(шту-
ки,
пары,
комп-
лек-
ты) 	I 	II 	III 	IV 	V 	осо-
бый 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	

I. Летный и кабинный экипажи	
1. Коммерческая гражданская авиация	
1. 	Бортмеханик 	Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Свитер полушерстяной	1 	- 	- 	- 	3 	3 	2 	
		Куртка летная меховая 
        
                      или
      	1 	- 	- 	5 	4 	4 	- 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
		Полукомбинезон летный меховой 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	2 	2 	- 	
		Полупальто меховое 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	
		Куртка кожаная	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Полукомбинезон кожаный	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	2 	2 	- 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	2 	2 	2 	- 	- 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые	1 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Носки меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	2 	2 	1 	
		Термоноски	1 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	
		Носки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Очки защитные со светофильтром	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена 	до износа 	

		При выполнении летной работы на самолетах 4 класса и вертолетах:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка летная меховая
     
                      или	1 	- 	6 	5 	4 	4 	- 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	5 	4 	3 	3 	- 	
		Полукомбинезон летный меховой 
     
                      или	1 	- 	- 	5 	4 	4 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
		Полупальто меховое 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	
		Куртка кожаная	1 	- 	- 	- 	5 	5 	4 	
		Полукомбинезон кожаный	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Куртка летная демисезонная	1 	2 	3 	3 	3 	4 	4 	
		Полукомбинезон летный демисезонный	1 	4 	4 	3 	3 	2 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                      или	1 	- 	5 	4 	4 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	
		Перчатки кожаные утепленные	1 	3 	3 	3 	2 	2 	- 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Носки меховые 
     
                      или	2 	- 	- 	2 	4 	2 	1 	
		Термоноски	1 	- 	- 	1 	1 	1 	1 	
		Носки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Очки защитные со светофильтром 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	

2. 	Бортовой инженер (бортовой механик); инженер бортовой авиаотряда; 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	старший бортовой инженер (механик) 	Головной убор летний 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	авиационного отряда 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Свитер полушерстяной	1 	- 	- 	- 	3 	3 	2 	
		Куртка летная меховая 
   
                      или	1 	- 	- 	5 	4 	4 	- 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
		Полукомбинезон летный меховой 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	2 	2 	- 	
		Полупальто меховое 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	
		Куртка кожаная	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Полукомбинезон кожаный	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	2 	2 	- 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	2 	2 	2 	- 	- 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые	1 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Носки меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	2 	2 	1 	
		Термоноски	1 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	
		Носки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Очки защитные со светофильтром	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
3. 	Бортоператор 	Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Свитер полушерстяной	1 	- 	- 	- 	3 	3 	2 	
		Куртка летная меховая 
     
                      или	1 	- 	- 	5 	4 	4 	- 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
		Полукомбинезон летный меховой 
     
                        или 	1 	- 	- 	- 	4 	4 	- 	

		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	2 	2 	- 	
		Полупальто меховое 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	
		Куртка кожаная	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Полукомбинезон кожаный	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	2 	2 	- 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	2 	2 	2 	- 	- 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые	1 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Носки меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	2 	2 	1 	
		Термоноски	1 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	
		Носки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Очки защитные со светофильтром	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		При выполнении аэрофотосъемочных работ:								
		Куртка летная меховая 
     
                      или	1 	6 	6 	6 	5 	5 	5 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Полукомбинезон летный меховой 
     
                      или	1 	6 	6 	6 	5 	5 	5 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	3 	3 	3 	3 	
		Унты меховые 
     
                     или	1 	- 	- 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Рукавицы меховые	1 	3 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Носки меховые 
     
                      или	2 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	
		Термоноски	1 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	
		Носки шерстяные	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Очки защитные со светофильтром 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	

Примечания к пунктам 1-3:

1. На турбовинтовых и турбореактивных самолетах, базирующихся в I и II климатических районах и систематически выполняющих полеты в зимнее время в аэропорты, расположенные в IV и V климатических районах, должны находиться две куртки на меху, как "дежурные", для обеспечения бортмехаников (бортовых инженеров, бортоператоров).

2. На самолетах типа Л-410 второй пилот, выполняющий обязанности бортмеханика, обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для бортмеханика, с увеличением сроков носки на 30%.

4. 	Бортпроводник 	Фартук	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	
		Полусапоги кожаные на натуральном меху	1 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	
		Перчатки защитные	до износа 	
		Полупальто меховое 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	- 	2 	2 	2 	2 	1 	
		Перчатки шерстяные	1 	- 	1 	1 	1 	1 	1 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

Примечание.

Бортпроводникам турбореактивных и турбовинтовых самолетов, занятым приемом и сдачей грузов и почты зимой, на время выполнения указанной работы выдаются дополнительно: куртка меховая со сроком носки 5 лет или куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом со сроком носки 4 года, а в I, II и III климатических районах - сапоги (или полусапоги) кожаные на натуральном меху со сроком носки 5 лет.

5. 	Бортрадист; командир авиационной эскадрильи; заместитель 	При выполнении летной работы на самолетах 4 класса и вертолетах: 
      								
	командира авиационной эскадрильи; командир авиационного звена; 	Костюм летний для работников гражданской авиации 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	командир авиационного отряда; 	Головной убор летний 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	заместитель командира авиационного отряда; заместитель командира 	Футболка хлопчатобумажная или 
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	 авиационного отряда по летной службе; 	Рубашка хлопчатобумажная 
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	командир авиационного отряда,
объединенного с 	Куртка летная меховая 
     
                        или 
      	1 	- 	6 	5 	4 	4 	- 	
	аэропортом; заместитель командира авиационного отряда, 	Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом 
      	1 	- 	5 	4 	3 	3 	- 	
	 объединенного с аэропортом, по летной службе; командир
воздушного судна; 	Полукомбинезон летный меховой 
     
                         или 
      	1 	- 	- 	5 	4 	4 	- 	
	пилот; пилот-инструктор; руководитель авиапредприятия; 	Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом 	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
	заместитель руководителя
авиапредприятия по летной службе; 	Полупальто меховое 
     
                          или 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
	старший бортовой радист авиационного отряда; старший штурман 	Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
      	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
	авиационного отряда; 	Куртка кожаная 	1 	- 	- 	- 	5 	5 	4 	
	штурман; штурман авиационной 	Полукомбинезон кожаный
      	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
	эскадрильи 	Куртка летная демисезонная	1 	2 	3 	3 	3 	4 	4 	
		Полукомбинезон летный демисезонный	1 	4 	4 	3 	3 	2 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	
		Унты меховые или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	4 	4 	4 	3 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	
		Перчатки кожаные утепленные	1 	3 	3 	3 	2 	2 	- 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Носки меховые или	2 	- 	- 	2 	2 	2 	1 	
		Термоноски	1 	- 	- 	1 	1 	1 	1 	
		Носки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Очки защитные со светофильтром 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	

		При выполнении летной работы на грузовых турбореактивных, турбовинтовых самолетах, самолетах-лабораториях и пассажирских самолетах 3 класса:								
		Куртка летная меховая 
     
                     или	1 	- 	- 	7 	6 	6 	- 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	4 	3 	3 	- 	
		Полукомбинезон летный меховой 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	6 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	4 	- 	
		Полупальто меховое 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Куртка кожаная	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Полукомбинезон кожаный	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	5 	5 	- 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	- 	4 	4 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	3 	3 	3 	- 	- 	- 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Носки меховые 
     
                      или	2 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	
		Термоноски	1 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	
		Носки шерстяные	2 	- 	- 	- 	- 	- 	1 	
		Очки защитные со светофильтром	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		При выполнении авиационно-химических работ:								
		Костюм летний для защиты от токсических веществ	2 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		Костюм утепленный для защиты от токсических веществ	2 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Полусапоги кожаные	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Полусапоги кожаные утепленные	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	2 	3 	3 	- 	
		Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	- 	- 	- 	- 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Носки хлопчатобумажные	6 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Очки защитные закрытые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Респиратор 
     
                      или	до износа 	- 	
		Полумаска со сменными патронами 	до износа 	- 	

Примечания:

1. Летному экипажу, выполняющему летную работу на пассажирских самолетах 1 и 2 класса в особом климатическом районе, бесплатно выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 5 настоящих Норм.

2. Командиру авиационного отряда и заместителю командира авиационного отряда, руководителю авиапредприятия, командиру авиационного отряда, объединенного с аэропортом, и их заместителям по летной службе, непостоянно выполняющим авиационно-химические работы по обработке площадей с применением ядохимикатов, специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются с увеличением сроков носки на 30%.

3. Руководителю и заместителю руководителя, главному специалисту, ведущему специалисту территориального управления специального уполномоченного органа в области гражданской авиации, непостоянно выполняющим контрольно-проверочные и тренировочные полеты на авиационно-химических работах по обработке площадей с применением ядохимикатов, специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются с увеличением сроков носки на 40%.

4. Полумаска со сменными патронами комплектуется сменными патронами, марка которых определяется по результатам проведения специальной оценки условий труда. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 июня 2014 года приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н. - См. предыдущую редакцию)

Примечания к подразделу 1 раздела I:

1. Командирам авиационных отрядов, командирам авиационных отрядов, объединенных с аэропортом, руководителям авиапредприятия и их заместителям по летной службе, командно-летному и летно-инспекторскому составу территориальных управлений и центрального аппарата специального уполномоченного органа в области гражданской авиации специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются при наличии действующих свидетельств на право эксплуатации воздушных судов и их оборудования и при выполнении ими летной работы по проверке техники пилотирования и практической работы специалистов в воздухе:

на грузовых турбореактивных, турбовинтовых самолетах и на пассажирских самолетах 3 класса - в соответствии с пунктом 5 настоящих Норм с увеличением срока носки на 30%;

на самолетах 4 класса и вертолетах - в соответствии с пунктом 5 настоящих Норм с увеличением срока носки на 40%.

2. При выполнении временной летной работы в различных климатических районах летный и кабинный экипажи на время работы обеспечиваются дежурными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты по нормам соответствующего климатического района независимо от места постоянного базирования.

Летный экипаж пассажирских турбовинтовых и турбореактивных самолетов при полетах в особый климатический район также обеспечивается дежурными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Норм для особого климатического района.

По окончании временной работы специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты подлежат возврату.

3. Летный экипаж, выполняющий летную работу на пассажирских самолетах 1 и 2 классов в особом климатическом районе, обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 5 настоящих Норм.

4. Срок носки специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных для бортрадиста, старшего бортмеханика и старшего бортинженера авиационного отряда, штурмана, штурмана авиационной эскадрильи и старшего штурмана авиационного отряда, увеличивается на 30%.

5. При выполнении авиационных работ над акваториями морей и океанов, а также при выполнении полетов на морские буровые установки каждому члену летного и кабинного экипажей выдаются дополнительно гидрокостюм, комплект белья нательного хлопчатобумажного, комплект белья нательного утепленного со сроками носки соответственно:

- "до износа";

- 1 комплект на 1 год;

- 1 комплект на 2 года.

2. Учебно-летные организации	
6. 	Бортмеханик; бортовой инженер-
инструктор; механик-инструктор 	Костюм летний для работников гражданской авиации 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
	бортовой; старший бортовой 	Головной убор летний 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
	инженер (механик) авиационного отряда 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Рубашка хлопчатобумажная
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Куртка летная меховая 
     
                      или	1 	- 	- 	5 	4 	4 	- 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	4 	3 	3 	- 	
		Полукомбинезон летный меховой 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	3 	3 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	3 	- 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	5 	5 	- 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Свитер полушерстяной	2 	- 	- 	- 	2 	2 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	- 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	3 	3 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	3 	3 	3 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Рукавицы меховые	1 	2 	2 	2 	1 	1 	- 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	- 	
		Носки меховые 
     
                      или	2 	- 	- 	- 	2 	2 	- 	
		Термоноски	1 	- 	- 	- 	1 	1 	- 	
		Носки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	- 	
		Очки защитные со светофильтром 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	

7. 	Инструктор парашютной службы; старший инструктор 	Комбинезон хлопчатобумажный 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 		
	парашютной службы; 
инструктор- 	Головной убор летний 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 		
	парашютист; старший инструктор-
парашютист 	Шлем кожаный 
     
                       или 
      	1 	5 	5 	5 	5 	5 	- 		
		Шлем из огнестойкой ткани
      	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 		
		Подшлемник хлопчатобумажный	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 		
		Куртка летная меховая 
     
     или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	- 		
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 		
		Полукомбинезон летный меховой 
     
                     или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	- 		
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 		
		Унты меховые 
     
                     или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	- 		
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Шлем кожаный на меху 
     
                     или	1 	6 	6 	6 	6 	6 	- 	
		Шлем из огнестойкой ткани на меху	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Перчатки кожаные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Перчатки с крагами меховые	1 	5 	5 	5 	5 	5 	- 	
8. 	Курсант летного учебного 
заведения 	Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                     или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Свитер полушерстяной	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Костюм летный меховой 
     
                     или	1 	- 	5 	5 	5 	5 	- 	
		Костюм летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Унты меховые 
     
                     или	1 	- 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Перчатки меховые	1 	- 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Перчатки шерстяные	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		При выполнении полетов на самолетах 4 класса дополнительно:								
		Шлемофон кожаный на меху	1 	5 	5 	5 	5 	5 	- 	
		Шлемофон кожаный	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		При выполнении полетов на самолетах типа Як-18Т дополнительно:								
		Костюм летный демисезонный	1 	5 	5 	5 	5 	5 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве 	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	

Примечания:

1. Костюм меховой и унты меховые курсантам летного учебного заведения выдаются как "дежурные".

2. Сроки носки меховых костюмов и унтов меховых, выдаваемых курсантам летного учебного заведения при полетах на самолетах типа Як-18Т, увеличиваются во всех климатических районах на 1 год.

9. 	Радист-инструктор бортовой; старший бортовой радист авиационного отряда; 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
	командир авиационного звена; 	Головной убор летний 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
	командир авиационной эскадрильи; заместитель командира 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                        или 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
	авиационной эскадрильи;
пилот-инструктор; 	Рубашка хлопчатобумажная 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
	штурман-инструктор; штурман авиационной
 эскадрильи; штурман 	Куртка меховая удлиненная 
     
                        или 	1 	- 	6 	5 	4 	4 	- 	
	авиационного отряда; старший штурман авиационного отряда; 	Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом 	 1 	- 	5 	4 	3 	3 	- 	
	главный штурман летного учебного
заведения   	Брюки меховые 
     
                         или     
      	1 	- 	- 	 - 	4 	4 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный на утеплителе объемном синтетическом
      	1 	- 	- 	- 	3 	3 	- 	
		Куртка летная демисезонная	1 	5 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный	1 	- 	4 	4 	- 	- 	- 	
		Свитер полушерстяной	1 	- 	- 	- 	3 	3 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	- 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                     или	1 	- 	5 	4 	3 	3 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	4 	3 	2 	2 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	2 	4 	3 	3 	3 	- 	
		Перчатки кожаные утепленные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Перчатки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	- 	
		Носки меховые 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	2 	2 	- 	
		Термоноски	1 	- 	- 	- 	1 	1 	- 	
		Носки шерстяные	2 	2 	2 	2 	1 	1 	- 	
		Очки защитные со светофильтром	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		При полетах на самолетах 4 класса дополнительно:								
		Шлемофон кожаный	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Командиру авиационного звена, командиру авиационной эскадрильи и заместителю командира авиационной эскадрильи, пилоту-инструктору, штурману авиационной эскадрильи, старшему штурману авиационного отряда при полетах на самолетах 4 класса дополнительно:								
		Куртка летная демисезонная	1 	- 	7 	7 	6 	6 	- 	
		Полукомбинезон летный демисезонный	1 	- 	- 	- 	6 	6 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве 	1 	- 	6 	6 	5 	5 	- 	

Примечания к подразделу 2 раздела I:

1. Начальнику летного учебного заведения и его заместителю по летной (летно-методической) подготовке, главному штурману летного учебного заведения, командиру авиационного отряда и его заместителю по летной подготовке, непостоянно выполняющим летную работу, при наличии действующих свидетельств на право эксплуатации воздушных судов специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются по нормам, предусмотренным пунктом 9 настоящих Норм для пилотов-инструкторов, с увеличением срока носки на 30%.

2. Сроки носки куртки меховой удлиненной, брюк меховых и унтов меховых, выдаваемых летному составу в соответствии с пунктом 9 настоящих Норм, при выполнении полетов на самолетах типа Як-18Т увеличиваются во всех климатических районах на 1 год.

3. Летно-испытательные подразделения	
N
п/п 	Наименование профессий
и должностей 	Наименование специальной
одежды, специальной обуви
и других средств
индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год
(штуки, пары, комплекты) 	
1 	2 	3 	4 	
10. 	Инженер по летным испытаниям воздушных судов, ведущий инженер 	Костюм летний для работников гражданской авиации 	2 на 2 года 	
	по летным испытаниям воздушных судов, инженер по
экспериментальным 	Костюм меховой нагольный 
     
                            или 	1 на 5 лет 	
	работам и летным испытаниям систем воздушных судов, ведущий инженер по 	Костюм летный для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 	1 на 4 года 	
	экспериментальным работам и летным 
испытаниям систем воздушных 	Куртка кожаная 
     
                              или 
      	1 на 5 лет 	
	судов, непосредственно 	Куртка из огнестойкой ткани 	1 на 4 года 	
	участвующие в 
испытательных полетах; летчик-испытатель;
радист-испытатель 	Полукомбинезон кожаный 
     
                              или 	1 на 5 лет 	
	бортовой; штурман-испытатель 	Полукомбинезон из огнестойкой ткани	1 на 4 года 	
	  	Костюм демисезонный для работников гражданской авиации	1 на 4 года 	
		Шапка-ушанка меховая с кожаным верхом	1 на 4 года 	
		Термобелье	2 на 4 года 	
		Свитер шерстяной	1 на 4 года 	
		Унты меховые	1 на 5 лет 	
		Ботинки высокие кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 на 2 года 	
		Ботинки высокие кожаные на маслобензостойкой подошве	1 на 2 года 	
		Термоноски	1 на 1 год 	
		Перчатки кожаные без подкладки	1 на 2 года 	
		Перчатки кожаные на меховой подкладке	1 на 3 года 	
		Перчатки шерстяные	1 на 2 года 	
		Шлемофон кожаный зимний	1 на 5 лет 	
		Шлемофон летний	1 на 4 года 	
		Подшлемник хлопчатобумажный	4 на 2 года 	
		Очки защитные со светофильтром 	1 на 2 года 	

Примечания к подразделу 3 раздела I:

1. Шлем защитный и кислородная маска выдаются летно-испытательному составу на время выполнения испытательных полетов "как дежурные".

2. Экипажам, проводящим испытания сверхзвуковых самолетов, дополнительно выдаются 2 комплекта белья нательного шерстяного со сроком носки 1 год.

4. Авиалесоохрана	
N
п/п 	Наименование
профессий
и должностей 	Наименование
специальной
одежды, специальной 	Ко-
ли-
чест- 	Срок носки
по климатическим районам
в годах 	
		обуви и других средств
индивидуальной защиты 	во
(шту-
ки,
пары,
комп-
лек-
ты) 	I 	II 	III 	IV 	V 	осо-
бый 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
11. 	Инструктор авиапожарной команды; парашютист (десантник)-пожарный; 	Костюм летний хлопчатобумажный или 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
	старший парашютист (десантник)-пожарный   	Костюм противоэнцефалитный 
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Головной убор летний
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Куртка утепленная	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Сапоги кирзовые	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Перчатки спилковые 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Рукавицы брезентовые	6 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Накомарник	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
12. 	Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы; старший инструктор 	Костюм летний хлопчатобумажный 
     
                       или 
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
	парашютной и десантно-пожарной службы; 	Костюм противоэнцефалитный 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
	инструктор парашютно-пожарной 	Головной убор летний 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
	(десантно-пожарной) команды (группы); старший инструктор парашютно-
пожарной (десантно- 	Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                         или 
      	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
	пожарной) команды (группы)	Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
      	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
	  	Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Свитер полушерстяной	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Сапоги кирзовые	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Унты меховые	до износа 	- 	
		Жилет спасательный	дежурный 	- 	
		Снаряжение парашютиста-десантника	дежурное 	- 	
		Перчатки кожаные утепленные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Перчатки спилковые или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Рукавицы брезентовые	6 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Шлем кожаный или	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Шлем из огнестойкой ткани	1 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Накомарник	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
13. 	Летчик-наблюдатель; старший  летчик-наблюдатель; главный летчик- 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
      	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
	наблюдатель; 
работник, осуществляющий 	Головной убор летний 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
	лесопатологическое  обследование (в составе
экипажа) 	Куртка летная меховая 
     
                         или 
      	1 	- 	6 	5 	5 	5 	- 	
		Куртка летная демисезонная на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	6 	5 	5 	5 	- 	
		Свитер полушерстяной	1 	2 	2 	3 	3 	3 	- 	
		Унты меховые 	до износа	
		Перчатки кожаные утепленные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Сапоги кирзовые	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Накомарник	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		При работе на гидросамолетах дополнительно:								
		Костюм кожаный для летного состава со съемным утеплителем объемным синтетическим вместо костюма летнего для работников гражданской авиации	1 	6 	6 	6 	6 	6 	- 	
		Сапоги резиновые рыбацкие 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	

Примечания к подразделу 4 раздела I:

1. Работникам, профессии и должности которых предусмотрены пунктами 12 и 13 настоящих Норм, на время проведения зимних тренировочных работ выдаются унты меховые, как "дежурные".

2. При работе в период, массового лета кровососущих насекомых, или в местах, зараженных энцефалитным клещом, выдается дополнительно противомоскитный костюм или противоэнцефалитный костюм со сроком носки 1 год.

3. Начальник базы авиационной охраны лесов обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 13 настоящих Норм с увеличением сроков носки на 30% при наличии действующего свидетельства на право эксплуатации воздушных судов и их оборудования.

 II. Техническое обслуживание и ремонт самолетов, вертолетов	
14. 	Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям; авиационный механик (техник) по 	Костюм летний для работников гражданской авиации 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	 приборам и электрооборудованию; 	Головной убор летний 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	авиационный механик (техник) по радиооборудованию;
авиационный техник (механик) по 	Футболка хлопчатобумажная или 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	парашютным и аварийно-спасательным средствам; 	Рубашка хлопчатобумажная
       	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	  авиационный механик (техник) по планеру и двигателям, авиационный механик (техник) по 	Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
      	1 	- 	2 	2 	2 	3 	3 	
	приборам и электрооборудованию, авиационный механик (техник) по радиооборудованию, 	Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
      	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
	 авиационный техник (механик) 	Шапка-ушанка 
      	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
	по парашютным и
аварийно-спасательным средствам ремонтного 	Головной убор утепленный 	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
	предприятия, занятые техническим обслуживанием самолетов и вертолетов непосредственно на аэродромах; инженер 	Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
      	1 	- 	1 	1 	1 	1 	1 	
	смены; инженер,  занятый в отделе технического контроля (ОТК); ведущий инженер, занятый в отделе 	Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
      	1 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	
	 технического контроля (ОТК); инженер смены, участка, 	Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
	цеха авиационно-технической базы и учебной 	Перчатки защитные утепленные 	2 	- 	1 	1 	1 	1 	1 	
	авиационно-технической базы; мастер; мастер 	Очки защитные закрытые 	до износа 	
	контрольный; начальник смены, участка, цеха авиационно-технической базы и учебной авиационно-технической базы; руководитель 	При выполнении работ по техническому обслуживанию (ремонту) самолетов и вертолетов на открытом воздухе: 								
	группы, мастер, начальник участка по парашютным и аварийно-спасательным средствам 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                       или 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полупальто меховое 
     
                       или 
      	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                       или 
      	1 	- 	- 	4 	4 	3 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 	1 	- 	- 	4 	4 	3 	- 	

		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальная 2 класса защиты	1 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	3 	2 	4 	4 	3 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Унты меховые 
     
                     или	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве

                     или
      	1 	- 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                     или	дежурный 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Очки защитные закрытые	до износа 	
		При обслуживании турбореактивных и турбовинтовых самолетов дополнительно:								
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		Бахилы хлопчатобумажные 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	

		На время выполнения работ в топливных баках дополнительно:								
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		Противогаз шланговый с принудительной подачей воздуха	дежурный 	
		Наколенники	до износа 	
		При занятости на смывке и промывке деталей и изделий различными растворителями, в том числе керосином, дополнительно:								
		Респиратор 
     
                         или 
	до износа 	
		Полумаска с противогазовыми фильтрами	до износа 	
		Щиток лицевой	до износа 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	3 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		При обслуживании гидросамолетов вместо куртки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальной 2 класса защиты, полукомбинезона для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом и сапог резиновых:								
		Куртка кожаная на утеплителе объемном синтетическом 
     
                     или	1 	6 	6 	6 	6 	6 	5 	
		Куртка из влагозащитного материала на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	
		Полукомбинезон кожаный   
     
                     или	1 	6 	6 	6 	6 	6 	5 	
		Полукомбинезон из влагозащитного материала на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	3 	4 	4 	4 	4 	
		Сапоги резиновые удлиненные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		При техническом обслуживании самолетов и вертолетов на авиационно-химических работах:								
		Костюм летний для защиты от токсичных веществ	2 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Головной убор летний	2 	3 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                     или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Рубашка хлопчатобумажная 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	

		Костюм для защиты от пониженных температур и токсичных веществ	2 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Головной убор утепленный	2 	4 	4 	4 	4 	4 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	2 	3 	3 	- 	
		Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	- 	- 	- 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	дежурный 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	4 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Перчатки защитные утепленные	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Очки защитные закрытые	до износа 	- 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	- 	
		Респиратор	до износа 	- 	
		При работе с жидкими ядохимикатами дополнительно:								
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным полимерным покрытием	до износа 	- 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		При работе по проверке и ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования в лабораторных условиях:								
		Халат хлопчатобумажный	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

Примечание.

Авиационному механику (технику) по планеру и двигателям; авиационному механику (технику) по приборам и электрооборудованию; авиационному механику (технику) по радиооборудованию; авиационному технику (механику) по парашютным и аварийно-спасательным средствам при участии в учебно-летных работах выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты с увеличением сроков носки на 50%.

15. 	Главный инженер летного учебного заведения; главный инженер авиационно- 	При выполнении периодического осмотра самолетов и вертолетов: 								
	технической базы; заместитель главного инженера авиационно-
технической базы; заместитель начальника 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
      	1 	1,5 	1,5 	1,5 	2 	2 	2 	
	летного учебного заведения по инженерно- 	Головной убор летний	1 	1,5 	1,5 	1,5 	2 	2 	2 	
	авиационной службе; начальник авиационно-технической базы; заместитель 	Куртка меховая для работников гражданской авиации или 	1 	- 	- 	- 	6 	6 	6 	
	начальника авиационно-
технической базы; специалисты всех наименований  территориальных 	Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
      	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
	управлений и центрального аппарата специального уполномоченного  органа в области гражданской 	Брюки меховые для работников гражданской авиации 
     
                      или
      	1 	- 	- 	- 	6 	6 	6 	
	авиации 	Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальная 2 класса защиты	1 	5 	5 	4 	- 	- 	- 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	4 	- 	- 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	3 	4 	4 	4 	4 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

16. 	Главный механик авиационно-
технической базы; инженер авиационного отряда; инженер,
занятый в авиационной 	При выполнении работ по технической эксплуатации самолетов и вертолетов на аэродроме: 								
	эскадрилье, в летном учебном заведении и на авиационно-
технической базе; 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	начальник отдела технического контроля (ОТК) 	Головной убор летний 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	авиационно-технической базы; начальник цеха авиационно-
технической базы;
старший инженер авиационного отряда; 	Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                         или 	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
	старший мастер контрольный авиационно-технической 
базы 	Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
      	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
	  	Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации

                          или 
      	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальная 2 класса защиты	1 	4 	4 	3 	5 	5 	5 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	3 	5 	5 	5 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	2 	- 	- 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	3 	3 	3 	3 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	- 	. 	- 	2 	
		Очки защитные закрытые	до износа 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
17. 	Авиационный техник по приборам - метролог; инженер 	При работе по проверке и ремонту авиационного и радиоэлектронного оборудования в лабораторных условиях:								
		Халат хлопчатобумажный 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	

18. 	Инженер, старший инженер, мастер, старший мастер, мастер контрольный, старший мастер контрольный, 	При постоянной работе на аэродроме по подготовке самолетов и вертолетов к полетам: 
      								
	занятые на летно-
испытательной станции (ЛИС) 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	4 	- 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	4 	- 	
		Куртка демисезонная для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальная 2 класса защиты	1 	4 	4 	3 	3 	3 	- 	
		Полукомбинезон демисезонный для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	3 	3 	3 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	- 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	- 	3 	2 	2 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	1 	2 	2 	2 	- 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Рукавицы меховые 
     
                      или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Перчатки защитные утепленные	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	

19. 	Кастелянша; кладовщик; мастер 	При работе на открытом воздухе по обслуживанию бытового оборудования самолетов и вертолетов:								
		Халат хлопчатобумажный 
      
                     или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Халат из смешанных тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации 
     
                     или	1 	- 	3 	3 	- 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	3 	3 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации	1 	- 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве   
     
                     или	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Унты меховые 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	3 	3 	- 	- 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
20. 	Консервировщик оборудования и металлоизделий 	При работе на упаковке изделий авиационной техники:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                     или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Фартук защитный из полимерных материалов	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием 	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	

21. 	Курсант авиационно-
технического учебного заведения 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
	  	Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	3 	3 	3 	3 	- 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
22. 	Мойщик воздушных судов 	При выполнении работ по внутренней мойке и уборке:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Халат из смешанных тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Костюм для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные утепленные 
     
                      или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом 	1 	- 	2 	2 	2 	2 	2 	

		Полуботинки кожаные или	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с перфорацией	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		При выполнении работ по наружной мойке:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
     
                     или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Халат из смешанных тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                     или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Костюм для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Жилет утепленный	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	3 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                     или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		Полуботинки кожаные 
     
                     или	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с перфорацией	1 	1 	2 	2 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые утепленные 
     
                     или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Полусапоги из поливинилхлорида утепленные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	4 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	- 	- 	2 	2 	
		Очки защитные закрытые 	до износа 	

		При работе на дегазационной площадке дополнительно:								
		Респиратор	до износа 	
		При занятости на смывке и промывке деталей и изделий различными растворителями, в том числе керосином:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полуботинки кожаные 
     
                     или	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с перфорацией	1 	1 	2 	2 	3 	3 	3 	
		Фартук прорезиненный с нагрудником	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
23. 	Начальник технолого-
конструкторского бюро (ТКБ); заместитель начальника технолого-конструкторского 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
      	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	бюро (ТКБ); инженер, ведущий инженер, 	Головной убор летний 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	старший инженер технического отдела авиационно-
технической базы итехнолого-конструкторского бюро; диспетчер 	Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                     или
      	1 	- 	- 	- 	6 	6 	6 	
	авиационно-
технической базы; начальник 
производственно- 	Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
	диспетчерского отдела авиационно-
технической базы; начальник 	Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 	1 	4 	4 	4 	- 	- 	- 	
	технического отдела авиационно-
технической базы; заместитель начальника технического отдела 	Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
      	1 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
	авиационно-
технической базы; 	Шапка-ушанка 
      	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
	работники подразделений надежности и диагностики
авиационной техники: 	Головной убор утепленный 	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
	начальник, заместитель начальника, инженер; старший инженер, техник,
оператор (лаборант); инженер-технолог; 	Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
      	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	 технолог 	Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве или 
      	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	
	  	Сапоги валяные с резиновым низом 
      	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты или
      	дежурный 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые 	1 	- 	- 	2 	2 	2 	1 	

24. 	Работники, занятые на моторо-
испытательных станциях 	При непосредственной и постоянной работе на испытании авиационных двигателей:
       								
		Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 
     
                      или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Костюм из огнестойкой ткани	1 	2 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	2 	2 	2 	2 	- 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа 	- 		
		Очки защитные	до износа 	- 		
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:									
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	- 		
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	- 		
		При испытании двигателей, работающих на этилированном бензине, дополнительно:									
		Белье нательное хлопчатобумажное 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	- 		

25. 	Руководители и специалисты федерального государственного 	При участии в подготовке и проведении летных испытаний:								
	унитарного предприятия "Государственный научно- исследовательский институт гражданской авиации", ОАО "Научно- 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
      	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	производственная компания "ПАНХ" 	Головной убор летний 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                     или
      	1 	- 	- 	- 	4 	4 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	3 	2 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	3 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	3 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Головной убор утепленный	1 	4 	3 	3 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные	1 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	
		Унты меховые 
     
                    или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
26. 	Сгонщик-смывщик краски и лаков 	Костюм из смешанных тканей с антистатической нитью для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Белье нательное хлопчатобумажное	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		Жилет утепленный	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве 
     
                     или
      	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полуботинки кожаные на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные утепленные на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки суконные	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Очки защитные закрытые	до износа 	
		Маска со сменными патронами 
     
                     или	до износа 	
		Полумаска со сменными патронами	до износа 	
		Респиратор 	до износа 	

27. 	Слесарь по ремонту летательных аппаратов; слесарь-
ремонтник; маляр 	При выполнении ремонтно-
восстановительных работ самолетов и вертолетов в ангарах и других производственных помещениях:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                     или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	24 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	до износа 	
		При работе на открытом воздухе дополнительно:								
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	2 	2 	2 	1 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	3 	2 	2 	2 	1 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Перчатки защитные утепленные	до износа 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	

 III. Службы эксплуатационного содержания аэродромов (вертодромов)	
28. 	Аэродромный рабочий 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полушубок	1 	- 	- 	- 	- 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальная 2 класса защиты	1 	4 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа 	
		Перчатки защитные утепленные	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	2 	2 	1 	1 	1 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

29. 	Инженер по светотехническому обеспечению полетов; старший инженер по 	Костюм летний из тканей с антистатической нитью для работников гражданской авиации 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	светотехническому обеспечению 	Головной убор летний 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	полетов; сменный инженер по 
 светотехническому обеспечению полетов; ведущий инженер по 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                        или 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	светотехническому обеспечению полетов; 	Рубашка хлопчатобумажная 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	 инженер  по 	Ботинки кожаные 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
	электротехническому
обеспечению полетов; 	Перчатки с полимерным покрытием 	до износа 	
	старший инженер по 
электротехническому обеспечению полетов; 	При выполнении работ на аэродроме дополнительно: 								
	сменный инженер по электротехническому 
обеспечению полетов; ведущий инженер по электротехническому обеспечению 	Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                       или 	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
	полетов; 
инженер-энергетик; старший инженер-энергетик; сменный инженер- 	Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом 	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
	энергетик; ведущий инженер-
энергетик; прожекторист; техник по светотехничес-
кому и электротехничес-
кому обеспечению 	Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                         или 	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
	 полетов; техник- энергетик; электромеханик по обслуживанию
светотехнического оборудования 	Полукомбинезон для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом 	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
	систем обеспечения полетов; электромонтер по ремонту и 	Костюм утепленный для работников гражданской авиации 	1 	4 	3 	2 	4 	4 	4 	
	обслуживанию электро- 	Шапка-ушанка 	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
	оборудования; электромонтер по 	Головной убор утепленный 	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
	ремонту и монтажу кабельных линий 	Сапоги резиновые 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	  	Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или
      	1 	- 	3 	2 	- 	- 	- 	
	  	Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Унты меховые	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки утепленные защитные	до износа 	
		Каска защитная	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Щиток лицевой 
     
                      или	до износа 	
		Очки защитные открытые	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		При обслуживании электроустановок дополнительно:								
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Боты диэлектрические	дежурные 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

30. 	Инженер по эксплуатации аэродромов; техник аэродромной службы 	Костюм летний для работников гражданской авиации 	2 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
	  	Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве

                      или	1 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	
		При выполнении работ на открытом воздухе дополнительно:								
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	5 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Куртка на утеплителе объемном синтетическом для работников гражданской авиации	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	5 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Полукомбинезон на утеплителе объемном синтетическом для работников гражданской авиации	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	4 	4 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые утепленные 
     
                      или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Полусапоги из поливинилхлорида утепленные 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	

 IV. Топливозаправочные комплексы и службы горюче-смазочных материалов аэропортов	
1. Прием, хранение, подготовка и выдача на заправку авиационных горюче-смазочных материалов	
31. 	Авиационный техник по горюче-смазочным материалам; главный 	При работе на открытом воздухе: 								
	инженер; инженер; сменный инженер; старший инженер; мастер; техник 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
      	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом из тканей с антистатической нитью	1 	- 	5 	5 	4 	4 	4 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	3 	3 	3 	3 	
		Перчатки с полимерным покрытием	24 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки защитные утепленные	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
32. 	Кладовщик, занятый на складе горюче-смазочных материалов 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полушубок 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью   
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                     или	1 	3 	2 	2 	2 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	2 	2 	2 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	4 	4 	3 	3 	3 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	

		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	- 	4 	3 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или 
      	1 	- 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием	24 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	6 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Очки защитные закрытые	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
33. 	Машинист насосных установок; машинист оборудования распределительных нефтебаз; оператор 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	заправочных  станций;  подсобный рабочий; 	Головной убор летний 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	слесарь-ремонтник; сливщик-разливщик 
      	Футболка хлопчатобумажная 
     
                        или 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
      
или 
	1 	3 	2 	2 	4 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	2 	2 	4 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	

		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	1 	1 	1 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	дежурный 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Перчатки с полимерным покрытием	24 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки защитные маслобензостойкие	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Очки защитные закрытые 	до износа	
		При работе по очистке резервуаров дополнительно:								
		Противогаз шланговый с принудительной подачей воздуха	дежурный 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		При работе по заправке самолетов и вертолетов дополнительно:								
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Респиратор 	до износа	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

34. 	Начальник службы; начальник склада горюче-
смазочных материалов 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                     или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полушубок 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью   
     
                     или	1 	3 	2 	2 	4 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	2 	2 	4 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом 
     
                    или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Респиратор 	до износа 	

2. Контроль качества авиационного топлива	
35. 	Авиационный техник по горюче-
смазочным материалам; инженер по качеству; 	При работе по контролю и химическому анализу горюче-смазочных материалов в лаборатории: 								
	начальник лаборатории; техник-лаборант; 	Халат из смешанных тканей 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	старший техник-
лаборант; ведущий
техник-лаборант 	Фартук защитный из полимерных материалов 
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	  	Нарукавники из полимерных материалов	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Очки закрытые химически стойкие	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Полуботинки кожаные	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		При наружных работах зимой дополнительно:								
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	5 	5 	4 	4 	4 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	

3. Заправка самолетов и вертолетов горюче-смазочными материалами	
36. 	Авиационный техник по горюче-
смазочным материалам; старший авиационный техник 	При занятости непосредственно заправкой самолетов и вертолетов на стоянке: 
      								
	по горюче-
смазочным материалам; ведущий авиационный техник по горюче-смазочным 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	материалам; инженер, старший инженер; 	Головной убор летний 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	ведущий инженер; сменный инженер; оператор заправочных 	Футболка хлопчатобумажная или 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	станций 	Рубашка хлопчатобумажная 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	  	Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью  
     
                      или	1 	3 	2 	2 	4 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	2 	2 	4 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	дежурный 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	6 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки защитные маслобензостойкие	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Очки защитные закрытые 	до износа	
		При выполнении работ по очистке резервуаров дополнительно:								
		Противогаз шланговый с принудительной подачей воздуха	дежурный 	
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена	до износа 	
		При выполнении работ по организации заправки самолетов и вертолетов на перроне дополнительно:								
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Респиратор	до износа 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

37. 	Водитель автомобиля 	При работе на топливозаправочной или маслозаправочной технике:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	5 	5 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                      или	1 	3 	2 	2 	4 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	3 	2 	2 	4 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                    или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом 
     
                     или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                     или	дежурный 	
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки защитные маслобензостойкие	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Очки защитные закрытые 	до износа	
		Респиратор 	до износа	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

 V. Службы авиационной безопасности	
38. 	Инспектор; старший инспектор; 	При выполнении работ на открытом воздухе: 								
	начальник группы; начальник караула службы авиационной безопасности; 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	помощник начальника караула 	Головной убор летний 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	службы авиационной безопасности; начальник отдела; 
начальник смены; 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                        или 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	помощник начальника смены 	Рубашка хлопчатобумажная 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Куртка-ветровка влагозащитная сигнальная 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Свитер полушерстяной	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки кожаные утепленные 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Перчатки на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                     или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
		При выполнении работ по перронному контролю и осмотру воздушных судов дополнительно:								
		Рукавицы меховые 	1 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	

39. 	Инструктор служебного собаководства; 	Костюм летний из смешанных тканей 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	проводник (вожатый) служебных собак 	Головной убор летний 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                     или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка утепленная из смешанных тканей	1 	4 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон утепленный из смешанных тканей	1 	4 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Свитер полушерстяной  
     
                      или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Свитер хлопчатобумажный с начесом	1 	- 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные 
     
                      или	1 	2 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные	1 	2 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ветровка непромокаемая сигнальная 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки утепленные	1 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа 	
		При участии в выездных тренировочных мероприятиях дополнительно:								
		Полуботинки кожаные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
40. 	Начальник, заместитель начальника, сменный начальник службы 	Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или
      	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
	(департамента, комплекса) авиационной безопасности 	Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	4 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	5 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	

 VI. Службы аэронавигационного обслуживания	
41. 	Инженер по радиолокации; ведущий инженер по радиолокации; сменный инженер по радиолокации; старший инженер 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                         или 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	 по радиолокации; инженер по 	Халат из тканей с антистатической нитью 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	радионавигации и радиолокации; ведущий инженер 
по 
радионавигации и 	Футболка хлопчатобумажная 

или 
                                           	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	 радиолокации;
сменный инженер по 	Рубашка хлопчатобумажная 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	радионавигации и
радиолокации; старший инженер 
по 	При работе на открытом воздухе дополнительно: 
      								
	радионавигации и радиолокации; 	Головной убор летний 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	инженер по радионавигации, радиолокации и связи; ведущий инженер по  радионавигации,   	Костюм меховой для работников гражданской авиации 

или 
  	1 	- 	- 	- 	5 	4 	4 	
	радиолокации и связи; сменный инженер радионавигации, радиолокации и 	Костюм для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом 	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
	связи; старший инженер по радионавигации, радиолокации и связи; инженер 	Костюм для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом 	1 	3 	3 	3 	- 	- 	- 	
	 по электросвязи; ведущий инженер электросвязи; сменный инженер 	Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 	дежурный 	
	электросвязи; старший инженер 	Жилет сигнальный 2 класса защиты 	до износа 	
	электросвязи; техник по радионавигации, 	Шапка-ушанка 	1 	- 	4 	4 	3 	3 	2 	
	радиолокации и связи; старший техник 	Головной убор утепленный 	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
	по 
радионавигации, радиолокации и связи; электромеханик 
по 	Сапоги резиновые утепленные 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	связи; старший электромеханик 
по 	Ботинки кожаные	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
	связи 	Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                     или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапога кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Унты меховые с галошами	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа 	
		Перчатки утепленные защитные	до износа 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                     или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
		При обслуживании электроустановок дополнительно:								
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Боты диэлектрические	дежурные 	
		Каска защитная	дежурная 	
		Подшлемник под каску	дежурный 	
		Щиток лицевой	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		При выполнении работ, связанных с обязательным применением средств индивидуальной защиты от электромагнитного излучения УКВ-, УВЧ-, СВЧ-диапазонов дополнительно:								
		Комплект для защиты от электромагнитных полей	дежурный 	
42. 	Инженер-
электроник; радиооператор 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                     или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Халат из тканей с антистатической нитью 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	

										
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа 

		При обслуживании передвижных радиостанций в полевых условиях дополнительно:								
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полушубок	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	3 	2 	2 	- 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	1 	4 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	2 	- 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Унты меховые с галошами	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 

		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 

		Перчатки утепленные защитные	до износа 

		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	3 	2 	2 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 
	
		Боты диэлектрические	дежурные 
	
		Очки защитные	до износа 
	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
43. 	Начальник базы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; заместитель начальника базы 
эксплуатации 	При непосредственном участии в работах, выполняемых специалистами, указанными в пункте 41 настоящих Норм: 								
	радиотехнического оборудования и связи; главный инженер базы эксплуатации 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
      	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	радиотехнического оборудования и связи; начальник узла радионавигации и 
радиолокации 	Костюм меховой для работников гражданской авиации 
     
                     или
      	1 	- 	- 	- 	6 	5 	5 	
	службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи; начальник узла связи службы эксплуатации 	Костюм для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом 	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
	радиотехнического оборудования и связи 	Костюм для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	4 	- 	- 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 

		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые утепленные	1 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
		Ботинки кожаные	1 	2 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	
		Перчатки с полимерным покрытием	до износа
	
44. 	Руководитель полетов; старший диспетчер службы 	При работе на открытом воздухе: 								
	движения (с функциональными обязанностями руководителя полетов) 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Костюм демисезонный для работников гражданской авиации	1 	5 	5 	4 	- 	- 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые утепленные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	2 	2 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	2 	2 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Унты меховые с галошами	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 
	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	дежурный 

		Перчатки с полимерным покрытием	до износа 

		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	
		Очки защитные	до износа 
	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

												

 VII. Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов	
1. Региональные поисково-спасательные базы и центры	
45. 	Работники региональных поисково-
спасательных баз и центров (члены штатной 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
     
                      или 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	спасательной парашютно-
десантной группы) 	Комбинезон летний для работников гражданской авиации 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Белье нательное утепленное 
     
                      или	2 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Термобелье	2 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Шлемофон летний	1 	2 	2 	3 	3 	3 	3 	
		Куртка кожаная для работников гражданской авиации	1 	3 	3 	4 	4 	4 	4 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	5 	5 	4 	4 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
     
                      или	1 	- 	- 	4 	4 	4 	4 	
		Куртка на натуральном пуховом утеплителе	1 	- 	- 	4 	4 	4 	3 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	5 	5 	4 	4 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
     
                      или	1 	- 	- 	4 	4 	4 	4 	
		Полукомбинезон на натуральном пуховом утеплителе	1 	- 	- 	4 	4 	4 	3 	
		Костюм утепленный для работников гражданской авиации	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Костюм демисезонный для работников гражданской авиации	1 	2 	2 	4 	4 	4 	4 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Шлемофон зимний	1 	- 	- 	4 	3 	2 	2 	
		Свитер полушерстяной   
     
                      или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Свитер хлопчатобумажный с начесом	1 	- 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с высокими берцами с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с высокими берцами на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	4 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Унты меховые	1 	- 	- 	4 	4 	3 	3 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Полуплащ влагозащитный сигнальный 2 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Перчатки кожаные	1 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Перчатки на утеплителе объемном синтетическом	1 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Перчатки спилковые с крагами	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Очки защитные закрытые			до износа 				
		При работе в зоне химического заражения дополнительно:								
		Костюм типа Л-1 
     
                      или			дежурный 				
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена с дополнительным наружным полимерным покрытием			дежурный 				
		Респиратор 
     
                      или			до износа 				
		Полумаска со сменными патронами			до износа 				
		При обслуживании электроустановок дополнительно:								
		Перчатки диэлектрические			дежурные 				
		Боты диэлектрические 			дежурные 				

Примечания к подразделу 1 раздела VII:

1. Специальное снаряжение (комплект боевой одежды пожарного, комплект для защиты от радиоактивной пыли, костюм теплоотражающий, гидрокостюм и другое) выдается работникам, непосредственно участвующим в проведении специальных поисковых и аварийно-спасательных работ, как "дежурное".

2. В период массового лета кровососущих насекомых, или в местах, зараженных энцефалитным клещом, выдается дополнительно противомоскитный костюм или противоэнцефалитный костюм со сроком носки 1 год. 	

2. Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропортов	
46. 	Водитель автомобиля 	При работе на пожарном автомобиле:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации 
     
                      или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Комбинезон летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	6 	5 	4 	4 	4 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	5 	4 	4 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	5 	4 	4 	3 	3 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
     
                      или	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                        или	1 	- 	4 	4 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Перчатки утепленные защитные	1 	3 	3 	2 	2 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Очки защитные			до износа 				
47. 	Дежурный оперативный отряда пожарной охраны; командир отделения; начальник пожарно-спасательной команды; 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
     
                          или 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	начальник поисково-спасательного
подразделения; 	Комбинезон летний для работников гражданской авиации 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	начальник расчета пожарной машины 	Головной убор летний 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	  	Футболка хлопчатобумажная 
     
                         или
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	4 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Свитер полушерстяной 
     
                          или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Свитер хлопчатобумажный с начесом	1 	- 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском и металлической антипрокольной стелькой	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском и металлической антипрокольной стелькой на маслобензостойкой подошве	1 	2 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском и металлической антипрокольной стелькой на маслобензостойкой подошве	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Носки хлопчатобумажные	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Носки шерстяные	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы утепленные с крагами 
     
                         или	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Перчатки утепленные с крагами	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Перчатки из кожевенного спилка с крагами	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Подшлемник полушерстяной	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
48. 	Инженер пожарной охраны; инструктор по противопожарной профилактике	Халат хлопчатобумажный 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
49. 	Мастер газоды-
мозащитной службы 	Костюм летний для работников гражданской авиации или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Халат хлопчатобумажный	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                           или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                           или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		При работе на открытом воздухе дополнительно:								
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                        или	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с 
резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
50. 	Начальник ведомственной пожарной охраны; заместитель 	Костюм летний для 
работников гражданской авиации или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	начальника ведомственной пожарной охраны;
начальник службы 	Комбинезон летний для работников гражданской авиации 
      	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	поискового и  аварийно-спасательного 	Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	обеспечения полетов; заместитель 
начальника службы поискового и аварийно-спасательного 	Футболка 
хлопчатобумажная 
     
                          или  	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	обеспечения полетов 	Рубашка 
хлопчатобумажная 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	  	Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                          или	1 	- 	5 	4 	4 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                           или	1 	- 	5 	4 	4 	3 	3 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Свитер полушерстяной 
     
                           или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Свитер хлопчатобумажный с начесом	1 	- 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Белье нательное утепленное	1 	- 	- 	- 	- 	1 	1 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                           или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                           или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Перчатки защитные утепленные			до износа 				
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Подшлемник полушерстяной	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
51. 	Начальник передвижной установки 
газоводяного тушения; пожарный; спасатель 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
     
                          или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	  	Комбинезон летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                         или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	4 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	4 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Свитер полушерстяной 
     
                         или	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Свитер хлопчатобумажный с начесом	1 	- 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском и металлической антипрокольной стелькой на маслобензостойкой подошве	1 	2 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском и металлической антипрокольной стелькой на маслобензостойкой подошве	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Рукавицы утепленные с крагами 
     
                           или	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Перчатки утепленные с крагами	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Перчатки из кожевенного спилка с крагами	1 	1 	1 	1 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Подшлемник полушерстяной	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Подшлемник утепленный 	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	

Примечание к подразделу 2 раздела VII.

Работникам ведомственной пожарной охраны, непосредственно принимающим участие в ликвидации пожаров или выполняющим учебно-тренировочные мероприятия, на время выполнения этих видов работ дополнительно выдаются: боевая одежда пожарного, каска пожарного и пояс спасательный пожарного, как "дежурные".      	

      

 VIII. Общие профессии	
52. 	Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок; старший агент по организации 	При выполнении работ по обслуживанию пассажиров непосредственно на аэродроме на открытом воздухе: 
      								
	обслуживания пассажирских авиаперевозок 	Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом
     
                      или	1 	4 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	4 	4 	4 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки шерстяные	1 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
53. 	Агент по организации обслуживания 	Халат хлопчатобумажный 
     
                      или
	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	почтово-грузовых авиаперевозок,
старший агент по 	Халат из смешанных тканей 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	организации обслуживания 
почтово-грузовых 	Ботинки кожаные с жестким подноском 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	авиаперевозок; приемосдатчик груза и багажа 	Перчатки с полимерным покрытием 	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	  	При выполнении работ на открытом воздухе дополнительно:								
		Полушубок	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
     
                     или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
     
                     или	1 	- 	4 	4 	3 	2 	2 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	4 	3 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 	- 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	4 	4 	4 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки шерстяные	1 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                     или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
54. 	Аккумуляторщик 	При ремонте и зарядке аккумуляторов с приготовлением электролита:								
		Костюм летний из кислотостойких тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Фартук защитный из полимерных материалов	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые утепленные 
     
                      или	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полусапоги из поливинилхлорида утепленные	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		Перчатки кислотощелочестойкие			до износа 				
		Очки защитные 
     
                      или			до износа 				
		Щиток лицевой			до износа 				
		Респиратор			до износа 				
		При выполнении работ на открытом воздухе дополнительно:								
		Костюм утепленный из кислотостойких тканей	1 	4 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие			до износа 				
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	2 	2 	1 	1 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
55. 	Водитель автомобиля 	При работе непосредственно на аэродроме:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	3 	3 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	4 	3 	3 	3 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	3 	3 	- 	- 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации	1 	4 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	3 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие			до износа 				
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	- 	2 	2 	2 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
56. 	Водитель вездехода; водитель мототранспортных 	При выполнении работ на аэродроме: 
      								
	средств; водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки;
машинист 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	автогрейдера;
машинист 	Головной убор летний 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	бульдозера; тракторист 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	2 	2 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	3 	3 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	3 	2 	2 	
		Костюм утепленный для работников гражданской авиации	1 	4 	3 	2 	- 	- 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	3 	3 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	2 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	3 	- 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	3 	3 	
		Унты меховые	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты или			дежурный 				
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие			до износа 				
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	2 	2 	1 	1 	
		Очки защитные			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
57. 	Врач; фельдшер 	При дежурстве на старте:								
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                       или 	1 	- 	- 	- 	- 	5 	5 	

										
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка демисезонная для работников гражданской авиации	1 	5 	4 	3 	3 	- 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	4 	3 	2 	2 	
58. 	Грузчик 	При выполнении работ по погрузке и разгрузке грузов и багажа на воздушных судах:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальная 2 класса защиты	1 	3 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации	1 	4 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Жилет утепленный	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	1 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	3 	3 	3 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или			дежурный 				
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	24 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки защитные утепленные	6 	2 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	2 	1 	1 	1 	1 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
59. 	Дежурный по сопровождению воздушных судов; инженер по 	Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	орнитологическому обеспечению безопасности полетов; 
советник по 	Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
	безопасности полетов; специалист инспекции 	При работе на открытом воздухе дополнительно: 								
	государственного надзора за 	Свитер полушерстяной	1 	- 	3 	3 	3 	3 	2 	
	безопасностью полетов в 	Шапка-ушанка	1 	- 	3 	3 	3 	3 	2 	
	аэропортах 	Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	5 	5 	5 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	4 	4 	4 	4 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	- 	- 	- 	- 	
		Брюки меховые для работников гражданской авиации или	1 	- 	- 	5 	5 	5 	5 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	4 	4 	4 	4 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	5 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		Перчатки кислотощелочестойкие			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
60. 	Диспетчер по организации авиационных 	При работе на открытом воздухе: 								
	перевозок; старший диспетчер по организации авиационных перевозок 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	(пассажирских, почтово-грузовых, 	Головной убор летний 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	международных); диспетчер по центровке; старший диспетчер по центровке; 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или 	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	лоуд-мастер 	Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Куртка демисезонная для работников гражданской авиации	1 	5 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон демисезонный для работников гражданской авиации	1 	5 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые 
     
                     или	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки шерстяные	1 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
61. 	Инженер по нормированию труда; нормировщик; 	При работе на производственных участках: 								
	специалисты служб охраны труда 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
     
                      или			1 на 3 года 				
		Халат из смешанных тканей			1 на 3 года 				
		Головной убор летний			1 на 3 года 				
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или			1 на 3 года 				
		Полуботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве			1 на 3 года 				
		При работе на производственных участках в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе зимой дополнительно:								
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнальная 2 класса защиты			1 на 4 года 				
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом			1 на 4 года 				
		Шапка-ушанка			1 на 4 года 				
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	3 	3 	3 	
62. 	Инженер по организации эксплуатации и
ремонту зданий и 	Костюм летний для работников гражданской авиации 	2 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
	сооружений 	Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	3 	3 	3 	3 	3 	
		При выполнении работ на открытом воздухе дополнительно:								
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации 
     
                     или	1 	5 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Куртка на утеплителе объемном синтетическом для работников гражданской авиации	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	5 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Полукомбинезон на утеплителе объемном синтетическом для работников гражданской авиации	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	4 	4 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые утепленные 
     
                     или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Полусапоги из поливинилхлорида утепленные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
63. 	Инженер по транспорту; контролер технического состояния автомото- 	При выполнении работ по обслуживанию спецавтотранспорта: 
      								
	транспортных средств; механик автомобильной колонны; механик гаража; механик 	Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты 
      	2 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	
	по ремонту транспорта; начальник автоколонны 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		При выполнении работ по обслуживанию спецавтотранспорта на открытом воздухе дополнительно:								
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	3 	3 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	3 	3 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	4 	4 	3 	3 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	4 	3 	3 	- 	- 	
		Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации	1 	4 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный			дежурный 				
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие			до износа 				
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	2 	2 	2 	2 	2 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                     или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
64. 	Кладовщик; техник по подготовке производства 	При выполнении работ по отпуску авиационно-
технических материалов и запасных частей на складе, в том числе в расходной кладовой авиационно-
технической базы:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Халат из смешанных тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Жилет утепленный	1 	- 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		При выполнении работ по отпуску лаков и красок на складе дополнительно:								
		Фартук защитный из полимерных материалов	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие			до износа 				
		Очки защитные			до износа 				
		Респиратор			до износа 				
		При выполнении работ по отпуску кислот, щелочей и других химикатов на складе:								
		Костюм летний из кислотостойких тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Жилет утепленный	1 	- 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые утепленные	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Фартук защитный из полимерных материалов	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие			до износа 				
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		Очки защитные			до износа 				
		Респиратор			до износа 				
		При выполнении всех указанных выше работ в холодных неотапливаемых помещениях зимой дополнительно:								
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	4 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	4 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Куртка утепленная из смешанных тканей	1 	4 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	4 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Брюки утепленные из смешанных тканей	1 	4 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	4 	4 	3 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	4 	4 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Перчатки защитные утепленные			до износа 				
65. 	Контролер перронный (билетный) 	Полупальто для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом 
     
                    или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Жилет утепленный	1 	- 	5 	5 	4 	4 	4 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	4 	4 	4 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Полуботинки кожаные	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или
  	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки шерстяные	1 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
66. 	Мастер отдела главного механика; рабочий, занятый в отделе главного механика 	При выполнении работ непосредственно на аэродроме на открытом воздухе: 								
		Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	3 	2 	3 	2 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	3 	2 	3 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	2 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
67. 	Машинист двигателей внутреннего 	При работе на стационарных объектах: 								
	сгорания 	Костюм летний из кислотостойких тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Костюм утепленный из кислотостойких тканей	1 	4 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		Перчатки кислотощелочестойкие			до износа 				
		Очки защитные 
     
                      или			до износа 				
		Щиток лицевой			до износа 				
		Респиратор			до износа 				
		При перемещении между объектами для обслуживания дизель-
генераторов дополнительно:								
		Куртка меховая удлиненная для работников гражданской авиации 
     
                    или	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	3 	3 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	4 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	3 	3 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		При работе на автономных источниках электроэнергии на открытом воздухе:								
		Костюм летний из кислотостойких тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	4 	4 	3 	3 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	3 	3 	2 	2 	
		Брюки меховые для работников гражданской авиации 
     
                     или	1 	- 	- 	4 	4 	3 	3 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	3 	3 	2 	2 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	4 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	4 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие			до износа 				
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником 
     
                     или	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Очки защитные 
     
                    или			до износа 				
		Щиток лицевой			до износа 				
		Респиратор			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
68. 	Машинист компрессора передвижного с двигателем 	Костюм летний для работников гражданской авиации 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	внутреннего сгорания; 	Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	машинист компрессорных
установок;      слесарь-ремонтник 	Футболка хлопчатобумажная 
     
                          или 
      	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
	  	Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		Противогаз 
    
                      или
       			до износа				
		Маска со сменными патронами 
     
                      или			до износа 				
		Полумаска со сменными патронами			до износа 				
		Очки защитные 			до износа				
		При работе на открытом воздухе дополнительно:								
		Полушубок 
     
                     или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	2 	2 	2 	1 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	2 	2 	2 	1 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги резиновые	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
69. 	Оператор водомаслостанции 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		При работе на открытом воздухе дополнительно:								
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	- 	5 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	5 	- 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                      или	1 	4 	3 	2 	2 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на утеплителе объемном синтетическом	1 	4 	3 	2 	2 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью	1 	4 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Сапоги валяные с резиновым низом 
     
                      или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	- 	3 	3 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты 
     
                      или			дежурный 				
		Костюм влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
		Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие	2 	2 	2 	1 	1 	1 	1 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Очки защитные закрытые			до износа 				
		При работе по очистке резервуаров дополнительно:								
		Противогаз шланговый с принудительной подачей воздуха			дежурный 				
		Комбинезон защитный из нетканого материала на основе полиэтилена			до износа 				
		При работе по заправке самолетов и вертолетов дополнительно:								
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Респиратор			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
	70. Охранник 	Костюм летний из смешанных тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полуботинки кожаные 
     
                      или	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Жилет меховой	1 	- 	- 	5 	5 	4 	4 	
		При работе на открытом воздухе дополнительно:								
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	4 	
		Куртка удлиненная на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	4 	3 	
		Куртка утепленная	1 	4 	3 	3 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон утепленный	1 	3 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	4 	4 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                     или	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Плащ влагозащитный			дежурный 				
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Рукавицы меховые	1 	- 	- 	3 	2 	2 	2 	
		Перчатки шерстяные 
     
                    или			до износа 				
		Перчатки защитные утепленные			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА 	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	

										
71. 	Подсобный рабочий 	Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полуботинки кожаные 
     
                      или	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		При работе на открытом воздухе дополнительно:								
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации	1 	4 	3 	2 	2 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации	1 	4 	3 	2 	2 	2 	2 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	3 	3 	3 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	
		Перчатки шерстяные			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
72. 	Рабочий; мастер 	При работе по ремонту авиационной техники:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Полуботинки кожаные 
     
                     или	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Фартук защитный из полимерных материалов	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	24 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		При работе по ремонту авиационной техники на открытом воздухе дополнительно:								
		Полушубок 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка удлиненная для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	- 	4 	4 	
		Куртка утепленная	1 	4 	3 	3 	3 	- 	- 	
		Полукомбинезон утепленный	1 	4 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	3 	3 	3 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Перчатки шерстяные			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
73. 	Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радио-
телевизионной 
аппаратуры 	Костюм летний для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью 
     
                      или
       	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
	  	Халат из тканей с антистатической нитью	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Ботинки кожаные	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		При обслуживании автономных источников питания и радиотелевизионного оборудования на открытом воздухе дополнительно:								
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Костюм утепленный из тканей с антистатической нитью для работников гражданской авиации	1 	4 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты			до износа 				
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху 
     
     или	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	2 	2 	2 	
		Перчатки утепленные защитные			до износа 				
		Очки защитные			до износа 				
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                    или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
74. 	Руководитель неклассифици-
рованного предприятия и посадочной площадки 	При непосредственном выполнении работ по техническому обслуживанию воздушных судов и уходу за аэродромом (посадочной площадкой):								
		Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Полукомбинезон меховой для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Куртка демисезонная для работников гражданской авиации	1 	5 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Полукомбинезон демисезонный для работников гражданской авиации	1 	5 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Унты меховые 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                     или	1 	- 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	- 	- 	- 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
75. 	Специалисты авиационных предприятий 	Костюм летний для работников гражданской авиации 
     
                      или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Халат хлопчатобумажный	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		При выполнении авиационных работ на открытом воздухе:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации сигнальный 3 класса защиты	2 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Куртка демисезонная для работников гражданской авиации	1 	5 	5 	4 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			до износа 				
		При выполнении авиационных работ на открытом воздухе зимой дополнительно:								
		Шапка-ушанка	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	- 	- 	- 	- 	- 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	4 	3 	3 	3 	
		Полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	4 	4 	4 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	3 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	3 	2 	2 	
		Перчатки шерстяные	1 	- 	2 	2 	1 	1 	1 	
		При работе по приему изделий на авиационных заводах:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Куртка меховая для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	6 	5 	5 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Брюки меховые для работников гражданской авиации 
     
                      или	1 	- 	- 	- 	6 	5 	5 	
		Брюки для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	- 	- 	5 	5 	5 	
		Куртка утепленная для работников гражданской авиации	1 	- 	4 	4 	- 	- 	- 	
		Брюки утепленные для работников гражданской авиации	1 	- 	4 	4 	- 	- 	- 	
		Рукавицы меховые с кожаным наладонником	1 	- 	2 	2 	1 	1 	1 	
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	3 	3 	3 	3 	3 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	2 	2 	- 	- 	- 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	3 	3 	- 	- 	- 	
		Унты меховые или	1 	- 	- 	- 	4 	4 	4 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху на маслобензостойкой подошве	1 	- 	- 	- 	3 	3 	3 	
		При работе в условиях шума с уровнем свыше 80 дБА дополнительно:								
		Наушники противошумные с эффективностью не менее 31 дБА 
     
                      или	1 	5 	5 	5 	5 	5 	5 	
		Шумозащищенная гарнитура с эффективностью не менее 31 дБА	1 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	
76. 	Техник, занятый в службе спец-
автотранспорта 	При работе на открытом воздухе:								
		Костюм летний для работников гражданской авиации	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом	1 	- 	5 	5 	4 	4 	4 	
		Шапка-ушанка	1 	- 	- 	4 	3 	3 	3 	
		Головной убор утепленный	1 	3 	3 	- 	- 	- 	- 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	1 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                      или	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги валяные с резиновым низом	1 	- 	4 	3 	2 	2 	2 	
		Сапоги резиновые	1 	2 	2 	3 	3 	3 	3 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки защитные утепленные			до износа 				
		Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты			дежурный 				
77. 	Уборщик про-
изводственных помещений; уборщик служебных помещений 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Халат из смешанных тканей	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Головной убор летний	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Футболка хлопчатобумажная 
     
                      или	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	2 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Полуботинки кожаные с перфорацией с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием			до износа 				
		При занятости уборкой производственных помещений с пониженной температурой воздуха дополнительно:								
		Перчатки защитные утепленные			до износа 				
		Жилет утепленный			до износа 				
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве 
     
                    или			до износа 				
		Ботинки суконные 
     
                    или			до износа 				
		Сапоги валяные с резиновым низом			до износа 				
		При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:								
		Сапоги резиновые 
     
                      или	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Галоши резиновые	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Нарукавники из полимерных материалов	4 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	
		Перчатки кислотощелочестойкие 			до износа 				

Примечания к настоящим Нормам:

1. Работникам, которым настоящими Нормами не предусмотрена бесплатная выдача теплой специальной одежды и теплой специальной обуви, и занятым на наружных работах зимой, на период значительного понижения температуры выдаются дежурные теплая специальная одежда и теплая специальная обувь.

2. Работникам, которым не предусмотрена бесплатная выдача шапок-ушанок, при постоянной работе на открытом воздухе на период значительного понижения температуры выдаются шапки-ушанки со следующими сроками носки по климатическим районам:

в I - 5 лет,

во II и III - 4 года,

в IV и V - 3 года, в особом - 2 года. 
            
3. В тех случаях, когда в соответствии с настоящими Нормами предусматривается возможность выбора того или иного средства индивидуальной защиты (например, "унты меховые" или "сапоги кожаные на натуральном меху с жестким подноском на маслобензостойкой подошве"), решение по выбору средства индивидуальной защиты принимает работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

4. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

5. Работникам, которым предусмотрена бесплатная выдача унтов меховых, дополнительно выдается 1 пара галош к унтам со сроком носки - 3 года.

6. Всем работникам при выполнении работы на территории аэродрома, а также при передвижении пешком по территории аэродрома в случае отсутствия у них специальной сигнальной одежды повышенной видимости выдаются жилеты сигнальные 2 класса защиты со сроком носки "до износа".

На борту воздушных судов коммерческой авиации, а также воздушных судов, выполняющих авиационные работы, должны находиться дежурные сигнальные жилеты 2 класса защиты по количеству членов летного и кабинного экипажей воздушного судна. Срок носки жилетов - "до износа".

Допускается производить замену: костюма летнего сигнального 3 класса защиты для работников гражданской авиации на комплект, состоящий из костюма летнего для работников гражданской авиации и сигнального жилета 2 класса защиты; костюма для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом сигнального 3 класса защиты на комплект, состоящий из костюма для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом и сигнального жилета 2 класса защиты. Сроки носки каждого изделия остаются без изменения. Замена производится по решению работодателя и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

7. Допускается производить замену: шапки-ушанки на головной убор утепленный; головного убора утепленного на шапку трикотажную полушерстяную; рубашки на куртку-сорочку для работников гражданской авиации; свитера полушерстяного на свитер хлопчатобумажный или на джемпер полушерстяной, или на джемпер хлопчатобумажный; белья нательного утепленного на свитер хлопчатобумажный; брюк утепленных на полукомбинезон утепленный и наоборот; брюк для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом на полукомбинезон для работников гражданской авиации на утеплителе объемном синтетическом и наоборот; брюк утепленных для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью на полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации из тканей с антистатической нитью и наоборот. Сроки носки каждого изделия остаются без изменения. Замена производится по решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

8. Сроки носки теплой специальной одежды, теплой специальной обуви и других средств индивидуальной защиты устанавливаются в зависимости от отнесения к соответствующим климатическим районам согласно прилагаемому перечню:

 Перечень местностей Российской Федерации для бесплатной выдачи теплой специальной одежды и теплой специальной обуви работникам воздушного транспорта по климатическим районам 

I район 
Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Краснодарский край

Республика Адыгея

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия - Алания

Чеченская Республика

II район 
Астраханская область

Белгородская область

Калининградская область

Республика Калмыкия

Приморский край (южнее 45° северной широты)

Ростовская область

Ставропольский край

III район 
Республика Башкортостан

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Республика Карелия (южнее 63° северной широты)

Кировская область

Костромская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Московская область

Нижегородская область

Новгородская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Приморский край (севернее 45° северной широты)

Псковская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область (южнее 48° северной широты)

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Чувашская Республика

Ярославская область

IV район 
Республика Хакасия

Республика Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Республика Бурятия

Еврейская автономная область

Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Камчатский край

Республика Карелия (севернее 63° северной широты)

Кемеровская область

Республика Коми (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)

Курганская область

Магаданская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Мурманская область

Новосибирская область

Омская область

Пермский край

Сахалинская область (севернее 48° северной широты)

Свердловская область

Республика Татарстан

Томская область

Республика Тыва

Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Хабаровский край

Челябинская область

Забайкальский край

V район 
Архангельская область (районы, расположенные за Полярным кругом)

Иркутская область (Бодайбинский, Катангский, Киренский и Мамско-Чуйский районы)

Республика Коми (районы, расположенные за Полярным кругом)

Красноярский край (территория, расположенная южнее Полярного круга)

Чукотский автономный округ (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Республика Саха (Якутия) (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Тюменская область (Ямало-Ненецкий автономный округ, кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Особый район 
Магаданская область (районы: Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский и Ягоднинский, а также территория Магаданского аэропорта и поселок Сокол)

Территория, расположенная за Полярным кругом, кроме территории Мурманской и Архангельской областей и Республики Коми

Примечание.

При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 1000 до 2000 м наземным работникам специальная одежда и специальная обувь выдаются по нормам, установленным для III климатического района. При постоянной работе в высокогорных районах на высоте от 2000 м и выше наземным работникам специальная одежда и специальная обувь выдаются по нормам, установленным для IV климатического района.

Приложение N 3
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 июня 2009 года N 357н 

     
Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

							
N
п/п 	Наименование профессий и должностей 	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары) 	
1 	2 	3 	4 	

I. Флот	
1. 	Бортпроводник; старший бортпроводник 	Халат хлопчатобумажный или платье хлопчатобумажное	1 	
		Ботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
		Головной убор	1 пара 	
2. 	Боцман; старший боцман; подшкипер 	При работе на судах пассажирского и грузопассажирского флота:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 2 года 	
		Полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект на 2 года 	
		Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект на 2 года 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Перчатки утепленные	6 пар 	
		При выполнении швартовых и буксировочных операций, грузовых операций дополнительно:		
		Перчатки специальные из спилка	6 пар 	
		При работе на судах транспортного (кроме пассажирского и грузопассажирского), гидрографического, учебного, портового, служебно-вспомогательного и технического флота, ледоколах, судах специального назначения:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект на 2 года 	
		Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект на 2 года 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		Перчатки утепленные	6 пар 	
		При выполнении швартовых и буксировочных операций, грузовых операций дополнительно:		
		Перчатки специальные из спилка	6 пар 	
		При работе на наливных судах, плавучих бункеровщиках, нефтеперекачечных и зачистных станциях:		
		Ботинки кожаные на латунных гвоздях вместо ботинок кожаных	1 пара 	
3. 	Буфетчик 	Костюм хлопчатобумажный или платье-халат хлопчатобумажное	1 	
		Фартук хлопчатобумажный	2 	
		Ботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
		Головной убор	2 	
		Перчатки резиновые	до износа 	
4. 	Врач судовой; фельдшер 	Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный	1 	
		Головной убор хлопчатобумажный	1 	
		Ботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
		Фартук хлопчатобумажный	2 	
5. 	Дневальный 	Костюм хлопчатобумажный или платье хлопчатобумажное	1 	
		Ботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
		Фартук хлопчатобумажный	2 	
		При выполнении работ по уборке мест общего пользования дополнительно:		
		Халат хлопчатобумажный	дежурный 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
6. 	Заведующий камерой хранения 	Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
7. 	Камбузник; пекарь; повар 	Костюм хлопчатобумажный или платье-халат хлопчатобумажное	2 	
		Фартук клеенчатый	1 	
		Фартук хлопчатобумажный	2 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Головной убор	2 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки резиновые	до износа 	
8. 	Капитан; сменный помощник капитана; дублер капитана 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки комбинированные	12 пар 	
		При работе на судах наливного флота, нефтемусоросборщиках, сборщиках льяльных вод:		
		Ботинки кожаные на латунных гвоздях вместо полуботинок кожаных с жестким подноском	2 пары 	
9. 	Кастелянша 	Халат хлопчатобумажный	1 	
10. 	Кладовщик; токарь; трубопроводчик судовой 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные на кожаной подошве	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов 	12 пар 	
				
		Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие	12 пар 	
		Перчатки утепленные	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
11. 	Кочегар судна; старший кочегар судна 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные на кожаной подошве	1 пара 	
		Козырек светофильтровый	до износа 	
		Головной убор	2 	
		При работе судна на твердом топливе дополнительно:		
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		При работе судна на жидком топливе:		
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием вместо рукавиц брезентовых	12 пар 	
12. 	Лебедчик; старший лебедчик 	При работе на земснарядах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
13. 	Лоцман 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 на 1 год 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные на нескользящей подошве (весенне-осенние)	1 пара на 2 года 	
		Ботинки кожаные на нескользящей подошве (летние)	1 пара на 2 года 	
		Перчатки противоскользящие	6 пар 	
14. 	Матрос; старший матрос; плотник судовой 	При работе на судах пассажирского и грузопассажирского флота:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 2 года 	
		Полукомбинезон из смешанных тканей с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект на 2 года 	
		Брюки и рубашка хлопчатобумажные или полукомбинезон хлопчатобумажный с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки утепленные	6 пар 	
		При выполнении швартовых и буксировочных операций, грузовых операций дополнительно:		
		Перчатки специальные из спилка	6 пар 	
		При работе на судах транспортного (кроме пассажирского и грузопассажирского), учебного, гидрографического, портового, служебно-вспомогательного и технического флота, ледоколах, судах специального назначения:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки утепленные	12 пар 	
		При выполнении швартовых и буксировочных операций, грузовых операций дополнительно:		
		Перчатки специальные из спилка	12 пар 	
		При работе на наливных судах, плавучих бункеровщиках, нефтеперекачечных и зачистных станциях:		
		Ботинки кожаные с жестким подноском с маслобензостойкой подошвой на латунных гвоздях вместо ботинок кожаных	1 пара 	
		Дополнительно:		
		Перчатки нефтемаслозащитные 	12 пар 	

				
15. 	Моторист (машинист); старший моторист (машинист) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные на кожаной подошве	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов	12 пар 	
		Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие	12 пар 	
		Перчатки утепленные	6 пар 	
		Головной убор	1 на 2 года 	
16. 	Машинист крана (крановщик) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные на кожаной подошве	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
17. 	Машинист помповой (донкерман) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные на кожаной подошве на латунных гвоздях	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов	12 пар 	
		Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие	12 пар 	
		Перчатки утепленные	6 пар 	
18. 	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Халат хлопчатобумажный	1 	
		Туфли кожаные	2 пары 	
		Фартук клеенчатый	2 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
19. 	Механики всех наименований 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные на кожаной подошве	1 пара 	
		Головной убор	1 на 2 года 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов	12 пар 	
		Перчатки нефтемаслозащитные морозостойкие	12 пар 	
		Перчатки утепленные	6 пар 	
		Электромеханику дополнительно:		
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
20. 	Начальник радиостанции; радиооператор; гидролог; инженер-
электрорадионавигатор 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском	2 пары 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
21. 	Специалисты всех наименований судов с ядерной энергетической установкой и судов атомно-технологического 	При работе в службе контрольно-
измерительных приборов, службе радиационной безопасности и атомно-механической службе:		
	обеспечения 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 на 1 год 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Полуботинки кожаные на кожаной подошве с жестким подноском или тапочки кожаные	2 пары 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
22. 	Старшина катера; помощник старшины катера 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные	по морским районам 	
23. 	Уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений 	Костюм хлопчатобумажный или платье хлопчатобумажное 	1 	
		Перчатки резиновые	до износа 	
		Ботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
24. 	Шкипер; помощник шкипера 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки комбинированные	12 пар 	
25. 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрик судовой; старший электрик судовой 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском на кожаной подошве из маслобензостойкого материала	2 пары 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
26. 	Электрорадионавигатор 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические 	дежурные 	

Примечания к разделу I:

1. Членам экипажей судов для работы в штормовых условиях, кроме специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Нормами (далее - специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты), выдаются специальная штормовая одежда и обувь (костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием с капюшоном, сапоги резиновые), как инвентарь судна.

Специальная штормовая одежда, специальная штормовая обувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются из расчета обеспечения всего командного состава и команды служб эксплуатации и технической эксплуатации судов.

2. Кроме специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и специальной штормовой одежды, специальной штормовой обуви и других средств индивидуальной защиты, указанных в настоящих Нормах, экипажи судов транспортного (включая пассажирский и грузопассажирский), учебного, гидрографического и технического флота, ледоколов и судов специального назначения, служебно-вспомогательных, бункерных баз, нефтеперекачечных станций, плавкранов обеспечиваются теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью, входящими в состав инвентаря судна, по следующим нормам в зависимости от районов плавания:

Морской район 	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 	Кто обеспечивается теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью и нормы выдачи на год 	
I 	Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 	Весь палубный командный состав, вся палубная команда, машинная команда: 
4 штуки - при штате более 10 человек и 
2 штуки - при штате менее 10 человек 	
II 	Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 
Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 
Валенки 	Весь палубный командный состав, вся палубная команда, машинная команда: 
4 комплекта - при штате более 10 человек и
2 комплекта - при штате менее 10 человек* 	
________________ 
* Во II морском районе для 25% всех работников, предусмотренных в пункте 2 настоящих примечаний, вместо курток из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке по решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников могут выдаваться полушубки.

	
III 	Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 
Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 
Валенки с резиновым низом Рукавицы теплые 	Весь палубный командный состав, вся палубная команда, машинная команда:
4 комплекта - при штате более 10 человек и
2 комплекта - при штате менее 10 человек** 	
________________ 
** В III морском районе для 40% всех работников, предусмотренных в пункте 2 настоящих примечаний, вместо курток из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке по решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников могут выдаваться полушубки. 

IV 	Полушубок 
Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 
Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 
Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные 
Рукавицы меховые 	Весь палубный командный состав, вся палубная команда, машинная команда: 
4 комплекта - при штате более 10 человек и
2 комплекта - при штате менее 10 человек. Для ледоколов - все члены экипажа ледокола 	
V 	Полушубок 
Куртка из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 
Брюки из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке 
Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные 
Шапка-ушанка 
Рукавицы меховые 	Весь экипаж судна 	

3. В составе инвентаря судов, постоянно плавающих в IV-V морских районах, должны содержаться не менее 4 тулупов.

4. Боцманам, матросам, плотникам судовым, старшинам, шкиперам и их помощникам судов транспортного (включая пассажирский и грузопассажирский), гидрографического, учебного, портового, служебно-вспомогательного флота, ледоколов, судов специального назначения, постоянно плавающих в III, IV и V морских районах, а также химзачистных станций вместо ботинок кожаных, предусмотренных настоящими Нормами, выдаются 1 пара сапог кирзовых, 1 пара сапог утепленных, водостойких с жестким подноском со сроком носки 1,5 года.

5. На судах гидрографического флота и ледоколах капитану выдаются: 1 полупальто кирзовое на меху (вместо полушубка, предусмотренного пунктом 2 настоящих примечаний) со сроком носки 4 года, 1 брюки меховые (вместо брюк из водоотталкивающей ткани на утепляющей прокладке, предусмотренных пунктом 2 настоящих примечаний) со сроком носки 3 года, 1 пара сапог кожаных со сроком носки 2 года; помощникам капитана выдаются: 1 полупальто кирзовое на меху (вместо полушубка, предусмотренного пунктом 2 настоящих примечаний) со сроком носки 4 года, 1 пара сапог кожаных со сроком носки 2 года.

6. Для проведения работ экипажами судов всех видов флота по зачистке грузовых и топливных танков и цистерн, находящихся в эксплуатации, от остатков нефтепродуктов, работникам, занятым на зачистных работах, должна предусматриваться бесплатная выдача следующих специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:

Костюм защитный типа из смешанных тканей для защиты от нефти и нефтепродуктов	дежурный 	
Сапоги резиновые	до износа 	
Перчатки резиновые с полимерным покрытием	дежурные 	
Противогаз шланговый (с механической подачей воздуха)	дежурный 	
Пояс предохранительный	дежурный 	
На наружных работах зимой в I, II, III, IV и V морских районах:		
Костюм защитный утепленный из смешанных тканей для защиты от нефти и нефтепродуктов 	дежурный 	

7. Для выполнения работ по ремонту и зарядке аккумуляторов на судах всех видов флота должен предусматриваться, как инвентарь, один комплект специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, включающий:

Костюм суконный для защиты от действия кислот	дежурный 	
Фартук прорезиненный с нагрудником	дежурный 	
Перчатки резиновые	дежурные 	
Сапоги резиновые	до износа 	
Очки защитные 	до износа 	

8. На судах всех видов флота для производства работ на высоте, а также работ, связанных с возможностью засорения глаз, выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

Очки защитные	до износа 	
Пояс предохранительный 	дежурный 	

9. Экипажам судов всех видов флота при плавании в тропиках, Арктике и Антарктике выдаются очки защитные со светофильтрами.

10. Для производства сварочных работ на судах, оборудованных сварочными аппаратами, они должны иметь один комплект специальной одежды и других средств индивидуальной защиты на судно, включающий:

Костюм для сварщиков	дежурный 	
Рукавицы брезентовые	дежурные 	
Щиток сварщика 	дежурный 	

11. Командному составу и членам команды службы технической эксплуатации на судах, где уровень шума превышает допустимые нормы, выдаются в индивидуальное пользование наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа".

12. Членам экипажей судов, связанным с обслуживанием электрооборудования и работающим с переносным электроинструментом, выдаются перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, очки защитные, шлемы защитные, как "дежурные".

13. Суда, оборудованные холодильными установками, должны обеспечиваться противогазами в количестве, соответствующем числу членов экипажа, занятых обслуживанием холодильных установок (но не менее двух). При этом члены экипажа судов, занятых обслуживанием аммиачных холодильных установок, обеспечиваются промышленными фильтрующими противогазами с запасом фильтрующих патронов, фреоновых установок - шланговыми изолирующими противогазами. При расположении холодильных установок в общем машинном отделении количество противогазов должно соответствовать числу людей, занятых на вахте в машинном отделении.

14. Для выполнения окрасочных работ с огнеопасными и вредно действующими на организм человека красками в инвентаре судна должно быть не менее 2 противогазов шланговых с механической подачей воздуха.

15. Членам экипажа, занятым ремонтом судовой электронавигационной аппаратуры и судовых антенн, выдаются очки защитные, пояс предохранительный, перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические, как "дежурные".

16. Командному составу и командам служб эксплуатации и технической эксплуатации судов выдаются каски защитные со сроком носки "до износа".

17. Для выполнения забортных работ по очистке и окраске корпуса судна, а также при выполнении палубных работ на судах служебно-вспомогательного и аварийно-вспомогательного флотов члены экипажа обеспечиваются жилетами рабочими страховочными "дежурными".

18. Боцманам и матросам гидрографических судов вместо костюмов хлопчатобумажных или костюмов из смешанных тканей выдаются костюмы брезентовые со сроком носки "до износа".

19. Членам экипажей морских транспортных и учебных судов, а также вспомогательных судов на время плавания в районах с жарким климатом дополнительно выдаются облегченные специальная одежда и специальная обувь (рубашка хлопчатобумажная с короткими рукавами, брюки хлопчатобумажные облегченные или брюки хлопчатобумажные короткие и туфли кожаные облегченные) со сроком носки 1,5 года.

Для работников, получающих облегченную специальную одежду и специальную обувь, срок носки специальной одежды и специальной обуви, предусмотренный настоящими Нормами, увеличивается на полгода.

20. Членам экипажей судов, избранным артельщиками, выдаются халаты хлопчатобумажные со сроком носки 1 год, рукавицы комбинированные со сроком носки "до износа".

21. Членам экипажей судов ледокольного и транспортного флота, осуществляющих зимнюю навигацию в V морском районе, вместо валенок могут выдаваться унты меховые, а вместо курток на утепляющей прокладке и брюк на утепляющей прокладке - костюм арктических экспедиций (КАЭ) с теми же сроками носки.

22. На судах транспортного флота (включая грузопассажирские, пассажирские и учебные) для командного состава службы эксплуатации при проведении осмотров грузовых трюмов и танков выдаются, как инвентарь, 5 хлопчатобумажных костюмов.

23. Членам машинной команды судов при технической эксплуатации котельного оборудования для защиты от механического воздействия в условиях ограниченного пространства выдаются дополнительно каскетки (текстильные бейсболки с пластиковой вставкой, снабженной амортизирующим слоем из вспененного материала) со сроком носки 2 года.

24. Все члены экипажей судов должны обеспечиваться защитными касками с утепленными подшлемниками с однослойным или трехслойным утеплителем и дежурными сигнальными жилетами 2 класса защиты со сроком носки "до износа".

25. Для членов экипажей, участвующих в швартовых операциях и прочих дополнительных работах, не предусмотренных их прямыми должностными обязанностями, дополнительно выдаются специальная обувь (ботинки кожаные или сапоги кожаные) и перчатки специальные из спилка, рукавицы комбинированные или перчатки трикотажные с полимерным покрытием, теплая специальная одежда, как "дежурные".

 II. Служба пути, экспедиционные отряды аварийно-спасательных и подводно-технических работ	
27. 	Водолаз 	Комбинезон хлопчатобумажный	1 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные рыбацкие с высокими голенищами	1 пара на 2 года 	
		Рукавицы комбинированные	3 пары 	
		Рукавицы кожаные	2 пары 	
		Полушубок	1 на 4 года 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Валенки	1 пара 	
		Галоши на валенки 	1 пара на 2 года	
		Шапка-ушанка с кожаным верхом	1 на 4 года 	
		Чулки меховые 	1 пара на 4 года	
		Носки меховые 	1 пара на 2 года 	
		Белье шерстяное:		
		Свитер	1 на 2 года 	
		Рейтузы	1 на 2 года 	
		Феска	1 на 2 года 	
		Перчатки	2 пары 	
		Чулки	1 пара 	
		Носки	2 пары 	
		Варежки 	1 пара 	

Примечания:

1. Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу и надевается на время спуска в воду. При работах на больших глубинах и в особо холодное время шерстяное белье выдается в двух комплектах.

2. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье выдается по нормам, предусмотренным для водолазов.

     3. Матросам-водолазам легкого снаряжения при спуске в воду выдаются: 	

		Свитер	до износа 	
		Рейтузы	до износа 	
		Подшлемник	до износа 	
		Чулки	до износа 	
		Кеды	до износа 	
28. 	Взрывник 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года 	
				
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок
	по морским районам 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Валенки
	по морским районам 	
29. 	Мастер выправительных работ; мастер путевых работ 	Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты 
      	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
30. 	Мастер по ремонту оборудования; начальник поста; заместитель 	При выполнении работ по ремонту и наладке навигационного оборудования:		
	начальника поста 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок 	по морским районам	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки 	по морским районам	
31. 	Мастер путевых работ 	Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
32. 	Монтер судовых средств безопасности 	При выполнении работы по переукладке надувных спасательных плотов или по зарядке баллонов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Фартук резиновый	3 	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
33. 	Моторист (машинист); старший моторист (машинист) 	При обслуживании гидромониторов, передвижных сварочных агрегатов, электростанций, компрессоров и трубоочистительных машин, водоотливных средств при работе на плаву:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Полуплащ непромокаемый	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок 	по морским районам	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или бахилы утепленные 	по морским районам	
34. 	Рабочий 	При работе во взрывных партиях:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	
				
		Плащ непромокаемый	1 на 3 года 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года 	
				
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок 	по морским районам	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки 	по морским районам	
		При обслуживании помпы (компрессора) водолазной станции:		
		Полуплащ из плащ-палатки	1 на 3 года 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок 	по морским районам	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки 	по морским районам	
		Шапка-ушанка 	1 на 4 года	
		Рукавицы теплые 	по морским районам	
35. 	Работники, занятые гидрографическими работами, обслуживанием навигационного оборудования 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном 	1 на 3 года	
		Сапоги резиновые со съемным утеплителем и удлиненным верхом	1 пара 	
		Сапоги кирзовые или ботинки кожаные с жестким подноском на нескользящей подошве	1 пара на 1,5 года 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с двусторонней нитриловой пропиткой	12 пар 	
		Жилет рабочий страховочный	дежурный 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	1 на 2 года 	
		При работе зимой в полевых условиях дополнительно:		
		Полушубок 	по морским районам	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском на нескользящей подошве	1 пара на 3 года 	
		Шапка-ушанка с кожаным верхом	1 на 2 года 	
		Перчатки комбинированные зимние	1 пара 	
		Рукавицы меховые в III, IV и V морских районах	1 пара на 2 года 	
36. 	Работники, занятые на посту судоходной обстановки 	Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты 
      	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
37. 	Рабочие, занятые в разъездной обстановочной бригаде 	Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
38. 	Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки резиновые	4 пары 	
39. 	Смотритель огней 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с удлиненным верхом 	1 пара 	

				
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года	
		Бахилы резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок 	по морским районам	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные	по морским районам 	
40. 	Такелажник судовой; рабочий 	При выполнении аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ на плаву:		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок 	по морским районам	
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по морским районам 	
		Валенки с резиновым низом 	по морским районам	
41. 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрик; электромеханик, 	Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 на 3 года 	
	занятый в путевом хозяйстве 	Сапоги резиновые с удлиненным верхом 	1 пара 	
		Бахилы резиновые	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Рукавицы комбинированные	2 пары 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок 	по морским районам	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные 	по морским районам 	

 III. Гидрографические организации		
42. 	Работники всех профессий и должностей, работающие 	Полупальто меховое 
      	1 на 4 года 	
	на открытом воздухе в районах Крайнего Севера 	Шапка-ушанка 
      	1 на 3 года 	
	(кроме работников плавсостава судов 	Рукавицы меховые 
      	1 пара 	
	 гидрографического флота) 	Валенки 
      	1 пара 	
		Очки защитные со светофильтрами 	до износа 	

Примечания:

1. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, перечисленные в пункте 42 настоящих Норм, выдаются работникам, основные производственные функции которых сопряжены с пребыванием на открытом воздухе.

2. Для работников, постоянно работающих в закрытых отапливаемых помещениях, разрешается иметь в инвентаре набор специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, перечисленных в пункте 42 настоящих Норм, в количестве 10% от числа этих работников на случай их выезда в служебные командировки в районы Арктики или выполнения производственных работ на открытом воздухе. Круг этих работников определяется согласованным решением работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

1. Круглогодичные (зимовочные) гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции (кроме стационарных), отряды, партии и группы, а также гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции, отряды, партии и группы, выполняющие работы в зимне-весенний и осенне-зимний периоды	
43. 	Работники всех профессий и должностей 	Плащ непромокаемый с капюшоном 
      	дежурный 	
	  	Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Унты меховые 	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года	
		Чулки меховые 	2 пары	
		Портянки суконные 	2 пары	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
Дополнительно по профессиям и должностям:	
43.1. 	Водитель автомобиля 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Брюки меховые	1 на 2 года 	
		Рукавицы кожаные	1 пара 	
		Перчатки шерстяные	2 пары 	
		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
43.2. 	Инженеры всех наименований; начальник 	Брюки меховые 	1 на 3 года 	
	экспедиции; начальник отряда; начальник партии	Перчатки шерстяные 	2 пары 	
43.3. 	Механик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	дежурный 	
		Брюки меховые	1 на 3 года 	
		Перчатки шерстяные	2 пары 	
43.4. 	Рабочий, занятый в экспедиции, отряде, партии 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Брюки меховые	1 на 2 года 	
		Перчатки шерстяные	2 пары 	
43.5. 	Техники всех наименований 	Брюки меховые 	1 на 3 года 	
		Перчатки шерстяные	4 пары 	
43.6. 	Тракторист; водитель вездехода 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Брюки меховые	1 на 2 года 	
		Рукавицы кожаные	1 пара 	
		Перчатки шерстяные	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	

Примечания:

1. В составе инвентаря работников зимовочных экспедиций необходимо иметь: малицы или кухлянки в количестве не более 30% от числа участников экспедиции, тулупы овчинные в количестве не более 10% от числа работников экспедиции, сапоги резиновые с удлиненным верхом в количестве не более 50% от числа работников экспедиции, мешки спальные - на каждого работника экспедиции.

2. Гидрологу вместо сапог кожаных, предусмотренных п.43 настоящих Норм, выдаются сапоги кожаные рыбацкие с высокими голенищами со сроком носки 2 года.

2. Навигационные гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции, отряды, партии и группы, выполняющие полевые работы в летне-осенний период	
44. 	Работникам всех профессий и 	Плащ брезентовый с капюшоном 	1 на 3 года 	
	должностей 	Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года	
		Портянки теплые	2 пары 	
Дополнительно по профессиям и должностям:	
44.1. 	Девиатор 	Костюм меховой	1 на 3 года 	
		Перчатки шерстяные	1 пара 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
44.2. 	Заведующий хозяйством; работники всех профессий и должностей (кроме девиатора и начальника экспедиции)	Брюки на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
44.3. 	Инженер 	При занятости в радиозондовых и радиолаговых отрядах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		При выполнении работ по эксплуатации маяков дополнительно:		
		Перчатки шерстяные	2 пары 	
		При занятости по технической эксплуатации радиоустановок дополнительно:		
		Перчатки шерстяные	1 пара 	
44.4. 	Механик 	При занятости в радиозондовых и радиолаговых отрядах:		
		Полушубок	1 на 3 года 	
		Костюм брезентовый вместо плаща брезентового с капюшоном	дежурный 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
44.5. 	Моторист (машинист), занятый в полевом 	Полушубок 	1 на 2 года 	
	отряде, партии 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
44.6. 	Начальник отряда; начальник 	Перчатки шерстяные 	1 пара 	
	Партии; начальник технического участка			
44.7. 	Начальник радиозондового и радиолагового отрядов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
44.8. 	Начальник экспедиции 	Костюм меховой	1 на 3 года 	
		Перчатки шерстяные	1 пара 	
44.9. 	Рабочий, занятый в лоцмейстерском отряде (партии) 	Костюм брезентовый вместо плаща брезентового с капюшоном 	дежурный 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги резиновые с удлиненным верхом	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Накомарник	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
44.10. 	Рабочий, занятый на посту судоходной 	Полушубок 	1 на 3 года 	
	обстановки 	Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
44.11. 	Радиооператор 	Перчатки шерстяные	2 пары 	
44.12. 	Техник 	При занятости на эксплуатации и ремонте ацетиленового оборудования:		
		Костюм брезентовый вместо плаща брезентового с капюшоном	1 на 2 года 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		При занятости на работах в радиозондовых и радиолаговых отрядах:		
		Полушубок	1 на 3 года 	
		Костюм брезентовый вместо плаща брезентового с капюшоном	дежурный 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		При занятости на эксплуатации и ремонте оборудования водопоста:		
		Полушубок	1 на 3 года 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Перчатки резиновые 	дежурные 	

Примечания:

В составе инвентаря сезонных экспедиций необходимо иметь мешки спальные в количестве 25% от числа работников сезонных экспедиций, сапоги резиновые с длинными голенищами в количестве 30% от числа работников сезонных экспедиций.

3. Работники береговых гидрографических организаций, работающие в районах Крайнего Севера	
45. 	Капитан-наставник; капитан группы 	Плащ непромокаемый с капюшоном 	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	дежурная 	
		Сапоги кожаные	до износа 	
		Брюки на утепляющей прокладке	дежурные 	
		Рукавицы комбинированные	2 пары 	
46. 	Корректор 	Халат хлопчатобумажный	1 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
47. 	Лоцман	Полупальто кирзовое на меху 	1 на 3 года 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном	дежурный 	
		Брюки меховые	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года	
		Портянки теплые	2 пары 	
48. 	Механик-наставник; механик группы отряда 	Плащ непромокаемый с капюшоном 	дежурный 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Куртка на утепляющей прокладке	дежурная 	
		Брюки на утепляющей прокладке	дежурные 	
		Рукавицы комбинированные	2 пары 	
49. 	Начальник камеры (навигационной); техник по радионавигации, радиолокации и связи	Халат хлопчатобумажный 	1 	
4. Работники полярных станций и станций по обеспечению безопасности кораблевождения; обсерваторий	
50. 	Работники всех профессий и должностей 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года 	

Примечание.

В составе инвентаря полярных станций, станций по обеспечению безопасности кораблевождения и обсерваторий необходимо иметь в количестве 20% от числа работающих, выносных станций - на каждого работника следующую специальную одежду и специальную обувь:

		Костюм меховой

Унты меховые

Чулки меховые

Сапоги резиновые		

5. Работники сквозных профессий и должностей, работающие в районах Крайнего Севера	
51. 	Боцман береговой; матрос береговой 	Плащ брезентовый с капюшоном	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы брезентовые	дежурные 	
52. 	Водитель автомобиля 	При управлении вездеходами и автомобилями всех наименований (кроме легковых):		
		Костюм меховой	1 на 3 года 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном	дежурный 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм брезентовый	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Унты меховые вместо валенок 	1 пара на 3 года	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		Перчатки шерстяные	2 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
53. 	Водитель аэросаней 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной, или полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с удлиненным верхом	1 пара 	
		Бахилы резиновые	1 пара 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки с резиновым низом или бахилы утепленные	по морским районам 	
54. 	Газогенераторщик 	Костюм брезентовый	дежурный 	
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Фартук прорезиненный	дежурный 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
55. 	Газосварщик; электросварщик ручной сварки 	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кирзовые	1 пара 	
		Перчатки шерстяные	2 пары 	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
		Щиток защитный сварщика	до износа 	
56. 	Геодезист; геолог 	Плащ брезентовый с капюшоном	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года	
		Костюм меховой	1 на 3 года 	
		Костюм брезентовый	1 на 2 года 	
57. 	Гидрограф 	Сапоги резиновые с удлиненным верхом	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		Костюм меховой	1 на 3 года 	
		Плащ брезентовый с капюшоном	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
58. 	Гидролог; гидролог-разведчик; 	Брюки на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
	гляциолог; географ 	Валенки 	1 пара на 2 года	
		Галоши на валенки 	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые рыбацкие с высокими голенищами 	1 пара на 2 года	
		Варежки шерстяные 	2 пары	
		Перчатки шерстяные 	2 пары	
		Рукавицы комбинированные 	4 пары	
59. 	Гидрометрист; геофизик; гидрометнаблюдатель 	Плащ брезентовый 	дежурный	
		Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Валенки 	1 пара на 2 года	
		Галоши на валенки 	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные	2 пары 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
60. 	Грузчик 	Костюм брезентовый	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
61. 	Заведующий складом; кладовщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		При работе в неотапливаемом складе и на открытой площадке дополнительно:		
		Плащ непромокаемый	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кирзовые	1 пара 	
		При работе с этилированным бензином дополнительно:		
		Сапоги кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве на латунных гвоздях вместо сапог кирзовых	1 пара на 2 года 	
		Фартук резиновый	дежурный 	
		Нарукавники резиновые	дежурные 	
62. 	Истопник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные 	4 пары	
		Очки защитные	до износа 	
63. 	Кассир 	При разъездном характере работы:		
		Плащ непромокаемый с капюшоном	дежурный 	
64. 	Комендант 	Сапоги кирзовые	1 пара 	
65. 	Кузнец ручной ковки 	Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Фартук кожаный с нагрудником	дежурный 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Варежки шерстяные	2 пары 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
66. 	Матрос, рулевой (кормщик), работающий 	Плащ непромокаемый с капюшоном 	дежурный 	
	на катере 	Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые рыбацкие с высокими голенищами	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
67. 	Машинист бульдозера; тракторист 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
		Костюм меховой 	1 пара на 3 года 	
				
		Плащ непромокаемый с капюшоном	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Унты меховые 	1 пара на 3 года 	
				
		Варежки шерстяные	2 пары 	
68. 	Машинист (кочегар) котельной 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
69. 	Механики всех наименований 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные	3 пары 	
		На наружных работах дополнительно:		
		Плащ непромокаемый	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	

				
70. 	Моторист (машинист) 	При работе на силовых установках:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		При работе на катере:		
		Плащ непромокаемый с капюшоном	дежурный 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые рыбацкие с высокими голенищами	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
71. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 2 года 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект на 2 года 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Сапоги кирзовые	1 пара 	
		Сапоги резиновые с удлиненным верхом	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
72. 	Рабочий по благоустройству 	Костюм брезентовый 	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки резиновые	2 пары 	
		Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
73. 	Слесари всех наименований 	Костюм меховой 
      	1 на 3 года 	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		При работе в помещении:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		При занятости на наружных работах:		
		Костюм брезентовый	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Сапоги кирзовые	1 пара на 2 года 	
		Слесарю-сантехнику:		
		Сапоги резиновые вместо сапог кирзовых	1 пара на 2 года	
74. 	Сторож (вахтер) 	При занятости на наружном посту:		
		Тулуп	дежурный 	
		Костюм меховой	1 на 3 года 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном	дежурный 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года	
		Валенки 	1 пара на 2 года	
		Галоши на валенки 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
75. 	Техник, занятый обслуживанием 	Плащ брезентовый	дежурный 	
	гидрометприборов 	Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные 	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
76. 	Уборщик производственных помещений; уборщик 	Халат хлопчатобумажный 
      	1 	
	служебных помещений 	Куртка на утепляющей прокладке 
      	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Фартук хлопчатобумажный	1 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
77. 	Электромеханик; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 	При выполнении работ по обслуживанию электролиний, линий связи и телефонных сетей:		
	электрик судовой 	Полуплащ непромокаемый	дежурный 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 1,5 года 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2 года	
		Перчатки шерстяные 	2 пары	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		При работе в помещении:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	

						
Примечание к разделу III:				
1. В состав инвентаря гидробаз, расположенных в районах Крайнего Севера, для производства инспекторских и других разъездных работ необходимо иметь: при количестве работников до 100 человек - пять комплектов, при количестве работников до 200 человек - восемь комплектов и при количестве работников свыше 200 человек - десять комплектов следующего набора специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:
		
	Костюм меховой			
	Плащ непромокаемый			
	Унты меховые			
	Сапоги кожаные			
	Сапоги резиновые			
	Рукавицы меховые			
	При работе с электролитом:			
	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот			
	Фартук прорезиненный			
	Перчатки резиновые			
	Очки защитные			
	При работе с электрорадиоаппаратурой:			
	Галоши диэлектрические			
	Перчатки диэлектрические			
2. Если по роду работы работнику выдаются сапоги кирзовые вместо сапог кожаных, то в этом случае срок носки сапог кирзовых может быть уменьшен на 0,5 года. 

3. Работники, временно переведенные на работу по другой профессии или должности, обеспечиваются на время выполнения данной работы специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, предусмотренными для соответствующей должности или профессии. 

4. Работникам гидрографических организаций и федеральных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направляемым в командировки в организации, находящиеся в Арктике, выдаются во временное пользование на период командировки:
		
	Полупальто меховое			
	Унты меховые или валенки			
	Рукавицы меховые 			

 
IV. Порты 
		
78. 	Аккумуляторщик 	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	1 		
		Фартук резиновый	дежурный 		
		Полусапоги резиновые	1 пара 		
		Перчатки резиновые	дежурные 		
		Очки защитные	до износа 		
79. 	Боцман береговой; матрос береговой 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 2 года 		
		Полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект на 2 года 		
		Костюм непромокаемый	дежурный 	
		Сапоги кирзовые 	1 пара на 2,5 года	
		Рукавицы брезентовые	4 пары 	
		Жилет рабочий страховочный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
80. 	Весовщик; осмотрщик нефтеналивных емкостей; учетчик 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ непромокаемый	дежурный 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Противогаз	дежурный 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по морским районам 	
81. 	Водитель автомобиля (кроме легкового); 
водитель электро- и  автотележки; водитель погрузчика 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	4 пары 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	дежурный 	
		Перчатки хлопчатобумажные	12 пар 	
		Перчатки маслобензостойкие 	1 пара на 2 месяца	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм утепленный 	по морским районам	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		При постоянной занятости на перегрузке пылящих грузов и угля:		
		Комбинезон хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При постоянной занятости на перегрузке пека и сажи:		
		Комбинезон из пыленепроницаемой ткани вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки пыленепроницаемые	1 пара 	
		Рукавицы хлопчатобумажные из пыленепроницаемой ткани, закрывающие руки до середины предплечья, с завязками или резинкой	3 пары 	
		Наголовник	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе в машинах, не имеющих закрытых кабин, дополнительно:		
		Костюм непромокаемый	1 на 3 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм утепленный 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
82. 	Водораздатчик порта 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм утепленный водоотталкивающий 	по морским районам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
83. 	Девиатор 	Костюм непромокаемый	дежурный 	
		Сапоги резиновые 	1 пара на 2 года	
		Портянки суконные	1 пара 	
		Портянки хлопчатобумажные	2 пары 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
		Валенки 	1 пара на 3 года	
		Галоши на валенки 	1 пара на 3 года	
84. 	Кладовщик; заведующий складом; заместитель заведующего складом; 	Плащ непромокаемый с капюшоном или костюм непромокаемый	1 	
	заместитель начальника перегрузочного комплекса 	Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	дежурный 	
		При работе на открытых складах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
		При занятости на нефтебазах:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные на кожаной подошве на латунных гвоздях	1 пара 	
		Перчатки маслобензостойкие	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Перчатки маслобензостойкие утепленные 	по морским районам	
		При выполнении работ на складах горюче-смазочных материалов, лаков и красок:		
		Фартук прорезиненный с нагрудником	2 	
		Перчатки маслобензостойкие	12 пар 	
		При выполнении работ на складах кислот, щелочей и других химикатов:		
		Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
85. 	Контролер перронный (билетный) 	Костюм непромокаемый	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
86. 	Лифтер 	При обслуживании грузовых лифтов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки кожаные	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
87. 	Машинист крана (крановщик) 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки комбинированные из спилка	12 пар 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	дежурный 	
		При эксплуатации и наружном ремонте зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	дежурный 	
		При работе на кранах с дистанционным управлением дополнительно:		
		Плащ непромокаемый с капюшоном	1 на 3 года 	
		При занятости на перегрузке пека дополнительно:		
		Белье нательное	2 комплекта 	
88. 	Механизатор (докер-
механизатор) комплексной 	Куртка брезентовая с капюшоном	1 	
	бригады на погрузочно-
разгрузочных работах 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном сигнальный 3 класса защиты	дежурный 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Наплечники	дежурные 	
		Наспинники	дежурные 	
		Наколенники	дежурные 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Перчатки поливинилхлоридные или перчатки маслобензостойкие	12 пар 	
		Перчатки кожаные	12 пар 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	по морским районам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по морским районам 	
		При работе на трюмных, вагонных и складских машинах, работающих на перегрузке навалочных и сыпучих грузов:		
		Комбинезон хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани	1 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		При перегрузке кислот и других едких веществ:		
		Костюм сигнальный кислотозащитный 3 класса защиты	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы суконные вместо рукавиц брезентовых	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по выгрузке древесины из воды: 		

							
		Брюки брезентовые	1 на 2 года 	
		Сапоги кирзовые вместо ботинок кожаных с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При занятости на перегрузке пека:		
		Комбинезон из пыленепроницаемой ткани	1 	
		Ботинки пыленепроницаемые вместо ботинок кожаных с жестким подноском	1 пара 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Наголовник	1 на 2 года 	
		Рукавицы хлопчатобумажные из пыленепроницаемой ткани, закрывающие руки до середины предплечья, с завязками или резинкой вместо рукавиц брезентовых	12 пар 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При занятости на перегрузке пылящих грузов, зерна, угля:		
		Комбинезон из пыленепроницаемой ткани	1 	
		Сапоги брезентовые вместо ботинок кожаных с жестким подноском	1 пара 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При сопровождении грузов на автомашинах вне кабин:		
		Плащ непромокаемый сигнальный 2 класса защиты	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок в IV и V морских районах	дежурный 	
		При выполнении работ по перегрузке мокросоленых кож:		
		Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	1 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных с жестким подноском	1 пара 	
		Шлем брезентовый	1 	
		При выполнении работ по перегрузке соли:		
		Сапоги кирзовые вместо ботинок кожаных с жестким подноском	1 пара на 2 года 	
		При выполнении обязанностей сигнальщика:		
		Плащ непромокаемый сигнальный 2 класса защиты	дежурный 	
		Полушубок	1 на 4 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При занятости на перегрузке этилированного бензина в таре:		
		Сапоги кожаные вместо ботинок кожаных с жестким подноском	1 пара 	
		Дополнительно:		
		Костюм сигнальный хлопчатобумажный 2 класса защиты	1 	
		Фартук хлорвиниловый с нагрудником	дежурный 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		При занятости на выгрузке леса из трюмов дополнительно:		
		Предохранительная планка с шипами на обувь	дежурная 	
89. 	Механик грузового района (участка) 	Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Перчатки маслобензостойкие	12 пар 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
		При работе в угольных и зерновых траншеях:		
		Комбинезон из пыленепроницаемой ткани вместо комбинезона из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
90. 	Моторист (машинист) 	При выполнении работ на дизельных кранах:		
		Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Перчатки маслобензостойкие	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
		При выполнении работ на зернососных устройствах:		
		Комбинезон из пыленепроницаемой ткани	1 на 2 года 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Перчатки маслобензостойкие	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
91. 	Носильщик 	Китель и брюки хлопчатобумажные	1 комплект 	
		Фартук хлопчатобумажный	2 	
		При занятости в портах, открытых для захода иностранных судов и судов Российской Федерации с иностранными пассажирами, дополнительно:		
		Бушлат двубортный суконный	1 на 3 года 	
		Китель и брюки шерстяные	1 комплект 	
		Фуражка суконная	1 на 2 года 	
		Фуражка летняя с двумя белыми чехлами	1 	
92. 	Плотник судовой 	При выполнении работ по ремонту гидротехнических сооружений:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Рукавицы суконные	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм утепленный 	по морским районам	
93. 	Подсобный рабочий 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Фартук хлопчатобумажный	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Перчатки кожаные	12 пар 	
		Каска защитная	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	до износа 	
		При выполнении работ по браковке, смазке такелажа и грузозахватных приспособлений:		
		Халат хлопчатобумажный вместо фартука хлопчатобумажного	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные в IV и V морских районах 	по морским районам	
94. 	Приемосдатчик груза и багажа; тальман 	Плащ непромокаемый	1 на 3 года 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по морским районам 	
		При выполнении работ по приемке нефтеналивных грузов:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ непромокаемый	дежурный 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Противогаз	дежурный 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по морским районам 	
95. 	Рабочий, занятый на лесосплаве; рабочий, 	Костюм брезентовый	1 	
	занятый сбором и выловом древесины из воды 	Сапоги кирзовые	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
96. 	Ремонтировщик респираторов и противогазов	Халат хлопчатобумажный 	1 	
97. 	Слесарь-ремонтник 	При выполнении работ по ремонту нефтепроводов, бензопроводов, нефтеемкостей и нефтеперегрузочных средств:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм брезентовый	1 на 2 года 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Ботинки кожаные на кожаной подошве на латунных гвоздях	1 пара 	
		При выполнении работ по ремонту емкостей дополнительно:		
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Противогаз	дежурный 	
		При выполнении работ по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин (механизмов):		
		Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы суконные сезонные	12 пар 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по морским районам 	
98. 	Сливщик-разливщик 	При выполнении работ по сливу и разливу нефти и нефтепродуктов из цистерн и нефтесосудов:		
		Костюм брезентовый	1 	
		Сапоги кирзовые на латунных гвоздях	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 	по морским районам	
99. 	Стивидор 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Куртка брезентовая	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Плащ непромокаемый	1 на 3 года 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по морским районам 	
100. 	Супервайзер;
технический директор; 
генеральный директор; 
инженер-технолог; 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	инженер по охране труда; 
старший инженер по 	Костюм (рубашка и брюки) облегченный 	1 	
	охране труда; 
техник-технолог 	Головной убор 	1 	
		Плащ непромокаемый с капюшоном	1 на 3 года 	
		Перчатки поливинилхлоридные	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Полуботинки кожаные, облегченные		
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Костюм утепленный 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 	по морским районам	
101. 	Такелажник судовой 	При выполнении работ по оснастке кранов и изготовлению захватных приспособлений:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Фартук брезентовый 	1 на 9 месяцев	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Перчатки кожаные	12 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по морским районам 	
102. 	Транспортерщик 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки кожаные	12 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по морским районам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
103. 	Экспедитор 	При работе на складах:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Плащ непромокаемый 	дежурный 	

					
104. 	Электромонтажник судовой; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 	При обслуживании, ремонте и монтаже подъемно-транспортных и осветительных установок на грузовых участках:		
	электрик судовой 	Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе на высоте дополнительно:		
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 	по морским районам 	

 
V. Лоцманская служба	
105. 	Лоцман 	Плащ непромокаемый или ветровка с капюшоном	дежурные 	
		Костюм непромокаемый с надувным спасательным воротником	1 	
		Пояс страховочный лоцманский	до износа 	
		Ботинки кожаные 	1 пара на 2 года	
		Ботинки кожаные облегченные 	1 пара на 2 года	
		Сапоги резиновые 	1 пара на 2 года	
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Костюм на утепляющей прокладке с надувным спасательным воротником	по морским районам 	
		Головной убор зимний 	по морским районам	
		Перчатки шерстяные 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные на нескользящей подошве 	по морским районам	
		При выполнении работы по швартовке судов, перевозящих уголь:		
		Перчатки хлопчатобумажные или перчатки с полимерным покрытием	48 пар 	
		При отсутствии надувных воротников дополнительно:		
		Жилет спасательный самонадувной 	1 	

 
VI. Судоремонтные работы	
106. 	Вахтенный по охране судов 	При несении вахт в зимнее время на судоремонте и на зимовках:		
		Плащ непромокаемый	1 на 3 года 	
		Тулуп в особом, III и IV поясах	дежурный 	
		Полушубок во II и I поясах	дежурный 	
		Брюки на утепляющей прокладке во II и I поясах	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
107. 	Газосварщик; газорезчик 	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или костюм сварщика	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подносном на нескользящей подошве	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	1 на 2 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
108. 	Жестянщик 	Костюм из смешанных тканей для защиты общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук брезентовый	2 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
109. 	Изолировщик судовой 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Перчатки резиновые	до износа 	
		Наколенники	до износа 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
110. 	Инженер-технолог; 
техник-технолог 	При выполнении работ по дефектовке на ремонтирующихся судах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
111. 	Котельщик судовой 	Куртка хлопчатобумажная	1 	
		Костюм брезентовый	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Головной убор	1 на 2 года 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные	до износа 	
		При работе с электроинструментом дополнительно:		
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
112. 	Котлочист 	При выполнении работ в доках:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ непромокаемый	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
113. 	Маляр 	При выполнении работ по очистке, ошкрябке и окраске судов ручным и механизированным способами:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по покрытию корпусов судов антикоррозийными составами и красками с вредными растворителями:		
		Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Противогаз	дежурный 	
		При выполнении работ по шпаклевке вручную:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		При выполнении работ по зачистке балластных и питьевых цистерн на судах дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Шлем брезентовый	дежурный 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		При выполнении работ на открытом воздухе зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
114. 	Машинист крана (крановщик); машинист (кочегар) котельной 	При обслуживании парового крана:		
	  	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
115. 	Медник по изготовлению судовых изделий 	Комбинезон хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
116. 	Пилоправ; 
заточник 	Фартук хлопчатобумажный	2 	
	деревообрабатывающего инструмента 	Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
117. 	Плотник судовой 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		При работе в доках:		
		Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных	1 пара 	
		При выполнении работ по конопатке судов:		
		Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
		Наколенники	3 пары 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		При выполнении работ по конопатке судов в доках:		
		Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой вместо костюма хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюма из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		При выполнении работ на открытом воздухе зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
118. 	Подсобный рабочий 	При выполнении работ по уборке доков и судов:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		При уборке доков дополнительно:		
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		При выполнении работ на открытом воздухе зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
119. 	Производитель работ (прораб); 	При выполнении работ на судоремонте: 		
	мастер 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
120. 	Работники доков: 
боцман; 	При выполнении работ в доках:		
	буфетчик; 
главный механик; 	Плащ непромокаемый	1 на 3 года 	
	дневальный; 
(докмейстер); 	Сапоги резиновые	1 пара 	
	повар; 
сменный механик; 
сменный помощник 	Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
	начальника дока (докмейстера); 
старший боцман; 	Работникам доков, кроме буфетчика, дневального и повара, дополнительно:		
	старший матрос; 
старший машинист крана (крановщик); 
старший механик; 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	старший моторист (машинист); 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
	старший электрик; 
старший электромеханик; уборщик 	На наружных работах зимой дополнительно:		
	производственных помещений; 	Куртка на утепляющей прокладке 	по поясам 	
	электрик судовой; 
старший электрик судовой 	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
121. 	Рабочий 	При постоянной занятости на зачистке нефтеналивных судов, судовых отсеков и междудонных пространств:		
		Костюм для нефтяников	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные на латунных гвоздях	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Противогаз	дежурный 	
		При занятости на промывке вручную горячими моющими растворами дополнительно:		
		Фартук прорезиненный с нагрудником	дежурный 	
		Перчатки резиновые	дежурные 	
		Очки защитные	до износа 	
		Шлем брезентовый с наплечниками	дежурный 	
122. 	Радиотехник; монтер судовых средств безопасности; 	При занятости на работах по гидроакустическим установкам:		
	регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
123. 	Разметчик судовой 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Туфли на войлочной подошве	1 пара 	
		Наколенники войлочные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
124. 	Сборщик деревянных судов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1 	

				
		Туфли на войлочной подошве	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
125. 	Сборщик судовой; 
подручный сборщика 	Костюм брезентовый	1 	
	судового 	Ботинки кожаные	1 пара 	
		Наколенники брезентовые	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
126. 	Слесарь-монтажник судовой 	При монтаже механического оборудования гидротехнических сооружений и подъемно-транспортных механизмов прерывного действия:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственный загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
127. 	Слесарь по топливной аппаратуре 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные на латунных гвоздях	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Фартук хлорвиниловый	2 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Нарукавники хлорвиниловые	2 пары 	
		Очки защитные	до износа 	
128. 	Слесарь-судоремонтник 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	1 на 2 года 	
		При выполнении работ по ремонту нефтепроводов, бензопроводов, нефтеемкостей и нефтеперегрузочных средств дополнительно:		
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве на латунных гвоздях	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
129. 	Старший инженер по охране труда; инженер по охране труда 	При занятости на обслуживании ремонтирующихся судов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
130. 	Столяр судовой 	Фартук хлопчатобумажный 	1 на 9 месяцев	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		При работе на склеивании изделий смолами:		
		Халат хлопчатобумажный вместо фартука хлопчатобумажного	1 	
		Перчатки резиновые кислотозащитные	2 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
131. 	Стропальщик 	Костюм сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	6 пар 	
		При занятости на горячих участках работ:		
		Ботинки кожаные с жестким подноском вместо сапог резиновых	1 пара 	
		На наружных работах по оснастке судов зимой дополнительно:		
		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	1 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
132. 	Такелажник судовой 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При занятости на горячих участках работ:		
		Ботинки кожаные вместо сапог резиновых	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		При выполнении работ по выморозке судов и сколке льда:		
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		При выполнении работ по подъему судов:		
		Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой	1 	
		Костюм брезентовый	1 на 1,5 года 	
		Сапоги кирзовые	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		При выполнении работ по выморозке
судов и сколке льда дополнительно:		
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
133. 	Токарь-расточник 	При выполнении работ на ремонтирующихся судах: 
		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
134. 	Трубопроводчик судовой 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
135. 	Шлифовщик 	При выполнении работ переносным шлифовальным кругом на судах:		
		Фартук брезентовый	2 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
136. 	Электрогазосварщик 	Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой, или костюм сварщика	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Рукавицы брезентовые	12 пар 	
		Перчатки резиновые	до износа 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник	1 	
		Щиток защитный сварщика	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные	по поясам 	
137. 	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 	Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		При занятости на горячих участках работ:		
		Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой вместо полукомбинезона хлопчатобумажного для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
138. 	Электромонтажник судовой; монтажник аппаратуры и приборов 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Рукавицы комбинированные	12 пар 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по поясам 	

				
Примечания к разделу VI:	
1. Рабочим, профессии которых перечислены в настоящем разделе, при выполнении судостроительных и судоремонтных работ в доках и на плаву в организациях, расположенных севернее 44° северной широты, находящихся в районах, не предусмотренных климатическими поясами, выдаются:
	
		Куртка на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Брюки на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
		Валенки или сапоги утепленные 	1 пара на 3 года	
2. Работникам организаций, расположенных южнее 44° северной широты, находящихся в районах, не предусмотренных климатическими поясами, выдается только куртка на утепляющей прокладке сроком носки 3 года. 

3. Рабочим, выполняющим работу на высоте, выдается, как "дежурный", пояс предохранительный. 	

 VII. Российский морской регистр судоходства 
	
139. 	Директор; 
заместитель директора; 
начальник отделения; 
главный инженер-
инспектор; 
старший инженер-
инспектор; 
инженер-инспектор; инженер; 
инженер-корпусник; инженер-механик; 	При выполнении работ по освидетельствованию судов, находящихся в эксплуатации и ремонте; освидетельствованию организаций; техническому наблюдению при работе на судах всех типов и назначений, на плавучих и стационарных буровых установках и платформах; сертификации материалов и изделий:		
	старший эксперт; эксперт; главный специалист; 	Куртка утепленная 	1 на 2 года 	
	начальник отдела; заместитель начальника 	Брюки утепленные 	1 на 2 года 	
	отдела 	Ботинки кожаные летние 
      	1 пара 	
		Ботинки кожаные утепленные	1 пара 	
		Куртка водоотталкивающая	1 на 3 года 	
		Каска защитная	1 на 2 года 	
		Подшлемник под каску	1 на 2 года 	
		Перчатки хлопчатобумажные	12 пар 	
		Перчатки кожаные	2 пары 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском на маслобензостойкой подошве	1 пара на 2 года 	
		Вкладыши противошумные "Беруши"	до износа 	
		При работе в тропиках:		
		Полуботинки или туфли	1 пара 	
		Костюм хлопчатобумажный облегченный 	1 	

 
VIII. Администрация морского порта	
140. 	Заведующий учебно-
методическим центром (УМЦ) 	При работе в материальной части учебно-методического центра (УМЦ):		
		Халат хлопчатобумажный	1 на 3 года 	
		Перчатки хлопчатобумажные	2 пары 	
141. 	Инженер-механик 	При работе на служебно-разъездных катерах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Перчатки хлопчатобумажные	4 пары 	
142. 	Инженер по охране туда 	На наружных работах зимой:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
143. 	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Перчатки хлопчатобумажные	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
144. 	Инженер-электроник 	Халат хлопчатобумажный	1 на 2 года 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Очки защитные 	до износа 	

						
145. 	Инспектор портового надзора; 	Плащ непромокаемый с капюшоном	1 	
	инспектор государственного портового контроля; 
главный государственный инспектор; 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	старший государственный инспектор; 	Перчатки хлопчатобумажные 	12 пар 	
	инспектор по надзору за гидротехническими 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
	сооружениями; инспектор морской безопасности; 	При проверке судов и при работе на причалах: 		
	старший инспектор по охране окружающей среды; старший 	Каска защитная 
      	дежурная 	
	инспектор службы морской безопасности; старший 	Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
	специалист службы морской безопасности; специалист по 	Зимой дополнительно:		
	опасным грузам; начальник морского спасательного координационного центра 	Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам
      	
	(МСКЦ); помощник начальника морского спасательного 	Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
	координационного центра (МСКЦ)	Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам 	
146. 	Капитан-координатор 	При работе в морском спасательном координационном центре (МКЦ):		
		Плащ непромокаемый с капюшоном	1 	
		При выполнении аварийно-спасательных работ:		
		Каска защитная	дежурная 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
		При работе на служебно-разъездном катере:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		При работе в штормовых условиях:		
		Костюм штормовой	1 на 2 года 	
		Перчатки комбинированные	4 пары 	
147. 	Капитан-наставник по военно-морской 	Плащ непромокаемый с капюшоном 	1 на 2 года 	
	подготовке 	Каска защитная	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
148. 	Капитан порта; заместитель капитана 	Плащ непромокаемый с капюшоном 	1 на 3 года 	
	порта; помощник капитана порта 	При работе на судах и причалах:		
		Каска защитная	до износа 	
149. 	Капитан служебно-
разъездного катера 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Перчатки комбинированные	4 пары 	
		При работе в штормовых условиях:		
		Костюм штормовой	1 на 2 года 	
		Перчатки комбинированные	4 пары 	
		Жилет спасательный	дежурный 	
150. 	Матрос 	При работе на служебно-разъездном катере:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Рубашка хлопчатобумажная	1 	
		При работе в штормовых условиях:		
		Костюм штормовой	1 на 2 года 	
		Перчатки комбинированные	4 пары 	
		Жилет спасательный 	дежурный 	

 
IX. Федеральное государственное унитарное предприятие "РОСМОРПОРТ"	
151. 	Дворник; подсобный рабочий; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	  	Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные или сапоги кожаные	1 пара 	
		Фартук хлопчатобумажный	1 	
152. 	Рабочий, занятый обслуживанием подъемно-переходного моста 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 
      	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Куртка на утепляющей прокладке с капюшоном	по морским районам 	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
153. 	Радиооператор 	При работе в службе связи:		
		Костюм антистатический или халат антистатический	1 	
154. 	Специалисты всех наименований 	При выполнении работы по контролю за строительством и ремонтом причалов, береговых сооружений и зданий:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные	3 пары 	
		Куртка из водонепроницаемой ткани с капюшоном	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Сапоги резиновые со съемным утеплителем	1 пара на 2 года 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Брюки из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Ботинки кожаные утепленные на нескользящей подошве или сапоги кожаные утепленные на нескользящей подошве	по морским районам 	
155. 	Специалисты отделов и служб эксплуатации флота 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные	6 пар 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Брюки из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Ботинки кожаные утепленные на нескользящей подошве или сапоги кожаные утепленные на нескользящей подошве	по морским районам 	
156. 	Специалисты по охране труда 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные или туфли кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные	3 пары 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Куртка на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Брюки на утепляющей прокладке 	по морским районам	
		Валенки или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам	
157. 	Специалисты службы связи и электронавигации; специалисты системы 	При выполнении работ по техническому обслуживанию:		
	управления движением судов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Ботинки кожаные на нескользящей подошве	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки с двусторонней нитриловой пропиткой	6 пар 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Брюки из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Ботинки кожаные утепленные на нескользящей подошве или сапоги кожаные утепленные на нескользящей подошве	по морским районам 	
158. 	Эколог 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с рубашкой хлопчатобумажной	1 комплект 	
		Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные	3 пары 	
		Плащ из водонепроницаемой ткани или куртка из водонепроницаемой ткани с капюшоном	1 на 3 года 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Брюки из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке	по морским районам 	
		Ботинки кожаные утепленные на нескользящей подошве или сапоги кожаные утепленные на нескользящей подошве	по морским районам 	
159. 	Электромеханик 	При выполнении работы по обслуживанию подъемно-переходного моста:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные	1 пара 	
		Рукавицы комбинированные	6 пар 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	дежурный 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Галоши диэлектрические	дежурные 	
		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
		Пояс предохранительный	дежурный 	
		Куртка на утепляющей прокладке с капюшоном	по морским районам 	
		Брюки на утепляющей прокладке	по морским районам	
		Ботинки кожаные утепленные или сапоги кожаные утепленные 	по морским районам 	

      

 X. Нормы бесплатной выдачи теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по морским районам 
Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются плавающему составу судов морского флота, работникам служб пути, аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ и портов, экспедиционных отрядов как средство защиты от холода по морским районам.

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в зависимости от соответствующего морского района:

N
п/п 	Наименование спецодежды и спецобуви 	Срок носки по морским районам (в месяцах) 	
		I 	II 	III 	IV 	V 	
1 	Полупальто кирзовое на меху 	- 	- 	4 	3 	3 	
2 	Полупальто меховое 	- 	- 	4 	3 	3 	
3 	Полушубок 	- 	- 	- 	3 	3 	
4 	Куртка на утепляющей прокладке 	3 	3 	2,5 	2 	1,5 	
5 	Брюки на утепляющей прокладке 	3 	3 	2,5 	2 	1,5 	
6 	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 	3 	3 	2,5 	2 	1,5 	
7 	Костюм на утепляющей прокладке 	- 	3 	2,5 	2 	1,5 	
8 	Валенки или сапоги кожаные утепленные или ботинки кожаные утепленные 	- 	4 	3 	2 	2 	
9 	Шапка-ушанка 	- 	- 	- 	- 	3 	
10 	Рукавицы теплые 	- 	- 	2 	2 	2 	
I морской район 	Черное море: южнее 44° северной широты 
Каспийское море: южнее 40° северной широты 	
II морской район 	Азовское море 
Каспийское море: севернее 40° северной широты 
Черное море: севернее 44° северной широты 	
III морской район 	Балтийское море 
Японское море 	
IV морской район 	Амурский лиман 
Баренцево море 
Белое море 
Охотское море, Тихий океан: южнее 55° северной широты 
пролив Лаперуза 
Татарский пролив 	
V морской район 	Северный Ледовитый океан 
Карское море 
Море Лаптевых 
Восточно-Сибирское море 
Чукотское море 
Берингово море 
Охотское море, Тихий океан: севернее 55° северной широты 
Порт Петропавловск-Камчатский 
Воды Антарктики 	

Примечания к разделу X:

1. Работникам береговых организаций, пароходств, объединений, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направляемым в командировки на суда и в береговые организации, находящиеся в Арктике и Антарктике, выдаются во временное пользование на период командировки:

	Полупальто меховое	
	Унты меховые или валенки	
	Шапка-ушанка	
	Рукавицы меховые	

2. В V морском районе дополнительно к теплой специальной одежде, предусмотренной настоящими Нормами, дополнительно выдаются:

	Полушубок	1 на 3 года 	
	Шапка-ушанка	1 на 3 года 	
	Рукавицы меховые 	1 пара на 2 года 	

      
Приложение N 4
к приказу
 Министерства здравоохранения
 и социального развития
Российской Федерации
от 22 июня 2009 года N 357н 

     
Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам речного транспорта, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 
							
N
п/п 	Наименование профессий и должностей 	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары) 	
1 	2 	3 	4 	

I. Флот	
1. 	Боцман 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или	1 на 2 года 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе в условиях пониженных температур дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
2. 	Капитан; помощник капитана; командир землесоса, земснаряда; помощник командира 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
	землесоса, земснаряда 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или	1 на 2 года 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары 	
3. 	Капитан рейда; шкипер; шкипер рейда 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Штормовая куртка	1 на 3 года 	
		Спасательный жилет	до износа 	
		Дополнительно при выполнении швартовных работ в осенне-зимний период:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		При занятости на нефтеналивных судах дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
4. 	Кассир билетный 	При работе на судах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 2 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 на 2 года 	
		Халат хлопчатобумажный, или	1 	
		Халат из смешанных тканей	1 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
5. 	Кочегар судна 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Козырек светофильтровый	до износа 	
		Сетка кочегарская	2 	
		При работе судна на твердом топливе дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1 	
6. 	Лаборант 	При работе на дымонагнетательных, нефтеперекачечных, нефтезачистных и нефтебункеровочных станциях:		
		Халат хлопчатобумажный или	1 	
		Халат из смешанных тканей	1 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
7. 	Механик (судовой), помощник механика судового 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При занятости на нефтеналивных несамоходных судах, нефтеперекачечных, нефтебункеровочных и дымонагнетательных станциях дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов	1 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		В условиях пониженных температур дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
8. 	Моторист (машинист) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Головной убор	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Машинисту холодильника дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
9. 	Моторист-рулевой; моторист-матрос; мотористы старшие: 
моторист-рулевой, 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
	моторист-матрос, моторист 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
10. 	Повар 	Куртка поварская	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Фартук белый хлопчатобумажный	2 	
		Колпак хлопчатобумажный	2 	
		Брюки хлопчатобумажные	2 	
		Полуботинки кожаные или	1 пара 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
11. 	Помощник шкипера 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
12. 	Проводник; старший проводник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		При мытье полов и уборке санитарно-
бытовых помещений дополнительно:		
		Халат хлопчатобумажный	1 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
13. 	Радиооператор 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
14. 	Рулевой (кормщик) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
15. 	Слесарь-судоремонтник 	При работе на судах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
16. 	Старшина-моторист; помощник старшины-моториста 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Головной убор	1 	
		Очки защитные	до износа 	
17. 	Электрик судовой; радиотехник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей на основе полиарамидных волокон	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
18. 	Электромеханик (судовой) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей на основе полиарамидных волокон	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском 	1 пара на 2 года	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные 	до износа 	

					
Примечания: 			
1. Экипажам судов, постоянно плавающих в морях, озерах, водохранилищах и морских заливах, выдается штормовая одежда:
	
	Куртка вулканитовая	дежурная 	
	Брюки вулканитовые	дежурные 	
	Сапоги резиновые 	1 пара на 2 года	
2. Экипажам судов, находящихся в эксплуатации в зимнее время года, кроме экипажей судов, плавающих в северных районах за Полярным кругом, и ледоколов, выдается дополнительно следующая дежурная теплая специальная одежда и специальная обувь в особом, IV, III, II и I поясах из расчета до семи комплектов на судно в зависимости от числа работников, одновременно находящихся на вахте, и от числа работников подсменной вахты
	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
	Валенки с резиновым низом	по поясам 	
3. Капитанам и их помощникам, командирам земснарядов и их помощникам, штурманам, боцманам, шкиперам и их помощникам, лебедчикам, рулевым и матросам судов, плавающих в северных районах за Полярным кругом, выдается дополнительно:
	
	Полушубок или 	1 на 4 года	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
	Валенки с резиновым низом 	1 пара на 2 года	
При выполнении работ на палубе перечисленным выше работникам, кроме лебедчиков земснарядов, выдаются дополнительно:
	
	Сапоги резиновые 	1 пара на 2 года	
На каждое самоходное и несамоходное механизированное судно, плавающее в северных районах за Полярным кругом, выдается, как инвентарь, от двух до пяти комплектов вышеперечисленной теплой спецодежды, спецобуви и сапог резиновых для обеспечения остальных членов экипажа на время выполнения ими работ на палубе.
	
4. Капитанам и их помощникам, боцманам, рулевым и матросам ледоколов выдаются дополнительно:
	
	Полушубок	по поясам 	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
	Валенки с резиновым низом	по поясам 	
При выполнении работ на палубе дополнительно выдается 1 пара сапог резиновых на 2 года. Каждый ледокол должен иметь дополнительно два-три комплекта перечисленной специальной одежды и специальной обуви для обеспечения остальных членов экипажа на время выполнения ими работ на палубе. 

5. Матросам, рулевым, боцманам, шкиперам и их помощникам, кочегарам и мотористам, производящим зачистку трюмов и отсеков судов, на время выполнения этой работы выдаются работодателем, как инвентарь:
	
	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или		
	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с водоотталкивающей пропиткой		
	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур		
	Комбинезон из полиэтилена высокой плотности с полимерным покрытием		
	Сапоги резиновые		
	Шлем брезентовый		
	Пояс предохранительный		
	Маска или полумаска со сменными фильтрами		
Работникам палубной команды пассажирских и грузопассажирских судов (боцман, матрос, рулевой (кормщик), проводник, работники, совмещающие должности кочегара и моториста) дополнительно выдается берет со сроком носки 2 года. 
     
     6. Для работы по ремонту и зарядке аккумуляторов на самоходных судах выдаются, как инвентарь, из расчета по одному комплекту на судно:	
	Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или	дежурный 	
	Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей	дежурный 	
	Фартук из полимерных материалов	дежурный 	
	Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные 	
	Очки защитные	дежурные 	
7. Машинным командам судов, на которых шум в машинных отделениях превышает допустимые нормы, выдаются в индивидуальное пользование наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до износа".
	
8. На каждое нефтеналивное судно, занятое перевозкой нефтегрузов 1 класса, выдается по одной паре запасной мягкой обуви для лиц, находящихся на судне по служебным делам.
	
9. Работникам, профессии и должности которых перечислены в пунктах 1, 2, 5-20 настоящих Норм, дополнительно выдаются страховочные (спасательные) жилеты со сроком носки "до износа".
	
10. Капитанам, штурманам, командирам и их помощникам при совмещении двух должностей палубной и машинной команды выдаются:
	
	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или 	1 	
	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
	Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
	Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
	Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
В зимнее время при непосредственном выполнении ремонтных работ на судах в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе вышеуказанным лицам дополнительно выдаются:
	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
	Валенки с резиновым низом	по поясам 	
11. Членам экипажей речных судов, а также судов смешанного река-море плавания, работающим в холодное время года в условиях продленной навигации, занятым на наружных работах, выдаются дополнительно:
	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
	Валенки с резиновым низом	по поясам 	
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	4 пары 	
Капитану, помощнику капитана (первому штурману), вахтенному матросу у трапа, работающим в холодное время года в условиях продленной навигации, занятым на наружных работах, выдается дополнительно:
	
	Полушубок	дежурный 	
12. Персоналу теплотехнических партий (начальнику партии, инженерам, техникам, рабочим) при обслуживании судов выдаются:
	
	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 1,5 года 	
	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
	Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
	Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
	Очки защитные	до износа 	
13. Работникам флота в период массового лета гнуса и комаров выдается накомарник со сроком носки "до износа". 	

      

 II. Порты и пристани 

19. 	Водитель автомобиля; водитель электро- и автотележки; водитель погрузчика 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
20. 	Капитан рейда 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Штормовая куртка с водоотталкивающей пропиткой	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе в осенне-зимний период:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
21. 	Кладовщик; заведующий складом 	При занятости на складе, расположенном на открытой площадке:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Халат хлопчатобумажный	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
22. 	Контролер перронный (билетный) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные или	1 пара 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
23. 	Лебедчик старший 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	2 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
24. 	Лифтер 	При обслуживании грузовых лифтов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
25. 	Маркшейдер; старший маркшейдер 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
26. 	Мастер погрузочно-
разгрузочных работ 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
27. 	Матрос береговой 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 2 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
28. 	Машинист (кочегар) котельной 	При занятости в котельной, работающей на твердом топливе, при загрузке топлива вручную при обслуживании парового крана:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или	1 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно при отвозке золы и шлака:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
29. 	Машинист крана (крановщик), старший машинист крана (крановщик), обслуживающие плавучий кран 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 
      	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		При работе на электрическом кране дополнительно:		
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
30. 	Механик грузового района (участка); 
инженер-механизатор; мастер 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе в угольных и зерновых траншеях:		
		Комбинезон для защиты от пыли из нетканых материалов	1 	
		Респиратор или	до износа 	
		Маска, или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
31. 	Моторист (старший) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
32. 	Плотник судовой 	При выполнении работ по ремонту гидротехнических сооружений:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или 	12 пар 	

				
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
33. 	Приемосдатчик грузов; матрос - приемосдатчик грузов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по упаковке дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
34. 	Рабочий 	При занятости на сборе и вылове аварийной древесины:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 2 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 2 года 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара на 2 года 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
35. 	Рабочий комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Наспинник	до износа 	
		Наплечники	до износа 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по перегрузке мокросоленых кож дополнительно:		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подносном	1 пара 	
		Шлем брезентовый	1 	
		При выполнении работ по выгрузке древесины из воды дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		При погрузке и выгрузке кислот, щелочей и едких веществ дополнительно:		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор или	до износа 	
		Маска, или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		При погрузке и выгрузке пылящих грузов дополнительно:		
		Комбинезон сигнальный	1 	
		Комбинезон для защиты от пыли из нетканых материалов	1 	
		Респиратор или	до износа 	
		Маска, или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При погрузке и выгрузке торфа, угля, песка и кокса дополнительно:		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
36. 	Слесарь-ремонтник 	При выполнении работ по ремонту подъемно-транспортных и погрузочно-
разгрузочных механизмов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		При выполнении работ по ремонту нефтепроводов, бензопроводов, нефтеемкостей, нефтеперегрузочных средств дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов	1 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		Респиратор или 	до износа 	

				
		Маска, или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
37. 	Сторож (вахтер) 	При проверке грузов у ворот:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полупальто ватное хлопчатобумажное	1 на 4 года 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
38. 	Такелажник судовой 	При выполнении работ по оснастке кранов и изготовлению захватных приспособлений:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Фартук из полимерных материалов 	1 на 9 месяцев	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по подъему судов:		
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
39. 	Транспортерщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
40. 	Экспедитор 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары 	
41. 	Электрик судовой; электромонтажник судовой 	При выполнении работ по обслуживанию подъемно-транспортных, погрузочно-
разгрузочных механизмов и осветительных установок на грузовых участках (районах):		
		Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных и механических воздействий или	1 	
		Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей на основе полиарамидных волокон	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

			
Примечания:
1. Водителям машин внутрипортового транспорта, машинистам кранов (крановщикам), лебедчикам, лифтерам, обслуживающим грузовые лифты, мотористам, транспортерщикам, механикам грузовых участков, работающим на наружных ремонтных работах, зимой выдаются дополнительно:
	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
	Валенки с резиновым низом	по поясам 	
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
2. Водителям машин внутрипортового транспорта (без кабин), машинистам кранов (крановщикам), лебедчикам, лифтерам, обслуживающим грузовые лифты, мотористам, транспортерщикам при выполнении ими погрузочно-разгрузочных работ на открытом воздухе в зимнее время выдаются дополнительно:
	
	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
	Валенки с резиновым низом	по поясам 	
	Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
3. Работникам портов и пристаней в период массового лета гнуса и комаров выдается накомарник со сроком носки "до износа".

4. Работникам сторонних служб и организаций при посещении зон строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ обязательно выдается каска защитная (дежурная). 	

      

 III. Судоремонтные предприятия	
42. 	Арматурщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
43. 	Бетонщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
44. 	Вахтенный по охране судов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	2 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	2 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Тулуп в особом, IV и III поясах	по поясам 	
		Полушубок во II и I поясах	по поясам 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
45. 	Газосварщик; газорезчик 	При выполнении работ по ремонту судов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	4 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
46. 	Жестянщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
47. 	Изолировщик судовой 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Наколенники	2 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На работах в сырых местах дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
48. 	Инженер по охране труда; старший инженер по охране труда 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 1,5 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	4 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
49. 	Инженер-технолог; 
техник-технолог 	При работе на дефектовке на ремонтируемых судах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 1,5 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
50. 	Инспектор (несамоходного флота) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 1,5 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Перчатки с полимерным покрытием	3 пары 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	4 пары 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		При обслуживании нефтеналивных судов дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском 	1 пара на 2 года	
51. 	Котельщик судовой; судокорпусник-ремонтник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные	до износа 	
		При работе с электроинструментом дополнительно:		
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
52. 	Котлочист 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара на 2 года	
		Сапоги кожаные с жестким подноском 	1 пара на 2 года	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Шлем войлочный с наплечниками	1 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке или	1 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
53. 	Кузнец ручной ковки 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		В условиях пониженных температур дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

					
54. 	Маляр 	При выполнении работ на металлических корпусах судов:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе с вреднодействующими красками:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		При работе на кровле и высоте дополнительно:		
		Туфли войлочные	1 пара 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
55. 	Мастер 	При занятости в караванном цехе:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
56. 	Машинист крана (крановщик) 	При работе на открытом воздухе:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
57. 	Медник по изготовлению судовых изделий 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой, или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор или	до износа 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
58. 	Механик и его помощник; кочегар судна и старший кочегар судна; лебедчик и старший лебедчик; 	При непосредственном выполнении ремонтных работ на судах в зимнее время и на открытом воздухе:		
	матрос; машинист; моторист и старший моторист; рулевой (кормщик) и старший рулевой 	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 	по поясам 	
	(кормщик) 	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	6 пар 	
59. 	Механик линейный (флота); механик группы отряда; начальник участка группы судов; начальник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	отдела специального хранения 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
60. 	Моторист-матрос 	При работе на электрических, компрессорных и других передвижных установках караванов судов:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
61. 	Начальник пункта (ремонтно-отстойного) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
62. 	Начальник цеха; начальник участка 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
63. 	Пилоправ; заточник деревообрабатывающего инструмента 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук кальчужный для защиты от порезов	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки кальчужные из нержавеющей стали	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
64. 	Плотник 	При выполнении работ по ремонту судов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе в доках дополнительно:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		При выполнении работ по конопатке судов в доке:		
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Наколенники	3 пары 	
		При выполнении работ по осмолке судов дополнительно:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Наколенники	3 пары 	
		При выполнении работ по перекрутке и пропитке пакли антисептиками дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		При выполнении работ по битумировке судов дополнительно:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Шляпа войлочная	1 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

				
65. 	Подсобный рабочий 	При выполнении работ по уборке доков и судов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
66. 	Пошивщик шорно-
седельных изделий 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Полуботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
67. 	Производитель работ (прораб) 	При занятости в судоремонтном производстве:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 1,5 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
68. 	Рабочий 	При постоянной занятости на зачистке нефтеналивных судов, судовых отсеков и междудонных пространств:		
		Костюм для защиты от нефти и нефтепродуктов	1 на 9 месяцев 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При занятости на промывке вручную
горячими моющими растворами
дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Шлем брезентовый с наплечниками	1 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При занятости на приготовлении антинакипина:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При занятости по уходу и ремонту путей слипов и эллингов:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 
      	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
69. 	Рабочий команды дока 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
70. 	Рабочий на отделке 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
71. 	Разметчик судовой 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Туфли на войлочной подошве	1 пара 	
		Наколенники войлочные	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	4 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

72. 	Рамщик; заточник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 
      	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	2 пары 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
73. 	Сборщик деревянных судов 	При работах по ремонту и строительству деревянных судов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 1,5 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Туфли на войлочной подошве	1 пара 	
		Нарукавники	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
74. 	Сборщик корпусов металлических судов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Наколенники	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
75. 	Слесарь-монтажник судовой 	При занятости на общемонтажных
работах и на монтаже оборудования
общего назначения:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
76. 	Слесарь-судоремонтник 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		При выполнении работ по испытанию
судовых котлов и арматуры
дополнительно:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
77. 	Слесарь по топливной аппаратуре 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Нарукавники	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
78. 	Столяр 	При выполнении работ по ремонту судов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

79. 	Стропальщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
80. 	Такелажник судовой 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием или	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При выполнении работ по выморозке судов и околке льда:		
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	6 пар 	
		При выполнении работ по подъему судов:		
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием	1 	
		При выполнении всех работ на
открытом воздухе зимой
дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
81. 	Трубопроводчик судовой; монтажник технологических 	При выполнении работ по ремонту судов:		
	трубопроводов; слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	  	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
82. 	Формовщик стеклопластиковых изделий 	При работе с применением эпоксидных смол:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	2 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	2 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
83. 	Цепеизготовитель 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
84. 	Шлифовщик 	При выполнении работ переносным кругом на судах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Комбинезон для защиты от пыли из нетканых материалов	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор или	до износа 	
		Маска, или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
85. 	Электромонтажник судовой 	Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных и механических воздействий или	1 	
		Костюм для защиты от воздействия электрической дуги из огнестойких тканей на основе полиарамидных волокон	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе на высоте дополнительно:		
		Пояс предохранительный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

86. 	Электросварщик ручной сварки 	При выполнении работ по ремонту судов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Коврик войлочный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		Краги из спилка 	1 пара 	

 
IV. Путевое хозяйство и гидросооружения	
87. 	Бригадир поста судоходной обстановки; информатор судоходной обстановки 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 4 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Очки защитные	до износа 	
88. 	Взрывник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой	1 	
		Плащ для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	4 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Костюм сигнальный 3 класса защиты из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
89. 	Водолаз 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Полушубок	по поясам 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	1 пара на 2 года	
		Шапка-ушанка с кожаным верхом	1 на 4 года 	
		Чулки меховые	1 пара на 2 года	
		Носки меховые	1 пара на 2 года	
		Шерстяное белье	1 комплект на 2 года	
		Свитер шерстяной	1 на 2 года 	
		Рейтузы шерстяные	1 на 2 года 	
		Феска шерстяная	1 на 2 года 	
		Носки шерстяные	1 пара 	
		Чулки шерстяные	1 пара 	
		Варежки шерстяные	1 пара 	
		Перчатки шерстяные	2 пары 	
Примечание. 

Шерстяное белье выдается в личное пользование каждому водолазу. Надевается только на время спуска в воду. При работах на больших глубинах и в особо холодное время водолазу выдаются 2 комплекта шерстяного белья. Водолазным специалистам на время спуска в воду шерстяное белье выдается по нормам, предусмотренным для водолаза настоящим пунктом.

	
90. 	Маляр 	При выполнении малярных работ по
металлическим конструкциям
гидросооружений:		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	до износа 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Респиратор	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе с вреднодействующими красками:		
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	1 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		При работе на кровле и высоте дополнительно:		
		Туфли войлочные	1 пара 	
		Пояс предохранительный 	до износа 	

		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
91. 	Мастер; рабочий 	При занятости на выправительных и сколоуборочных работах:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
92. 	Мастер пути; бригадир поста судоходной обстановки - моторист; рабочий - моторист 	При выполнении работ по обслуживанию судоходной обстановки:		
	поста судоходной обстановки; путевой рабочий; путевой рабочий тральной бригады 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 4 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Штормовой костюм	1 на 4 года 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой в условиях продленной навигации дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
93. 	Мастер судоходной обстановки - моторист поста судоходной обстановки 	При выполнении работ по обслуживанию судоходной обстановки:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 4 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Штормовой костюм	1 на 4 года 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой в условиях продленной навигации дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
94. 	Машинист электровоза; машинист насосных установок; машинист компрессорных установок; машинист 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	шлюзовых ворот 	Плащ для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты	1 на 4 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		На наружных работах зимой в условиях продленной навигации дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
Примечание.

Машинисту электровоза и машинисту компрессорных установок, работающим в помещениях, плащ для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты не выдается.

	
95. 	Механик; энергетик гидроузла (шлюза); мастер по ремонту гидросооружений; слесарь-ремонтник; 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, гидроузла (шлюза) и 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	насосной станции 	Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара на 2 года 
      	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара на 2 года
       	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара на 2 года
       	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
96. 	Производитель путевых работ (прораб); начальник участка; начальник отдела пути 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 4 года 
     	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
97. 	Рабочий 	При занятости во взрывных партиях:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара на 2 года 
      	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор 	до износа 	

		При занятости на выправительных и сколоуборочных работах дополнительно:		
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		При занятости на водоотливных станциях дополнительно: 
		
		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Полушубок	1 на 4 года 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка	1 на 4 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
98. 	Рабочий зеленого хозяйства 	При занятости на гидросооружениях:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара на 2 года 
      	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
99. 	Рабочий изыскательской русловой партии 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 4 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара на 2 года 
      	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара на 2 года
       	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара на 2 года
       	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
100. 	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 	При занятости на ремонте обстановочной ацетаппаратуры:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 на 1,5 года 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 1,5 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара на 2 года 
      	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
101. 	Смотритель (гидро-
сооружений) 	Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара на 2 года 
      	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
102. 	Судокорпусник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 4 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Туфли кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	4 пары 	
		Штормовой костюм	1 комплект 	
		На наружных работах зимой в условиях продленной навигации дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
Примечания:

1. Руководителям и специалистам русловой и гидрографической партий (начальник партии, инженер, техник) при непосредственном выполнении ими изыскательских работ в полевых условиях выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты по нормам, предусмотренным для рабочего изыскательской, русловой партии.

2. Работникам путевого хозяйства, обслуживающим судоходную обстановку и производящим изыскательские работы на территории природных очагов клещевого энцефалита, дополнительно выдается костюм противоэнцефалитный со сроком носки 3 года, а в период массового лета кровососущих насекомых - накомарник со сроком носки "до износа".

3. Работникам путевого хозяйства и гидросооружений, работающим в межнавигационный период в камерах шлюзов, выдается 1 пара сапог резиновых с длинными голенищами на 2 года.      	

 
V. Подводно-технические работы	
103. 	Гидромониторщик; машинист компрессора передвижного с 	При выполнении работ на льду и на открытых водоемах:		
	двигателем внутреннего сгорания; машинист трубоочистительной машины; машинист 	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	электростанции передвижной; машинист электросварочного 	Плащ для защиты от воды сигнальный 3 класса защиты	1 на 3 года 	
	передвижного агрегата с двигателем внутреннего 	Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
	 сгорания; машинист электрического 	Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
	оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных 	Сапоги резиновые	1 пара на 2 года	
	установок 	Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
	  	Очки защитные	до износа 	
	  	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
104. 	Подсобный рабочий 	При выполнении подводно-
технических работ:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		При занятости на сварочно-
монтажных и изоляционных работах:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску 	1 	

		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

 
VI. Лоцманская служба	
105. 	Лоцман 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Костюм непромокаемый с надувным спасательным воротником	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки шерстяные	12 пар 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		В осенне-зимний период:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке с надувным спасательным воротником	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

 
VII. Российский речной регистр судоходства	
106. 	Директор; заместитель директора; начальник отделения; главный инженер-инспектор; старший инженер-
инспектор; инженер-
инспектор; инженер; инженер-корпусник;
      	При выполнении работ по освидетельствованию судов, находящихся в эксплуатации и ремонте; освидетельствованию организаций; техническому наблюдению при работе на судах всех типов назначений; сертификации материалов и изделий:		
	инженер-механик; электрорадиоинженер;
старший эксперт; эксперт; 	Костюм одноразовый	1 комплект 	
	главный специалист; начальник отдела; заместитель 	Куртка водоотталкивающая с 
плавучестью	1 на 3 года 	
	начальника отдела 	Защитный комплект для посещения танкеров	до износа 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием или	12 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	до износа 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
Примечания: 

1. В зависимости от условий работы работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников и государственным инспектором по охране труда может устанавливать конкретные нормы выдачи сертифицированных средств индивидуальной защиты работников, если они не установлены настоящими Нормами: 	

Наименование средств индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) 	
Жилет сигнальный 2 класса защиты 	1 	
Галоши диэлектрические 	до износа 	
Перчатки диэлектрические 	до износа 	
Наколенники 	до износа 	
Налокотники 	до износа 	
Наплечники 	до износа 	
Наспинник 	до износа 	
Каска защитная 	1 на 3 года 	
Подшлемник под каску 	1 	
Очки защитные 	до износа 	
Щиток защитный лицевой 	до износа 	
Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром 	до износа 	
Щиток лицевой для защиты от электрической дуги (с креплением на каску) 	до износа 	
Наушники противошумные 	до износа 	
Вкладыши противошумные 	до износа 	
Респиратор 	до износа 	
Маска или полумаска со сменными фильтрами 	до износа 	
Коврик диэлектрический 	до износа 	
Пояс предохранительный 	до износа 	
Самоспасатель 	до износа 	

2. В каждом структурном подразделении организации необходимо иметь запас дежурной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты всех наименований, предусмотренных настоящими Нормами, в количестве 10% от общего количества выдаваемой работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3. Работникам всех профессий и должностей в период массового лета кровососущих насекомых, дополнительно к специальной одежде, предусмотренной настоящими Нормами, выдаются: накомарник со сроком носки "один год" и репелентные средства для защиты от кровососущих насекомых по норме "600 граммов на человека в сезон"; при работе в природных очагах клещевого энцефалита - костюм противоэнцефалитный со сроком носки "один год".

4. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 15 июля 2003 года N 4901).

5. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, дополнительно к специальной одежде и специальной обуви могут выдаваться:

рубашки хлопчатобумажные в количестве двух штук на один год и носки хлопчатобумажные в количестве 6 пар на один год;

головные уборы в зависимости от условий труда: береты, кепки, косынки, шляпы войлочные. Зимой им могут дополнительно выдаваться утепленные трикотажные шапки;

работникам всех профессий и должностей, получающим в соответствии с настоящими Нормами сапоги кожаные или сапоги резиновые, могут выдаваться портянки суконные в количестве 4 пар на один год:

всем работающим на объектах, расположенных в IV и особом климатических поясах, могут выдаваться очки для защиты от ультрафиолетового излучения со сроком носки "до износа";

вместо сапог и ботинок кожаных работникам может выдаваться кирзовая специальная обувь, вместо валенок на резиновой подошве могут выдаваться унты меховые или сапоги кожаные со съемным утеплителем, или сапоги резиновые утепленные.

6. Работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, могут выдаваться два комплекта летней, зимней специальной одежды и специальной обуви при условии увеличения срока их носки в 2 раза.

7. В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства руководитель может по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных настоящими Нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных факторов: фартук прорезиненный - фартуком из полимерных материалов и наоборот, рукавицы - перчатками и наоборот, перчатки резиновые - перчатками из полимерных материалов и наоборот, комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, костюм хлопчатобумажный - полукомбинезоном с рубашкой (блузой) и наоборот, костюм суконный - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной пропиткой и наоборот, костюм брезентовый - костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные с жестким подноском - сапогами кожаными с жестким подноском и наоборот.

8. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели (в том числе аварийно-спасательное средство типа капюшон защитный, газодымозащитный комплект универсальный и другие), антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании результатов проведения специальной оценки условий труда в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки "до износа" или как "дежурные". Их выдача может включаться в коллективные договоры и соглашения. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 июня 2014 года приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н. - См. предыдущую редакцию)

9. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N п/п 	Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 	Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 	
		I 	II 	III 	IV 	Особый 	
1 	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
2 	Костюм из водонепроницаемой ткани на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
3 	Костюм сигнальный 3 класса защиты на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
4 	Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
5 	Брюки на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
6 	Тулуп 	4 	3 	2,5 	2,5 	2 	
7 	Костюм меховой 	3 	2,5 	2,5 	2 	2 	
8 	Унты меховые 	3 	2,5 	2,5 	2 	2 	
9 	Валенки с резиновым низом 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
10 	Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
11 	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде и специальной обуви выдаются:

Полушубок - на 4 года; 

Шапка-ушанка - на 3 года; 

Меховые рукавицы - на 2 года.

Приложение N 5
к приказу
 Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 июня 2009 года N 357н 

     
Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта организаций (железнодорожного внутризаводского транспорта), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 
(с изменениями на 20 февраля 2014 года) 
				
N
п/п 	Наименование профессий и должностей 	Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары) 	
1 	2 	3 	4 	
1 	Аккумуляторщик 	Костюм хлопчатобумажный с кислотощелочестойкой пропиткой или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Белье нательное утепленное или	2 комплекта 	
		Жилет утепленный	1 на 3 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
2 	Бандажник 	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой или	1 	
		Костюм из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон	1 	
		Фартук из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон с нагрудником	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар 	
		Каска защитная термостойкая	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
3 	Весовщик; старший весовщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском, или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском, или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
4 	Водитель дрезины; машинист автомотрисы; машинист мотовоза; машинист 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	путепередвигателя 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное или жилет утепленный	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
5 	Водитель погрузчика 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
	  	Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
6 	Дежурный по депо подвижного состава 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей или	1 	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Головной убор	1 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		При работе зимой в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

7 	Дежурный по железнодорожной станции 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Носки шерстяные	3 пары 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
8 	Дежурный по переезду 	При постоянном выполнении работ на переезде:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Носки шерстяные	3 пары 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года	
9 	Дежурный стрелочного поста 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Носки шерстяные	3 пары 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года	
		Шапка-ушанка	1 на 2 года 	
10 	Инженер по охране труда 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
11 	Кладовщик; старший кладовщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		При постоянной работе на складе горючих и смазочных материалов, лаков и красок дополнительно:		
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
12 	Кондуктор грузовых поездов; кондуктор главный грузовых поездов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

13 	Контролер станочных и слесарных работ 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или	1 	
		Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
14 	Котельщик; слесарь по ремонту подвижного состава; слесарь-
ремонтник; слесарь по топливной аппаратуре; 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	столяр 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Нарукавники из полимерных материалов	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
15 	Котлочист 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов	до износа 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Шлем суконный	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
16 	Кочегар паровозов в депо 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	2 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	2 пары 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
17 	Кузнец ручной ковки 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Валенки	1 пара 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	12 пар 	
		Перчатки из полимерных материалов	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Щиток защитный лицевой или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
18 	Лебедчик 	При выполнении работ по подтягиванию вагонов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
19 	Мастер; старший мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов; слесарь 
по ремонту путевых 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей	1 	
	машин и механизмов 	Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Шапка-ушанка 	по поясам 	

20 	Мастер дорожный; старший мастер дорожный; начальник участка службы пути; 
мастер по ремонту 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	подвижного состава; мастер ремонтно-
механического участка; старший мастер; 
начальник смены; 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
	механик; электромеханик; начальник службы; 	Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
	начальник цеха; заместитель начальника цеха; главный инженер по цеха; начальник 	Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 	1 на 2 года 	
	производственно-технической базы; начальник района; заместитель начальника 	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
	района; начальник станции; заместитель начальника 	Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
	станции; начальник участка; энергетик; инженер по 	Ботинки кожаные с жестким подноском или 	1 пара 	
	ремонту; начальник депо; мастер по ремонту; мастер 	Сапоги кожаные с жестким подноском или 	1 пара 	
	вагонного депо, старший мастер вагонного депо, 	Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
	занятые на плановых видах ремонта вагонов; начальник 	Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
	участка по ремонту колесных пар; мастер, занятый на 	Каска защитная	1 на 3 года 	
	пункте технического обслуживания вагонов; 	Подшлемник под каску	1 	
	мастер локомотивного депо; старший мастер 	Очки защитные	до износа 	
	локомотивного депо 	Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
21 	Машинист железнодорожно-
строительных машин 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Нарукавники из полимерных материалов	до износа 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Шапка-ушанка	1 	
22 	Машинист крана (крановщик); машинист погрузочной машины; машинист подъемной машины 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
23 	Машинист компрессорных установок 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
24 	Машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист тягового агрегата; машинист-инструктор 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
      	1 	
	 локомотивных бригад; помощник машиниста паровоза; помощник машиниста электровоза 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами	до износа 	
		Самоспасатель	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

25 	Машинист пескоподающей установки 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные или	до износа 	
		Щиток защитный лицевой	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
26 	Машинист размораживающей установки 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
27 	Машинист уборочных машин 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Очки защитные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		Шапка-ушанка	1 на 2 года 	
28 	Машинист электростанции передвижной 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
29 	Машинистка, занятая оформлением перевозочных документов; оператор электронно- 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
	вычислительных машин; диспетчер; диспетчер поездной; инженер по качеству 	Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Тапочки кожаные	1 пара 	
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные	1 пара 	
30 	Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
31 	Монтер пути 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки антивибрационные	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные (с креплением на каску)	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
32 	Начальник бюро охраны труда 	В период нахождения на линии:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Шапка-ушанка	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	2 пары 	

33 	Начальник службы пути; заместитель начальника службы пути по путевому хозяйству; заместитель 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	начальника службы пути по механизации 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	4 пары 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		Шапка-ушанка	по поясам 	
34 	Оборщик горных выработок 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
35 	Обходчик пути и искусственных сооружений; сторож (вахтер) 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года	
36 	Оператор дефектоскопной тележки 	Костюм дефектоскописта сигнальный 3 класса защиты	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Головной убор	1 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		Шапка-ушанка	1 на 2 года 	
37 	Оператор поста централизации 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском или	1 пара 	
		Тапочки кожаные	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
38 	Осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник вагонов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Носки шерстяные	3 пары 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами 	3 пары 	

39 	Плотник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
40 	Подсобный рабочий 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		При работе зимой в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Шапка-ушанка	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
41 	Приемосдатчик груза и багажа; приемщик поездов; старший приемосдатчик груза и багажа 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или 	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		При приемке и сдаче пылящих и сыпучих грузов дополнительно:		
		Комбинезон для защиты от пыли из нетканых материалов	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Носки шерстяные	3 пары 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
		Шапка-ушанка	1 на 2 года 	
42 	Проводник пассажирского вагона 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара 	
43 	Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов; проводник по сопровождению 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
	локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем состоянии 	Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года	
44 	Промывальщик котлов паровозов 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Носки шерстяные	3 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор или	до износа 	
		Маска или полумаска со сменными фильтрами 	до износа 	

45 	Пропитчик пиломатериалов и изделий из древесины 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
46 	Рабочий 	При занятости дозировкой, разноской и заливкой антинакипина:		
		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		При работе в восстановительном поезде:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
47 	Распределитель работ 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
48 	Слесарь-
инструментальщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
49 	Слесарь по ремонту подвижного состава; слесарь-ремонтник 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Фартук из полимерных материалов	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском 
или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке или	по поясам 	
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
50 	Смазчик 	При выполнении работ по смазке вагонов:		
		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	2 пары 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	6 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		Шапка-ушанка 	1 на 2 года 	

51 	Составитель поездов 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или	1 	
		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием	1 	
		Жилет сигнальный	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 комплекта 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	6 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		Шапка-ушанка	1 на 2 года 	
52 	Стропальщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из смесовых тканей	1 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	2 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		При выполнении работ по транспортировке жидкого металла:		
		Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур вместо костюмов хлопчатобумажного и из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
53 	Токарь 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
		Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
54 	Шлаковщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур	1 	
		Фартук из полимерных материалов	2 	
		Белье нательное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Валенки с резиновым низом или	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	3 пары 	
55 	Экипировщик 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке	1 на 2 года 	
56 	Электрогазосварщик 	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур или	1 	
		Костюм сварщика	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Перчатки для защиты от повышенных температур	4 пары 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Щиток лицевой	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском	по поясам 	
57 	Электромонтер контактной сети 	Костюм для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической дуги	1 на 2 года 	
		Белье нательное хлопчатобумажное или	2 комплекта 	
		Белье термостойкое	2 комплекта 	
		Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Полусапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	2 пары 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Щиток лицевой для защиты от электрической дуги	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		На наружных работах зимой дополнительно:		
		Костюм зимний из материала с постоянными термостойкими свойствами	1 на 2 года 	
		Подшлемник термостойкий зимний	1 на 2 года 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		При обслуживании воздушных линий электропередачи на подстанциях напряжением 330 кВ и выше дополнительно:		
		Экранирующий комплект типа ЭП-1 (летний)	1 на 1,5 года 	
		Экранирующий комплект типа ЭП-1 (зимний)	по поясам 	

58 	Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 	Костюм рабочий для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической дуги	1 на 2 года 	
	блокировки; слесарь-
электрик по ремонту 	Жилет сигнальный	2 	
	электрооборудования; электромонтер по 	Плащ для защиты от воды	1 на 3 года 	
	ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 	Фартук из полимерных материалов	1 	
	связи; электромонтер по ремонту и обслуживанию 	Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
	электрооборудования; электромеханик связи 	Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	1 пара 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки трикотажные с точечным покрытием	12 пар 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Нарукавники из полимерных материалов	2 пары 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	1 	
		Очки защитные	до износа 	
		Наушники противошумные или	до износа 	
		Вкладыши противошумные	до износа 	
		Респиратор	до износа 	
		Коврик диэлектрический	до износа 	
		Пояс предохранительный	до износа 	
		Зимой дополнительно:		
		Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке	по поясам 	
		Белье нательное утепленное	2 комплекта 	
		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском или	по поясам 	
		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском или	1 пара на 2 года 	
		Валенки с резиновым низом	по поясам 	
		Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1 	
		Шапка-ушанка	1 на 2 года 	
		Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	2 пары 	
		Рукавицы меховые	1 пара на 2 года	
59 	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 	
		Халат хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	
		Ботинки кожаные с жестким подноском или	1 пара 	
		Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара 	
		Сапоги резиновые с жестким подноском	2 пары 	
		Галоши диэлектрические	до износа 	
		Перчатки диэлектрические	до износа 	
		Перчатки с полимерным покрытием	12 пар 	
		Каска защитная	1 на 3 года 	
		Подшлемник под каску	до износа 	
		Очки защитные	до износа 	
		Респиратор 	до износа 	

Примечания:

1. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2003 года N 4901).

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и должностей, предусмотренных настоящими Нормами, дополнительно к специальной одежде и специальной обуви могут выдаваться:

рубашки хлопчатобумажные в количестве двух штук на один год и носки хлопчатобумажные в количестве 6 пар на один год;

головные уборы в зависимости от условий труда: береты, кепи, косынки. Зимой им могут дополнительно выдаваться утепленные трикотажные шапки;

куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке или костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке со сроком носки 2 года с учетом характера работы и условий труда.

3. При выдаче работникам одновременно ботинок кожаных утепленных или сапог кожаных утепленных и валенок срок их носки увеличивается в два раза.

4. В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить выдачу валенок на выдачу валенок с резиновым низом или сапог кожаных со съемным утеплителем с жестким подноском, или сапог резиновых утепленных с жестким подноском.

5. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, маска или полумаска со сменными фильтрами, жилет сигнальный, защитный шлем, каска защитная и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они выдаются работникам всех профессий и должностей на основании результатов проведения специальной оценки условий труда в зависимости от характера выполняемых работ, со сроком носки "до износа" или как "дежурные". 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 июня 2014 года приказом Минтруда России от 20 февраля 2014 года N 103н. - См. предыдущую редакцию)

6. Срок носки предусмотренных настоящими Нормами очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года.

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

N п/п 	Наименование теплой
специальной одежды и
теплой специальной 	Сроки носки по климатическим поясам (в годах) 	
	обуви 	I 	II 	III 	IV 	особый 	
1 	Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
2 	Костюм хлопчатобумажный на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
3 	Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
4 	Валенки с резиновым низом 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	
6 	Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском 	2,5 	2 	2 	1,5 	1,5 	

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде и теплой специальной обуви выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

9. При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря на сроки, установленные для III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для IV климатического пояса.