МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 14 сентября 2022 года N 535н

 Об утверждении профессионального стандарта "Вальщик леса" 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст.293; 2014, N 39, ст.5266), 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Вальщик леса".

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 609н "Об утверждении профессионального стандарта "Вальщик леса" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2015 г., регистрационный N 39134).

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 2029 г.

Министр
А.О.Котяков 
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
17 октября 2022 года,
регистрационный N 70555 
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 14 сентября 2022 года N 535н 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 Вальщик леса 

	534 	
	Регистрационный номер 	

 Содержание 
      
I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция "Обрезка древесной растительности механизированным инструментом"

3.2. Обобщенная трудовая функция "Валка древесной растительности бензомоторными пилами"

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

 I. Общие сведения 

Выполнение лесозаготовительных работ по валке леса с применением инструментов различного типа 		14.002 	
(наименование вида профессиональной деятельности) 		код 	

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Валка деревьев, заготовка сортиментов из мелких деревьев и кустарников ручным и механизированным инструментом различного типа 	

Группа занятий:

6210 	Лесоводы и работники родственных занятий 	9214 	Неквалифицированные рабочие в лесоводстве 	
(код ОКЗ) 	(наименование) 	(код ОКЗ) 	(наименование) 	

________________ 
Общероссийский классификатор занятий.

Отнесение к видам экономической деятельности:

02.20 	Лесозаготовки 		
(код ОКВЭД) 		(наименование вида экономической деятельности) 	

________________ 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

 II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции 	Трудовые функции 	
код 	наименование 	уровень квалифи-
кации 	наименование 	код 	уровень
(подуро-
вень)
квалифи-
кации 	
A 	Обрезка древесной растительности 	1 	Подготовительные работы на лесосеке перед валкой деревьев 	A/01.1 	1 	
	механизированным инструментом 		Подготовка древесного сырья к трелевке с использованием ручного инструмента 	A/02.1 	1 	
			Проведение технического обслуживания, текущего ремонта бензомоторных пил и сучкорезов 	A/03.1 	1 	
B 	Валка древесной растительности 	2 	Валка и разделка деревьев бензомоторными пилами 	B/01.2 	2 	
	бензомоторными пилами 		Спиливание пней заподлицо с землей, сучков и вершин деревьев, заготовка хвороста и кустарника бензомоторными пилами и сучкорезами 	B/02.2 	2 	
			Проведение технического обслуживания и текущего ремонта валочных приспособлений 	B/03.2 	2 	

 III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 	Обрезка древесной растительности механизированным инструментом 	Код 	A 	Уровень квалификации 	1 	
						
Происхождение обобщенной трудовой функции 	Оригинал 	X 	Заимствовано из оригинала 			
				Код оригинала 	Регистрационный номер профессионального стандарта 	

Возможные наименования должностей, профессий 	Обрубщик сучьев

Обрубщик сучьев 3-го разряда

Лесоруб

Лесоруб 2-го разряда

Лесоруб 3-го разряда 	
	
Требования к образованию и обучению 	Основное общее образование и 

Краткосрочное обучение или инструктаж 	
Требования к опыту практической работы 	Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии) 	
Особые условия допуска к работе 	Лица не моложе 18 лет

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 	
Другие характеристики 	- 	

________________ 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст.1131; 2011, N 26, ст.3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2013, N 14, ст.1666).

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62278); приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. N 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный N 67206).

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст.171).

Дополнительные характеристики

Наименование документа 	Код 	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 	
ОКЗ 	9214 	Неквалифицированные рабочие в лесоводстве 	
ЕТКС 	§ 11 	Лесоруб 2-го разряда 	
	§ 12 	Лесоруб 3-го разряда 	
	§ 22 	Обрубщик сучьев 3-го разряда 	
ОКПДТР 	13378 	Лесоруб 	
	15385 	Обрубщик сучьев 	

________________ 
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 37, раздел "Лесозаготовительные работы".

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

3.1.1. Трудовая функция

Наименование 	Подготовительные работы на лесосеке перед валкой деревьев 	Код 	A/01.1 	Уровень (подуровень) квалификации 	1 	
						
Происхождение трудовой функции 	Оригинал 	X 	Заимствовано из оригинала 			
				Код оригинала 	Регистрационный номер профессионального стандарта 	

Трудовые действия 	Установка предупреждающих и запрещающих знаков в рабочей зоне 	
	Срезка кустарников, мешающих выполнению валки дерева 	
	Уборка препятствий, мешающих выполнению валки дерева 	
	Прокладка путей отхода при выполнении валки деревьев 	
	Приземление подпиленных, зависших деревьев 	
Необходимые умения 	Оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны труда 	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для резки и рубки кустарников 	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для уборки препятствий 	
	Определять направление прокладки путей отходов 	
	Убирать и уплотнять снег вокруг дерева и на путях отхода 	
	Определять наличие подпиленных, но не приземленных, зависших деревьев 	
	Читать технологические карты на лесосечные работы 	
	Пользоваться тракторной лебедкой, рычагами, воротом, кондаком 	
	Пользоваться приспособлениями для зацепки зависших, не приземленных деревьев 	
	Применять спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной и групповой защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов 	
Необходимые знания 	Виды и правила установки предупреждающих и запрещающих знаков 	
	Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений и инструмента для резки и рубки кустарников 	
	Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений и инструмента для уборки препятствий 	
	Правила чтения технологических карт на лесосечные работы 	
	Правила и способы прокладки путей отходов 	
	Правила и способы уплотнения снега 	
	Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений и инструмента для прокладки путей отхода и уплотнения снега 	
	Приемы, способы и оборудование для снятия зависших деревьев 	
	Знаки, указатели и сигналы, используемые на лесосеке между рабочими 	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении валки деревьев 	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 	
	Основы древесиноведения и лесного товароведения 	
Другие характеристики 	- 	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование 	Подготовка древесного сырья к трелевке с использованием ручного инструмента 	Код 	A/02.1 	Уровень (подуровень) квалификации 	1 	
						
Происхождение трудовой функции 	Оригинал 	X 	Заимствовано из оригинала 			
				Код оригинала 	Регистрационный номер профессионального стандарта 	

Трудовые действия 	Колка дров на лесосеках, верхних и нижних складах 	
	Обрубка сучьев и вершин деревьев вручную топором 	
	Вырубка поврежденного при валке леса подроста и подлеска 	
	Сбор в кучи и валы обрубленных сучьев и вершин, срубленного подроста и подлеска, их укладка и сжигание 	
	Окучивание пней после корчевки 	
	Охрана опасной зоны при проведении взрывных работ 	
	Помощь в складировании деревьев и хлыстов 	
	Укладка в поленницы колотых сортиментов и дров 	
Необходимые умения 	Пользоваться инструментом и приспособлениями для заготовки дров 	
	Выполнять колку дров 	
	Подготавливать места под складирование деревьев и хлыстов 	
	Подготавливать места под поленницу 	
	Изготавливать и устанавливать колья 	
	Подносить и укладывать дрова в поленницы 	
	Осуществлять оперативное взаимодействие с использованием цифровых технологий 	
	Читать технологические карты на лесосечные работы 	
Необходимые знания 	Правила и способы заготовки дров и укладки сортиментов в поленницы 	
	Правила и способы складирования деревьев и хлыстов 	
	Правила и приемы обрубки сучьев 	
	Приемы безопасного сжигания сучьев 	
	Правила колки и укладки дров 	
	Правила проведения взрывных работ 	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности при заготовке дров 	
	Правила чтения технологических карт на лесосечные работы 	
	Правила ведения оперативной связи и приемы работы со спутниковой навигацией 	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 	
	Виды брака и способы его предупреждения и устранения 	
Другие характеристики 	- 	

3.1.3. Трудовая функция

Наименование 	Проведение технического обслуживания, текущего ремонта бензомоторных пил и сучкорезов 	Код 	A/03.1 	Уровень
(подуровень)
квалификации 	1 	
						
Происхождение трудовой функции 	Оригинал 	X 	Заимствовано из оригинала 			
				Код оригинала 	Регистрационный номер профессионального стандарта 	

Трудовые действия 	Проверка исправности используемого инструмента 	
	Очистка лесорубочного инструмента от грязи и остатков древесины 	
	Размещение лесорубочного инструмента на хранение 	
	Подготовка лесорубочного инструмента к транспортировке 	
	Затачивание и правка лесорубочного инструмента 	
Необходимые умения 	Производить осмотр и смазку лесорубочного инструмента, определять момент затупления инструмента по внешним признакам 	
	Производить заточку и правку инструмента 	
	Осуществлять доставку лесорубочного инструмента к месту работы и обратно 	
Необходимые знания 	Инструкции по использованию, эксплуатации и хранению лесорубочного инструмента 	
	Правила и способы заточки, правки инструмента 	
	Правила транспортировки инструмента 	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении заточки и правки инструмента 	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 	
	Виды брака и способы его предупреждения и устранения 	
Другие характеристики 	- 	

 3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 	Валка древесной растительности бензомоторными пилами 	Код 	B 	Уровень квалификации 	2 	
						
Происхождение обобщенной трудовой функции 	Оригинал 	X 	Заимствовано из оригинала 			
				Код оригинала 	Регистрационный номер профессионального стандарта 	

Возможные наименования должностей, профессий 	Обрубщик сучьев 4-го разряда 

Лесоруб 4-го разряда 

Вальщик леса 6-го разряда 	
		
Требования к образованию и обучению 	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих 	
Требования к опыту практической работы 	- 	
Особые условия допуска к работе 	Лица не моложе 18 лет

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 	
Другие характеристики 	- 	

Дополнительные характеристики

Наименование документа 	Код 	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности 	
ОКЗ 	6210 	Лесоводы и работники родственных занятий 	
ЕТКС 	§ 1 	Вальщик леса 6-го разряда 	
	§ 13 	Лесоруб 4-го разряда 	
	§ 23 	Обрубщик сучьев 4-го разряда 	
ОКПДТР 	11359 	Вальщик леса 	
	13378 	Лесоруб 	
	15385 	Обрубщик сучьев 	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование 	Валка и разделка деревьев бензомоторными пилами 	Код 	B/01.2 	Уровень (подуровень) квалификации 	2 	
						
Происхождение трудовой функции 	Оригинал 	X 	Заимствовано из оригинала 			
				Код оригинала 	Регистрационный номер профессионального стандарта 	

Трудовые действия 	Валка деревьев при выборочной рубке 	
	Валка деревьев при сплошной рубке 	
	Валка опасных деревьев 	
	Разметка, раскряжевка хлыстов 	
	Разработка ветровально-буреломных лесосек 	
	Обрезка сучьев 	
	Разработка горельников 	
Необходимые умения 	Пользоваться безредукторными и редукторными бензомоторными пилами 	
	Производить разработку ветровально-буреломных лесосек и горельников 	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для разметки и раскряжевки хлыстов 	
	Использовать валочные приспособления - гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, лопатку, клин 	
	Выполнять валку деревьев большого диаметра 	
	Разделять сплошные рубки по группам 	
	Выполнять разработку горельников 	
	Выполнять валку деревьев, выборочные и сплошные рубки на склоне без применения валочных механизированных приспособлений 	
	Выполнять подпил прямостоящих деревьев, деревьев с наклоном в сторону валки, с углом наклона в противоположную сторону, деревьев с напенной гнилью, деревьев с боковым наклоном ствола или кроны по отношению к направлению валки 	
	Валить деревья, имеющие наклон более 5 градусов, в сторону их наклона 	
	Валить деревья в гнездах поросли или сросшиеся 	
	Выполнять валку в просветы между деревьями 	
	Валить деревья с уклоном более 15 градусов, когда деревья валят вниз по склону под углом 30-45 градусов к волоку 	
	Осуществлять оперативное взаимодействие с использованием цифровых технологий 	
Необходимые знания 	Способы и приемы валки деревьев с использованием безредукторных и редукторных бензомоторных пил 	
	Способы и правила рациональной разделки хлыстов на сортименты 	
	Способы и приемы валки деревьев диаметром свыше 22 см 	
	Правила отбора деревьев для выборочной и сплошной рубки 	
	Устройство, назначение, правила эксплуатации приспособлений для валки деревьев 	
	Рациональные приемы и способы выполнения комплекса работ по валке деревьев 	
	Правила ведения оперативной связи и приемы работы со спутниковой навигацией 	
	Устройство, назначение и правила эксплуатации безредукторных и редукторных бензомоторных пил 	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ с бензомоторными пилами 	
	Правила транспортировки, хранения горюче-смазочных материалов и обращения с ними 	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 	
	Виды брака и способы его предупреждения и устранения 	
	Биологические особенности древесных пород 	
Другие характеристики 	- 	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование 	Спиливание пней заподлицо с землей, сучков и вершин деревьев, заготовка хвороста и кустарника бензомоторными пилами и сучкорезами 	Код 	B/02.2 	Уровень (подуровень) квалификации 	2 	
						
Происхождение трудовой функции 	Оригинал 	X 	Заимствовано из оригинала 			
				Код оригинала 	Регистрационный номер профессионального стандарта 	

Трудовые действия 	Обрезка вершин деревьев бензомоторными пилами и сучкорезами 	
	Обрезка сучьев бензомоторными пилами и сучкорезами 	
	Срезка и удаление мешающих валке препятствий 	
	Срезка капов, наплывов, корней деревьев 	
	Спиливание хвороста и кустарника бензомоторными пилами 	
	Спиливание пней заподлицо с землей при подготовке к проведению лесосечных работ 	
	Помощь вальщику леса при валке деревьев 	
	Подготовка рабочего места для сбора сучьев механизированным способом 	
Необходимые умения 	Пользоваться бензомоторными пилами и сучкорезами 	
	Выполнять обрезку напряженных, толстых и длинных сучьев бензомоторными пилами и сучкорезами 	
	Удалять мешающие валке наплывы и корни деревьев, убирать препятствия вокруг дерева в радиусе не менее 0,7 м 	
	Извлекать пильную шину при ее зажиме в пропиле 	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для спиливания пней 	
	Раскряжевывать валежник при подготовке к механизированной сборке сучьев 	
Необходимые знания 	Правила и схемы организации механизированной разработки лесосек 	
	Способы и приемы обрезки напряженных, толстых и длинных сучьев 	
	Способы и приемы обрезки капов, наплывов и корней 	
	Способы и приемы спиливания пней заподлицо с землей 	
	Рациональные приемы обрезки сучьев и вершин деревьев 	
	Правила подготовки лесосек для механизированного сбора сучьев 	
	Устройство, назначение, правила эксплуатации бензомоторных пил и сучкорезов 	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности при работе с бензомоторными пилами и сучкорезами 	
	Правила транспортировки, хранения горюче-смазочных материалов и обращения с ними 	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 	
	Виды брака и способы его предупреждения и устранения 	
Другие характеристики 	- 	

3.2.3. Трудовая функция

Наименование 	Проведение технического обслуживания и текущего ремонта валочных приспособлений 	Код 	B/03.2 	Уровень (подуровень) квалификации 	2 	
						
Происхождение трудовой функции 	Оригинал 	X 	Заимствовано из оригинала 			
				Код оригинала 	Регистрационный номер профессионального стандарта 	

Трудовые действия 	Замена и натяжение пильных цепей 	
	Приготовление топливной смеси и заправка бензомоторной пилы и сучкореза топливом 	
	Очистка и смазка пил и инструмента 	
	Наружный осмотр пилы, контроль исправности и надежности крепления ее частей, правильной заточки пильного агрегата 	
	Заточка пильных цепей 	
	Снятие и промывка по окончании работы пильной цепи, сетки карбюратора, размещение пилы и инструмента на хранение либо подготовка их к транспортировке 	
Необходимые умения 	Определять необходимость проведения технического обслуживания бензомоторных пил и сучкорезов 	
	Проверять комплектность, исправность и работоспособность сучкорезов и бензомоторных пил различных типов 	
	Определять неисправности сучкорезов и бензомоторных пил различных типов 	
	Очищать, смазывать механизмы сучкорезов и бензомоторных пил различных типов в соответствии с инструкцией, заправлять топливом, определять достаточный уровень топлива 	
	Устанавливать, закреплять и снимать пильные цепи бензомоторных пил 	
	Затачивать зубья пильных цепей 	
	Определять момент затупления инструмента по внешним признакам 	
	Ремонтировать бензомоторные пилы и сучкорезы 	
	Производить обкатку бензомоторного инструмента 	
	Выполнять регулировку бензомоторного инструмента после его обкатки 	
Необходимые знания 	Устройство, правила эксплуатации бензомоторных пил и сучкорезов различных типов 	
	Способы и правила проверки исправного состояния бензомоторных пил и сучкорезов 	
	Неисправности бензомоторных пил и сучкорезов и способы их устранения 	
	Правила и способы заточки пильных цепей 	
	Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению бензомоторных пил и сучкорезов 	
	Правила пожарной безопасности при запуске двигателя сучкорезов и бензомоторных пил различных типов 	
	Особенности запуска и остановки двигателя редукторных и безредукторных пил 	
	Правила и режимы обкатки бензомоторного инструмента 	
	Правила выполнения регулировочных работ для бензомоторных пил и сучкорезов 	
	Требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта режущего инструмента 	
	Правила транспортировки, хранения горюче-смазочных материалов и обращения с ними 	
	Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 	
	Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте 	
	Виды брака и способы его предупреждения и устранения 	
Другие характеристики 	- 	

 IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 
      
4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, город Москва 	
Председатель 	Лахтиков Юрий Олегович 	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1 	АО "Волга", город Балахна, Нижегородская область 	
2 	АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" город Сыктывкар, Республика Коми 	
3 	АО "Соликамскбумпром", город Соликамск, Пермский край 	
4 	ООО ПКП "Титан", город Архангельск 	
5 	ФГБОУ ВО "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.Морозова", город Воронеж 	
6 	ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева", город Красноярск 	
7 	ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва