Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

 ПРИКАЗ

 от 25 августа 2022 года N 382

 Об утверждении формата передачи данных о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ по информационно-телекоммуникационным сетям с автоматических средств измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в технические средства фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
В соответствии с пунктом 1 требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 263 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 11, ст.1147), 

приказываю:
Утвердить формат передачи данных о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ по информационно-телекоммуникационным сетям с автоматических средств измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в технические средства фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель
С.Г.Радионова 
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
27 декабря 2022 года,
регистрационный N 71823 

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от 25 августа 2022 года N 382 

      

 Формат передачи данных о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ по информационно-телекоммуникационным сетям с автоматических средств измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в технические средства фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

      

 I. Формат передачи HTTP запроса автоматических средств измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также в программно-техническое обеспечение учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, JSON структуры набора элементов или полей данных 
________________ 
Далее - АСИ, выбросы и сбросы соответственно. 

Далее - ПТО УОНВОС.

Название элемента или поля данных 	Описание 	Расположение 	Тип данных 	
device_uuid 	Уникальный идентификатор АСИ 	Путь запроса HTTP 	Строка 	
onv 	Уникальный идентификатор объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду 	JSON
структура 	Строка 	
serial 	Уникальный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующий приватному ключу, с использованием которого получена электронная подпись 	Заголовок запроса HTTP 	Строка 	
signature 	Уникальный номер квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 	Заголовок запроса HTTP 	Строка 	
________________ 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст.2036; 2022, N 29, ст.5306.

	
timestamp 	Отметка текущего времени АСИ на момент отправки запроса (в формате unix timestamp без учета часового пояса) 	JSON 
структура 	Целое число 	
sources 	Массив источников выбросов (сбросов) 	JSON 
структура 	Массив 	
source_uuid 	Уникальный идентификатор источника выбросов (сбросов) 	JSON 
структура 	Строка 	
pniv 	Порядковый номер источника выбросов (сбросов) 	JSON 
структура 	Строка 	
sensors 	Массив средств измерения 	JSON
структура 	Массив 	
sensor_uuid 	Уникальный идентификатор средства измерения 	JSON
структура 	Строка 	
impact_type 	Вид негативного воздействия на окружающую среду (выбросы или сбросы) 	JSON 
структура 	Строка 	
state 	Состояние средства измерения 	JSON
структура 	Строка 	
parameters 	Массив показаний 	JSON
структура 	Массив 	
parameter_uuid 	Уникальный идентификатор показания 	JSON 
структура 	Строка 	
code 	Состояние технологического оборудования 	JSON 
структура 	Строка 	
values 	Массив значений показаний 	JSON 
структура 	Массив 	
value_uuid 	Уникальный идентификатор значения показания 	JSON
структура 	Строка 	
timestamp_start 	Отметка времени начала усреднения значения показания (в формате unix timestamp без учета часового пояса) 	JSON
структура 	Целое число 	
timestamp_end 	Отметка времени начала усреднения значения показания (в формате unix timestamp без учета часового пояса) 	JSON
структура 	Целое число 	
value 	Значение показания 	JSON
структура 	Разные типы 	

      

 II. Формат передачи HTTP ответа ПТО УОНВОС в АСИ JSON структуру набором элементов или полей данных 
________________ 
Примеры структуры, команд, сообщений размещены на сайте https://rpn.gov.ru.

Название элемента или поля данных 	Описание 	Расположение 	Тип данных 	
signature 	Электронная подпись 	Заголовок HTTP 	Строка 	
code 	Стандартный код состояния HTTP 	JSON
структура 	Целое число 	
message 	Сообщение о коде состояния HTTP 	JSON 
структура 	Строка 	
commands 	Массив команд 	JSON
структура 	Массив 	
command_uuid 	Уникальный идентификатор команды 	JSON
структура 	Строка 	
command 	Команда 	JSON 
структура 	Строка 	
arguments 	Аргументы команды 	JSON 
структура 	Разные типы 	
errors 	Массив ошибок 	JSON 
структура 	Массив 	
uuid 	Уникальный идентификатор элемента, которому адресовано сообщение об ошибке 	JSON
структура 	Строка 	
errors->message 	Сообщение об ошибке 	JSON 
структура 	Строка 	

      

 III. Формат передачи типов данных, единиц измерения и кодов показаний 

Описание 	Значение поля 	Возможные значения 	
	code 	unit 	impact_type 	поля value 	
Вещество
в выбросах в г/с 	Code
из справочника
загрязняющего
вещества
стационарного
источника
выбросов
в государственном
реестре объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на окружающую
среду 	gPerSec 	air 	число, до 10 знаков (включительно) после запятой 	
Вещество в сбросах в мг/дм 	Code
из справочника
загрязняющего
вещества
стационарного
источника сбросов
в государственном
реестре объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на окружающую
среду 	mgPerdm3 	water 	число, до 10 знаков (включительно) после запятой 	
Давление отходящих газов в кПа 	GasPressure 	kPa 	air 	число, до 10 знаков (включительно) после запятой 	
Содержание
кислорода
в отходящих газах
в процентах 	OxygenContent 	Percent 	air 	число, до 10 знаков (включительно) после запятой 	
Влажность отходящих газов в процентах 	Humidity 	Percent 	air 	число, до 10 знаков (включительно) после запятой 	
Объемный расход 	Volume 	m2PerHour 	air 	число, до 10 знаков 	
отходящих газов (сбрасываемых сточных вод) в м/ч 			water 	(включительно) после запятой 	
Температура 	Temperature 	С 	air 	число, до 10 знаков 	
отходящих газов (сбрасываемых сточных вод) в градусах Цельсия 			water 	(включительно) после запятой 	
Концентрация 	Concentration 	mgPerm3 	air 	число, до 10 знаков 	
загрязняющих веществ в мг/м 			water 	(включительно) после запятой 	
Водородный показатель сбрасываемых сточных вод в единицах рН 	РН 	ph 	water 	число, до 10 знаков (включительно) после запятой 	
Химическое потребление кислорода в мг/дм 	OxygenConsumption 	mgPerdm3 	water 	число, до 10 знаков (включительно) после запятой 	
Мутность в мг/дм 	Turbidity 	mgPerdm3 	water 	число, до 10 знаков (включительно) после запятой 	
Состояние АСИ 	AmsState 	- 	- 	OK 	АСИ работает исправно 	
				ERROR 	В работе АСИ возникли ошибки 	
				MAINTE
NANCE 	АСИ
находится в процессе технического обслуживания 	
Информация о состоянии технологического оборудования 	ControlledEquipme ntState 	- 	- 	OK 	Исправно 	
		- 	- 	PLANNED_STOP 	Плановая остановка 	
		- 	~ 	UNSCHEDULED_STOP 	Внеплановая остановка 	
		- 	- 	ADJUSTMENT_WORKS 	Находится в режиме наладки 	
Состояние 	ElectronicSealState 	- 	- 	OK 	Не нарушено 	
электронной 		- 	- 	ERROR 	Нарушено 	
пломбы АСИ (нарушено/не нарушено/ нарушено для проведения технических работ) 				MAINTEN ANCE 	Нарушено
для
проведения
технических
работ