ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19 октября 2012 года N 1069

 О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов 
(с изменениями на 29 октября 2022 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.02.2015, N 0001201502090001); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.11.2022, N 0001202211010002) (вступило в силу с 1 января 2024 года). 
___________________________________________________________
 
В соответствии с Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:

критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам;

критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам;

критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов. 
2. Критерии, утвержденные настоящим постановлением, применяются при:

осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, включая деятельность, связанную с разработкой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;

ликвидации последствий радиационных аварий;

реабилитации радиационно загрязненных территорий, в том числе образовавшихся в результате выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования ядерных зарядов в мирных целях;

осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов.

3. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в 9-месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
      
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 1069 

     
Критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам        
(с изменениями на 29 октября 2022 года) 

            
1. Твердые, жидкие и газообразные отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если сумма отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям согласно приложению превышает 1.

Определение удельной и объемной активности радионуклидов в отходах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 
          
1_1. При расчете суммы отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям, приведенным в приложении к настоящему документу, допускается не учитывать радионуклиды, если сумма отношений удельных (для твердых и жидких отходов) или объемных (для газообразных отходов) активностей радионуклидов в отходах к их предельным значениям не превышает 0,01. 
(Пункт дополнительно включен с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929) 
2. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям твердые отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

1 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов; 

100 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

3. При невозможности определения суммы отношений удельных активностей радионуклидов в отходах к приведенным в приложении к настоящему документу их предельным значениям жидкие отходы, содержащие радионуклиды, за исключением отходов, образующихся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если удельная активность радионуклидов в отходах превышает:

0,05 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;

0,5 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов.

4. Твердые отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:

, 
где: 

- удельная активность радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г;

- удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г;

- удельная активность калия-40, Бк/г.

5. Жидкие отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к радиоактивным отходам в случае, если выполняется следующее условие:

, 
где:

- удельная активность урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, Бк/г; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95. - См. предыдущую редакцию)

- удельная активность тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, Бк/г.

6. Определение удельной активности радионуклидов радия-226, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, тория-232, находящегося в равновесии с радионуклидами ториевого ряда, калия-40, урана-238, находящегося в равновесии с радионуклидами уранового ряда, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 17 февраля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 года N 95. - См. предыдущую редакцию)     

Приложение
к критериям отнесения твердых,
жидких и газообразных отходов
к радиоактивным отходам 

     
Предельные значения удельной и объемной активности радионуклидов в отходах 
(с изменениями на 29 октября 2022 года) 

N
п/п 	Вид радионуклида 	Период полураспада 	Предельные значения удельной активности, Бк/г 	Предельные значения 		
		радионуклида* 	твердые отходы	жидкие отходы	объемной активности (газообразные отходы)**, Бк/м 		
1. 	Н-3	12,3 года	1 х 10	1 х 10	1,9 х 10		
2. 	Ве-7	53,3 суток	1 х 10	4,9 х 10 	2 х 10		
3. 	С-14	5,73 х 10 лет	1 х 10	24	55		
4. 	F-18 	1,83 часа 	10 	10 	1,6 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
5. 	Na-22	2,6 года	10	4,3	72		
6. 	Na-24 	15 часов 	10 	10 	2,9 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
7. 	Si-31 	2,62 часа 	1 х 10 	24 	1,1 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
8. 	P-32	14,3 суток	1 х 10	5,7	34		
9. 	P-33	25,4 суток	1 х 10	57	72		
10. 	S-35	87,4 суток	1 х 10	17,8	76		
11. 	Cl-36	3,01 х 10 лет	1 х 10	15	16		
12. 	Ar-37	35,04 суток	1 х 10	-	6,6 х 10		
13. 	Ar-41	1,83 часа	1 х 10	-	5,1 х 10		
14. 	K-40	1,28 х 10 лет	1 х 10	2,2	31		
15. 	K-42	12,4 часа	1 х 10	31	5,2 х 10		
16. 	K-43 	22,6 часа 	10 	10 	5,4 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
16_1.	Са-41 	1,02 х 10лет 	1 х 10 	72 	420 		
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929) 
		
17. 	Ca-45	163 суток	1 х 10	19	30		
18. 	Ca-47	4,53 суток	10	8,6	53		
19. 	Sc-46	83,8 суток	10	9,1	16		
20. 	Sc-47	3,35 суток	1 х 10	25	1,5 х 10		
21. 	Sc-48	1,82 суток	10	8,1	89		
22. 	V-48	16,2 суток	10	6,9	45		
23. 	Cr-51	27,7 суток	1 х 10	3,6 х 10	2,5 х 10		
24. 	Mn-52	5,59 суток	10	7,6	77		
25. 	Mn-53	3,7 х 10 лет	1 х 10	4,6 х 10	1,5 х 10		
26. 	Mn-54 	312 суток 	10 	10 	72 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
27. 	Mn-56 	2,58 часа 	10 	10 	6,8 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
28. 	Fe-52	8,28 часа	10	9,7	1,2 х 10		
29. 	Fe-55	2,7 года	1 х 10	42	3,1 х 10		
30. 	Fe-59	44,5 суток	10	7,6	30		
31. 	Co-55 	17,5 часа 	10 	10 	1,6 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
32. 	Co-56	78,7 суток	10	5,5	24		
33. 	Co-57	271 сутки	1 х 10	65	2 х 10		
34. 	Co-58 	70,8 суток 	10 	10 	68 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
35. 	Co-58m	9,15 часа	1 х 10	5,7 х 10	6,9 х 10		
36. 	Co-60	5,27 года	10	4	11		
37. 	Co-61 	1,65 часа 	1 х 10 	1 х 10 	1,9 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
38. 	Ni-59	7,5 х 10 лет	1 х 10	2,2 х 10	8,5 х 10		
39. 	Ni-63	96 лет	1 х 10	91	2,6 х 10		
40. 	Ni-65 	2,52 часа 	10 	10 	1 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
41. 	Cu-64 	12,7 часа 	1 х 10 	1 х 10 	9,2 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
42. 	Zn-65	244 суток	10	3,5	72		
43. 	Zn-69m 	13,8 часа 	1 х 10 	31 	3,5 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
44. 	Ga-72 	14,1 часа 	10 	10 	1,5 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
45. 	Ge-71	11,8 суток	1 х 10	1,14 х 10	6,1 х 10		
46. 	As-73	80,3 суток	1 х 10	53	1,1 х 10		
47. 	As-74 	17,8 суток 	10 	10 	53 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
48. 	As-76	1,1 суток	1 х 10	8,6	1,1 х 10		
49. 	As-77	1,62 суток	1 х 10	34	2,7 х 10		
50. 	Se-75	120 суток	1 х 10	5,3	77		
51. 	Br-82 	1,47 суток 	10 	10 	1,7 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
52. 	Kr-76	14,8 часа	1 х 10	-	1,7 х 10		
53. 	Kr-77	1,24 часа	1 х 10	-	7 х 10		
54. 	Kr-79	1,46 суток	1 х 10	-	2,8 х 10		
55. 	Kr-81	2,29 х 10 лет	1 х 10	-	1,3 х 10		
56. 	Kr-83m	1,83 часа	1 х 10	-	1,3 х 10		
57. 	Kr-85	10,76 года	1 х 10	-	1,2 х 10		
58. 	Kr-85m	4,48 часа	1 х 10	-	4,6 х 10		
59. 	Kr-87	1,27 часа	1 х 10	-	8 х 10		
60. 	Kr-88	2,84 часа	1 х 10	-	3,2 х 10		
61. 	Rb-86	18,7 суток	1 х 10	4,9	68		
62. 	Sr-85	64,8 суток	1 х 10	24	1,6 х 10		
63. 	Sr-85m 	1,16 часа 	1 х 10 	1 х 10 	2,1 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
64. 	Sr-87m 	2,8 часа 	1 х 10 	1 х 10 	4,3 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
65. 	Sr-89	50,5 суток	1 х 10	5,3	19		
66. 	Sr-90 	29,1 года	1 х 10*** 	0,49 	2,7 		
67. 	Sr-91 	9,5 часа 	10 	10 	2,3 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
68. 	Sr-92 	2,71 часа 	10 	10 	3,7 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
69. 	Y-90	2,67 суток	1 х 10	5,1	60		
70. 	Y-91	58,5 суток	1 х 10	5,7	14		
71. 	Y-92	3,54 часа	1 х 10	27	4,3 х 10		
72. 	Y-93	10,1 часа	1 х 10	11	1,7 х 10		
73. 	Zr-93 	1,53 х 10 лет 	1 х 10***	12 	12 		
74. 	Zr-95 	64 суток 	10 	10 	23 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
75. 	Zr-97 	16,9 часа 	10***	6,5 	99 		
76. 	Nb-93m	13,6 года	1 х 10	1,1 х 10	2,2 х 10		
77. 	Nb-94	2,03 х 10 лет	10	8,1	11		
78. 	Nb-95 	35,1 суток 	10 	10 	72 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
79. 	Nb-97 	1,2 часа 	10 	10 	2,1 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
80. 	Mo-90 	5,67 часа 	10 	10 	2,6 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
81. 	Mo-93	3,5 х 10 лет	1 х 10	4,4	2,1 х 10		
82. 	Mo-99	2,75 суток	1 х 10	22	1,2 х 10		
83. 	Tc-96 	4,28 суток 	10 	10 	1,3 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
84. 	Tc-97	2,6 х 10 лет	1 х 10	2 х 10	4,9 х 10		
85. 	Tc-97m	87 суток	1 х 10	25	33		
86. 	Tc-99	2,13 х 10 лет	1 х 10	21	27		
87. 	Tc-99m 	6,02 часа 	1 х 10 	1 х 10 	5,3 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
88. 	Ru-97	2,9 суток	1 х 10	91	8,6 х 10		
89. 	Ru-103	39,3 суток	1 х 10	19	46		
90. 	Ru-105 	4,44 часа 	10 	10 	5,7 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
91. 	Ru-106 	1,01 года 	1 х 10*** 	2 	4,4 		
92. 	Rh-105	1,47 суток	1 х 10	37	3 х 10		
93. 	Pd-103	17 суток	1 х 10	72	2,6 х 10		
94. 	Pd-109	13,4 часа	1 х 10	24	2,7 х 10		
95. 	Ag-105	41 сутки	1 х 10	29	1,5 х 10		
96. 	Ag-110m	250 суток	10	4,9	15		
97. 	Ag-111	7,45 суток	1 х 10	11	72		
98. 	Cd-109	1,27 года	1 х 10	6,9	14		
99. 	Cd-115	2,23 суток	1 х 10	9,8	1 х 10		
100. 	Cd-115m	44,6 суток	1 х 10	4,2	15		
101. 	In-111	2,83 суток	1 х 10	47	4,4 х 10		
102. 	In-113m 	1,66 часа 	1 х 10 	1 х 10 	4,7 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
103. 	In-114m	49,5 суток	1 х 10	3,3	6,8		
104. 	In-115m 	4,49 часа 	1 х 10 	1 х 10 	1,5 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
105. 	Sn-113	115 суток	1 х 10	19	43	
106. 	Sn-125	9,64 суток	1 х 10	4,4	35	
107. 	Sb-122	2,7 суток	1 х 10	8,1	92	
108. 	Sb-124	60,2 суток	10	5,5	18	
109. 	Sb-125	2,77 года	1 х 10	12	24	
110. 	Te-123m	120 суток	1 х 10	8,6	27	
111. 	Te-125m	58 суток	1 х 10	15	32	
112. 	Te-127	9,35 часа	1 х 10	81	7,2 х 10	
113. 	Te-127m	109 суток	1 х 10	6	15	
114. 	Te-129 	1,16 часа 	1 х 10 	1 х 10 	2,3 х 10 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
	
115. 	Te-129m	33,6 суток	1 х 10	4,6	17	
116. 	Te-131m	1,25 суток	10	7,2	91	
117. 	Te-132	3,26 суток	1 х 10	3,6	40	
118. 	I-123	13,2 часа	1 х 10	65	6,6 х 10	
119. 	I-125	60,1 суток	1 х 10	0,91	17	
120. 	I-126	13 суток	1 х 10	0,47	6,3	
121. 	I-129	1,57 х 10 лет	1 х 10	0,13	2,9	
122. 	I-130	12,4 часа	10	6,9	71	
123. 	I-131	8,04 суток	1 х 10 	0,62	7,3	
124. 	I-132 	2,3 часа 	10 	10 	5,4 х 10 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
	
125. 	I-133	20,8 часа	10	3,1	29	
126. 	I-135 	6,61 часа 	10 	10 	1,4 х 10 	
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
	
127. 	Xe-131m	11,84 суток	1 х 10	-	8,5 х 10		
128. 	Хе-133	5,24 суток	1 х 10	-	2,2 х 10		
129. 	Хе-135	9,14 часа	1 х 10	-	2,8 х 10		
130. 	Cs-129 	1,34 суток 	1 х 10 	1 х 10 	1,9 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
131. 	Cs-131 	9,69 суток 	1 х 10 	2,4 х 10 	3,1 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
132. 	Cs-132 	6,48 суток 	10 	10 	4,4 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
133. 	Cs-134	2,06 года	10	0,72	19		
134. 	Cs-134m	2,9 часа	1 х 10	6,8 х 10	6,1 х 10		
135. 	Cs-135	2,3 х 10 лет	1 х 10	6,9	1,8 х 10		
136. 	Cs-136	13,1 суток	10	4,6	96		
137. 	Cs-137 	30,17 года 	10*** 	1,1 	27 		
138. 	Ba-131 	11,8 суток 	1 х 10 	30 	1,4 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
139. 	Ba-133	10,7 года	10	9,1	25		
140. 	Ba-140 	12,7 суток 	10*** 	5 	22 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию)    		
141. 	La-140 	1,68 суток 	10 	7 	84 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
142. 	Ce-139 	138 суток 	1 х 10 	53 	65 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
143. 	Ce-141 	32,5 суток 	1 х 10 	19 	33 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
144. 	Ce-143 	1,38 суток 	1 х 10 	12 	1,3 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
145. 	Ce-144 	284 суток 	1 х 10*** 	2,6 	3,3 		
146. 	Pr-142	19,1 часа	1 х 10	10	1,4 х 10		
147. 	Pr-143	13,6 суток	1 х 10	11	46		
148. 	Nd-147	11 суток	1 х 10	12	46		
149. 	Nd-149 	1,73 часа 	1 х 10 	1 х 10 	1 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
150.	Pm-147	2,62 года	1 х 10	53	24		
151.	Pm-149	2,21 суток	1 х 10	14	1,5 х 10		
152.	Sm-151	90 лет	1 х 10	1,4 х 10	31		
153.	Sm-153	1,95 суток	1 х 10	19	1,7 х 10		
154.	Eu-152	13,3 года	10	9,8	2,9		
155.	Eu-152m	9,32 часа	1 х 10	27	4 х 10		
156.	Eu-154	8,8 года	10	6,9	2,3		
157.	Eu-155	4,96 года	1 х 10	43	18		
158.	Gd-153	242 суток	1 х 10	51	44		
159.	Gd-159	18,6 часа	1 х 10	27	3,5 х 10		
160.	Tb-160	72,3 суток	10	8,6	16		
161.	Dy-165	2,33 часа	1 х 10	1,2 х 10	1,5 х 10		
162.	Dy-166	3,4 суток	1 х 10	8,5	60		
163.	Ho-166	1,12 суток	1 х 10	9,7	1,3 х 10		
164.	Er-169	9,3 суток	1 х 10	37	1,1 х 10		
165.	Er-171	7,52 часа	1 х 10	38	4,3 х 10		
166.	Tm-170	129 суток	1 х 10	10	16		
167.	Tm-171	1,92 года	1 х 10	1,2 х 10	86		
168.	Yb-175	4,19 суток	1 х 10	31	1,5 х 10		
169.	Lu-177	6,71 суток	1 х 10	25	91		
170. 	Hf-181 	42,4 суток 	10 	10 	22 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
171.	Ta-182	115 суток	10	9,1	11		
172.	W-181	121 сутки	1 х 10	1,8 х 10	2,8 х 10		
173.	W-185	75,1 суток	1 х 10	31	5,3 х 10		
174. 	W-187 	23,9 часа 	1 х 10 	21 	3,5 х 10 		

175.	Re-186	3,78 суток	1 х 10	9,1	92		
176.	Re-188	17 часов	1 х 10	9,7	1,1 х 10		
177. 	Os-185 	94 суток 	10 	10 	72 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
178.	Os-191	15,4 суток	1 х 10	24	60		
179.	Os-191m	13 часов	1 х 10	1,4 х 10	6,8 х 10		
180.	Os-193	1,25 суток	1 х 10	17	1,9 х 10		
181. 	Ir-190 	12,1 суток 	10 	10 	46 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
182.	Ir-192	74 суток	10	9,8	17		
183.	Ir-194	19,1 часа	1 х 10	10	1,4 х 10		
184.	Pt-191	2,8 суток	1 х 10	40	6,7 х 10		
185.	Pt-193m	4,33 суток	1 х 10	30	5,3 х 10		
186.	Pt-197	18,3 часа	1 х 10	34	7,2 х 10		
187. 	Pt-197m 	1,57 часа 	1 х 10 	1 х 10 	2,9 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
188.	Au-198	2,69 суток	1 х 10	14	1,2 х 10		
189.	Au-199	3,14 суток	1 х 10	31	1,4 х 10		
190.	Hg-197	2,67 суток	1 х 10	60	3,6 х 10		
191.	Hg-197m	23,8 часа	1 х 10	29	2 х 10		
192.	Hg-203	46,6 суток	1 х 10	7,2	46		
193. 	Tl-200 	1,09 суток 	10 	10 	6 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
194. 	Tl-201 	3,04 суток 	1 х 10 	1 х 10 	1,6 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
195.	Tl-202	12,2 суток	1 х 10	30	4,4 х 10		
196.	Tl-204	3,78 года	1 х 10	11	1,6 х 10		
197.	Pb-203	2,17 суток	1 х 10	57	5,3 х 10		
198. 	Pb-210 	22,3 года 	10*** 	2 х 10 	0,11 		
199. 	Pb-212 	10,6 часа 	10*** 	2,2 	0,62 		
200.	Bi-206	6,24 суток	10	7,2	65		
201. 	Bi-207 	38 лет 	10 	10 	21 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
202.	Bi-210	5,01 суток	1 х 10 	11	1,2		
203. 	Bi-212 	1,01 часа 	10*** 	10 	3,6 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию)
      		
204. 	Po-205 	1,8 часа 	10 	10 	1,6 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
205. 	Po-207 	5,83 часа 	10 	10 	1 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
206.	Po-210	138 суток	10	1,1 х 10	3,4 х 10		
207.	At-211	7,21 часа	1 х 10	1,2	1,05		
208. 	Rn-222 	3,82 суток 	10*** 	- 	2 х 10 		
209. 	Ra-223 	11,4 суток 	1 х 10*** 	0,14 	1,5 х 10 		
210. 	Ra-224 	3,66 суток 	10*** 	0,21 	3,7 х 10 		
211.	Ra-225	14,8 суток	1 х 10	0,14	1,7 х 10		
212. 	Ra-226 	1,6 х 10 лет 	10*** 	4,9 х 10 	3 х 10 		
213. 	Ra-228 	5,75 года 	10*** 	2 х 10 	3,1 х 10 		
213_1. 	Ас-227 	21,8 лет 	0,1 	1,25 х 10 	2,2 х 10 		
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929) 
		
214. 	Ac-228 	6,13 часа 	10 	10 	3,2 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
215.	Th-227	18,7 суток	10	1,6	1,1 х 10		
216. 	Th-228 	1,91 года 	1*** 	0,19 	2,9 х 10 		
217. 	Th-229 	7,34 х 10 лет 	1*** 	2,8 х 10 	1,7 х 10 		
218.	Th-230	7,7 х 10 лет	1	6,5 х 10	8,8 х 10		
219.	Th-231	1,06 суток	1 х 10	40	3,1 х 10		
220. 	Th-232 	1,4 х 10 лет 	1*** 	6 х 10 	4,9 х 10 		
221. 	Th-природный,
включая
Th-232 
      	1,4 х 10 лет 	1*** 	- 	- 		
222. 	Th-234 	24,1 суток 	1 x 10*** 	4 	15 		
223. 	Pa-230 	17,4 суток 	10 	10 	0,14 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
224.	Pa-231	3,27 х 10 лет	1	1,9 х 10	8,8 х 10		
225.	Pa-233	27 суток	1 х 10	16	28		
226. 	U-230 	20,8 суток 	10*** 	0,25 	8,1 х 10 		
227.	U-231	4,2 суток	1 х 10	49	3 х 10		
228. 	U-232 	72 года 	1*** 	4,2 х 10 	1,4 х 10 		
229.	U-233	1,58 х 10 лет	10	0,27	3,2 х 10		
230.	U-234	2,44 х 10 лет	10	0,28	3,3 х 10		
231. 	U-235 	7,04 х 10 лет 	10*** 	0,29 	3,7 х 10 		
232.	U-236	2,34 х 10 лет	10	0,29	3,5 х 10		
233.	U-237	6,75 суток	1 х 10	18	65		
234. 	U-238 	4,47 х 10 лет 	10*** 	0,3 	4 х 10 		
235. 	U-природный 	4,47 х 10 лет 	1*** 	- 	- 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию)
     		
236.	U-240	14,1 часа	1 х 10	12	1,6 х 10		
237. 	U-240 	14,1 часа 	10*** 	- 	- 		
238. 	Np-237 	2,14 х 10 лет 	1*** 	0,13 	5,4 х 10 		
239.	Np-239	2,36 суток	1 х 10	17	1,1 х 10		
240. 	Np-240 	1,08 часа 	10 	10 	1,1 х 10 		
(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
		
241.	Pu-234	8,8 часа	1 х 10	85	5,2	
242.	Pu-236	2,85 года	10	0,16	6,2 х 10	
243.	Pu-237	45,3 суток	1 х 10	1,4 х 10	3,2 х 10	
244.	Pu-238	87,7 года	1	6 х 10	2,7 х 10	
245.	Pu-239	2,41 х 10 лет	1	5,5 х 10	2,5 х 10	
246.	Pu-240	6,54 х 10 лет	1	5,5 х 10	2,5 х 10	
247.	Pu-241	14,4 года	1 х 10	2,9	0,14	
248.	Pu-242	3,76 х 10 лет	1	5,7 х 10	2,6 х 10	
249.	Pu-243	4,95 часа	1 х 10	1,6 х 10	1,3 х 10	
250.	Pu-244	8,26 х 10 лет	1	5,7 х 10	2,6 х 10	
251.	Am-241	432 года	1	6,9 х 10	2,9 х 10	
252.	Am-242	16 часов	1 х 10	46	6,5	
253. 	Am-242m 	152 года 	1*** 	7,2 х 10 	3,3 х 10 	
254. 	Am243 	7,38 х 10 лет 	1*** 	6,9 х 10 	3 х 10 	
255.	Cm-242	163 суток	1 х 10	1, 4	2,1 х 10	
256.	Cm-243	28,5 года	1	9,1 х 10	4 х 10	
257.	Cm-244	18,1 года	10	0,11	4,6 х 10	
258.	Cm-245	8,5 х 10 лет	1	6,5 х 10	2,9 х 10	
259.	Cm-246	4,73 х 10 лет	1	6,5 х 10	2,9 х 10	
260.	Cm-247	1,56 х 10 лет	1	7,2 х 10	3,2 х 10	
261.	Cm-248	3,39 х 10 лет	1	1,8 х 10	8,2 х 10	
262.	Bk-249	320 суток	1 х 10	24	0,77	
263.	Cf-246	1,49 суток	1 х 10	4,2	0,24	
264.	Cf-248	334 суток	10	0,49	1,4 х 10	
265.	Cf-249	350 лет	1	3,9 х 10	1,8 х 10	
266.	Cf-250	13,1 года	10	8,6 х 10	3,6 х 10	
267.	Cf-251	898 лет	1	3,8 х 10	1,7 х 10	
268.	Cf-252	2,64 года	10	0,15	5,6 х 10	
269.	Cf-253	17,8 суток	1 х 10	9,8	8,1 х 10	
270.	Cf-254	60,5 суток	1	3,4 х 10	2,7 х 10	
271.	Es-253	20,5 суток	1 х 10	2,2	4 х 10	
272.	Es-254	276 суток	10	0,49	1,4 х 10	
273.	Es-254m	1,64 суток	1 х 10	3,3	0,23	
274.	Fm-254	3,24 часа	1 х 10	31	1,8	
275. 	Fm-255 	20,1 часа 	1 х 10 	5,4 	0,4 	

_______________ 
     * Справочные значения.
     
     ** Объемная активность при давлении 1 атм.
           
*** Удельная активность отмеченных радионуклидов приведена в условиях их равновесия с дочерними радионуклидами: 

Sr-90 	Y-90	
Zr-93 	Nb-93m	
Zr-97 	Nb-97	
Ru-106 	Rh-106	
Cs-137 	Ba-137m	
Ba-140 	La-140	
Ce-144 	Pr-144	
Pb-210 	Bi-210, Po-210	
Pb-212 	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Bi-212 	Tl-208 (0,36), Ро-212 (0,64)	
Rn-222 	Ро-218, Pb-214, Bi-214, Po-214	
Ra-223 	Rn-219, Ро-215, Рb-211, Bi-211, Tl-207	
Ra-224 	Rn-220, Ро-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Ra-226 	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210	
Ra-228 	Ac-228	
Th-228 	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Th-229 	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209	
Th-232 	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Th-природный 	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
Th-234 	Pa-234m	
U-230 	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214	
U-232 	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)	
U-235 	Th-231	
U-238 	Th-234, Pa-234m	
U-240 	Np-240m	
U-природный 
	Th-231, Ра-231, Ас-227, Th-227, Fr-223, Ra-223, Rn-219, At-219, Bi-215, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211, Th-234, Pa-234m, Pa-234, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Rn-218, Po-214, Tl-210, Pb-210, Bi-210, Hg-206, Po-210, Tl-206 	
(Позиция дополнительно включена с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929) 
	
Np-237 	Pa-233	
Am-242m 	Am-242	
Am-243 	Np-239 	

      
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 1069 

     
Критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам   
(с изменениями на 29 октября 2022 года) 
1. К особым радиоактивным отходам относятся радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, использования атомной энергии и ядерных зарядов в мирных целях или вследствие ядерной и (или) радиационной аварии на объекте использования атомной энергии, включая твердые радиоактивные отходы, размещенные в приповерхностных хранилищах, и жидкие радиоактивные отходы, размещенные в поверхностных водоемах - хранилищах радиоактивных отходов, общим объемом более 25000 куб.м, введенных в эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и донные отложения таких водоемов-хранилищ, а также радиоактивные отходы, образовавшиеся при осуществлении деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, соответствующие следующим критериям: 
           
а) рассчитанные в соответствии с регулирующими обращение с радиоактивными отходами федеральными нормами и правилами, а также с санитарными правилами в области обеспечения радиационной безопасности коллективная эффективная доза облучения за весь период потенциальной опасности радиоактивных отходов и риск потенциального облучения, связанные с удалением радиоактивных отходов, превышают коллективную эффективную дозу облучения за весь период потенциальной опасности и риск потенциального облучения, связанные с захоронением радиоактивных отходов в месте их нахождения; 
           
б) расходы, связанные с удалением радиоактивных отходов (включая расходы на их извлечение, переработку, кондиционирование, перевозку к пункту захоронения и захоронение), рассчитанные в соответствии с методикой определения состава затрат, утверждаемой Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", превышают совокупный размер возможного вреда окружающей среде в случае захоронения таких радиоактивных отходов в месте их нахождения, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, и расходы на захоронение таких радиоактивных отходов в месте их нахождения (включая расходы на перевод пункта хранения радиоактивных отходов в пункт захоронения радиоактивных отходов, его эксплуатацию и закрытие, на обеспечение безопасности в течение всего периода потенциальной опасности радиоактивных отходов); 
           
в) пункт хранения радиоактивных отходов и его санитарно-защитная зона размещены вне границ населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, других охранных и защитных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением пунктов хранения радиоактивных отходов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающих такие границы). 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 года N 1929. - См. предыдущую редакцию) 
2. Радиоактивные отходы, не отнесенные к особым радиоактивным отходам в соответствии с пунктом 1 настоящего документа, относятся к удаляемым радиоактивным отходам. 
            
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 октября 2012 года N 1069
(В редакции, введенной в действие 
с 1 января 2024 года 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 29 октября 2022 года N 1929. - 
См. предыдущую редакцию) 

     
Критерии классификации удаляемых радиоактивных отходов       

           
1. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 1, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями (в том числе отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения), отвержденными жидкими радиоактивными отходами, не относящимися к классам 3, 4 и 6;

б) энерговыделение кондиционированных радиоактивных отходов (упаковок радиоактивных отходов) превышает 100 Вт/м;

в) после кондиционирования соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами для пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов.

2. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 2, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями (в том числе отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения), отвержденными жидкими радиоактивными отходами, не относящимися к классам 3, 4 и 6;

б) энерговыделение кондиционированных радиоактивных отходов (упаковок радиоактивных отходов) не превышает 100 Вт/м;

в) после кондиционирования соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами для пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов.

3. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 3, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, не относящимися к классам 4 и 6, в которых удельная активность радионуклидов с периодом полураспада более 31 года не превышает 10 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов и 4000 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения, активность которых через 300 лет не превысит значения минимально значимой активности (для смеси радионуклидов - если сумма отношений значений активностей радионуклидов к значениям их минимально значимой активности не превысит единицу), установленные в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

б) после кондиционирования соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами, для пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.

4. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 4, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, не относящимися к классу 6;

б) удельная активность в отходах радионуклидов с периодом полураспада более 31 года не превышает 10000 Бк/г - для бета-излучающих радионуклидов и 400 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;

в) соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами, для пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных отходов без кондиционирования.

5. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 5, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются жидкими радиоактивными отходами;

б) подлежат захоронению в пунктах глубинного захоронения радиоактивных отходов, сооруженных и эксплуатируемых на день вступления в силу Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" после приведения в соответствие с критериями приемлемости, установленными в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами, для захоронения.

6. Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к классу 6, если удовлетворяют следующим критериям:

а) являются радиоактивными отходами, образующимися при добыче и переработке урановых руд, а также при осуществлении видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов;

б) после кондиционирования соответствуют критериям приемлемости, установленным в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами, для пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных отходов.

7. Критерии классификации не устанавливают ограничений на значения критериев приемлемости радиоактивных отходов для захоронения, устанавливаемые в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами.