ГОСТ 12.4.103-83

Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

Система стандартов безопасности труда
 
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК 

Классификация 

Occupational safety standards system. Special protective clothes,  personal means of hands and legs protection. Classification

МКС 13.340.10
ОКСТУ  0012 
Дата введения 1984-07-01 
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6082 дата введения установлена 01.07.84

ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.103-80

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду, средства защиты рук и ног. Стандарт не распространяется на защитные кремы и мази.

Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 3952-82 в части классификации специальной защитной одежды, СТ СЭВ 3953-82 в части классификации средств индивидуальной защиты рук и СТ СЭВ 3402-81 в части классификации средств индивидуальной защиты ног.

2. Классификация по защитным свойствам и обозначения должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование группы 	Наименование подгруппы 	Обозначение для 	

   	специ-
альной одежды
  	специ-
альной обуви 	средств защиты рук 	
 От механических воздействий       	От проколов, порезов 	Мп 	Мп 	Мп 	
   	От истирания	Ми 	Ми 	Ми 	
   	От вибрации	- 	Мв 	Мв 	
   	От ударов в носочной части энергией 200 Дж	- 	Мун 200 	- 	
   	От ударов в носочной части энергией 100 Дж	- 	Мун 100 	- 	
   	От ударов в носочной части энергией 50 Дж	- 	Мун 50 	- 	
   	От ударов в носочной части энергией 25 Дж	- 	Мун 25 	- 	
   	От ударов в носочной части энергией 15 Дж	- 	Мун 15 	- 	
   	От ударов в носочной части энергией 5 Дж	- 	Мун 5 	- 	
   	От ударов в тыльной части энергией 3 Дж	- 	Мут 3 	- 	
   	От ударов в лодыжке энергией 2 Дж	- 	Мул 2 	- 	
   	От ударов в подъемной части энергией 15 Дж	- 	Муп 15 	- 	
   	От ударов в берцовой части энергией 1 Дж	- 	Муб 1 	- 	
От скольжения	От скольжения по зажиренным поверхностям	- 	Сж 	- 	
   	От скольжения по обледенелым поверхностям	- 	Сл 	- 	
   	От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям	- 	См 	- 	
От повышенных температур 	От повышенных температур, обусловленных климатом	Тк 	Тк 	- 	
   	От теплового излучения	Ти 	Ти 	Ти 	
   	От открытого пламени 	То 	То* 	То 	
   	От искр, брызг расплавленного металла, окалины	Тр 	Тр 	Тр 	
   	От контакта с нагретыми поверхностями выше 45 °С	- 	Тп 	- 	
   	От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 °С	Тп 100 	- 	Тп 100 	
   	От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °С	Тп 400 	- 	Тп 400 	
   	От контакта с нагретыми поверхностями выше 400 °С	Тв 	- 	Тв 	
   	От конвективной теплоты	Тт 	- 	- 	
От пониженных температур       	От пониженных температур воздуха	Тн 	- 	Тн 	
   	От температур до минус 20 °С	- 	Тн 20 	- 	
   	От температур до минус 30 °С	- 	Тн 30 	- 	
   	От температур до минус 40 °С	- 	Тн 40 	- 	
   	От пониженных температур воздуха и ветра	Тнв 	- 	- 	
   	От контакта с охлажденными поверхностями	- 	- 	Тхп 	
От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений     	От радиоактивных загрязнений	Рз 	Рз 	Рз 	
	От рентгеновских излучений	Ри 	- 	Ри 	
От электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей      	От электрического тока напряжением до 1000 В	- 	Эн 	Эн 	
  	От электрического тока напряжением выше 1000 В	- 	Эв* 	Эв 	
  	От электростатических зарядов, полей	Эс 	Эс 	Эс 	
   	От электрических полей	Эп 	Эп 	Эп 	
   	От электромагнитных полей 	Эм 	Эм 	Эм 	
От нетоксичной пыли       	- 	Пн 	Пн 	- 	
   	От пыли стекловолокна, асбеста	Пс 	Пс 	Пс 	
   	От мелкодисперсной пыли	Пм 	- 	Пм 	
   	От крупнодисперсной пыли	- 	- 	Пк 	
   	От взрывоопасной пыли	- 	Пв 	- 	
 От токсичных веществ       	От твердых токсичных веществ 	Ят
  	Ят 	Ят 	
   	От жидких токсичных веществ	Яж 	Яж 	Яж 	
   	От аэрозолей токсичных веществ	Яа 	- 	- 	
   	 От газообразных токсичных веществ	- 	- 	Яг 	
 От воды и растворов нетоксичных веществ      	-	- 	В 	- 	

	Водонепроницаемая 	Вн 	- 	Вн 	
   	Водоупорная	Ву 	- 	Ву 	
   	От растворов поверхностно-активных веществ	Вп 	- 	- 	
 От растворов кислот       	От кислот концентрации выше 80% (по серной кислоте)	Кк 	Кк* 	Кк 	
   	От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)	К 80 	К 80* 	К 80 	
   	От кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте)	К 50 	К 50* 	К 50 	
   	От кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)	К 20 	К 20 	К 20 	
От щелочей	От расплавов щелочей 	Щр 	- 	Щр 	
   	От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)	Щ  50 	Щ  50* 	Щ  50 	
   	 От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)	Щ  20 	Щ  20 	Щ  20 	
 От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе       	-	О 	О** 	- 	
   	От ароматических веществ 	- 	Оа* 	Оа 	
   	От неароматических веществ 	- 	Он* 	Он 	
   	От хлорированных углеводородов	- 	   	Ох 	
От нефти, нефтепродуктов, 
масел и жиров      	От сырой нефти	Нс 	Нс 	Нс 	
  	От продуктов легкой фракции	Нл 	- 	- 	
   	От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций	Нм 	Нм 	Нм 	
   	От растительных и животных масел и жиров	Нж 	Нж 	Нж 	
   	От твердых нефтепродуктов	- 	Нт 	Нт 	
От общих производственных загрязнений	- 	З	З 	- 	
 От вредных биологических 
факторов       	От микроорганизмов	Бм 	Бм 	Бм 	
  	От насекомых	Бн 	Бн 	Бн 	
От статических нагрузок (от утомляемости)     	- 	- 	У 	- 	
Сигнальная	- 	Со 	- 	С 	

_____________ 
* Только для обуви из полимерных материалов. 
          
** Только для кожаной обуви. 
     
3. По видам специальная защитная одежда подразделяется на:

тулупы, пальто;

полупальто, полушубки;

накидки;

плащи;

халаты;

костюмы;

куртки;

брюки;

комбинезоны, полукомбинезоны;

жилеты;

платья;

блузы;

юбки;

фартуки.

4. По способу защиты средства индивидуальной защиты ног подразделяются на:

специальную обувь; щитки.

5. По видам специальная обувь подразделяется на:

сапоги;

сапоги с удлиненным голенищем;

сапоги с укороченным голенищем;

полусапоги;

ботинки;

полуботинки;

туфли;

бахилы;

галоши;

боты;

тапочки (сандалии).

6. В зависимости от предохраняемых частей ног щитки подразделяются для защиты:

всей стопы;

пальцев;

подъема;

голени;

коленного сустава (наколенники);

бедра;

лодыжки.

7. По видам средства индивидуальной защиты рук подразделяются на:

рукавицы;

перчатки;

полуперчатки;

напальчники;

наладонники;

напульсники;

нарукавники.

8. В зависимости от конструкции перчатки подразделяются на:

трехпалые;

четырехпалые;

пятипалые.

9. По характеру применения средства индивидуальной защиты рук и ног подразделяются на средства индивидуальной защиты однократного и многократного применения.