МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 26 декабря 1997 года N 67 

Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
(с изменениями на 16 марта 2010 года) 
___________________________________________________________
 
Документ с изменениями, внесенными: 
приказом Минздравсоцразвития России от 16 марта 2010 года N 150. 
___________________________________________________________
 
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (пункт 8.12), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1997 года N 480, Министерство труда и социального развития Российской Федерации

постановляет:
1. Утвердить Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам: 

нефтяной и газовой промышленности (бурение скважин, добыча нефти, газа, газового конденсата, озокерита; переработка природного и нефтяного газа, газового конденсата; транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; подземная газификация углей; нефтебазы) согласно приложению N 1; 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности согласно приложению N 2. 

2. С принятием настоящего Постановления на территории Российской Федерации не применяются Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС, согласно приложению N 3. 

Первый заместитель министра труда
и социального развития
Российской Федерации
Ю.Люблин

Приложение N 1
к постановлению Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 26 декабря 1997 года N 67

 ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной и газовой промышленности (бурение скважин, добыча нефти, газа, газового конденсата, озокерита, переработка природного и нефтяного газа, газового конденсата, транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; подземная газификация углей; нефтебазы) 
___________________________________________________________
 
Настоящие Типовые отраслевые нормы утратили силу в части, касающейся работников нефтяной промышленности, - приказ Минздравсоцразвития России от 16 марта 2010 года N 150. 
___________________________________________________________

N
п/п 	Профессия или
должность 	Наименование средств
индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год
(единицы, комплекты) 	
1 	2 	3 	4 	

I. БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН       	

Рабочие	
1. 	Бурильщик плавучего 	Костюм брезентовый или 	1 	
   	бурильного агрегата в море; помощник 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	1 	
   	бурильщика плавучего 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	бурильного агрегата в 	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	море 	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 3 года 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	1 на 3 года 	
2. 	Бурильщик эксплу- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	атационного и раз-
ведочного бурения 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	скважин на нефть и 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	газ; помощники бу- 	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	
   	рильщика эксплу- 	Зимой дополнительно: 	   	

	атационного и раз-
ведочного бурения 	Куртка на утепляющей прокладке
в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	скважин на нефть и
газ; помощник бу- 	Брюки на утепляющей прокладке
в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	рильщика эксплу-
атационного и раз-
ведочного бурения 	Костюм зимний с пристегивающей-
ся утепляющей прокладкой
в IV, особом поясах 	

по поясам 	
   	скважин при элект- 	Валенки 	по поясам 	
   	робурении; маши-
нист буровой уста-
новки 	В IV поясе, в Оренбургской,
Пермской и Тюменской облас-
тях, в Башкортостане, Татар-
стане, Удмуртии:
Полушубок 	

1 на 4 года 	
   	   	Помощнику бурильщика, выпол-
няющему верховые работы, в
остальных районах III пояса
и во II поясе:
Полушубок	

дежурный 	
3. 	Вышкомонтажник; 	Костюм брезентовый или 	1 	

	вышкомонтажник -
сварщик; вышкомон- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	тажник-электро- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	монтер 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Зимой дополнительно: 	   	

	Куртка на утепляющей прокладке
в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке
в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

	   	В IV и III поясах, в Самарской и Саратовской областях II пояса:
Полушубок 	

1 на 5 лет 	
4. 	Горнорабочий 	При работе на глинокарьере: 	   	
   	   	Костюм брезентовый 	1 на 2 года 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке
в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	   	   	
5. 	Комплектовщик из- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	делий и инструмен- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	та, занятый комп- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	лектованием буро-
вого инструмента;
контролер метал-
лов, полуфабрика- 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	тов и изделий,
занятый контролем 	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	бурильных труб
	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
6. 	Лаборант-коллектор 	Костюм хлопчатобумажный 	1 на 1,5 года 	
   	  	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара на 1,5 года 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
7.
	Машинист (кочегар)
котельной	При обслуживании котельной установки на буровых:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
8. 	Машинист подъемни- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	ка по опробованию
скважин 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
9. 	Машинист по цемен- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	тажу скважин; мо-
торист цементиро- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	вочного агрегата; 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	моторист цемент- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	но-пескосмеси-
тельного агрегата	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
10. 	Моторист буровой 	Костюм брезентовый или 	1 	

	установки; маши-
нист буровых уста- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	новок на нефть и 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	газ 	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	В IV поясе, Оренбургской, Пермской и Тюменской областях, в Башкортостане, Татарстане и Удмуртии:
Полушубок	

1 на 4 года 	
11. 	Оператор по опро- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	бованию (испыта-
нию) скважин 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	   	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	   	Сапоги кирзовые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

	

	В IV поясе, в Оренбургской, Пермской и Тюменской областях, в Башкортостане, Татарстане и Удмуртии:
Полушубок 	

1 на 4 года 	
12. 	Оператор  по це- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	ментажу скважин;
оператор-мото- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	рист станции конт- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	роля  цементажа 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	
   	   	Костюм зимний с пристегивающей-
ся утепляющей прокладкой в
IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
13. 	Опрессовщик труб; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	правильщик на ма- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	шинах, занятый 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	правкой бурильных
труб; установщик бурильных замков 	Опрессовщику труб
дополнительно:
Фартук брезентовый 	

1 	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
14.
	Плотник
	При работе на буровых:
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	

1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
15. 	Подсобный рабочий 	При работе на трубной и инструментальной базе или площадке:
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
16. 	Приготовитель бу- 	Костюм брезентовый 	1 на 2 года 	
   	рового раствора 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
17.
	Ремонтировщик ре-
зиновых изделий	При выполнении работ по вулканизации токоподводов:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
18. 	Слесарь по обслу- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	живанию буровых	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	В IV поясе, в Оренбургской, Пермской и Тюменской областях, в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Удмуртской Республике: 
Полушубок 	

1 на 4 года 	
   	   	   	   	
19. 	Электромонтер по 	Костюм брезентовый или 	1 	

	обслуживанию буро-
вых 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	В IV поясе, в Оренбургской, Пермской и Тюменской областях, в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и
Удмуртской Республике: 
Полушубок 	

1 на 4 года 	

Руководители и специалисты	
20.	Мастер по сложным
работам в бурении, 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 на 1,5 года 	
   	мастер по опробо- 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	ванию (испытанию) 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	скважин, произво- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	дитель работ по
вышкостроению, начальник цеха, за- 	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	меститель начальника цеха, инженер, 	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	механик, энергетик, технолог, геолог, занятые в цехах (на 	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	участках): вышкостроения, бурения, освоения и крепления скважин; инженер по охране труда и технике безопасности, осуществляющий постоянный контроль на объектах цехов вышкостроения, бурения, освоения и крепления скважин	Валенки 	по поясам 	
21.	Начальник буровой;
мастер буровой; 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 на 1,5 года 	
   	помощник мастера 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	бурового 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

II. ДОБЫЧА НЕФТИ, ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

Рабочие 
   	
22. 	Бурильщик капи- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	тального ремонта
скважин; помощник 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	бурильщика капи- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	тального ремонта 	Рукавицы брезентовые или 	24 пары 	
   	скважин 	Рукавицы КР 	24 пары 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	В IV поясе, в Оренбургской, Пермской и Тюменской областях, в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и
Удмуртской Республике: 
Полушубок 	

дежурный	
23.	Замерщик дебитов
скважин 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
24. 	Машинист насосной 	Костюм брезентовый или 	1 	

	станции по закач-
ке рабочего аген- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	та в пласт 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах	

по поясам 	
25.	Машинист паровой
передвижной депа- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	рафинизационной 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	установки; маши- 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	нист парогенера-
торной установки
по закачке пара в 	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	нефтяные пласты	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
26. 	Машинист подъемни- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	ка; машинист про-
мывочного агрегата 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Ку ртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
27. 	Обходчик линейный 	При выполнении работ по обслуживанию промысловых газовых сетей:
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	

1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
28.	Оператор обезвожи-
вающей и обессоли- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	вающей установки 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы КР 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристеги вающейся утепляющей пропиткой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
29. 	Оператор по гид- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	равлическому раз-
рыву пластов; опе- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	ратор по химичес- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	кой обработке 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	скважин 	При работе с кислотой дополнительно:
Фартук прорезиненный 	
1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
30. 	Оператор по добыче 	Костюм брезентовый или 	1 	

	нефти и газа; опе-
ратор по сбору га- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	за 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	   	Сапоги резиновые или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV  и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
31.	Оператор по иссле-
дованию скважин 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	   	Сапоги кирзовые или 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	
   	   	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	
   	   	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
32. 	Оператор по подго- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	товке скважин к
капитальному и 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	подземному ремон- 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	ту; оператор по 	Сапоги кирзовые 	2 пары 	
   	подземному ремонту 	Рукавицы КР 	12 пар 	

	скважин
	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV  и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	В IV поясе, в Оренбургской, Пермской и Тюменской областях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан и
Удмуртской Республике:
Полушубок 	

1 на 4 года	
33. 	Оператор по под- 	Костюм брезентовый или 	1 	

	держанию пластово-
го давления 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	   	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

Руководители и специалисты 
   	
34.	Мастер по добыче
нефти, газа и кон- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 на 1,5 года 	
   	денсата, мастер по 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	ремонту скважин 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	(капитальному, 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	подземному), мастер по сложным работам в бурении скважин, 	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	мастер по освоению и ремонту нагнетатель- 	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	ных скважин, мастер по
исследованию скважин, начальник цеха, 	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	инженер, механик, заместитель начальника цеха, энергетик, технолог, геолог, занятые в цехах: добычи нефти и газа, капитального и подземного ремонта скважин, поддержания пластового давления, вторичных методов добычи нефти, подготовки и перекачки нефти; инженер по охране труда и технике безопасности,  осуществляющий постоянный контроль на объектах добычи нефти и газа 	Валенки 	по поясам 	

III. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ,
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА; НЕФТЕБАЗЫ	
35. 	Контролер по каче- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 на 1,5 года 	
   	ству нефти и неф- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	тепродуктов 	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
36. 	Машинист газораз- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	даточной станции 	Рукавицы комбинированные	4 пары 	
37.	Монтер по защите
подземных трубо- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	проводов от корро- 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	зии 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
38. 	Наполнитель бал- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	лонов; испытатель 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	баллонов; приемщик 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	баллонов
	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
39. 	Обходчик линейный; 	Костюм брезентовый или 	1 	
   	трубопроводчик 	Плащ брезентовый 	1 на 2 года 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	
 
по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
40. 	Оператор газорас- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	пределительной 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	станции 	При работе с одорантом дополнительно:
Фартук прорезиненный 	
1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
41.	Оператор магист-
ральных газопрово- 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	дов; оператор по 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	сбору и очистке 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	конденсата 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
42. 	Оператор техноло-
гических установок 	При выполнении работы по очистке, осушке и одоризации газа:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
43. 	Электромонтер ли- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	нейных сооружений 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	телефонной связи и 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	радиофикации 	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

IV. ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНОГО И НЕФТЯНОГО
ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

Деэмульсация и обессоливание нефти	
44. 	Оператор технологических 	Костюм из лавсано-вискозной ткани 
или 	1 	
   	 установок 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

Производство нефтебитума	
45. 	Оператор техноло- 	Костюм брезентовый 	1 	
   	гических устано- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	вок; старший опе- 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	ратор технологиче-
ских установок	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
46. 	Сливщик-разливщик 	При выполнении работы по разливу, колке и затариванию битума:
Костюм брезентовый 	

1 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Перчатки трикотажные 	12 пар 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	На разливке горячего битума:
Сапоги кирзовые вместо ботинок кожаных 	
1 пара 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

Компримирование, осушка,
низкотемпературная сепарация и масляная абсорбция
газа, газофракционирование. Производство гелия,
этана и жидких углеводородов	
47. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	гических устано- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	вок; старший опе- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	ратор технологиче-
ских установок	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

Очистка от сернистых соединений газа и конденсата.
Стабилизация конденсата. Производство серы	
48. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	гических устано- 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	вок; старший опе- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	ратор технологиче- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	ских установок
	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

Очистка нефтепродуктов	
49.	Оператор техноло-гических устано- 	Костюм из лавсано-вискозной
ткани или 	
1 	
   	вок, старший опе- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ратор технологиче- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	ских установок, 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	занятые на работах
по щелочной очистке и по диэтиленгликолевой очистке бензинов - растворителей 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

V. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ (БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ
И ГАЗА; НЕФТЕБАЗЫ)	
50. 	Аппаратчик химво- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	доочистки 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
51.

	Водитель автомобиля 	При выполнении работы по обустройству и обслуживанию буровых, нефтегазопромысловых объектов и нефтегазопроводов (при выполнении работы по обслуживанию установленных на автомобиле агрегатов):
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	

1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам 	
52. 	Газосварщик, 	Костюм брезентовый 	1 	
   	электросварщик 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	ручной сварки, 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	электрогазосварщик, 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
   	занятые на работе по 	Брюки на утепляющей прокладке 	1 на 3 года 	
   	монтажу и ремонту морских оснований и эстакад; слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад; маляр, занятый работой по защитным покрытиям металлоконструкций морских нефтегазопро-мысловых сооружений	Валенки 	по поясам 	
53.	Машинист бульдозе-
ра; машинист крана 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	(крановщик); маши- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	нист грейдера при- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	цепного;  машинист
скрепера  (скреперист); 	При работе без кабин дополнительно:
Плащ непромокаемый 	
1 на 3 года 	

	машинист трубоукладчика;
тракторист 	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам	
54. 	Машинист компрес- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	сорных установок; 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	машинист техноло- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	гических компрес-
соров	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При работе на компрессорных станциях открытого исполнения во II, III, IV поясах:
Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам	
55. 	Машинист крана 	Костюм брезентовый 	1 	
   	(крановщик), занятый 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	работой на плавучем 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	кране; машинист 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
   	трубоукладчика, занятый на работе по благоустройству и обслуживанию морских
нефтегазопромысло-вых объектов	Брюки на утепляющей прокладке

	1 на 3 года 	
56. 	Машинист насосных 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	установок; маши- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	нист технологичес- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	ких насосов 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам	
57. 	Машинист перед- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	вижного компрессо- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	ра 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам
  	
58. 	Монтажник оборудо- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	вания химической и 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	нефтяной   промыш- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	ленности

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам	
59. 	Осмотрщик нефтена- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ливных емкостей 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
60. 	Оператор очистных 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	сооружений 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
61.

	Оператор товарный

	При выполнении работы по перекачке нефти, нефтепродуктов и газового конденсата:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	

	При работе на нефтяных и газовых промыслах:
Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах вместо куртки и брюк на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

	

	При работе с этилированным
бензином дополнительно:
Белье нательное 	

2 комплекта 	
   	   	При выполнении работы по сливу, наливу, шланговке, заправке цистерн и нефтесудов:
Костюм брезентовый 	

1 	
   	   	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	

	При выполнении работы по сливу и наливу железнодорожных цистерн дополнительно: 
Валенки 	

по поясам 	

	

	При работе с этилированным
бензином дополнительно:
Белье нательное	

2 комплекта	
62. 	Пробоотборщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам	
63. 	Слесарь по конт- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	рольно-измери- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	тельным приборам 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	и автоматике
	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	При работе на буровых и нефтегазопромысловых объектах в IV и особом поясах:
Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой вместо куртки и брюк на утепляющей прокладке	

по поясам 	
64. 	Слесарь по ремонту 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	автомобилей; сле- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	сарь по ремонту 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	

	дорожно-строительных машин и тракторов	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам	
65. 	Слесарь по ремонту 	Костюм брезентовый или 	1 	
   	и обслуживанию 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	технологических 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	установок 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой  в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки в III, IV и особом поясах 	по поясам 	
   	   	При выполнении работы по обслуживанию и ремонту оборудования, аппаратуры и трубопроводов из-под кислоты:
Костюм суконный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки в III, IV и особом поясах 	по поясам	
66. 	Слесарь-ремонтник 	При выполнении работы по ремонту бурового и нефтегазопромыслового оборудования и сооружений:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV  и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	При выполнении работы по ремонту компрессоров и газомоторов:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах	

по поясам	
67. 	Сливщик-разливщик 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	При выполнении работы по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов дополнительно:
Плащ непромокаемый 	

1 на 3 года 	

	

	При выполнении работы с этилированным бензином дополнительно:
Белье нательное 	

2 комплекта 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	При выполнении работы по сливу и наливу железнодорожных цистерн дополнительно:
Валенки	

по поясам 	
68. 	Такелажник 	При выполнении работы по обслуживанию и ремонту буровых, нефтегазопромысловых объектов и технологических установок: 	   	
   	   	Костюм брезентовый или 	1 	
   	   	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	При выполнении работы по обслуживанию и ремонту оборудования, аппаратуры и трубопроводов из-под кислоты:
Костюм суконный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	
   	   	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки в III, IV и особом поясах 	по поясам	
69. 	Электромонтер по
ремонту и обслужи-
ванию электрообо-
рудования 	При выполнении работы по обслуживанию и ремонту бурового и нефтегазопромыслового электрооборудований и электролиний:
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	

1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	
   	   	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	При выполнении работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования в технологических цехах:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

Руководители и специалисты	
70.	Инженер, техник, прораб, мастер (в 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	том числе старшие 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	специалисты перечисленных должностей), занятые наладкой и техниче- 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	ским обслуживанием технологического, 	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	
   	электротехнического оборудования, средств автоматики и телемеханики в  бурении, нефтедобыче, подготовке и транспортировке нефти	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом  поясах 	

по поясам

	
71.
	Инженер, техник (в том числе старшие специалисты перечисленных должностей), занятые проверкой приборов и средств измерения 	Халат хлопчатобумажный

	1

	

VI. ШАХТНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ И ОЗОКЕРИТА 

Подземные работы 

Рабочие 	
72. 	Бурильщик шпуров; 	Костюм брезентовый 	1 	
   	машинист буровой 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	установки 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 	
73. 	Взрывник; мастер- 	Костюм брезентовый 	1 	
   	взрывник; раздат- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	чик взрывчатых ма- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	териалов 	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	

	Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
74. 	Газомерщик 	Костюм брезентовый 	1 на 1,5 года 	
   	   	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
75. 	Гидромониторщик 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Белье нательное 	1 комплект 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	

	Куртка на утепляющей прокладке	1	
76. 	Горнорабочий под- 	Костюм брезентовый 	1 	
   	земный; горнорабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	очистного забоя; 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	горнорабочий по 	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	ремонту горных 	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	

	выработок; горнорабочий на маркшейдерских работах	Куртка на утепляющей прокладке

	1

	
77. 	Дорожно-путевой 	Костюм брезентовый 	1 	
   	рабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	

	Куртка на утепляющей прокладке	1	
78. 	Доставщик крепеж- 	Костюм брезентовый 	1 	
   	ных материалов в 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	шахту; крепильщик 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	

	Куртка на утепляющей прокладке	1	
79. 	Лебедчик; стволовой 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	
   	   	Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
80. 	Машинист компрес- 	Костюм брезентовый 	1 	
   	сорных установок; 	Сапоги резиновые бензостойкие 	1 пара 	
   	машинист конвейера; 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	машинист насосных установок; моторист вентиляционной установки	Куртка на утепляющей прокладке

	1 на 2 года

	
81. 	Машинист погрузоч- 	Костюм брезентовый 	1 	
   	ной машины 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	24 пары 	
   	   	Куртка на утепляющей прокладке	1 	
82. 	Машинист электро- 	Костюм брезентовый 	1 	
   	воза 	Сапоги резиновые бензостойкие 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
83. 	Оператор по добыче 	Костюм брезентовый 	1 	
   	нефти и газа 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	Куртка на утепляющей прокладке	1	
84. 	Опрокидчик 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	Куртка на утепляющей прокладке
	1 на 2 года
	
85. 	Проходчик 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	

	Куртка на утепляющей прокладке	1	
86. 	Электромонтер по 	Костюм брезентовый 	1 	
   	ремонту и обслужи- 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	ванию электрообо- 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 	
   	рудования; элект- 	Сапоги резиновые бензостойкие 	2 пары 	
   	рослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 	Рукавицы комбинированные 	12 пар	

Руководители и специалисты	
87. 	Мастер 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	

	Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года	
88. 	Начальник шахты; 	Костюм брезентовый 	1 	
   	начальник участка; 	Белье нательное 	1 комплект 	
   	инженер; механик; 	Сапоги резиновые бензостойкие 	1 пара 	
   	техник; маркшей- 	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	

	дер; геолог, нормировщик на подземных работах; производитель работ; коллектор 	Куртка на утепляющей прокладке

	1 на 2 года

	

Открытые горные работы и работы
на шахтной поверхности	
89. 	Аккумуляторщик; 	Куртка хлопчатобумажная 	1 	
   	ламповщик 	Фартук прорезиненный 	2 	

	Полусапоги резиновые	2 пары	
90. 	Бурильщик шпуров; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	машинист буровой 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	установки 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 	
91. 	Взрывник; раздат- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	чик взрывчатых ма- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	териалов; мастер- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	взрывник 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	

	

	Брюки на утепляющей прокладке
в III, IV  поясах	
по поясам	
92. 	Гидромониторщик 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые бензостойкие 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
93. 	Горнорабочий; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	стволовой 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

	Рукавицы теплые	4 пары	
94. 	Дорожно-путевой 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	рабочий 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
95. 	Лебедчик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
96. 	Машинист погрузоч- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	ной машины; маши- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	нист экскаватора 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
97. 	Машинист подъемной 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	машины 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	

	Рукавицы комбинированные 	4 пары	
98. 	Оператор товарный 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
99. 	Плотник, занятый 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	на заготовке и ремонте крепи	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
100. 	Пробоотборщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
101. 	Проходчик на по- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	верхностных рабо- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	тах 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
102. 	Такелажник 	При выполнении работ по доставке оборудования и материалов:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

Производство озокерита и озокеритовой продукции	
103. 	Аппаратчик экстра- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	гирования; опера- 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	тор товарный 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

1 на 3 года	
104. 	Дробильщик; су- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	шильщик 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
105. 	Машинист конвейера 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
106. 	Машинист разливоч- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ной машины 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	Фартук брезентовый	1	
107. 	Пробоотборщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

VII. ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ 

Обслуживание подземных газогенераторов	
108. 	Оператор подземных 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	газогенераторов 	Плащ брезентовый 	1 на 3 года 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
109. 	Мастер газогенера- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	торного цеха 	Плащ брезентовый 	1 на 3 года 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

Очистка газа от сероводорода	
110. 	Аппаратчик очист- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ки газа 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	При выполнении работ на мышьяково - содовой очистке:
Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного 	

1 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке
  	по поясам	
111. 	Аппаратчик плавления; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	аппаратчик 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	производства 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	сульфитных солей; 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	аппаратчик фильтрации; машинист технологических 	При выполнении работ по фильтрации и плавке серы:
Белье нательное 	

2 комплекта 	

	насосов; сливщик-
разливщик	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
112.	Аппаратчик приго-
товления химиче- 	Костюм хлопчатобумажный с кис-
лотозащитной пропиткой 	
1 	
   	ских растворов; 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	аппаратчик нейтра- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	лизации 	При выполнении работ на приготовлении мышьяково-содового раствора:
Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного 	

     
1 	
		Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

Производство и очистка редких газов	
113. 	Аппаратчик возду- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	хоразделения 	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Рукавицы комбинированные	4 пары	
114. 	Аппаратчик элект- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ролиза 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

VIII. ПРОИЗВОДСТВО ГЛИНОПОРОШКОВ,
УТЯЖЕЛИТЕЛЕЙ, УГЛЕЩЕЛОЧНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

Рабочие	
115. 	Аппаратчик произ- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	водства реагентов 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
116. 	Аппаратчик сгусти- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	телей 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
117. 	Аппаратчик экстра- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	гирования 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
118. 	Грохотовщик; дро- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	бильщик; машинист 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	конвейера; маши- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	нист мельниц; ма- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	шинист погрузочной
машины; машинист
питателя; машинист 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	бульдозера; маши- 	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	нист экскаватора	Валенки	по поясам	
119.	Горнорабочий	При работе в карьере:
Костюм хлопчатобумажный 	
1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
120. 	Концентраторщик; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	сепаторщик; фильт- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	ровальщик 	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
121. 	Подсобный рабочий 	При работе в технологических цехах:
Костюм хлопчатобумажный 	
1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
122. 	Сушильщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

Руководители и специалисты	
123. 	Мастер; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	смены; механик 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

IX. ПРОИЗВОДСТВО ГОРНОГО ВОСКА	
124. 	Аппаратчик экстра- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	гирования 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
125. 	Дробильщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
126. 	Машинист насосных 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	установок 	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
127. 	Машинист разливоч-
ной машины 	При выполнении работы по разливу горного воска (озокерита):
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
128. 	Оператор пульта 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	управления 	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Берет хлопчатобумажный	1 на 1,5 года	
129. 	Сушильщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Берет хлопчатобумажный	1 на 1,5 года	
130. 	Электрослесарь 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	(слесарь) дежурный 	Ботинки кожаные или 	2 пары 	
   	и по ремонту обо- 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	рудования 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

X. ЛАБОРАТОРИИ	
131. 	Кварцедув 	Халат хлопчатобумажный 	1 	

	Нарукавники	до износа	
132. 	Лаборант химичес- 	Халат хлопчатобумажный или 	1 	

	кого анализа; мой-
щик посуды и ампул 	Халат хлопчатобумажный с кис-
лотозащитной пропиткой 	
1 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	

	Перчатки резиновые	до износа	
133. 	Машинист по мотор- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	ным испытаниям 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	топлива 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	Перчатки резиновые	до износа	
134. 	Пробоотборщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	   	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	   	При работе с кислотами дополнительно:
Перчатки резиновые 	
до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
135. 	Стеклодув 	Фартук хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы хлопчатобумажные 	6 пар 	

XI. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО -
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ОТРЯДАХ, ПАРТИЯХ И НА НАУЧНО -
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДАХ 

Рабочие	
136.	Каротажник; маши-
нист двигателей 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	внутреннего сгора- 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	ния; машинист ком- 	Сапоги кожаные 	1 пара на 1,5 года 	
   	прессорных устано- 	Портянки суконные 	2 пары 	
   	вок; машинист 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	подъемника каро- 	Перчатки резиновые 	до износа 	

	тажной станции;
наладчик геофизи- 	Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 	
по морским районам 	
   	ческой аппаратуры; 	Полушубок или 	по морским районам 	
   	рабочий на геофи- 	Меховое полупальто 	по морским районам 	
   	зических работах; 	Шапка-ушанка 	по морским районам 	
   	слесарь по контрольно- 	Подшлемник трикотажный шерстяной 	по морским районам 	
   	измерительным 	Рукавицы меховые 	по морским районам 	
   	приборам и автоматике; 	Рукавицы теплые 	по морским районам 	
   	подсобный рабочий 	Валенки 	по морским районам 	

Руководители и специалисты	
137.	Начальник партии,
отряда, станции; 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	геофизик; геоде- 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	зист; геолог; ин- 	Сапоги кожаные 	1 пара на 1,5 года 	
   	женер; техник; 	Портянки суконные 	2 пары 	
   	мастер; механик 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 	
по морским районам 	
   	   	Полушубок или 	по морским районам 	
   	   	Меховое полупальто 	по морским районам 	
   	   	Шапка-ушанка 	по морским районам 	
   	   	Подшлемник трикотажный шерстяной 	по морским районам 	
   	   	Рукавицы меховые 	по морским районам 	
   	   	Рукавицы теплые 	по морским районам 	
   	   	Валенки 	по морским районам 	

XII. ВОДОЛАЗНЫЕ И ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ
И ГЛУБОКОВОДНЫХ ВОДОЛАЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РФ	
138.	Капитан-наставник; старший механик- 	Костюм хлопчатобумажный с во-
доотталкивающей пропиткой 	
1 	
   	капитан; старший 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	механик-командир; 	Сапоги кожаные 	1 пара на 1,5 года 	
   	начальник 	Портянки суконные 	2 пары 	
   	глубоководного 	Перчатки резиновые 	до износа 	

	водолазного комплекса (ГВК); заместитель 	Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке 	
по морским районам 	
   	начальника 	Полушубок или 	по морским районам 	
   	глубоководного 	Меховое полупальто 	по морским районам 	
   	водолазного комплекса 	Шапка-ушанка 	по морским районам 	
   	(ГВК); главный 	Подшлемник трикотажный шерстяной 	по морским районам 	
   	водолазный специалист 	Рукавицы меховые 	по морским районам 	
   	глубоководного 	Рукавицы теплые 	по морским районам 	

	водолазного комплекса
(ГВК); водолазный специалист; инженер 	Валенки

	по морским районам

      

 Нормы выдачи спецодежды и спецобуви по морским районам
(к разделам XI и XII)

 Морские районы:

I   морской район
	Черное море южнее 44 градусов северной широты,
Каспийское море южнее 40 градусов северной широты	
II  морской район 	Азовское море 	

	Черное море севернее 44 градусов северной  широты,  Каспийское море  севернее  40  градусов северной широты	
III морской район 	Балтийское море 	

	Японское море	
IV  морской район 	Амурский лиман 	
   	Баренцево море 	
   	Белое море 	
   	Охотское море 	
   	Пролив Лаперуза 	
   	Татарский пролив 	
V  морской район 	Северный Ледовитый океан 	
   	Карское море 	
   	Море Лаптевых 	
   	Восточно-Сибирское море 	
   	Чукотское море 	
   	Берингово море 	
   	Воды Атлантики 	

      

 Сроки носки теплой спецодежды и спецобуви
по морским районам 

Спецодежда и спецобувь 	Сроки носки по морским районам (в месяцах) 		
   	I 	II 	III 	IV 	V 	
Полупальто меховое 	-	-	1 на 4 года 	-	-	
Полушубок	-	-	-	1 на 3 года 	1 на 3 года 	
Костюм на утепляющей прокладке	1 на 3 года	1 на 3 года	1 на 2,5 года 	1 на 2 года	1 на 1,5 года	
Валенки 	-	1 пара на 4 года	1 пара на 3 года	1 пара на 2 года	1 пара на 2 года 	
Шапка-ушанка 	- 	- 	- 	- 	1 на 3 года	
Рукавицы меховые
	-
	-
	-
	-
	1 пара на 2 года 	
Рукавицы теплые	-	-	1 пара	1 пара	-	
Подшлемник трикотажный	-	-	-	-	1 на 2 года 	

 
XIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ	
139. 	Газоспасатель 	Костюм брезентовый 	1 на 1,5 года 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
140.	Гардеробщик	Халат хлопчатобумажный	1 на 1,5 года	
141.

	Изолировщик на
термоизоляции;
каменщик; печник;
плотник; футеров- 	При постоянной работе на ремонте нефтяной и газовой аппаратуры и оборудования:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	щик (кислотоупор- 	Костюм асбестовый 	дежурный 	
   	щик) 	Фартук брезентовый 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	Изолировщикам на термоизоляции дополнительно:
Брюки на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

	

	Печникам и футеровщикам (кислотоупорщикам) на ремонте сернокислотных аппаратов и коксовых кубов:
Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного 	

1	
   	   	Печникам, футеровщикам (кислотоупорщикам) и плотникам на горячем ремонте печей и аппаратов:
Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного

1	
142. 	Коксоочиститель 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
143.	Лифтер	При работе в производственных цехах:
Костюм хлопчатобумажный 	
1 	

	Рукавицы комбинированные	4 пары	
144. 	Машинист насосных 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	установок; маши- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	нист технологиче- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	ских насосов

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
145. 	Машинист передвиж- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ного компрессора 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
146. 	Машинист техноло- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	гических компрес- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	

	соров	Рукавицы комбинированные	4 пары	
147. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
148. 	Приборист 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
149. 	Регенераторщик от- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	работанного масла 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Фартук клеенчатый с нагрудником	1	
150. 	Сатураторщик 	Куртка хлопчатобумажная 	1 на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	Головной убор хлопчатобумажный	1	
151. 	Слесарь по ремонту 	Костюм брезентовый или 	1 	
   	технологических 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	установок; таке- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	лажник 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке в I, II, III поясах 	
по поясам 	

	

	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки в III, IV и особом поясах 	по поясам 	
   	   	При постоянном выполнении работы по обслуживанию и ремонту оборудования, аппаратуры и трубопроводов из-под кислоты:
Костюм суконный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой в IV и особом поясах 	

по поясам 	
   	   	Валенки в III, IV и особом поясах	по поясам	
152. 	Смазчик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	

	Рукавицы комбинированные	4 пары	
153. 	Уборщик производ- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	ственных и служеб- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	ных помещений 	При мытье полов и уборке мест общего пользования дополнительно:
Сапоги резиновые 	

1 пара 	

	Перчатки резиновые	2 пары	
154.
	Чистильщик 	При постоянной работе на очистке емкостей, вагонов, цистерн, нефтесудов, кубов и аппаратуры:
Костюм брезентовый 	

2 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	При очистке емкостей из-под этилированного бензина дополнительно:
Белье нательное 	

2 комплекта 	
   	   	Фартук брезентовый 	1 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
155.
	Электрослесарь;
электромонтер по ремонту и обслуживанию 	При выполнении работ непосредственно в технологических цехах:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	электрооборудования   	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

Примечания. 

1. Рабочим, которым в соответствии с настоящими Нормами предусмотрена выдача костюма брезентового или костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой, в зависимости от производственных и климатических условий могут выдаваться одновременно два костюма (брезентовый и хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой) на 2 года. 

2. Рабочим, занятым на работах по бурению, освоению и ремонту скважин, по добыче нефти и газа, которым в соответствии с настоящими Нормами предусмотрена выдача валенок, в случаях необходимости по условиям работы могут выдаваться галоши на валенки - 1 пара на 1 год. 

3. Рабочим, занятым на работах по бурению, освоению и ремонту скважин, при работе с буровыми растворами на углеводородной основе вместо костюма хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой выдается костюм из лавсано-вискозной ткани с нефтемаслозащитной пропиткой на тот же срок носки. 

4. Работникам, занятым на добыче и бурении нефти и газа в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия - Алания, которым в соответствии с настоящими Нормами предусмотрена выдача теплой спецодежды, на наружных работах, зимой дополнительно выдаются куртка и брюки на утепляющей прокладке - 1 комплект на 3 года. 

5. Рабочим, постоянно занятым на работах по бурению нефтяных и газовых скважин и добыче нефти и газа в открытом море, выдаются куртка на утепляющей прокладке - 1 на 2 года и брюки на утепляющей прокладке - 1 на 3 года, а вместо костюма хлопчатобумажного может выдаваться костюм брезентовый с тем же сроком носки. 

6. Рабочим, занятым переработкой нефти, перечисленным в пунктах 35, 44, 45, 46, 49, 59, 60, 67 настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного или брезентового может выдаваться костюм комбинированный с деталями из материала с пленочным покрытием с тем же сроком носки. 

7. Операторам товарным, занятым на работах по перекачке нефти, нефтепродуктов и газового конденсата, операторам очистных сооружений, которым в соответствии с настоящими Нормами предусмотрена выдача теплой спецодежды, при работе в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия - Алания на наружных работах зимой выдаются куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке - 1 комплект на 3 года. 

8. Обходчику линейному, трубопроводчику линейному (п.39); монтеру по защите подземных трубопроводов от коррозии (п.37); оператору газораспределительной станции (ГРС) (п.40); оператору магистральных газопроводов, оператору по очистке конденсата (п.41); оператору технологических установок (п.42), занятым на магистральных нефтегазопроводах, расположенных в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия - Алания, выдаются куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке - 1 комплект на 3 года. 

9. Рабочим профессий, указанных в пунктах 139, 141, 144, 145, 148, 151, 153, 154 раздела XIII, и всем газосварщикам, газоэлектросварщикам, занятым на добыче и бурении нефти и газа в Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Республике Северная Осетия - Алания, которым в соответствии с настоящими Нормами предусмотрена бесплатная выдача теплой спецодежды, на наружных работах зимой выдаются куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке - 1 комплект на 3 года. 

10. В зависимости от условий работы работодатель по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом и инспектором по охране труда устанавливает конкретные виды перечисленных средств индивидуальной защиты работникам: 

N
п/п 	Профессия или должность 	Наименование средств индивидуальной защиты 	Норма выдачи на год (единицы, комплексы) 	
  1. 	   
   	Галоши диэлектрические	дежурные 	
  2. 		Перчатки диэлектрические	дежурные 	
  3. 		Очки защитные	до износа 	
  4. 		Каска защитная	1 на 2 года 	
  5. 		Подшлемник под каску	1 	
  6. 		Пояс предохранительный	дежурный 	
  7. 		Противогаз	дежурный 	
  8. 		Респиратор	до износа 	
  9. 		Щиток защитный	до износа 	

11. Работникам организаций нефтяной и газовой промышленности, занятым на наружных работах зимой в особом климатическом поясе, под защитную каску вместо подшлемника с трехслойным утеплителем из ватина и шапки - ушанки может выдаваться подшлемник из натурального меха - 1 на 2 года, а в осенне-зимний период - дополнительно подшлемник с однослойным утеплителем из ватина - 1 на 2 года. 
      
Приложение N 2
к постановлению
Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 26 декабря 1997 года N 67

 ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

N
п/п 	Профессия или
должность 	Наименование средств
индивидуальной защиты 	Нормы выдачи на год (единицы, комплекты) 	
1 	2 	3 	4 	

I. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА 

1. Компримирование и транспортировка газа	
1. 	Аппаратчик абсорбции 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
2. 	Аппаратчик газо- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	разделения; аппа- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	ратчик подготовки 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	сырья и отпуска
полуфабрикатов и
продукции	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
3. 	Мастер; механик; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	начальник смены 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
4. 	Обходчик линейный 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Плащ брезе нтовый 	1 на 3 года 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
5. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
6. 	Слесарь по ремонту 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	технологических 	Сапоги резиновые или 	1 пара 	
   	установок; сле- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	сарь-ремонтник 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

2. Сероочистка	
7. 	Аппаратчик абсорбции 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	При выполнении работы в отделении сероочистки:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы брезентовые  или 	6 пар 	
   	   	Рукавицы суконные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
8. 	Аппаратчик выделе- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ния серы 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы брезентовые или 	6 пар 	
   	   	Рукавицы суконные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
9. 	Аппаратчик десорб- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
	ции 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	
     
по поясам	
10.	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и 	При выполнении работы по подготовке и отпуску буфарных емкостей:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	продукции 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	При выполнении работы по хранению и отпуску смолы:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы по приемке, хранению и транспортировке:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы брезентовые или 	6 пар 	
   	   	Рукавицы суконные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
11. 	Мастер; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	смены; подсобный 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	рабочий 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Подсобному рабочему дополнительно:
Валенки	
по поясам	
12. 	Слесарь по ремонту 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	технологических 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	установок; сле- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	сарь-ремонтник
	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам	
13. 	Сливщик-разлив- 	Костюм суконный 	1 	
   	щик 	Валенки 	1 пара на 2 года 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

3. Разделение газа	
14. 	Аппаратчик газо- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	разделения; аппа- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	ратчик осушки га- 	Рукавицы брезентовые или 	6 пар 	
   	за; аппаратчик 	Рукавицы суконные 	4 пары 	

	охлаждения
	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Валенки	по поясам	
15. 	Мастер; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	смены 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
16. 	Машинист насосных 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	установок; сле- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	сарь-ремонтник; 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	слесарь по ремонту 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	технологических
установок 	Слесарям, предусмотренным в настоящем пункте, на наружных  работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
17. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

4. Пиролиз и компримирование газа	
18. 	Аппаратчики, занятые 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	в основных 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	технологических
стадиях производства	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
19. 	Аппаратчик подго- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	товки сырья и от- 	Фартук прорезиненный 	2 	
   	пуска полуфабрика- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	тов и продукции; 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	подсобный рабочий
	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	При выполнении работы по приему и отпуску щелочи:
Костюм брезентовый вместо костюма хлопчатобумажного 	

1 	

	Дополнительно:
Фартук прорезиненный 	
2 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	

5. Синтез и ректификация спирта
сернокислотной гидратации	
20. 	Аппаратчик абсорб- 	Костюм суконный 	3 	
   	ции; аппаратчик 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	гидролиза; аппа- 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	ратчик промывки 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы КР 	6 пар 	
   	   	Головной у бор суконный 	2 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
21.
	Аппаратчик пере-
гонки	При выполнении работы на эпюрационных установках:
Костюм суконный 	

3 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы КР 	6 пар 	
   	   	Головной убор суконный 	2 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	При выполнении работы в отделении ректификации:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
22. 	Аппаратчик подготовки 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	сырья и отпуска 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	полуфабрикатов и 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	продукции; начальник смены и начальник отделения, занятые в отделении ректификации спирта	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
23. 	Мастер 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы в цехе КИП:
Костюм суконный 	
1 	
   	   	Галоши резиновые	2 пары	
24. 	Механик 	Костюм суконный 	1 	

	Сапоги резиновые	1 пара	
25.

	Подсобный рабочий

	При выполнении работы в отделениях абсорбции, гидролиза, отпарки и нейтрализации:
Костюм суконный 	

2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы КР 	6 пар 	
   	   	Головной убор суконный 	2 	

	

	При выполнении работы в отделении ректификации спирта:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
26. 	Слесарь по конт- 	Костюм суконный 	2 	
   	рольно-измери- 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	тельным приборам и 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	автоматике; 	Рукавицы КР 	6 пар 	
   	электрогазосварщик 	Головной убор суконный 	2 	
   	   	Электрогазосварщику на наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
27. 	Уборщик производ- 	Костюм суконный 	1 	
   	ственных и слу- 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	жебных помещений 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы КР 	6 пар 	

6. Синтез и ректификация спирта
прямой гидратации	
28. 	Аппаратчик гидра- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	тации 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	4 пары 	

	Рукавицы комбинированные	12 пар	
29. 	Аппаратчик пере- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	гонки 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
30.
	Машинист насосных
установок	При выполнении работы в отделении синтеза:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	4 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	При выполнении работы в отделении ректификации:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
31. 	Начальник смены 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
32. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	При выполнении работ в отделении перегонки:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
33. 	Слесарь по конт- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	рольно-измери- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	тельным приборам и 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	автоматике;
электрогазосвар-
щик, занятый в
отделении синтеза 	Перчатки резиновые

	до износа

 
7. Концентрирование серной кислоты	
34. 	Аппаратчик выпари- 	Костюм суконный 	3 	
   	вания; аппаратчик 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	подготовки сырья и 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	отпуска полуфабри- 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	катов и продукции; 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	аппаратчик приго- 	Рукавицы КР 	6 пар 	
   	товления химических 	Головной убор суконный 	2 	

	растворов; слесарь по ремонту технологических установок; слесарь-ремонтник	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

по поясам

35. 	Аппаратчик гаше- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ния извести 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
36. 	Аппаратчик очист- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ки сточных вод 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
37. 	Мастер; начальник 	Костюм суконный 	2 	
   	смены 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
38. 	Машинист вентиля- 	Костюм суконный 	1 	

	ционной и аспира-
ционной установок;
механик	Сапоги резиновые

	1 пара

39. 	Машинист компрес- 	Костюм суконный 	2 	
   	сорных установок; 	Галоши диэлектрические 	дежурные 	

	машинист насосных установок; машинист холодильных установок; оператор по обслуживанию пыле-, газоулавливающих установок; электромонтер по  ремонту и обслуживанию электрооборудования	Перчатки диэлектрические

	дежурные

	
40. 	Электрогазосварщик 	Костюм суконный 	2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы КР 	6 пар 	
   	   	Головной убор суконный 	2 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

8. Производство катализаторов	
41. 	Аппаратчик подготовки 	Костюм суконный 	2 	
   	сырья и отпуска 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	полуфабрикатов и 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	продукции; слесарь по 	Рукавицы суконные 	12 пар 	
   	ремонту 	Головной убор суконный 	2 	

	технологических
установок и слесарь- ремонтник, занятые в кислотном отделении	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

по поясам 	
42. 	Аппаратчик приготов- 	Костюм суконный 	2 	
   	ления катализатора; 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	аппаратчик пропитки; 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	аппаратчик 	Рукавицы суконные 	12 пар 	

	прокаливания; мастер;
начальник смены	Головной убор суконный
	2
	
43. 	Аппаратчик сушки; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	машинист мельниц 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

9. Производство высших жирных спиртов
методом алюмоорганического синтеза	
44. 	Лаборант химичес- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	кого анализа; про- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	боотборщик 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Нарукавники брезентовые 	2 пары 	
   	   	Противогаз 	до износа 	
   	   	Пробоотборщику дополнительно:
Белье нательное 	
2 комплекта 	
   	   	Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	
по поясам	
45. 	Мастер; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	цеха; заместитель 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	начальника  цеха; 	Противогаз 	до износа 	
   	механик цеха; на- 	Каска защитная 	до износа 	

	чальник  установ-
ки; механик уста-
новки 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Начальнику установки, механику установки, мастеру при работе с кислотами и щелочами: 
Костюм суконный  вместо костюма хлопчатобумажного 	

1 	

	

	Рукавицы суконные вместо
рукавиц комбинированных	
6 пар	
46. 	Машинист крана 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	(крановщик) 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Противогаз 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
47.	Машинист техноло-
гических компрес- 	Костюм хлопчатобумажный с кис-
лотозащитной пропиткой 	
2 	
   	соров; оператор 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	товарный; слесарь 	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	по ремонту техно- 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	логических уста- 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	новок 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 	
   	   	Фартук хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Противогаз 	до износа 	

	Каска с защитным щитком	до износа	
48. 	Машинист техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	гических насосов 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 	
   	   	Фартук хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Противогаз 	до износа 	
   	   	Каска с защитным щитком 	до износа 	
   	   	При работе с кислотами и щелочами:
Фартук прорезиненный вместо
фартука хлопчатобумажного 	

1 	
   	   	Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного 	
2 	
   	   	Рукавицы суконные вместо рукавиц комбинированных 	
12 пар 	
   	   	Шлем суконный вместо головного убора хлопчатобумажного 	
2 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам	
49. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	гических установок 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	   	Фартук хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 	
   	   	Каска с защитным щитком 	до износа 	
   	   	При работе с кислотами и щелочами:
Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного 	

2 	
   	   	Фартук прорезиненный вместо фартука хлопчатобумажного 	
1 	
   	   	Рукавицы суконные вместо рукавиц комбинированных 	
12 пар 	
   	   	Шлем суконный вместо головного убора хлопчатобумажного 	
1 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
 
по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
50. 	Слесарь по конт- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	рольно-измери- 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	тельным приборам 	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	и автоматике 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	   	Каска с защитным щитком 	до износа 	
   	   	Противогаз 	до износа 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
51. 	Чистильщик, заня- 	Костюм брезентовый 	2 	
   	тый чисткой цис- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	терн под налив то- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	варных спиртов 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Фартук брезентовый 	1 	
   	   	Пояс предохранительный 	дежурный 	
   	   	Противогаз шланговый 	до износа 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
52. 	Электромонтер по 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	ремонту и обслу- 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	живанию электро- 	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	оборудования 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Противогаз 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

10. Склад спирта	
53. 	Аппаратчик подготов- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ки сырья и отпуска 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	полуфабрикатов и 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	продукции; слесарь по ремонту технологических установок; слесарь-ремонтник	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

по поясам

54. 	Мастер; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	смены 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

11. Общие профессии	
55. 	Мастер, занятый на 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	участках КИП; механик; начальник отделения;
технолог	Сапоги резиновые 	1 пара

56. 	Машинист компрес- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	сорных установок; 	Галоши диэлектрические 	дежурные 	
   	моторист электро- 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	

	двигателей	Рукавицы комбинированные	6 пар	
57. 	Слесарь по конт- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	рольно-измери- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	тельным приборам и
автоматике	Рукавицы комбинированные
	6 пар
	
58. 	Уборщик производ- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	ственных и служеб- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	ных помещений	Перчатки резиновые	до износа	
59. 	Чистильщик 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги кирзовые на резиновой подошве 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
60. 	Электромонтер по 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ремонту и обслужи- 	Галоши диэлектрические 	дежурные 	

	ванию электрообо-
рудования 	Перчатки диэлектрические	дежурные	

II. ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА 

1. Производство хлоропренового, изопренового,
спиртового, бутилового и других синтетических каучуков 

Производство с применением кислот	
61. 	Аппаратчики, занятые 	Костюм суконный 	2 	
   	в производстве; мас- 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	тер; механик, началь- 	Сапоги резиновые или 	1 пара 	
   	ник цеха; технолог, 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	подсобный рабочий; 	Перчатки резиновые 	4 пары 	
   	ремонтировщик 	Рукавицы брезентовые или 	12 пар 	
   	полимеризационного 	Рукавицы суконные 	12 пар 	
   	инвентаря; слесарь- 	Берет суконный 	2 	

	ремонтник; электрогазосварщик 	При работе с кислотой и на приготовлении катализатора  дополнительно:
Белье нательное 	

2 комплекта 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

Производство без применения кислот	
62. 	Аппаратчик абсорбции; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	аппаратчик 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	балансовых установок; 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	аппаратчик выделения псевдобутилена; аппаратчик дегидратации; аппаратчик испарения; аппаратчик перегревания; аппаратчик прокаливания; аппаратчик теплоутилизации; аппаратчик экстрагирования; машинист насосных установок	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

	

по поясам

	
63. 	Аппаратчик дегид- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	рирования 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы на стадии контактных печей производства стирола:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный	1	
64.	Аппаратчик диспер-
гирования щелочных 	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 	
2 	
   	металлов; аппарат- 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	чик плавления; об- 	Фартук резиновый 	дежурный 	
   	работчик натриевых 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	болванок; сборщик 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	полимеризационного 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	инвентаря	Берет хлопчатобумажный	2	
65. 	Аппаратчик дозиро- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	вания 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	При выполнении работы в катализаторном цехе:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	

	Ботинки кожаные	1 пара	
66. 	Аппаратчик коагуляции; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	аппаратчик 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	приготовления 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	эмульсии; аппаратчик формования синтетического каучука	Головной убор хлопчатобумажный	1

67. 	Аппаратчик конденса- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	сации 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы на реакторе:
Костюм суконный 	
1 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	

	Перчатки резиновые	до износа	
68. 	Аппаратчик крис- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	таллизации 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые или 	2 пары 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
69. 	Аппаратчик отжима; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	аппаратчик отстаи- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	вания 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	Нарукавники брезентовые
  	2 пары	
70. 	Аппаратчик пере- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	гонки 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы в отделении на стадии отгонки стирола:
Галоши резиновые вместо ботинок кожаных 	

1 пара 	

	Рукавицы комбинированные вместо
рукавиц брезентовых 	12 пар	

	

	Дополнительно:
Головной убор хлопчатобумажный	
2	
71. 	Аппаратчик полиме- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ризации 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	При выполнении работы в производстве стирола:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	

	

	При выполнении работы на полимеризаторах:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	

	

	При выполнении работы в производстве бутилкаучука:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные	6 пар	
72. 	Аппаратчик подго- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	товки сырья и от- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	пуска полуфабрика- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	тов и продукции

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
73. 	Аппаратчик приго- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	товления катализа- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	тора 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	При выполнении работы в производстве бутилкаучука:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	При выполнении работы по формованию катализатора:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	

	

	При выполнении работы в катализаторном цехе и на отливке болванок:
Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 	

2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Фартук резиновый 	дежурный 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	

	

	Капюшон хлопчатобумажный с очками защитными	
1	
74. 	Аппаратчик приго- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	товления химичес- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	ких растворов 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	   	При выполнении работы по приготовлению стабилизатора:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые или 	1 пара 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	

	

	При выполнении работы по приготовлению растворов, электролита и эмульсии:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Головной убор хлопчатобумажный	1	
75. 	Аппаратчик про- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	мывки 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы на стадии промывки дополнительно:
Перчатки резиновые 	

2 пары 	

	Сапоги резиновые	2 пары	
76. 	Аппаратчик смеши- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	вания 	Туфли валяные или 	2 пары 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
77. 	Аппаратчик сушки 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы на стадии рассеивания и фасовки:
Комбинезон хлопчатобумажный вместо костюма хлопчатобумажного 	

2 	

	Дополнительно:
Берет хлопчатобумажный 	
2 	

	

	При выполнении работы на сушильных агрегатах:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	Нарукавники брезентовые	2 пары	
78. 	Аппаратчик фильт- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	рации 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	Перчатки резиновые	2 пары	
79. 	Вальцовщик; калан- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	дровщик 	Сапоги кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Перчатки прорезиненные 	2 пары 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
80. 	Вальцовщик резино- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	вых смесей 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	Нарукавники брезентовые	2 пары	
81. 	Весовщик; просеи- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	вальщик; сортиров- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	щик 	Берет хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Просеивальщику дополнительно:
Рукавицы брезентовые	
6 пар
  	
82. 	Водитель электро- и 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	автотележки; 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	маркировщик; намотчик материалов и полуфабрикатов	Головной убор хлопчато-
бумажный (берет)
	
2
	
83. 	Выгрузчик блоков 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	полимера 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
84. 	Гуммировщик метал- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	лоизделий; кисло- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	тоупорщик-вини- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	пластчик 	Берет хлопчатобумажный 	2 	
   	   	При работе внутри аппаратуры:
Белье нательное 	
2 комплекта 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки	по поясам	
85. 	Загрузщик- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	выгрузчик 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	При выполнении работы по перегрузке катализатора в производстве полидиена, изопрена, изобутилена и бутилкаучука дополнительно:
Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	

1 пара 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы по загрузке - выгрузке осушителей:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	При выполнении работы по загрузке блоков:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	

	

	При выполнении работы по загрузке вакуум - мешалок:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Туфли валяные или 	2 пары 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
86. 	Машинист мельниц 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
87.
	Обработчик синте-
тического каучука	При выполнении работы:
По раскладке пасты:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Перчатки трикотажные 	12 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	

	По пудровке каучука:
Комбинезон хлопчатобумажный 	
1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Головной убор хлопчатобумажный (берет) 	
2 	

	По резке каучука:
Комбинезон хлопчатобумажный 	
1 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 	

	Рукавицы брезентовые	12 пар	
88. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении подсобных работ по отвозке отходов продуктов производства стирола:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Полусапоги резиновые 	1 пара 	

	Рукавицы комбинированные	12 пар	
89.

	Слесарь - ремонтник

  	При выполнении работы по ремонту цеховой аппаратуры, коммуникаций и механизмов:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	При выполнении работы по внутренней очистке аппаратуры:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Полусапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
90. 	Сливщик - разливщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы на сливе - разливе в производстве стирола:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке
  	по поясам	
91. 	Транспортировщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные или 	1 пара 	
   	   	Полусапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	При выполнении работы по транспортировке вакуум - мешалок:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Туфли валяные или 	2 пары 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
92. 	Уборщик производ- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ственных и служеб- 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	ных помещений 	Перчатки резиновые 	до износа 	

	Рукавицы комбинированные	6 пар	
93. 	Укладчик - упаковщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	При выполнении работы по упаковке каучука:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
94. 	Чистильщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
95. 	Чистильщик полиме- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	ризационных 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	стаканов 	Ботинки кожаные 	2 пары 	

	Рукавицы брезентовые	12 пар	
96. 	Шихтовщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы на складе углеводородов и шихтовальной станции:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рук авицы брезентовые 	4 пары 	
   	   	При выполнении работы в холодильном отделении:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 	
   	   	При выполнении работы в производстве бутилкаучука:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Ботинки кожаные на
латунных гвоздях 	
2 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

2. Производство тиокола	
97. 	Аппаратчик варки 	Костюм суконный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Рукавицы прорезиненные	12 пар	
98.	Аппаратчик коагуляции; аппаратчик 	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 	
1 	
   	промывки; аппаратчик 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	растворения; 	Перчатки резиновые 	12 пар 	

	аппаратчик фильтрации;  аппаратчик центрифугирования	Сапоги резиновые

	1 пара

	
99. 	Аппаратчик перегонки; 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	аппаратчик 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	поликонденсации;
аппаратчик синтеза; шихтовщик	Рукавицы прорезиненные

	12 пар

100. 	Аппаратчик сушки 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Перчатки резиновые	12 пар	
101. 	Вальцовщик резино- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	вых смесей 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
102. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
103. 	Слесарь - ремонтник 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Перчатки резиновые	до износа	
104. 	Чистильщик 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Полусапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	

3. Производство найрита и севанита. Абсорбция	
105. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	тые в производстве 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

Полимеризация латекса найрита	
106. 	Аппаратчик полиме- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	ризации; аппаратчик 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	приготовления 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	эмульсий; загрузчик - 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	выгрузчик; подсобный рабочий; слесарь - ремонтник 	Головной убор хлопчатобумажный
	2

 
Полимеризация севанита	
107. 	Аппаратчик перегонки; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	аппаратчик 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	полимеризации; 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	загрузчик - выгрузчик 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	подсобный рабочий; слесарь - ремонтник 	Головной убор хлопчатобумажный	2	

Полимеризация найрита	
108. 	Аппаратчик дозиро- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	вания; слесарь - 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	ремонтник; уклад- 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	чик - упаковщик 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	Берет хлопчатобумажный	2	
109. 	Аппаратчик полиме- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	ризации; аппарат- 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	чик приготовления 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	химических раство- 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	ров; аппаратчик 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	приготовления 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	эмульсий 	Берет хлопчатобумажный 	2 	

Выделение найрита	
110. 	Аппаратчик приго- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	товления химических 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	растворов; аппаратчик 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	сушки; аппаратчик 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	формования 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	синтетического каучука; намотчик материалов
и полуфабрикатов; обработчик синтетического каучука	Берет хлопчатобумажный

	2

	
111. 	Укладчик - упако- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	вщик 	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

Общие профессии производства каучука	
112.	Аккумуляторщик	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 	
1 	
   	   	Фартук резиновый 	1 	
   	   	Полусапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Каска (на подземных работах) 	до износа 	

	Очки защитные	до износа	
113. 	Буфетчик; сатура- 	Халат хлопчатобумажный белый 	1 	
   	торщик 	Шапочка хлопчатобумажная 	4 	

	

	Сатураторщику дополнительно:
Рукавицы комбинированные	
4 пары	
114. 	Гардеробщик; рабо- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	чий по стирке и 	Фартук прорезиненный 	2 	

	ремонту спецодежды; рабочий производственных бань	Сапоги резиновые

	1 пара

115. 	Дезинфектор 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	Перчатки резиновые	до износа	
116. 	Конюх 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Фартук брезентовый 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
117. 	Курьер 	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
118. 	Машинист вентиля- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ционной и аспира- 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 	
   	ционной установок; 	Галоши диэлектрические 	дежурные 	
   	машинист газодувных 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	машин; машинист компрессорных установок; машинист насосных установок; моторист электродвигателей	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

по поясам

119. 	Рабочий по благо- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	устройству насе- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
	ленных пунктов 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	
     
по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
120. 	Уборщик производ- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ственных и служеб- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	ных помещений 	Перчатки резиновые 	до износа 	

	Рукавицы комбинированные	6 пар	
121. 	Уборщик территорий 	Фартук хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

Газоспасательные станции в производстве каучука	
122. 	Аппаратчики, занятые 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	в отделении 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	псевдобутилена	Рукавицы брезентовые	6 пар	
123. 	Возчик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	   	Фартук брезентовый 	2 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
124. 	Газоспасатель; 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	мастер; начальник 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	станции 	Куртка на утепляющей прокладке 	дежурная 	

	Брюки на утепляющей прокладке	дежурные	
125. 	Слесарь-сантехник 	Костюм брезентовый 	1 на 1,5 года 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

4. Производство полиэфируретанового каучука	
126. 	Аппаратчики, занятые 	Костюм суконный 	2 	
   	на каскаде реакторов, 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	на плавителях и на 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	реакторах; аппаратчик 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	подготовки сырья и 	Перчатки резиновые 	4 пары 	
   	отпуска полуфабри- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	катов и продукции 	Берет суконный 	2 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
127. 	Аппаратчик дегид- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	рирования; аппа- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	ратчик перегонки 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Белье нательное	2 комплекта	
128. 	Подсобный рабочий; 	Костюм суконный 	2 	
   	сливщик - разливщик 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	4 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Берет суконный 	2 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
129. 	Слесарь - ремонтник 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

5. Производство катализатора стиролконтакта	
130. 	Аппаратчик приго- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	товления катали- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	затора 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	1 	

6. Производство синтетического каучука и дивинила
гидрированием бутилена	
131. 	Аппаратчики, занятые 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	в производстве 	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	4 пары 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	1 	

	При работе с кислотой:
Костюм суконный вместо костюма хлопчатобумажного 	
     
1 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы по химводоочистке дополнительно:
Перчатки диэлектрические 	

дежурные 	
   	   	Рукавицы комбинированные	6 пар	
132. 	Загрузчик - выгрузчик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам 	
133. 	Машинист насосных 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	установок 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Рукавицы комбинированные	6 пар 	
134. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
135. 	Просеивальщик; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	укладчик - упаковщик 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 	

7. Производство моновинилацетилена	
136. 	Аппаратчики, занятые в 	Костюм суконный 	1 	
   	производстве; 	Фартук прорезиненный 	2 	
   	катализаторщик; 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	подсобный рабочий 	Перчатки резиновые 	4 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Катализаторщику дополнительно:
Белье нательное	
2 комплекта	
137. 	Слесарь - ремонтник 	Костюм суконный 	2 	
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

8. Производство хлоропрена	
138. 	Аппаратчик гидро- 	Костюм суконный 	2 	
   	хлорирования; ап- 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	паратчик димери- 	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	зации; аппаратчик 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	подготовки сырья и 	Рукавицы КР 	6 пар 	

	отпуска полуфабри-
катов и продукции;
подсобный рабочий 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

9. Производство метилэтилпиридина
и метилвинилпиридина

Отделение получения паральдегида	
139. 	Аппаратчики, занятые в 	Костюм суконный 	1 	
   	производстве; 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	приемщик сырья, 	Фартук прорезиненный 	2 	
   	полуфабрикатов и 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	готовой продукции, 	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	занятый на приемке 	Берет суконный 	1 	
   	серной, уксусной 	Очки защитные 	до износа 	
   	кислоты и щелочи	Перчатки резиновые 	12 пар	
140. 	Аппаратчик, обслу- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	живающий отделение 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	ректификации па- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	ральдегида - 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	сырца 	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Перчатки резиновые 	12 пар 	

Отделение получения метилэтилпиридина	
141. 	Аппаратчики, занятые в 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	отделении 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Перчатки резиновые 	12 пар 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	

Отделение получения метилвинилпиридина	
142.	Аппаратчики, занятые в технологических стадиях отделения 	При выполнении работы на стадии дегидрирования и выделения:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Перчатки резиновые 	12 пар 	
   	   	При выполнении работы в отделении высокотемпературного органического теплоносителя:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	
   	   	Перчатки резиновые	12 пар 	
143. 	Аппаратчик подго- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	товки сырья и от- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	пуска полуфабрика- 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	тов и продукции; 	Перчатки резиновые 	12 пар 	

	рабочие, занятые
на складе готовой
продукции	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
144. 	Газоэлектросварщик 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
145. 	Мастер; механик; 	Костюм суконный 	1 	

	начальник смены	Ботинки кожаные	1 пара	
146. 	Машинист насосных 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	установок 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Берет суконный 	1 	
   	   	Перчатки резиновые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
147. 	Слесарь по контрольно 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	- измерительным 	Галоши диэлектрические 	дежурные 	
   	приборам и автоматике; 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	

	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

по поясам
	
148. 	Слесарь - ремонт- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	ник; чистильщик 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Берет суконный 	1 	
   	   	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	Перчатки резиновые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

Примечание. Операторам, занятым в производствах паральдегида, метилэтилпиридина и метилвинилпиридина, спецодежда и спецобувь выдаются, как аппаратчикам, занятым в этих производствах, в соответствии с пунктами 139, 140, 141, 142 и 143 настоящих Норм. 

149. 	Сливщик - разлив- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	щик 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Перчатки комбинированные 	12 пар 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Перчатки резиновые 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

10. Обработка каучука	
150. 	Вальцовщик резиновых 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	

	смесей
	При работе на смесительных вальцах дополнительно:
Ботинки кожаные 	

2 пары 	
   	   	При работе на промывочных вальцах:
Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных 	

2 пары 	

11. Ремонт и обслуживание контрольно - измерительных
приборов и автоматики в основных цехах	
151. 	Мастер; слесарь по 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	контрольно - изме- 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	рительным приборам
и автоматике; сле-
сарь - ремонтник; 	При выполнении слесарных работ дополнительно:
Ботинки кожаные 	

1 пара 	

	электромонтер по
ремонту и обслужи-
ванию электрообо- 	На наружных работах зимой дополнительно
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	рудования; элект-
рослесарь	При выполнении электрослесарных работ дополнительно:
Галоши диэлектрические 	

дежурные 	
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	

Примечание. Работникам, профессии которых перечислены в пунктах 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 88, 90, 93, 96, 105, 137 настоящих Норм, вместо костюма хлопчатобумажного или костюма суконного может выдаваться костюм комбинированный с деталями из материала с пленочным покрытием с тем же сроком носки. 

 
III. РЕЗИНОШИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1. Изготовление резиновых изделий 

Подготовка каучука и химикалий	
152. 	Аппаратчик приго- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	товления латексной 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	смеси; составитель 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	навесок ингредиен- 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	тов 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	Колпак хлопчатобумажный	2	
153. 	Аппаратчик приго- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	товления резиновых
клеев и покрытий 	Фартук прорезиненный с
нагрудником 	
2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	При выполнении работы по изготовлению красок и паст:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Перчатки резиновые	до износа	
154. 	Аппаратчик сушки; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	дробильщик; про- 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	сеивальщик 	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Рукавицы комбинированные	12 пар	
155. 	Пропарщик; резчик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	эластомеров и ре- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	зины	Рукавицы комбинированные	12 пар	
156. 	Термопластикаторщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	

	Рукавицы комбинированные	6 пар	
157. 	Укладчик - упаковщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 	

Изготовление резиновых смесей	
158. 	Аппаратчик  приго- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	товления латексной 	Фартук прорезиненный с нагрудником 	2 	
   	смеси; аппаратчик 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	промывки; аппаратчик сушки; холодильщик  резиновых смесей	Перчатки резиновые

	4 пары

159. 	Вальцовщик резино- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	
   	вых смесей; маши- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	нист резиносмеси- 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	теля; окрасчик ре- 	Колпак хлопчатобумажный 	2 	

	зиновых изделий	Белье нательное	2 комплекта	
160. 	Весовщик; кладовщик; 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	приемщик сырья, 	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	полуфабрикатов и готовой продукции; сортировщик	Рукавицы комбинированные	6 пар	
161. 	Машинист стрейнера 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 	

	Рукавицы комбинированные	2 пары	
162. 	Транспортировщик 	При выполнении работы по транспортировке ингредиентов, сажи, мягчителей, фактиса, лака, смол, масел и эбонитовой пыли:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Портянки суконные 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Колпак хлопчатобумажный 	1 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При выполнении работы по транспортировке каучука, резины, регенератора, тканей:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Рукавицы комбинированные	12 пар	
163. 	Уборщик производ- 	Халат хлопчатобумажный 	2 	
   	ственных и служеб- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	ных помещений 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

2. Каландрование и шприцевание резины,
прорезинка тканей	
164. 	Аппаратчик приго- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	товления резиновых
клеев и покрытий	Тапочки кожаные
	4 пары
	
165. 	Аппаратчик пропитки 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	Рукавицы комбинированные	6 пар	
166. 	Каландровщик рези- 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	новых смесей; машинист каландра	Рукавицы комбинированные
	6 пар
	
167. 	Машинист шприц - 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	машины 	Тапочки кожаные 	2 пары 	

	Перчатки трикотажные	12 пар	
168. 	Машинист шпре- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	динг - машины 	Тапочки кожаные 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	Перчатки резиновые	6 пар	
169. 	Перекатчик ткани 	Комбинезон хлопчатобумажный или 	1 	

	и прокладки	Халат хлопчатобумажный	1	
170. 	Сушильщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

3. Заготовка деталей (закрой, намазка и сшивка)	
171. 	Вырубщик заготовок 	Халат хлопчатобумажный или 	1 	
   	и изделий 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	При работе с водой:
Фартук прорезиненный 	
2 	

	Сапоги резиновые	1 пара	
172. 	Дублировщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	Рукавицы комбинированные	6 пар	
173.	Заготовщик резино-
вых изделий и де- 	Фартук хлопчатобумажный
с нагрудником 	
2 	

	талей	Нарукавники хлопчатобумажные	2 пары	
174. 	Закройщик резино- 	Халат хлопчатобумажный или 	1 	
   	вых изделий и де- 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	талей 	При выполнении работы на резательной машине дополнительно:
Тапочки кожаные 	

2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	При работе с водой
дополнительно:
Фартук прорезиненный 	

2 	

	Сапоги резиновые	1 пара	
175. 	Намазчик деталей 	Фартук клеенчатый с нагрудником 	2 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	

	Нарукавники клеенчатые	2 пары	
176.
	Резчик эластомеров
и резины
  	При выполнении работы по резке резиновых изделий:
Халат хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Тапочки кожаные 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	   	При работе с водой дополнительно:
Фартук прорезиненный 	
2 	
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 	
   	   	При выполнении работы по резке эластомеров:
Халат хлопчатобумажный	

1	
177.	Стыковщик полос	Халат хлопчатобумажный	1	
178.
	Шероховщик; обра-
ботчик резиновых
изделий 	Комбинезон хлопчатобумажный
	1

 
4. Клейка, сборка резиновых изделий 

Ремни и транспортерные ленты	
179.
	Изготовитель
молдингов	Комбинезон хлопчатобумажный
	1
	
180. 	Прессовщик - 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	вулканизаторщик;
сборщик резиновых
технических из-
делий; съемщик
резиновых изделий 	Рукавицы комбинированные

	6 пар

	

Резиновые рукава	
181. 	Автоматчик на 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	узловязальных и навивочных автоматах и станках; подготовщик камер и рукавов; сборщик резиновых и технических изделий, занятый на сборке рукавов	Подготовщику камер и рукавов, занятому надеванием резиновых камер на дорны дополнительно:
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

	

6 пар

	
182.	Заготовщик бинта	Халат хлопчатобумажный	1	
183. 	Машинист оплеточ- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	ной машины	Рукавицы бельтинговые	6 пар	
184. 	Намазчик деталей 	Халат хлопчатобумажный 	1 	

	Перчатки резиновые	до износа	
185. 	Намотчик проволоки 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	и тросов; оператор
тростильного обо-
рудования 	Рукавицы комбинированные
	6 пар

 
5. Формовые и неформовые изделия	
186.

	Аппаратчик изготовления резиновых нитей; аппаратчик сушки; закатчик маканых изделий; вырубщик заготовок и изделий; перекатчик ткани и прокладки; поддувщик изделий; комплектовщик; клейщик резиновых полимерных деталей и изделий; сборщик резиновых технических изделий	Халат хлопчатобумажный

	1

	
187. 	Вырубщик заготовок 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	и изделий; изгото- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	витель молдингов	Рукавицы комбинированные	6 пар	
188. 	Изготовитель мака- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	ных изделий 	Туфли цельнорезиновые 	2 пары 	

	Рукавицы комбинированные	6 пар	
189. 	Травильщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Фартук прорезиненный с нагрудником 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	

6. Эбонитовые изделия	
190.	Аппаратчик коагуляции 	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 	
1 	
   	   	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	Перчатки резиновые	4 пары	
191.	Аппаратчик отжима	Фартук прорезиненный с
нагрудником 	
2 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	3 пары 	

	Рукавицы комбинированные	12 пар	
192. 	Аппаратчик промывки 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Фартук прорезиненный 	2 	

	Сапоги резиновые	2 пары	
193.	Аппаратчик сушки; закатчик; клейщик эбонитовых изделий; намотчик материалов и полуфабрикатов	Халат хлопчатобумажный

	1

	
194.	Намазчик деталей	Фартук прорезиненный с
нагрудником 	
2 	

	Перчатки резиновые	до износа	
195. 	Прессовщик - вул- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	канизаторщик 	Ботинки кожаные 	1 пара 	

	Рукавицы суконные	6 пар	
196.	Прессовщик отжим-
ной машины 	Фартук прорезиненный с
нагрудником 	
2 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	3 пары 	

	Рукавицы комбинированные	12 пар	
197. 	Слесарь механосбо- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	рочных работ 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы суконные	6 пар 	
198.	Травильщик	Костюм хлопчатобумажный с кис-
лотозащитной пропиткой 	
1 	
   	   	Фартук резиновый с нагрудником 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	

7. Гуммированные металлоизделия	
199. 	Гуммировщик металлоизделий 	При выполнении работы по бинтованию гуммированных металлоизделий:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Фартук прорезиненный с
нагрудником 	
2 	
   	   	При выполнении работ по гуммированию валов, химаппаратуры, кокса и металлоизделий:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Наколенники хлопчатобумажные 	до износа 	
   	   	Налокотники хлопчатобумажные 	до износа 	
   	   	При работе в цистернах и емкостях дополнительно:
Галоши диэлектрические 	

дежурные 	
   	   	Перчатки диэлектрические	дежурные	
200. 	Чистильщик метал- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	ла, отливок изде- 	Наколенники хлопчатобумажные 	до износа 	
   	лий и деталей 	Налокотники хлопчатобумажные 	до износа 	

	

	При работе внутри цис-
терн дополнительно:
Сапоги резиновые 	

1 пара 	

8. Резиновая обувь	
201. 	Клейщик резиновых,
полимерных деталей
и изделий 	При выполнении работы по подрубке изделий:
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 	

1 	
   	   	Наладонники хлопчатобумажные 	12 пар 	
   	   	При выполнении работы по клейке - сборке резиновой обуви:
Халат хлопчатобумажный 	
     
1 	
   	   	Напальчники хлопчатобумажные 	до износа 	
   	   	Наладонники хлопчатобумажные 	до износа 	
   	   	При выполнении работы по клейке резинотехнических изделий:
Халат хлопчатобумажный	

1	
202.	Комплектовщик	Фартук хлопчатобумажный	2	
203.	Комплектовщик из-
делий, полуфабри-
катов и материалов 	При выполнении работ по комплектовке колодок: 
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 	

4 	

	Рукавицы комбинированные	12 пар	
204. 	Лебедчик; рабочие, 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	занятые подъемом 	Плащ резиновый 	1 на 3 года 	
   	аэростата; рабочие, 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	руководители и специалисты, занятые на испытании аэростатов	Рукавицы комбинированные

	4 пары

	
205.
	Модельщик резиновой обуви	Халат хлопчатобумажный
	1
	
206. 	Окрасчик резиновых 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	изделий 	Халат хлопчатобумажный (для женщин) 	1 	
   	   	Фартук резиновый с нагрудником 	2 	

	   	Ботинки кожаные с гладким верхом	1 пара	
207. 	Штамповщик резино- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	вой обуви 	Напальчники хлопчатобумажные 	до износа 	
   	   	Наладонники хлопчатобумажные 	до износа 	

9. Изделия химзащиты	
208.

	Вулканизаторщик; клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий; укладчик - упаковщик	Халат хлопчатобумажный

 
	1

	
209. 	Гофрировщик трубок; 	Комбинезон хлопчатобумажный или 	1 	
   	заготовщик резиновых изделий и деталей 	Халат хлопчатобумажный 	1
	
210. 	Сборщик резиновых 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	технических изделий 	Напальчники хлопчатобумажные 	до износа 	

	Наладонники хлопчатобумажные	до износа	
211. 	Съемщик резиновых 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	изделий 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

10. Изделия инженерного
и воздухоплавательного имущества	
212. 	Заготовщик такелажа 	Халат хлопчатобумажный 	1 	

	инженерного имущества; закройщик резиновых изделий и деталей; клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий; комплектовщик; оператор газгольдерной станции; резчик эластомеров и резины; сортировщик	Клейщику резиновых полимерных деталей и изделий дополнительно:
Туфли антистатические

	

1 пара

	
213. 	Испытатель резино- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	

	вых изделий
	На наружных работах дополнительно:
Сапоги резиновые	
1 пара	
214. 	Машинист оплеточ- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	ной машины 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

11. Вулканизация изделий	
215. 	Вулканизаторщик 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	При выполнении работы на автоклавах и у щита высокого давления:
Костюм хлопчатобумажный вместо полукомбинезона хлопчатобумажного 	

1 	
   	   	При охлаждении форм водой и обслуживании эбонитовых и галошных
котлов дополнительно:
Сапоги резиновые	

2 пары	
216.	Прессовщик - освинцовщик рукавов 	Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой 	
2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	2 	

	Очки защитные	до износа	
217. 	Прессовщик - 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	вулканизаторщик; 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	сборщик резиновых технических изделий 	При охлаждении форм
водой дополнительно:
Сапоги резиновые 	

2 пары 	

Примечание. Прессовщику-вулканизаторщику искусственной подошвы должны выдаваться дополнительно: один фартук из плотной ткани с ватным нагрудником на 6 месяцев и вместо рукавиц комбинированных рукавицы хлопчатобумажные ватные с тем же сроком носки. 

 
12. Отделочные работы		
218.
	Аппаратчик промывки	При выполнении работы на протирке глицерином:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	При выполнении работы на нейтрализации: 
Фартук прорезиненный с нагрудником 	

2 		
   	   	Рукавицы комбинированные	6 пар		
219.
	Вырубщик заготовок и изделий; прожигальщик медицинских изделий	Фартук хлопчатобумажный

	2

220.	Нормализаторщик	Полукомбинезон хлопчатобумажный	1		
221.
	Обрезчик резиновых
изделий	При выполнении работы по обрезке - свертке рукавов:
Полукомбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работы по обрезке заусениц:
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 	

2 		
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 		
   	   	Перчатки трикотажные	12 пар		
222. 	Окрасчик резиновых 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	изделий	Рукавицы комбинированные	12 пар		
223. 	Резчик эластомеров 	Халат хлопчатобумажный или 	1 		
   	и резины 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	При выполнении работы по резке изоленты:
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 	

2 		
   	   	При работе с водой дополнительно:
Сапоги резиновые	
2 пары		
224.
	Ремонтировщик резиновых изделий	Халат хлопчатобумажный
	1
		
225.	Сборщик резиновых
технических изделий 	Фартук хлопчатобумажный
с нагрудником 	
2 		

	Нарукавники хлопчатобумажные	4 пары		
226. 	Сортировщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	При выполнении работы на перекатке транспортерных лент:
Полукомбинезон хлопчатобумажный	

1		
227.
	Съемщик резиновых
изделий	При выполнении работы по съемке рукавов:
Полукомбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	

	При выполнении работы по съемке маканых изделий: 
Халат хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	

	При выполнении работы по съемке кисетов с моделей:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		

	

	При выполнении работы по съемке резиновой обуви:
Фартук хлопчатобумажный 	

2 		

	Перчатки хлопчатобумажные	12 пар		
228. 	Укладчик - упаковщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	12 пар		
229. 	Шероховщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	   	При выполнении работы по шерохованию - шлифованию изделий в барабанах:
Полукомбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

13. Производство латексных смесей		
230. 	Аппаратчик дозиро- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	вания 	Тапочки кожаные 	2 пары 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	Берет хлопчатобумажный	1		
231. 	Аппаратчик приго- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	товления латексной 	Тапочки кожаные 	2 пары 		
   	смеси 	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Берет хлопчатобумажный 	1 		
   	   	При выполнении работы по приготовлению латексных смесей:
Костюм хлопчатобумажный вместо комбинезона хлопчатобумажного 	

2 		
   	   	Ботинки кожаные вместо тапочек кожаных 	
1 пара 		
   	   	Дополнительно:
Рукавицы комбинированные 	
12 пар 		
   	   	При выполнении работы по приготовлению растворов и дисперсий:
Халат хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		

	Ботинки кожаные	1 пара		
232. 	Аппаратчик приго- 	Халат хлопчатобумажный 	2 		
   	товления химичес- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	ких растворов 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Перчатки резиновые	до износа		
233. 	Аппаратчик про- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	мывки 	Тапочки кожаные 	2 пары 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	Берет хлопчатобумажный	1		
234. 	Аппаратчик сушки 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Тапочки кожаные 	2 пары 		

	Берет хлопчатобумажный	1		
235. 	Бригадир, занятый 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	на участках основного производства; мастер; начальник смены	Тапочки кожаные

	1 пара

236. 	Вулканизаторщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	Берет хлопчатобумажный	1		
237. 	Контролер; сорти- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	ровщик 	Тапочки кожаные 	1 пара 		

	Берет хлопчатобумажный	1		
238. 	Наладчик оборудо- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	вания по производ- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	ству резиновых из- 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	делий и обуви	Берет хлопчатобумажный	1		
239. 	Ремонтировщик ре- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	зиновых изделий 	Тапочки кожаные 	2 пары 		

	Берет хлопчатобумажный	1		
240. 	Слесарь-ремонтник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	12 пар		
241. 	Укладчик-упаковщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Тапочки кожаные 	2 пары 		
   	   	Берет хлопчатобумажный 	1 		

14. Шинное производство		
242.
	Аппаратчик приготовления резиновых клеев и 	При выполнении работы по подготовке рубракса:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 		
   	покрытий 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работы по плавлению жидких материалов дополнительно:
Фартук прорезиненный 	

1 		
   	   	При выполнении работы по изготовлению клеев и растворителей:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные	4 пары		
243.

	Балансировщик шин;
заготовщик шприцованных деталей для шин; монтировщик вентилей; монтировщик шин; монтировщик шинопневматических муфт; оператор по изготовлению резиновых смесей; стыковщик полос; слесарь - ремонтник	Халат хлопчатобумажный

	1

		
244.	Бригадир на участках основного производства	Рукавицы брезентовые
	12 пар
		
245. 	Вальцовщик резиновых 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	смесей 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Головной убор хлопчатобумажный	2		
246.	Вивщик колец	Фартук хлопчатобумажный	2		
247. 	Вставщик камер; 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	ремонтировщик резиновых изделий	Рукавицы комбинированные
	6 пар
		
248. 	Выемщик варочных 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	камер 	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	

	При выполнении работы по контролю варочных камер:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
249. 	Вулканизаторщик 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	

	При выполнении работы по вулканизации камер:
Полукомбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
250. 	Дублировщик 	Комбинезон хлопчатобумажный или 	1 		
   	   	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
251. 	Закройщик резино-
вых изделий и де-
талей 	При выполнении работы по раскрою жестких сердечников, дисковых и полосовых камер:
Фартук хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 		
   	   	При выполнении работы по раскрою деталей и дисковых камер:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	При выполнении работы на диагонально- и продольно-резальных машинах:
Полукомбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	При выполнении работы по дублированию:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные	6 пар		
252. 	Изготовитель колец; 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	изолировщик колец; каландровщик резиновых смесей; машинист каландра	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
253. 	Клейщик резиновых, 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	полимерных деталей 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	и изделий 	При выполнении работы по склеиванию жестких сердечников дисковых и подосовых камер:
Фартук хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 		
   	   	При выполнении работы по наклейке усилительных ленточек, варочных камер и лент:
Халат хлопчатобумажный	

1		
254. 	Комплектовщик 	При развеске каучука, регенератора и других непылящих ингредиентов:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Разрезчику каучука на мокрых работах на дисковом ноже дополнительно:
Галоши резиновые 	

2 пары 		
   	   	При развеске сыпучих материалов:
Комбинезон хлопчатобумажный 	
2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работы по комплектованию деталей и шин:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
255. 	Контролер шинного 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	производства; от- 	Фартук прорезиненный 	1 		
   	жимщик воздуха и 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	влаги из камер 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	

	При выполнении работы по контролю вентилей:
Халат хлопчатобумажный	

1		
256. 	Машинист автока- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	мерного агрегата 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	4 пары		
257. 	Машинист протек- 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	торного агрегата; 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	машинист пропиточного агрегата; машинист шпрединг - машины	Рукавицы комбинированные

	6 пар

258. 	Машинист сквиджевого 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	станка; окрасчик 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	резиновых изделий; оператор по перезарядке транспортных систем; 	Окрасчику резиновых изделий при выполнении работы по воскированию покрышек:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	перезарядчик сбо- 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	рочных станков; 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	прессовщик - вулканизаторщик;
сборщик покрышек;
флипперовщик бортовых колец	Фартук прорезиненный

	1

		
259. 	Машинист шприц - 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	машины 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		

	

	При выполнении работы по заготовке резинового шнура:
Фартук хлопчатобумажный 	

1 		

	Нарукавники хлопчатобумажные	2 пары		
260. 	Намазчик деталей; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	сушильщик	Рукавицы комбинированные	6 пар		
261. 	Навесчик заготовок 	При развеске каучука, регенерата и других непылящих ингредиентов:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	При резке каучука на дисковом ноже на мокрых работах дополнительно:
Галоши резиновые 	

2 пары 		
   	   	При развеске сыпучих химикалий:
Комбинезон хлопчатобумажный 	
2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	1 		
   	   	При выполнении работы по съемке - укладке протекторов:
Полукомбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные	1 пара		
262. 	Обрезчик резиновых 	Фартук прорезиненный 	2 		
   	изделий 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Нарукавники хлопчатобумажные	4 пары		
263. 	Оператор, занятый 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	на линии подачи 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	каучука	Рукавицы комбинированные	6 пар		
264. 	Оператор, занятый 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	обслуживанием автоматической линии грануляции и пластикации СК и НК;
оператор, занятый
обслуживанием фестонных установок	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
265. 	Оператор подачи 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	технического уг- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	лерода 	Белье нательное 	2 комплекта 		

	

	Рукавицы комбинированные
	6 пар
		
266. 	Пластикаторщик; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	термопластикаторщик 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
267. 	Правщик проволоки 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		

	и плетенки	Рукавицы брезентовые	12 пар		
268. 	Рабочий, занятый 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	на сажедувке 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	Берет	2		
269. 	Резчик эластоме- 	Халат хлопчатобумажный 	2 		
   	ров и резины 	Сапоги резиновые 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	12 пар		
270. 	Сборщик изделий 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	из древесины; рес- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	тавратор готовой 	Фартук прорезиненный 	1 		
   	продукции 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	1 		
   	   	На наружных работах на открытых площадках зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
271. 	Сборщик браслетов 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	и брекеров	Рукавицы комбинированные	6 пар		
272. 	Сборщик покрышек 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	Берет трикотажный	1		
273. 	Сортировщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Плащ брезентовый  или 	1 на 3 года 		
   	   	Плащ прорезиненный 	1 на 3 года 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При выполнении работы по сортировке сажи и химикалий:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Фартук резиновый 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	1 		
   	   	На наружных работах на открытых площадках зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
274. 	Стыковщик резино- 	Халат хлопчатобумажный или 	1 		
   	вых изделий 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	При выполнении работы по стыковке протекторов на станке:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
275.	Укладчик - упаковщик	При выполнении работы по укладке - упаковке сажи и химикалий:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	1 		
   	   	На наружных работах на открытых площадках зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При выполнении работы по упаковке шин:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
276. 	Формовщик покрышек 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	2 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
277. 	Холодильщик рези- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	новых смесей 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	Колпак хлопчатобумажный	1		
278. 	Шероховщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Фартук резиновый 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работы по шлифовке - лакировке покрышек:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

Производство тормозных камер		
279. 	Закройщик резиновых 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	изделий и деталей; клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий; шероховщик	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
280.
	Подготовщик камер
и рукавов	Халат хлопчатобумажный
	1
		
281. 	Рабочий, занятый 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	промазкой внутрен-
ней камеры 	Фартук прорезиненный	1		

Производство губчатых камер		
282. 	Вставщик камер; 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	монтировщик шин;
резчик эластомеров
и резины, занятый
резкой деталей для
шин; стыковщик ре-
зиновых изделий	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
283. 	Окрасчик резино- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	вых изделий 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

Производство массивных шин		
284. 	Вулканизаторщик; 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	обжигальщик мас- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	сивных шин	Рукавицы комбинированные	12 пар		
285. 	Каландровщик рези- 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	новых смесей; ма-
шинист каландра;
накатчик	Рукавицы комбинированные

	6 пар

286. 	Мойщик покрышек 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	   	Фартук резиновый 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
287. 	Намазчик деталей 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
288. 	Обрезчик резино- 	Фартук хлопчатобумажный 	2 		

	вых изделий	Нарукавники хлопчатобумажные	2 пары		
289. 	Ремонтировщик ре- 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	зиновых изделий 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
290. 	Сушильщик стерж- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	ней, форм и формо- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	вочных материалов 	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		
   	   	Шлем защитный 	до износа 		

Производство шино - пневматических муфт		
291. 	Вулканизаторщик; 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	монтировщик шино - 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	пневматических 	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 		

	муфт; прессовщик -
вулканизаторщик	Рукавицы комбинированные
	12 пар
		
292. 	Закройщик резиновых изделий и деталей	Халат хлопчатобумажный	1
		
293. 	Сборщик шино - 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	пневматических муфт 	Берет трикотажный	1		

Производство велокамер		
294. 	Навесчик заготовок; 	Фартук хлопчатобумажный 	2 		

	заготовщик шприцованных деталей для шин; стыковщик резиновых изделий; резчик эластомеров и резины	Нарукавники хлопчатобумажные
	2 пары

		
295. 	Окрасчик резиновых 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	изделий 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
296.

	Отжимщик воздуха и влаги из камер; поддувщик изделий; шероховщик	Халат хлопчатобумажный

	1

		
297. 	Подготовщик камер 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	и рукавов 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

Производство велопокрышек		
298. 	Заготовщик каркаса 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	спортивных велошин	Рукавицы комбинированные	6 пар 		
299. 	Заготовщик шприцо- 	Фартук хлопчатобумажный 	2 		

	ванных деталей для шин; закройщик резиновых деталей и изделий; комплектовщик; обрезчик резиновых изделий	Нарукавники хлопчатобумажные

	2 пары

		
300.
	Изготовитель колец; изолировщик колец; правильщик на машинах; штамповщик	Халат хлопчатобумажный

	1

		
301. 	Намазчик деталей; 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	сборщик покрышек	Берет трикотажный	1		
302. 	Рабочий, занятый пудровкой - промазкой велопокрышек 	Халат хлопчатобумажный
	1

 
Производство велообводных лент		
303. 	Заготовщик шприцо- 	Фартук хлопчатобумажный 	2 		

	ванных деталей для
шин	Нарукавники хлопчатобумажные
	2 пары
		
304.	Стыковщик резино-
вых изделий 	Халат хлопчатобумажный	1		

Производство автовелоаптечек		
305.

	Закройщик резино-
вых изделий и де-
талей; машинист
шприц - машины;
штамповщик
  	Фартук хлопчатобумажный

	2

		
306. 	Отжигальщик прово- 	Халат хлопчатобумажный 	2 		
   	локи и металла 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

Производство починочных материалов		
307.
	Вырубщик загото-
вок и изделий	Фартук хлопчатобумажный
	2
		
308. 	Мойщик покрышек 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Фартук прорезиненный 	2 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
309. 	Рабочий, занятый 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	подготовкой сырья 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
310. 	Ремонтировщик ре- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	зиновых изделий	Ботинки кожаные	1 пара		
311.

	Сортировщик

	При выполнении работы по сортировке отходов:
Комбинезон хлопчатобумажный	

1		
312.

	Укладчик - упаков-
щик
	При выполнении работы
по упаковке починоч-
ного материала:
Фартук хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 		

15. Производственно - вспомогательные работы		
313. 	Аппаратчик рекупе- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	рации; бригадир на участках основного производства	Ботинки кожаные

	1 пара

314. 	Вальцовщик резино- 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	вых смесей; каландровщик резиновых смесей; машинист резиносмесителя	Ботинки кожаные

	1 пара

		
315. 	Водитель электро- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	и автотележки 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	

	На постоянных наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
316. 	Жестянщик; механик; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	смазчик; слесарь по 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	контрольно - 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	измерительным приборам и автоматике; пошивщик шорно - седельных изделий 	На участках: меловом, рецептурном, крашения резин, размола эбонитовой пыли и лако - масло - смоло - фактисоварки дополнительно:
Сапоги резиновые	

1 пара		
317. 	Испытатель резино- 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	вых изделий	Ботинки кожаные	1 пара		
318.
	Картонажник
	Фартук хлопчатобумажный
с нагрудником	
2		
319. 	Кладовщик; лабо- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	рант по физико -
механическим испы-
таниям; учетчик	Ботинки кожаные

	1 пара

  		
320. 	Контролер 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	4 пары		
321.	Лифтер	Костюм хлопчатобумажный	1		
322. 	Мастер; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	смены	Галоши резиновые	1 пара		
323. 	Машинист крана 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	(крановщик) 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Галоши диэлектрические 	дежурные 		
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		

	Рукавицы комбинированные	4 пары		
324.
	Наладчик - инструктор; оператор газгольдерной
станции	Комбинезон хлопчатобумажный
	1

325. 	Наладчик оборудования 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	по производству резиновых изделий и обуви	Ботинки кожаные

	1 пара

326. 	Окрасчик резино- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	вых изделий	Ботинки кожаные	1 пара		
327. 	Подсобный рабочий; 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	чистильщик оснастки и 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	приспособлений	Рукавицы комбинированные	6 пар		
328. 	Ремонтировщик ре- 	Фартук хлопчатобумажный 	1 		

	зиновых изделий	Рукавицы комбинированные	6 пар		
329. 	Рабочие, занятые 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	на заготовке и резке упаковочного материала	При работе с водой дополнительно:
Галоши резиновые	
1 пара		
330. 	Слесарь - ремонт- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	ник; монтажник 	Сапоги резиновые 	1 пара 		

	технологических
трубопроводов	Рукавицы комбинированные
	12 пар
		
331. 	Слесарь по ремонту 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; чистильщик	Рукавицы комбинированные

	4 пары

		
332. 	Сортировщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	12 пар		
333. 	Транспортировщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	12 пар		
334. 	Уборщик производ- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	ственных и служеб- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	ных помещений 	Перчатки резиновые 	до износа 		

	Галоши резиновые	до износа		
335. 	Электромонтер по 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	ремонту и обслу- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	живанию электро- 	Галоши диэлектрические 	дежурные 		
   	оборудования 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		

16. Общие профессии резинового и шинного производств		
336. 	Вальцовщик резиновых 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	смесей; вулканизатор- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	щик; заготовщик образцов для испытания шин; испытатель резиновых изделий; контролер шинного производства; лаборант по физико - механическим испытаниям; машинист каландра; машинист резиносмесителя; заготовщик образцов для испытания шин; термопластификатор	Рукавицы комбинированные

	4 пары

		
337. 	Грузчик; транспор- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	тировщик 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

17. Асбестовое производство		
338. 	Аппаратчик варки 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Фартук прорезиненный 	2 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		

	

	При выполнении работы по изготовлению манжет:
Фартук хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	

	При выполнении работы по приготовлению олифы, фактиса, масла, эмульсии:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Фартук резиновый 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
339. 	Аппаратчик приго- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	товления резиновых 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	клеев и покрытий;
каландровщик рези-
новых смесей; пер-
фораторщик; резчик
эластомеров и ре-
зины	Рукавицы комбинированные

	12 пар

		
340. 	Аппаратчик пропитки 	При выполнении работы на пропиточно - сушильном агрегате:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		
   	   	При ручных работах дополнительно:
Сапоги резиновые 	
1 пара 		
   	   	При выполнении работы на пропитке асботехнических изделий:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Фартук прорезиненный 	2 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы брезентовые	4 пары		
341. 	Аппаратчик рекупе- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	рации	Рукавицы комбинированные	4 пары		
342.
	Аппаратчик сушки
	При выполнении работы на сушильных аппаратах:
Куртка хлопчатобумажная 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работы на вакуум - сушилке:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работы по сушке формовочной массы, ленты дисковой и других асбестовых изделий:
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 	

2 		
   	   	При выполнении работы по сушке фильтромассы:
Фартук прорезиненный 	

1 		
   	   	Сапоги резиновые	1 пара		
343.

	Бригадир на участках основного производства; бригадир, занятый в пропиточном отделении; контролер; контролер качества продукции и технологического процесса; крутильщик; намотчик материалов и полуфабрикатов; оператор чесальных машин; прядильщик; сновальщик; сшивальщик металлосеток	Халат хлопчатобумажный

	1

		
344. 	Брикетировщик фор- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	мовочной массы 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При вальцевании тормозных накладок:
Рукавицы комбинированные вместо
рукавиц комбинированных	

12 пар		
345.	Вальцовщик	При вальцевании паронита:
Комбинезон хлопчатобумажный 	
1 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	При вальцевании тормозных накладок:
Халат хлопчатобумажный 	
1 		
   	   	Рукавицы комбинированные	12 пар		
346. 	Волочильщик прово- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	локи; сборщик асбометаллических листов; сверловщик; машинист бумагоделательной (картоноделательной) машины (сеточник); сортировщик; съемщик целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них; сливщик - разливщик; шлифовщик, занятый
шлифованием асбестовых изделий и волокон (фильер); чистильщик - точильщик чесальных аппаратов	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
347.

	Водитель электро- и автотележки; машинист шпрединг - машины; накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины; наладчик холодноштамповочного оборудования; оператор чесальных машин; ремонтировщик резиновых изделий, занятый ремонтом сушильных рукавов; слесарь - инструментальщик; сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины, занятый на сеточной машине	Комбинезон хлопчатобумажный

	1

		
348. 	Вулканизаторщик 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
349. 	Графитировщик ас- 	Халат хлопчатобумажный 	2 		

	бестовых техничес-
ких изделий	Рукавицы комбинированные
	12 пар
		
350. 	Дробильщик; дубли- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	ровщик листового 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	материала; заготовщик асбестовой смески; заправщик-съемщик 	Заготовщику асбестовой смески:
При работе с асбестом и бумагой:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 		
   	тормозной ленты; калибровщик набивок	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	При выполнении работы по трепанию фильтр - волокна:
Халат хлопчатобумажный 	

1 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
351. 	Заготовщик асбес- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	товых технических 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	изделий 	При выполнении работы по формованию тканых фильтрополотен:
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником	

2		
352. 	Изготовитель наби- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	вок; клеевар 	Фартук брезентовый 	2 		

	Рукавицы брезентовые	6 пар		
353. 	Калильщик 	Куртка хлопчатобумажная 	1 		
   	   	Фартук брезентовый 	2 		

	Рукавицы брезентовые	12 пар		
354. 	Комплектовщик 	Фартук хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
355.

	Мастер; механик; начальник смены; помощник мастера; слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике; слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; транспортерщик	Костюм хлопчатобумажный

	1

		
356.

	Машинист компрессорных  установок; машинист насосных установок	Полукомбинезон хлопчатобумажный

	1

		
357. 	Навесчик - соста- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	витель асбестовых 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	смесей; подсобный 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	рабочий 	Подсобному рабочему: 	   		

	

	Рукавицы брезентовые вместо
рукавиц комбинированных	12 пар
		
358.	Оператор по обслу-
живанию пылегазо- 	Комбинезон хлопчатобумажный с капюшоном 	
1 		
   	улавливающих уста- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	новок 	Сапоги резиновые 	1 пара 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

	Валенки	по поясам		
359.	Обрезчик резиновых
изделий, занятый 	Фартук хлопчатобумажный
с нагрудником 	
2 		
   	на обрезке выпрес- 	Рукавицы суконные 	12 пар 		

	совок; прессовщик
горячего формования; прессовщик холодного формования	Нарукавники хлопчатобумажные

	2 пары

		
360. 	Прессовщик; выруб- 	Фартук хлопчатобумажный 	2 		
   	щик заготовок и изделий, занятый штамповкой асбестовых технических изделий	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
361. 	Прессовщик бумаго- 	Фартук хлопчатобумажный 	2 		

	делательной (картоноделательной) машины, занятый обслуживанием сеточных машин	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
362. 	Резчик металла на 	Фартук брезентовый с нагрудником 	2 		

	ножницах и прессах 	Рукавицы брезентовые	12 пар		
363. 	Смазчик;  слесарь по 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	ремонту технологичес- 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		
   	ких установок; слесарь - 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	ремонтник;  пошивщик шорно - седельных изделий; электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Слесарям,  предусмотренным в настоящем пункте, дополнительно:
Сапоги резиновые

1 пара

		
364. 	Ткач 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	

	На сыром ткачестве
дополнительно:
Фартук прорезиненный	

2		
365.	Травильщик	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 	
1 		
   	   	Фартук резиновый 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		

	Перчатки резиновые	до износа		
366. 	Тесемщик 	Костюм хлопчатобумажный или 	1 		

	Халат хлопчатобумажный	1		
367. 	Уборщик производ- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	ственных и служебных помещений	Сапоги резиновые
	1 пара
		
368.
	Формовщик фильтр -
пластин	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником	
2		
369. 	Чистильщик металла, 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	отливок, изделий и 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	деталей, занятый 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	чисткой песком	Шлем защитный	до износа		
370. 	Эмульсовар 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Фартук резиновый 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

18. Производство технического углерода (сажи)		
371. 	Аппаратчик грану- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	лирования; аппаратчик 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	уплотнения техничес- 	Белье нательное 	3 комплекта 		
   	кого углерода; маши- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	ниск упаковочной маши- 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	ны транспортерщик; 	Головной убор хлопчатобумажный 	2 		

	транспортировщик; сортировщик; укладчик-упаковщик	При выполнении работы на уплотнительных технологических установках:
Перчатки трикотажные вместо рукавиц комбинированных	

24 пары 
		
372. 	Аппаратчик карбо- 	Костюм брезентовый 	2 		
   	низации 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 		

	Рукавицы брезентовые	12 пар		
373. 	Аппаратчик конден- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	сации 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы брезентовые	4 пары		
374. 	Аппаратчик плавления 	При выполнении работы по очистке сухим способом плавильного и испарительного отделений:
Костюм брезентовый 	

2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	При выполнении работы в плавильном отделении:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 		
   	
	Головной убор хлопчатобумажный	1		
375. 	Аппаратчик очистки 	Костюм брезентовый 	1 		
   	жидкости 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		

	Головной убор хлопчатобумажный	2		
376. 	Аппаратчик охлаж- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	дения; машинист 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	насосных установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	Головной убор хлопчатобумажный	1		
377. 	Аппаратчик получе- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	ния технического 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	углерода; аппарат- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	чик разложения; 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	машинист перегру- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	жателей; слесарь - 	Головной убор хлопчатобумажный 	2 		

	ремонтник 	При выполнении работы по получению технического углерода из антраценового сырья:
Перчатки трикотажные вместо рукавиц брезентовых	

     
24 пары		
378. 	Аппаратчик химво- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	доочистки 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	Головной убор хлопчатобумажный	1		
379. 	Весовщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
380. 	Водитель автомоби- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	ля; машинист комп- 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	рессорных устано- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	вок; машинист на- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	сосных установок; 	Головной убор хлопчатобумажный 	1 		
   	слесарь - ремонтник	Рукавицы брезентовые	4 пары		
381. 	Водитель электро- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	и автотележки; 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	грузчик; стропаль- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	щик; транспорти- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	ровщик, занятый на 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	межцеховом транспорте
	На наружных работах зимой дополнительно:
Брюки на утепляющей прокладке	

по поясам		
382. 	Возчик 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Брюки на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При выполнении работы по перевозке печного шлака:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

1 на 2 года 		

	Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года		
383.	Истопник; машинист
(кочегар) котельной 	Комбинезон хлопчатобумажный с
кислотозащитной пропиткой 	
2 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы брезентовые	6 пар		
384. 	Инженер - энергетик; 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	механик; начальник 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	смены; нормировщик; 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	технолог; технорук	Рукавицы комбинированные	4 пары		
385. 	Кладовщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
386. 	Контролер; лабо- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	рант химического
анализа	Головной убор хлопчатобумажный
	1
		
387. 	Котельщик; пошив- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	щик шорно - се- 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	дельных изделий; 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	смазчик; слесарь - 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	ремонтник 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	Головной убор хлопчатобумажный	2		
388. 	Мастер 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	   	При выполнении работы в погрузочно - разгрузочных отделениях:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный	2		
389. 	Маляр 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		

	Головной убор хлопчатобумажный	2		
390. 	Начальник цеха 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	Ботинки кожаные	1 пара		
391. 	Огнеупорщик, заня- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	тый ремонтом саже- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	коптильных печей; 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	футеровщик (кисло- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	тоупорщик), рабо- 	Головной убор хлопчатобумажный 	2 		

	тающий в цехе	Куртка на утепляющей прокладке	1		
392. 	Обувщик по ремон- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	ту спецобуви; швея	Фартук хлопчатобумажный	2		
393.
	Подсобный рабочий
	При выполнении работы в отделении подготовки сырья:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 		
   	   	При выполнении работы на складе:
Костюм хлопчатобумажный 	
1 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работы на межцеховом транспорте:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Брюки на утепляющей прокладке	

по поясам		
394. 	Пробоотборщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Белье нательное 	1 комплект 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Куртка на утепляющей прокладке	1		
395. 	Рабочие, руководители 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	и специалисты, занятые 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	обслуживанием 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	контрольно - измери- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	тельных приборов производства технического углерода (сажи)	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

1 на 2 года
		
396. 	Рабочий по стир- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	ке и ремонту спец- 	Фартук прорезиненный 	1 		

	одежды	Сапоги резиновые	1 пара		
397. 	Слесарь по изго- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	товлению узлов и 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	деталей технологи- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	ческих трубопрово- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	дов, занятый ре- 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	монтом и обслужи- 	Головно й убор хлопчатобумажный 	2 		
   	ванием оборудования в цехе; электромонтер по
ремонту и обслуживанию электро- 	Слесарю по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов
дополнительно:
Сапоги резиновые 	

1 пара 		

	оборудования

	При выполнении работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования дополнительно:
Галоши диэлектрические	

дежурные		
398. 	Сливщик - разливщик 	Костюм брезентовый 	2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Брюки на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Валенки 	по поясам 		

	Галоши на валенки	1 пара на 2 года		
399.	Уборщик производственных и служебных помещений, 	При выполнении работы по уборке служебных помещений:
Халат хлопчатобумажный 	

2 		
   	занятый уборкой 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	служебных помещений
	При выполнении работы по уборке производственных помещений:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	Головной убор хлопчатобумажный	2		
400. 	Уборщик территорий 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Фартук хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
401. 	Экспедитор 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Плащ непромокаемый 	1 на 2 года 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		

	Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года		
402. 	Электрогазосвар- 	Костюм брезентовый 	1 		
   	щик, занятый в це- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	хах технического 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	углерода (сажи) 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	1 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	2 		

Сухая сероочистка		
403. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	тые в производстве 	Рукавицы брезентовые 	1 пара 		

	Перчатки резиновые	до износа		
404.
	Лаборант химического анализа	Халат хлопчатобумажный
	1
		
405. 	Подсобный рабочий 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
406. 	Слесарь - ремонтник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

Мокрая сероочистка		
407. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм суконный 	1 		
   	тые в технологиче- 	Фартук прорезиненный 	2 		
   	ских стадиях про- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	изводства 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки брезентовые 	6 пар 		

	Перчатки резиновые
  	до износа		
408. 	Аппаратчик приго- 	Костюм суконный 	1 		
   	товления химичес- 	Костюм резиновый 	дежурный 		
   	ких растворов 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки брезентовые 	6 пар 		

	Перчатки резиновые	до износа		
409. 	Кладовщик; контролер 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
410. 	Машинист компрес- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	сорных установок; 	Галоши диэлектрические 	дежурные 		
   	машинист насосных 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		

	установок	Рукавицы брезентовые	4 пары		
411. 	Механик; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	смены; начальник
цеха	Ботинки кожаные
	1 пара
		
412. 	Подсобный рабочий; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	рабочий по стирке и 	Фартук прорезиненный с нагрудником 	1 		
   	ремонту спецодежды 	Сапоги резиновые 	1 пара 		

	уборщик производ-ственных помещений	Рукавицы брезентовые
	6 пар
		
413. 	Слесарь - ремонтник 	Костюм суконный 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		

	Перчатки резиновые	до износа		
414. 	Электромонтер по 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	ремонту и обслу- 	Галоши диэлектрические 	дежурные 		

	живанию электро-
оборудования 	Перчатки диэлектрические	дежурные		

Газоповысительная станция		
415. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	тые в производстве 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
416.
	Лаборант химического анализа	Халат хлопчатобумажный
	1
		
417. 	Машинист компрес- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	сорных установок;
машинист насосных
установок	Галоши резиновые

	1 пара

418. 	Машинист (кочегар) 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	котельной 	Перчатки резиновые 	до износа 		

	Рукавицы брезентовые	12 пар		
419. 	Начальник смены 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	Сапоги резиновые	1 пара		
420.	Слесарь по эксплуатации и ремонту 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 		
   	газового оборудования 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		

	

	На наружных работах  зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
421. 	Слесарь - ремонтник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Костюм резиновый 	дежурный 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
422. 	Электромонтер по 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	ремонту и обслу- 	Галоши диэлектрические 	дежурные 		

	живанию электро-
оборудования 	Перчатки диэлектрические	дежурные		

Газоспасательная станция		
423. 	Газоспасатель 	Костюм брезентовый или 	1 		
   	   	Костюм прорезиненный 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	до износа 		
   	   	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Головной убор хлопчатобумажный 	6 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	дежурная 		

	Брюки на утепляющей прокладке	дежурные		
424. 	Мастер; начальник 	Костюм брезентовый или 	1 		
   	станции 	Костюм прорезиненный 	1 		
   	   	Куртка на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	1 на 2 года 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	до износа 		

19. Производство регенерата		
425. 	Аппаратчик дозиро- 	Костюм хлопчатобумажный или 	1 		

	вания; аппаратчик
смешивания	Халат хлопчатобумажный
	1
		
426.
	Аппаратчик приготовления резиновых клеев и покрытий; машинист компрессорных установок; лаборант	Костюм хлопчатобумажный

	1

		
427. 	Бригадир на участках 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	основного производства; мастер; механик; машинист стрейнера; начальник смены; рафинировщик	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
428. 	Вальцовщик резиновых 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	смесей; каландровщик резиновых смесей	Рукавицы комбинированные
	6 пар
		
429. 	Водитель электро- и 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	автотележки; слесарь 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	- ремонтник
	При выполнении слесарных работ в цехе дополнительно:
Сапоги резиновые	

1 пара		
430.	Грузчик; сортировщик; транспортерщик 	Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
431. 	Девулканизаторщик; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	сушильщик девулка- 	Сапоги резиновые 	1 пара 		

	низата	Рукавицы комбинированные	6 пар		
432. 	Дробильщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	Сапоги резиновые	1 пара		
433. 	Контролер 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	4 пары		
434. 	Котлочист 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	Шлем суконный	до износа		
435.

	Просеивальщик; смазчик; укладчик - упаковщик
  	Комбинезон хлопчатобумажный

	1

436. 	Резчик эластомеров и 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	резины 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
437. 	Сливщик - разливщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Фартук брезентовый с нагрудником 	2 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
438. 	Транспортировщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
439. 	Электромонтер по 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	ремонту и обслу- 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		

	живанию электро-
оборудования 	Галоши диэлектрические	дежурные		

IV. ПРОИЗВОДСТВО ТОЛУОЛА 

1. Синтез толуола		
440.	Аппаратчики 	При выполнении работ по обслуживанию колонн синтеза:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Костюм резиновый 	дежурный 		
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	При выполнении работ по обслуживанию огневых подогревателей и теплообменников:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	Валенки	по поясам		
441. 	Мастер; механик; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	начальник отделения; 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		

	начальник смены, занятый в отделении синтеза и огневых подогревателей	Рукавицы комбинированные

	6 пар

		
442. 	Машинист компрес- 	Полукомбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	сорных установок 	Галоши резиновые 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
443. 	Машинист крана 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	(крановщик), рабо- 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	тающий на мостовом 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	кране (вне помеще-
ния)	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

	Валенки	по поясам		
444. 	Рабочий, занятый 	Костюм суконный 	2 		
   	на перегрузке ка- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	тализатора 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Валенки	по поясам		
445. 	Футеровщик (кисло- 	Костюм суконный 	2 		
   	тоупорщик) 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	Валенки	по поясам		
446. 	Электромонтер по 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	ремонту и обслу- 	Галоши диэлектрические 	дежурные 		
   	живанию электро- 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		
   	оборудования 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

2. Дистилляция		
447.
	Аппаратчики 	При выполнении работ по обслуживанию колонн дистилляции и узла конденсации:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	При выполнении работ в отделениях отстойника и приемных хранилищ:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 		
   	   	Рукавицы комбинированные	12 пар		
448. 	Аппаратчик растворе- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	ния, занятый растворе- 	Костюм резиновый 	1 		
   	нием каустика, и отде- 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	ления загрязненных 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	промстоков; слесарь по ремонту технологических установок; слесарь - ремонтник	Рукавицы комбинированные

	12 пар

		
449. 	Мастер; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	смены 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
450. 	Машинист насосных 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	установок 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 		

	Рукавицы комбинированные	12 пар		
451. 	Механик; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	отделения 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях	1 пара		
452.	Оператор газгольдерной станции 	Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 	
1 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	Валенки 	по поясам 		

3. Нагнетание шихты		
453. 	Аппаратчики, занятые 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	на приготовлении 	Костюм резиновый 	1 		
   	шихты; слесарь по 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		
   	ремонту технологичес- 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	ких установок, слесарь 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		

	- ремонтник; рабочий,
занятый в машинном
отделении нагнетания шихты	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

по поясам
		
454. 	Мастер; механик; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	начальник смены 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

4. Промсклады		
455. 	Аппаратчики, занятые 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	на базисном складе; 	Костюм резиновый 	1 		
   	сливщик - разливщик, 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		
   	занятый на базисном 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	складе 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

	Валенки	по поясам		
456. 	Машинист насосных 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	установок; слесарь по 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		
   	ремонту технологических установок; слесарь - ремонтник	Рукавицы комбинированные

	12 пар

457. 	Механик; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	смены 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

5. Приготовление катализатора		
458. 	Аппаратчик 	При выполнении работ по обслуживанию туннельных печей:
Костюм суконный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работ по дроблению и просеиванию катализатора:
Костюм хлопчатобумажный 	

2 		
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные	12 пар		
459. 	Аппаратчик смеси- 	Костюм суконный 	1 		
   	телей; слесарь по 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	ремонту технологи- 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	ческих установок; 	Портянки суконные 	2 пары 		
   	слесарь - ремонт- 	Рукавицы суконные 	6 пар 		

	ник	Шлем суконный	2		
460. 	Весовщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 		

	Рукавицы комбинированные	6 пар		
461. 	Механик; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	смены 	Галоши резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		

6. Общие профессии производства толуола		
462. 	Электромонтер по 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	ремонту и обслу- 	Галоши диэлектрические 	дежурные 		
   	живанию электро- 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		
   	оборудования 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

V. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСЛОФИЛЬТРОВ		
463. 	Вырубщик заготовок 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	и изделий; гофрировщик трубок; резчик бумаги, картона и целлюлозы	Рукавицы комбинированные

	12 пар

		
464.

	Контролер качества продукции в технологическом процессе; рабочий, занятый на пооперационной завивке	Халат хлопчатобумажный

	1

		
465. 	Рабочий, занятый 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	обслуживанием под-
весного конвейера	Рукавицы комбинированные
	12 пар
		
466. 	Рабочий, занятый 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	на сборке фильтров	Перчатки резиновые	до износа		
467. 	Укладчик - упаковщик 	Фартук брезентовый с нагрудником 	2 		
   	   	Нарукавники хлопчатобумажные 	2 пары 		

VI. ПРОИЗВОДСТВО СМАЗОК НА ОСНОВЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА		
468. 	Аппаратчики, рабо- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	тающие на аппара- 	Комбинезон резиновый 	дежурный 		
   	те "НД" и аппара- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	те по обработке 	Ботинки кожаные   или 	2 пары 		
   	сырца 	Сапоги резиновые 	2 пары 		
   	   	Перчатки хлорпреновые 	12 пар 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		

	Берет суконный	2		
469. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм суконный 	2 		
   	тые в отделении 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	N 1 и на установ- 	Ботинки кожаные или 	2 пары 		
   	ке "100" 	Сапоги резиновые 	2 пары 		
   	   	Перчатки хлорпреновые 	12 пар 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Шарф фланелевый 	2 		

	Берет суконный	2		
470. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм суконный 	2 		
   	тые на очистке 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	ванн 	Сапоги резиновые 	2 пары 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Шарф фланелевый 	2 		

	Берет суконный	2		
471. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм суконный 	2 		
   	тые в отделении 	Комбинезон резиновый 	дежурный 		
   	электролиза 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 		
   	   	Перчатки хлорпреновые 	12 пар 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	Шарф фланелевый 	2 		

	Берет суконный	2		
472. 	Аппаратчики, заня- 	Халат белый хлопчатобумажный 	1 		

	тые в отделении
окончательной об-
работки смазок и
на их укупорке	Берет белый хлопчатобумажный

	1

		
473. 	Аппаратчики, заня- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	тые в отделении 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	химической перера- 	Ботинки кожаные 	2 пары 		

	ботки трансформа-
торного масла	Рукавицы комбинированные
	12 пар
		
474.

	Заместитель начальника цеха; заместитель начальника установки; начальник цеха; начальник установки	Костюм хлопчатобумажный

  	1

		
475. 	Мастер; механик; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	начальник отделе- 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	ния; начальник 	Перчатки резиновые 	до износа 		

	смены	Рукавицы комбинированные	4 пары		
476. 	Машинист холодиль- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		

	ных установок	Ботинки кожаные	1 пара		
477.	Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике	Рукавицы комбинированные

	4 пары

478. 	Слесарь по ремонту 	Костюм суконный 	2 		
   	технологических 	Комбинезон резиновый 	дежурный 		
   	установок; сле- 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	сарь - ремонтник 	Ботинки кожаные или 	2 пары 		
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 		
   	   	Перчатки хлорпреновые 	12 пар 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Шарф фланелевый 	2 		
   	   	Берет суконный 	2 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
479. 	Электромонтер по 	Комбинезон хлопчатобумажный или 	2 		
   	ремонту и обслужи- 	Костюм суконный 	2 		
   	ванию электрообо- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	рудования 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Боты диэлектрические (высоковольтные) 	до износа 		

VII. ПРОИЗВОДСТВО НОРМАЛЬНОГО БУТИЛОВОГО
СПИРТА ДЕГИДРИРОВАНИЕМ, НА МЕДНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ
СИНТЕТИЧЕСКОГО СПИРТА ЧЕРЕЗ АЦЕТАЛЬДЕГИД,
АЛЬДОЛЬ, КРОТОНОВЫЙ АЛЬДЕГИД		
480. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм суконный 	2 		
   	тые в производст- 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	ве; загрузчик - 	Перчатки суконные или 	6 пар 		
   	выгрузчик, заня- 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	тый загрузкой ка- 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	тализатора 	При выполнении работы на стадии нагрева органического теплоносителя и по отпарке органики из промывных вод:
Костюм хлопчатобумажный вместо костюма суконного 	

     

1 		
   	   	Ботинки кожаные вместо сапог резиновых 	1 пара 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам 		
481. 	Мастер по ремонту; 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	механик цеха; начальник отделения; начальник смены	Ботинки кожаные

	1 пара

482. 	Слесарь по ремонту 	Костюм суконный 	2 		
   	технологических 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	установок; сле- 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	сарь - ремонтник 	Перчатки резиновые 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

VIII. ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ		
483.
	Бригадир на участках основного производства	Халат хлопчатобумажный
	1
		
484.

	Мастер;  начальник смены; укладчик - упаковщик; швея - мотористка, занятая на пошиве олифованной одежды	Халат хлопчатобумажный

	1

		
485. 	Подсобный рабочий; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	пропитчик по огне- 	Фартук резиновый 	1 		

	защитной пропитке	Ботинки кожаные	1 пара		
486. 	Рабочий, занятый 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	на варке соли и 	Фартук резиновый 	1 		

	промазке	Ботинки кожаные	1 пара		
487. 	Рабочий, занятый 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	на варке масел и 	Галоши резиновые 	1 пара 		

	заготовке лака	Фартук резиновый	1		
488. 	Рабочий, занятый 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	на замеске и продевании; центрифуговщик	Фартук резиновый

	1

489. 	Слесарь по ремонту 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	технологических установок; слесарь - ремонтник; уборщик производственных помещений 	Галоши резиновые

	1 пара

		

IX. ПРОИЗВОДСТВО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ КОСТЮМОВ		
490. 	Аппаратчик, заня- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	тый варкой масла 	Фартук резиновый 	1 		

	и олиф; навесчик
заготовок	Ботинки кожаные
	1 пара
		
491. 	Аппаратчик,  заня- 	Халат хлопчатобумажный 	1 		
   	тый у джигера; ап- 	Фартук резиновый с нагрудником 	1 		

	паратчик  фильтрации, занятый  на фильтрации масла; аппаратчик центрифугирования	Ботинки кожаные

	1 пара

		
492. 	Аппаратчик сушки; 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	рабочий, занятый 	Ботинки кожаные 	1 пара 		

	обслуживанием калорифера	Головной убор хлопчатобумажный
	2
		
493. 	Аппаратчик, заня- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	тый приготовлением 	Фартук прорезиненный 	1 		

	клея; рабочий, занятый промазкой изделий; проклеивальщик, занятый проклейкой изделий	Ботинки кожаные

	1 пара

		
494. 	Заготовщик, занятый заготовкой ленты	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
	
1		
495. 	К омплектовщик, за- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		
   	нятый комплектова- 	Фартук резиновый 	1 		

	нием изделий; контролер технологического процесса; съемщик резиновых изделий	Головной убор хлопчатобумажный

	2

		
496.
	Мастер; начальник
смены	Костюм хлопчатобумажный
	1
		
497. 	Рабочий, занятый 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	подвозкой товара
к олифовщику	Ботинки кожаные
	1 пара
		
498. 	Слесарь по ремонту 	Комбинезон хлопчатобумажный 	2 		

	технологических установок; слесарь - ремонтник 	Ботинки кожаные
	1 пара

 
X. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОФЕССИИ 

Научно - исследовательские институты, лаборатории,
заводские и цеховые лаборатории		
499. 	Гальваник; мастер 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Галоши резиновые 	2 пары 	

	Перчатки резиновые	3 пары	
500. 	Инженер; колорист; 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	препаратор; старший 	Перчатки резиновые 	до износа 	

	химик; старший инженер; техник; химик

	При постоянной работе с анилином, бензолом, этилированным горючим, севанитом, наиритом, лаками и красками, нитропродуктами, аминами, канцерогенными веществами, мышья ковистыми, фосфоритными, ртутными, свинцовыми и цианистыми веществами дополнительно:
Сапоги резиновые	

1 пара	
501.	Контролер	При выполнении работы в  кислотном  цехе:
Халат суконный или 	

1 	
   	   	Костюм суконный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые или 	1 пара 	
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	При выполнении работы в цехе едких щелочей:
Халат хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 	
   	   	При выполнении работы по контролю качества разного сырья и топлива:
Халат хлопчатобумажный 	

1 	
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые	до износа	
502. 	Лаборант химичес- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	кого анализа 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	При постоянной работе с анилином, бензолом, этилированным горючим, севанитом, наиритом, лаками и красками, нитропродуктами, аминами, канцерогенными веществами, мышьяковистыми, фосфоритными, ртутными, свинцовыми и цианистыми веществами дополнительно:
Сапоги резиновые 	

 1 пара 	
   	   	При обслуживании кислотных цехов:
Халат суконный или 	
1 	
   	   	Костюм суконный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые или 	1 пара 	
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	При обслуживании цехов едких щелочей:
Халат хлопчатобумажный 	
1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	

	Галоши резиновые	1 пара	
503. 	Машинист моечных 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	машин 	Галоши резиновые 	1 пара 	

	Перчатки резиновые	до износа	
504. 	Подсобный рабочий; 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	уборщик производ- 	Галоши резиновые 	1 пара 	
   	ственных и служеб- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	ных помещений

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
505. 	Пробоотборщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При отборе проб в кислотном цехе:
Халат суконный или 	
1 	
   	   	Костюм суконный вместо халата хлопчатобумажного 	
1 	
   	   	Сапоги резиновые или 	1 пара 	
   	   	Галоши резиновые	1 пара	
506. 	Стеклодув 	Халат хлопчатобумажный 	1 	

	Нарукавники брезентовые	1 пара	
507. 	Фотолаборант 	Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 	1 	

	Перчатки резиновые	до износа	
508. 	Шлифовщик 	Фартук прорезиненный с нагрудником 	1 	

XI. СКЛАДЫ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ		
509. 	Весовщик; кладовщик 	Халат хлопчатобумажный 	1 		

	Рукавицы комбинированные	4 пары		
510. 	Рабочий, занятый 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	на складе анилина, 	Фартук резиновый 	1 		
   	бензола, толуола, 	Галоши резиновые 	1 пара 		
   	ксилола, нитробен- 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	зола и других ана- 	Рукавицы брезентовые или 	4 пары 		
   	логичных продуктов 	Рукавицы суконные 	4 пары 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам 		
511. 	Рабочий, занятый 	Костюм суконный 	1 		
   	на складе кислот 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы суконные 	4 пары 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
512. 	Рабочий, занятый 	Костюм брезентовый или 	1 		
   	на складе щелочей 	Костюм прорезиненный 	1 		
   	и других едких 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	продуктов 	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
513. 	Рабочий, занятый на 	Фартук брезентовый с нагрудником 	1 		
   	складе горючих и 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	смазочных материалов 	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		
   	   	При работе с этилированным горючим:
Костюм хлопчатобумажный вместо фартука брезентового с нагрудником 	

1 		
   	   	Сапоги резиновые вместо ботинок кожаных 	
1 пара 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
514. 	Рабочий, занятый 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	на складе сыпучих 	Фартук резиновый 	1 		
   	ядовитых химпродук- 	Сапоги резиновые или 	1 пара 		
   	тов: динитробензола, 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	пара-нитроанилина, 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	эльфанафтиламина, 	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		

	мышьяка, фосфора,
технического углегорода (сажи), свинцовых 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	пигментов и других аналогичных продуктов	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
515. 	Рабочий, занятый 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	на складе раство- 	Фартук брезентовый 	1 		
   	рителей и нитролаков 	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
516. 	Рабочий, занятый на 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		

	складе материалов, метизов, инструментов, оборудования и вспомогательных материалов	Рукавицы комбинированные

	4 пары

		
517. 	Рабочий, занятый 	Фартук брезентовый 	1 		
   	на складе стройма- 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	териалов, цемента, 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		

	извести, сажи и
других строительных материалов 	При работе с пылящими материалами дополнительно:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
518. 	Рабочий, занятый 	Фартук брезентовый 	1 		

	на смешанном скла-
де (сбытовых и
снабженческих
контор)	Рукавицы комбинированные

	4 пары

		
519.	Слесарь-ремонтник 	При работе на складе кислот:
Костюм суконный 	
1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы суконные 	4 пары 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При работе на складе ядовитых химпродуктов:
динитробензола, паранитроанилина, альфанафтиламина, мышьяка, фосфора, технического углерода, свинцовых пигментов и других аналогичных продуктов:
Комбинезон хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Фартук резиновый 	1 		
   	   	Сапоги резиновые или 	1 пара 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При работе на складе анилина, бензола, толуола, ксилола, нитробензола и других аналогичных продуктов:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Фартук резиновый 	1 		
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы брезентовые или 	4 пары 		
   	   	Рукавицы суконные 	4 пары 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При работе на складе щелочей и других едких продуктов:
Костюм брезентовый или 	

1 		
   	   	Костюм прорезиненный 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
520. 	Укладчик-упаковщик 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Галоши резиновые 	1 пара 		

	Перчатки резиновые	до износа		
521. 	Чистильщик 	Костюм брезентовый 	1 		
   	   	Костюм резиновый 	дежурный 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 		
   	   	Шлем брезентовый 	до износа 		

XII. АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ЦЕХИ (ОТДЕЛЕНИЯ)		
522. 	Аппаратчик состав- 	Костюм суконный 	1 		
   	ления эмалей; 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	контролер работ по 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	металлопокрытиям 	Наколенники брезентовые 	4 пары 		

	Рукавицы брезентовые	6 пар		
523. 	Кислотоупорщик; 	Костюм суконный 	1 		
   	винипластчик; па- 	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	яльщик по вини- 	Наколенники брезентовые 	4 пары 		

	пласту; пескоструйщик; слесарь-ремонтник	Рукавицы брезентовые
	12 пар
		
524. 	Маляр; машинист 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	компрессорных ус- 	Галоши резинов ые 	1 пара 		
   	тановок 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		

XIII. ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ		
525. 	Газоспасатель; на- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	чальник спасатель- 	Костюм брезентовый 	1 		
   	ной станции 	Костюм резиновый 	дежурный 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Рукавицы суконные 	до износа 		
   	   	Шлем хлопчатобумажный 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

XIV. ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА. ПРОИЗВОДСТВО
ИСКУССТВЕННОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА. ПЕРЕРАБОТКА
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

1. Деэмульсация и обессоливание нефти		
526. 	Оператор техноло- 	Костюм лавсано-вискозный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Галоши диэлектрические 	дежурные 		
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

2. Перегонка нефти, дистиллятов, смолы и мазута.
Крекинг-производство и гидроформинг		
527. 	Оператор техноло- 	Костюм лавсано-вискозный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

3. Очистка нефтепродуктов		
528.	Оператор техноло-
гических установок 	При щелочной очистке:
Костюм лавсано-вискозный 	
1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	

	На работах по кислотно-щелочной очистке:
Костюм суконный 	

2 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	4 пары 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При работе по регенерации кислоты из кислотного гудрона:
Костюм суконный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	На работах по получению специальных масел:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	На работах по контактной очистке:
Костюм лавсано-вискозный 	
1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Респиратор противопылевой 	до износа 		
   	   	При работе на фильтр-прессах дополнительно:
Белье нательное 	

2 комплекта 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	На работах по селективной очистке:
Костюм лавсано-вискозный 	
1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	На работах по депарафинизации масел:
Костюм лавсано-вискозный 	
1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
529. 	Рабочие, обслужи- 	Костюм суконный 	1 		
   	вающие кислотную 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	ловушку 	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

4. Производство консистентных смазок,
присадок и моющих средств		
530. 	Оператор техноло-
гических установок 	На работах по варке, затариванию и складированию смазок, производству моющих средств и синтетических жиров:
Костюм лавсано-вискозный 	

     
1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На работах по производству синтетических жиров и моющих средств с применением серной кислоты:
Костюм суконный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	4 пары 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На работах по производству присадок:
Костюм суконный или 	
2 		
   	   	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	4 пары 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

5. Парафиновое и церезиновое производства		
531.
	Оператор техноло-
гических установок	При выполнении работы в отделениях кристаллизации и регенерации:
Костюм лавсано-вискозный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При выполнении работы по очистке парафина и церезина:
Костюм суконный (на кислотно-щелочной очистке) 	

2 		
   	   	Костюм лавсано-вискозный (на перколяционной очистке) 	
1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На кислотно-щелочной очистке дополнительно:
Фартук брезентовый 	

1 		
   	   	При выполнении работы по фильтрации и обслуживанию камер потения:
Костюм лавсано-вискозный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Фартук брезентовый 	1 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
532. 	Старший оператор 	Костюм лавсано-вискозный 	1 		
   	технологических 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	установок 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Фартук брезентовый 	1 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
533.
	Сливщик-разливщик	При выполнении работы по разливу парафина и церезина:
Костюм лавсано-вискозный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	   	Фартук брезентовый 	1 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	При выполнении работы по разливу антистарителя:
Костюм лавсано-вискозный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

6. Алкилирующие установки. Производство
азолята и октола		
534. 	Оператор техноло- 	Костюм лавсано-вискозный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При работах по сернокислотному алкилированию хлористым алюминием и в производстве азолята и октола:
Костюм суконный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
535. 	Старший оператор 	Костюм суконный 	1 		
   	технологических 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	установок 	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

7. Полимеризационные и гидрогенизационные установки		
536. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

8. Этилирование бензина		
537. 	Грузчик, занятый 	Костюм хлопчатобумажный 	2 		
   	погрузкой бочек с 	Сапоги резиновые 	2 пары 		
   	этиловой жидкостью; 	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	машинист технологи- 	Портянки хлопчатобумажные 	2 пары 		
   	ческих установок; опе- 	Берет 	1 		
   	ратор технологичес- 	Фартук прорезиненный 	дежурный 		
   	ких установок; слесарь 	Куртка на утепляющей прокладке 	1 		

	по ремонту технологических установок	Брюки на утепляющей прокладке (в IV, III и II поясах)

	1 на 2 года

		
538. 	Механик, обслужи- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	вающий установку; 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	начальник установки 	Нарукавники 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

9. Производство нефтебитума и рубракса		
539. 	Оператор и старший 	Костюм брезентовый 	1 		
   	оператор техноло- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	гических установок 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
540. 	Сливщик-разливщик 	Костюм брезентовый 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы КР 	12 пар 		

	Перчатки трикотажные
(технические) 	
12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На разливе горячего битума:
Сапоги кирзовые вместо ботинок кожаных 	

1 пара 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

10. Производство нефтяного кокса		
541. 	Коксоразгрузчик 	Костюм суконный 	2 		
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	Противогаз	до износа		
542. 	Оператор и старший 	Костюм брезентовый 	1 		
   	оператор техноло- 	Ботинки кожаные 	2 пары 		
   	гических установок 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

11. Пиролиз и ректификация ароматических
углеводородов		
543.
	Оператор техноло-
гических установок	При выполнении работы на печах Пиккеринга:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При выполнении работы в нафталиновом отделении:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	При выполнении работы по ректификации и азеотропной перегонке:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При выполнении работы по обслуживанию скрубберов:
Костюм брезентовый 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При выполнении работы на пирогенных трубчатых установках и газогенераторах:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам
  		
544. 	Рабочие, занятые 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	на регулировке пи- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	тания реторт 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		

	Противогаз	дежурный		
545. 	Старший оператор 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	технологических 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	установок 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

12. Подготовка и подача твердого топлива		
546. 	Грузчик; загруз- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	чик-выгрузчик 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	печей 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Респиратор 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
547. 	Машинист вагонооп- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	рокидывателя 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		

	Валенки	по поясам		
548. 	Моторист электро- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	двигателей 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Галоши диэлектрические 	дежурные 		

	Перчатки диэлектрические	дежурные		
549. 	Оператор техноло- 	Куртка хлопчатобумажная 	1 		
   	гических установок 	Брюки брезентовые 	1 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

13. Печи для производства газа. Печи
полукоксования, камерные и туннельные печи		
550. 	Барильетчик; заг- 	Костюм брезентовый 	1 		
   	рузчик-выгрузчик 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	печей 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Полуплащ прорезиненный 	1 на 2 года 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
551. 	Загрузчик-вы- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	грузчик печей 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
552. 	Кантовщик-ук- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	ладчик 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		

	Перчатки диэлектрические	дежурные		
553. 	Машинист коксовых 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	машин; пирометрист 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
554. 	Оператор техноло- 	Костюм брезентовый 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Полуплащ прорезиненный 	1 на 2 года 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При выполнении работы по конденсации и улавливанию смолы, установке инертного газа и электрофильтров:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На обслуживании электрофильтров дополнительно:
Боты диэлектрические (высоковольтные) 	

дежурные 		
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При выполнении работы на печах и по пневмопылеудалению:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
555. 	Старший оператор 	Костюм брезентовый 	1 		
   	технологических 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	установок 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Полуплащ прорезиненный 	1 на 2 года 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При выполнении работы на печах и по пневмопылеудалению:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

14. Канатные дороги		
556. 	Горнорабочий; ма- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 		
   	шинист воздушно- 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	канатной дороги; 	Плащ непромокаемый 	1 на 2 года 		
   	транспортировщик 	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	Валенки 	по поясам 		

15. Переработка смол, получение фенолов, переработка
продуктов полукоксования		
557.	Оператор технологических установок 	При работах по дистилляции, ректификации, десорбции, регенерации щелочи и щелочной очистке дистиллятов, по производству антисептиков креолина клебемассы и литейного крепителя, карбюризатора, фенолов и предварительной очистке,
обесфеноливанию и биологической доочистке фенольных вод:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые или 	6 пар 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При работе с кислотой, по очистке дистилляторов и регенерации кислот:
Костюм суконный 	

2 		
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При выполнении работы по производству карбюризатора, фенолов и предварительной очистке, обесфеноливанию биологической доочистке фенольных вод дополнительно:
Брюки на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

16. Очистка газа		
558. 	Аппаратчик подго- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	товки сырья и от- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	пуска полуфабрика- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	тов и продукции, 	Очки защитные 	до износа 		
   	занятый на складе 	Противогаз 	до износа 		

	жидкого аммиака
	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
559.

	Оператор техноло-
гических установок
	При выполнении работы по скрубберам, регенерации, приготовлению и нейтрализации мышьяково-содовых растворов на мышьяково-содовой очистке, фильтрации и плавке серы, получению гипосульфита:
Костюм суконный или 	

1 		

	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой 	
1 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При выполнении работы по фильтрации и плавке серы:
Костюм хлопчатобумажный вместо костюма суконного 	

1 		
   	   	При работе по фильтрации и плавке серы и по приготовлению и нейтрализации мышьяково-содовых растворов дополнительно:
Белье нательное 	

2 комплекта 		
   	   	При сухой сероочистке:
Костюм хлопчатобумажный 	
1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Респиратор 	до износа 		
   	   	При выполнении работы по этаноламиновой, фенолятной и щелочной очистке газа от окиси углерода, отмывке, дегазации углекислоты из воды, по очистке газа от аммиака и нафталина:
Костюм хлопчатобумажный 	

     

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
560. 	Рабочие, занятые 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	на загрузке и выг- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	грузке сероочист- 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		
   	ных башен и ящиков 	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Респиратор 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
561. 	Сливщик-разлив- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	щик, занятый раз- 	Фартук прорезиненный 	до износа 		
   	ливкой серы 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
562.	Старший оператор
технологических 	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или 	
1 		
   	установок 	Костюм суконный 	1 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

17. Конверсия окиси углерода и углеводородов,
расщепление углеводородных газов		
563. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

18. Гидрогенизация и гидроочистка		
564. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических устано- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	вок; машинист тех- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	нологических на- 	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	сосов 	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

19. Синтез углеводородов и спиртов,
ректификация спиртов		
565. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

20. Дегидрирование газа, ароматизация бензина,
производство спиртового концентрата		
566. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

21. Производство катализатора		
567.   	Оператор техноло-   	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
	гических установок 	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Респиратор 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	При работе по подготовке сырья, просеве и затаривании готовой продукции:
Костюм хлопчатобумажный 	

1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Респиратор 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При выполнении работы с кислотами и едкими химикатами:
Костюм суконный 	

1 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	Противогаз	до износа		
568. 	Оператор товарный, 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	занятый на поливе 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	жидкого стекла 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Респиратор 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам		
569. 	Старший оператор 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	технологических 	Фартук прорезиненный 	1 		
   	установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		
   	   	Респиратор 	до износа 		
   	   	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

22. Газофракционирующие установки, производство газбензина и газолина, компримирование и сжижение природного и нефтяных газов, наполнительные и раздаточные станции сжатых и сжиженных горючих газов		
570. 	Наполнитель балло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	нов, занятый на 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	раздаточных стан- 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		
   	циях 	Противогаз 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		
571. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 		
   	   	При работе на раздаточных станциях:
Костюм хлопчатобумажный 	
1 		
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 		
   	   	Противогаз 	до износа 		
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

23. Производство контакта, деэмульгатора
и пенообразователя		
572. 	Оператор техноло- 	Костюм суконный 	2 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах
зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

24. Производство асидола, асидолмылонафта и паст,
применяющихся при резании металла		
573. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 		

25. Производство вазелина		
574. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
   	   	Фартук прорезиненный 	1 		
   	   	Очки защитные 	до износа 		

26. Производство по сжиганию нефтешлама		
575. 	Оператор техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	гических установок; 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	машинист технологиче- 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 		

	ских компрессоров; машинист технологических насосов 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам		

27. Установка радиационной тепломеризации		
576. 	Аппаратчики, занятые 	Костюм хлопчатобумажный 	1 		
   	в производстве; сле- 	Ботинки кожаные 	1 пара 		
   	сарь по ремонту 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 		
. 	технологических установок; слесарь- ремонтник 	Перчатки резиновые 	до износа 		

Примечание. Предусмотренные в отдельных пунктах настоящего раздела рукавицы суконные в зависимости от технологического процесса могут заменяться рукавицами КР - 6 пар в год. 

 
XV. ЛАБОРАТОРИИ	
577. 	Кварцедув 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Нарукавники 	до износа 	

	Очки защитные	до износа	
578. 	Лаборант химичес- 	Халат хлопчатобумажный или 	1 	

	кого анализа; ла-
борант; машинист 	Халат хлопчатобумажный с кис-
лотозащитной пропиткой 	
1 	
   	моечных машин; ра- 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	бочий, обслуживаю- 	Очки защитные 	до износа 	
   	щий опытные уста- 	Противогаз 	до износа 	

	новки лаборатории

	При работе с этилированным бензином и другими ядовитыми веществами дополнительно:
Фартук прорезиненный 	

1 	

	Галоши резиновые	до износа	
579. 	Машинист по мотор- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	ным испытаниям 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	топлива 	Сапоги резиновые 	1 пара 	

	Перчатки резиновые
  	до износа	
580. 	Пробоотборщик 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	   	Плащ непромокаемый 	1 на 3 года 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Противогаз 	до износа 	
   	   	При работе с кислотами дополнительно:
Перчатки резиновые 	
до износа 	
   	   	При работе с этилированным бензином дополнительно:
Фартук прорезиненный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
581. 	Стеклодув 	Фартук хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	Очки защитные	до износа	
582. 	Уборщик производ- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	ственных и слу- 	Фартук прорезиненный 	1 	
   	жебных помещений 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	

XVI. ПРОИЗВОДСТВО ДИФЕНИЛОЛПРОПАНА	
583. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм суконный 	2 	
   	тые в производстве 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
584. 	Водитель погруз- 	Костюм суконный 	2 	
   	чика 	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

по поясам	
585. 	Мастер; механик; 	Костюм суконный 	1 	
   	начальник отделе- 	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	ния; начальник 	Очки защитные 	до износа 	

	смены

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
586. 	Машинист насосных 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
587. 	Слесарь-ремонтник 	Костюм суконный 	2 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

XVII. ПРОИЗВОДСТВО ДИФЕНИЛОКСИДА	
588. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм суконный 	2 	
   	тые в производстве 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	6 пар 	
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
589. 	Мастер; начальник 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	смены 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Ботинки кожаные на латунных гвоздях 	2 пары 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
590. 	Машинист техноло- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	гических насосов 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Ботинки кожаные 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
591. 	Слесарь-ремонтник 	Костюм суконный 	2 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
592. 	Сливщик-раз- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	ливщик 	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Фартук прорезиненный 	2 	
   	   	Сапоги резиновые 	2 пары 	
   	   	Перчатки резиновые 	2 пары 	
   	   	Рукавицы КР или 	12 пар 	
   	   	Рукавицы суконные 	12 пар 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

XVIII. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (ЭТИЛЕНОПРОВОД)	
593. 	Аппаратчики, заня- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	тые в производстве 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Противогаз 	до износа 	
   	   	Каска 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
594. 	Мастер; старший 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	мастер; механик; 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	начальник участка, 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	обслуживающий уча- 	Берет хлопчатобумажный 	1 	
   	сток ремонтно- 	Плащ непромокаемый с капюшоном 	1 на 2 года 	
   	восстановительной 	Противогаз 	до износа 	
   	службы; энергетик 	Каска защитная 	до износа 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
595. 	Мастер участка 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	подземного 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Плащ непромокаемый с капюшоном 	1 на 2 года 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
596. 	Машинист компрес- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	сорных установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Галоши диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Каска защитная 	до износа 	
   	   	Противогаз 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
597. 	Машинист насосных 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Галоши диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Противогаз 	до износа 	
   	   	Каска защитная 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
598. 	Обходчик линейный 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Плащ непромокаемый с капюшоном 	1 на 2 года 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Ва ленки	по поясам	
599. 	Слесарь-ремонт- 	Костюм хлопчатобумажный 	2 	
   	ник, занятый ре- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	монтом линейных 	Берет хлопчатобумажный 	1 	
   	сооружений; сле- 	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	сарь по изготов- 	Очки защитные 	до износа 	
   	лению узлов и де- 	Плащ непромокаемый с капюшоном 	1 на 2 года 	
   	талей технологи- 	Пояс предохранительный 	дежурный 	
   	ческих трубопро- 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	водов 	Противогаз 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
600. 	Сливщик-раз- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	ливщик 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Берет хлопчатобумажный 	1 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	12 пар 	
   	   	Плащ непромокаемый с капюшоном 	1 на 2 года 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Противогаз 	до износа 	

XIX. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ	
601. 	Водитель электро- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	и автотележки, 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	электромонтер по 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	ремонту и обслужи- 	Галоши диэлектрические 	дежурные 	
   	ванию электрообо- 	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	рудования, занятые 	Пояс предохранительный 	дежурный 	
   	в технологических 	Противогаз 	до износа 	

	цехах

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
602. 	Газоспасатель 	Костюм брезентовый 	1 на 1,5 года 	
   	   	Сапоги кирзовые 	1 пара на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	4 пары 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Пояс предохранительный 	дежурный 	
   	   	Противогаз 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	Брюки на утепляющей прокладке	по поясам	
603.	Гардеробщик, занятый приемкой спецодежды	Халат хлопчатобумажный
	1
	
604. 	Изолировщик на 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	термоизоляции, 	Костюм асбестовый 	дежурный 	
   	каменщик,  огнеу- 	Фартук брезентовый 	1 	
   	порщик, печник, 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	плотник, футеровщик 	Рукавицы кожаные 	6 пар 	
   	(кислотоупорщик), 	Очки защитные 	до износа 	
   	футеровщик-камен- 	Противогаз 	до износа 	

	щик, постоянно занятые на работах по ремонту 	При работе на высоте дополнительно:
Пояс предохранительный 	
дежурный 	

	нефтяной и газовой
аппаратуры и обо-
рудования 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

	

	Изолировщикам на термоизоляции дополнительно:
Брюки на утепляющей прокладке 	

по поясам 	

Примечания. 1. Печникам, футеровщикам-каменщикам и футеровщикам (кислотоупорщикам), занятым работой на сернокислотных аппаратах, а также на работах по ремонту коксовых кубов, вместо комбинезона хлопчатобумажного должен выдаваться костюм суконный - 1 на год.

2. Печникам, футеровщикам-каменщикам, футеровщикам (кислотоупорщикам) и плотникам, занятым на горячем ремонте печей и аппаратов, вместо комбинезона хлопчатобумажного выдается костюм брезентовый - 1 на год. 

605. 	Коксоочиститель 	Костюм брезентовый 	1 	
   	   	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	
   	   	Белье нательное 	2 комплекта 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
606. 	Лифтер, занятый в 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	

	производственных
цехах	Рукавицы комбинированные
	4 пары
	
607. 	Машинист компрес- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	сорных установок 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	Валенки	по поясам	
608. 	Машинист насосных 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	установок; маши- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	нист технологиче- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	ских насосов 	Галоши диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Противогаз 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
609. 	Машинист компрес- 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	сорных установок; 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	машинист техноло- 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	гических установок 	Галоши диэлектрические 	дежурные 	
   	   	Перчатки диэлектрические 	дежурные 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	
   	   	При работе на компрессорных станциях открытого исполнения магистральных газопроводов, расположенных в районах, отнесенных ко II, III и IV климатическим поясам зимой дополнительно:
Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой 	

по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

	Галоши на валенки	1 пара на 2 года	
610. 	Наладчик КИП и 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	автоматики; 	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	
   	приборист; сле- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	сарь-монтажник 	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	приборного обору- 	Очки защитные 	до износа 	
   	дования, занятый 	Противогаз 	до износа 	

	на наладке прибо-
ров, аппаратуры и
систем автоматиче- 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	ского контроля, 	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	

	регулирования и
управления	Валенки
	по поясам
	
611. 	Оператор, занятый 	Комбинезон хлопчатобумажный 	1 	
   	на дроблении и 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	размоле отбеливаю- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	щих глин, угля и 	Очки защитные 	до износа 	
   	катализатора 	Респиратор 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
612. 	Оператор, обслужи- 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	вающий котлы ути- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	лизаторов и паро- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	перегреватели

  	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
613. 	Рабочий, занятый 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	очисткой, пропар- 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	кой, ремонтом и 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	укупоркой тары; 	Фартук брезентовый 	1 	

	сортировщик, занятый сортировкой тары	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
614. 	Рабочий, занятый 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	регенерацией масел 	Ботинки кожаные 	1 пара 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	
   	   	Фартук клеенчатый с нагрудником 	1 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке	

по поясам	
615. 	Рабочий, занятый 	Куртка хлопчатобумажная 	1 на 1,5 года 	

	разливом, раздачей
молока и газиро-
ванной воды	Шапочка хлопчатобумажная

	1

616. 	Сатураторщик 	Куртка хлопчатобумажная 	1 на 1,5 года 	
   	   	Рукавицы комбинированные 	4 пары 	

	Шапочка хлопчатобумажная	1	
617. 	Слесарь по ремонту 	Костюм брезентовый или 	1 	
   	технологических 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	
   	установок; сле- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	сарь - ремонтник; 	Рукавицы брезентовые 	6 пар 	
   	слесарь по изго- 	Очки защитные 	до износа 	
   	товлению узлов и 	Пояс предохранительный 	дежурный 	
   	деталей технологи- 	Противогаз 	до износа 	

	ческих трубопрово-
дов; такелажник;
монтажник техноло- 	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	гических трубопро- 	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	водов 	Валенки в IV и III поясах 	по поясам 	
   	   	В особом и IV поясах:
Костюм зимний с пристегивающейся утепляющей прокладкой вместо куртки на утепляющей прокладке и брюк на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	При обслуживании и ремонте кислотной аппаратуры, оборудования и трубопроводов вместо поименованной выше спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты:
Костюм суконный 	

1 	
   	   	Сапоги резиновые 	1 пара 	
   	   	Рукавицы суконные 	6 пар 	
   	   	Фартук прорезиненный 	1 	
   	   	Перчатки резиновые 	до износа 	
   	   	Очки защитные 	до износа 	
   	   	Пояс предохранительный 	дежурный 	
   	   	Противогаз 	до износа 	
   	   	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Валенки в IV и III поясах	по поясам	
618. 	Смазчик, занятый 	Костюм хлопчатобумажный 	1 	

	смазкой оборудова-
ния, машин и меха-
низмов	Рукавицы комбинированные

	4 пары

619. 	Уборщик производстве- 	Халат хлопчатобумажный 	1 	
   	нных и служебных по- 	Рукавицы комбинированные 	6 пар 	

	мещений, занятый уборкой помещений, уборных, душевых и 	При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:
Галоши резиновые 	

1 пара 	

	умывальных на
предприятиях и в
лабораториях	Перчатки резиновые

	2 пары

620. 	Чистильщик и рабо- 	Костюм брезентовый 	2 	
   	чий, постоянно за- 	Сапоги кирзовые 	1 пара 	
   	нятые на очистке 	Рукавицы брезентовые 	12 пар 	

	емкостей, вагонов- цистерн, нефтесудов, кубов и аппаратуры	На очистке емкостей, цистерн и судов из-под этилированного бензина дополнительно:
Белье нательное 	

2 комплекта 	
   	   	Фартук брезентовый 	1 	
   	   	Пояс предохранительный 	дежурный 	
   	   	Противогаз шланговый 	до износа 	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 	

по поясам 	
   	   	Брюки на утепляющей прокладке 	по поясам 	
   	   	Валенки 	по поясам 	

Примечания. 1. В зависимости от характера выполняемых работ работникам дополнительно выдается противогаз, предусмотренный отраслевыми правилами по охране труда, если он не предусмотрен настоящими Нормами. 

2. В особом и IV климатических поясах кладовщикам, рабочим складов (баз), заведующим складами (базами) и их заместителям, непосредственно выполняющим обязанности кладовщиков, при работе на открытых площадках и в неотапливаемых помещениях, а также грузчикам вне цехов зимой дополнительно выдаются куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке сроком носки 1,5 года и валенки 1 пара сроком носки 2 года (если настоящими Нормами выдача этой теплой спецодежды и спецобуви им не предусмотрена). 
                              Приложение N 3
к Постановлению
Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 26 декабря 1997 года N 67

 ПЕРЕЧЕНЬ
типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденных постановлениями Госкомтруда СССР и президиума ВЦСПС, которые не применяются в связи с принятием настоящего постановления 
1. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятий нефтяной и газовой промышленности (бурение скважин, добыча нефти, газа, газового конденсата, транспортирование и переработка нефти, нефтепродуктов и газа; подземная газификация углей, нефтебазы), утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8, от 9 марта 1987 г. N 147/П-3 и от 20 марта 1987 г. N 635/П-11. 

2. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, утвержденные Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 23 сентября 1980 г. N 296/П-10, с изменениями, дополнениями и редакционными уточнениями, утвержденными Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 3 ноября 1988 г. N 570/П-10.